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建设项目名称
超声波清洗生产线技术改造项目
项目代码
2303-320956-04-02-522414
建设单位联系人
联系方式
建设地点
江苏省盐城市阜宁经济技术开发区（泰山路以南、香山路以北、邻湘江路
地理坐标
119°51′39.323″E
，
33°45′56.351″N
国民经济行业类别
C3482 
紧固件制造
建设项目行业类别
三十一、通用设备制造业 
34 69
通用零部件制造 
348
建设性质
新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
建设项目申报情形
首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目
项目审批
项目审批（核准
/
备案）文号
（选填）
（核准
/
备案）部门
江苏省阜宁开发区行政审批局
阜开投备〔
2023
〕
49 
号
（选填）
总投资
（
万
元）
1500
环保投资（万元）
200
环保投资占比（
%
）
13.3%
施工工期
1 
个月
是否开工建设
否
是：
 
用地面积
（
m
2
）
利用现有厂房，不新增用地面积
专项评
价设置
情况
不设置专项评价
规划名称：江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园
规划情
审批机关：阜宁县人民政府
况
审批文件名称及文号：《关于同意修编江苏省阜宁经济开发区高新科技
产业园规划的批复》（阜政复〔
2014
〕
18 
号）
规划环境影响评价情况
规划环境影响评价文件：《江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园规划环境影响跟踪评价报告书》
审查机关：盐城市阜宁生态环境局
)一、建设项目基本情况
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	审查文件名称及文号：《关于<江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园规划环境影响跟踪评价报告书>的审批意见》（盐环审〔2022〕23003号）

	
















规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与规划相符性分析
产业定位：重点发展新能源利用及装备制造应用、光伏材料及装备制造（不含前道单晶硅、多晶硅生产工序）、新材料生产及应用（不含前道化工生产工序）、电子信息（不含线路板生产和电镀）、食品加工、绿色机械制造（不含电镀）、新型纺织及纺织制造（不含印染）、仓储物流（不含危险化学品仓储）等产业。同时，为保护通榆河水环境，阜宁县将逐步将通榆河两侧现有分布企业实施关停并转，园区设置通榆河产业安置区，用于安置符合相关规划和产业政策的通榆河搬迁企业。
本项目生产产品主要为螺母、六角螺栓等紧固件，属于紧固件制造业，产品主要用于风电，属江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园允许类项目。本项目不新增用地，利用原厂址空地进行技术改造，项目所在地属于工业用地，故符合园区用地规划要求。
2、本项目与规划环境影响评价结论相符性分析
结论：高新科技产业园以原规划、环评及其批复为依据，在科学发展观的指引下，大力发展以新能源及装备制造业、光伏材料及装备制造业、新材料产业、电子信息产业、绿色食品加工业、精密机械制造业、新型纺织及纺机制造业、仓储物流等产业为主体的特色产业，在招商引资方面取得较大的成绩。开发区环境质量基本符合要求；配套的基础设施较为完善；发展规模与原规划、原环评及环评批复要求基本一致；入区项目与产业政策及开发区产业定位基本相符。
本项目生产产品主要为螺母、六角螺栓等紧固件，属于紧固件制造业，产品主要用于风电，属江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园允许类项目。本项目不新增用地，利用原厂址空地进行技术改造，项目所在地属于工业用地，故符合园区用地规划要求。
3、本项目与《关于<江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园规划环
境影响跟踪评价报告书>的审批意见》（盐环审〔2022〕23003号）相符
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性分析
（一）规划范围及规划期限
规划范围：江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园总面积约18.9平方公里北区总面积4平方公里，其四至范围：东至通榆河、希望路，南至长江路、城河东路，西至阜坎河，北至四通河；南区总面积14.9平方公里，其四至范围：东至跃进河，南至马路坪河，西至通榆河，北至射阳河、吴滩街道办事处。
规划期限：2017-2030年
本项目位于江苏省盐城市阜宁经济技术开发区（泰山路以南、香山路以北、邻湘江路），属于规划范围内。
（二）产业发展规划
园区产业主要发展新能源及装备制造业、光伏材料及装备制造业（不含前道单晶硅、多晶硅生产工序）、新材料产业（不含前道化工生产工序）、电子信息产业（不含线路板生产和电镀）、绿色食品加工业（不含酿造、制革、造纸）、精密机械制造业（不含电镀）、新型纺织及纺机制造业（不含印染）、仓储物流（不含危险化学品仓储）等产业。
本项目生产产品主要为螺母、六角螺栓等紧固件，属于紧固件制造业，产品主要用于风电，属江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园允许类项目。本项目不新增用地，利用原厂址空地进行技术改造，项目所在地属于工业用地，故符合园区用地规划要求。
（三）基础设施规划
（1） 给水工程
高新科技产业园生活和工业用水由阜宁县城东水厂供水，供水规模为10万立方米/天，水源为通榆河。目前，园区供水管线已经建成。给水管网结合环状网和枝状网两种布置形式，在干路之间采用环状网形式， 干路至支路则采用枝状网形式。给水管道沿路的东、南侧布置，能够满足园区用水需求。
本项目属于阜宁城东水厂供水范围内，供水管网接至项目所在地，
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目前该水厂供水可满足本项目需要
（1） 排水工程
高新科技产业园排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入水体，污水集中处理排放。
①雨水工程
高新科技产业园地势低洼且平坦，全部是机排区。雨水管道主要沿现状道路敷设，管径为d400~d1800。目前，园区沿协鑫大道、黄河路、丰收路、泰山西路雨水管网均已敷设到位。总体而言，园区雨水管网已基本敷设到位。
本项目设置一个雨水排口，位于厂区2#车间东南侧，雨水经雨水管网分别汇集流入周边河流。
②污水工程
高新科技产业园北区生活污水和工业废水经厂区预处理后，接管至阜宁县污水处理厂集中处理，尾水排放入海水道南鸿；南区生活污水和工业废水经厂区预处理后，接管至阜宁高新园区污水处理厂，尾水排放入孙杨港。
目前，高新科技产业园北区沿华山路、长江路、昆仑路、希望路的主管网均已敷设到位；南区沿中粮大道、湘江路、泰山路的主管网也已敷设到位，部分未开发区域污水支管网正在实施建设，现状入区企业已全部接管到位。
本项目位于江苏省盐城市阜宁经济技术开发区（泰山路以南、香山路以北、邻湘江路），属于阜宁经济开发区高新园区污水处理厂接管范围，项目所在地污水管道已敷设到位。
（2） 供电工程
高新科技产业园内供电主要由2座110KV变电所，分别是110KV蒋圩变、110KV头灶变。其中蒋圩变拥有主变1台，容量为50MVA（#2）， 远景主变3台，容量为3×80MVA，原有出线6回（4回备用）。
（3） 供热工程
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	高新科技产业园范围内供热管网暂未敷设到位，原规划环评中所提

	
	
	出的集中热源之一—阜宁协鑫环保热电有限公司目前已拆除，暂由阜宁

	
	
	力金天然气供热有限公司集中供热，待中海石油气电集团有限责任公司

	
	
	建成后将其作为园区集中热源。

	
	
	（5）燃气工程

	
	
	高新科技产业园北区天然气由阜宁泰达燃气有限公司供应，南区天

	
	
	然气由中油恒燃石油燃气有限公司供应，目前区内燃气管道已基本敷设

	
	
	到位。

	
	
	综上所述，项目所在雨水工程、污水工程、给水工程及供电工程均

	
	
	可满足本项目建设需求。

	
	
	本项目与《关于<江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园规划环境影

	
	
	响跟踪评价报告书>的审批意见》（盐环审〔2022〕23003号）相符性分

	
	
	析

	
	
	见表1-1。

	
	
	表1-1 本项目与园区规划环评审批意见相符性分析

	
	
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	
	
	
	
	分析

	
	
	调整优化园区产业结构。按照原环评批复和
	本项目生产产品主要为螺母、六角螺栓等紧固件，属于紧固件制造业，产品主要用于风电，属江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园允许类项目，产生的废水接管污水处理厂
	

	
	
	环保要求进行园区后续开发，合理筛选入园
	
	

	
	
	项目，按规划布局引进符合园区产业定位、
	
	

	
	
	投资规模大、清洁生产水平高、污染轻的企
	
	

	
	
	业。推进企业清洁生产审核和环境管理体系
	
	相符

	
	
	认证工作。加强风险防控措施，制定榆河和
	
	

	
	
	射阳河环境风险应急预案。防止园区企业事
	
	

	
	
	故废水排放对通榆河、射阳河水体产生不良
	
	

	
	
	影响，避免环境污染事故的发生。
	
	

	
	
	
	本项目不新增用地，利
	

	
	
	优化园区用地布局。根据用地实际情况调整
	用原厂址空地进行技
	

	
	
	园区用地布局，盘活闲置工业用地，合理控
	术改造，项目所在地属
	相符

	
	
	制居住用地，提高土地利用率。
	于工业用地，故符合园
	

	
	
	
	区用地规划要求。
	

	
	
	加强园区污水集中处理及中水回用。加快园
	本项目产生的生活污水及废水经厂内污水处理设施预处理后接管至阜宁经济开发区高新园区污水处理厂深度处理。
	

	
	
	区污水管网建设，园区内企业生产废水及生
	
	

	
	
	活污水须全部接管并排入阜宁县污水处理厂
	
	

	
	
	和高新园区区污水处理厂集中处理，推动中
	
	相符

	
	
	水回用基础设施建设，落实回用途径，提高
	
	

	
	
	中水回用率。阜宁县污水处理厂和高新园区
污水处理厂须在2022年底前完成环保“三同
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	时”验收工作。
	
	

	
	
	加快推进集中供热。加快推进园区集中供热
源及供热管网建设进度，实现园区集中供热。
	本项目不涉及
	相符

	
	
	


完善固废危废管理制度。加强园区内企业的 固废危废存储场地管理，建立园区危险废物 统一管理体系，对危险废物收集、储运、利用实施全过程监控和安全处置。
	本项目产生的固体废物均合理处置，不外 排，本项目建成后在日常运营中，拟制定固废管理计划，建立固废管理台账和企业内部产 生固废管理制度，将固废的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等情
况纳入生产记录。
	




相符

	
	
	强化园区内污染源监管。完善园区内企业的 污染防治措施，对污染控制措施不到位的企
业进行限期整治。
	
本项目不涉及
	
相符

	
	
	切实加强园区环境管理。健全园区环境管理机构，严格环境管理制度，强化日常环境监督管理。加快推进园区内项目环境影响评价和环保“三同时”验收工作，积极推进企业开展清洁生产审核。完善、落实园区日常环境监测计划和污染源监控计划。完成园区突发环境事件风险应急预案编制及备案，并定期组织演练。定期对园区企业进行环境风险排查， 监督及指导事故应急设施建设、应急预案编
制及重大风险源建档登记。
	
本项目建成后，严格按照本环评及相关文件要求制定日常环境监测计划和污染源监控计划；本项目建成后将根据相关要求编制应急预案及备案，定期组织演练。
	




相符

	
	
	开展区域环境综合整治。贯彻落实《通榆河
水污染防治条例》等要求，并开展园区内各河道水环境综合整治
	
严格执行
	
相符
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	一、本项目与“三线一单”相符性分析
（1）生态保护红线
根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）以及《江苏省自然资源厅关于阜宁县生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1686号）， 本项目周围生态保护红线见表1-2。
表1-2 本项目周围生态保护红线一览表

	
	
	空间内容
	主导生态
功能
	红线区域范围
	与本项目距离

	
	
	
	
	国家级生态保护红线范围
	生态空间管控区域范
围
	

	
	
	
	









水源水质保护
	取水口位于经济开发区北陈居委会（119°52′42″E， 33°38′42″N）。一级保护区： 取水口为中心，上溯1000
米，下延500米，上游至开发区路庄居委会五组，下游
	
	

	其他符
	
	
	
	至开发区北陈村三组范围
	
	

	合性分析
	
	
通榆河
（阜宁县）饮用水水
源保护
	
	内的水域。与一级保护区水
域相对应的两岸背水坡堤脚外100米范围内的陆域。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米，下延500米
上游从开发区路庄居委会
	


/
	


1.5km

	
	
	区
	
	五组至开发区路庄居委会
	
	

	
	
	
	
	一组，下游从开发区北陈村
	
	

	
	
	
	
	三组至开发区北陈村四组，
	
	

	
	
	
	
	以及与其平交胜利河、串通河和马路圩河上溯2000米
范围内的水域；与二级保护
	
	

	
	
	
	
	区水域相对应的两岸背水坡堤脚外100米范围内的陆
域。
	
	

	
	
	

射阳河
	
	
	除潮河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000 米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵
深各500米的陆域范
	

	
	
	（阜宁
	水源
	
	
	

	
	
	县）清
	水质
	/
	
	0.6km

	
	
	水通道
	保护
	
	
	

	
	
	维护区
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 (
序
号
文件要求
与本项目相符性
)
	
	
	
	
	
	围，其中原杨洼子取水
口（119°45′47″E，
33°45′40″N）上游3000
米，下游1000米为两岸纵深2000米。
	

	
	
	通榆河
（阜宁县）清水通道
维护区
	
水源水质保护
	

/
	阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000 米路域范围，扣减与通榆河饮用水源保护区
重叠区域
	

0.4km

	
	
	本项目厂界距离通榆河的距离为1.35km，不在通榆河一级或二级保护区范围内，由上表可知，本项目厂界距离最近的生态管控区域为通榆河（阜宁县）清水通道维护区，距离约为0.4km，故本项目不在国家生态保护红线及生态空间管控区域范围内。
本项目与江苏省通榆河水污染防治条例的相符性分析如下： 表1-3 项目与江苏省通榆河水污染防治条例的相符性分析

通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为

























通榆河一级保护区内禁止下列行为

	
	
	1
	新建、扩建直接或者间接向水
	本项目厂界距离距通榆河的距离为




 (
1
新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制
品项目等污染环境的项目；
本项目厂界距离距通榆河的距离为
1.35km
，不在通榆河一级或二级保护区范围内。本项目不属于制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、
炼油、铅酸蓄电池等项目，故符合文件。
2
在河道内设置经营性餐饮设施；
本项目不在河道内设置经营性餐饮设
施
，
故符合文件。
3
向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾；
本项目产生的废水经厂内废水处理设施预处理后接管至园区污水处理厂深度处理；本项目产生的各固体废物均合理处
置，不外排，故符合文件要求。
4
将畜禽养殖场的粪便和污水直
接排入水体；
本项目属于紧固件制造项目，不属于畜
禽养殖场，故符合文件要求。
5
将船舶的残油、废油排入水体；
本项目属于紧固件制造项目，不属于船
舶项目，故符合文件要求。
6
在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物
品；
本项目不涉及，故符合文件要求。
7
法律、法规禁止的其他行为。
本项目严格遵循相关法律、法规，故符
合文件要求。
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 (
1
新建、扩建港口、码头；
本项目属于紧固件制造项目，不属于港
口、码头，故符合文件要求。
2
设置水上加油、加气站点；
本项目不涉及，故符合文件要求。
3
法律、法规限制的其他行为。
本项目严格遵循相关法律、法规，故符
合文件要求。
)
	
	
	
	体排放污染物的项目；
	1.35km，不在通榆河一级或二级保护区

	
	
	
	
	范围内，故符合文件。

	
	
	2
	新设排污口；
	不项目属于技改项目，废水排放口依托

	
	
	
	
	现有，不新设排污口，故符合文件。

	
	
	
	建设工业固体废物集中贮存、
	本项目属于紧固件制造项目，不属于工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，故
符合文件要求。

	
	
	3
	利用、处置设施或者场所以及
	

	
	
	
	城市生活垃圾填埋场；
	

	
	
	4
	使用剧毒、高残留农药；
	本项目不涉及，故符合文件要求。

	
	
	5
	新建规模化畜禽养殖场；
	本项目属于紧固件制造项目，不属于畜

	
	
	
	
	禽养殖场，故符合文件要求。

	
	
	6
	在河堤迎水坡种植农作物；
	本项目不涉及，故符合文件要求。

	
	
	
	在河道内从事网箱、网围渔业
	

	
	
	7
	养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类
	本项目不涉及，故符合文件要求。

	
	
	
	定置渔具。
	

	
	
	通榆河一级、二级保护区限制下列行为

	
	
	

由上表对比分析可知，本项目符合江苏省通榆河水污染防治条例文

	
	
	件的要求。

	
	
	本项目严格执行环境保护及管理措施，项目产生清洗废水经预处理

	
	
	达接管标准后，接管至阜宁经济开发区高新园区污水处理厂集中处理，

	
	
	尾水达标排入孙杨港；噪声设备经减振隔声措施后可达标排放；固废均

	
	
	可得到有效处置。因此，本项目的建设不会导致评价范围内生态空间管

	
	
	控区域生态功能下降。

	
	
	（2）环境质量底线

	
	
	根据阜宁县《2022年生态环境质量状况公报》，2022年阜宁县城环

	
	
	境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）

	
	
	和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为8微克/立方米、20微克/立方米、55

	
	
	微克/立方米和31微克/立方米，一氧化碳（日均95%位数）浓度0.8毫克/

	
	
	立方米、臭氧（日最大8小时滑动平均90%位数）浓度158微克/立方米，

	
	
	浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目

	
	
	所在区域大气环境质量为达标区。2022年我县县级在用饮用水源水质稳

	
	
	定达标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，通榆
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	河北陈备用水源地于汛期个别月份水质出现超标。境内地表水水质总体良好，水质总体达到或优于Ⅲ类断面比例达100%。2022年县城区声环境质量状况总体较好，昼间区域噪声及道路交通噪声平均等效声级仍维持在上年水平，城区功能区噪声昼夜达标情况良好。
本项目建设后会产生一定量的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，对周边环境造成的不利影响较小。本项目无废气排放，产生的生产废水经厂内预处理后接管至阜宁经济开发区高新园区污水处理厂，故本项目建设不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。
（3） 资源利用上线
本项目生产过程中使用原辅料均由汽车运输；企业用水来自园区市政管网，项目用电由园区市政电网提供。项目原辅料、水、电供应充足， 不超出当地资源利用上线。
（4） 环境准入负面清单
本项目属于紧固件制造行业，江苏省阜宁经济开发区高新科技产业园园区各产业鼓励，限制、禁止入区项目清单见表1-4。
表1-4 园区鼓励、限制、禁止入园项目清单

	
	
	产业
	鼓励入区项目清单
	限制、禁止入区项目清单

	
	
	定位
	
	

	
	
	
	风电与光伏发电互补系统技术开发与
	禁止引进《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及其修改、《外商投资产业指导目录（2015年修 订）》中限制及淘汰类项目。

	
	
	新能
	应用，生物质直燃、气化发电技术开发
	

	
	
	源利
	与设备制造，农林生物质成型燃料加工
	

	
	
	用及
	设备、锅炉和炉具制造，海洋能、地热
	

	
	
	装备
	能利用技术开发与设备制造，海上风电
	

	
	
	制造
	机组技术开发与设备制造、海上风电场
	

	
	
	应用
	建设与设备制造，天然气分布式能源技
	

	
	
	
	术开发与应用等。
	

	
	
	
	
太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发
	禁止引进前道单晶硅、多晶硅铸锭项目；禁止引进《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改、
《外商投资产业指导目录
（2015年修订）》中限制及淘
汰类项目。

	
	
	光伏
	电系统集成技术开发应用、逆变控制系
	

	
	
	材料
	统开发制造，太阳能建筑一体化组件设
	

	
	
	及装
	计与制造，高效太阳能热水器及热水工
	

	
	
	备制
	程，太阳能中高温利用技术开发与设备
	

	
	
	造
	制造，各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电
	

	
	
	
	池生产设备等。
	

	
	
	新材
	信息、新能源有色金属新材料生产，交
	禁止引进含前道化工生产工序
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	料生
产及应用
	通运输、高端制造及其他领域有色金属
新材料生产，新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产等。
	项目；禁止引进《产业结构调
整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录
（2012年本）》及其修改、《外商投资产业指导目录（2015年
修订）》中限制及淘汰类项目。

	
	
	



电子信息
	汽车电子控制系统，集成电路设计，集 成电路装备制造，新型电子元器件（片 式元器件、频率元器件、混合集成电路、 电力
禁止引进含线路板生产和电镀工序项目；电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造，半导
体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料等。
	禁止引进含线路板生产和电镀工序项目；禁止引进《产业结构调整指导目录（2011 年本）》
（2013 年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及其修改、
《外商投资产业指导目录
（2015 年修订）》中限制及淘汰类项目。

	
	
	


食品加工
	营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产，传统主食工业化生产，杂粮加工专用设备开发与生产，粮油加工副产物
（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等） 综合利用关键技术开发应用等。
	禁止引进含酿造工序项目；禁止引进《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改、《外商投资
产业指导目录（2015年修订）》中限制及淘汰类项目。

	
	
	

绿色机械制造
	
新能源发电控制系统，数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器，大型风力发电密封件（使用寿命7年以上， 工作温度-45℃～100℃）等。
	禁止引进《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及其修改、《外商投资产业指导目录（2015年修
订）》中限制及淘汰类项目。

	
	
	

新型纺织及纺织制造
	有机和无机高性能纤维及制品的开发与生产，采用紧密纺、低扭矩纺、赛络纺、嵌入式纺纱等高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线，采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品，新型高技术纺织机械、关键专用基础件和计量、检测、
试验仪器的开发与制造等。
	禁止引进染整类项目；禁止单线产能小于10万吨/年的常规聚酯（PET）连续聚合生产装置等《产业结构调整指导目录
（2011年本）》（2013年修正）、
《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》中限
制及淘汰类项目。

	
	
	

仓储物流
	粮食、棉花、食用油、化肥等重要商品现代化物流设施建设，农产品物流配送
（含冷链）设施建设，第三方物流服务设施建设，实现港口与铁路、铁路与公路、民用航空与地面交通等多式联运物流节点设施建设与经营，应急物流设施
	

禁止引进危险化学品仓储项目
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 (
文件要求
本项目内容
相符性
分析
空气质量全面改善，
PM
2.5
 
浓度达到 
30
 
微克
/
立
方米，环境空气质量优良天数比率达到 
90%
，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，省考
以上断面水质优 
III
比例达到 
100%
，基本消除城
乡黑臭水体，海洋生态环境稳中向好。主要污染
本项目不新增颗
粒物排放；本项目
产生的废水接管
污水处理厂
相符
物减排完成省下达任务。
危险废物与新污染物环境风险防控能力明显增 
强，辐射安全监管能力持续加强，生态环境风险 
防控体系更加完备。
本项目产生的危险废物暂存于危
废仓库，定期委托
有资质单位处置
相符
生态文明制度改革深入推进，生态环境基础设施
短板加快补齐，生态环境监管能力明显提高，生 
态环境治理效能显著提升。
本项目不新增工业用地
相符
山水林田湖草沙系统修复稳步推进，林木覆盖率
达到 
25%
，自然湿地保护率达到 
65%
，生物多样
性得到有效保护，生态质量指数保持稳定。
本项目不新增工业用地
相符
)
	
	
	
	建设，产业聚集区、商贸集散地的物流
中心建设，物流公共信息平台建设等。
	

	
	
	综上，本项目为紧固件制造，属于江苏省阜宁经济开发区允许类项目。
（5）与盐城市、阜宁县“十四五”生态环境保护规划相符性分析与盐城市“十四五”生态环境保护规划相符性分析见表1-5。
表1-5 本项目与盐城市“十四五”生态环境保护规划相符性分析















与阜宁县“十四五”生态环境保护规划相符性分析见表1-6。
表1-6 本项目与阜宁县“十四五”生态环境保护规划相符性分析

	
	
	文件要求
	本项目内容
	相符性
分析

	
	
	开展臭氧污染防治控制，确定最优的NOx和VOCs 减排比例及减排量。在此基础上，明确重点控制区域和重点行业，制定多措并举的NOx与VOCs协同减 排策略。加强各重点排放源的排放特征和排放因子等方面的工作，加强并持续改进更新精细化VOCs 和NOx排放清单，建立覆盖面广、物种齐全、精确度高的大气污染源排放清单，推动VOCs排放控制从
总量减排过渡到活性减排。
	本项目主要在 精加工、倒角工序中会产生少 量的有机废气， 废气经油雾净 化器处理后在 车间无组织排
放。
	



相符

	
	
	完善工业园区基础设施，完成园区企业清污、雨污 分流改造，深入开展省级、市级以上工业园区污水 处理设施整治专项行动，基本消除污水直排口和管 网空白区。市级及以下工业园区不断提升污水收集 处理率，实施高新区、开发区、东益园区等工业园 区污水处理设施建设、升级、改造工程。全面提升
保留化工企业废水治理能力，削减废水排放总量。
	本项目产生的废水经厂内污水处理设施预处理后接管至园区污水处理厂深度处理。
	


相符
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	加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污
水处理设施建设和污水管网排查整治，提升工业废 水集中收集水平，加强园区废水排放日常监管。
	
	

	
	
	强化区域开发和项目建设的环境风险评价，对涉及有毒有害化学品、重金属和新污染物的项目，实行最严格的环境准入。常态化推进环境风险企业环境安全隐患排查，实施分级分类动态管理。全面排查开发区、高新区、东益园区及乡镇工业集中区环境安全隐患，强化企业废水、废气收集处理，规范危险废物贮存处置，妥善处理化工园区历史遗留问题。完善环境风险防控及突发环境事件应急响应体系。以排放重金属、危险废物、持久性有机污染物和生产使用重点环境管理危险化学品的污染源为重点， 建立健全环境重点风险源清单。完善环境突发事件应急预案，加强与公安、交运、应急管理等部门在
风险防控和突发环境事件中的联动。
	


本项目建成后根据环评及相关文件要求进行编写环境突发事件应急预案。
	





相符

	
	
	
实施工业绿色生产，逐步实现大宗工业固体废物贮 存处置总量趋零增长。严格控制新（扩）建固体废 物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化 处置的项目。对产废企业开展清洁生产审核，推广 应用先进成熟的清洁生产技术工艺。
	本项目一般工业固废外售综合利用，危险废物暂存于危废仓库，定期委托
有资质单位处置。
	


相符

	
	
	综上，本项目与盐城市、阜宁县“十四五”生态环境保护规划相符。二、与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析
本项目位于盐城市阜宁县阜宁经济开发区泰山路以南、香山路以北、临湘江路，属于《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》中淮河流域和沿海区域的重点管控区域，建设项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性具体情况见表1-7。
表1-7 本项目与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分
析表

	
	
	
管控类别
	
内容
	
本项目情况
	相符
性分析

	
	
	


淮河流域
	


空间分布约束
	1、禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
2、落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放
水污染物的黑色金属冶炼及压延加工
	本项目属于紧固件制造项目，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
，本项目厂界距离距通榆河的距离为1.35km，不在通榆河一级或二级保护
区范围内。
	




相符
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	项目、有色金属冶炼及压延加工项目、
金属制品项目等污染环境的项目。 3、在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模
化畜禽养殖场。
	
	

	
	
	
	污染物排放管
控
	
按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。
	本项目水污染物总量在阜宁经济开发区高新园区污水处
理厂中平衡
	
相符

	
	
	
	环境风险
管控
	禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的
船舶进入通榆河及主要供水河道。
	本项目不涉及剧毒化学品及其他危险
化学品
	
相符

	
	
	
	资源
利用效率
	限制缺水地区发展耗水型产业，调整
缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
	
本项目不涉及
	
相符

	
	
	











沿海地区
	



空间分布约束
	
1. 禁止在沿海路域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目；
2. 沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。
	1.本项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目； 2.本项目不属于新 建医药、农药和染
料中间体项目。
	




相符

	
	
	
	污染物排放管控
	
按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。
	本项目污水经处理后接管阜宁县经济开发区高新园区污水处理厂，不增加
海洋排污总量。
	

相符

	
	
	
	


环境风险管控
	1. 禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。
2. 加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。
3. 沿海地区应加强危险货物运输风
险、船舶污染事故风险应急管控。
	
本项目不涉及文件中提出的禁止活动且项目位于阜宁经济开发区高新园 区，不涉及船舶运输。
	



相符

	
	
	
	资源利用
效率
	至2020年，大陆自然岸线保有率不低于37%，全省海岛自然岸线保有率不
低于25%。
	项目位于阜宁经济开发区高新园区，
不占用岸线资源。
	
相符

	
	
	本项目与《关于印发〈盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方
案〉的通知》（盐环发〔2020〕200号）相符性分析见表1-8
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	表1-8 本项目与盐城市“三线一单”生态环境分区管控相符性分析

	
	
	管控类别
	管控要求
	相符性分析

	
	
	
	
	（1）本项目符合规划和
规划环评及审查意见相

	
	
	


空间布局约束
	（1） 执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。
（2） 禁止产生含难降解有机污染物、
“三致”污染物及盐分含量高的废水的项目入园；禁止建设酿造类项目和有重
	关要求，具体相符性分析详见表1-1。
（2）本项目不属于难降解有机污染物、“三致”污
染物及盐分含量高的废

	
	
	
	大污染的屠宰项目；禁止有毒有害危险
	水的项目；不属于酿造类

	
	
	
	品储运业务；严格限制用排水量大的项
	项目和有重大污染的屠

	
	
	
	目入园。
	宰项目；本项目不涉及有

	
	
	
	
	毒有害危险品储运业务；

	
	
	
	
	本项目只涉及清洗废水。

	
	
	
	
（1）严格实施污染物总量控制制度， 根据区域环境质量改善目标，采取有效
	（1）本项目严格实施污染物总量控制制度，采取
有效措施减少污染物排

	
	
	污染物排
	措施减少主要污染物排放总量，确保区
	放总量，总量在阜宁县内

	
	
	放管控
	域环境质量持续改善。
（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。
	平衡。
（2）本项目污染物排放
总量不得突破环评报告

	
	
	
	
	及批复的总量。

	
	
	
	（1）高度重视并切实加强园区环境安
全管理工作，建设完善的环境风险防范
	





本项目建成后严格落实相关的环境风险防控要求

	
	
	
	体系和环境风险应急体系，组建各层面
	

	
	
	
	环境风险防范和应急机构，编制应急预
	

	
	
	
	案，建立危险性物质、重点风险源等动
	

	
	
	
	态管理信息库和风险监测、监控、救援
	

	
	
	环境风险
	体系，加强应急演练和风险应急联动，
	

	
	
	防控
	防止事故发生和减轻事故危害，确保区
	

	
	
	
	域环境安全。园区污水处理厂及排放工
	

	
	
	
	业废水的企业均须设置足够容量的废
	

	
	
	
	水事故池，严禁污水超标排放。
（2）园区边界、沿河设置50米防护绿
带，主要道路和河流设置15米绿化景观带。
	

	
	
	




资源利用效率要求
	（1） 引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。
（2） 按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。
（3） 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。
（4） 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、
	
（1）本项目为技术改造项目，本项目实施后可达到同行业先进水平；（2） 本项目按照国家和省能 耗及水耗限额标准执行；
（3）本项目产生废水仅为清洗废水，不新增生活污水；（4）本项目不使用高污染燃料。
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	石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、
煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃
料。
	

	
	
	综上，本项目符合淮河流域与沿海地区重点管控要求，与《江苏省“三

	
	
	线一单”生态环境分区管控方案》和《关于印发〈盐城市“三线一单”生态

	
	
	环境分区管控实施方案〉的通知》（盐环发〔2020〕200号）相符。

	
	
	三、本项目与长江经济带相关文件相符性分析

	
	
	项目与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》、推动长江经

	
	
	济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试

	
	
	行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）、《长江经济带发展负

	
	
	面清单指南江苏省实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析见表1-9。

	
	
	表1-9 本项目与长江经济带相关文件相符性分析表

	
	
	文件
	要求
	相符性分析

	
	
	
	1.严格控制高耗水行业发展。以供给侧
结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、
	




本项目为技术改造项目， 项目用水为清洗用水，不属于高耗水行业。

	
	
	
	纺织、火电等高耗水行业化解过剩产
	

	
	
	
	能，严禁新增产能。加强高耗水行业用
	

	
	
	
	水定额管理，严格控制高耗水项目建
	

	
	
	
	设。限制南京等地钢铁行业、苏州等地
	

	
	
	
	纺织行业规模，严格控制南京等地区的
	

	
	
	
	老石化基地的工业用水总量。鼓励电
	

	
	
	
	力、化工、石化等高耗水企业废水深度
	

	
	
	
	处理回用。鼓励沿海地区电力、化工、
	

	
	
	
	石化等行业直接利用海水作为循环冷
	

	
	
	《江苏省
	却水。
	

	
	
	长江经济带生态环
境保护实
	2.贯彻“山水林田湖草是一个生命共同
体”理念，坚持保护优先、自然恢复为主的原则，统筹水陆，实施生态空间用
	本项目厂界距离最近的生态管控区域为通榆河
（阜宁县）清水通道维护区，距离约为 0.4km，不在国家生态保护红线及生态空间管控区域范围内，符合文件要求。

	
	
	施规划》
	途管制，划定并严守生态保护红线，系
	

	
	
	
	统开展重点区域生态保护和修复，加强
	

	
	
	
	水生生物及特有鱼类的保护，防范外来
	

	
	
	
	有害生物入侵，增强水源涵养、水土保
	

	
	
	
	持等生态系统服务功能。
	

	
	
	
	3.强化细颗粒物污染防治。优化能源消
费结构，严格控制煤炭消费总量，加大
	
本项目不使用煤炭。

	
	
	
	煤炭清洁利用力度。
	

	
	
	
	4.强化挥发性有机物排放控制。推进石
化、化工、工业涂装、包装印刷、油品
	本项目主要在精加工、倒
角工序中会产生少量的

	
	
	
	储运销、机动车等重点行业挥发性有机
	有机废气，废气经油雾净

	
	
	
	物排放总量控制。
	化器处理后在车间无组
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	织排放。

	
	
	
	5.实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提， 配合国家制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要 求。提出长江沿线限制开发 和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区和危化品码头，
严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。
	

本项目符合“三线一单” 的要求；本项目在盐城市阜宁县阜宁经济开发区 高新产业园内，不属于限制开发和禁止开发区域； 本项目不在干流及主要 支流岸线1公里范围内。

	
	
	














《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》
	1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局
规划》的过长江通道项目。
	
本项目不属于码头项目和过长江通道项目。

	
	
	
	2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的
岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风
景名胜资源保护无关的项目。
	本项目不在自然保护区
核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线
和河段范围内。

	
	
	
	3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线
和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建
设项目。
	
本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，亦不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内

	
	
	
	4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和
河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投
资建设项目。
	本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

	
	
	
	5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸
线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源
及自然生态保护的项目。
	
本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保 留区内，亦不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

	
	
	
	6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新
设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及在长江干
支流及湖泊新设、改设或
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	扩大排污口。

	
	
	
	
7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	本项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区内，不涉及生产
性捕捞。

	
	
	
	8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为
目的的改建除外。
	
本项目不在长江干流岸 线三公里范围内和重要 支流岸线一公里范围内， 不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。

	
	
	
	9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等
高污染项目。

	
	
	
	10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现
代媒化工等产业布局规划的项目。
	本项目不属于石化、现代
煤化工等项目。

	
	
	
	11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、 扩建不符合国家产能置换要求的严重 过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建 不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于新建、扩建法律法规和相关政策明 令禁止的落后产能项目， 不属于新建、扩建国家产能置换要求的严重过剩
产能行业的项目。

	
	
	
	

12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省产业结构调整、淘汰和禁止目录》中限制、淘汰和能耗
限额类项目。

	
	
	




《长江经 济带发展 负面清单 指南江苏 省实施细 则（试行， 2022年版）
	1.禁止建设不符合国家港口布局规划和
《江苏省沿江沿海港口布局规划
（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的
过长江干线通道项目。
	

本项目不属于码头项目和过长江干线通道项目。

	
	
	
	2.严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、 缓冲区的岸线和河段范围内投资建设 旅游和生产经营项目。严格执行《风景
》 名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜
区核心景区的岸线和河段范围内投资 建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	
本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

	
	
	
	3.严格执行《中华人民共和国水污染防
治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，
	本项目不在饮用水水源
一级保护区的岸线和河段范围内，亦不在饮用水
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	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线
和河段范围内新建、改建、技改与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、
技改排放污染物的投资建设项目。
	水源二级保护区的岸线
和河段范围内。

	
	
	4.严格执行《水产种质资源保护区管理
暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行
《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投
资建设项目。
	

本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。

	
	
	5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸
线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求， 按规定开展项目前期论证并办理相关 手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保
护的项目。
	




本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内，亦不在岸线保留区内，亦不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

	
	
	6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目废水经厂内污预
处理后接管污水处理厂， 不新增排污口。

	
	
	7.禁止长江干流、长江口、34个列入《率
先全面禁捕的长江流域水生生物保护
区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。
	
本项目不涉及禁渔水域捕捞。

	
	
	8.禁止在距离长江干支流岸线一公里范
围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸 线边界（即水利部门河道管理范围边
界）向陆域纵深一公里执行。
	
本项目不在长江干支流岸线一公里范围内。

	
	
	9.禁止在长江干流岸线3公里范围内新
建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水
平为目的的改建除外。
	
本项目不在长江干流岸线3公里范围内。
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	10.禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》
禁止的投资建设活动。
	本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内。

	
	
	
	11.禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国
家和省布局规划的燃煤发电项目。
	本项目不属于燃煤发电
项目。

	
	
	
	12.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照
《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规
园区名录》执行。
	
本项目不属于新建、扩建 钢铁、石化、化工、焦化、 建材、有色等高污染项  目。

	
	
	
	13.禁止在取消化工定位的园区（集中
区）内新建化工项目。
	本项目不属于化工项目。

	
	
	
	14.禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项
目和其他人员密集的公共设施项目。
	本项目不在化工企业周边。

	
	
	
	15.禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。
	本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等新增产能项
目。

	
	
	
	16.禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国
家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	本项目不属于高毒、高残留对环境影响大的农药原药项目及农药、医药和染料中间体化工项目。

	
	
	
	17.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	本项目不属于国家石化、
现代煤化工等产业布局
规划的项目及独立焦化项目。

	
	
	
	18.禁止新建、扩建国家《产业结构调整
指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策
明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	本项目不属于国家《产业
结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的
限制类、淘汰类、禁止类项目。

	
	
	
	19.禁止新建、扩建不符合国家产能置换
要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放
项目
	本项目不属于严重产能过剩项目，不属于高耗能高排放项目。

	
	
	
	法律法规及相关政策文件有更加严格
规定的从其规定。
	本项目严格按照规定执
行。

	
	
	综上所述，本项目符合长江经济带相关文件的要求。四、本项目与主体功能区规划相符性分析




— 20	—
 (
江苏中成紧固技术发展股份有限公司超声波清洗生产线技术改造项目
)

表1-10 本项目与盐城市主体功能区划相符性分析
	序号
	文件
	要求
	相符性分析

	
	
	我市重点开发区域主要分布在大都市区、
	
本项目位于江苏阜宁经济开发区泰山路以南、香山路以北、邻湘江路，位于阜宁县城，为重点开发区域，项目为紧固件制造项目，符合盐城市主体功能区域实施规划

	
	
	县城、沿海重点开发园区及部分城镇等。
	

	
	
	阜宁县重点开发区域主要为阜宁县城（包
	

	
	
	括阜城街道、吴滩街道、花园街道、金沙
	

	
	《盐城
	湖街道）、郭墅镇、益林镇（原益林镇部
	

	
	市主体
	分）、东沟镇、新沟镇、沟墩镇。
	

	1
	功能区
	该区域功能定位是：集聚高端要素、发展
	

	
	实施规
	现代服务业、提升综合服务功能的核心区
	

	
	划》
	域；战略性新兴产业和先进制造业的集聚
	

	
	
	区；新型城镇化和城乡发展一体化的重要
	

	
	
	支撑区；支撑创新驱动、转型发展，承载
	

	
	
	高强度、多功能国土开发的战略空间和增
	

	
	
	长极。
	


五、项目与挥发性有机物相关政策文件相符性分析
 (
序
号
相关文件名
称
文件相关内容
相符性分析
1
《
2020 
年挥发性有机物治理攻坚方案》
一、大力推进源头替代，有效减少
VOCs
 
产生。严格落实国家和地方产
品 
VOCs
 
含量限值标准。大力推进低
（无
）
VOCs
 
含量原辅材料替代。二、
全面落实标准要求，强化无组织排放控制。
2020
 
年 
7
 
月 
1
 
日起，全面执
行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。三、聚焦治污设施
“
三率
”
，提升综合治理效率。按照
“
应收
尽收
”
的原则提升废气收集率。
本项目在精加工、倒角
过程中会产生少量的 
有机废气，废气经收集
后采取“油雾净化器” 
处理后车间无组织排 
放，故符合文件要求。
一、总体要求（一）所有产生有机废
本项目在精加工、倒角
2
《江苏重点行业挥发性有机物污染控制指南》
气污染的企业，应优先采用环保型原
辅料、生产工艺和装备，对相应生产
单元或设施进行密封，从源头控制
VOCs
 
的产生，减少废气污染物排
放；
（
二
）
鼓励对排放的 
VOCs
 
进行
回收利用。
过程中会产生少量的
有机废气，废气经全密
闭式负压收集后采取
“油雾净化器”处理后
车间无组织排放，故符
合文件要求。
《关于印发
<“
十三五
”
挥发性有机
提高 
VOCs 
排放重点行业环境准入门槛，严格控制新增污染物排放量。
本项目属于紧固件制造项目，不属于石化、
3
物污染防治工作方案
> 
的通知
》
（环
大气〔
2017
〕
121 
号）
重点地区要严格限制石化、化工、包
装印刷、工业涂装等高 
VOCs 
排放建
设项目。新建涉 
VOCs 
排放的工业企业要入园区。
化工、包装印刷、工业
涂装等高
VOCs 
排放建
设项目，故符合文件要
求。
)本项目与挥发性有机物相关政策文件相符性分析见表 1-11。表 1-11	本项目与挥发性有机物相关政策文件相符性分析
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《挥发性有机物无组织排放控制标准》
	

VOCs 物料储存无组织排放控制要求
	（一）VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装线、储罐、储库、料仓中；（二）盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或
包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。
	

本项目清洗剂及乳化液物料全部储存于室 内，并且储存在密闭容器中，容器在非取用状态时加盖密封，符合文件要求。

	
	
	
	
	VOCs 物料转移和输送无组织
排放控制要求
	（一）液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。
	
本项目转移液态 VOCs 物料时，全部使用密闭容器，符合文件要求。

	
	
	
	
	

工艺过程VOCs 无组织排放控制要求
	（一）VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间设 备或在密闭空间内操作， 废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭 的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs
废气收集处理系统。
	
本项目VOCs 质量占比小于 10%，有机废气主要为精加工、倒角产生的，产生量很小，废气经全密闭式负压收集 后采取“油雾净化器” 处理后车间无组织排 放，故符合文件要求。

	
	
	
	
	


VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求
	
收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气NMHC 初始排放速率
≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%。
	本项目有机废气主要为精加工、倒角产生 的，产生量很小，废气NMHC 初始排放速率为 0.157kg/h≤2kg/h， 故本项目废气经全密闭式负压收集后采取“油雾净化器”处理后车间无组织排放，故符合文件要求。

	
	
	




5
	
关于印发
《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方 案》的通知
（苏大气办
〔2021〕2
号）
	（一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业（附件 2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB
	本项目属于紧固 件制造项目，使用的清洗剂主要成分为非离 子表面活性剂 10-20%、柠檬酸钠 4-10%、葡萄糖酸钠 4-10%、偏硅酸钠 4-10%、无离子水30-40%，属于水基清洗剂，不含挥发性有机物成分，故本使用的清洗剂中VOC 含量满足《清
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	38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（ GB 38508-2020） 规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020） 规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中 VOCs 含量的限值要求。
	洗剂挥发性有机化合物限量》（GB
38508-2020）对水基清洗剂VOC 含量≤50g/L
的要求，故符合文件要

	
	
	
	
	
	求。

	
	
	综上所述，本项目符合挥发性有机物相关政策文件要求。

	
	
	六、项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指

	
	
	导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析

	
	
	根据生态环境部发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环

	
	
	境源头防控的指导意见》，其中明确：“‘两高’项目暂按煤电、石化、化

	
	
	工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对‘两高’范围

	
	
	国家如有明确规定的，从其规定。”

	
	
	本项目属于紧固件制造项目，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有

	
	
	色金属冶炼、建材等六个行业，故本项目不属于“两高”项目。




— 23 —
 (
江苏中成紧固技术发展股份有限公司超声波清洗生产线技术改造项目
)


[bookmark: _bookmark1][bookmark: 二、建设项目工程分析]二、建设项目工程分析

	
	一、项目由来

	
	江苏中成紧固技术发展股份有限公司成立于 2011 年，位于阜宁经济开发

	
	区协鑫大道 38 号，主要从事紧固技术及紧固件产品的研究、开发；紧固件、

	
	通用零部件、风电配件、金属制品、铁道扣件、模具生产、销售及技术咨询。

	
	江苏中成紧固技术发展股份有限公司年产 3 万吨锚栓、锚板及配套产品智

	
	能化制造及新增 1 万吨紧固件表面处理生产线项目于 2020 年 5 月 19 日取得盐

	
	城市生态环境局批复（盐环审〔2020〕23011 号）。共分为两期建设，一期项

	
	目共生产 1000 吨六角螺栓、300 吨螺母、500 吨叶片螺栓、500 吨预埋螺套、

	
	6000 吨锚栓；二期项目新增 1000 吨六角螺栓、1000 吨叶片螺栓、1000 吨预埋

	
	螺套、500 吨螺母、12000 吨锚板及 6000 吨锚栓生产能力。目前一期一阶段工

	
	程（年产现有紧固件 10000 吨及外购垫片 200 吨）已建成并完成自主验收，二

	
	期工程尚未建设，本项目仅针对一期工程现有生产线进行技术改造。

	
建设内容
	为提高产品质量，降低后续加工成本，江苏中成紧固技术发展股份有限公
司现拟投资 1500 万元，项目拟用现有厂房 2916 平方米，在现有六角螺栓、叶

	
	片螺栓、预埋螺套生产线基础上进行技术改造，新增超声波清洗、精加工等工

	
	序，并对部分产品的生产工艺进行优化改造，新增部分生产设备，调整部分生

	
	产工艺顺序，建成后现有项目产品产能不变。本项目已取得江苏省阜宁开发区

	
	行政审批局备案，项目代码：2303-320956-04-02-522414，备案证号为：阜开

	
	投备〔2023〕49 号。

	
	根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、

	
	《建设项目环境保护管理条例》（国务院 682 号令）等法律、法规的规定，对

	
	照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关要求：本项

	
	目属于三十一、通用设备制造业 34 69、通用零部件制造 348，其中“有电镀工

	
	艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅

	
	分割、组装、焊接的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”。

	
	本项目无电镀工艺，不使用溶剂型涂料，亦不是仅分割、组装、焊接，故本项
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目应编制报告表。江苏中成紧固技术发展股份有限公司决定委托江苏科易达环保科技股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后， 认真研究了该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了相关材料，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行） 要求编制了本环境影响报告表。项目信息初筛见表 2-1。
表 2-1  项目信息初筛表
	序号
	分析项目
	初筛情况分析

	




1
	



园区产业定位及规划相符性分析
	园区产业定位：重点发展新能源利用及装备制造应用、光伏材 料及装备制造（不含前道单晶硅、多晶硅生产工序）、新材料 生产及应用（不含前道化工生产工序）、电子信息（不含线路 板生产和电镀）、食品加工、绿色机械制造（不含电镀）、新 型纺织及纺织制造（不含印染）、仓储物流（不含危险化学品 仓储）等产业。同时，为保护通榆河水环境，阜宁县将逐步将 通榆河两侧现有分布企业实施关停并转，园区设置通榆河产业 安置区，用于安置符合相关规划和产业政策的通榆河搬迁企业。  本项目现有六角螺栓、叶片螺栓、预埋螺套生产线技术改造项 目，属于紧固件制造业，产品主要用于风电行业，符合园区产
业定位。

	

2
	
法律法规、产业政策及行业准入条件
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）（2021 年修正）》限制类、淘汰类项目，不属于长江经济带发展负面清单所列范围，对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》
（第一批）、（第二批）、（第三批）、（第四批），本项目 无高耗能落后的设备。

	

3
	
环境承载力影响
	根据阜宁县《2022 年生态环境质量公报》中内容，项目所在区域的水环境、大气环境较好，该项目建设后会产生一定的污染物，如废水、废气、设施运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成较大
的不良影响。

	
4
	总量指标合
理性及可达性分析
	本项目废气在阜宁县区域内平衡；水污染物排放总量包含在污 水处理厂已申请总量范围内；固废排放量为零。

	5
	园区基础设施建设情况
	项目所在地集中供水、供电、排水、供热、供气等基础设施配 套完善，交通便利。

	


6
	

与“三线一 单”相符性分析
	对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》
（苏政发〔2020〕1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号），本项目不涉及已明确的国家级生态红线及生态管控区域；项目所在区域的环境质量较好，均可达到相应的环境功能区划要求；同时本项目与资源利用上线相符，不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目，故本项目的建设符合“三线一单”要求；详见本环评三线
一单章节。


二、建设内容
（1） 建设项目产品方案
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本项目仅对生产线作技术改造，现有项目产品方案及产能不变，项目产品方案见表 2-2。
表 2-2 项目产品方案（单位：t/a）
	
产品名称
	
规格参数
	
现有项目产能
	技改项目增减
量
	本项目实施后全厂产能
	
备注

	
六角螺栓
	M36*480mm、M42*570mm、M48*620mm、
M56*710mm
	
2000
	
0
	
2000
	
/

	螺母
	M36-M64
	800
	0
	800
	/

	叶片螺栓
	M36*650mm
	1500
	0
	1500
	/

	预埋螺套
	M64*350mm
	1500
	0
	1500
	/

	锚栓
	M36-M64
	12000
	0
	12000
	/

	
现有紧固件
	
M36-M64
	
10000
	
0
	
10000
	5000t/a 进行达克罗涂覆，5000t/a 进行热收缩套处理

	外购垫片
	/
	200
	0
	200
	仅进行表面处理

	锚板
	45-95mm
	12000
	0
	12000
	/



[image: ]

图 2-1	全厂产品方案流向表（单位 t/a）
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	（2） 劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目不新增职工。
工作制度：年工作 340 天，一班制，每班 8 小时，年运行时间为 2720 小
时（其中热处理工序每天运行 24 小时，年运行 8160 小时；达克罗涂覆、固化
每天运行 8 小时），与现有项目一致。
（3） 项目主要建设内容 本项目建设内容建表 2-3。
表 2-3 本项目建设内容一览表

	
	
	类别
	建设名称
	现有工程
	本项目工程内容
	本项目建成后工程内容
	备注

	
	
	
主体工程
	

1 号厂房
	

16128m2
	本项目超声波清洗机位于现
有项目废料场
	

16128m2
	

依托现有

	
	
	





储运工程
	




仓库
	



33m2
	



/
	



96 m2
	
根据实际生产经验， 现有危废仓库空置 率较高，建设单位拟将现有危废仓库隔 断，其中 63m2 用作原辅料仓库，不再作为危废仓库使用

	
	
	
	
运输
	委托社会车辆进行
运输
	
/
	委托社会车辆进行运输
	
/

	
	
	
辅助工程
	办公区
	1196m2
	/
	1196m2
	依托现有

	
	
	
	食堂
	563.23m2
	/
	563.23m2
	依托现有

	
	
	
	配电房
	10KV
	/
	10KV
	依托现有

	
	
	
	门卫（传达室）
	96.4m2
	/
	96.4m2
	依托现有

	
	
	


公用工程
	给水
	680m3/a
	2920m3/a
	3300 m3/a
	/

	
	
	
	排水
	544m3/a
	2335m3/a
	2879 m3/a
	新增污水处理装置

	
	
	
	压缩空气系统
	2×55kw
	/
	2×55kw
	/

	
	
	
	供电
	13 万
kw·h/a
	218 万
kw·h/a
	231 万
kw·h/a
	/

	
	
	
	供气
	10.4 万
m3/a
	/
	10.4 万 m3/a
	/

	
	
	环保工程
	
废水
	生产废水
	/
	2m3/h
	2m3/h
	新建

	
	
	
	
	生活污水
	化粪池
	/
	化粪池
	本项目不新增生活
污水
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固废
	
一般固废仓库
	

308m2
	

/
	

200m2
	本技改项目超声波清洗机位于现有项目废料场内，占地面积为 108m2

	
	
	
	
	

危废仓库
	

108m2
	

/
	

45m2
	根据实际生产经验， 现有危废仓库空置 率较高，建设单位拟将现有危废仓库隔 断，其中 45m2 继续
作为危废仓库使用

	
	
	
	



废气
	抛丸粉尘
	9000m3/h
	/
	9000m3/h
	/

	
	
	
	
	达克罗喷涂废气、烘烤炉去油脂废 气、固化
等废气
	

15000m3/h
	

/
	

15000m3/h
	

/

	
	
	
	
	无组织废
气
	设置卫生
防护距离
	设置卫生
防护距离
	设置卫生防
护距离
	/

	
	
	
	环境风险
	事故池
	150m3
	/
	150m3
	依托现有

	
	
	表 2-4	本项目与现有工程依托关系及可行性分析一览表
















A、给排水工程a、给水工程





 (
分类
建设名称
现有
本项目技改情况
依托可
行性
事故应急池
企业设置
150m
3 
事故应急池
本项目产生的工艺废水为
2335m
3
/a=6.87m
3
/d
，现有项目事故应急池
中的事故废水主要为消防水，现有环评已
批复的消防尾水产生量为 
108m
3
，故本项目现有事故应急池有足够的余量接纳本
依托可行
项目产生的工艺废水。
环保工程
一般固废仓库
企业设置
308m
2
本次技改后项目超声波清洗机位于现有
项目废料场内，占地面积为 
108m
2
，技改
后一般固废仓库面积为 
200m
2
，根据报告
第四章节 
P76 
一般固废仓库依托可行性
分析可知，本次技改后一般固废仓库有足
依托可行
够的能力容纳本项目新增的一般固废。
危废仓库
企业设置
108m
2
本次技改后将现有危废仓库隔断，其中
45m
2
 
继续作为危废仓库使用，其余作为
原辅料仓库使用，根据报告第四章节 
P76
危废仓库依托可行性分析可知，本次技改
依托可行
后危废仓库有足够的能力容纳本项目新
增的危险废物。
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	本项目不新增职工人数，不新增生活用水，给水主要为生产用水。本项目超声波清洗水池总容积为 25.6m3，换水周期为 3 天，年工作日数为 340 天，耗水量为 2920m3/a。
b、排水工程
本项目废水主要为清洗废水，经厂内预处理后接管阜宁经济开发区高新园区污水处理厂。
本项目水平衡见图 2-1，本项目实施后全厂水平衡见图 2-2。

[image: ]
图 2-1  本项目水平衡图

[image: ]
图 2-2  本项目实施后全厂水平衡图
B、供电
本项目耗电量为 218 万千瓦时/年，由当地供电部门提供。
表 2-5  本次技改项目改造一览表

	
	
	分类
	改造情况
	分析

	
	
	




工艺
	



见本环评工艺流程和产污环节章节
	
六角螺栓
	新增倒角、精加工、超声波清洗工段，将抛丸工序 改为精抛，减少矫直、滚光矫直、打标记工段，将
滚丝工段与磁粉探伤工段顺序调换。

	
	
	
	
	
叶片螺栓
	新增精加工、超声波清洗、点压矫直和车内六角、
倒角、打标工段，将下料、热处理工段调整至无心 车外圆之前；无减少工段。

	
	
	
	
	
预埋螺套
	新增精加工、镗内孔、车螺纹、超声波清洗、压密 封件、气密性检测工段；将热处理工序调整至无心 车外圆工序之前，将超声波探伤工序调整至钻孔工
序之后；减少滚光矫直工序

	
	
	

原辅料
	

见表 2-7
	六角螺栓
	新增清洗剂用于超声波清洗，乳化液使用量增加用
于精加工

	
	
	
	
	叶片螺栓
	新增清洗剂用于超声波清洗，乳化液使用量增加用
于精加工

	
	
	
	
	预埋螺套
	新增清洗剂用于超声波清洗，乳化液使用量增加用
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	于精加工，新增密封件用于压密封件

	
	
	



设备
	



见表 2-6
	新增数控车床用于六角螺栓、叶片螺栓、预埋螺套的精加工工序，新增倒角机用于六角螺栓倒角工序，新增 400T 冲床用于六角螺栓精加工工序，新增数控深孔钻床用于预埋螺套镗内孔工序，新增斜导轨数控车床用于预埋螺套车螺纹工序，新增超声波清洗机用于六角螺栓、叶片螺栓、预埋螺套超声波清洗工序， 新增气密性检测仪用于预埋螺套气密性检测工序，新增污水处理装置用于处理超声波清洗工段产生的废水，新增两台高速金属圆锯机，技改前三种产品共用一台高速金属圆锯机，本项目
实施后高速金属圆锯机不再共用

	
	
	公辅工
程
	见表 2-3
	本项目新增用电量 218 万 kw·h/a，新增用水 2920m3/a，新增排
水 2335m3/a

	
	
	储运工程
	
见表 2-3
	根据实际生产经验，现有危废仓库空置率较高， 建设单位拟将现有危废仓库隔断，其中 63m2 用作原辅料仓库，不再作为危废
仓库使用

	
	
	

环保工程
	

见表 2-3
	

固废
	根据实际生产经验，现有危废仓库空置率较高， 建
设单位拟将现有危废仓库隔断，其中 63m2 用作原辅料仓库，不再作为危废仓库使用

	
	
	
	
	
	本技改项目超声波清洗机位于现有项目废料场内，
占地面积为 108m2

	
	
	
	
	废水
	新增一套 2m3/h 废水处理装置

	
	
	（4）主要生产设备情况
本项目主要生产设备见表 2-6。
表 2-6	本项目主要生产设备表

	
	
	序号
	
设备
	
型号
	一期工程数量
	变
化量
	
备注（使用工段）

	
	
	
	
	
	技改前
	技改后
	
	

	
	
	
1
	
无心车床
	
WXC80C
	
4
	
4
	
0
	无心车外圆（预埋螺
套、叶片螺栓、六角螺栓）

	
	
	2
	超声波探伤机
	UT100
	2
	2
	0
	超声波探伤（预埋螺
套、叶片螺栓）

	
	
	3
	滚筒式抛丸机
	Q3210
	2
	2
	0
	抛丸（预埋螺套、叶
片螺栓）

	
	
	4
	吊式抛丸机
	Q378
	1
	1
	0
	精抛（仅六角螺栓使
用）

	
	
	
5
	
离心机
	
DKL-6
	
1
	
1
	
0
	达克罗处理（预埋螺
套、叶片螺栓、六角螺栓）

	
	
	6
	网带淬火炉
	RCWC-9-80
*100*10
	1
	1
	0
	
热处理（六角螺栓、预埋螺套、叶片螺栓）

	
	
	7
	网带回火炉
	RCWG6- 120*1400*10
	1
	1
	0
	

	
	
	8
	打标机
	/
	2
	2
	0
	打标工序（预埋螺套、
叶片螺栓、六角螺栓）

	
	
	9
	滚光矫直机
	JY-80
	1
	1
	0
	压光工序（叶片螺栓）

	
	
	10
	圆盘锯床
	S-70
	1
	1
	0
	下料工序（预埋螺套、
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	叶片螺栓、六角螺栓）

	
	
	
11
	
数控双面车
	SC72—200D 2
	
8
	
8
	
0
	倒角、车外圆（预埋螺套、叶片螺栓、六
角螺栓）

	
	
	12
	中频炉
	KZPS-400
	1
	1
	0
	热处理（六角螺栓）

	
	
	13
	200T 冲床
	200T
	1
	1
	0
	红打（六角螺栓）

	
	
	14
	仪表车床
	C0665
	3
	3
	0
	倒角（六角螺栓）

	
	
	15
	磁粉探伤机
	CDG-2000
	2
	2
	0
	磁粉探伤（预埋螺套、
叶片螺栓、六角螺栓）

	
	
	16
	液压机
	JY80
	1
	1
	0
	铁屑打包（预埋螺套、
叶片螺栓、六角螺栓）

	
	
	17
	滚丝机
	ZC28-35
	2
	2
	0
	滚丝（叶片螺栓、六
角螺栓）

	
	
	18
	数控车床
	TC3040
	3
	3
	0
	精加工（六角螺栓）

	
	
	19
	数控深孔钻床
	ZS600C-L3
	1
	1
	0
	钻孔（预埋螺套）

	
	
	20
	数控车床
	CYK510n
	3
	3
	0
	精车外圆、镗孔、车
螺纹（预埋螺套）

	
	
	21
	数控攻丝机
	ZK5180
	1
	1
	0
	攻丝（预埋螺套）

	
	
	22
	数控深孔钻床
	ZS550C-L3
	0
	2
	+ 2
	
钻孔（预埋螺套）

	
	
	23
	数控深孔钻床
	JHV3-500
	0
	2
	+ 2
	

	
	
	24
	斜导轨数控车床
	SK50P
	0
	1
	+ 1
	精车外圆、镗孔、车
螺纹（预埋螺套）

	
	
	25
	400t 冲床
	JH31-400
	0
	1
	+ 1
	红打（六角螺栓）

	
	
	26
	数控车床
	HTC40B-500
	0
	7
	+ 7
	精车外圆、镗孔、车
螺纹（预埋螺套）

	
	
	27
	数控车床
	CY-K6155B
	0
	5
	+ 5
	精车外圆、镗孔、车
螺纹（预埋螺套）

	
	
	
28
	
数控车床
	
CK50C
	
0
	
16
	+ 1
6
	精车外圆、镗孔、车螺纹（预埋螺套）

	
	
	29
	倒角机
	RT150AC
	0
	1
	+ 1
	倒角（六角螺栓）

	
	
	30
	高速金属圆锯机
	SA-100
	0
	2
	+ 2
	下料（预埋螺套、叶
片螺栓、六角螺栓）

	
	
	31
	超声波清洗机
	/
	0
	1
	+ 1
	除油（预埋螺套、叶
片螺栓、六角螺栓）

	
	
	32
	污水处理装置
	10m3/d
	0
	1
	+ 1
	污水处理

	
	
	33
	气密性检测仪
	D610MH
	0
	1
	+ 1
	气密性检测
（预埋螺套）

	
	
	由于生产产能与生产设备密切相关，本项目瓶颈限制工段为热处理工段，
热处理对应的设备主要为网带淬火炉、网带回火炉、中频炉，具体设备与产能
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	匹配性分析如下表 2-7 所示。
表 2-7	本项目产品产能与设备匹配分析一览表

	
	
	
设备名称
	
规格
	
数量
	单台处理能力
（t/d）
	运行时间h
	最大生产能力
（t/a）
	
使用产品
	
备注

	
	
	无心
车床
	WXC80C
	4
	3.68
	2720
	5004.8
	预埋螺套、叶片
螺栓、六角螺栓
	/

	
	
	滚筒式
抛丸机
	Q3210
	2
	4.42
	2720
	3005.6
	预埋螺套、叶片
螺栓
	/

	
	
	吊式抛
丸机
	Q378
	1
	5.89
	2720
	2002.6
	六角螺栓
	/

	
	
	滚光矫
直机
	JY-80
	1
	4.42
	2720
	1502.8
	叶片螺栓
	/

	
	
	圆盘
锯床
	S-70
	1
	14.72
	2720
	5004.8
	预埋螺套、叶片
螺栓、六角螺栓
	/

	
	
	数控双
面车
	SC72—200 D2
	8
	1.84
	2720
	5004.8
	预埋螺套、叶片
螺栓、六角螺栓
	/

	
	
	仪表
车床
	C0665
	3
	1.97
	2720
	2009.4
	六角螺栓
	/

	
	
	数控
车床
	CYK510n
	3
	1.97
	2720
	2009.4
	六角螺栓
	/

	
	
	数控深
孔钻床
	ZS600C-L3
	1
	4.42
	2720
	1502.8
	









预埋螺套
	/

	
	
	数控
车床
	CYK510n
	3
	1.48
	2720
	1509.6
	
	/

	
	
	数控攻丝机
	ZK5180
	1
	4.42
	2720
	1502.8
	
	/

	
	
	数控深
孔钻床
	ZS550C-L3
	2
	2.21
	2720
	1502.8
	
	/

	
	
	数控深
孔钻床
	JHV3-500
	2
	2.21
	2720
	1502.8
	
	/

	
	
	斜导轨数控车
床
	
SK50P
	
1
	
4.42
	
2720
	
1502.8
	
	
/

	
	
	数控车床
	HTC40B-50 0
	7
	0.64
	2720
	1523.2
	
	/

	
	
	数控
车床
	CY-K6155B
	5
	0.89
	2720
	1513
	
	/

	
	
	数控车床
	CK50C
	16
	0.28
	2720
	1523.2
	
	/

	
	
	倒角机
	RT150AC
	1
	5.89
	2720
	2002.6
	预埋螺套、叶片
螺栓、六角螺栓
	/

	
	
	高速金
属圆锯机
	
SA-100
	
2
	
7.36
	
2720
	
5004.8
	预埋螺套、叶片螺栓、六角螺栓
	
/

	
	
	网带淬
	RCWC-9-8 0*100*10
	1
	14.72
	8160
	5004.8
	六角螺栓、叶片
	瓶颈
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	火炉
	
	
	
	
	
	螺栓、预埋螺套
	工段

	
	
	网带回
火炉
	RCWG6-12 0*1400*10
	1
	14.712
	8160
	5004.8
	
	

	
	
	中频炉
	KZPS-400
	1
	5.89
	8160
	2002.6
	六角螺栓
	

	
	
	根据上表计算结果，本项目六角螺栓、叶片螺栓、预埋螺套最大总产能为
5004.8 吨/年，考虑到前道、后道机加工设备损耗以及部分不合格产品，本项目
六角螺栓、叶片螺栓、预埋螺套总生产能力定为 5000 吨/年，其生产能力与设备产能基本匹配。
（5）原辅材料及其理化性质
本项目主要原辅料使用情况见表 2-8，主要原辅料理化性质见表 2-10。表 2-8	本项目主要原辅材料表

	
	
	
产品
	
名称
	
规格
	储存方式
	最大
暂 存 量（t）
	技改前
年使用量（t）
	技改
变 化 量（t）
	技改后
年使用量（t）
	
备注

	
	
	





六角螺栓
	木箱
	/
	/
	/
	1600 个
	0
	1600 个
	外购

	
	
	
	
圆钢
	C、Si、Mn、
Cr、Mo、Ni、S、P
	
捆扎
	
3000
	
2030
	
0
	
2030
	
外购

	
	
	
	荧光磁粉
	1kg
	瓶装
	0.2
	0.058
	0
	0.058
	外购

	
	
	
	淬火液
	200kg
	桶装
	10
	1.2
	0
	1.2
	外购

	
	
	
	分散剂
	1kg
	瓶装
	0.5
	0.58
	0
	0.58
	外购

	
	
	
	钢丸
	Φ0.4-0.6cm
	箱装
	15
	16
	0
	16
	外购

	
	
	
	达克罗
	30kg
	桶装
	1
	2.43
	0
	2.43
	外购

	
	
	
	
清洗剂
	
LDS-202
	
桶装
	
1
	
0
	
+1
	
1
	外购， 新增超声波清
洗工序

	
	
	
	乳化液
	EP134
	桶装
	1
	0.4
	+0.5
	0.9
	外购

	
	
	





叶片螺栓
	木箱
	/
	/
	/
	800 个
	0
	800 个
	外购

	
	
	
	
圆钢
	C、Si、Mn、Cr、Mo、Ni、
S、P
	
捆扎
	
3000
	
1515
	
0
	
1515
	
外购

	
	
	
	荧光磁粉
	1kg
	瓶装
	0.2
	0.043
	0
	0.043
	外购

	
	
	
	淬火液
	200kg
	桶装
	10
	0.9
	0
	0.9
	外购

	
	
	
	分散剂
	1kg
	瓶装
	0.5
	0.43
	0
	0.43
	外购

	
	
	
	钢丸
	Φ0.4-0.6cm
	箱装
	15
	6
	0
	6
	外购

	
	
	
	达克罗
	30kg
	桶装
	1
	1.215
	0
	1.215
	外购

	
	
	
	
清洗剂
	
LDS-202
	
桶装
	
1
	
0
	
+1
	
1
	外购， 新增超声波清
洗工序

	
	
	
	乳化液
	EP134
	桶装
	1
	0.4
	+0.5
	0.8
	外购

	
	
	预埋
	木箱
	/
	/
	/
	800 个
	0
	800 个
	外购
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 (
产品
原料名称
年用量 
t
单耗，
kg/t 
产品
设计产能
（
t/a
）
原料损耗率
%
六角螺栓
圆钢
2030
1000
2000
1.48%
叶片螺栓
圆钢
1515
1000
1500
0.99%
预埋螺套
圆钢
1515
1000
1500
0.99%
)
	
	
	螺套
	
圆钢
	C、Si、Mn、
Cr、Mo、Ni、S、P
	
捆扎
	
3000
	
1515
	
0
	
1515
	
外购

	
	
	
	荧光磁粉
	1kg
	瓶装
	0.2
	0.043
	0
	0.058
	外购

	
	
	
	淬火液
	200kg
	桶装
	10
	0.9
	0
	0.9
	外购

	
	
	
	分散剂
	1kg
	瓶装
	0.5
	0.43
	0
	0.43
	外购

	
	
	
	钢丸
	Φ0.4-0.6cm
	箱装
	15
	6
	0
	6
	外购

	
	
	
	达克罗
	30kg
	桶装
	1
	0.6
	0
	0.6
	外购

	
	
	
	
清洗剂
	
LDS-202
	
桶装
	
1
	
0
	
+1
	
1
	外购， 新增超声波清
洗工序

	
	
	
	乳化液
	EP134
	桶装
	1
	0.5
	+0.5
	1
	外购

	
	
	
	
密封件
	
/
	
箱装
	
3
	
0
	
+17
	
17
	外购， 新增压密封件
工序

	
	
	
工段
	
名称
	
规格
	
包装方式
	最大暂存量
	现有项目年使用量
	技改项目年使
用量
	技改后年使用量
	
备注

	
	
	废水处理
	硫酸
	95%
	桶装
	0.3
	0
	+1.2
	1.2
	外购

	
	
	
	PAM
	/
	袋装
	0.02
	0
	+0.02
	0.02
	外购

	
	
	
	PAC
	/
	袋装
	0.01
	0
	+0.01
	0.01
	外购

	
	
	本项目原料使用量产能匹配性分析一览表见表 2-9。
表 2-9	本项目产品产能与原料使用量匹配分析一览表



注：上表原料用量为一期、二期年总使用量，本次技改项目涉及的产品主要为六角螺栓、  叶片螺栓、预埋螺套，主要涉及的原材料为圆钢，其中六角螺栓原料使用量是根最大规格为 M56*710mm 的产品计算出的，由上表可知，本项目生产线原料理论使用量大于设计产能单耗量，故本项目原料使用量可以满足设计产能生产需求。
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	表 2-10	主要原辅料理化性质、毒性毒理一览表
	

	
	
	名称
	主要成分
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性毒理
	

	
	
	
清洗剂
	非离子表面活性剂 10-20%、柠檬酸钠 4-10%、葡萄糖酸钠 4-10%、偏硅酸钠 4-10%、去离子水 30-40%。
	碱性物质，与酸会发生反应，与有色金属（铝、锌等）
发生反应
	
不可燃，无爆炸风险
	
可经食入吸收到体内，急救措施：催吐、漱口、休息，如严重不适求助医生
	

	
	
	

乳化液
	经过氢化处理的轻质环烷石油馏分20-50%、胺中和的羚酸 5-10%、Amine carbamate1-5%、N,N'-亚甲基 双吗咻 1-5%、乙氧基化 C16-18 及 不饱和 C18 醇类 1-5%、硼酸 1-5%、3-碘-2-丙快基氨基甲酸丁酶
0.1-1%
	


棕色液体，pH=9.25
	
在燃烧或加热的情况 下会发生压力增加与 容器爆裂，燃烧产物： 磷氧化物、碳氧化物、 氮氧化物
	

可经吸入、食入吸收到体内，急救措施：转移 至空气新鲜处，用水清洗口腔，寻找医疗救治
	

	
	
	
	
	外观/气味：浅黄色液体/无刺激气味； 水溶性：完全混溶；
沸点：102℃。
	本产品含水，当水分
	
	

	建设
	
	淬火
液
	亚硝酸钠 1-10%
	
	蒸发后，残余有机物
可变为可燃性混合物
	亚硝酸钠 LD50：180mg/kg（大鼠经口）、LC50：
5.5mg/m3（大鼠吸入，4h）
	

	内容
	
	
	
	
	或燃烧
	
	

	
	
	分散剂
	
/
	外观/气味：透明液
体/无气味；闪点： 大于 100℃（闭环）
	燃烧时产生一氧化
。	碳、二氧化碳等
	
-
	

	
	
	




达克罗
	zinc powder-zinc dust （stabilized）： 40-50%、1-丁醇（IV）盐：10-20%、Hydrocarbons,C10,aromatics,<1%na phthalene：5-10%、2-乙基-1-己醇 镇（4+）盐：1-5%、
Tetra-n-Butyltitanat,Polymer：1-5%、aluminium powder （stabilised）： 1-5%、2-乙基己醇：1-5%、vinyltrimethoxysilane：1-5%、Hydrocarbons,C10-C13,n-alkanes,is oalkanes,cyclics,<2%aromatics：
1-5%、轻芳溶剂石脑油（石油）：
	

银色流体、沸点
178℃、闪点
23-60℃、点火温度
300℃、蒸气压在
20℃为 0.1hPa、密  度 在 20℃ 为 1.53g/cm3、溶解性： 可水解。
	
	zinc powder-zinc dust （stabilized）LD50：
>2000mg/kg-老鼠（口腔）、1-丁醇（IV）盐 LD50： 7500mg/kg-老鼠（口腔）、Hydrocarbons,C10,aromatics,<1%naphthaleneLD 50：>5000mg/kg-老鼠（口腔）、2-乙基-1-己醇镇（4+）盐 LD50：7500mg/kg-老鼠（口腔）、2-乙基己醇 LD50：2048mg/kg-老鼠（口腔）、vinyltrimethoxysilane LD50：7120mg/kg-老鼠（口腔）、
Hydrocarbons,C10-C13,n-alkanes,isoalkanes,cycli cs,<2%aromatics LD50：5000-15000mg/kg-老鼠
（口腔）、轻芳溶剂石脑油（石油）LD50：
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	1-5%、
Hydrocarbons,C10-C13,n-alkanes,is oalkanes,cyclics,aromatics（2-25%） 1-5% 、 Naphtha（petroleum）， hydrotreated heavy
（C<05%aromatics）：1-5%
	

：
	
	>6800mg/kg-老鼠（口腔）、Naphtha（petroleum），
hydrotreated heavy（C<05%aromatics）LD50：
>5000mg/kg-老鼠（口腔）
	

	
	
	
	
	20（酸性腐蚀品），
纯品为无色透明油
	
与易燃物（如苯）和
	
	

	
	
	
	
	状液体，无臭，与
	有机物（如糖、纤维
	
	

	
	
	

硫酸
	

/
	水混溶，稳定，分子量 98.08，相对密度（水=1）1.83，相对密度（空气=1） 3.4，
饱和蒸汽压 0.13kPa
（145.8℃），熔点：
10.5℃ 、 沸 点 ：
330.0℃
	素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：氧化硫
	
属中等毒性。
急性毒性： LD5080mg/kg （ 大鼠经口） ； LC50510mg/m3，2 小时（大鼠吸入）；320mg/m3， 2 小时（小鼠吸入）
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（6） 厂区平面布置
本项目位于江苏省盐城市阜宁县江苏阜宁经济开发区泰山路以南、香山路以北、临湘江路，不新增工业用地，根据厂区平面布置图，本项目依托厂区现有 1 号厂房，厂区平面布置图见附图。
（7） 周边环境概况
本项目位于江苏省盐城市阜宁县江苏阜宁经济开发区泰山路以南、香山路以北、临湘江路，经实地踏勘，技改项目尚未建设，项目所在地北侧隔泰山路为在建设企业，项目所在地东侧为未建设空地，项目所在地南侧为未建设空地， 项目所在地西侧为未建设空地。







建设内容
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	1、工艺流程

	
	本技改项目实施后工艺流程级产污环节分析见图 2-3-图 2.5。

	







工艺流程和产排污环节
	

	
	
图 2-3 本项目实施后六角螺栓生产工艺

	
	六角螺栓生产工艺描述如下：

	
	1、无心车外圆

	
	根据产品规格尺寸要求，使用无心车床对外购的圆钢进行车外圆加工，去

	
	除圆钢表面多余的金属层，使工件接近于最后的形状和尺寸。该工序加入乳化

	
	液，乳化液循环使用，定期补充。该过程会产生有机废气和废边角料。

	
	2、下料

	
	根据产品规格尺寸要求，使用圆盘锯床外购的圆钢进行切割加工，该工序

	
	生产添加切削液，切削液循环使用，定期补充，设备自带切削液储存槽，切削

	
	液定期更换。该过程会产生有机废气和废边角料。

	
	3、车中径
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根据产品规格尺寸要求，使用数控双面车对切割好的工件进行车中径加工， 该工序生产添加乳化液，乳化液循环使用，定期补充，设备自带乳化液储存槽， 乳化液定期更换。该过程会产生有机废气和废边角料。
4、精加工
通过数控车床根据生产需要对工件进行平头、倒角、切削、磨削等操作， 为使工件达到较高精度和表面质量要求。该工序需加入乳化液（乳化液能有效地防止加工工件生锈或受到化学腐蚀，还能有效地防止细菌侵蚀感染等作用）， 乳化液循环使用，定期补充，设备自带乳化液储存槽，乳化液定期更换。生产过程会产生有机废气、废边角料及废乳化液。
5、热成型
使用中频炉对工件进行加热，加热后的工件使用 200T 冲床热成型对其进行加工。该过程会产生粉尘。
6、头部倒角
通过仪表车床对工件进行头部倒角。该过程会产生废边角料。
7、倒角
本项目使用倒角机对工件进行倒角，该过程会产生废边角料。
7、热处理
采用网带淬火炉、网带回火炉对工件进行热处理，先对工件进行淬火后回火，通过加热、保温和冷却等方式使金属工件的组织及性能发生改变。六角螺栓淬火过程中用到的淬火液为亚硝酸钠溶液。该过程会产生燃烧废气。
8、精抛
使用吊式抛丸机对待加工工件进行抛丸。该过程会产生抛丸粉尘和废钢丸。
9、滚丝
通过滚丝机对工件进行滚丝工序，其滚压力范围内冷态下对工件进行螺纹、直纹、斜纹滚压等处理；直齿、斜齿及斜花键齿轮的滚轧；校直、缩径、滚光和各种成形滚压。该过程会产生废油泥。
10、磁粉探伤
通过磁粉探伤机等对工件进行检测。
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工作原理：磁粉探伤利用工件缺陷处的漏磁场与磁粉的相互作用，钢铁制品表面和近表面缺陷（如裂纹、夹渣、发纹等）磁导率和钢铁磁导率的差异， 使磁化后的材料不连续处的磁场发生畸变，磁通泄漏处工件表面产生了漏磁场， 从而吸引磁粉形成缺陷处的磁粉堆积——磁痕，在适当的光照条件下，显现出缺陷位置和形状，对这些磁粉的堆积加以观察和解释，实现磁粉探伤。该过程会产生废油水。
12、超声波清洗
本项目新增工艺，使用超声波清洗去除探伤后工件表面的油，清洗过程中电加热使水温保持在 40-60℃，清洗用水定期更换，更换时会产生清洗废水。该过程会产生超声波清洗废水。
13、去油脂
对工件进行烘烤以去除工件表面油脂，该工序会产生有机废气及燃烧废气。
14、抛丸
对去除油脂后的工件进行抛丸，提高后续达克罗涂覆上料率，使用抛丸机对工件进行抛丸。该工序会产生抛丸粉尘及废钢丸。
15、表面处理
六角螺栓表面处理为达克罗涂覆防腐，该过程会产生喷涂废气。
达克罗涂覆工艺原理：在铁基金属表面上，涂覆一层达克罗溶液（即含有鳞片状锌、黏结剂等），经 260 摄氏度左右保温烘烤一定的时间后，黏结剂覆盖在母材表面及锌片、铝片的表面，将锌片、铝片与钢铁基材表面紧密地黏结在一起。锌片、铝片间亦被黏结剂所填塞。冷却后的金属表面即被覆盖上一层很薄的银灰色的达克罗特种高防腐涂层。涂液中一片片的锌片层层叠叠，互相重叠覆盖，形成多层次的屏蔽层。钝化锌片都处在受挫的阳极牺牲保护的状态， 铝片又起着压抑锌片淘析的作用。这样组成的机械屏蔽层，使腐蚀电流的线路大大延长，从而推迟锌被腐蚀被析出的速度，使其具有极其优异的抗腐蚀的作用。
16、固化
六角螺栓固化采用烘干炉烘干方式，加热方式为天然气燃烧，固化温度约
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