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地下水型集中式饮用水水源地下水环境监测现状调查技术规范

1  范围
本文规定了地下水型集中式饮用水水源保护区及其补给区地下水环境监测现状调查的范围、原则、 工作内容、工作流程和技术要求。
本文适用于地下水型集中式饮用水水源地下水环境监测现状调查工作，包括城镇水源和农村水源。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。
GB/T 14158   区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范（1:50000）
GB/T 14848   地下水质量标准
HJ 2.3  环境影响评价技术导则  地表水环境
HJ 164  地下水环境监测技术规范
HJ 338  饮用水水源保护区划分技术规范
HJ 610  环境影响评价技术导则  地下水环境
HJ 747-2015  集中式饮用水水源编码规范
HJ 774  集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范
HJ/T 433  饮用水水源保护区标志技术要求

3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  含水层 aquifer
指能够透过并给出相当数量水的岩层。
3.2  水文地质条件 Hydrogeological conditions
地下水埋藏和分布、含水介质和含水构造等条件的总称。
3.3  水文地质单元 Hydrogeological unit
2
根据水文地质条件的差异性划分的，具有一定边界和统一的补给、径流、排泄条件的地下水系统。 3.4  地下水型集中式饮用水水源 Groundwater centralized drinking water sources
具有一定取水规模（“千吨万人 ”）及以上，在用、备用、停用和规划的地下水型集中式饮用水水源。
3.5  饮用水水源保护区 Drinking water source protection zone
按照《饮用水水源保护区划分技术规范》划定的一级、二级和准保护区。
3.6  饮用水水源补给区 Drinking water source recharge area
饮用水源含水层出露或接近地表接受大气降水和地表水等入渗补给的地区。
3.7  饮用水水源径流区 Runoff areas from drinking water sources 饮用水源含水层的地下水从补给区至排泄区的流径范围。
3.8  地下水环境监测井 Groundwater environmental monitoring wells
为准确把握地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态分布变化情况而设立的水质监测井，含 可用于水质监测的取水井等。

2
T/XXX XXXX—XXXX

4  工作内容和流程
4.1  工作内容
4.1.1  基础资料收集
以全区集中式饮用水水源地环境保护专项行动、饮用水水源保护区划分和地下水基础状况调查评估 项目为主，收集包括但不限于各级生态环境部门组织的城镇及农村集中式饮用水源地水质监测、第一次 全国水利普查、全国农村饮水安全工程规划等工作建立的各类信息库和工作成果。
4.1.2  初步清单建立
以全区集中式饮用水水源地环境保护专项行动和水源保护区划分工作形成的地下水型饮用水源清 单为主，同时衔接全区地下水基础状况调查评估项目调查清单，建立地下水型饮用水源基本信息初步清 单。
4.1.3  地下水监测现状调查
调查掌握初步清单中饮用水源保护区及补给径流区地下水环境监测井设置与监测工作开展情况，地 下水环境相关的自然地理特征、污染源分布、水文地质条件和水质监测现状等基本情况。
4.1.4  信息清单建立
通过对地下水监测现状调查，进一步优化完善初步清单，建立包括饮用水源基本信息、水文地质特 征、地下水监测评价和潜在污染等内容在内的信息清单。
4.1.5  建立调查档案
整合现状调查结果，对每一个地下水型饮用水源地建立调查档案。
4.2  工作流程
主要工作流程包括资料收集与整理、现场踏勘、无人机航拍以及水文地质调查等。在收集整合梳理 已有资料的基础上，对地下水饮用水源，建立初步清单；通过现场调查的方式，对污染源及水源地的环 境保护类详细信息、水文地质类详细信息等进行核实确认；结合污染源特征及水文地质条件，提出饮用 水源补给区周边地下水监测建议。详细工作流程如图 1 所示。

3
T/XXX XXXX—XXXX






4
[image: ]
图 1  工作流程图
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5  地下水监测现状调查
5.1  水源地基础信息调查
基于现有工作成果收集的基础资料，整理分析并调查饮用水源基础信息，建立地下水饮用水源初步 清单。清单信息主要包括水源地序号、名称、所在地区、地理坐标、服务人口、供水规模、水源级别、 水源规模、是否完成保护区划定、水源地保护区划分情况、水源运行状态等。详见附录 A。
5.1.1  补给区调查范围的确认
为查明地下水饮用水源地现状，参照《地下水型饮用水水源补给区划定技术指南（试行）（征求意 见稿）》（环办便函〔2022〕171 号）集中式地下水饮用水水源补给区的划分方法，结合各调查区内地下 水饮用水源地的水源规模、水文地质条件、含水层特征及环境状况等因素，确认水源地的调查范围。
5.1.2  人员访谈
访谈内容应包括资料收集和现场调查所涉及的疑问确定，受访者为水源地现状或历史的知情人，应 包括水源地管理机构、地方政府和生态环境保护行政主管部门的人员，水源地过去和现在各阶段的使用 者，以及水源地所在地或熟水源地的第三方，如水源保护区附近的居民。对访谈内容进行整理，作为调 查报告的附件。水源地人员访谈记录表样式详附录 B。
5.2  水文地质信息调查
水文地质信息调查包括：
——城镇及农村集中式饮用水源地水质监测报告（近三年）；
——地下水监测井成井资料（机井/钻井综合成果图表等）；
——工程地质勘察报告；
—— 区域水文地质勘查报告/图；
——水源地补给区内及周边重点地下水污染源的环境影响评价报告。
基于以上收集的基础资料，整理分析并调查水源所处的水文地质单元、地下水赋存特征、地下水类 型、主要含水层的埋藏与分布特征、补给与排泄条件、所在区域地下水用途等信息，详见附录 C。
5.3  环境状况调查
根据 5.1 和 5.2 的资料，整理分析并调查水源保护区与主要补给径流区内基本环境状况、所在区域 降水量、作为补给来源的主要地表水环境状况等，详见附录 C。
5.4  地下水监测井设置情况调查
对现有地下水监测井设置情况进行全面调查，梳理统计水源保护区与主要补给径流区内地下水监测 井数量、位置、含水层类型、水位/埋深、监测井类型、主要取水层位等， 以及监测井保护与设备配备 状况等，详见附录 C。
5.5  地下水监测开展情况调查
收集调查水源保护区、水源取水口等已开展的各类地下水水质监测资料，主要包括监测位置、监测 时间、监测指标、监测频次、执行评价标准和监测结果等信息，详见附录 C。
5.6  地下水饮用水源监测现状信息调查
5
5.6.1  地下水饮用水源自然环境现状
调查地下水饮用水源补给区自然环境现状及其保护区周边环境，查明水源保护区分布范围，取水口、 地下水监测井和水文地质条件等信息进行调查。
记录地下水饮用水源补给区自然环境现状，收集或野外拍摄水源地及其保护区周边环境照片（不少 于 5 张），拍摄水源地及环境视频（30 秒）1 个，制作水源地空间位置示意图 1 张。要求建立水源地保
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护区矢量图，空间信息包括但不限于：饮用水源地分布图、一级保护区范围、二级保护区范围、准保护 区范围、取水口、地下水监测井、主要风险源和水文地质区划等，按照 1：50 万比例尺，全部使用 2000 坐标系。
拍摄照片流程及要求：水源地正门照片→水源地保护区北侧边界环境现状照片（镜向北）→水源地 保护区东侧边界环境现状照片（镜向东）→水源地保护区南侧边界环境现状照片（镜向南）→水源地保 护区西侧边界环境现状照片（镜向西）。水源地自然环境现状照片应拍摄记录牌，记录牌上信息应写有 水源地名称、经度、纬度、方位等信息。对于水源保护区面积较大的水源地，在没有飞行管制的区域， 宜采用无人机航拍的方式获取水源地及其保护区周边环境照片。
现状视频拍摄要求：除用手机拍摄水源地及其保护区四至视频以外，对于没有飞行管制的区域，宜 采用无人机拍摄水源地及周边的环境，录制不少于 30 秒的水源地及环境视频。飞行高度宜距离地面 30-50m ，以便能够清晰完整拍摄水源地保护区全貌及周边环境。
5.6.2  水源地补给区内地下水监测点（井） 自然环境现状
对水源地补给区内每个地下水监测点（井） 自然环境现状进行调查。
记录水源地补给区内每个地下水监测点（井）自然环境现状，收集或野外拍摄监测点（井）及其四 至环境照片（不少于 5 张），拍摄监测井及环境视频（30 秒）1 个。具体要求如下：
拍摄照片流程及要求：监测点（井）现状环境照片（镜向北）→监测点（井）现状环境照片（镜向 东） →监测点（井）现状环境照片（镜向南） →监测点（井）现状环境照片（镜向西） →监测点（井） 近景照片。监测点（井）现状环境照片应拍摄记录牌，记录牌上信息应写有监测点（井）名称及编号、 经度、纬度、地面高程、方位等信息。现状环境照片应着重体现监测点（井）周边的污染源分布、地形 地貌、土地利用类型、地表特征等信息。监测点（井）宜位于现状环境照片中间。
现状视频拍摄要求：以监测点（井）为中心，从北开始，顺时针转一圈，拍摄监测点（井）周边现 状环境，拍摄视频时间不少于 30 秒。
同时，为了核实每个地下水监测点（井）是否均具备采样条件，对于专用监测井，需用贝勒管进行 水样采集，核实其是否具备采样条件，拍摄贝勒管采样照片 1 张；对于机民井，应详细掌握井的结构和 抽水设备情况，可采用开泵抽水或者人工压水的方式，核实其是否具备采样条件，同时还应走访调查其 是否经常使用及其用途；对于天然水点，应查明其补径排条件，调查走访其丰枯期水位变化，核实其是 否具备采样条件。
5.7  地下水饮用水源补给区重点污染源现状信息调查
对地下水饮用水源补给区内部主要污染源进行调查，根据现场调查填写附录 C 中的 24 项及 25 项。 并对各类重点污染源现状环境进行调查，记录污染源企业自然环境现状，收集或野外拍摄污染源，制作 污染源与水源地空间位置示意图。
记录污染源企业自然环境现状，收集或野外拍摄污染源及其四至环境照片（不少于 5 张），拍摄污 染源及环境视频（30 秒）1 个，制作污染源空间位置示意图 1 张。要求建立污染源（区域）矢量图，空 间信息包括但不限于：污染源（区域）分布和边界范围、地下水监测井位置、水文地质区划等，按照 1： 50 万比例尺，全部使用 2000 坐标系。
拍摄照片流程及要求：污染源企业正门照片→污染源企业北侧厂界环境现状照片（镜向北）→污染 源东侧厂界环境现状照片（镜向东）→污染源南侧厂界环境现状照片（镜向南）→污染源西侧厂界环境 现状照片（镜向西）。污染源企业自然环境现状照片应拍摄记录牌，记录牌上信息应写有企业名称、经 度、纬度、方位等信息。对于企业占地面积较大且没有飞行管制的区域，宜采用无人机航拍的方式获取 污染源及其周边环境照片。
6
视频拍摄要求：除用手机拍摄企业污染源及环境视频以外，对于没有飞行管制的区域，还应采用无 人机拍摄企业及周边的环境，录制不少于 30 秒的污染源及环境视频。飞行高度宜距离地面 30-50m ，以 便能够清晰完整拍摄企业全貌及周边环境。
5.8  建立信息清单



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598126063132006025
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