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基于S7-200PLC的高层住宅楼二次供水控制系统设计
)


















摘  要
由于城市供水会受到很多因素的影响变化，传统的工频定速泵供水很难适应以上需求。为了适应现代都市供水需求，可以考虑使用变频恒压供水，并使用可编程逻辑控制器替代传统的继电器控制定速泵，实现供水自适应系统。系统使用变频技术实现对水泵的转速调节，保证管网供水压力维持在一个平稳状态。系统设计考虑到维护、维修等原因，设计四套水泵，兼容经济效益，设计一套变频器。系统选用电机为三相异步电动机，根据电机运动模型可知，电机转速与输入电流频率有关。变频器利用这原理可以实现增加和减少输入频率实现水泵压力变换。又因为电机能耗与转速的三次方成正比，所以变频在节能供水方面有着突出贡献。系统使用S7-200作为核心控制，选取带有内置PID控制策略的变频器，实现低功耗、高效率的的恒压控制供水系统。
关键词: 恒压供水；可编程逻辑控制；变频器；节能供水




















以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/605142203330011104




