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1、人们在生产和生活中为防御各种职业危害和伤害而在劳动过程中穿戴和配备的各种用品的总称称为（  ）防护用品。（1.0分）
A、特种
B、一般
C、个人劳动
正确答案：C
2、便服室、工作服室可按照同室分柜存放的原则设计,以避免工作服污染便服的车间卫生特征等级为（  ）级。（1.0分）
A、1
B、2
C、3
正确答案：B
3、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,既属可燃气体又属有毒气体（  ）。（1.0分）
A、设可燃气体检(探)测器
B、设可燃气体和有毒气体检(探)测器
C、设有毒气体检(探)测器
正确答案：C
4、锅炉严重缺水时可采取以下措施（  ）。（1.0分）
A、缓慢进水
B、严禁向锅炉内上水,应该采取紧急停炉措施
C、开安全阀快速降压
正确答案：C
5、一般压力容器的基本组成是（  ）（1.0分）
A、筒体、封头、接管、法兰
B、筒体、法兰、支座、人孔
C、筒、法兰、封头、补强圈
正确答案：A
6、如果泵体内存在空气,空气的密度比液体小,叶轮中心只能形成很小的负压,不足以将液体吸入到叶轮,泵也就不能输送液体,这种现象称为（  ）。（1.0分）
A、汽蚀
B、气缚
C、喘振
正确答案：B
7、普通离心泵启动前灌泵排气,主要是为了（  ）。（1.0分）
A、进料稳定
B、防止泵气缚
C、冲净泵体
正确答案：B
8、防震减灾工作,实行（  ）、防御与救助相结合的方针。（1.0分）
A、预防为主
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B、安全第一
C、防消结合
正确答案：A
9、企业要按照国家有关规定实行重大危险源和重大隐患及有关应急措施备案制度,每（  ）至少要进行一次全面的安全生产风险分析。（1.0分）
A、年
B、季度
C、月
正确答案：C
10、测量误差通常有（  ）两种表示法。（1.0分）
A、偶然误差和相对误差
B、偶然误差和绝对误差
C、绝对误差和相对误差
正确答案：C
11、从事机加工作业时,机床运行操作中,作业人员严禁（  ）。（1.0分）
A、戴皮手套
B、戴线手套
C、戴手套
正确答案：C
12、从事酸碱作业时,作业人员需戴（  ）手套。（1.0分）
A、布
B、皮
C、耐酸碱各种橡胶
正确答案：C
13、定态热传导中,单位时间内传导的热量与温度梯度成（  ）。（1.0分）
A、正比
B、反比
C、相等
正确答案：A
14、容器内液体过热、气化而引起的爆炸属于（  ）爆炸。（1.0分）
A、化学性
B、物理性
C、粉尘
正确答案：A
15、在作业场所液化气浓度较高时应戴（  ）。（1.0分）
A、面罩
B、口罩
C、眼罩
正确答案：A
16、沾有危险化学品物料的工作服属于（  ）。（1.0分）
A、危险废物
B、一般废物
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C、生活垃圾
正确答案：A
17、烟气脱硝是为了减少烟气中的（  ）。（1.0分）
A、二氧化硫
B、氮氧化物
C、烟尘
正确答案：B
18、在离心分离操作中,在同样条件下,离心力越大,分离效果越（  ）。（1.0分）
A、差
B、不变
C、好
正确答案：C
19、下列选项中,不属于安全电压等级的是（  ）V。（1.0分）
A、12
B、24
C、48
正确答案：C
20、循环冷却水的上水温度一般不高于（  ）℃。（1.0分）
A、18
B、24
C、33
正确答案：C
21、通常情况下,乙炔是（  ）色的气体。（1.0分）
A、黄
B、白
C、无
正确答案：C
22、常温常压下,氧气是一种无色、无味的（  ）。（1.0分）
A、液体
B、气体
C、固体
正确答案：B
23、蒸发操作的实质是（  ）过程。（1.0分）
A、传热
B、传质
C、传热和传质
正确答案：A
24、在一定温度下,溶液上方蒸气中某一组分的分压等于该组分的饱和蒸气压与它在溶液中的（  ）的乘积。（1.0分）
A、重量分率
B、压力分率
C、摩尔分率
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正确答案：C
25、废渣的处理方法一般不会是（  ）。（1.0分）
A、堆埋
B、焚烧
C、堆放
正确答案：C
26、三级安全教育即厂级教育、车间级教育、（  ）。（1.0分）
A、班组教育
B、分厂教育
C、处教育
正确答案：A
27、生产性粉尘中主要常见的类型是（  ）。（1.0分）
A、动物性粉尘
B、矿物性粉尘
C、混合型粉尘
正确答案：C
28、不属于燃烧的三要素的是（  ）。（1.0分）
A、点火源
B、可燃性物质
C、阻燃性物质
正确答案：C
29、下列哪项是防火的安全装置（  ）（1.0分）
A、阻火装置
B、安全阀
C、安全液封
正确答案：A
30、防治噪声污染的最根本的措施是（  ）。（1.0分）
A、采用吸声器
B、减振降噪
C、从声源上降低噪声
正确答案：C
31、疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用,由（  ）承担。（1.0分）
A、用人单位
B、当地政府
C、患者本人
正确答案：A
32、高温作业可能造成的事故类型是（  ）。（1.0分）
A、热烧灼
B、机械伤害
C、电流伤害
正确答案：A
33、噪音对神经系统有较大影响在（  ）dB。（1.0分）
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A、80-85
B、90-95
C、70-80
正确答案：A
34、下列安全泄放装置中开启排放后可自行关闭,容器和装置可以继续使用的是（  ）。（1.0分）
A、爆破片
B、安全阀
C、易熔塞
正确答案：B
35、压力容器按用途分类时,用于介质压力平衡、缓冲、净化和分离的设备属于（  ）设备。（1.0分）
A、反应
B、换热
C、分离
正确答案：C
36、褐色滤毒罐用于防护（  ）。（1.0分）
A、氨、硫化氢等有毒气体
B、各种酸性有毒气体
C、各种有毒烃及芳烃蒸气
正确答案：C
37、酸烧伤时,应用（  ）溶液冲洗。（1.0分）
A、5%碳酸钠
B、5%碳酸氢钠
C、清水
正确答案：B
38、企业要建立重大危险源管理制度,明确操作规程和应急处置措施,实施（  ）。（1.0分）
A、不间断的监控
B、全面管理
C、不间断检测
正确答案：A
39、企业要充分利用和整合调度指挥、监测监控、办公自动化系统等现有信息系统建立（  ）。（1.0分）
A、应急平台
B、应急指挥体系
C、应急响应中心
正确答案：A
40、正弦交流电每秒钟完成的循环次数,叫做（  ）。（1.0分）
A、周期
B、相位
C、频率
正确答案：C
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41、ISO14000系列标准的核心是（  ）标准。（1.0分）
A、ISO14000
B、ISO14001
C、ISO14010
正确答案：B
42、MF8型手提式干粉灭火器的喷射距离大于等于（  ）m。（1.0分）
A、3
B、5
C、6
正确答案：B
43、从事易燃、易爆岗位的作业人员应穿（  ）工作服。（1.0分）
A、腈纶
B、防静电
C、涤纶
正确答案：B
44、若系统内存在燃爆性气体爆破片的材料不应选用（  ）。（1.0分）
A、塑料
B、橡胶
C、铁片
正确答案：C
45、下列粉尘中（  ）的粉尘不可能发生爆炸。（1.0分）
A、生石灰
B、面粉
C、煤粉
正确答案：A
46、美国RCRA规定易燃性有害废物闪火点低于（  ）℃。（1.0分）
A、100
B、90
C、60
正确答案：C
47、存放危险废物的场所必须设置（  ）。（1.0分）
A、照明
B、放置说明
C、危险废物识别标志
正确答案：C
48、反应转化率是衡量（  ）的一项重要指标。（1.0分）
A、催化剂选择性
B、催化剂活性
C、催化剂寿命
正确答案：B
49、离心过滤包括三个阶段,即（  ）、滤饼的压紧、滤饼的甩干。（1.0分）
A、启动电机
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B、预分离
C、滤饼的形成
正确答案：C
50、碳原子之间都以（  ）相互结合,成链状结构。碳原子的其余价键全部被氢原子所饱和的碳氢化合物,称为饱和烃或烷烃。（1.0分）
A、单键
B、双键
C、三键
正确答案：A
51、搅拌机停车时一般浆料罐液位保持在（  ）%左右。（1.0分）
A、0
B、5
C、10-20
正确答案：C
52、分子中含有（  ）是羧酸。（1.0分）
A、-CHO
B、-COOH
C、-OH
正确答案：B
53、通常把一升水中含有（  ）毫克的CaO称为1度(以1表示)。（1.0分）
A、1
B、10
C、20
正确答案：B
54、相同压力下,相同碳原子数的烷烃,直链烷烃的沸点比支链烷烃的沸点（  ）。（1.0分）
A、相同
B、低
C、高
正确答案：C
55、直链酮的沸点随着分子量的增加而逐渐（  ）。（1.0分）
A、降低
B、升高
C、不变
正确答案：B
56、不属于使用劳动防护用品的一般要求是（  ）。（1.0分）
A、防护用品应定期进行维护保养
B、使用前应首先做一次外观检查
C、劳动用品的使用必须在其性能范围内,不得超极限使用
正确答案：A
57、安全生产五要素是指（  ）。（1.0分）
A、人、机、环境、管理、信息
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B、人、物、能量、信息、设备
C、安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入
正确答案：C
58、化工生产中要注意人身安全,哪些是错误的（  ）。（1.0分）
A、远离容易起火爆炸场所
B、注意生产中的有毒物质
C、生产中要密切注意压力容器安全运行,人不能离远
正确答案：C
59、事故隐患泛指生产系统中（  ）的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。（1.0分）
A、可导致事故发生
B、存在
C、经过评估
正确答案：A
60、国家颁布的《安全色》标准中,表示指令、必须遵守的规程的颜色为（  ）。（1.0分）
A、红色
B、蓝色
C、黄色
正确答案：B
61、我国职业病目录中,有（  ）类,（  ）种。（1.0分）
A、9,99
B、10,99
C、10,115
正确答案：C
62、进行危险化学品作业时,为保护眼部应佩戴（  ）。（1.0分）
A、安全帽
B、护目镜
C、手套
正确答案：B
63、不锈钢管道主要的腐蚀类型是（  ）。（1.0分）
A、应力腐蚀
B、均匀腐蚀
C、晶间腐蚀和点腐蚀
正确答案：C
64、管道油漆施工需有要防火、防冻、防雨措施,且适宜的的环境温度是（  ）。（1.0分）
A、0℃-40℃
B、5℃-40℃
C、10℃-40℃
正确答案：B
65、使用化学过滤式防毒面具进入毒区前,必须清楚（  ）,只有满足使用条件方可进入。（1.0分）
A、毒气的种类
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B、毒气的性质
C、毒气的性质和浓度
正确答案：C
66、离心泵的气缚是由于（  ）造成的。（1.0分）
A、入口管线压力低
B、叶轮入口处压力低
C、泵壳内存在不凝气
正确答案：C
67、根据演练评估报告中对应急预案的改进建议,由（  ）按程序对预案进行修订完善。（1.0分）
A、应急预案执行部门
B、应急预案编制部门
C、演练组织单位
正确答案：B
68、发生特别重大突发事件,对人民生命财产安全、国家安全、公共安全、环境安全或者社会秩序构成重大威胁,采取有关法律、法规、规章规定的应急处置措施不能消除或者有效控制、减轻其严重社会危害,需要进入（  ）的,由全国人民代表大会常务委员会或者国务院依照宪法和其他有关法律规定的权限和程序决定。（1.0分）
A、紧急状态
B、非常时期
C、戒严
正确答案：A
69、氨用压力计弹簧管的材料是（  ）的。（1.0分）
A、纯铜
B、铜合金
C、碳钢
正确答案：C
70、单位时间内流体在流动方向上流过的距离,称为（  ）。（1.0分）
A、流量
B、质量流速
C、流速
正确答案：C
71、不是石化行业污染主要途径的是（  ）。（1.0分）
A、工艺过程的排放
B、设备和管线的滴漏
C、成品运输
正确答案：C
72、HSE中的H(健康)是指人身体上没有（  ）,在心理上保持一种完好的状态。（1.0分）
A、生命
B、疾病
C、健康
正确答案：B
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73、《中华人民共和国消防法》规定,建设工程的消防设计、施工必须符合（  ）工程建设消防技术标准。（1.0分）
A、省级
B、行业
C、国家
正确答案：C
74、从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每（  ）进行一次职业中毒危害控制效果评价。（1.0分）
A、半年
B、年
C、两年
正确答案：A
75、可持续发展原则的首要要求是（  ）。（1.0分）
A、保护改善生态环境
B、协调社会经济发展
C、满足人民基本需要
正确答案：C
76、排气筒高度越高,污染物最高允许排放速率越（  ）。（1.0分）
A、高
B、相同
C、低
正确答案：A
77、气关式调节阀是随着输入信号压力的（  ）而开大的调节阀。（1.0分）
A、增大
B、减小
C、不变
正确答案：B
78、真空过滤机进料转速过慢,可能会使真空度（  ）。（1.0分）
A、上升
B、下降
C、不变
正确答案：A
79、硫化氢在化学反应中一般（  ）。（1.0分）
A、具有还原性
B、既有氧化性又有还原性
C、具有氧化性
正确答案：A
80、氧化单元所选用的催化剂是（  ）。（1.0分）
A、Co－Mn－Br
B、Pd/C
C、HAC
正确答案：A
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81、氢气所不具有的性质是（  ）。（1.0分）
A、极易燃烧
B、无色无味
C、毒性大
正确答案：C
82、空气中的氮气含量约为（  ）%(v)。（1.0分）
A、75
B、78
C、85
正确答案：B
83、要加快液体的蒸发,可采取（  ）。（1.0分）
A、提高液体温度
B、提高压力
C、降低液体温度
正确答案：A
84、防一氧化碳的滤毒罐颜色为（  ）。（1.0分）
A、白色
B、绿色
C、黄色
正确答案：A
85、高压容器的代号是（  ）。（1.0分）
A、L
B、M
C、H
正确答案：C
86、不能用水灭火的是（  ）。（1.0分）
A、棉花
B、木材
C、汽油
正确答案：C
87、环保监测中的COD表示（  ）。（1.0分）
A、生化需氧量
B、化学耗氧量
C、空气净化度
正确答案：B
88、物质由一种状态迅速的转变为另一种状态,并在瞬间以机械能的形式放出巨大能量的现象称为（  ）。（1.0分）
A、爆炸
B、燃烧
C、聚合
正确答案：A
89、在电解岗位的作业人员应佩戴（  ）。（1.0分）
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A、普通眼镜
B、安全护目镜
C、遮光型防护面罩
正确答案：B
90、以下（  ）项,属于高毒物品目录。（1.0分）
A、氯乙烯
B、氯丙烯
C、二氯乙烷
正确答案：A
91、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,用人单位应当按照规定对从事使用高毒物品作业的劳动者（  ）。（1.0分）
A、进行调离
B、妥善安置
C、进行岗位轮换
正确答案：C
92、强制性国家标准的代号是（  ）。（1.0分）
A、GB
B、GB/T
C、GBJ
正确答案：A
93、气防报警电话为（  ）。（1.0分）
A、110
B、114
C、119
正确答案：C
94、《安全生产法》规定,从业人员在发现（  ）危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（1.0分）
A、可能
B、间接
C、直接
正确答案：C
95、企业应急处置程序和现场处置方案要实行（  ）管理。（1.0分）
A、精细化
B、牌板化
C、衔接化
正确答案：B
96、企业要把安全生产（  ）纳入企业发展战略、发展规划和总体工作部署中,与企业建设、生产、经营、改革和发展统一规划、统一部署、统一实施。（1.0分）
A、应急救援队伍建设
B、应急体系建设
C、应急装备体系建设
正确答案：A
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97、测量误差按其产生的原因不同可分为（  ）、疏忽误差、偶然误差。（1.0分）
A、绝对误差
B、系统误差
C、相对误差
正确答案：B
98、选用密度数值时,一定要注意它的（  ）。（1.0分）
A、体积
B、湿度
C、温度
正确答案：C
99、防护鞋的鞋底均须有（  ）功能。（1.0分）
A、隔热
B、防穿刺
C、防滑
正确答案：C
100、传热的基本方式有传导、对流和（  ）。（1.0分）
A、强制对流
B、自然对流
C、辐射
正确答案：C
101、可燃液体发生燃烧时,燃烧的是（  ）。（1.0分）
A、可燃蒸气
B、可燃液体
C、以可燃蒸气为主和部分可燃液体
正确答案：A
102、由大气污染衍生出的环境效应主要有温室效应、臭氧破坏和（  ）。（1.0分）
A、风暴
B、台风
C、酸雨
正确答案：C
103、下列选项中,不属于国际单位制是基本单位的（  ）。（1.0分）
A、摩尔
B、安培
C、伏特
正确答案：C
104、真空过滤机在（  ）,建好溢流平衡。（1.0分）
A、建真空之前
B、建真空之后
C、建真空过程中
正确答案：A
105、搅拌机启动前要（  ）。（1.0分）
A、确认循环冷却水投用
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B、检查浆料罐是倒空的
C、确认密封液关闭
正确答案：A
106、标准状况下,氢气的密度是（  ）g/L。（1.0分）
A、0.899
B、0.0899
C、8.99
正确答案：B
107、搅拌机长期停车时,密封液系统应该（  ）。（1.0分）
A、保持原样
B、压力保持0.5MPa左右
C、停止运转
正确答案：C
108、催化剂醋酸锰晶体的外观呈（  ）。（1.0分）
A、浅粉红色
B、黑色
C、紫红色
正确答案：A
109、蒸发是液体在任何温度下都能发生的并且只在液体的（  ）发生的汽化现象。（1.0分）
A、表面
B、内部
C、与器壁结合部
正确答案：A
110、纯净的氢气在空气中点燃时发出（  ）的火焰,放出热量,有水生成。（1.0分）
A、无色
B、黄色
C、淡蓝色
正确答案：C
111、在拉伸应力和腐蚀介质同时作用下的腐蚀叫做（  ）。（1.0分）
A、腐蚀疲劳
B、冲击腐蚀
C、应力腐蚀开裂
正确答案：C
112、劳动防护用品必须具有“三证”,不属于“三证”的是（  ）。（1.0分）
A、安全鉴定证
B、生产许可证
C、检验合格证
正确答案：C
113、未按期复审或复审《特种作业人员操作证》不合格者,其（  ）。（1.0分）
A、在下一年度再重审
B、参加再培训后方可有效
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C、操作证自行失效
正确答案：C
114、生产经营单位对（  ）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。（1.0分）
A、事故频发场所
B、危险区域
C、重大危险源
正确答案：C
115、三级安全教育制度是企业安全教育的基本教育制度。三级教育是指（  ）。（1.0分）
A、入厂教育、车间教育和岗位(班组)教育
B、低级、中级、高级教育
C、预备级、普及级、提高级教育
正确答案：A
116、职业病危害严重的建设项目,其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门（  ）。（1.0分）
A、备案
B、审查
C、审核
正确答案：C
117、禁止标志的基本形式是带斜杠的（  ）。（1.0分）
A、正三角边框
B、圆边框
C、方边框
正确答案：B
118、室内消火栓的最大间距不应超过（  ）m。（1.0分）
A、40
B、50
C、60
正确答案：B
119、反映锅炉工作特性的基本参数,包括锅炉产生蒸汽的数量和（  ）。（1.0分）
A、锅炉产生蒸汽的质量
B、锅炉产生蒸汽的速率
C、锅炉的温度
正确答案：A
120、阀门在开车前应确认的项目是（  ）。（1.0分）
A、阀门前后盲板已经加上
B、调节阀手轮已经固定
C、调节阀仪表风压力正常
正确答案：C
121、对主管部门要求备案的应急演练资料,演练（  ）应将相关资料报主管部门备案。（1.0分）
A、组织部门(单位)
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B、参演单位
C、评估人员
正确答案：A
122、警戒与管制就是根据事故情景,建立应急处置现场（  ）区域,实行交通管制,维护现场秩序。（1.0分）
A、管制
B、警戒
C、戒严
正确答案：B
123、严禁在（  ）使用化学过滤式防毒面具。（1.0分）
A、毒气泄漏区
B、设备内部
C、罐区
正确答案：B
124、固体物质随温度的升高,溶解度（  ）。（1.0分）
A、增大
B、减小
C、变化无法确定
正确答案：C
125、阴、阳离子间通过静电作用所形成的化学键叫（  ）。（1.0分）
A、共价键
B、氢键
C、离子键
正确答案：C
126、MF4型手提式干粉灭火器的灭火参考面积是（  ）m2。（1.0分）
A、1.5
B、1.8
C、2.0
正确答案：B
127、工房内防静电的措施不包括（  ）。（1.0分）
A、造潮
B、通风
C、降温
正确答案：C
128、可燃混合物的化学反应速度越快,反应放出的热量就越多,则（  ）越大。（1.0分）
A、火焰
B、燃速
C、烟气
正确答案：B
129、生产装置排放的废气按排放方式分为有组织废气和（  ）废气。（1.0分）
A、无组织
B、超标
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C、达标
正确答案：A
130、清洁生产要求企业在生产过程中节约原材料和（  ）。（1.0分）
A、能源
B、时间
C、人工
正确答案：A
131、液环式真空泵启动后若发现电流高,可适当（  ）液环量。（1.0分）
A、提高
B、降低
C、无关
正确答案：B
132、测量孔板一般用于（  ）。（1.0分）
A、限制流量
B、测量流量
C、平衡管道两端的压力
正确答案：B
133、离心泵在启动前需要进行（  ）排气。（1.0分）
A、开入口导淋
B、预热
C、灌泵
正确答案：C
134、溶液开始沸腾产生第一个气泡时所对应的温度称为（  ）。（1.0分）
A、露点
B、沸点
C、泡点
正确答案：C
135、乙炔是最（  ）的炔烃。（1.0分）
A、简单
B、复杂
C、稳定
正确答案：A
136、含有三个或三个以上羟基的醇叫（  ）。（1.0分）
A、一元醇
B、二元醇
C、多元醇
正确答案：C
137、一氧化碳的伤害途径为（  ）。（1.0分）
A、皮肤接触吸收
B、呼吸道吸入
C、消化道食入
正确答案：B
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138、下列不属于工业上常见的板式塔的是（  ）。（1.0分）
A、筛板塔
B、填料塔
C、浮阀塔
正确答案：B
139、人体摄入生产性毒物的最主要、最危险途径是通过（  ）。（1.0分）
A、呼吸道
B、消化道
C、皮肤
正确答案：A
140、主要化工污染物质有（  ）。（1.0分）
A、大气污染物质
B、水污染物质
C、以上两类物质
正确答案：C
141、不属于有毒气体的是（  ）。（1.0分）
A、氯气
B、硫化氢
C、二氧化碳
正确答案：C
142、用人单位应当选择由省级以上人民政府卫生行政部门批准的（  ）。（1.0分）
A、医疗卫生机构承担职业健康检查工作
B、职业卫生技术服务机构承担职业健康检查工作
C、医院承担职业健康检查工作
正确答案：A
143、用于高处作业的安全带适用于体重及负重之和不大于（  ）kg。（1.0分）
A、100
B、110
C、120
正确答案：A
144、从事噪声作业应佩戴的防护用品是（  ）。（1.0分）
A、工作服
B、安全帽
C、耳塞或耳罩
正确答案：C
145、引起离心泵泵体发热的原因是（  ）。（1.0分）
A、出口管路漏气
B、抽空
C、转向不对
正确答案：B
146、生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案（  ）,使有关人员了解应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。（1.0分）
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A、培训活动
B、编制
C、演练
正确答案：A
147、根据事故情景,应急处置结束后,所开展的事故损失评估、事故原因调查、事故现场清理和相关善后工作就是（  ）。（1.0分）
A、事后评估
B、事故清理
C、后期处置
正确答案：C
148、方向变化,大小也不断交替变化的电流称为（  ）电流。（1.0分）
A、交流
B、直流
C、周期
正确答案：A
149、《中华人民共和国劳动法》第五十七条规定:（  ）建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。（1.0分）
A、企业
B、市级人民政府
C、国家
正确答案：C
150、MYT40型1211灭火器的灭火射程在（  ）m。（1.0分）
A、3-5
B、7-8
C、8-9
正确答案：A
151、辐射传热（  ）任何介质做媒介。（1.0分）
A、需要
B、不需要
C、有时需要
正确答案：B
152、油脂滴落于高温暖气片上发生燃烧属于（  ）。（1.0分）
A、闪燃
B、受热自燃
C、自热自燃
正确答案：B
153、废水中来源于有机物中的氨基,胺基,脲基,尿酸,含氮化合物等的硝化反应形成水中的是（  ）。（1.0分）
A、氨氮
B、氮氧化物
C、COD
正确答案：A
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154、弹簧管压力表是根据（  ）在压力作用下发生位移的原理制成的。（1.0分）
A、弹簧管
B、表盘
C、连杆
正确答案：A
155、一般检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测仪,应安装于距地面（  ）cm处。（1.0分）
A、10
B、15
C、30-60
正确答案：C
156、浆料泵停车时,首先要（  ）。（1.0分）
A、停止泵运转
B、关闭机械密封冲洗液阀门
C、将泵入口浆料切换成冲洗液
正确答案：C
157、直链烯烃的沸点、熔点都随着分子量的增加而（  ）。（1.0分）
A、降低
B、升高
C、不变
正确答案：B
158、下列选项中,对压力离心机润滑油流量无影响的是（  ）。（1.0分）
A、过滤器堵塞
B、油温太高
C、离心机转鼓积料
正确答案：C
159、离心式风机出口堵时,会引起（  ）现象。（1.0分）
A、汽蚀
B、气缚
C、喘振
正确答案：C
160、下列选项中,不属于硫化氢物理性质的是（  ）。（1.0分）
A、无色有臭鸡蛋味
B、密度比空气小
C、密度比空气略大
正确答案：B
161、利用安全检查表对生产系统进行评价时,检查表应全部列出将可能导致事故发生的（  ）。（1.0分）
A、人的不安全行为的概率
B、物的不安全状态的频率
C、不安全因素
正确答案：C
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162、当生产经营单位的生产工艺和技术发生变化时,应急预案（  ）。（1.0分）
A、应当废弃不用
B、可以免于重新备案
C、应当及时修订
正确答案：C
163、员工对（  ）指挥或（  ）冒险作业,有权拒绝执行;对危害人身安全和健康的行为,有权检举和控告。（1.0分）
A、正确；告之
B、正确；强令
C、违章；强令
正确答案：C
164、用人单位已经不存在或者无法确认劳动关系的职业病病人,申请医疗救助和生活等方面的救助可以向地方人民政府（  ）部门。（1.0分）
A、所在地卫生行政
B、劳动保障行政
C、民政
正确答案：C
165、特种劳动防护用品实行生产（  ）。（1.0分）
A、监督制度
B、申请制度
C、许可证制度
正确答案：C
166、向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的,应当提供中文说明书,并在设备的醒目位置（  ）。（1.0分）
A、张贴中文说明书
B、设置警示标识和中文警示说明
C、设置安全注意事项
正确答案：B
167、导致离心泵扬程小的原因是（  ）。（1.0分）
A、入口压力高
B、转速过低
C、联轴器对中不良
正确答案：B
168、为了保证管路工作时的安全,而根据介质的各级最高工作温度所规定的一种最大压力称为（  ）压力。（1.0分）
A、公称
B、试验
C、工作
正确答案：C
169、一般贮罐内部的正压或负压超过规定值时,（  ）就工作,使容器内外的压力达到平衡,以保证容器的安全。（1.0分）
A、安全阀
B、呼吸阀
21
C、止逆阀
正确答案：B
170、受理备案登记的安全生产监督管理部门应当对应急预案进行（  ）审查,经审查符合要求的,予以备案并出具应急预案备案登记表;不符合要求的,不予备案并说明理由。（1.0分）
A、要素
B、内容
C、形式
正确答案：C
171、除所有大中型危险化学品企业外,不具备建立专职救援队条件的其他危险化学品企业,必须建立（  ）救援队。（1.0分）
A、专业应急
B、兼职
C、志愿
正确答案：B
172、热电偶温度计是基于（  ）原理测量温度的。（1.0分）
A、光电效应
B、热电效应
C、热阻效应
正确答案：B
173、从事酸碱作业人员应穿（  ）工作服。（1.0分）
A、棉布
B、防静电
C、耐酸碱
正确答案：C
174、进入有毒设备内的作业人员,应备有（  ）。（1.0分）
A、防护口罩
B、过滤式防毒面具
C、长管呼吸器
正确答案：C
175、固体可燃物表面温度超过（  ）时,可燃物接触该表面有可能一触即燃。（1.0分）
A、可燃物燃点
B、100℃
C、可燃物闪点
正确答案：C
176、对现场窨井盖密闭改造其目的是（  ）。（1.0分）
A、设备管理需要
B、防止雨水流入
C、防止VOC散发
正确答案：C
177、工厂风和仪表风最大的不同点是（  ）。（1.0分）
A、露点不相同
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B、温度不相同
C、压力不相同
正确答案：A
178、直接混合式换热适用于两股流体（  ）的场合。（1.0分）
A、直接接触并混合
B、不发生化学反应
C、互不相容
正确答案：A
179、有机化合物一般具有（  ）、熔点较低、难溶于水及反应速率较慢的特性。（1.0分）
A、不易燃烧
B、不燃烧
C、易于燃烧
正确答案：C
180、理想气体状态方程式:PV=（  ）。（1.0分）
A、RT
B、nT
C、nRT
正确答案：C
181、硫化氢的伤害途径为（  ）。（1.0分）
A、皮肤接触吸收
B、呼吸道吸入
C、消化道食入
正确答案：B
182、在应急管理中,（  ）阶段的目标是尽可能地抢救受害人员、保护可能受威胁的人群,尽可能控制并消除事故。（1.0分）
A、预防
B、准备
C、响应
正确答案：C
183、触电急救的基本原则是（  ）（1.0分）
A、心脏复苏法救治
B、动作迅速、操作准确
C、迅速、就地、准确、坚持
正确答案：C
184、以下（  ）项,不属于高毒物品目录。（1.0分）
A、氨
B、苯
C、二氧化硫
正确答案：C
185、工作场所氯气最高容许浓度为（  ）mg/m3。（1.0分）
A、1
B、2
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C、3
正确答案：A
186、下列选项中,造成离心泵流量降低的原因之一是（  ）。（1.0分）
A、入口压力大
B、轴弯曲
C、管路漏气
正确答案：C
187、通常,离心泵开泵前关闭出口阀,目的是为了（  ）。（1.0分）
A、防止入口阀堵塞
B、防止泵汽蚀
C、防止电机过载
正确答案：C
188、生产经营单位应当按照应急预案的（  ）应急物资及装备,建立使用状况档案,定期检测和维护,使其处于良好状态。（1.0分）
A、要求配备相应的
B、现有
C、备齐
正确答案：A
189、热电阻温度计是利用金属导体的（  ）随温度变化而变化的特性来进行温度测量的。（1.0分）
A、电阻
B、热电阻
C、电势
正确答案：A
190、硬水对人体健康（  ）有危害。（1.0分）
A、不会
B、会
C、尚不清楚
正确答案：B
191、确立正确的人生观是加强职业道德修养的（  ）。（1.0分）
A、主要途径
B、前提
C、基础
正确答案：B
192、工人的日常安全教育应以“周安全活动”为主要阵地进行,并对其进行（  ）一次的安全教育考核。（1.0分）
A、每季
B、每月
C、每半年
正确答案：B
193、不能用于擦洗设备的是（  ）。（1.0分）
A、肥皂
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B、洗衣粉
C、汽油
正确答案：C
194、大多数可燃物质的燃烧是在（  ）下进行的。由于可燃物质的聚集状态不同,其受热所发生的燃烧过程和形式也不同。（1.0分）
A、气体
B、液体
C、蒸气或气态
正确答案：C
195、装置区未被污染的雨水应排入（  ）系统。（1.0分）
A、含油污水
B、生产废水
C、清净雨水
正确答案：C
196、固体废物按其化学成分可分为（  ）。（1.0分）
A、固体废物和半固体废物
B、生活废物和工业废物
C、有机废物和无机废物
正确答案：C
197、疏水阀的阀门代号是（  ）。（1.0分）
A、J
B、Y
C、S
正确答案：C
198、当测量高压压力时,正常操作压力应为量程的（  ）。（1.0分）
A、3/4
B、1/3-1/2
C、3/5
正确答案：C
199、常温常压下,下列物质中,属于液体的是（  ）。（1.0分）
A、乙烯
B、丙烯
C、戊烯
正确答案：C
200、CH3COOH又名（  ）。（1.0分）
A、甲酸
B、乙酸
C、丙酸
正确答案：B
201、下列选现中,属于氢气化学性质的是（  ）。（1.0分）
A、混有空气的氢气点燃易发生爆炸
B、在标准状况下,氢气的密度小于空气的密度
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C、氢气难溶于水
正确答案：A
202、氢气与氧气反应生成水,这是氢气的（  ）。（1.0分）
A、可燃性
B、助燃性
C、水溶性
正确答案：A
203、分子中含有一个碳碳（  ）的开链不饱和烃称为炔烃。（1.0分）
A、单键
B、双键
C、叁键
正确答案：C
204、职业病防治工作应该坚持以（  ）为主。（1.0分）
A、治疗
B、处罚
C、预防
正确答案：C
205、个体防护用品只能作为一种辅助性措施,不能被视为控制危害的（  ）手段。（1.0分）
A、可靠
B、主要
C、有效
正确答案：B
206、指令标志的基本型式是（  ）。（1.0分）
A、正三角边框
B、圆边框
C、方边框
正确答案：C
207、黄色滤毒罐用于防护（  ）。（1.0分）
A、氨、硫化氢等有毒气体
B、各种酸性有毒气体
C、芳烃类有毒气体
正确答案：B
208、当空气呼吸器使用过程中发出低压鸣叫后,仍可使用（  ）分钟。（1.0分）
A、30
B、20
C、8-10
正确答案：C
209、《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007—2011)规定了生产安全事故应急演练(以下简称应急演练)的目的、原则、类型、内容和（  ）。（1.0分）
A、综合应急演练的组织
B、综合应急演练的组织与实施
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C、专项应急演练的组织与实施
正确答案：B
210、中央管理的总公司(总厂、集团公司、上市公司)所属单位外的其他生产经营单位中涉及实行（  ）的,其综合应急预案和专项应急预案,按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案。（1.0分）
A、安全生产许可
B、独立经营
C、联合经营
正确答案：A
211、HSE管理标准的基本内容包括（  ）。（1.0分）
A、不发生人身伤亡事故
B、不违章作业
C、不违反劳动纪律
正确答案：A
212、从事检修、机床作业的工人应穿（  ）。（1.0分）
A、皮鞋
B、胶鞋
C、防穿刺鞋
正确答案：C
213、流体（  ）作用于单位面积上的力,称为液体的压强。（1.0分）
A、流动
B、平行
C、垂直
正确答案：C
214、惰性气体、雾化水、卤代烃等均能对可燃雾滴的燃烧产生（  ）作用。（1.0分）
A、加速
B、抑制
C、强化
正确答案：B
215、《中华人民共和国消防法》规定,国务院（  ）部门对全国的消防工作实施监督管理。（1.0分）
A、安监
B、环保
C、公安
正确答案：C
216、环境标准按标准性质划分为强制性标准和（  ）标准。（1.0分）
A、建议性
B、推荐性
C、临时性
正确答案：B
217、挥发性有机化合物的英文缩写是（  ）。（1.0分）
A、VOC
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B、VOD
C、COD
正确答案：A
218、液碱具有（  ）的特性。（1.0分）
A、能使紫色的石蕊变红
B、能使无色酚酞变红
C、对皮肤无伤害
正确答案：B
219、常压下,醋酸的熔点是（  ）℃。（1.0分）
A、-13.8
B、-16.
C、16.6
正确答案：C
220、四氧化三铁是具有磁性的黑色金属晶体,是一种复杂的（  ）。（1.0分）
A、络合物
B、混合物
C、氧化物
正确答案：C
221、真空过滤机停车水洗时,转筒（  ）转动。（1.0分）
A、停止
B、低速
C、高速
正确答案：B
222、防氨和硫化氢的滤毒罐颜色为（  ）。（1.0分）
A、白色
B、黄色
C、灰色
正确答案：C
223、氨的伤害途径为（  ）。（1.0分）
A、皮肤接触吸收
B、呼吸道吸入
C、消化道食入
正确答案：B
224、在生产过程中,控制尘毒危害的最重要的方法是（  ）。（1.0分）
A、生产过程密闭化
B、通风
C、发放保健食品
正确答案：A
225、空气呼吸器属于（  ）。（1.0分）
A、长管式防毒面具
B、过滤式防毒面具
C、隔离式防毒面具
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正确答案：C
226、企业、事业单位和个体经营组织(统称用人单位)的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病称为（  ）。（1.0分）
A、职业病危害
B、职业禁忌证
C、职业病
正确答案：C
227、主控室的噪声声级设计值要求是小于等于（  ）dB(A)。（1.0分）
A、55
B、60
C、70
正确答案：C
228、1211灭火器的使用方法分为七步:拿,站,（  ）,压,查（1.0分）
A、压,握,拔
B、拔,握,对
C、拔,压,握
正确答案：B
229、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案,应当报同级人民政府和（  ）安全生产监督管理部门备案。（1.0分）
A、上一级
B、同级
C、下一级
正确答案：A
230、评估报告重点对演练活动的组织和实施、演练目标的实现、参演人员的表现以及（  ）进行评估。（1.0分）
A、演练中暴露的问题
B、好人好事
C、成功和欠缺之处
正确答案：A
231、按照设计压力的大小,压力容器不可分为（  ）。（1.0分）
A、高压
B、中压
C、负压
正确答案：C
232、单位时间内流体流过（  ）的流体质量叫质量流速。（1.0分）
A、孔板
B、单位截面积
C、流量计
正确答案：B
233、一般压力越高,可燃物的自燃点（  ）。（1.0分）
A、不变
B、越高
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C、越低
正确答案：C
234、化学泡沫灭火原理主要是（  ）作用。（1.0分）
A、隔离与窒息
B、降温
C、化学抑制
正确答案：A
235、酸雨的PH值小于（  ）。（1.0分）
A、5.6
B、4.6
C、6.0
正确答案：A
236、离心泵按叶轮吸液方式的不同,可分为（  ）。（1.0分）
A、单吸泵和双吸泵
B、单级泵和多级泵
C、单吸泵和多吸泵
正确答案：C
237、精对苯二甲酸不能作为（  ）原料。（1.0分）
A、聚酯漆
B、聚酯薄膜
C、化肥
正确答案：C
238、酒精与水的混合溶液中,有酒精15kg,水25kg,则酒精的质量分率为（  ）。（1.0分）
A、0.625
B、0.357
C、0.375
正确答案：C
239、HCOOH叫做（  ）。（1.0分）
A、甲酸
B、甲醛
C、水扬酸
正确答案：A
240、官能团-CHO叫做（  ）。（1.0分）
A、羧基
B、酮基
C、醛基
正确答案：C
241、在500℃左右的温度下,把重油、石蜡等分子量大、沸点高的烷烃断裂为分子量小、沸点低的烷烃的过程,叫做（  ）。（1.0分）
A、裂解
B、裂化
C、聚合
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正确答案：B
242、取得《特种作业人员操作证》的人员,进行一次复审的年限是（  ）年。（1.0分）
A、1
B、2
C、3
正确答案：B
243、噪声治理的三个优先级顺序是（  ）。（1.0分）
A、降低声源本身的噪音、控制传播途径、个人防护
B、控制传播途径、降低声源本身的噪音、个人防护
C、个人防护、降低声源本身的噪音、控制传播途径
正确答案：A
244、工业上噪声的个人防护采用的措施为（  ）。（1.0分）
A、佩戴个人防护用品
B、隔声装置
C、消声装置
正确答案：A
245、下列属于职业危害中化学危害的是（  ）。（1.0分）
A、氯气
B、低气压
C、振动
正确答案：A
246、个人防护措施属于第（  ）级预防。（1.0分）
A、一
B、二
C、三
正确答案：A
247、个人剂量监测档案应保存（  ）。（1.0分）
A、终生保存
B、50年
C、80年
正确答案：A
248、安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压装置,防止容器（  ）。（1.0分）
A、超温
B、超压
C、超负荷
正确答案：B
249、对于有心跳无呼吸的中毒人员,应立即进行（  ）。（1.0分）
A、胸外按压
B、人工呼吸
C、送医院
正确答案：B
250、离心泵入口过滤网堵,可能会出现（  ）现象。（1.0分）
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A、气缚
B、汽蚀
C、电机过载
正确答案：B
251、新建、扩建、改建建设工程,应当达到抗震设防要求。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,应当按照国务院有关规定进行地震安全性评价,并按照（  ）进行抗震设防。（1.0分）
A、经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求
B、地区地震设防要求
C、抗震减灾法
正确答案：A
252、当被测液位为零时,作用在差压式液位计的正负压差的压力并不相等,这时需用（  ）的方法来抵消固定差压。（1.0分）
A、迁移
B、冷端补偿
C、放大
正确答案：A
253、石化生产产生的废气、（  ）、废渣多,污染严重。（1.0分）
A、废料
B、次品
C、废液
正确答案：C
254、水是最常用的灭火剂,主要作用是（  ）。（1.0分）
A、冷却降温
B、隔离
C、窒息
正确答案：C
255、从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每（  ）个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测.（1.0分）
A、一
B、六
C、十二
正确答案：A
256、“非法排放、倾倒、处置危险废物超三吨”的应追究（  ）责任。（1.0分）
A、民事
B、刑事
C、管理
正确答案：B
257、具有臭鸡蛋气味的有毒有害气体是（  ）。（1.0分）
A、氯气
B、氨气
C、硫化氢
正确答案：C
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258、操作工巡检五字口诀是（  ）。（1.0分）
A、听摸比闻看
B、听看摇摸比
C、听敲摸比看
正确答案：A
259、离心泵是在（  ）作用下工作的。（1.0分）
A、重力
B、分子内作用力
C、离心力
正确答案：C
260、在通常状况下,某气体是一种无色、无味的气体,跟同体积的空气相比约为空气质量的1/14,是最轻的气体,该气体是（  ）。（1.0分）
A、氧气
B、氮气
C、氢气
正确答案：C
261、二氧化碳的伤害途径为（  ）。（1.0分）
A、皮肤接触吸收
B、呼吸道吸入
C、消化道食入
正确答案：B
262、劳动者被诊断患有职业病,但用人单位没有依法参加工伤保险的,其医疗和生活保障由（  ）承担。（1.0分）
A、当地政府
B、患者本人
C、该用人单位
正确答案：C
263、在有毒气、烟尘、缺氧环境下应选用（  ）。（1.0分）
A、过滤式呼吸器
B、空气呼吸器
C、防尘口罩
正确答案：B
264、下列密封属于静密封的是（  ）密封。（1.0分）
A、垫片
B、填料
C、机械
正确答案：A
265、中毒人员抬至安全地点后,应采取的措施是（  ）。（1.0分）
A、侧躺
B、俯卧
C、仰卧平躺
正确答案：C
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266、（  ）应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。（1.0分）
A、综合应急预案
B、专项应急预案
C、现场处置方案
正确答案：B
267、由仪表读得的测量值与被测参数的真实值之间,总是存在一定的偏差,这种偏差就称为（  ）。（1.0分）
A、测量误差
B、精度
C、灵敏度
正确答案：A
268、傅立叶定律是（  ）的基本定律。（1.0分）
A、对流
B、热辐射
C、热传导
正确答案：C
269、衡量可燃性液体火灾危险性大小的主要参数是（  ）。（1.0分）
A、沸点
B、闪点
C、燃点
正确答案：B
270、一切单位和个人都有保护环境的（  ）。（1.0分）
A、权利
B、义务
C、职能
正确答案：B
271、流体绝对压力与该处大气压力的差值称为（  ）。（1.0分）
A、表压
B、真空度
C、绝对压力
正确答案：A
272、下列选项中,不属于离心泵日常检查内容的是（  ）。（1.0分）
A、轴承温度
B、油杯液位
C、机泵转速
正确答案：C
273、直链烷烃的熔点、沸点都随着分子量的增加而（  ）。（1.0分）
A、升高
B、降低
C、不变
正确答案：A
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274、工业“三废”是指（  ）。（1.0分）
A、废油、废酸、废碱
B、废水、废油、废气
C、废水、废气、废渣
正确答案：C
275、当压力不变,温度升高时,一定质量的理想气体体积（  ）。（1.0分）
A、增大或减小
B、不变
C、增大
正确答案：C
276、工业上使用的喷洒式冷却塔的换热方式属于（  ）。（1.0分）
A、间壁式换热
B、蓄热式换热
C、直接混合式换热
正确答案：C
277、液态氢是（  ）液体。（1.0分）
A、蓝色
B、紫色
C、无色
正确答案：C
278、物质的量是表示组成物质的（  ）多少的物理量。（1.0分）
A、单元数目
B、基本单元数目
C、所有单元数目
正确答案：B
279、化工污染物都是在生产过程中产生的,其主要来源（  ）。（1.0分）
A、化学反应副产品,化学反应不完全
B、燃烧废气,产品和中间产品
C、化学反应不完全的副产品,燃烧废气,产品和中间产品
正确答案：C
280、从根本上解决毒物危害的首选办法是（  ）。（1.0分）
A、密闭毒源
B、通风
C、采用无毒低毒物质代替高、剧毒物质
正确答案：C
281、职业病危害因素检测发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位应当立即采取相应治理措施,仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的,必须（  ）。（1.0分）
A、上报安全生产监督管理部门
B、佩戴符合防护要求的防护用品
C、停止存在职业病危害因素的作业
正确答案：B
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282、生产经营单位购买的特种劳动防护用品,须经本单位的（  ）部门或者管理人员检查验收。（1.0分）
A、安全生产技术
B、工会
C、人力资源
正确答案：A
283、空气呼吸器使用过程中,当其发出低压鸣叫时（  ）。（1.0分）
A、继续工作
B、仍可工作8-10分钟后再撤离
C、应立即撤离
正确答案：C
284、企业要建立（  ）制度,每年都要结合本企业特点至少组织一次综合应急演练或专项应急演练;高危行业企业每半年至少组织一次综合或专项应急演练;车间(工段)、班组的应急演练要经常化。（1.0分）
A、应急演练
B、应急监控
C、应急预案
正确答案：A
285、人们习惯上把（  ）移动的方向规定为电流的方向。（1.0分）
A、分子
B、负电荷
C、正电荷
正确答案：C
286、厂内行人要注意风向及风力,以防在突发事故中被有毒气体侵害。遇到情况时要绕行、停行、（  ）。（1.0分）
A、顺风而行
B、穿行
C、逆风而行
正确答案：C
287、清洁生产是指“在生产过程、产品寿命和（  ）领域持续地应用整体预防的环境保护战略,增加生态效率,减少对人类和环境的危害。（1.0分）
A、服务
B、能源
C、资源
正确答案：A
288、开式叶轮常用于输送（  ）。（1.0分）
A、含有较多悬浮颗粒的液体
B、粘稠液体
C、水
正确答案：A
289、流体流经孔板,随着流量的增加孔板前后的压力降情况是（  ）。（1.0分）
A、逐渐增大
B、逐渐减小
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C、不变
正确答案：A
290、在链状烃中,有一类化合物,它们的氢原子比相应的烷烃的少,这类化合物通称为（  ）。（1.0分）
A、烯烃
B、炔烃
C、不饱和烃
正确答案：C
291、最简单的烷烃是（  ）。（1.0分）
A、甲烷
B、乙烷
C、乙烯
正确答案：A
292、饱和蒸气压（  ）的液体称为难挥发组分。（1.0分）
A、较小
B、较大
C、中等
正确答案：A
293、在安全生产工作中,通常所说的“三违”现象是指（  ）。（1.0分）
A、违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程
B、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
C、违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费
正确答案：B
294、不属于化工行业污染特点的是（  ）。（1.0分）
A、毒性大
B、毒性小
C、有刺激性
正确答案：B
295、化工生产中的主要污染物是“三废”,下列那个有害物质不属于“三废”。（  ）（1.0分）
A、废水
B、废气
C、有害物质
正确答案：C
296、作为人体防静电的措施之一的是（  ）。（1.0分）
A、应穿戴防静电工作服、鞋和手套
B、应注意远离水、金属等良导体
C、应定时检测静电
正确答案：A
297、国家鼓励和支持研制、开发、推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者健康的（  ）。（1.0分）
A、新技术、新工艺、新设备、新原料
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