本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满(  )并减小油面与空气的接触面。
A. 水
B. 油
C. 风
答案:B
2. 八极三相异步电动机的定子圆周对应的电角度为(  )。
A. 360
B. 1080
C. 1440
D. 2880
答案:C
3. 胶壳刀开关在接线时,电源线接在(  )。
A. 上端(静触点)
B. 下端(动触点)
C. 两端都可
答案:A
4. 纯电感电路中，将瞬时功率的(  )称为无功功率。
A. 最大值
B. 最小值
C. 平均值
D. 有效值
答案:A
5. 电路的基本组成部分是连接导线.负载和(  )。
A. 正极
B. 电动势
C. 负极
D. 电源
答案:A
6. (  )是指当主保护拒动时，由本电力设备或线路的另一套保护来实现。
A. 主保护
B. 远后备保护
C. 辅助保护
D. 近后备保护
答案:D
7. 二极管2CZ54D的正向压降约为( )。
A. 0.2V
B. 0.7V
C. 0.9V
D. 1.2V
答案:C
8. 绝缘杆工作部分不宜过长，一般为5～8mm，以免工作时造成(  )
A. 相间或接地短路
B. 跨步电击
C. 两相电击
D. 单相电击
答案:A
9. 单相桥式整流脉动直流电压平均值为( )。
A. 0.45U2
B. 0.9U2
C. 1.17U2
D. 2.45U2
答案:B
10. 隔离开关的主要作用之一是(  )。
A. 拉合负荷电流
B. 拉合无电流或小电流电路
C. 拉合故障电流
D. 拉合远距离输电线路电容电流
答案:B
11. 高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的( )时，高压电容器组应立即停运。
A. 1.1倍
B. 1.2倍
C. 1.3倍
答案:A
12. 安装在继电保护盘上且带有前面接线的继电器时，在金属盘面上与外壳间应垫以厚度为(  )mm的绝缘衬垫.
A. 0.5～1
B. 1～2
C. 3～4
D. 5～10
答案:C
13. 10Kv电缆线路的绝缘电阻应不低于(  )MΩ。
A. 300—750
B. 400—1000
C. 600—1500
答案:B
14. CPU通过总线来完成数控处理和实时控制任务。(  )存放着CNC系统程序，其他程序或数据存放在RAM内，并由后备电池来保存。
A. CPU
B. RAM
C. ROM
D. EPROM
答案:D
15. 欧姆定律与全电路欧姆定律的区别是(  )。
A. 欧姆定律适用于简单电路
B. 全电路欧姆定律适用于复杂电路
C. 欧姆定律适用于闭合电路
D. 全电路欧姆定律适用于闭合电路
答案:D
16. 在触电机会较多危险较大的场所，局部照明和手提照明应采用额定电压为(  )伏以下的安全灯。
A. 50
B. 42
C. 36
答案:C
17. 用指针式万用表不同的欧姆档,测量普通两极管的正向导通电阻应(  )。
A. 相同
B. 不同
答案:B
18. 在室内室外工作地点或施工设备上应悬挂( )的标示牌
A. 在此工作
B. 禁止合闸，有人工作
C. 止步，高压危险
D. 禁止攀登，高压危险
答案:B
19. 遮栏应选用(  )制成。
A. 绝缘材料
B. 铜材
C. 铝材
答案:A
20. FN3-10R/400是(  )的负荷开关。
A. 带熔断器
B. 带热脱扣器
C. 改进型
答案:A
21. 霓虹灯距阳台.窗口.架空线等距离不得小于( )m
A. 0.3
B. 0.7
C. 1
D. 0.5
答案:C
22. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕组的连接方法。
A. 电源电压
B. 电源电流
C. 工作制
答案:A
23. 三极管超过( )时,必定会损坏。
A. 集电极最大允许电流Icm
B. 管子的电流放大倍数β
C. 集电极最大允许耗散功率Pcm
答案:C
24. 下列不属于变压器的油箱内故障的有(  )。
A. 内部绕组相间短路
B. 直接接地系统侧绕组的接地短路
C. 内部绕组匝间短路
D. 油箱漏油造成油面降低
答案:D
25. 安全标志中，注意.警告一般用( )标志。
A. 红色
B. 黄色
C. 黑色
D. 蓝色
答案:B
26. 特种作业操作资格证书的有效期为(  )年。
A. 2；
B. 3；
C. 4；
D. 6；
答案:D
27. X6132型万能铣床主轴停车时没有制动，若主轴电磁离合器YC1两端无直流电压，则检查接触器(  )的常闭触头是否接触良好。
A. KM1
B. KM2
C. KM3
D. KM4
答案:A
28. 变压器内部发生严重故障，内部(  ).外部短路或严重过负荷，雷击或外界火源移近变压器，均可能导致变压器着火。
A. 断路；
B. 开路；
C. 通路；
D. 短路；
答案:D
29. zn4-10/600型断路器可应用于额定电压为(  )的电路中.
A. 6kv;
B. 10kv;.
C. 35kv
答案:B
30. 直埋电缆在穿越建筑物.构筑物.道路.易受机械损伤等处必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的( )倍。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3
答案:A
31. 工作绝缘是指(  )之间的绝缘。
A. 不可触及的导体与可触及的导体
B. 不可触及的导体与带电体
C. 可触及的导体与带电体
D. 带电体与地
答案:B
32. 电流继电器的文字符号表示为(  )。
A. KM
B. KA
C. KT
答案:B
33. 蝶式绝缘子的型号代号是(  )。
A. P
B. X
C. E
D. CD
答案:C
34. 当电源电压降低时，三相异步电动机的起动转矩将(  )
A. 提高
B. 不变
C. 降低
答案:C
35. 对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的( )倍。
A. √2；
B. √3；
C. 1。
答案:B
36. 当变压器带容性负载运行时，副边端电压随负载电流的增大而(  )。
A. 升高
B. 不变
C. 降低很多
D. 降低很少
答案:A
37. 若只需研究电路中某一支路的U.I之间的关系，最好应用(  )进行分析。
A. 基尔霍夫定律
B. 叠加原理
C. 全电路欧姆定律
D. 戴维南定理
答案:D
38. 在带电的电流互感器二次回路上工作，可以( )。
A. 将互感器二次侧开路；
B. 用短路匝或短路片将二次回路短路；
C. 将二次回路永久接地点断开；
D. 在电能表和互感器二次回路间进行工作。
答案:B
39. 电力变压器的油起(  )作用.
A. 线圈润滑
B. 绝缘和防锈
C. 绝缘和散热
答案:C
40. 异步电动机的启动转矩正比于启动电压的(  )。
A. 平方根
B. 平方
C. 立方
D. 立方根
答案:B
41. 单只电容器的电压越高,则表明(  )。
A. 充电电流大
B. 电容器的容积大
C. 极板上储存的电荷多
答案:C
42. 称量式电流互感器与电压互感器的相似之处是？
A. 原理相似
B. 二次侧是电气量的恒定比例
C. 二次侧安全性能高
D. 概念相似
答案:B
43. 关于较为重要.容量较大的变电所,操作电源一般选用(  )。
A. 直流操作电源
B. 沟通操作电源
C. 逆变操作电源
答案:A
44. 国家规定的安全色，其中(  )表示指示.安全状态.通行。
A. 红色；
B. 绿色；
C. 黄色；
D. 蓝色；
答案:B
45. 如果忽略变压器一.二次绕组的漏电抗和(  )时，变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值，二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。
A. 励磁阻抗
B. 励磁电抗
C. 电阻
答案:C
46. 数控机床的几何精度检验包括(  )。
A. 工作台的平面度
B. 各坐标方向移动的垂直度
C. X坐标方向移动时工作台面T型槽侧面的平行度
D. 以上都是
答案:D
47. 同性磁极彼此(  )。
A. 吸引
B. 排斥
C. 无效果力
答案:B
48. 触电死亡的主要原因是电流通过人体内部引起的( )而引起的。
A. 热反应
B. 化学反应
C. 生理反应
D. 磁反应
答案:C
49. 可控硅导通条件是(  )。
A. 阳极与阴极加正向电压，控制极与阳极加反向电压
B. 阳极与阴极加正向电压,控制极与阴极加正向电压
C. 阳极与阴极加反向电压，控制极与阳极加反向电压
D. 阳极与阳极加反向电压,控制极与阴极加正向电压
答案:B
50. RC电路在晶闸管串联电路中还可起到(  )的作用。
A. 静态均压
B. 动态均压
C. 静态均流
D. 动态均流
答案:B
51. 2000kW及以上大容量的高压电机，普遍采用(  )代替电流速断保护。
A. 过负荷保护
B. 低电压保护
C. 纵差动保护
D. 失步保护
答案:C
52. 下列关于仪表的维护，(  )是不正确的。
A. 测量仪表的指针需经常作零位调整
B. 仪表不使用时，应放置在干燥通风处
C. 仪表应轻拿轻放
D. 仪表应放在强磁场周围
答案:D
53. 电工常用的电烙铁由(  )组成。
A. 手柄和外管
B. 电热元件和铜头
C. 手柄和铜头
D. 含AB两种说法
答案:D
54. TT系统就是电源系统有一点(  )，设备外漏导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。
A. 直接接地
B. 间接接地
C. A和B都是
答案:A
55. 对单相接地电流大于(  )时的电动机，保护装置动作于跳闸。
A. 5A
B. 10A
C. 15A
D. 20A
答案:B
56. “禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为( )。
A. 红底白字
B. 白底红字
C. 白底绿字
答案:B
57. 连接于线路(  )的{即升压变压器}，其二次侧额定电压与线路始端{电源端}电压相同。
A. 终端
B. 始端
C. 中间端
D. 任何位置
答案:B
58. 在下列钢号中，( )是优质碳素结构钢。
A. 20
B. Q235-A.
C. T106
答案:A
59. 电场力做功与所经过的路径无关,参考点确定后,电场中各点的电位之值便惟一确定,这就是电位(  )原理。
A. 稳定
B. 不变
C. 惟一性
D. 稳压
答案:C
60. 在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( )。
A. 降低
B. 增大
C. 不变化
答案:A
61. 根据对触电事故发生统计分析，触电事故随季节有明显的变化，每年(  )季较为易发.集中。
A. 一；二
B. 二；三
C. 三；四
答案:B
62. 晶体管低频小信号电压放大电路通常采用(  )方式。
A. 阻容耦合
B. 变压器耦合
C. 直接耦合
D. 变压器耦合和直接耦合
答案:A
63. 下列现象中,可判定是接触不良的是(  )。
A. 日光灯启动困难
B. 灯泡忽明忽暗
C. 灯泡不亮
答案:B
64. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
65. 铁壳开关的电气图形为( ),文字符号为QS。
答案:B
66. 查找变电所直流接地的办法，下列哪种做法不对(  )。
A. 用外表查看时，所用外表内阻不低于2000Ω/V
B. 当直流发生接地时，制止在二次回路上作业
C. 处理时不得形成直流短路和另一点接地
D. 查找和处理有必要在调度指挥下由一人进行
答案:D
67. 差动放大电路是为克服( )而设计。
A. 截止失真
B. 饱和失真
C. 交越失真
D. 零点漂移
答案:D
68. 中断供电会影响有重大政治意义.经济意义的用电单位正常工作的负荷属于(  )类负荷。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:A
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