施工组织设计

工程概况及施工部署

一、工程概况
1、基本概况
工程概况：宜昌市医院综合楼建设工程；建设规模及结构层次：占地面积：6770 平方米，总建筑面积 20000 平方米，为五层全框架结构，地上四层建筑面积 10753.62 平方米，地下一层建筑面积 2113.59 平方米。
建筑类容包含：设计施工图范围内的建筑、装饰、安装工程（包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、消防等）。
二、施工部署
一、施工组织
1、项目领导层
本工程将建立以项目经理为核心的项目经理部领导班子，实行项目经理负责制。项目经理部在公司职能部门的监督与控制下，履行工程合同的权利与义务。
（1） 项目经理：其职能为负责项目经理部的全面工作，组织协调部门之间、项目经理部与施工处（队）之间的关系。
（2） 项目副经理（计划、合同管理）：协调项目经理主持现场日常工作，保障工程顺利实施，指导工程预决算、合同履行、资金运作、成本核算、劳动组织分配、进度计划、日报审核等事宜。
（3） 行政主管：协助项目经理主持财务、行政、后勤保障、生活安排等方面的工作。
（4） 质量安全主管：负责施工质量及材料质量检验、技术复核、质量验收、质量评定、质量资料的汇总及施工现场的安全动态管理。
（5） 技术主管（总工程师）：主要职责是施工监督、技术指导、技术资料汇总。主要负责施工程序及工艺、技术管理、施工组织设计、施工质量审核等工作。
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（6） 施工主管（生产副经理）：主要负责工程的施工组织调度，劳动力分配，材料需要量计划及施工进度控制。
（7） 材料采购主管：负责工程材料采购供应。
2、项目管理层
由各专业工长和内务管理人员组成，负责各项工作的具体实施及在工程中计划成立的施工班组。
3、项目作业层
施工劳务层按三类划分：
第一类为专业化强的技术工种； 第二类为普通技术工种；
第三类人员为非技术工种。
劳务层组织，由本单位工程管理部根据现场项目经理部的每月劳动力计划，在公司内进行平衡调配。
二、施工准备
1、技术准备
技术准备是施工准备的核心。由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成工期延误和经济损失。根据本工程的规模和特点，我们重点从下述几个方面进行技术准备。
（1） 熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料
1） 设计图纸是否完整、安全、以及图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求。
2） 设计图纸与设计说明内容上是否一致，以及设计图纸与其各相关部分之间有无矛盾错误。
3） 设计图纸与现场在平面尺寸、标高等方面是否一致。
4） 根据设计图纸中的材料、工艺、施工难度，检查现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，并制定相应措施。
5） 对其进行轴线和高程的复测工作，并作好记录。
（2） 原始资料调查
1） 了解宜昌市当地材料市场状况及进场渠道，落实哪些材料能就地解
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决。
1） 确认业主对施工图纸、材料是否有变更要求。了解业主、设计和施工单位之间的协作、配合关系，以及业主可以提供的施工条件。
2） 会同业主、监理实地进行调查水系、路系及施工区域内地下各种设施等情况，并做好详细记录。
2、施工现场准备
（1） 施工现场控制网测量
根据给定永久性坐标和高程，按照总平面图要求，进行施工场地控制网测量，设置场区永久性控制测量标准。
（2） 做好“四通一平”
确保施工现场水通、电通、道路畅通、通讯畅通和场地平整；按消防要求，设置足够数量的消火栓。
（3） 建造施工设施
按照施工平面图和施工设施需要量计划，建造各项施工设施，为正式开工准备好临时用房。
（4） 组织施工机具进场
根据施工机具需要量计划，按施工平面图要求，组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并应进行相应的保养和试运转等项工作。
（5） 组织建筑材料进场
根据建筑材料、构（配）件和制品需要量计划，组织其进场，按规定地点和方式储存或堆放。
（6） 拟定有关试验、试制项目计划
建筑材料进场后，应进行各项材料的试验、检验。对于新技术项目， 应拟定相应试制和试验计划，并均应在开工前实施。
（7） 做好季节性施工准备
按照施工组织设计及建设方进度要求，认真落实雨季施和冬季施工项目的施工设施和技术组织措施。
3、施工场外协调
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（1） 材料加工和订货
根据各项资源需要量计划，同建材加工和设备制造部门或单位取得联系，签订供货合同，保证按时供应。
（2） 施工机具租赁或订购
对于本单位缺少且需用的施工机具，应根据需要量计划，同有关单位签订租赁合同或订购合同。
（3） 做好分包或劳务安排，签订分包或劳务合同
对于经济效益分析，适于分包或委托劳务而本单位难以承担的专业性工程，如大型结构安装和设备安装等工程，应及早做好分包或劳务安排， 同相应的单位公司签订分包或劳务合同，保证实施。
为落实上述各项施工准备工作，建立、健全施工准备的责任和检查等制度，使其有领导、有组织和有计划地进行，应编制施工准备工作计划。
三、现场施工组织
（1） 施工顺序：本工程由建筑、装饰、安装工程（包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、消防等） 组成。
（2） 施工阶段
基础工程施工阶段； 体结构工程施工阶段；
外装饰、设备安装工程施工阶段；

主要项目施工方法

一、施工测量
一、测量定位及标高引测：
（1） 测量准备工作：
1） 平面控制网按业主指定坐标建立，经复核签证认可作好相应记录。
2） 本工程投入的测量仪器在使用前均送计量器具检测部门进行检测， 并按其检验周期送检，以确保施工测设精度。
3） 项目部设专职测量工程师，持证上岗。
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（2） 轴线施测：测量严格按先确定平面控制网点精确定位的原则进行。
（3） 平面施测
平面测量放线采用直坐标法与极坐标相结合的方法。每层轴线定位时， 由测量员在原始点上通过外测投影法将轴线控制点投测到施工楼层，由施 工员配合将点记在楼板上，弹出控制轴线，放线完毕后，由质安员、施工 员和测量员核对无误后方可进行下道工序的施工。
（4） 标高控制
标高控制点的建立根据建筑方指定的水准点为依据，在现场建立基准点（考虑以后的沉降观测，整个场区内要求不少于三点，并按半永久性水准点设立），经复核满足标准要求后方可正式使用，并采取可靠的保护措施。
1）标高传递
A、±0.00 以下采用标杆控制，由场内控制点测定标杆上的标高并分划标记,坑内用水准仪后视标高施测。
B、±0.00 以上传递时, 将层高控制点引测到建筑物框架边柱转角部位, 用 50M 钢尺沿竖直方向向上量至施工层楼面+50CM 处，在使用满足精度要求的水准仪引测至支模架上 ,并用红油漆标注 ,以控制下一层楼板模的平整度。
2）外墙垂直度的控制：
控制轴线网定出后,由施工员测设出外墙控制线(距外墙线外 200MM 的平行线),由质安员、测量员反复核对无误后方可进行下道工序的施工，以保证外墙垂直度在误差范围内。
二、沉降观测：
进行沉降观测前，每个单项工程均应设计要求布设独立的沉降观测水准测量控制网。为观察建筑物的沉降量，要求在一层设沉降观察点，设置的位置为：每个单项工程的四角及各边中点、中间设 8 个观察点。观察的次数及时间为：第一次观察应在观察点安设稳固后及时进行；每加一层应观察一次。观测时应遵守“三固定”的原则（仪器固定、观测方法固定、观测人员固定），保证观测成果的真实准确。
二、土方工程施工
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一、开挖边线确定：
首先，测量人员根据业主提供的控制点，定出本工程基坑轴线；然后按基底砼垫层外边线每边加工作面 600 ㎜定出基坑开挖下口线，再按 1：0.3放坡开挖；在具体基坑开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线，并撒灰线标记开挖边线及变坡位置。
二、开挖方法：
1） 、机械挖土，随挖土随修整边坡。在开挖至距离坑底500mm 以内时，测量人员抄出 500mm 水平线，在基槽底钉上控制水平标高的小木桩，在基坑内抄若干个基准点，拉通线找平，预留 300mm 土层人工清理。
2） 、机械开挖至最后一步时，测量人员随即放出基础线，由人工挖除
300mm 预留土层，并清理整平，及时进行垫层的施工，防止基底土水份蒸发损失，导致土体积膨胀。
3） 、清底人员必须根据设计标高作好清土工作，坑底必须预留 300 ㎜余土采用人工开挖。
4） 、机械开挖过程中以及停置和进出场应注意安全，随时配合挖运土做好现场清洁工作，做到文明施工。
三、土方回填：
1） 回填土前应将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净，基槽回填前，必须清理到基础底标高，将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
2） 检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高可采用翻松，晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇回填土的含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。
3） 回填应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为 200 ~ 250 mm；人工打夯不大于
200                     mm 。 每 层 铺 摊 后 ， 随 之 耙 平 。4）回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相
连，纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓的“水夯”法。
5）深浅两基槽回填时，应先填夯深基坑，填至浅基坑相同标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分别填夯时，交接处应填成阶梯形，梯形的高
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宽比一般为    1     ：2。上下层错缝距离不小于    1.0     m。6）修整找平，填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高
程的地方，及时依线铲平，凡低于标准高程的地方，应补土夯实。基坑的防护：                                        1）土方开挖要探明地下管网，防止发生意外事故；
2） 在距基坑边 0.6 米周围用φ48 钢管设置两道护身栏杆,立杆间距 4 米,高出自然地坪 1.8 米,埋深 0.8 米.基坑上口边 1 米范围内不许堆土、堆料和停放机具。各施工人员严禁翻跃护身栏杆。基坑施工期间设警示牌， 夜间加设红色灯标志；
3） 基坑外施工人员不得向基坑内乱扔杂物，向基坑下传递工具时要接稳后再松手；
4） 坑下人员休息要远离基坑边及放坡处，以防不慎；
5） 施工机械一切服从指挥，人员尽量远离施工机械，如有必要，先通知操作人员，待回应后方可接近。
三、静压预应力管桩施工方案一、施工工艺流程：
场地平整→桩位放线→桩机就位→桩机调整（在此之前完成管桩的检验和运输工作）→吊桩定位(桩尖焊接)→垂直检查→试桩→静压桩→接桩
→再静压桩→压桩完成
二、管桩的吊装、运输和堆放
当管桩的砼强度达到设计强度的 70%后方可起吊，吊点应系于设计规定之处，达到 100%后才能运输和压桩。如提前吊运，必须采取措施并经验算合格后方可进行。桩在吊装和搬运时，应把桩扎牢塞紧，防止产生滑动或滚动，必须做到平稳提升，避免撞击和振动。
桩水平运输时，强度应达到 100%，桩机和吊机应配合使用，运输可采用平板拖车或载重汽车，装载时应将桩装载稳固，并支撑、绑牢固。垂直运输靠桩机自身作业，配备两台 30KW 的交流电弧焊机进行接桩处理。
管桩运到现场经检查确无质量问题后，按如下规定堆放：
（1） 堆放场地应平整、坚实，不得产生不均匀沉降；
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（2） 管桩堆放时，应按规格、桩号分层叠置在平实的地面上；
（3） 垫木与吊点的位置应相同，并保持在同一平面上；
（4） 叠层堆放时，必须在底层桩下设置二道贴地垫木，各层垫木应上下对齐，最下层的垫木应适当加宽；
（5） 桩的重叠层数应根据具体情况确定，但不应超过二层。三、预应力管桩施工方法
1. 正式压桩前的准备工作
（1） 压桩前必须处理架空（高压线）和地下障碍物，架空高压线距离压桩机不得小于 10 米，场地表面应平整，排水应畅通，并满足压桩所需要的地面承载力。
（2） 压桩机运入现场安装就位后，应认真检查压桩设备各部位的质量和性能，施工前机械设备试行运转正常，并定期对机械设备维修保养、
（3） 定桩位，确定压桩顺序。根据现场地质勘察报告，桩基平面尺寸、桩的密集程度及深度，桩机移动方便等决定压桩顺序，对群桩基础先由中间向外方向施工或跳压。压桩机行走详见每栋的桩机行走线路图。
（4） 由专职测量人员测量出场地内的压桩的位置，桩位偏差不得大于20mm；另外，在场地醒目位置设置水准点，数量不宜少于3 个；设置标尺， 用以观测桩身入土深度，桩机就位对中前用全站仪从新复核校正，确保桩 位偏差缩小在施工规范之内，并绘制坐标、轴线、标高图报监理单位审核， 并告知建设单位。施工完一条 桩后应立即记录该桩的桩顶标高，待所有桩施工完毕后再检查桩顶标高，发现桩有上浮时应予以复压。
（5） 记录员要认真观测桩的入土深度及该深度时的压力值，要准确做好记录。
（6） 正式压桩前，按有关规定进行试压桩工作。
2. 试压桩规定
本工程的地质情况显示，桩的长度相差比较大，有部分桩的持力层埋 深较浅，在正式施工前，在持力层较浅的区域，较深的区域，先进行试桩， 以检测单桩承载力是否达到设计要求。如达不到要求，则进行设计修改， 如达到设计要求，则按照设计施工图进行施工。具体选试桩桩位由设计单
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位、建设单位来定。试桩应符合以下要求：
（1） 试桩在同一条件下试桩数量不少于点总桩数的 1％，且不少于
3 根；
（2） 试压桩的规格、长度及地质条件应具有代表性；
（3） 试压桩应选在地质勘探技术孔的附近；
（4） 施压方法及施压条件应与工程桩一致；
（5） 试压桩宜按 1%的工程桩数量进行静载试验。
3. 液压式压桩机作业的施工要点
（1） 压桩机应按有关规定配足重量，符合最大压桩力的要求；
（2） 施工过程中，桩机就位后将桩吊放入压机内，启动液压夹头紧桩身对准桩位中心、调直、然后压桩：每位沉桩高度为一个压桩行程，反复往下沉桩，完成 一节桩的沉桩过程；
（3） 由于本工程送桩后留下的桩孔会影响下一根的施工，施压时桩会向桩孔方向偏移，带有桩尖的第一节桩插入地面 0.5—1.0m 时，应严格调整桩的垂直度，偏差不得大于 0.5%，然后才能继续下压；
（4） 压桩过程中应经常观测桩身的垂直度，当桩身垂直度偏差大于 1%时，应找出原因并设法纠正；当桩尖进入较硬土层后，严禁用移动机架等方法强行纠偏；
（5） 压桩过程中应经常注意观察桩身混凝土的完整性，一旦发现桩身裂缝或掉角，应立即停机，找出原因，采取改进措施；
（6） 每一根桩应一次连续压到底，接桩、送桩应连续进行，中间不得无故停歇，且尽可能避免在桩尖接近设计持力层时进行接桩；
（7） 压桩时应由专职记录员及时准确地填写压桩施工记录表，并经现场监理人员（或建设单位代表）验证签名后才可作为有效施工记录。
4. 送桩的施工要点
（1） 当桩顶被压至接近地面需要送桩时，应测出桩的垂直度并检查桩头质量合格后应立即送桩，压、送桩应连续进行；
（2） 当场地上多数桩较短（L≤15m）或桩端持力层为风化软质岩可能需要复压时，送桩深度不宜超过 2m。
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（3） 当桩的垂直度小于 1%且桩的有效桩长大于 30m 时，静压桩送桩深度可根据需要送得比打入式桩深一些，但不宜超过 8m；
（4） 送桩的最大压桩力一般不宜超过桩身允许压桩力。
5. 复压桩的施工要点
压桩终止前应连续 10 次满载复压，复压时每次都要注意贯入度，入土桩长小于 30 米时应满载复压 10 次以上，大于 30 米复压 10 次，总贯入度不得大于 25mm。
6. 接桩方法
本桩基工程接桩方法采用 CO2 保丝焊。当下节桩压入土层后未达到设计要求的高度，须接桩处理时，下节桩必须露出地面100cm 以上。接桩时， 用铁刷子清理好上下两节桩端头后，先将四角点焊固定，然后对称焊接， 以确保焊缝质量和设计尺寸；焊缝应连续、饱满，且焊好的焊缝应在自然冷却大于 1 分钟后方可继续施压。为避免应力集中，应避免浇水冷却。接桩时上下段应顺直，桩中中心线偏差不大于 1mm。
砌筑工程方案
一、施工准备：
1、材料：
（1） 砖：砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致，有出厂合格证明及试验单。
（2） 水泥：品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择，一般宜采用325 号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；应有出厂合格证明、准用证和试验报告方可使用；不同品种的水泥不得混合使用。
（3） 砂：宜采用中砂。配制水泥砂浆或水泥混合砂浆的强度等级等于或大于 M7.5 时，砂的含泥量不应超过 5%；强度等级小于 M5 时，砂的含泥量不应超过 10%。
（4） 水：应采用不含有害物质的洁净水。
（5） 掺合料：
1） 石灰膏：熟化时间不少于 7 天，严禁使用脱水硬化的石灰膏。
2） 其他掺合料：电石膏、粉煤灰等掺量应经试验室试验决定。
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（6） 其他材料：拉结钢筋、预埋件、木砖、防水粉等应符合设计要求。二、操作工艺：
1、拌制砂浆：
砂浆采用机械拌合，手推车上料，磅称计量。材料运输主要采用井字架作垂直运输，人工手推车作水平运输。
（1） 根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量，水泥配料精确度控制在±2%以内；砂、石灰膏等配料精确度控制在±5%以内。
（2） 砂浆应采用机械拌合，投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。时间自投料完毕算起，不得少于 1.5min。
（3） 砂浆应随拌随用，水泥浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后 3 小时和 4 小时内使用完毕。
2、 组砌方法：
（1） 砖墙砌筑应上下错缝，内外搭砌，灰缝平直，砂浆饱满，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为 10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm。
（2） 砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，均应错缝搭接，所有填充墙在互相连接、转角处及与砼墙连接处应沿墙高设置2￠6＠600 通长拉结筋。对不能同时砌筑而又必须留置的临地间断处应砌成斜槎，并加设拉结筋， 拉结筋的数量按每 12cm 墙厚原放置一根直径 6mm 的钢筋，间距沿墙高不得超过 50cm，埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不应小于50cm，末端应有90°弯钩。 注：抗震设防地区建筑物的临时间断处不得留直槎。
3、 砖墙砌筑：
施工顺序：弹划平面线检查柱、墙上的预留连结筋遗留的必须补齐砌筑安装或现浇门窗过梁顶部砌体。
（1） 排砖撂底（干摆砖样）：一般外墙第一皮砖撂底时，横墙应排丁砖，前后纵墙应排顺砖。根据已弹出的窗门洞墨线，核对门窗间隔间墙、附墙柱（垛）的长度尺寸是否符合排砖模，如若不合模数时，则要考虑好砍砖及排放的计划。
（2） 盘角：砌墙前应先盘角，每次盘角砌筑的砖墙角度不要超过五皮， 并应及时进行吊靠，如发现偏差及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖

 (
11
)
层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。每次盘角砌筑后应检查，平整和垂直完全符合要求后才可以挂结砌墙。
（1） 挂线：砌筑一砖厚及以下者，采用单面挂线；砌筑一砖半厚及以 上者，必须双层挂线。如果长墙几个个同时砌筑共用一根通线，中间应设 几个支线点；小线要拉紧平直，每皮砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致， 平直通顺。
（2） 砌砖：砌砖宜采用挤浆法，或者采用三一砌砖法。三一砌砖法的操作要领是一铲灰、一块砖、一挤揉，并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砖块要平、跟线，砌筑操作过程中，以分段控制游丁走缝和乱缝。
三、质量标准：
（1） 砖的品种、强度等级必须符合设计要求。
（2） 砂浆品种符合设计要求，强度必须符合下列规定：
（3） 砌体砂浆必须密实饱满，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不少于 20%。
（4） 墙的转角处严禁留直槎，其他临时间断处，留槎的做法必须符合施工规范的规定。
混凝土及钢筋混凝土工程一、钢筋工程：
A、钢筋工程施工原则如下： A-1、钢筋配料
料单签发：由项目部工程科内业技术人员配料、签发加工单。配料依据：按施工图及有关规范要求。
接头方案：纵向主筋 直径在Φ 16 以上的采用电渣压力焊，直径在Φ 16 以下的竖向钢筋绑扎接头，Φ 18 以下水平钢筋采用绑扎接头，Φ 20 以上的水平钢筋 采用机械套筒连接或绑条电弧焊接头。
A-2、钢筋 保护层控制
墙柱：外侧主筋上绑扎预制砂浆垫块
板筋：均垫设预制砂浆块，按1m 方格距布置板面筋，用Φ 14 钢筋马凳，
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间距小于 1m 布置。
底板筋：采用Φ18 的钢筋做马凳架立底板面筋。
A-3、钢筋施工技术措施                                        1）钢筋成品与半成品进场必须附有出厂合格证及力学试验报告，进场
后必须挂牌，按规格分别堆放。
2）坚持验收程序，柱主筋采用加强箍电焊固定，防止浇混凝土时移位。封模或浇砼前对验收重点控制钢筋 的品种、规格、数量、绑扎、长度 等进行检验，并认真填写隐蔽工程验收交监理验收，验收合格后方可进入下一道工序。
B、钢筋绑扎与安装B-1、操作工艺
B-1-1、基础                                                1）钢筋网（筛底）的绑扎，四周两行钢筋叉点应每点扎牢，中间部分
每隔一根相互成梅花式扎牢，双向主筋的钢筋，必须将全部钢筋相互交点扎牢，注意相邻绑扎点的铁线扣要成八字形绑扎（左右扣绑扎）。
2） 有 180。弯钩的钢筋钩应向上， 不要倒向一边；但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝向下。
3） 现浇柱与基础连接的其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋	的直径， 以便连接。
B-1-2 、柱
1） 竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角， 对矩形柱应为 450 角。
2） 箍筋的接头应交错排列垂直放置；箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢）。绑扎箍筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎。
3） 下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接，当上层柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁钢筋之前，先行收分准确。
B-1-3 、梁与板
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1） 纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以直径
25mm 的短钢筋，如纵向钢筋直径大于 25 mm 时，短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。
2） 箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂飘梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。
3） 板的钢筋网绑扎与基础相同，但应注意板上部的负钢筋，墙钢筋网的撑铁（面加筋）要防止被踩下；特别是雨篷、挑檐等悬臂板，要严格控制负筋位置。
4） 板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁钢筋在上。
5） 梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要留
30          mm，以利灌筑砼之需要。6）钢筋的绑扎接头应符合下列规定：
①搭接长度的末端距钢筋弯折处，不得小于钢筋直径的10 倍，接头不宜位于构件最大弯矩处。
②受拉区域内，I 级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，Ⅱ级钢筋可不做弯钩。
③直径不大于 12 mm 的受压 I 级钢筋的末端以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端，可不做弯钩，但搭接长度不应小于钢筋直径的 35 倍。
④钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝扎牢。
⑤受拉钢筋绑扎接头的搭接长度，应符合表中的规定，受力钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度 0.7 倍。
⑥受拉焊接骨架和焊接网绑扎接头的搭接长度应符合相关规定。
⑦受力钢筋的砼保护层厚度，应符合设计要求。当设计无要求时，不应小于相关规定。
⑧浇筑砼时，受到侧压钢筋位置出现位移时，应及时调整。
C、竖向钢筋电渣压力焊C-1、操作工艺
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安装焊接钢筋一安放引弧铁丝球 -缠绕石棉绳装上焊剂盒-装放焊剂- 接通电源，“造渣”工作电压40-50V，“电渣”工作电压20-25V—造渣过程形成渣池—电渣过程钢筋端面溶化 ---切断电源顶压钢筋完成焊接 卸
出焊剂拆卸焊盒 拆除夹具。
C-2、质量标准                                              1）钢筋品种和质量、焊剂的牌号、性能均必须符合设计要求和有关标
准的规定。
2 ）钢筋焊接接头的机械性能必须符合《钢筋焊接及验收规范》
（JGJ18-84）规定。
3）在进行钢筋焊接接头的强度检验时，从每批成品中切取三个试件进行拉伸试验。在现浇钢筋砼框架结构中，每一楼层中以 300 个同类接头作
为一批；不足 300 个时，仍作为一批。焊接头的拉伸试验结果，三个试件均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值若有一个试件的抗拉强度低于规定数值，应取双倍数量的试件进复验；复验结果，若仍有一个试件的强度达不到上述要求，该批接头即为不合格品。
二、支架工程
支架采用钢管脚手架。支架搭设必须有专门的施工方案并经过专家论 证其确实可行。支架布置采用满堂形式。支架搭设前，先对地基进行处理， 确保其具有足够的承载能力。地基处理完毕，并经验收合格后方可进入支 架搭设工序。脚手架主体结构要求
a) 脚手架主体结构的横向长度应超出作业点 500MM 以上，纵向高度应高出最高作业面。
b) 脚手架立杆间距应控制在 2.5 米以内，辅助立杆可适当放宽立杆间距，但不得大于 3 米。主工作面高度在 3 层及以下的脚手架，立杆间距可控制在 3 米以内。总高超过12 层的脚手架，立杆间距应控制在2M 以内。主立杆必须保证基本垂直。立杆的全高度方向的偏差不大于 100MM。相邻立杆接头在高度方向须错层搭设，立杆尽量到边并与横杆连接，立杆范围内的的水平杆管头伸出扣件应控制在 50—200MM 之间。
c) 扫地杆离地高度不超过 600MM，水平大横杆间距按层高要求架设，
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不大于 2 米，大横杆应保证基本水平。大横杆对接处用两个转扣连接，扣件间距不小于 100MM；小横杆架设在水平大横杆的上方，管头伸出大横杆小于 200MM，小横杆间距按照铺设的跳板规格布置。
a) 层高应均匀分布，控制在 1.8-2.0 米之间，第一层的高度小于 2 米。e)单面脚手或“井”字脚手架，搭设过程中同步搭设斜撑，斜撑须与
立杆固定连接。在搭设 6 米抛撑时，控制抛撑间距小于 5 米，落地支点与
外沿立杆距离尽量不小于 3 米，抛撑纵向与扫地杆连接，横向外沿加设连接杆加强。斜撑、抛撑应与主体脚手同步搭设。
f)脚手长度方向立杆数量超过 4 根（大于 6 米）时，应搭设剪刀撑加
强。剪刀撑与交叉的立杆固定，脚手高度小于 30 米和长度方向小于 20 米
时可沿对角线方向搭设一道剪刀撑，高度大于 30 米或长度大于 20 米需增
加剪刀撑的道数。剪刀撑应与水平呈 45-60 度角为宜，剪刀撑搭设应与整体脚手架起升保持基本同步。
J)小横杆超出支撑点 800MM 做作业平台使用的，须在小横杆端部增加斜撑或立杆给予加强，外挑作业平台如遇拆换舱壁时，须在外侧搭设双护栏。
三、模板工程
（1） 根据该工程结构特点及规模，楼板、梯段模板及构件要求制作、安装。模板采用 12 厚竹胶合板散拼散拆。
（2） 模板拆除：
梁、板底模：在砼强度能达到设计的砼强度标准值的75%后即可拆除。跨度大于 8m 的梁板在达到 100%后方可拆除。悬臂构件：结构跨度≤2m 在达到设计的砼强度标准值的 75%后即可拆除，＞2m 的要求达到 100%后方可拆除。
四、砼工程：
A、作业条件                                          1）模板内的木碎、杂物要清除干净，模板缝隙应严密不漏浆。
2） 复核模板、支顶、预埋件、管线钢筋等符合施工方案和设计图纸并办理隐蔽验收手续。
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3） 脚手架架设要符合安全规定：楼板浇捣时尚应架设运输桥道，桥道下面要有遮盖，浇筑口应有专用槽口板。
4） 水泥、砂、石子及外加剂、掺合料等经检查符合有关标准要求，试验已下达砼配合比通知单。
5） 据施工方案对班组进行全面施工技术交底，包括作业内容、特点、数量、工期、施工方法、配合比、安全措施、质量要求和施工缝设置等。
B、操作工艺
B-1、浇筑前应对模板浇水湿润，墙、柱模板的清扫口应在清除杂物质及积水后再封闭。
B-2、混凝土运输：采用塔吊吊运。B-3、浇筑的一般要求
1） 砼自出口下落的自由倾落高度不得超过 2m。
2） 浇筑竖向结构泥土时，如浇筑高度超过2m 时，应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞。
3） 浇筑砼时应分段进行，每层浇筑高度根据结构特点而确寂定。一般分层高度插入式振动器作用部分长度的 1.25 倍。最大不超过 500 mm。
4） 使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实.移动间距不大于振动棒作用半径的 1.5 倍(一般为 300-400).振捣上一层时应插入下层砼面 50 mm,以消除两层间的接缝。
5） 浇筑砼应连续进行.如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短,并应在前层砼初凝条件确定一般超过 2 小时应按施工缝处理。
6） 浇筑砼时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌并应在已浇筑的砼初凝前修完毕。
B-4、砼的养护
1） 砼浇筑完毕后，应在 12 小时以内覆盖，并浇水养护。
2） 砼浇水养护日期一般不少于 7 天，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼不得少于 14 天。
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3） 每日浇水次数应能保持砼处于足够的润湿状态。常温下每日浇水两次。
C、施工注意事面
1） 蜂窝。产生原因：振捣不实或漏振；模板缝隙过大导致水泥浆流失，钢筋较密合或石子相应过大。
预防措施：按规定使用和移动振动器。中途停歇后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣。模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的黏浆，才能使接缝严密。若接缝宽度超过 2.5 mm,应予填封,梁筋过密时应选择相应的石子粒径.
2） 露筋。产生原因：主筋 保护层垫块档足，导致钢筋紧贴模板；振捣不实。
预防措施钢筋垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度；垫块放置间距适当，钢筋直径较小时，垫块间距宜密些使钢筋下垂挠减少；使用振动器必须待混凝土中气泡完成排除后才移动。
3） 麻面。产生原因：模板表面不光滑；模板湿润不够：漏涂隔离剂。预防措施：模板应平整光滑，安装前要把浆清除干净，并清除隔离剂，
浇捣前对模板要浇水湿润。
4） 孔洞。产生原因：在钢筋较密的部位，砼被卡住或漏振。
预防措施：对钢筋的部位（如梁柱接头）应分次下料，缩小分层振捣的厚度；按照规程使用振动器。
5） 缝隙及夹渣。产生原因：施工缝没有按规定进行清理和浇浆，特别是柱头和梯板。
预防措施：浇注前对柱头、施工缝、梯板脚等部位重新检查，清理杂物、泥沙、木屑。
6） 柱底部缺陷（烂脚）。产生原因：模板下口缝隙不严密，导致漏水泥浆；或浇筑前没有先浇灌足够 50 mm 厚以上水泥砂浆。
D、砼施工的注意事项：                                      1）采用正规厂商提供的商品砼，砼采用插入式振动器或平板振动器机
械振捣。
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2） 砼浇捣前，首先对完成的钢筋工程、模板工程（包括支撑系统）进行全面检查，验收合格后，及时清扫模板内杂物，用水充分湿润模板表面， 并对有关技术施工人员进行详细的技术交底和工作安排，准备工作完成后， 即可进行砼浇灌施工。
3） 砼必须现场制作试块，作为单位工程砼强度评定依据，试块制作数量每拌制 100m3相同配合比的砼不小于 1 组，每工作班不小于1 组，现浇楼层每个楼层不小于 1 组。
4） 浇灌时，用插入式振捣器震捣密实，插入时间一般为10-20 秒，以开始泛浆无气为准，要注意避免欠振、过振和漏振。现浇板还须用平板振动器捣实。砼入模的自落高度不得超过 2m，柱采用溜筒下料，以避免砼发生离析现象。
5） 梁柱节点区因钢筋密集，浇筑混凝土有困难时，可用等强度的细石砼浇筑（事先作好配合比，且有试块试压报告）。
屋面及防水工程一、材料要求
1、屋面工程所采用的防水、保温、隔热等材料应有产品合格证、准用证及性能检测报告等，材料的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。
2、材料进程后，质检员对材料的数量、规格、外形、等级等进行验收， 尤其是瓦片，观察破损情况，不符合要求立即退场。
3、各项材料进场后，必须会同监理现场抽样送检，经测试合格后方可进行施工。
4、卷材的贮运、保养符合国家规范要求。
5、镀锌钢丝网应符合国家规范要求。
6、水泥砂浆、细石混凝土必须严格按配合比集中拌制，拌合均匀。二、施工方法
1、基层处理
进入屋面工程施工前，脚手架、出屋面管道、通风管等都必须施工结束， 基层处理主要是将结构表面清理干净。
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2、水泥砂浆找平层
基层处理完毕经验收合格后，用 1:3 水泥砂浆找坡 20 厚，找坡从落水斗处按 1%的坡度计算，落水斗处略微用砂浆找坡。原浆结面，砂浆收水后二次压光设置分隔缝，间距不大于 6 米，缝宽 20mm，充分养护，找坡层硬化后在缝内填密封材料，内落水的水落斗周围砂浆做成半径 500、坡度不小于 5%的杯形坡，基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，找平层均做成半径 200 的圆弧。清扫找平，等充分干燥后进行保温层施工。
3、保温层
保温层施工时，先适当找平贴饼，再铺设，坡度按 2%进行，140 厚， 分层铺设，适当压实，表面要求平整。做好复查工作，在得到监理、甲方现场代表签字认可后上铺 30×30 网格钢丝网一道与 4 插筋绑扎，符合要求后进行下道工序。
4、卷材防水层
防水层采用SBS 改性沥青防水卷材，此道工序是整个屋面施工的关键， 施工时要求严格控制。
施工前，施工技术人员必须向操作班组进行技术交底，内容包括：施工顺序、部位、做法、质量标准、技术措施、成品保护措施和安全注意事项等。
三、基层验收：
基层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求，且找坡正确五积水现象：
找平不得有酥松、起砂、起皮现象，找基平整度用2M 靠尺和形塞尺进行检查，允许偏差应小于 5mm：
基层转角部位均应做成半径 200 的圆弧。在卷材收口处须做凹槽，其高度距屋面不小于 250。
基层必须充分干燥，干燥程度的检验方法是将 1 平方米卷材平坦地干
铺在找平层上，静置 3 至 4 小时后揭开检查，基层覆盖部位与卷材上均未见水印即可。
铺设卷材前基必须已清扫干净、杂物已经铲除，不得留有粗砂或尖锐
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物，以防刺破卷材。四、卷材施工
根据屋面尺寸特征，对照卷材尺寸在屋面上进行精确放样。
根据放样所弹墨线进行预铺。把自然疏松的卷材按轮廓顺铺在基层上， 平整顺直，不得扭曲，并根据屋面情况用工具刀、木尺进行适当的剪裁。 尽量减少接头，接头部位应相互错开不少于 300，卷材搭接长度不小于 100。
粘接：把需粘接部位的卷材的长边折叠一半，从折叠处分别顺 SBS 卷材复合面和基层表面用，先涂卷材复合面，后涂基层，胶涂要均匀，用胶量为一 0.5 千克每平方米。等胶粘剂干到不粘手时（室温下 3~4 分钟，溶剂接近于完全挥发状态结面合拢，用压轮压实，恢复操作。
五、瓦面
（1） 准备工作
安装前，认真检查产品和各种附件材料的质量，瓦片有无残缺、裂缝， 平整度等。屋面基层平整度、杂务、屋脊对角等是否符合要求。
（2） 铺瓦
根据设计屋面坡度，上下瓦片的搭接长度最小应为 100mm，采用 C20 细石混凝土铺水泥彩瓦，最薄处30mm，铺瓦前，砼屋面及瓦片应适当的润湿， 应自右向左，由下而上进行。
陶瓷地砖楼面施工方案一、工艺流程
基层处理→做找平层→弹线定位→抹结合层砂浆→镶贴地砖→擦缝→ 清洁→养护。
二、操作工艺
（1） 基层处理：混凝土楼地面如果比较光滑，则应进行凿毛处理，凿毛深度 5-10MM，凿毛痕的间距为 30MM 左右，基层处理还尤其要注意清理表面残留的砂浆、尘土、油渍等，并用水冲洗地面。
（2） 基层找平：根据楼地面的设计标高，用 1：2.5（体积比）干硬性水泥砂浆找平，如地面有坡度排水，应做好找坡，并做出基准点，在基准点拉水平通线进行铺设。在基层铺抹干硬性水泥砂浆之前，应先在基层表
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面均匀抹素水泥浆一遍，增加基层与找平层之间的粘结度；
（1） 、线定位：弹出房间四周墙、柱上面层的标高水平控制线1100mm。
（2） 、铺设地砖之前，在底子灰面层上先撒上一层水泥，在稍洒水随即铺地砖，铺贴时，水泥浆应饱满地抹于瓷砖的背面，并用橡皮锤敲定， 并且一边铺贴，一边用水平尺检查校正，同时即刻擦去表面的水泥浆，铺缝均匀，不留半砖，从门口开始在已经铺好的地砖上垫上木板，人站在板上铺装。
铺横缝时用米厘条铺一皮放一根，树缝根据弹线走齐。
（3） 、贴完养护 2 天以后，进行干水泥擦缝，将白水泥调成干性团， 以缝隙上擦抹，使瓷地砖缝内填白水泥，再将瓷砖表面擦净。
（4） 、1、铺好的砖，三天内不得重压、上人和受振动；2、三天后检查有无空鼓、铺贴不平、缝宽不一致等缺陷，不符合要求的应返工；3、对铺贴好的地面应采取覆盖措施。
三、注意事项
1、作业环境
夏季防止爆晒，冬季应有保温防冻措施，防止受冻；在雨、雪、低温、强风条件下，在室外或露天不宜进行砖面层作业。
2、面层空鼓
A、底层未清理干净，未能洒水湿润透，夏季暴晒基层失水过快，影响面层与下一层的粘结力，造成空鼓。
B、刷素水泥浆不到位或未能随刷随抹灰，造成砂浆与素水泥浆结合层之间的粘结力不够，形成空鼓。
C、养护不及时，水泥收缩过大，形成空鼓。
D、凡检验不合格的部位，均应返工纠正，并制定纠正措施，防止再次发生。
四、成品保护
（1） 施工时注意对定位的标准杆、尺、线的保护，不得触动、移位。
（2） 对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施，不得因浇筑砂浆造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。
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（3） 砖面层完工后在养护过程中进行遮盖和拦挡，保持湿润，避免受侵害。当水泥砂浆结合层强度达到设计要求后，方可正常使用。
（4） 后续工程在砖面上施工时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在砖面上动火、焊接、活灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等；进行上述工作时， 必须采取可靠保护措施。
墙面一般抹灰施工方案
1、基层处理：抹灰前检查墙体，对松动、灰浆不饱满的拼缝及粱、板下的顶头缝，用掺用水量 10%的 107 胶灰浆填塞密实。将露出墙面的舌头灰刮净，墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞，应用胶灰整修密实、平顺。
2、洒水湿润：将墙面浮土清扫干净，分数遍浇水湿润。由于墙面吸水速度先快后慢，吸水量慢而延续时间长，故应增加浇水的次数，使抹灰层有良好的凝结硬化条件，不致在砂浆的硬化过程中水分被墙面吸走。浇水量以水分渗入砌块深度 8～10mm 为宜，且浇水宜在抹灰前一天进行。
3、贴灰饼、冲标筋：用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况，以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以 1.8m 为宜。用 1∶1∶6 水泥石灰混合砂浆，做成 100mm 见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。
冲筋：依照已贴好的灰饼，从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋，反复搓平，上下吊垂直。
4、抹水泥砂浆踢脚板、墙裙：在抹水泥砂浆的高度范围内，刷一遍掺用水量 10%的 107 胶素水泥浆，立即抹 1∶1∶6 混合砂浆底子灰，厚约5mm。随之抹第二遍（中层灰），与所充筋抹平表面用木抹子搓毛。在中层灰达到五、六成干时，用 1∶1∶5 水泥混合砂浆抹罩面灰，抹平、压光， 上口用靠尺切割平齐。
5、抹门窗口水泥砂浆护角：室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角，均应抹水泥砂浆护角，其高度不得小于 2m，护角每侧包边的宽度不小于 50mm，阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。操作方法仍是先刷好一遍
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掺用水量 10%的 107 胶素水泥浆，用 l∶1∶6 水泥混合砂浆打底。第二遍用
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[image: ]1∶0.5∶3 的水泥混合砂浆与标筋找平。
6、抹底子灰：
一般应在冲筋后 4h 进行，先刷掺用水量 10%的 107 胶素水泥浆，接着用 1：1：6 混合砂浆抹底子灰一道，厚度 6～8mm，然后用大杠依照标筋将抹灰面刮平，用木抹子揉搓成粗麻面。修抹墙面上的箱、槽、孔洞；当底灰找平后，应立即把电气设备的箱、槽、孔洞口周边50mm 的底灰砂浆清理干净，使用 1∶1∶4 水泥混合砂浆把口周边修抹平齐、方正、光滑，抹灰时比墙面底灰高出一个罩面灰的厚度，确保槽、洞周边修整完好。
7、抹罩面灰：
混合砂浆罩面：抹1∶0.5∶3 水泥混合砂浆罩面，厚 5mm。分两遍成活，同样在底子灰五、六成干开始抹罩面灰，底灰上刷掺用水量 10%的107 胶素水泥浆，紧接着抹水泥混合砂浆，抹平、压实、赶光。
天棚吊顶施工方案
一、施工技术准备
测量放线：依据统一测定的轴线控制线和建筑标高 50 线，引测并弹于地面上顶棚纵横分格控制线。吊顶放线时采用双线控制。第一条线是顶棚面层标高线，第二条线是机电设备与管线安装最低控制线，即顶棚完成面标高上量≥200mm 并弹线于墙上。
[image: ]二、施工方法：
（1）铝合金方板顶棚：
1、放线：根据室内标高线和吊顶主控制线(指吊顶天花深化设计排板平面布置图标明的排板控制线)。在墙面及柱子上弹好吊顶标高线(指双层控制线)：边龙骨线(吊顶标高线)；顶棚内各种管道最低标高控制线；不同标高的分界位置线，在顶板上弹出龙骨布置线。
[image: ][image: ]2、吊杆安装：吊杆主要采用 ø10，并刷二遍防锈漆。考虑到在顶板焊接吊杆施工比较困难，可以用膨胀螺栓固定，用 ø10 膨胀螺栓固定吊杆， 但要注意钻孔前探明钢筋的位置。
3、安装大龙骨:根据吊顶标高线及龙骨位置线，先安装墙边W 型龙骨， 然后拉线安装龙骨，使其间距符合设计图纸，应注意起拱高度。大龙骨安
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装时应将可以顶到头的部位确实与墙面、柱面顶紧，并固定。应先安装沿 墙边、柱边、变标高处及送、回风口处的龙骨，并注意防止大龙骨与风口、灯具相碰的情况发生，并且大龙骨垂直方向要用L30×3 角钢与顶板之间打支撑，支撑不宜过密，只要主龙骨稳定即可。
4、中、小龙骨安装：方板中龙骨采用“三角”形次龙骨，与大龙骨的连接及接长采用配套连接件，安装时依据吊顶标高及方板布置方向进行安装，并且边安装中龙骨边插铝合金定位板，为了保证“三角”龙骨中到中间距准确，并注意各种接插一定要安装牢固，灯口及风口单独设吊杆。
（2）饰面板安装：饰面板是卡在三角形龙骨上的，因此先调好中龙骨间距及标高，戴好手套防止污染面板，从房间中间或墙体一边进行安装，并 且要根据吊顶深化设计图进行安装，先安装带有机电设备的纵横向井字板， 并配合其它专业留出灯具、风口、烟感等孔洞位置，安装时注意饰面板卡 具要牢固(灯具、风口需另加龙骨吊挂)，要注意饰面板纵横两个方向板缝顺直，待风口、灯具安装之后再大面积饰面板安装，纵横缝全要通顺，吊 顶表面要平整。灯具等安装在板中心位置。
（3）成品保护
1、电气焊作业时，对周围已安装的成品应采取可靠的保护后方可作业。
2、饰面板安装时操作人员必须戴干净的白手套作业，防止污染板面。
3、饰面板安装时，应与电气、通风等专业密切配合，要留好相应安装孔，以免交叉破坏。
4、吊顶使用的金属脚手架，腿部必须采取包裹胶皮措施，以免损坏已完工的地面。
5、在饰面板安装完后，其它专业需要再在顶棚上作业时，必须通知土建单位，不得擅自拆动顶棚。
成品实木装饰门安装施工方案
（1） 施工准备
清理现场杂物、工作面，确保无螺钉、无颗粒、无硬物等，熟悉周围环境，设计合理的工作顺序。
将安装产品分类整齐，摆放到位。安装工人应将工作场地、通道，做
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适当保护。
（1） 施工工艺
1、确认洞口与门套的尺寸、型号应相符合，根据墙体的厚度、门板宽度，在墙体定位划线，划线应平直准确。墙体不平整时，以两点为基准并作为基准面进行划线，线必须垂直。在线上找准木销定位点进行定位。每米木销点不少 3 个。
2、门套与墙体应三维水平垂直，垂直度允许公差2 毫米。水平平直度允许公差 1 毫米。门套与墙体间应加装固定螺钉，每米不少于 3 个。角接门套应加装固定铁片。门套与墙体间缝隙用发泡胶双面密封，发泡胶应涂匀，干后切割平整。套线接口处应平整严密无缝隙。
同侧面套线应在一个平面，套线弯度允许公差 1 毫米。套线与墙体间缝隙用胶密封处理。
3、固定合页、挂门、同时调整门的缝隙。
开槽：合页固定前要在套板上和门的侧面开好槽，并保证槽的大小和合页的大小相匹配，保证美观。这些最好在工厂提前完成。
上合页锣钉：上螺钉要注意要拧进去，而不能用锤子砸进去，保证安装后的牢固性，同时锣帽拧完后要与合页面层平齐，并保证锣钉的数量齐全。
合页的数量：合页数量要根据门的重量来定，以保证门的牢固性。
4、安装贴脸线
安装贴脸线时要注意线条尺寸必须精确，保证两个竖线条高低一致， 并与横线条接触缝隙处紧密，保证美观效果，同时保证安装牢固，线条锯口平齐。
5、锁具、门吸等五金安装
锁孔最好在工厂开好，以免在安装过程中不小心碰坏油漆，并能保证 槽边圆滑平齐，套板上的槽孔一般在现场开，开的同时也要保证槽口平齐， 保证美观。
（2） 安装注意事项
注意产品出厂后运输、搬运中的成品保护。
门扇安装应平整垂直，门扇与门套外露面相平，门扇开启无影响。门
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套与门扇间缝隙，下边为 8-12 毫米，其余三边为 3 毫米允许公差 1 毫米。门扇关闭后与密封条结合紧密不摆动。合页安装垂直平整，安装符合要求。
锁眼开口应准确规范与锁体、锁片相符。门锁安装应紧固，开锁自如， 无异响。配件齐全，螺钉装合平直。
门吸、闭门器、拉手必须按安装图进行安装。要牢固、位置准确。塑钢窗安装施工方案
一、施工准备材料
1. 塑钢窗：按照设计图纸检查核对窗户的型号、规格、开启形式、开启方向、安装孔方位及组合杆和附件等。
2. 塑钢窗所用的五金配件应与窗户型号相匹配，所用的零附件及固定件使用优质材质。
3. 与结构固定的连接铁脚、连接铁板，应按图纸要求的规格备好。
4. 嵌缝材料、发泡剂、密封胶的品种、型号应符合设计要求。
5. 按施工图尺寸弹好水平线，并弹好＋50 ㎝水平线，校正窗户洞口位置尺寸及标高是否符合设计纸要求，如有问题应提前剔凿处理。
6. 检查塑钢窗两侧连接脚位置与墙体预留孔洞是否吻合，若有问题应提前处理，并将预留孔洞内的杂物清理干净。
7. 图纸要核对型号，检查质量和表面的平整度。
8. 窗口的水平位置应以楼层＋50 ㎝水平线为准，往上反，出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮（若标高相同）则应在同一水平线上。
二、原材料的报检和复检
1、塑钢窗进场报检：合格证，生产许可证，复检报告
2、聚氨脂发泡剂报检: 合格证
3、中空玻璃安装报检：合格证	浸泡自检记录三、塑钢窗安装的准备工作
塑钢窗成品材料进场后，技术人员随后对施工现场进行检查，并和业主、监理，施工单位人员交流听取意见和建议，对施工机械、施工用电、安装技术和施工人员进行检查、安排，教育和交底。
对单位工程安装前先样板制报验，首先安装一个竖向单位，对其上下
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