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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年加工处理50万吨废钢建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	黄斌
	联系方式
	

	建设地点
	
湖南省湘潭县云湖桥镇云湖村三角组87号

	地理坐标
	(  112 度 41 分 57.01 秒   ，27 度 49 分  15.4 秒 )

	
国民经济
行业类别
	C4210金属废
料和碎屑加工
处理
	
建设项目
行业类别
	三十九项、废弃资源综合
利用业中金属废料和碎
屑加工处理中废钢加工
处理

	

建设性质
	
☑新建(迁建) 口改建
□扩建
□技术改造
	

建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项 目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/ 备案)部门(选填)
	
/
	项目审批(核准/  备案)文号(选填)
	
/

	总投资(万元)
	2000
	环保投资(万元)
	50

	环保投资占比(%)
	2.5
	施工工期
	一个月

	是否开工建设
	☑否
□是
	用地(用海)
面积(m²)
	23246

	
专项评价设置情况
	无，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响
类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。  

	
规划情况
	
无

	规划环境影响 评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	
无
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其他符合性分析
	 (
序号
) (
本项目不在自然
 
保护区、风景名
 
胜区、饮用水源
 
保护区、基本农
 
田保护区和其他
 
需要特别保护的 
区域内；区域无 已运营的废钢铁
 
加工配送企业。
) (
2
建设废钢铁加工配送项目时，应
根据环境影响评价结论，确定厂
址及其与周围人群和敏感区域
的距离。新建废钢铁加工配送项
目原则上应布局在符合相应功
能定位的产业园区。在国家法
律、法规、规章和规划确定或县
级及以上人民政府规定的自然
保护区、风景名胜区、饮用水源
保护区、基本农田保护区和其他
符合
)1 、 产 业 政 策 相 符 性 分 析
本项目属于C4210金属废料和碎屑加工处理，根据国家 发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019年 本)》的规定，本项目不属于国家规定的限制或淘汰类，属
于鼓励类，因此该项目符合国家产业政策要求。
2 、 选 址 合 理 性 分 析
本项目位于湘潭县云湖桥镇云湖村三角组87号，项目所 在地块属工业用地，符合规划用地要求。项目周边主要敏感
目标为北侧云湖村散户居民，项目位于G320国道旁，交通
方便，有利于原材料及产品的运输、销售。项且评价范围内 无自然保护区、风景名胜区、文物古迹、生态敏感区。从环
境保护角度而言，本项目选址合理。  
3 、 与 《 废 钢 铁 加 工 行 业 准 入 条 件 》 符 合 性 分 析
将本项目与《废钢铁加工行业准入条件》(2016年第 74号)  (2017年3月31日起实施)逐条对照，相符性分析
如下：
表1-1  与《废钢铁加工行业准入条件》相符性分析
	
	准入条件
	本项目
	符合性


 (
本项目符合国家
产业政策、相关
法律法规及地区
规划。
) (
符合
)废钢铁加工配送企业应符合有
关法律法规规定，符合国家产业
政策、土地供应政策及本地区土
地利用总体规划、城乡建设规划
和主体功能区规划的要求，企业
建设应有规范化设计要求。
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	需要特别保护的区域内，不得新
建废钢铁加工配送企业。已在上
述区域投产运营的废钢铁加工
配送企业要根据该区域规划要
求，在一定期限内，通过依法搬
迁、转产等方式逐步退出。
	
	

	
	
	

3
	废钢铁加工配送企业应符合国  家土地管理的相关政策和规定，
应符合国家和本地区土地供应  政策，以及禁止和限制用地项目 目录、工业项目建设用地控制指 标等相关土地使用标准的规定。
	根据湘潭县自然
资源局的预审意
见可知，本项目
符合土地管理的
相关政策和规
定。
	

符合
	

	
	
	



4
	废钢铁加工配送企业应配有打  包设备、剪切设备或破碎设备以 及配套装卸设备和车辆等，必须 配备辐射监测仪器、电子磅和非 钢铁类夹杂物分类设备等。废旧
不锈钢及其他废旧特种钢加工  配送企业应配备成分检测设备。
	本项目配有打包
设备、剪切设备
或破碎设备以及
配套装卸设备和
车辆、辐射监测
仪器、电子磅和
废钢铁类夹杂物
分类设备。
	


符合
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废钢铁加工配送企业应选择生  产效率高、加工工艺先进、能耗 低、环保达标和资源综合利用率 高的加工生产系统。必须配套有 粉尘收集、污水处理和噪音控制 等环境保护设施，加工工艺和设 备应满足国家产业政策、禁止和 限制用地项目目录的有关要求。
	本项目使用生产   效率高、加工工  艺先进、能耗低、
环保达标和资源
综合利用率高的
加工生产系统。
配套有粉尘处
理、污水处理和
噪音控制等环境
保护设施，加工
工艺和设备满足
国家产业政策、
禁止和限制用地
项目目录的有关
要求。
	






符合
	

	
	
	

6
	
鼓励企业积极开发使用节能、环
保、高效的新技术、新工艺、新
装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切
机。
	本项目积极使用 节能、环保、高 效的新技术、新 工艺、新装备。 本项目不使用鳄 鱼剪式剪切机。
	

符合
	

	
	
	


7
	废钢铁加工产品达到废钢铁国  家标准和行业标准。不得销售给 生产建筑用钢的工频炉、中频炉
企业，以及使用30吨及以下电
炉(高合金电炉除外)等落后生
产设备的企业。
	本项目钢铁加工  产品达到废钢铁  国家标准和行业  标准，且拒绝将  产品销售给生产  建筑用钢的工频  炉、中频炉企业，
	


符合
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	以及使用30吨及
以下电炉(高合
金电炉除外)等
落后生产设备的
企业。
	

	
	
	
8
	废钢铁加工配送企业应配备专
职质量管理人员，建立质量管理
制度。应通过ISO质量管理体系
认证。
	项目配备专职质
量管理人员，建
立质量管理制
度。
	
符合
	

	
	
	


9
	
废钢铁加工配送企业加工生产
系统综合电耗应低于30千瓦时/
吨废钢铁，新水消耗应低于0.2
吨/吨废钢铁。
	项目电耗1.8千  瓦时/吨废钢铁，
低于30千瓦时/ 吨废钢铁；新水
消耗为0.01吨/   吨废钢铁，低于  0.2吨/吨废钢铁。
	


符合
	

	
	
	

10
	对加工废钢铁过程中产生的各
种夹杂物，如有色金属、塑料、
橡胶、木块、纤维、渣土、机油、
汽油、氟利昂、电池等，应有相
应的回收、处理措施和合法流
向，避免二次污染。
	项目对加工废钢
铁过程中产生的
各种夹杂物外
售、综合利用，
避免二次污染。
	

符合
	

	
	
	



11
	废钢铁加工配送企业应按照《建
设项目环境保护管理条例》,严
格执行环境影响评价制度、环境
保护“三同时”制度和排污许可
制度等环境保护要求。应按照规
定申领排污许可证，经有管辖权
的环境保护行政主管部门审核
同意、领取排污许可证后，方可
排污。
	本项目严格执行
环境影响评价制
度、环境保护“三
同时”制度和排
污许可制度等环
境保护要求。企
业正在办理相关
环保手续。
	



符合
	

	
	
	

12
	
按照环境保护主管部门和相关
制度规定依法履行环境保护义
务，应通过ISO环境管理体系认
证。
	项目将依法履行
环境保护义务，
项目建成后，将
按要求通过ISO
环境管理体系认
证。
	

符合
	

	
	
	




13
	废钢铁加工配送企业应有雨水、
生产废水、生活废水的收集和循
环利用系统，废水经无害化处理
后达标排放，或者排入城市污水
集中处理系统处理；应有废油回
收储存设备和相关处理措施。废
钢铁加工配送企业应有突发环
境事件或污染事件应急设施和
处理预案，消防设施应达到国家
相关要求。
	
本项目无生产废
水，生活废水经
化粪池处理后用
于周边农林灌
溉，不外排；建
设单位正积极办
理应急预案等环
保手续。
	




符合
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	4、“三线一单”相符性分析
(1)生态环境分区管控要求
根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态 环境分区管控的意见》   (湘政发[2020]12号)中提出： “环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单 元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域  主要包括各类自然保护地、饮用水源保护区、环境空气 一类功能区、永久基本农田保护区等。重点管控单元指 涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管 控的区域，主要包括城镇规划区、省级以上产业园区和 开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单 元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。根 据分区环境管控要求，优先保护单元应依法禁止或限制 大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先 保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服 务功能。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排 放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决 生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管
控单元主要落实生态环境保护基本要求。”
根据《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态 环境分区管控的意见》   (潭政发[2020]12号):  “优  先保护单元是指以生态环境保护为主的区域，主要包括 各类自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气一类功 能区、永久基本农田保护区等。全市共划定优先保护单 元4个，占全市国土面积的9.69%。优先保护单元必须  依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在 功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，
恢复生态系统服务功能。重点管控单元是指涉及水、大
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	气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，
主要包括城镇规划区、省级以上产业园区和开发强度
大、污染物排放强度高的区域等。全市共划定重点管控 单元17个，占全市国土面积的20.61%。重点管控单元必
须优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防
控，不断提升资源开发利用效率，解决生态环境质量不 达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元是指优先 保护单元和重点管控单元之外的其他区域。全市共划定
一般管控单元10个，占全市国土面积的69.70%。 一般
管控单元必须落实生态环境保护的基本要求。”
本项目位于湘潭县云湖桥镇云湖村，为环境管控单元中 的一般管控单元，本项目空间布局合理，项目产生的污染物 主要在营运期，在营运期采取切实可行的污染防治措施后，
污染物能达标排放，符合一般管控单元的环境管控要求。
(2)   “三线一单”管控要求
①生态保护红线
根据环保部2016年10月提出的《关于以改善环境
质量为核心加强环境影响评价管理的通知》   (环环评
[2016]150号):   “生态保护红线是生态空间范围内具
有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。
相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区 域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中
应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。
除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、
防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目
外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动， 依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文
件 。 ”
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	根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控  制线的指导意见》:   “生态保护红线内，严格禁止开发 性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除 国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的
有限人为活动。”
根据《湖南省生态保护红线》中“长株潭城市群区   域水土保持生态保护红线”内容：分布范围：红线区位  于湖南省中部偏东区域，涉及长株潭城市群核心区域和  岳阳市汨罗、平江、湘阴等县市的部分区域。生态系统  特征：红线区地貌类型多样，以平原岗地为主，兼有丘   陵。湘江、浏阳河、捞刀河、涟水、涓水、渌水、沩水、
韶河等众多河流镶嵌其中，主导生态功能是水土保持；
其中湘江是长沙市、株洲市、湘潭市3市主城区的重要
水源地。重要保护地：红线区有水府庙国家湿地公园、
黑麋峰国家森林公园等。”
项目占地不涉及《湖南省生态保护红线》中的重点  生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、 国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护
地生态保护红线。
②环境质量底线
“环环评[2016]150号”提出：    “环境质量底线是 国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是  改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境  质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量  管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的  对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分  析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施
和污染物排放控制要求。”
项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为
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	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，地表水环境
质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ
类标准，地下水环境质量目标为《地下水质量标准》
(GB/T14848-2017)III类标准，声环境质量目标为《声
环境质量标准》   (GB3096-2008)2类标准。项目产生
各项废气采取防治措施后均可实现达标排放；各项固体 废物均可得到妥善处置。项目采取本环评提出的相关环 保措施后，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质
量基本可以保持现有水平。
③资源利用上线
“环环评[2016]150号”提出：    “资源利用上线是  各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以   及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源   资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用   效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决
策提供重要依据。”
本项目用电由市政电网供应，项目用地为工业用地；所 有固废均可以回收利用，充分体现了循环经济的理念，不会
达到资源利用上线。
④生态环境准入清单
生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量  底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等 差别化环境准入条件和要求。根据《湘潭市人民政府关 于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》   (潭政
发[2020]12号)中“附件3湘潭市生态环境管控基本要
求”,本项目生态环境准入清单符合性见下表：
表1-2本项目生态环境准入清单
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	单元名称
	单元分类
	主体功能定位
	主导产业
	

	
	

云湖桥镇
	
一般管控 单元
	
云湖桥镇：国家级 农产品主产区
	云湖桥镇：机械加工业、非 金属制造业、包装业、农副 产品加工业、建材、规模种 植业及规模养殖业、农村旅
游

	
	管控维度
	清单中管控要求
	项且相关情况
	符合性
	

	
	云湖桥镇：向红片区发展机  械、零部件制造等产业；石井 铺片区发展商贸物流产业；北 岸村以发展电子机械制造为  主，以发展商业服务、农业种 植、生态休闲为辅；烟山村发 展工矿及农产品加工；新联村 为以农产品加工、林木种植为 基础的村；东石村以果蔬种植 为基础；芦塘村、烈马村等以 发展水稻种植、果蔬种植和  高效农业种植为主，以发展养
 (
空间布局
约
束
)殖产业为辅。石潭镇/云湖桥
镇：根据《湘潭市人民政府关  于 印发<湘潭市污染防治攻   坚战三年行动计划(2018-2020  年)>的通知》(潭政发〔2018〕 28号),完成湘潭市生态河
湖连通引调水工程--湘潭市备 用水源工程，韶山灌区右干渠
跃进水库作为备用水源地，  进行韶山灌区右干渠石潭镇、 云湖桥镇范围内的渠道防渗、 除险保安、沿城水质保护设   施、信息管理设施建设。
	










本项目位于云湖桥
镇云湖村，不涉及空
间布局约束中的相
应要求。  
	












符合
	

	
	



污染物排 放管控
	云湖桥镇：根据《湖南省湘潭
县矿产资源总体规划
(2016-2020年)》,开展银    本项目不涉及到矿  田一云湖桥煤矿区综合治理   又综合治理，项目产
工程，对采空区引发的地面塌生的各污染物均得	 陷、地裂缝进行监测，并进行 到妥善治理和处置， 综合治理；加强煤矸石的综合   可做到达标排放
利用，对其占用破坏的土地绿
化复垦。
	



符合
	

	
	
环境风险 防  控
	开展湘潭县射埠镇涓水饮用    本项目项目所在区  水水源保护区、湘潭县中路铺 域不涉及饮用水水  镇水库饮用水水源保护区、湘 源保护区，建设单位 潭县谭家山铺石坝口水库饮    将设置专门的环境  用水水源保护区、湘潭县石潭 风险事件应急指挥
	

符合
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	镇涟水饮用水水源保护区、湘小组，同时制定突发 潭县河口镇涟水饮用水水源    环境风险应急预  保护区、湘潭县云湖桥镇侯家案，并与湘潭县应 村地下水饮用水水源保护区      急预案衔接
常规检测，加强饮用水水源地
环境风险防控与应急能力建
设，制定环境应急预案并开展
应急演练
	
	

	
	








资源开发 效率要求
	1.能源：加快能源结构调整，  
推进天然气、太阳能、液化气、  
电等清洁能源替代工程，提高
清洁能源利用率，引导鼓励单
位和经营商户使用清洁能源
2.水资源：强化农业节水，加
快重大农业节水工程建设，完
成大型灌区续建配套和节水   本项目主要能源为  改造任务，加快实施区域规模 电、水；项目用地为 化高效节水灌溉工程         工业工地，不占用基 3.土地资源：结合湘潭县国家本农田。  
级基本农田保护示范区和省
级连片推进农村土地整治示
范区建设，集中力量开展基本
农田整治，建设旱涝保收的高
标准基本农田；大力推进村庄
整治，提高农村建设用地节约
集约水平
	








符合









施“三  1 2 号 )
求。
》的符



湘政办 动生态
染物排


器处理
理后回


对周边
	

	
	综上所述，本项目符合《湘潭市人民政府关于实
线一单”生态环境分区管控的意见》   (潭政发[2020]
中 “ 附 件 3 湘 潭 市 生 态 环 境 管 控 基 本 要 求 ” 的 相 关 要
5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划
合性分析
根据 《 湖南省 “ 十四五 ” 生态环境保护规划 》 ( 发〔2021〕61号〕相关要求可知：长株潭区域加快推 环境同建和高质量发展，加强大气联防联控，强化污
放控制和环境风险防控 。
本项目废气主要为切割粉尘，经移动式焊烟净化 后，排放量较小；废水主要为生活污水，经化粪池处
用与农林灌溉，不外排。
综上所述 ， 本项目污染物经处理后排放量较小 ，
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	影响较小，不会影响区域环境质量。  
6、与《关于进 一 步规范和加强产业园区生态环境
管理的通知》符合性分析
根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的 通知》相关要求可知，新上工业项目应当安排在省级及以上
工业园区。  
湘潭县的省级工业园为湘潭天易经济开发区，主导产业 为以先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业为主 导，辅助发展新型金属材料、新能源材料、节能环保型建筑
新材料和节能环保产业。  
根据工业园的主导产业可知，本项目并不符合其要求，	 无法入园，目前湘潭县暂未规划其他工业园，因此本项目无 法满足《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通
知》相关要求。  
7、与“三区三线”相符性分析
三区三线的概念是根据城镇空间、农业空间、生态空间 三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本 农田保护红线、生态保护红线三条控制线。从自然地理学角 度来说，国土空间规划三区三线对于保护自然环境和生态环
境有着重要的意义。   
城镇空间：以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态
等要素为主的功能空间。   
农业空间：以农业生产、农村生活为主体的功能空间。  
生态空间：指具有自然属性、以提供生态服务或生态产
品为主的功能空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、

	
	滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、

	
	无居民海岛等。   
生态保护红线：是在生态空间范围内具有特殊重要生态
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	[bookmark: bookmark2]功能、必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域，是
保障和维护国家生态安全的底线和生命线。   
永久基本农田：是按照一定时期人口和经济社会发展对 农产品的需求，依据国土空间规划确定的不得擅自占用或改
变用途的耕地。   
城镇开发边界：在一定时期内因城镇发展需要，可以集 中进行城镇开发建设，重点完善城镇功能的区域边界，设计
城市、建制镇以及各类开发区等。   
科学划分生产、生活和生态三大空间，合理界定建设用 地、农业用地、生态用地，体现了生产空间集约高效、生活
空间美丽宜居、生态空间山清水秀的美好愿景，科学勘界“三

	
	区三线”,为实现自然资源的开发与保护双赢打好基础。   
本项目位于湖南省湘潭市云湖桥镇，不涉及生态保护红
线，不占用基本农田，与“三区三线”相符。  




12


二、 建设项目工程分析

	






















建设
内容
	1.项目介绍
湘潭县昌顺再生资源有限公司位于湖南省湘潭县云湖桥镇云湖村三角 组87号，租赁湘潭县金顺炉料有限公司土地进行经营，并利用现有办公  楼及厂房等设施，湘潭县金顺炉料有限公司不再进行经营生产。本项目占
地面积约23246平方米，拟投资2000万元(其中环保投资50万元)购置
打包机、压块机、地磅、氧割机等设备，建设年加工处理50万吨废钢建
设项目。  
湘潭县金顺炉料有限公司主要经营废旧金属回收、整理、加工及销售。  
主要合作伙伴为湘钢、衡阳钢管厂等，加工规模为年回收各类废旧金属4
万吨。2011~2014年期间湖南顺鑫废钢资源有限公司与湘潭县金顺炉料有 限公司合作进行经营生产，后因公司经营策略的改变，将湖南顺鑫废钢资 源有限公司转让给湘潭县金顺炉料有限公司继续运营，项且地点、生产工
艺、产量等均为发生变化。  
湖南顺鑫废钢资源有限公司于2011年05月由湘潭市环境保护科学研
究院编制完成《废旧金属回收建设项目》,于2011年7月11号获得原湘
潭市环境保护局出具的环评批复(潭环批[2011]195号);2011年11月7
日，湘潭市环境保护局进行了环保竣工验收工作，出具了验收意见(潭环
验【2011】70号);2020年3月21日，在全国排污许可证管理信息平台
进行了排污登记，登记编号为91430321768035438001Y。  
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价 法》和   《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对本项目进行环境 影响评价。本项目属于《国民经济行业分类(GB4754-2017)》中“C4210  金属废料和碎屑加工处理、C4220非金属废料和碎屑加工处理”类项目，按 照《建设项目环境保护管理分类名录(2021年版)》(以下简称“名录”), 本项目属于三十九项中85、废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电
线电缆、废铁、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎
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	屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理(农
业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外)类，应编制环境影
响报告表。
2.工程规模及内容
表2-1工程建设内容一览表

	项目
	建设内容
	规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	约2400m2,主要进行废钢切割和分 选作业
	依托
原有

	储运工程
	仓库
	约18000m²,用于存放废钢及产品
	依托
原有

	辅助工程
	办公楼
	约400m²,主要用于办公。
	依托
原有

	
公用工程
	给水
	市政供水
	依托
原有

	
	供电
	市政供电
	依托
原有

	








环保工程
	
废气
	切割粉尘经移动式焊烟净化器处理 后无组织排放
	新增

	
	
	食堂油烟经油烟净化器处理后引至 屋顶排放
	依托
原有

	
	
废水
	初期雨水由厂区雨水沟收集，经沉 淀池沉淀处理后排放
	
依托
原有

	
	
	生活污水经化粪池处理后用于周边 农林灌溉，不外排
	

	
	噪声
	合格低噪设备，基座固定，合理布 局，厂房隔声
	依托
原有

	
	


固体废物
	生活垃圾收集后交由环卫部门处置
	依托
原有

	
	
	分拣杂物交由一般固废回收单位回 收
	新增

	
	
	废机油和含油抹布等危险废物交由 有资质单位定期清理
	新增


3.主要原辅材料及能源消耗

	表2-2主要原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	年使用量
	单位

	1
	废钢
	500000
	t/a

	2
	氧气
	2400
	瓶/a

	3
	液化气
	480
	瓶/a

	4
	水
	1020.51
	t/a
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	5             电                  360000           kW·h/a
本项目废钢主要来源于湘潭钢铁集团有限公司、三一重工股份有限公 司等大型制造业企业，项目须严格控制原料种类，严禁含放射性元素的废 钢、废油罐、废油桶、废油漆桶等危险废物，及乙炔瓶、丙烷瓶等密闭和
加压容器或可能发生爆炸的容器入场，原料废钢铁需符合《废钢铁》(GB/T
4223-2017)成分要求，具体如下：
(1)废钢表面无严重及剥落状锈蚀。
(2)废钢铁内不应混有铁合金；非合金废钢、低合金废钢不应混有   合金废钢和废铁；合金废钢内不应混有非合金废钢、低合金废钢和废铁。
废铁内不应混有废钢。
(3)废钢铁表面和器件、打包件内部不应存在泥块、水泥、粘砂、
油脂、耐火材料、炉渣以及珐琅等，打包块不应包芯、掺杂等。
(4)废钢铁中不应混有炸弹、炮弹等爆炸性武器弹药及其他易燃易
爆物品。不应混有两端封闭的管状物、封闭器皿等物品。不应混有橡胶和
塑料制品。
(5)废钢铁中不应有成套的机器设备及结构件(如有，则应拆解且
压碎或压扁成不可复原状)。各种形状的容器(罐筒)等应全部从轴向割
开。机械部件容器(发动机、齿轮箱)等应清除易燃品和润滑剂的残余物。
(6)废钢铁中不应混有其浸出液中有害物质浓度超过GB5085.3中鉴
别标准值的有害废物。
(7)废钢铁中不应混有其浸出液中超过GB5085.1中鉴别标准值即
pH值不小于12.5或不大于2.0的夹杂物。
(8)废钢铁中不应混有多氯联苯含量超过GB13015控制标准值的有
害物。
(9)钢铁中曾经盛装液体和半固体化学物质的容器、管道及其碎片
等，应经过技术处理，清洗干净。进口废钢铁必须向检验机构申报容器、
管道及其碎片曾经盛装或输送过的化学物质的主要成分。
(10)废钢铁中不应混有下列有害物：
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		医药废物、废药品、医疗临床废物；  
— 农药和除草剂废物、含木材防腐剂废物；  
— 废乳化剂、有机溶剂废物；精(蒸)镭残渣、焚烧处置残渣；  
—感光材料废物；  
	铍、六价铬、砷、硒、镉、碲、锑、汞、铊、铅及其化合物的废
物，含氟、氰、酚化合物的废物；  
	- 石棉废物；  
——厨房废物、卫生间废物等。  
(11)废钢铁中不应夹杂放射性废物。废钢铁的放射性污染按以下要 求控制：废钢铁的外照射贯穿辐射剂量率不能高于0.46μSv/h;废钢铁的α 表面放射性污染水平检测值，不能超过0.04Bg/cm²;β表面放射性污染水 平检测值，不能超过0.4Bg/cm²;废钢铁中放射性核素比活度禁止超过
GB16487.6的规定，  
(12)废钢铁各检验批中非金属夹杂物(不含非金属有害废物的总重
量),不应超过该检验批重量的千分之五。  
4.主要设备
表2-3 项目设备清单表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	功能

	1
	打包机
	5
	台
	打包

	2
	氧割机
	5
	台
	切割

	3
	压块机
	1
	台
	压块

	4
	地磅
	1
	台
	称重

	5
	手持式辐射检测仪
	1
	台
	辐射检测

	6
	移动式焊烟净化器
	3
	台
	除尘


5.项目平面布置
本项目北侧为办公楼及厂区出入口，东侧为生产区域，主要进行切割、 打包等工序，西南侧为原材料仓库。各区域间均有运输通道，便于物料在
厂内运输，本项目平面布置合理，平面布置详见附图。
6.公用工程
①给水工程：供水由市政供水管网统一供应，项目用水为生活用水。
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	生活用水：项目生产定员23人。根据《湖南省地方用水定额标准》 (DB43/T388-2020),员工生活用水量按145L/人·d计。本项目年生产天
数为306天，则项目生活用水量为1020.51m³/a(3.335m³/d)。
②排水工程：本项目无生产废水产生，并按照雨污分流要求建设，初
期雨水由厂区雨水沟收集，经沉淀池(容积为6m³)沉淀后排放。员工生
活污水产污系数按80%计，则生活污水产生量为816.408m³/a(2.668m³/d)。
生活污水由化粪池处理后用于周边农林灌溉，不外排。

	
	
1020.51
	204.102 	 7      
生活用水
	
816.408
化粪池
	
816.408
	

 (
农林灌溉
)

	
	图2-1项目用水平衡图(m³/a)
③供电
由市政供电系统供给。
7.劳动定员及工作制度
项目劳动定员为23人，年工作时间为306天， 一班制，每班8小时，

	



工艺流程
和产排污
环节
	1.施工期工艺流程简述
施工期建设内容主要为设备安装及环保设施建设。施工期主要的污染 物为施工机械产生的噪声、汽车运输时产生的噪声、扬尘和废气等，故项 目施工期不会对周围环境产生明显影响，本次评价不对施工期影响进行分
析。
2.运营期工艺流程简述
本项目营运期工艺流程及产排污环节见下图。






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/607135126163006026
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