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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	延安水务环保集团检测技术服务有限公司新建危废暂存间项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	陕西省延安市宝塔区延安水务环保集团检测技术服务有限公司内

	地理坐标
	（109度28分4.661秒，36度36分36.131秒）

	国民经济
行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目
行业类别
	101危险废物（不含医疗
废物）利用及处置中其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：      
	用地面积（m2）
	不新增

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则。
表1-1    专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专题评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目废气主要为非甲烷总烃，不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽专用车辆外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目不产生废水。
	否
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		环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质为危险废物，存储量远小于临界量。
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目无需用水。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	本项目为危废暂存间建设项目，不涉及海洋工程。
	否


因此，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无
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	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为危废暂存间建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》，本项目属于鼓励类建设项目（第一类“鼓励类”四十三、环境保护与资源节约综合利用-15“三废”综合利用与治理技术、装备和工程）；
本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目，项目符合陕西省产业政策。
因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。
2、项目与“三线一单”符合性分析
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。
（1）一图
本项目位于陕西省延安市宝塔区延安水务环保集团检测技术服务有限公司内，根据《延安市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目涉及重点管控单元，项目选址与延安市“三线一单”生态环境分区管控的位置关系见附图8。陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件2。
（2）一表
本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单具体见表1-2。
表1-2    本项目建设范围涉及的生态环境管控单元准入清单
	序号
	市
	区县
	环境管控单元名称
	单元要素属性
	管控要求
	面积
	本项目建设情况
	符合性

	1
	延安市
	宝塔区
	宝塔区重点管 
控单元 4
	水环境城镇生
活污染重点管
控区
	空间布局约束
	水环境城镇污染重点管控区：

	不新增
	本项目为危废暂存间建设项目，主要用于暂存
	符合
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	1.严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。
2.严格管控涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。
	
	延安水务环保集团检测技术服务有限公司实验室产生的实验废液、废试剂瓶、废手套及废抹布。
	

	
	
	
	
	
	污染 物排
放管控
	水环境城镇生活重点管控区：
1.强化城中村、老旧城区和城乡结合部以及各级乡镇污水截流、收集，加强截污纳管力度；加快推进沿河乡镇生活污水集中处理设施建设及提标改造进度。推动城镇污水处理设施和服务向农村延伸，因地制宜采用纳管处理、集中处理、分散式处理
等模式加强城镇和农村生活污水治理的有效衔接；筛选并推广适合本地实际的农村生活污水治理实用技术和设施设备，收集管网建设与治理设施同步建设。加快雨污分流改造，雨水尾水处理设施建设，完
善污水收集管网建设。
	
	本项目不产生废水。
	符合
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	环境 风险 
防控
	/
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	资源 开发 
效率要求
	/
	
	/
	/

	
	
	
	
	大气环境受体 敏感重点管控 区
	空间布局约束
	大气环境受体敏感重点管控区：
1.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。
	
	本项目危废暂存过程排放非甲烷总烃量较小，废气排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。
	符合

	
	
	
	
	
	污染 物排 
放管控
	大气环境受体敏感重点管控区：
1.区域内现有企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。
	
	本项目危废暂存过程排放非甲烷总烃量较小，废气排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。
	符合

	
	
	
	
	
	环境 风险 
防控
	/
	
	/
	/

	
	
	
	
	
	资源 开发 
效率要求
	/
	
	/
	/


（3）一说明
本项目位于延安市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照表1-2中的管控要求，项目建设符合延安市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。
（4）与延安市“三线一单”的符合性分析
项目与延安市“三线一单”的符合性分析见表1-3。
表1-3    本项目“三线一单”符合性分析
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		名称
	相关规定
	符合性

	生态保护红线
	本项目位于陕西省延安市宝塔区延安水务环保集团检测技术服务有限公司内，项目用地不新增。且本项目不触及生态保护红线。
	符合

	环境质量底线
	根据陕西省环境保护厅办公室2023年1月18日发布的《环保快报》中宝塔区的数据，项目所在地区域环境空气质量达标。项目运营期各类污染物在采取评价提出的各项污染防治措施后，满足达标排放要求，对周边的影响较小，不触及环境质量底线。
	符合

	资源利用上线
	项目运营过程中主要能源消耗为电，依托延安水务环保集团检测技术服务有限公司供电系统，来自市政供电网，能源消耗合理，不触及资源利用上线。
	符合

	环境准入负面清单
	本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及许可准入类项目。
	符合


3、与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析
（1）本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相符性分析见表1-4。
表1-4    项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相符性分析
	序号
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	项目实际情况
	符合性

	4总体要求

	4.1
	产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
	项目危废暂存间设置在延安水务环保集团检测技术服务有限公司内，用于暂存延安水务环保集团检测技术服务有限公司实验室产生的实验废液、废试剂瓶、废手套及废抹布。
	符合

	4.2
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
	本项目已根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定设置1座危废暂存间，设计存储规模为实验废液1t/a，废试剂瓶0.05t/a，废手套及废抹布0.01t/a。
	符合

	4.3
	贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存。目应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
	本项目将实验废液、废试剂瓶、废手套及废抹布用收集桶分区暂存，不同实验废液采用不同收集桶分类暂存。项目危废不
	符合
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	与不相容的物质或材料接触。
	

	4.4
	贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
	本项目将实验废液、废试剂瓶、废手套及废抹布用收集桶分区暂存，不同实验废液采用不同收集桶分类暂存。不产生渗滤液及其衍生废物液态废物、渗漏液。
项目实验废液暂存区设置围堰，事故状态下泄漏的实验废液可及时收集。
项目主要产生的大气污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），收集桶密闭暂存后无组织排放。
	符合

	4.5
	危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
	本项目将实验废液、废试剂瓶、废手套及废抹布用收集桶分区暂存，不同实验废液采用不同收集桶分类暂存。均按其环境管理要求妥善处理。
	符合

	4.6
	贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
	本项目危废暂存间及危废收集桶均按HJ1276要求粘贴标志。
	符合

	4.7
	HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
	根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），本项目危废暂存间属于危险废物简化管理单位。
	符合

	4.8
	贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
	本项目危废暂存间退役时，环评要求建设单位依法履行环境保护责任，并在危废暂存间退役前妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；并依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
	符合

	4.9
	在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
	本项目危废暂存过程中主要产生的大气污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），项目危废按照易爆、易燃危险品贮存。
	符合
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