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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	金华市武利包装材料有限公司年产 1200 吨塑料袋生产线技改项目

	项目代码
	2107-330703-07-02-949294

	建设单位联系人
	
	联系方式
	1

	建设地点
	浙江省金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园第 32 号

	地理坐标
	（119 度 46 分 4.126 秒,29 度 12 分 46.302 秒）

	国民经济
行业类别
	C2921 塑料薄膜 制造
	建设项目
行业类别
	十八、橡胶和塑料制品业

	
建设性质
	[image: ]新建（迁建） □改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ]首次申报项目
□不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/  备案）部门（选填）
	金东区经济商务 局
	项目审批（核准/  备案）文号（选填）
	
2107-330703-07-02-949294

	总投资（万元）
	132
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	15.15
	施工工期
	3 个月

	是否开工建设
	[image: ]否
[image: ]是：
	用地（用海）
面积（m2）
	647.6

	
专项评价设置情况
	
无

	
规划情况
	
无

	规划环境影响
评价情况
	
无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	
无
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其他符合性分析
	1 、审批原则符合性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）：建 设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态
环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染
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	物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国
土空间规划、国家和省产业政策等要求。
具体分析如下：
1）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准
入清单管控符合性分析
根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地 为金华市金义都市新区工业重点管控区（ZH33070330004），属于重
点管控单元。
表 1-1   “三线一单”环境管控单元生态环境准入清单要求
	“三线一单” 环境管控单 元—单元管 控空间属性
	环境管控单 元编码
	
ZH3307032000 4
	环境管控单 元名称
	金华市金义 都市新区工 业重点管控 区

	
	行政区划
	浙江省金华市 金东区
	管控单元分 类
	重点管控单 元

	









“三线一单”
生态环境准
入清单编制
要求
	

空间布局约 束
	根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别 化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地 区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化 完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项 目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工 业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地 等隔离带。

	
	

污染物排放 管控
	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境 质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二 类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行 业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及 提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污 水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加 强土壤和地下水污染防治与修复。

	
	
环境风险管 控
	定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环 境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险 防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点 环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化 的企业隐患 排查整治监管机制，加强风险防控 体系建设。

	
	资源开发效 率要求
	推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生 产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建 设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能 源利用效率。


本项目从事塑料袋生产，为二类工业项目，项目位于金华市金东 区曹宅镇科技孵化园32幢，与居住区存在明显的隔离；项目严格实施 
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	污染物总量控制制度，废水均可纳管排放，所在区域各要素环境质量 均可符合环境质量功能区划要求；项目实施后要求进一步完善企业环 境风险管控应急措施，建立常态化隐患排查整治监管机制；项目所需
各类能源资源用量较小，资源能源利用率较高。综合而言，本项目可
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	以满足所在区域“三线一单 ”管控单元的管控要求。
2） 国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制
要求符合性分析
根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水产生量不大，项目 废水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体
废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。
根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理 暂行办法> 的通知》（环发[2014] 197 号）、《浙江省建设项目主要污 染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012] 10 号）、《关 于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号）等
相关规定，确定企业纳入总量控制的污染物为 CODCr 、氨氮、VOCs。
本项目新增的化学需氧量、氨氮排放总量全部来自生活污水，不 需要区域替代削减。项目新增 VOCs 需按 1:2 进行区域替代削减，即
按 0.094t/a 进行替代削减。
企业应通过市场交易方式取得排污总量指标，并在今后的生产中
严格按照总量控制指标进行排污。
3）国土空间规划、国家和省产业政策符合性分析
①国土空间规划符合性分析
本项目位于金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园32幢，用地性质
属于工业用地，项目选址符合金东区曹宅镇土地利用规划要求。
②国家和省产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、工
艺、设备等均未列入限制和淘汰类目录内。
项目不属于《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》（浙
长江办[2019]21号）中禁止建设的项目。
综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。
2 、塑料行业整治规范符合性分析
根据关于转发《<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试 行）>等 12 个行业 VOCs 污染整治规范的通知》（浙环办函[2016]56 
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	号）中《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》，对照本项目
环评情况，具体符合性分析见表 1-2。
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	表 1-2  《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析
	类别
	内容
	序号
	判断依据
	企业情况
	是否 符合

	污染防治
	总图布置
	
1
	易产生粉尘、噪音、恶臭废气的工序和装 置应避免布置在靠近住宅楼的厂界及厂区 上风向，与周边环境敏感点距离满足环保 要求。
	项目离最近的敏感 点距离较远。
	
符合

	
	原辅物料
	2
	采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污 染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅 料。
	项目使用塑料粒子 新料进行生产。
	符合

	
	
	3
	进口的废塑料应符合《进口可用作原料的 固体废物环境保护控制标准废塑料 》 （GB16487. 12-2005）
	不涉及
	符合

	污染防治
	现场管理
	4
	增塑剂等含有 VOCS 组分的物料应密封储 存。
	不涉及
	符合

	
	
	5
	涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存 储，并优先考虑管道输送。[image: ]
	/
	符合

	污染防治
	工艺装备
	6
	破碎工艺宜采用干法破碎技术
	项目边角料外卖，不 破碎
	符合

	
	
	
7
	选用自动化程度高、密闭性强、废气产生 少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭 自动配套装置及生产线。[image: ]
	/
	符合

	污染防治
	废气收集
	

8
	破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶 臭废气的岗位应设置相应的废气收集系 统，集气方向应与废气流动方向一致。使 用塑料新料（不含回料）的企业视其废气 产生情况可不设置相应的有机废气收集系 统，但需获得当地环保局部门认可
	
项目按要求设置废 气收集系统。
	

符合

	
	
	
9
	破碎、配料、干燥等工序应采用密闭措施， 减少废气的无组织排放；无法做到密闭部 分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体 换气等多种方式进行。
	项目按要求采用相 应的减少无组织排 放措施
	
符合

	
	
	10
	塑化挤出工序出料口应设置集气罩局部抽 风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭 化，风冷废气收集后集中处理。
	项目按要求设置废 气收集、处理系统
	符合

	污染防治
	废气收集
	

11
	当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应 符合 《 排风罩的分类和技术条件 》 （GB/T16758-2008）的要求，尽量靠近污 染物排放点，除满足安全生产和职业卫生 要求外，控制集气罩口断面平均风速不低 于 0.6m/s。
	
废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工
	

符合

	
	
	
12
	采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次 数原则上不少于 20 次/小时，采用车间整 体密闭换风，车间内换风次数原则上不少 于 8 次/小时。
	项目采用集气罩收 集废气
	
/
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		污染防治
	废气收集
	
13
	废气收集和输送满足《大气污染治理工程 技术导则》（HJ2000-2010）要求，管路应 有明显的颜色区分及走向标识。
	废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工
	
符合

	污染防治
	废气治理
	
14
	废气处理设施满足选型要求。使用塑料新 料（不含回料）的企业视其废气产生情况 可不设置相应的有机废气收集系统，但需 获得当地环保局部门认可。
	废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工
	
符合
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		污染防治
	废气治理
	
15
	废气排放应满足《大气污染物综合排放标 准》（GB16297- 1996）、《恶臭污染物排 放标准》（GB14554- 1993）等相关标准要 求。
	废气排放满足相关 标准要求
	
符合

	环境管理
	内部治理
	16
	企业应建立健全环境保护责任制度，包括 环保人员管理制度、环保设施运行制度、 废气例行监测制度等。
	环评要求企业进一 步完善环保管理制 度
	基本 符合

	
	
	17
	设置环境保护监督管理部门或专职人员， 负责有效落实环境保护相关管理工作。
	环评要求企业进一 步完善环保管理制 度
	符合

	
	
	18
	禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生 的残余垃圾、滤网等。
	项目边角料外卖综 合利用
	符合

	
	档案管理
	
19
	加强企业 VOCs 排放申报登记和环境统 计，建立完善的“一厂一档”。
	环评要求企业进一 步完善环保管理制 度
	基本 符合

	
	
	
20
	VOCs 治理设施运行台账完整，定期更换 VOCs 治理设备的吸附剂、催化剂或吸收 剂，应有详细的购买及更换台账
	环评要求企业设置 相应台账管理制度
	符合

	
	环境监测
	
21
	企业应根据废气治理情况建立环境保护监 测制度。每年定期对废气总排放口及厂界 开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非 甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口 参数，并核算 VOCS 去除率
	
环评要求企业落实 监测监控制度
	
符合


说明： 1 、加“★” 的条目为可选条目， 由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求；
2 、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、 新政策执行。
由上表可知，本项目建成后基本符合《台州市塑料行业挥发性有
机物污染整治规范》的相关要求。
3 、《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的
意见》符合性分析
根据《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治 理的意见》要求，主要禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用
的内容主要见下表
表1-3  《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染
治理的意见》符合性分析
	序号
	判断依据
	企业情况
	是否符 合
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1
	禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售 厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度 小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医 疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料 进口。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性 发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含 塑料微珠的日化产品。到 2022 年底，禁止销 售含塑料微珠的日化产品。
	

企业塑料袋厚度均大 于 0.06 毫米，制造均 采用新料制造，塑料 袋用于服装包装。
	


符合
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2
	不可降解塑料袋。到 2020 年底，直辖市、省 会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、 药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各 类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸 市场规范和限制使用不可降解塑料袋； 到 2022 年底，实施范围扩大至全部地级以上城 市建成区和沿海地区县城建成区。到 2025 年 底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑 料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡 镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解 塑料袋
	


企业为生产塑料袋， 塑料袋用于服装包  装。
	



不涉及
	

	
	
	


3
	一次性塑料餐具。到 2020 年底，全国范围餐 饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地 级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服 务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2022 年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食 服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2025 年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降 解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。
	


塑料袋用于服装包 装。
	


不涉及
	

	
	
	

4
	宾馆、酒店一次性塑料用品。到 2022 年底， 全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供 一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提 供续充型洗洁剂等方式提供相关服务； 到 2025 年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、 民宿。
	
塑料袋用于服装包 装。
	

不涉及
	

	
	
	


5
	快递塑料包装。到 2022 年底，北京、上海、 江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网 点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一 次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带 使用量。到 2025 年底，全国范围邮政快递网 点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶 带、一次性塑料编织袋等。
	

塑料袋用于服装包 装。
	


不涉及
	

	
	由上表可知，本项目建成后符合《国家发展改革委 生态环境部
关于进一步加强塑料污染治理的意见》的相关要求。
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[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析
	























建设
内容
	1 、项目由来
金华市武利包装材料有限公司成立于 2018 年 1 月 5  日，是一家专业从事 塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器的制造、销售的企业。根据市场分析并结 合企业实际情况，企业拟投资 132 万元，购置吹膜机、制袋机、折边机等设 备，购置位于金东区曹宅镇曹宅科技孵化园第 32 号厂房用于生产。项目完成 后可达到年产 1200 吨塑料袋的生产规模。2021 年 7 月 2  日，该项目已通过 金华市金东区经济商务局备案，项目代码 2107-330703-07-02-949294，详见附
件 1。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条 例》的有关规定，该项目需办理环境影响评价。根据《建设项目环境影响评 价分类管理名录》（2021 年版）的规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制
品业  47    塑料制品制造” 中的“其他”类项目，应编制环境影响报告表。
2 、建设内容
（1）产品名称及生产规模
年产 1200 吨塑料袋（服装饰品包装袋，厚度 0.06mm）
（2）建设项目组成
表 2-1      建设项目组成一览表
	项目名称
	工程内容及规模

	主体工程
	生产车间
	1F 吹膜车间，2F 制袋、折边车间，3F 、4F 为 仓库

	


公用工程
	供电工程
	配电房变压器容量 150KVA

	
	给水工程
	市政给水管网

	
	

排水工程
	雨、污分流；雨水排至市政雨水管网；污水经 厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表 4 中三级标准后排入工业区 污水管网，经曹宅镇污水处理厂处理后排入东 阳江

	
	废水处理设施
	化粪池
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环保工程
	
	

	
	废气处理设施
	活性炭吸附装置

	
	固废贮存设施
	一般固废暂存场所、危险废物贮存场所

	
	噪声治理措施
	构筑物隔声、基础减振、消音设备等

	储运工程
	仓库
	3F 、4F 部分厂房
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	（3）项目所需原辅材料，见表 2-2。
表 2-2    项目所需原辅材料一览表
	序号
	名称
	状态
	年用量
	最大暂存量
	备注

	1
	聚乙烯
	固态
	900t
	100t
	/

	2
	聚丙烯膜
	固态
	300t
	30t
	/

	3
	水
	液态
	540t
	/
	/

	4
	电
	/
	20 万度
	/
	/


（4）项目生产设备清单，见表 2-3。
表 2-3      项目生产设备清单
	序号
	设备名称
	规格
	数量（台/套）
	备注

	1
	吹膜机
	10KW
	3 台
	/

	2
	制袋机
	9KW
	8 台
	/

	3
	折边机
	10KW
	3 台
	/

	4
	废气处理设施
	/
	1 套
	/


（5）土建工程
本项目位于金东区曹宅镇曹宅科技孵化园第 32 号厂房，647.6m2 ，建筑 面积为 2995. 14 平方米，1F 为吹膜车间，2F 为制袋、折边车间、3F 、4F 为
仓库，5F 为办公楼。厂区车间 1F 、2F 平面图，见附图 2。
（6）公用工程
① 给排水
给水：本项目生活用水由当地自来水管网供应。
排水：本项目排水采用雨、污水分流制，雨水排至市政雨水管网；废水 经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中三级 标准后排入工业区污水管网，纳入曹宅镇污水处理厂集中处理，最终排入东
阳江。
② 供电
本项目用电由附近供电所引入，厂区配备一台 150KVA 的变压器能满足
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	企业正常生产需求。
3 、项目投资及资金来源
本项目总投资 132 万元，固定资产投资 122 万元（设备购置费 102 万元，
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	预备费 20 万元），铺底流动资金 10 万元。
4 、劳动定员及生产组织
企业新增人员 30 人，企业不提供食宿，员工一班制生产，工作时间为
2400h（8h/d，300d/a ）。

	


















工艺
流程
和产
排污
环节
	1 、生产工艺流程

[image: ]
图 2-1    聚乙烯包装袋工艺流程图

[image: ]
图 2-2    聚丙烯包装袋工艺流程图
2 、工艺流程说明
聚乙烯粒子进入吹膜机机，吹膜机内热熔后进行吹膜，吹膜后形成的薄 膜（聚丙烯膜直接进行制袋）进行制袋、折边，制袋过程中会有少量边角料 产生。制袋过程中熔融的部位较小，产生废气较少，基本忽略不计。项目设
有冷却水塔，冷却水循环使用，定期补充新鲜水。
表 2-4    本项目主要污染因污染源及污染因子识别表

	
	
	污染源
	污染因子
	来 源
	特 征
	

	
	
	废 水
	生活污水
	CODCr 、氨氮
	职工日常生活
	间歇排放
	

	
	
	废 气
	吹膜废气
	有机废气
	吹膜
	连续性排放
	

	
	
	固 废
	危险固废
	废活性炭
	废气处理
	间歇排放
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一般固废
	塑料边角料
	金工
	间歇排放
	

	
	
	
	
	包装材料
	原料包装
	间歇排放
	

	
	
	
	
	生活垃圾
	职工日常生活
	间歇排放
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	噪 声
	机械设备噪声
	Leq
	机械设备运行
	不规则
	

	
	

	



















与项
目有
关的
原有
环境
污染
问题
	















本项属于新建项目，项目购置位于金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园
第 32 号厂房，无原有污染情况及主要环境问题。
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	





















区域
环境
质量
现状
	1 、项目所在区域水环境质量现状
根据 2020 年金华市环境状况公报，本项目东阳江水质满足《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类水体功能区划要求，本项目纳污水体
东阳江水质良好。
2、项目所在区域大气环境质量现状
根据 2020 年金华市环境状况公报，按年均浓度值和第 98 百分位数浓度 评价，金华市 SO2 、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价， 金华市 PM10 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市 CO 达标；按年均浓 度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市 PM2.5 均达标；按日最大 8 小时滑动 平均浓度第 90 百分位数浓度评价，金华市 O3 达标。金华市为环境空气质量
达标区。
3 、项目所在区域声环境质量现状
项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现
状监测与评价。
4 、生态环境现状调查评价
项目位于工业区内，无需进行生态现状调查。
5 、电磁辐射现状评价
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6 、地下水、土壤环境现状评价
项目生产线均不产生生产废水，企业生活废水经污水管网纳管；项目原 料、固废暂存区域地面均进行了硬化。项目正常运营情况下，不存在污染土
壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。




— 11 —
	







环境
保护
目标
	大气环境保护目标：
项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见下表。
表 3-1    大气环境保护目标
	类别
	保护目标 名称
	坐标/m
	保护
对象
	保护内 容
	环境功
能区
	相对厂 址方位
	相对厂
界距离
/m

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气
环境
	黄金畈村
	769220
	3234871
	村庄
	人群
	二类区
	E
	160

	
	春塘村
	768754
	3234812
	村庄
	人群
	二类区
	NW
	453


声环境保护目标：项目所在地属于工业为主的区域，项目厂界外 50 米范
围内不存在声环境保护目标。
地下水环境：项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源
和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。
生态环境：项目位于工业区内，无生态环境保护目标。
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污染
物排
放控
制标
准
	1 、水污染物排放标准
项目废水经预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三 级标准后，纳管入曹宅镇污水处理厂集中处理，满足《城镇污水处理厂污染 物排放标准》（GB18918－2002）中一级 A 类标准后，最终排入东阳江；具
体标准见表 3-2。
表 3-2    污水排放标准
	序 号
	污染物名称
	三级标准
	一级 A 标准

	1
	pH
	6～9
	6-9

	2
	SS
	≤400mg/L
	≤10mg/L

	3
	CODCr
	≤500mg/L
	≤50mg/L

	4
	总磷
	≤8.0mg/L
	≤0.5mg/L

	5
	氨氮
	≤35mg/L *
	≤5mg/L

	6
	石油类
	≤20mg/L
	≤1mg/L

	7
	动植物油
	≤100mg/L
	≤1mg/L


注：*三级标准中氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮磷污染物间接 排放限值》（DB331887-2013）。
2 、大气污染物排放标准
项目吹膜产生的非甲烷总烃排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标 准》(GB31572-2015)中表 5 的污染物特别排放限值；企业边界任何 1 小时大 气污染物平均浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中
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	表 9 规定的限值。
表 3-3  合成树脂工业污染物排放标准  单位：mg/m3
	序号
	污染物项目
	标准
限值
	适用的合成树脂 类型
	污染物排放 监控位置
	企业边界大气污 染物浓度限值①

	1
	非甲烷总烃
	60
	所有合成树脂
	
车间或生产 设施排气筒
	4.0

	
2
	单位产品非
甲烷总烃排
放量（kg/t 产
品）
	
0.3
	
所有合成树脂
（有机硅树脂除外）
	
	
/


厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》
（GB37822-2019）特别排放限值。
表 3-4    厂区内 VOCs 无组织排放限值（单位：mg/m3）

	
	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监 控位置

	
	NMHC
	6
	监控点处 1h 平均浓度
	在厂房外设置 监控点

	
	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	




	
	3 、噪声排放标准
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中 3 类标准，详见表 3-5。
表 3-5    《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	边界处声环境功能区类型
	时段

	
	昼间
	夜间

	3 类区
	65dB(A)
	55dB(A)


4 、固体废物控制标准
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）；危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标
准》（GB18597-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。
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