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[bookmark: bookmark1]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产 25 万套 EPE 儿童泳圈及爬爬垫项目

	项目代码
	2018-330702-29-03-066600-000

	建设单位联系人
	
	联系方式
	
	[image: ]
	

	建设地点
	金华市婺城区雅畈镇竹园工业区

	地理坐标
	（119 度 44 分 33.166 秒， 29 度  2 分 31.567 秒）

	国民经济
行业类别
	C2929  其他塑料制品 制造
	建设项目
行业类别
	53、塑料制品业 292——其他

	
建设性质
	[image: ]新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	
建设项目
申报情形
	[image: ]首次申报项目
□不予批准后再次申报项目 [image: ]超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/    备案）部门（选填）
	金华市婺城区发展和 改革局
	项目审批（核准/    备案）文号（选填）
	
2018-330702-29-03-066600-000

	总投资（万元）
	3760
	环保投资（万元）
	23

	环保投资占比（%）
	0.61
	施工工期
	5  个月

	是否开工建设
	[image: ]否
[image: ]是：              
	用地（用海）
面积（m2）
	
8876

	
专项评价设置情况
	
无

	规划情况
	无

	
规划环境影响 评价情况
	

无
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规划及规划环境影 响评价符合性分析
	


无
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其他符合性分析
	审批原则符合性分析：
对照《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 388
号），本项目审批原则符合性分析如下。
1、建设项目环评审批原则符合性分析
（1）“三线一单”符合性分析
表 1- 1    “三线一单”对照分析情况

	序号
	内容
	本项目对照情况

	

1
	
生态保护 红线
	项目位于金华市婺城区雅畈镇竹园工业区，根据《浙  江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》 （浙政发[2018]30  号）及《金华市区生态红线划定文  本》，本项目不在生态红线范围内， 满足生态保护红线  要求。

	


2
	

环境质量 底线
	项目所在区域的环境质量底线为： 地表水环境质量达 到Ⅲ类标准； 环境空气质量达到二级标准；土壤环境 质量达到相应评价标准；声环境质量达到 3 类标准。 本项目对产生的废气、废水、噪声经治理之后能做到 达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出 的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域 环境质量底线造成冲击。

	

3
	
资源利用 上线
	项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料 的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采 取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目 标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会 突破区域的资源利用上线。

	


4
	


环境准入 负面清单
	根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项 目所在地属于金华市婺城区雅畈镇一般管控区 （ZH33070230001）。本项目从事塑料制品制造， 属于 二类工业项目，项目用地性质属于工业用地， 符合空 间布局约束要求。 本项目严格实施污染物总量控制制 度，项目外排废水仅为员工生活污水且纳管排放，符 合污染物排放管控要求和风险防控要求，项目采用节 水型设备和工艺，符合资源开发效率要求。


（2）污染物达标排放符合性分析
项目产生的废气、废水、噪声等污染物经有效治理后， 均可做到达标 排放；各种固体废物得到妥善处置后， 对环境的影响较小， 环境功能可维
持现状。
（3）总量控制符合性分析
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	项目新增 VOCs 须按 1:2 进行区域替代削减， 项目在污染物达标排放
的情况下，排放的污染物总量可以满足总量控制要求。
2、建设项目其他部门审批要求符合性分析
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	（1）规划符合性分析
本项目位于金华市婺城区雅畈镇竹园工业区，属于工业用地， 不动产
权证见附件 3，因此，项目选址符合土地利用规划。
（2）产业政策符合性分析
项目未列入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘 汰类，该项目已通过金华市婺城区发展和改革局局备案，项目代码为： 2018-330702-29-03-066600-000。因此， 项目的建设符合国家以及地方的产
业政策。




— 3 —


[bookmark: bookmark2]二、建设项目工程分析
	























建设
内容
	1 、项目由来
金华金霖包装材料有限公司成立于 2018 年 6 月， 是一家专业从事塑料板、 管、型材，泡沫塑料，塑料薄膜，纸制品的生产和销售的企业。 由于市场需求 和企业自身发展需要， 企业拟投资 3760 万元，在金华市婺城区雅畈镇竹园工业 区征地 8876 平方米，新建厂房总建筑面积 11042.72 平方米，并购置挤出机、  自动复合机、 数控切割机等生产设备，建设年产 25 万套 EPE 儿童泳圈及爬爬 垫生产线。本项目于 2018  年经金华市婺城区发展和改革局备案， 项目代码：
2018-330702-29-03-066600-000。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分 类管理名录（2021 年版）》中“ 53、塑料制品业 292——其他” ，故本项目需编制
环境影响报告表。
受金华金霖包装材料有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价 工作。我公司在现场踏勘和资料收集等基础上， 按《建设项目环境影响报告表 编制技术指南（污染影响类）》（试行） 要求， 编制了本项目的环境影响报告表，
报请环保主管部门审批，为项目的实施和管理提供依据。
2 、项目产品名称及生产规模，详见表 2-1。
表 2-1    本项目产品方案

	序号
	产品名称
	年产量

	1
	爬爬垫
	15 万套

	2
	游泳圈
	10 万套


3 、建设项目组成
表 2-2    建设项目组成一览表

	
	
	工程名称
	建筑名称
	功能布局
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	主体工程
	生产车间
	本项目主要生产区域在 2#厂房 1F
	

	
	
	贮运工程
	仓库
	原料存放在 1#厂房，成品存放在 3#厂房
	

	
	
	
公用工程
	供水
	供水来自市政自来水管网
	

	
	
	
	
排水
	雨、污分流；雨水排至市政雨水管网；污水通过沼气净化 池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4   中三级标准后排入工业区污水管网，经竹园村 2 号生活污
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	水处理设施处理后排入武义江
	

	
	
	
	供电
	厂内用一台 225kVA 变压器
	

	
	
	

环保工程
	废气治理设施
	挤出废气处理设一套“活性炭吸附”废气处理设施
	

	
	
	
	废水治理设施
	厂内设沼气净化池
	

	
	
	
	固废治理
	设立一般固废暂存场所，位于 1#厂房 1F 东侧；设立危废 仓库，位于位于 1#厂房 1F 西侧
	

	
	
	
	噪声治理
	合理布局车间， 设备采取降噪措施
	

	
	4 、项目主要原辅材料
表 2-3    项目主要原辅材料一览表

	
	序号
	原料名称
	形态
	单位
	年用量
	包装方式
	最大暂存量
	储存位置
	

	
	1
	聚乙烯
	固
	t/a
	1200
	25kg/袋
	10
	1#厂房
	

	
	2
	母粒
	固
	t/a
	200
	25kg/袋
	20
	1#厂房
	

	
	3
	丁烷
	固
	t/a
	20
	50 kg/钢瓶
	0.1
	1#厂房
	

	
	4
	单甘脂
	固
	t/a
	5
	25kg/袋
	10
	1#厂房
	

	
	5
	电
	/
	万度/a
	30
	/
	/
	1#厂房
	

	
	6
	水
	液
	t/a
	1800
	/
	/
	1#厂房
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	原辅物料理化性质：
聚乙烯塑料： 聚乙烯， 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭， 无毒， 手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化 学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于
一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯密度约 0.920g/cm3 ，熔点 140℃。
母粒：一种吸热型闭孔式发泡剂，适用于 PP 、ABS 、PS 、PE 等热塑性注 塑发泡。受热分散产生的气体为二氧化碳（CO2 ）具有气泡孔细，发泡均匀等 特点，二氧化碳气体可容易控制发泡泡孔的大小及产品表面外观不受发泡的影
响。
丁烷：是常用的发泡剂之一，由于其在常温高压下可以呈液态，因而在被 高压注入聚合物熔体中后， 可以保证其以液态的形式均匀分布于高聚物熔体中。 液态丁烷充入钢瓶， 当减压发泡时丁烷气由液态转变为气态，以成核点为中心 均匀地分散在聚合物中，降温至聚合物呈玻璃态后，形成泡沫塑料。丁烷气在
材料中含量决定了发泡材料的发泡倍率。
单甘酯：白色或淡黄色蜡状固体，无臭，无味，溶于乙醇、苯、丙酮、矿
物油、脂肪油等热的有机溶剂，不溶于水，但在强烈搅拌下可分散于热水中呈
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	乳浊液。它是一种良好的表面活性剂又是聚乙烯的润滑剂。在发泡过程中，单 甘酯的存在使发泡剂易于均匀分布在聚合物熔体中，从而起到匀泡和稳泡的作
用，同时起到抗收缩的作用。
5 、项目主要生产设备
表 2-4    项目主要生产设备一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	位置

	1
	挤出机
	台
	2
	2#厂房 1F

	2
	复合机
	台
	2
	2#厂房 1F

	3
	轧花机
	台
	1
	2#厂房 1F

	4
	热风枪
	个
	10
	2#厂房 1F

	5
	空压机
	台
	1
	2#厂房 1F

	6
	数控裁切机
	条
	1
	2#厂房 1F

	7
	冷却水塔
	个
	1
	2#厂房外


6 、厂区平面布置
本项目位于金华市婺城区雅畈镇竹园工业区，其用地面积 8876m2，总建筑 面积 11042.72m2 。项目厂区内各厂房功能布置见表 2-5 ，厂区总平面布置见附
图 2。
表 2-5    厂房功能布置一览表

	
	
	厂房
	功能
	

	
	
	厂房 1
	原料仓库
	

	
	
	厂房 2
	生产厂房
	

	
	
	厂房 3
	成品仓库
	

	
	7 、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员 100 人，采用三班制生产， 每班 8 小时，全年工作 300 天，
厂内不设食宿。

	


	1、工艺流程
（1）项目生产工艺流程
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工艺
流程
和产
排污
环节
	有机废气，G1

	
	 (
 
爬爬垫
)[image: ] (
自然冷却
) (
复合
) (
轧花
) (
发泡挤出
)[image: ] (
包边
)[image: ][image: ] (
废边角料，S1
)
	聚乙烯


	裁切    [image: ]

	发泡剂
（母料、单甘脂）


发泡剂（丁烷）
	


游泳圈

	
	图 2-1    项目生产工艺流程示意图
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	（2）工艺流程简介
发泡挤出： 将粒状聚乙烯和发泡剂母粒放入挤出机，经挤出机挤出成膜， 挤出过程空压泵风枪将发泡剂丁烷气体充入以达到发泡效果，挤出机利用电加
热方式，挤出过程中最高温度为 170℃左右。
复合：用复合机将已经成型的半成品发泡膜进行多层复合， 以得到产品需
求的厚度，复合过程不需要用到胶水等。
轧花：利用轧花机将已经复合好的产品进行轧花，使发泡垫具有凹凸的纹
路。
裁切：根据产品需求对半成品发泡垫进行剪裁。
包边： 剪裁后的产品进行手工包边得到游泳圈。
2 、主要污染工序
（1）项目挤出工序产生的有机废气，G1；
（2）员工生活污水，W1；
（3）挤出冷却水， W2；
（4）塑料边角料， S1；
（5）废气处理产生的废活性炭， S2；
（6）废包装袋， S3；
（7）员工生活垃圾，S4；
（8）设备运行噪声， N1。
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与项
目有
关的
原有
环境
污染
问题
	本项目为新建项目，故无原有污染情况及主要环境问题。
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[bookmark: bookmark3]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	





















区域 环境 质量 现状
	1 、区域空气环境质量现状
根据《2020 年金华市生态环境状况公报》，金华市区大气环境质量达到《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， 金华市区为环境空气质量达标
区。
2 、区域水环境质量现状
项目废水最终纳污水体为武义江， 根据《2020 年金华市环境状况公报》， 武义江全河段水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III  类标准及
以上。
3 、区域声环境质量现状
项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现
状监测与评价。
4 区域生态环境质量现状
项目位于工业区内， 无需进行生态现状调查。
5 、区域电磁辐射环境质量现状
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。
6 、区域地下水、土壤环境现状
项目生活污水经处理达标后进入农村生活污水治理设施；原料、固废暂存 区域地面均进行了防渗防腐。 项目正常运营情况下， 不存在污染土壤及地下水
环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。
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环境 保护 目标
	1 、大气环境。
项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见下表 3-2。
表 3-2  大气环境保护目标

	类别
	保护
目标
名称
	坐标/m
	

保护对象
	
保护内 容
	
环境功能 区
	相对 厂址 方位
	相对 生产 车间 距离 	/m

	
	
	
X
	
Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	竹园
村
	765997.72
	3215881.20
	村庄
	人群
	二类区
	NW
	350

	
	上山
头村
	766181.00
	3215253.37
	村庄
	人群
	二类区
	SW
	250

	
	瓦灶
头村
	766745.66
	3215846.98
	村庄
	人群
	二类区
	NE
	428

	
	徐里
村
	766730.30
	3215429.43
	村庄
	人群
	二类区
	SE
	400

	
	浪石
头村
	766641.25
	3215176.11
	村庄
	人群
	二类区
	SE
	445


2 、声环境
项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标。
3 、地下水环境
项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、
温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。
4、生态环境
项目位于工业区内， 无生态环境保护目标。
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污染
物排
放控
制标
准
	1、水污染物排放标准
本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级 标准后，经竹园村 2 号生活污水处理设施处理后排入武义江。经竹园村 2 号生 活污水处理设施处理后的废水排放执行《农村生活污水处理设施水污染物排放
标准》（DB33/973-2015）二级标准。项目污水排放标准详见表 3-3。
表 3-3    水污染物排放标准   单位： mg/L，pH 除外

	指标
	pH
	CODCr
	SS
	氨氮
	动植物油

	（GB8978- 1996）三级标准
	6~9
	500
	400
	35*
	100

	（DB33/973-2015）二级标准
	6~9
	100
	30
	25
	5


*注：三级标准中的氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染
物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）。
2、大气污染物排放标准
（1）项目挤出过程中的废气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015）中表 5、表 9  的大气污染物特别排放限值，企业厂区 内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度限值应符合《挥发性有机物 无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 的特别排放限值具体见表 3-4、
表 3-5 、表 3-6。
表 3-4    大气污染物排放限值

	污染物名称
	排放限值 （mg/m3）
	适用的合成树脂类 型
	污染物排放监控位置

	非甲烷总烃
	60
	所有合成树脂
	车间或生产设施排气 筒

	单位产品非甲烷
总烃排放量（kg/t 产品）
	
0.3
	所有合成树脂
（有机硅树脂除 外）
	


表 3-5    企业边界大气污染物浓度限值

	
	
	污染物
	限值 mg/m3
	监控要求
	

	
	
	非甲烷总烃
	4.0
	边界任何 1  小时大气污染物平均浓度 [image: ]
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	表 3-6     厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值  单位： mg/m3

	污染物项目
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	非甲烷总烃 （NMHC）
	6
	监控点处 1  小时平均浓度限 值
	
在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3、噪声排放标准
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	项目厂噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
中 3 类标准：昼 65dB、夜 55dB。
4、固体废物控制标准
一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制 标准》（GB18599-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单； 危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国 家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。同时，待《一般工业固体废
物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）实施后执行标准中的相关内容。

	















总量 控制 指标
	根据《浙江省人民政府关于印发“ 十三五”节能减排综合工作方案的通知》 （浙政发〔2017〕19 号）、《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及 管理暂行办法的通知》（环发[2014]197 号）、《关于印发浙江省建设项目主要污 染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012]10 号）、《关于做好挥  发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号） 等，浙江省纳入总量  控制指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有
机物。
根据工程分析，本项目涉及的污染物总量控制指标为 CODCr 、NH3-N、
VOCs，其污染物排放量为 CODCr0.144t/a 、NH3-N0.036t/a 、VOCs0.152 t/a。
根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10 号）的有关规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水  主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的， 其新增的化学需氧  量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。根据工程分析， 本  项目仅排放生活污水， 因此新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量  可不进行区域替代削减。根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》 （浙环发[2017]29 号），建设项目新增 VOCs 排放量，实行区域内现役源 2 倍
削减量替代。 因此本项目 VOCs 的区域削减替代量为 0.304t/a。
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[bookmark: bookmark4]四、主要环境影响和保护措施
	




















施工
期环
境保
护措
施
	本项目施工期间的环境影响主要是为施工和生活废水、扬尘和汽车尾气、
噪声、固废和生态环境等。
（1）施工期主要环境问题
① 废水： 包括土建泥浆废水、施工机械设备清洗废水和施工人员生活废
水。
② 废气：施工扬尘和汽车尾气。
③ 噪声：施工机械设备作业噪声。
④ 固废：施工废土方、废建材、施工人员生活垃圾。
⑤ 施工期生态及水土流失。
（2）施工期环境影响简要分析
① 施工期废水影响分析
生产废水包括施工机械设备及汽车冲洗水、机械维修碱洗用水和泥浆废 水等，主要含悬浮物、碱和油类。生产废水的 SS  浓度较高，如随意排放， 则会影响纳污水体的水质，因此需在施工区设置沉淀池，沉淀池大小可根据
施工用水量估算，沉渣脱水后与工程弃渣一并处理，上清液回用。
项目施工期生活污水主要来自施工人员临时生活区， 需在施工期设立临 时的地埋式生活污水处理设施， 施工人员产生的生活污水经预处理后排入工
业区污水管网，经竹园村 2 号生活污水处理设施处理后排入武义江。
综上， 本项目施工期产生的废水经有效收集和处理后， 不会对周围水环
境产生不利影响。
② 施工期废气影响分析
施工期扬尘包括建筑土方的挖掘及堆放扬尘、建筑材料的堆放及搬运扬
尘、施工垃圾的堆放及清理扬尘和道路扬尘。
扬尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等
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	因素有关，其排放量较难定量估算。据调查，施工现场近地面的粉尘浓度一
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	般为 1.5~30mg/m3。
由运输车辆的行驶产生约占扬尘总量的 60％。 一般情况下， 场地、道路 在自然风作用下产生的扬尘影响范围在 100m  以内。实验结果表明，实施每 天洒水 4~5 次抑尘，可有效控制施工扬尘，并将 TSP 污染距离缩小到 20～50m 范围。因此建设期间需采取一定的措施，如设置细目滞尘网、经常对区块进
出的运输道路进行洒水抑尘等，可有效缩小扬尘的影响范围和程度。
施工扬尘的另一种情况是开挖土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是 受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行土地开挖和回填作业，减
少开挖土方的露天堆放时间尽量随挖随填是抑制这类扬尘的有效手段。
另外，由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快扬尘越大， 所以在施工场地，对施工车辆必须实行限速行驶，既减少扬尘，又确保施工
安全。
总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影
响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
施工机械和汽车运输时排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧
局部范围产生一定影响。
③ 施工期噪声影响分析
建设期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。根据类比调查，叠加后 的噪声增值约为 3-8dB(A)。在这类施工机械中， 噪声较高的为混凝土振捣器，
在 80dB(A)以上。
施工噪声对该地块周边地区的影响较大，项目周界平均声级会超标，夜 间影响更为明显，因此夜间不应施工。为减小噪声对该区域的污染，施工单 位在施工期内应选用低噪声施工机械， 必须遵照国家环保局《关于贯彻实施< 中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控［1997］066 号)的规定，在
施工前向环保部门申请登记，并服从环保有关部门的监督。
④ 施工期固废影响分析
建筑施工过程中将产生一定量建筑废弃物，同时，在施工建设期间需要
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	挖土、运输弃土，运输各种建筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等， 工程 完成后，会残留不少废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷 流失到水环境中造成水污染，故建设单位应要求施工单位规范运输，不能随 路洒落，不能随意倾倒堆放垃圾，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建
筑材料和建筑垃圾。
施工期间， 施工队伍的生活垃圾及时收集， 并由当地环卫部门统一清运、
处理。施工期固废经妥善处置后，对环境影响不大。
⑤ 施工期生态环境及水土流失影响分析
施工期土地开挖，导致一定面积的地表面裸露，遇雨水冲刷，可能产生 一定量的水土流失，同时对开挖地表的植被带来了破坏。土建完成后， 只要 做好厂区范围内未建建筑物部分的道路硬化和绿化恢复，可以有效减少水土
流失和恢复大部分植被。其对生态环境及水土流失的影响较小。
⑥ 施工期污染措施汇总
项目施工期污染防治措施汇总见表 4-1。
表 4-1        项目施工期污染防治措施汇总表

	内容 污染类型
	施工期污染防治措施

	
大气污染 物
	① 工地四周设置围墙围栏， 配置滞尘防护网； 对附近道路进行定期清 扫和洒水；
② 避免在大风天气进行土地开挖和回填作业， 减少开挖土方的露天堆 放时间；
③ 加强管理，使用商品砼；限制施工车辆车速。

	
水污染物
	① 设备及车辆冲洗水、机械维修废水和泥浆废水设置沉淀池沉淀， 上 层清液回用；
② 生活废水经地埋式污水处理设施预处理后排入工业区污水管网， 经 竹园村 2 号生活污水处理设施处理后排入武义江。

	
噪声
	选用低噪声设备，合理安排施工时间，对高噪声设备尽量安排在白天 施工，禁止夜间作业， 因施工需要，需连续作业的， 应向当地环保部 门申请登记。并告知附近村民。

	固体废弃 物
	① 对部分可以回用的建筑垃圾进行回用， 不能回用的及时清运， 按相 关规定处置；
② 生活垃圾定点收集，及时清运；
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		生态及水 土流失
	做好厂区内未建建筑物部分的道路硬化和绿化恢复， 减少水土流失和 恢复植被
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	（3）施工期环境影响分析小结
综上所述，本项目在施工期产生大气、水污染物、噪声、固体废弃物等 均采取了有效的污染防治措施， 经有效治理后，对周围环境的影响在可承受
范围内，其影响随着施工期的结束而结束。
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运营 期环 境影 响和 保护 措施
	1 、废气
（1）废气污染源强核算结果
表 4-1      废气污染源强核算结果及相关参数一览表

	工序 	/生 产线
	
装置
	
污染源
	
污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放
时间
/h

	
	
	
	
	核算 方法
	废气产生 量/
（m3/h）
	产生浓度/  （mg/m3）
	产生量/  （kg/h）
	工艺
	效率/  （%）
	核算 方法
	废气排  放量/    （m3/h）
	排放浓度/  （mg/m3）
	排放量/  （kg/h）
	

	挤出
	挤出机
	DA001
	非甲烷 总烃
	产污 系数
	4000
	20.3
	0.081
	活性炭
吸附
	85
	排污 系数
	4000
	3.0
	0.012
	7200

	挤出
	挤出机
	2#厂房 1F
	非甲烷 总烃
	产污 系数
	/
	/
	0.009
	/
	/
	排污 系数
	/
	/
	0.009
	7200


注：有机废气处理装置须采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术。
（2）废气排放口基本情况
表 4-2    排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径
（m）
	排气温度(℃)

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	1
	DA001
	挤出废气排 放口
	非甲烷总烃
	119°44′33.154 ″
	29°2′31.872 ″
	15
	0.3
	25
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	（3）废气监测要求
参照《排污许可证申请与核发技术规范
	
橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目废气排放监测要求如下：
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