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XX家具有限公司位于XX省XX市XX县XX镇XXXX66号，成立于2019年5月，主要经营办公家具、酒店家具、教学家具、实木复合家具、板式家具，公司因业务发展需要，在XX省XX市XX县XX镇XXXX66号投资1500万元，建设年产10万套木质家具生产线建设项目。
XX家具有限公司租用XX镇XXXX66号原工业用地厂房进行布置改造，总建设面积约12000㎡，主要建设生产厂房约8000㎡，原材料库和成品库共1000㎡，办公用房及其他辅助用房约2000㎡；购买安装设备30台，主要设备有下料雕刻机、铣边机、开孔机、砂光机等。
2019年6月14日，XX家具有限公司取得了由XX县发展和改革局下发的《关于印发年产10万套木质家具生产线建设项目备案确认书的通知》三发改投〖2019〗148号。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《XX省安全生产条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理局第36号令）（2015修订）、《XX省安全生产监督管理局关于公路水运轨道交通电力军工等行业建设项目安全设施“三同时”审查和安全评价等有关问题的补充通知》（陕安监[2016]110号）等法律、法规、规章和文件的要求，本项目必须在通过安全设施设计的审查后，方可进行施工、安装。为此，项目建设单位委托XX宇泰建筑设计有限公司进行本项目的安全设施设计工作。
XX宇泰建筑设计有限公司按照《XX省安全生产监督管理局关于公路水运轨道交通电力军工等行业建设项目安全设施“三同时”审查和安全评价等有关问题的补充通知》（陕安监[2016]110号）以及相关设计规范的要求，对本项目进行安全设施设计，并编制《XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计》。
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
在安全设施设计工作过程中得到了XX家具有限公司
XX宇泰建筑设计有限公司I
领导和安全技术负责人等的大力支持，在此表示衷心的感谢。
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1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2014]第13号）；
2、《中华人民共和国劳动法》（主席令[1994]第28号）（2009年修订）；
3、《中华人民共和国防洪法》（主席令[1997]第88号）（2015年修订）；
4、《中华人民共和国消防法》（主席令[2008]第6号）；
5、《中华人民共和国电力法》（主席令[1995]第60号）（2015年修订）；
6、《中华人民共和国防震减灾法》（主席令[2008]第7号）；
7、《中华人民共和国气象法》（主席令[1999]第23号）（2014年修订）；
8、《中华人民共和国道路交通安全法》（主席令[2011]第47号）；
9、《中华人民共和国建筑法》（主席令[2011]第46号）；
10、《中华人民共和国职业病防治法》（主席令[2011]第52号，主席令[2018]第24号修订）；
11、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号）；
12、《中华人民共和国可再生能源法》（主席令[2009]第23号）；
13、《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号）；
14、《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令[2012]第54号）。
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1、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（国务院令[2004]第405号）；
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2、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）；
XX宇泰建筑设计有限公司1
3、《地质灾害防治条例》（国务院令[2004]第394号）；
4、《气象灾害防御条例》（国务院令[2010]第570号）；
5、《地震安全性评价管理条例》（国务院令[2002]第323号）；
6、《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）；
7、《劳动保障监察条例》（国务院令[2004]第423号）；
8、《建设工程质量管理条例》（国务院令[2004]第279号）；
9、《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）（2013年修订）；
10、《中华人民共和国防汛条例》（国务院令[2005]第441号）;
11、《中华人民共和国特种设备安全监察条例》（国务院令[2003]第373号，根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订）；
12、《生产安全事故应急条例》（国务院令[2018]第708号）。
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1、《XX省安全生产条例》（XX省人民代表大会常务委员会公告[十二届]第51号）；
2、《XX省消防条例》（2009年7月24日经XX省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议修订）；
3、《XX省气象条例》（2001年6月1日XX省第九届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）;
4、《XX省生产经营单位安全生产主体责任规定》（XX省人民政府令第156号）；
5、《XX省实施防雷减灾管理办法细则》（省气象局陕气发[2003]5号）；
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6、《XX
XX宇泰建筑设计有限公司2
省安全生产监督管理局关于机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业建设项目安全监管有关问题的通知》（陕安监[2015]189号）；
7、《XX省安全生产监督管理局关于公路水运轨道交通电力军工等行业建设项目安全设施“三同时”审查和安全评价等有关问题的补充通知》（陕安监[2016]110号）。
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1、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2006]第3号）（2015年修订）；
2、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2008]第16号）（2015年修订）；
3、《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（安监总令[2015]第77号）。
4、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第36号）（2015年修订）；
5、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号）；
6、《防雷减灾管理办法》（中国气象局[2013]第24号令）；
7、《国家质量监督检验检疫总局关于修改<特种设备作业人员监督管理办法>的决定》（国家质量监督检验检疫总局令[2011]第140号）；
8、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令[2001]第61号）；
9、《建设工程消防监督审核管理规定》（公安部令[2009]第106号）；
10、《生产安全事故应急预案管理办法》（国安监总局令[2016]第88号）；
11、《安全监管总局等十部门公告：危险化学品目录（2015版）》第5号（2015年）；
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12、《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）》和《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南（试行）》的通知（安监总厅管四[2015]84号）；
13、《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》（安监总令[2013]第63号）；
14、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局令[2013]第59号）；
15、《工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准》（安监总管四[2017]第129号）。
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1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
2、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
3、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
6、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
7、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；
8、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
9、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
10、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2011版）；
11、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）；
12、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；
13、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；
14、《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；
15、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
16、《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）；
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17、《用电安全导则》（GB/T13869-2008）；
XX宇泰建筑设计有限公司5
18、《爆炸危险场所防爆安全导则》（GB/T29304-2012）；
19、《木工（材）车间安全生产通则》（GB15606-2008）；
20、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T50062-2008）；
21、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；
22、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；
23、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；
24、《企业伤亡事故分类》（GB6441-1986）；
25、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2003）；
26、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）；
27、《重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
28、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
29、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）；
30、《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）；
31、《粉尘爆炸泄压指南》（GB/T15605-2008）；
32、《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T17919-2008）；
33、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；
34、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
35、《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008）；
36、《个体防护装备选用规范》（GB/T33000-2016）；
37、《安全色》（GB2893-2008）；
38、《可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆照明(动力)配电箱》（JB/T11626-2013）；
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39、《可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆照明开关》（JB/T10836-2008）；
XX宇泰建筑设计有限公司5
40、《可燃性粉尘环境用电气设备用外壳和限制表面温度保护的电气设备粉尘防爆插接装置》（JB/T10847-2008）；
41、《木材加工系统粉尘防爆安全规范》（AQ4228-2012）；
42、《家具生产企业安全生产标准化规范》（AQ/T7010-2013）。
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1、营业执照（91610422MA6XUXH939）
1、土地证
1、XX县发展和改革局《关于印发年产10万套木质家具生产线建设项目备案确认书》（三发改投（2019）148号）；
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
2、《XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全生产条件和设施综合分析报告》，XX家具有限公司。
XX宇泰建筑设计有限公司6
[bookmark: _Toc14347172]2建设项目概况
[bookmark: _Toc14347175]2.1工程性质及设计内容
2.1.1建设单位的基本情况
XX家具有限公司位于XX省XX市XX县XX镇XXXX66号，成立于2019年5月，主要经营办公家具、酒店家具、教学家具、实木复合家具、板式家具。
2.1.2工程性质及设计内容
项目名称：XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目
项目建设地址：XX省XX市XX县XX镇XXXX66号
建设单位：XX家具有限公司
建设性质：新建项目
本项目建设投资估算：1500.00万元。
本项目主要建设工程内容：拟建项目位于XX市XX县XX镇XXXX66号，建设10万套木质家具生产线建设项目。项目占地约18亩，拟建厂房为单层联合车间，其中有加工厂房4间，总建筑面积为8500m2；其他辅助用房有办公楼、门卫、车棚、洗澡间、工具房、职工食堂等。
设计范围：本次设计的具体范围为主要生产厂房，以及配套办公附属设施。涉及的专业有总图、工艺、电气、消防等。
表2-3本项目主要建设工程内容
	项目组成
	主要建设内容

	主体工程
	生产车间（一）
	建筑面积700m2（1F）；生产车间（一）主要工艺为下料-封边-开孔-试拼装-包装；车间高度为8m。

	
	生产车间（二）
	建筑面积5520m2（1F）；生产车间（二）主要生产工艺为下料雕刻、铣边-开孔-砂光-喷胶-吸塑-修剪-包装；车间高度为8m。

	
	生产车间（三）
	建筑面积1150m2（1F）；车间主要生产设备为雕刻机、封边机、钻孔机、推拉锯等设备；生产车间（二）主要生产橱柜衣柜柜体；柜体工艺为下料-封边-开孔-试拼装-包装；车间高度为8m。

	
	生产车间（四）
	建筑面积1140m2
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	（1F）；车间主要生产设备为雕刻机、封边机、钻孔机、推拉锯等设备；生产车间（二）主要生产橱柜衣柜柜体；柜体工艺为下料-封边-开孔-试拼装-包装；车间高度为8m。

	储运工程
	原料库
成品库
	建筑面积720m2（1F）；主要用于原辅材料、成品储存。

	
	运输
	原辅材料、成品由社会汽车运输。

	辅助工程
	办公区
	建筑面积760m2，主要用于办公、休息。

	
	总经理办
	建筑面积120m2，主要用于办公、休息。

	公用工程
	供水
	本项目用水依托农村自来水供水。

	
	排水
	生活
	项目区设旱厕，定期清掏，外运肥田；食堂污水经油水分离器处理后与生活洗漱废水用于厂区泼洒抑尘。

	
	
	生产
	项目无生产废水产生。

	
	供配电
	由当地供电局供电，电力供应充足稳定，可满足项目运营期的用电需求

	
	供暖制冷
	分体空调。


[bookmark: _Toc14347173][bookmark: _Toc465883362][bookmark: _Toc393547596]2.2项目地理位置和周边环境
[bookmark: _Toc401525663][bookmark: _Toc465883363][bookmark: _Toc394422405][bookmark: _Toc401525925][bookmark: _Toc465066305][bookmark: _Toc12275][bookmark: _Toc391729461][bookmark: _Toc402804541][bookmark: _Toc8596]2.2.1项目地理位置
XX家具有限公司厂区位于XX市XX县XX镇XX，XX镇位于XX县城东15km处，东接西安市临潼区，南邻XX县，周陂路、安陂路连接西（安）三（原）一级路直达镇中，西韩线过境4.7km，横贯南北，西闫高速公路穿境而过。基本形成了以国省干道为纽带、县乡公路为骨架、村级公路为支脉，纵横交错、四通八达的公路网络。
 (
项目所在地
)
图2-1项目地理位置
[bookmark: _Toc391729462][bookmark: _Toc401525664][bookmark: _Toc2969][bookmark: _Toc401525926][bookmark: _Toc465066306][bookmark: _Toc30297][bookmark: _Toc402804542][bookmark: _Toc394422406][bookmark: _Toc465883364]2.2.2周边环境
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
该项目厂址位于XX市XX县XX镇XXXX66号，厂区东侧为农田；北侧为生物制造公司厂区；西侧为桐林木业公司厂房，生产厂房1西侧为XX鑫峰池机电设备有限公司厂房；南侧为XX村间道路，道路南侧为民房，南侧围墙距离210国道约200m。
XX宇泰建筑设计有限公司8

图2-2周边关系示意图
[bookmark: _Toc465883366][bookmark: _Toc14347174]2.3项目所在地自然条件
2.3.1地理位置
本项目位于XX省XX市XX县XX镇XXXX66号，项目地理位置优越，交通便利。地理坐标为：东经109°04'44.49"，北纬34°40'08.26"，高程406m。
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
XX县位于XX
XX宇泰建筑设计有限公司9
平原腹地，素有八百里秦川“白菜心”之美誉。地理条件优越，区位优势突出，南距西安、西距XX、北距铜川、东距闫良等省内大中城市均约30公里左右，处于得天独厚的“弧心”位置。西（安）铜（川）一级公路、陇海铁路穿境而过，距西安XX国际机场22公里，西安至平凉铁路、107省道XX城镇快速干道环线横贯东西，形成了纵横交错、四通八达的航空、铁路、公路立体道路交通网络。
2.3.2地形、地貌
XX县位于XX平原中部，渭河以北。地处北纬34°34'至34°50'，东经108°47'至109°10'。整体地貌以平原、台原为主，占总面积的72%。境内西北有嵯峨山及山前台地，够成山原区。北部是黄土台原，南部是泾渭冲积平原，平原面积占全县总面积的50%以上。境内海拔最高度为361米至1409米，最低点为境内独李镇南仵村清峪河谷底，高点为西北嵯峨山巅，总趋势为西北高，东南低。
本项目位于XX省XX市XX县XX镇XXXX66号，项目区地势平坦。
2.3.3气候、气象
[bookmark: _Toc522091576][bookmark: _Toc521869686]XX县属北温带大陆性季风气候。冬季受西伯利亚冷气团和极地变性大陆气团的影响，寒冷干燥，气温低，降水少。春季，热带暖湿气团逐渐增强北进，气温回升快，降水增多。年平均气温13.4℃，降水517.7mm，平均无霜期215d，太阳总辐射113.18kcal/cm2，历史上最大积雪厚度18cm。灾害性天气主要有干旱、连阴雨、大风、干热风、霜冻、冰雹、暴雨等。本项目所在地气象特征见表2.2.3-1，风频玫瑰图见图2.2.3-1。
表2.2.3-1气象资料一览表
	序号
	项目
	单位
	数值

	1. 
	年平均温度
	℃
	13.4

	1. 
	全年平均地面温度℃
	℃
	15.8

	1. 
	最热月平均温度(7)
	℃
	26.7

	1. 
	最冷月平均温度(1)
	℃
	-1.4

	1. 
	极端最高气温
	℃
	41.6
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	1. 
	极端最低气温
	℃
	-20.8

	1. 
	平均降水量
	mm
	517.7

	1. 
	年最大降水量(1958年)
	mm
	829.7

	1. 
	年最小降水量(1977年)
	mm
	383.4

	1. 
	全年平均降水日数
	d
	89.4

	1. 
	平均降雪日数
	d
	12

	1. 
	年平均风速
	m/s
	1.9

	1. 
	年主导风向(频率11%)
	
	NE

	1. 
	次主导风向(频率9%)
	
	ENE

	1. 
	年静风频率
	%
	32

	1. 
	无霜期
	d
	215

	1. 
	年日照时数
	h
	2271.3

	1. 
	年平均太阳总辐射量
	kCal/cm2
	113.18

	1. 
	历史最大积雪厚度
	cm
	18










图2.2.3-1项目所在地风频玫瑰图
2.3.4抗震设防烈度
[bookmark: _Toc393547597][bookmark: _Toc14347176]根据《建筑抗震设计规范》(GB50011）2016年局部修订内容及附录A，该XX地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。
2.4项目基本概况
2.4.1总平面布置
1、平面布置
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
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根据本项目产品方案及生产规模、场地现状，本着合理利用土地资源的原则，场地平面大致呈矩形，厂区东侧布置从北向南依次为改建办公楼、1#生产车间、2#生产车间、成品库、原料库、2#生产车间、总经理办公室、车棚、门房，厂区辅助设施从西向东布置有门卫、车棚，从北向南一次为配件库房、洗澡间和职工餐厅。
其中1#生产车间建筑面积700m2，主要工艺为下料-封边-开孔-试拼装-包装，车间高度为8m；2#生产车间建筑面积5520m2（1F）；主要生产工艺为下料雕刻、铣边-开孔-砂光-喷胶-吸塑-修剪-包装；车间高度为8m。2#生产车间根据使用功能不同，共设置3个生产区，其中南侧生产区的面积为1920m2，北侧生产区的面积为2880m2，中间仓库的面积为720m2；3#车间、4#车间主要生产设备为雕刻机、封边机、钻孔机、推拉锯等设备，车间高度为8m，3#生产车间建筑面积1150m2，4#车间建筑面积1140m2。办公楼由原厂区实体建筑改建为一栋二层办公用房，位于1号生产车间西北侧；总经理办公室为一栋二层钢筋混泥土结构独立建筑；变压器及总配电室设置厂区外围1km处，两间辅房面积约40m2。
项目在满足生产加工、产品和原材料存储、环境影响要求的基础上，根据生产加工流程，全面的、因地制宜的对车间内各设备的布局进行总平面布置，顺延了工艺走向，便于输送、生产，厂区的平面布置合理。
2、竖向布置
根据厂区地形及厂内外交通运输、厂区排水等各方面的要求，厂区竖向布置采取平坡式布置方式。
3、道路及运输
该公司厂区道路布置主干道宽度6m，转弯半径为9-12m，可满足运输以及消防的要求。
4、安全出口
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
生产车间1、生产车间2、生产车间3、生产车间4、成品库、原料库每个厂房拟设2个出入口，车间内设置人车分流线路，车道宽2.5m
XX宇泰建筑设计有限公司13
，人行道1.2m。车间内有足够面积的回车场地。
2.4.2原辅材料及产品方案
1、本项目的原辅材料一览表如下。
表2.4-1原辅材料一览表
	序号
	原辅料
	规格
	年消耗量
	最大存储量
	备注

	1
	原辅料
	非洲硬杂木
	不等
	400m3
	40m3
	外购，主要用于实木家具

	2
	
	刺槐原木
	1220×2440×14mm
	500m3
	30m3
	

	3
	
	
	2150×（36×36、40×40、30×40）mm
	300m3
	30m3
	

	4
	
	银口木
（白蜡）
	
	800m3
	80m3
	

	5
	
	木松油
	0.5t
	25kg/桶
	10桶
	

	6
	
	中纤板、集成材等
	1200×2400mm
	602000张
	60000张
	外购，用于板式家具

	7
	
	热熔胶
	25kg/袋
	15t/a
	10袋
	

	8
	
	吸塑膜
	1.4×80m
	4500卷
	100卷
	

	9
	
	吸塑胶
	20kg/桶
	36t/a
	50桶
	

	10
	
	铝型材
	10t
	/
	1t
	

	11
	
	包装
	1200×800mm
	200000张
	20000张
	

	12
	
	五金件
	铰链、滑轨、气撑、拉手
	根据家具配套
	按需采买
	

	13
	
	液压油
	0.2t
	0.2t
	/
	设备保养

	14
	能源
	水
	
	630m3/a
	/
	自来水供水

	
	
	电
	
	50万度
	/
	当地供电局供电


2、本项目的产品方案一览表如下。
表2.4-2产品方案一览表
	产品名称
	年产量（套/年）
	用途
	备注

	定制板式家具
	100000
	家具顶板、底板、隔板
	约15m2

	
	
	家具门板
	约5m2
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	实木家具
	10000
	定制
	客户需求


2.4.3配套和辅助工程
[bookmark: _Toc522091584][bookmark: _Toc521869694]1、供配电系统
（1）供电
拟建项目生产动力用电和生活照明用电按三级负荷设定，用电由当地供电站供电10kv专线单回路引入厂区变配电室，变配电室设有1台容量为200kvA的油侵式变压器。厂区变压器设置在厂区外围，设置独立配电室，电力供应充足稳定，可满足项目运营期的用电需求。厂区备用电由柴油发电机供给，只在主电出状况时候，为日常使用，消防、办公提供电力供应。
目前，本项目用电线路已经敷设到位，只需要根据设备安装情况在车间进行线路敷设。
事故照明主要以自配蓄电池的应急照明灯为主，在厂房内的生产场所及人员通道内设置疏散诱导灯（应急型），应急照明电源引自同一照明配电箱的专用回路。事故应急照明供电时间不低于30min。
（2）配电系统
根据工艺要求，设计电气控制原理图，电机控制同路由电动机保护空气开关，接触器、热继电器等组成，具有短路和过载保护功能。电气元器件设备选型，要求先进可靠，性能稳定。
（3）建筑防雷
[bookmark: _Hlk14502846]该公司厂房为第三类防雷建筑。厂房以彩钢屋面做防直击雷的接闪器，利用结构钢柱作引下线，利用结构基础钢筋网作接地体。建筑物内防雷、低压配电系统、弱电系统采用联合接地体。
2、采暖、通风
项目生产车间无采暖设施，办公室采用安装分体式空调进行采暖及制冷。生产厂房根据实际情况设置自然通风和机械排风相结合的通风方式。
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
[bookmark: _Toc521869696][bookmark: _Toc522091586]3、消防系统
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（1）消防车道
该公司厂区道路布置主干道宽度6m，满足安装、检修、运输、消防安全的要求。
（2）消防设施
该项目根据实际特点，设置有室内消火栓和室内消火栓。此外，在作业现场根据火灾类型配备有相应的灭火器。
4、给排水
（1）给水
拟建项目用水主要为员工生活用水，本项目生产过程一般不需水源。生活水采用桶装水和市政自来水引入，市政管网引入管道管径为DN25。
（2）排水
项目区无污水管网，项目无生产废水产生；项目区设旱厕，定期清掏，外运肥田；生活洗漱废水用于厂区泼洒抑尘。
[bookmark: _Toc13170573]5、除尘、防毒设施
（1）本项目1#厂房会产生粉尘、非甲烷总烃，粉尘经设备上方自带集气罩收集后通过风机引至中央除尘器处理，处理后废气通过15m排气筒排放。非甲烷总烃经过集气罩收集后通过风机引至活性炭吸附后，通过15m排气筒对有机废气处置。
（2）本项目2#厂房会产生粉尘、胶雾颗粒、非甲烷总烃，粉尘经设备上方自带集气罩收集后通过风机引至中央除尘器处理，处理后废气通过15m排气筒排放。胶雾颗粒、非甲烷总烃经过集气罩收集后通过风机引至干式过滤箱和活性炭吸附后，通过15m排气筒对有机废气处置。
（3）本项目3#、4#厂房会产生粉尘，粉尘经设备上方自带集气罩收集后通过风机引至中央除尘器处理，处理后废气通过15m排气筒排放。
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5、空压机
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根据计算耗量及压力，压缩空气机选用W-0.9/8小型空压机2台，单台排气量为2.2m³/min，排气压力为0.8MPa，电功率15kW，设置2m³压缩空气储罐2座。
压缩空气耗量
⑴压缩空气耗量估算
最大：120Nm³/hP＝0.6Mpa
⑵压缩空气计算耗量
压缩空气计算耗量：2Nm³/min。
压缩空气站位于厂房1东北角，建筑面积4×4=16㎡。
2.4.4组织机构、工作制度及劳动定员
[bookmark: _Toc393547599]项目运营期劳动定员30人，其中管理人员6人，工人24人，项目实行白班制，日工作八小时，年工作300天。
[bookmark: _Toc14347177]2.5生产工艺及设备
[bookmark: _Toc521869691][bookmark: _Toc522091581]2.5.1生产流程
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
[bookmark: _Toc522091582][bookmark: _Toc521869692]1、项目柜体生产工艺流程及产物环节图
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图2柜体生产工艺流程及产污环节图
工艺流程描述：
（1）下料：外购板材，使用木工机械按照图纸尺寸进行精确下料切割。下料过程中会产生粉尘、废边角料和噪声；
（2）封边：下料后采用全自动封边机对切面进行封边，封边的主要作用是对木料边部进行表面保护及装饰，封边材料为PVC封边条和EVA热熔胶，该设备将熔化的熔胶涂饰到板件端面，然后将封边条压贴在板件上。热熔胶迅速固化形成胶粘力，将封边条与板件结合。之后自动进行切段、修边、刮边等环节，使板件的端面形成美观的保护。封边过程中会产生废气、固废和噪声。封边后即为成品（厂区不进行组装）；
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项目封边过程中需将热熔胶颗粒放入封边机，加热至180℃到熔化状态用于面板和封条的粘连，项目所用热熔胶主要成分为EVA树脂，EVA是一种塑料物料，由乙烯（E）及乙烯基醋酸盐（VA）以自由基反应聚合而成的固态物质，热熔胶熔化温度为180℃~220℃，热分解温度为230~250℃，本项目加热温度为180℃
XX宇泰建筑设计有限公司17
，所以热熔胶基本不发生分解反应，但根据原料分析可知，EVA聚合物聚合程度一般为85%~95%，加热过程中仍会有少量乙烯、乙酸等VOCs（以非甲烷总烃计）产生；
（3）开孔：封边后的板料使用进行钻孔，便于购买后续安装，1m2板材大约需要钻8个孔，打孔直径为5mm~10mm。打孔过程会产生粉尘和噪声；
（4）试拼装：柜体顶板、地板、层板、侧板依据孔位进行试拼装且做好安装标记，以便于分类包装及现场组装；
（5）包装：采用纸箱及泡沫分类包装，以方便运输机家具保护；衣柜中有部分金属配件；如挂衣架；金属包边等；仅按照尺寸进行简单切割，与柜体一同打包。
2、项目门板生产工艺流程及产污环节图
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图3项目门套工艺流程及产污环节图
工艺流程描述：
（1）下料、雕刻：外购中纤板，使用木工机械按照图纸尺寸进行精确下料，雕刻简单造型，下料雕刻过程中会产生粉尘、废边角料和噪声。
（2）喷胶：打孔后的木料采用喷枪人工进行喷胶，原料为水性真空吸塑胶，喷胶要均匀，此过程产生胶雾颗粒及有机废气。
（3）吸塑：喷过胶的木料采用吸塑机进行自动吸塑，吸塑材料为PVC面料，吸塑过程采用电加热，温度控制在120℃左右吸塑热压。产品色彩鲜艳，立体感强，加工出来的产品实质感好。由于经过吸塑热压后能将门板四边封住成为一体，也不需要再封边，解决了有些板材封边年久开胶和易受水等问题；吸塑过程会产生少量软化废气。
（4）修剪：吸塑后的木料经人工用小刀裁掉边角上多余的面料后，即为成品。
（5）项目生产两种吸塑门板，一种修剪完就为成品，进入包装工序；一种为推拉式门板需用铝条封边及铝条导轨安装，安装完进入包装工序。
（6）用包装箱及包装纸进行打包入库。
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3、项目门板生产工艺流程及产污环节图
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图4项目门套工艺流程及产污环节图
工艺流程描述：
（1）下料：采用成品原料采用木工锯按照设计家具尺寸下料；此工序产生颗粒物、噪声；
（2）刨、铣、开榫：采用木工机械刨、铣、开榫。完成家具部件加工，此工序产生颗粒物、噪声；
（3）整装：将加工好的家具部件进行组装；此工序产生噪声；
（4）砂光：采用手工机械进行砂光；此工序产生颗粒物；
（5）上木松油：对家具表明上木松油。
2.5.2主要生产工艺设备
根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命，物料消耗指标，备品备件保证程度，设备投资等，项目选用的主要设备如下表所示。
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表2-5生产设备清单
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	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	侧孔机
	台
	2
	1号车间

	2
	封边机
	台
	2
	

	3
	下料机
	台
	3
	

	4
	精密锯
	台
	2
	

	5
	下料机
	台
	2
	2号车间

	6
	立式钻机
	台
	3
	

	7
	精密锯
	台
	1
	

	8
	镂铣机
	台
	1
	

	9
	封边机
	台
	1
	

	11
	空压机
	台
	1
	

	12
	磨光机
	台
	1
	

	13
	打磨机
	台
	1
	

	14
	吸塑机
	台
	1
	

	15
	立式锯
	台
	1
	3号车间

	16
	压刨机
	台
	1
	

	17
	平刨机
	台
	1
	

	18
	精密锯
	台
	1
	

	19
	下料机
	台
	1
	



[bookmark: _Toc14347178]2.6建筑与结构
[bookmark: _Toc522091593]1、本项目涉及的建构筑物见表2-6。
表2-6建构筑物一览表
	建设项目
	建筑面积
	结构
	耐火等级
	火灾危险性

	1#生产厂房
	700m2
	框架结构
	二级
	丙类

	2#生产厂房
	5520m2
	框架结构
	二级
	丙类

	3#生产厂房
	1150m2
	框架结构
	二级
	丙类

	4#生产厂房
	1140m2
	框架结构
	二级
	丙类

	办公楼
	760m2
	砖混结构
	二级
	--

	总经理办
	120m2
	砖混结构
	二级
	--


[bookmark: _Toc393547602]2、建筑防火：
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本项目厂房为丙类生产性质，主体为钢架结构和混凝土框架结构厂房，为二级耐火等级，2#生产车间设置三个防火分区，北侧生产厂房为一个防火分区，中间成品库、原料库为单独一个防火分区，南侧生产车间为一个防火分区，3#、4#生产车间各为一个独立防火分区；平面上每2个疏散出口之间的疏散距离均大于5米。
XX宇泰建筑设计有限公司22
[bookmark: _Toc14347179]3建设项目危险源及危险和有害因素分析
[bookmark: _Toc393547608]危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病或对物造成慢性损害的因素。危险、有害因素的辨识与分析是安全评价的重要环节，也是安全评价的基础。危险、有害因素分析与辨识是依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）等事故分类标准，并结合项目在施工、投入使用过程中潜在的和固有的危险、有害因素，进行分类辨识和分析。
[bookmark: _Toc186620623][bookmark: _Toc257710932][bookmark: _Toc352687379][bookmark: _Toc14347180][bookmark: _Toc223368668][bookmark: _Toc13170576][bookmark: _Toc176589338][bookmark: _Toc177358093][bookmark: _Toc125269752][bookmark: _Toc121627698][bookmark: _Toc183319918][bookmark: _Toc179856581]3.1主要危险、有害物质
该公司生产过程中使用的原辅料为非洲硬杂木、刺槐原木、银口木（白蜡）、木松油、中纤板、热熔胶、吸塑膜、吸塑胶、铝型材、包装、五金件、液压油水。产品为定制板式家具和实木家具等。上述原料非洲硬杂木、刺槐原木、银口木（白蜡）及成品家具主要为硬木，均为可燃材质，依据《建筑设计防火规范》第3.1.1的规定，生产的火灾危险性均属丙类，铝型材及五金件的火灾危险性均属戊类。现主要对生产过程使用的中纤板、集成材即胶合木、封边条、胶粘剂、热熔胶、木松油和液压油等原辅料的理化特性做以介绍：
表3-1其他物质理化及危险特性表
	序号
	名称
	物理性质

	1
	中纤板
	中纤板是密度板一种，其中还有长纤板和短纤板。以木质纤维或其他植物纤维为原料，经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂，再经热压后制成的一种人造板材。

	2
	集成材
	集成材即胶合木(GluedLaminatedTimber简称Glulam)，与木质工字梁，单板层积材同为三种主要的工程材产品之一。集成材也是实木，有时也称作指接板，可以用木蜡油进行涂刷，防止变形。

	3
	封边条
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	PVC封边条的主要成分为聚氯乙烯，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的。产品普遍应用于家具、办公、厨具、教学设备、民用实验室等。厚度从0.3至3mm，宽度从12mm至80mm。封边条有以下主要特点：表面平滑、无起泡、无拉纹、光泽度适中、表面和背面平整、厚度均匀、宽度一致、硬度合理、弹性高、质量好、耐磨性强、修边后封边侧面颜色与表面颜色接近、不发白、光泽度好、家具成品整体色协调。封边条的主要功能是对板材的断面进行固封，同时达到装饰美观的效果。

	4
	胶粘剂
	化学品中文名称聚醋酸乙烯脂乳液，乳胶是用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一，主要成份水（40-80%）、聚乙烯醇(4-7%)、醋酸乙烯酯（9-50%）、甲基异噻唑啉酮(MIT)（0.05-0.07%）、助剂（0.5-5%）。

	5
	热熔胶
	热熔胶是一种可塑性的粘合剂，主要成份乙烯-醋酸乙烯树脂（EVA树脂）（45%）、增粘树脂（17%）、碳酸钙CaCO3（38%）；在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变。EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。

	6
	木松油
	松脂是松属树木分泌出来的树脂，刚从树干流出时，无色透明，松节油含量可达30%以上，与空气接触后，松节油逐渐挥发，加上外界水分的侵入，因而使其中的部分树脂酸呈结晶状态析出，松脂逐渐变成蜂蜜状的半流体。松脂主要由树脂酸和萜烃组成，此外还含有少量杂质和水分。树脂酸和萜烃的含量因树种、产地、采脂方法和贮存期而异。

	7
	液压油
	设备运行过程中，为了使其更好的运转，需要对其进行润滑，要用到润滑油，用于机械的摩擦部分,起润滑、冷却和密封作用；液压油、润滑油遇明火、高热可燃，燃烧产物为CO、CO2，禁配物：强氧化剂。
外观与性状：油状液体,淡黄色至褐色,无气味或略带异味。
健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


[bookmark: _Toc13170577][bookmark: _Toc352687380][bookmark: _Toc14347181]依据《危险化学品目录(2015版)》(国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号)可知，上述物料均不属于危险化学品目录物质。
3.2自然条件、总平面布置的危险有害因素识别与分析
[bookmark: _Toc525723719][bookmark: _Toc521869707][bookmark: _Toc522091597][bookmark: _Toc13170578]3.2.1自然条件
1、地震危害
地震是地壳运动的一种表现形式，是地球内部传播出来的地震波造成的地面震动，破坏性大，影响面广，突发性强，常有明显的区域特征，是影响装置及设备安全运行的事故因素之一。
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地震产生地面竖向与横向震动，导致地面开裂、裂缝、塌陷，引发火灾、滑坡等自然灾害。可导致水、电、通讯线路中断，建构筑物倒塌、损坏。
地震可对本工程的建构筑物及设备、设施等造成威胁及破坏。
2、雷电、雷击
雷击可造成建构筑物、电气设备及线路损毁、人员伤亡；
3、暴雨和洪水
项目所在地年平均降水量在580.2mm，强对流天气下排水不畅，有可能产生内涝。
该项目岩棉夹芯彩钢板（厚度为100mm），极端天气条件下，厂房风载荷设计不足或施工过程偷工减料，大风、强风有可能对厂房造成破坏。
冬季大雪，屋顶积雪堆积不化，可造成厂房、仓库房屋等面载荷加大，引起屋面、屋架垮塌；雪天道路打滑。
4、高低温
项目所在区域极端最高气温41.6℃。随着温度的升高，高温会引起人员中暑，增加操作失误率，引发操作事故。
项目所在区域极端最低温度－20.8℃，低气温可导致工作人员冻伤。
[bookmark: _Toc521869708][bookmark: _Toc13170579][bookmark: _Toc525723720][bookmark: _Toc522091598]3.2.2总平面布置
在总平面布局方面，如果厂房耐火等级、防火间距不符合要求，功能分区不合理，各项设施的布置不合理，朝向、采光和自然通风条件不良，车间安全出口、疏散线路设置缺陷，安全通道设置不合理等情况，都有可能影响安全生产。
尤其是本项目，属于喷漆车间，如喷漆场所与其他场所未进行有效隔离、喷漆场所耐火等级达不到要求、安全出口不够等因素，均会影响整个项目的安全生产。
3.2.3建构筑物有害因素辨识与分析
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计

XX宇泰建筑设计有限公司25
本项目建筑物的建筑结构设计如设计强度、承载能力、抗震设计、防火设计及建筑防火材料等，如不符合有关技术标准、设计规范的规定，有可能引发事故或扩大事故后果的范围。
此外，若建筑物的配套设施，如电气设施、防雷设施、防静电设施、消防设施和防噪、照明、通风设施等，如不符合有关技术标准、设计规范的规定，会增加发生事故的可能性，或者加大事故后果的严重性。
[bookmark: _Toc13170580][bookmark: _Toc352687381][bookmark: _Toc14347182][bookmark: _Toc224003807]3.3生产过程危险、有害因素识别与分析
根据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986，综合考虑发生事故的起因物、引起事故的诱导性原因、有害物及伤害方式等，分析上述危险有害因素可能导致的事故类型有：机械伤害、触电、火灾、起重伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、淹溺、坍塌、噪音等。
[bookmark: _Toc525723722][bookmark: _Toc13170581]3.3.1火灾、爆炸
火灾是指火失去控制而形成的灾害性燃烧现象，通常会造成财产损失和人员伤亡。发生火灾的三要素是助燃物、可燃物和点火源。在火灾防治中，如果能够阻断火灾三要素的任何一个就可以扑灭火灾。
造成火灾事故的主要原因有：
(1)本项目所涉及的原辅料非洲硬杂木、刺槐原木、银口木（白蜡）、木松油、中纤板、热熔胶、吸塑膜、吸塑胶、包装、液压油均属于可燃物质，物料堆放在车间，遇明火易发生火灾事故。
(2)本项目涉及电气设施，遍布整个工艺流程，如果发生电器设施超负何运行、接地不良、过热、绝缘损坏等，易发生电气、电缆火灾事故。
(3)如地线不良、避雷装置失效可导致雷击或静电伤害，雷电也可能引起火灾、爆炸事故的发生。
(4)由于电气设备短路、过载、接触不良、散热不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。
(5)电缆的各种保护措施不到位、消防设施没有安装或失效，引起电缆火灾或使火灾扩大、蔓延。
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（6）对于车间敷设的压缩空气管道，如管道质量达不到承压要求、压缩空气压力表显示故障、安全阀、压力表等安全保护装置失效等原因，均可能引发空压管道物理性爆炸。当受压容器发生爆炸时，冲击波会直接造成人员的伤亡和财产损失。
（7）本项目的粉尘危害主要存在打磨区，打磨机打磨、砂纸打磨过程，如工位未设置有效的粉尘抽排装置、通风装置效果不良、作业人员未佩戴有效的个体防护用品等情况下，均可遭受粉尘危害。另外，如果存在可能形成爆炸的粉尘，如粉尘场所存在火星或点火源、除尘装置未进行防爆设计等，可能发生粉尘爆炸。
[bookmark: _Toc525723723][bookmark: _Toc13170582]3.3.2触电
触电事故是由电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故，分为电击和电伤。电击是电流直接作用于人体造成的伤害，包括正常状态下的电击和故障状态下的电击以及雷击。电伤分为电弧灼伤、电流灼伤、皮肤金属化、电烙印、机械性损伤、电光眼等伤害。
造成触电事故的主要原因包括：
(1)供配电设备、设施在生产运行中，由于产品质量不佳、绝缘不好；现场环境恶劣(如高温、潮湿、腐蚀、振动等)、运行不当、机械损伤、维修不善等导致的绝缘老化或放电；
(2)设计不合理、安装工艺不规范、各种电气设备安全距离不足；
(3)电气设备与人体、大地或其他设备的安全距离不符合要求；
(4)电气设备未采取保护措施(电机保护接零或保护接地)，电气设备漏电造成人员触电；
(5)电气人员作业时未按照规定采取各种防护措施，违章作业；
(6)电气设备的触电保护、漏电保护、短路保护、绝缘、电气隔离、屏护、安全距离不符合要求，而引起的人员触电；
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(7)重要配电设施未设警示标识，造成人员误入而引起触电。电气检修未设警示标识，人员误操作而引起检修人员触电；
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(8)非电气专业人员私接乱扯电缆电线和违章作业造成触电。
存在触电危险因素的主要场所为：使用电气设备的所有车间、岗位，电气设备电缆、电线、配电箱以及电工作业、电气检修等过程。
[bookmark: _Toc525723724][bookmark: _Toc13170583]3.3.3机械伤害
机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害。
造成机械伤害的主要原因是：
(1)机械设备老化、损坏，缺乏必要的维护保养；
(2)机械设备转动、运动、传动部分缺少安全防护措施或防护措施存在重大缺陷；
(3)操作人员违章作业或违犯劳动纪律；
(4)机械设备检修时误操作、误合闸造成人员伤害；
(5)操作人员精神不集中；
(6)机械设备安全防护距离不能满足要求；
(7)产品质量制造缺陷。
机械伤害主要存在位置为电机、切片机等场所。
[bookmark: _Toc13170584][bookmark: _Toc525723725]3.3.4物体打击
物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。不包括主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。
造成物体打击事故的主要原因有：
(1)在设备运行或检修过程中，工作人员没有按操作规程操作或误操作；
(2)在设备运行或检修中，工具使用不当；
(3)设备安装不合格，零部件该固定的没用固定或固定不牢固，导致零件脱落；
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(4)机械设备没有安全保护措施；
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(5)事故处理不当；
(6)库房违章存放物品，放置位置不当、超高等。
存在物体打击的主要场所为：车间生产过程、设备检修过程、物品装卸以及运输过程。
[bookmark: _Toc13170585][bookmark: _Toc525723726]3.3.5起重伤害
起重伤害事故是指在日常起重作业中，脱钩砸人，钢丝绳断裂抽人，移动吊物撞人，坠落事故，该项目使用电动葫芦。
起重机在吊装作业过程中，如果操作人员误启动或机械故障可能造成吊物挤撞打击伤害，以及吊钩吊物意外坠落造成伤害等，运行失控、起重过载都可能造成起重机翻车等事故。综观起重伤害死亡和重伤事故的主要原因，大部分是由于违反安全操作规程和劳动纪律所造成，几乎占起重伤害伤亡事故的65％左右。
(1)操作因素
1)起吊方式不当(如违章斜吊、违章急停等)，造成脱钩或起重物摆动伤人。
2)违反操作规程，如超载起重，或人处于危险区工作等。
3)操作人员未经正规培训，无证上岗。
4)指挥不当，动作不协调等。
5)检修起重机械，不按规定悬挂“断电作业”等安全标示，没有和现场人员沟通等。
(2)设备因素
1)设备存在事故隐患如安装存在问题、未经定期检测等。
2)吊具失效或损坏，如吊钩、钢丝绳、专用吊具等损坏而造成重物坠落。
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
3)起重设备的操纵系统失灵或安全装置失效(如限位装置不完善)而引发事故，如制动装置失灵而造成重物的冲击和夹挤。
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4)构件强度不够。
5)电气装置故障或损坏而造成触电事故。
6)起重机出轨事故，其原因多数为啃轨现象造成紧固件松动所致。
7)生产单位不具备特种设备生产资质。
本项目生产设备过程中，要用到起重机，可能因为以上操作原因和设备原因，造成起重伤害。
存在起重伤害危险因素的主要场所为：生产车间。
[bookmark: _Toc13170586][bookmark: _Toc525723728]3.3.6坍塌
该公司产品码放操作、码放高度超高、若现场堆积不当造成加坍塌，车辆撞击坍塌；设备安装的地基不良导致坍塌；厂房地基处理不当或偷工减料、设计缺陷、遇到极端气候等可能导致坍塌。
[bookmark: _Toc13170587]3.3.7车辆伤害
车辆伤害是指车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压、撞伤人、物，不包括起重提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。
造成车辆伤害事故的主要原因有：
(1)运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位；
(2)厂区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等；
(3)厂区道路转弯半径不足、路面宽度不够；
(4)驾驶员麻痹大意、违章操作；
(5)人行频率较高路段没有或缺少警示标志和声光报警信号。
(6)车间内或车间外进行卸货或者拉货，未看清周围人员，发生车辆伤害。
存在车辆伤害的主要场所为：厂区叉车堆垛处、车间道路、物料以及成品的运输过程、人员通行的道口。
[bookmark: _Toc13170588]3.3.8高处坠落
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高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤害事故。不包括触电坠落事故。在操作基准面2.0m及其以上的安装、检修和生产作业称做高处作业。
本项目中有高处设备、设施，高处作业是难以避免的，职工在处理故障、操作或检修等作业中，有高处坠落的危险。
造成高处坠落事故的主要原因有：
(1)高处作业处未设置安全防护设施或安全防护设施存在缺陷；
(2)高处作业时安全防护设施损坏；
(3)高处作业安全管理不到位、作业人员违章操作、错误操作；
(4)操作人员没有按要求使用安全带、安全帽，没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等；
(5)使用梯子不当；
(6)缺乏安全防护意识，主观判断失误。
存在高处坠落的主要场所为：维修高大设备和电力线路以及建筑物等。
[bookmark: _Toc13170589]3.3.9淹溺
该拟建项目建设内容包括消防水罐和高位水槽等，当水池周边未设置防护栏杆，或防护栏杆设置不合理，以及照明不良，人员视线受阻或不注意的情况下，可能掉入水池中，发生淹溺事故。
3.3.10有限作业空间危险危害辨识
有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。本项目的有限空间作业包含进入反应釜清理等作业内容。
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生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项：氧浓度（应在19.5-23.5%范围内），易燃/可燃气体浓度（应<最低爆炸极限的10%），一氧化碳浓度（应<25ppm）。未经检测合格，严禁作业人员进入有限空间。
[bookmark: _Toc14347186][bookmark: _Toc352687386][bookmark: _Toc13170595]3.4危险、有害因素分析综合结果
通过对该公司涉及的物质、生产过程危险有害因素辨识，该公司可能产生的主要危险有害因素有火灾、触电、机械伤害、物体打击、起重伤害、坍塌、车辆伤害、高处坠落、粉尘爆炸、灼烫等，其在各个作业过程的分布见下表。
表3-6主要危险有害因素分布表
	评价系统

危险、
有害因素
	总平面和建构筑物
	生产
过程
	物料储存及装卸过程
	公用工程及辅助设施
	检修作业

	
	
	
	
	供电
系统
	消防水系统
	供热、采暖和通风系统
	

	火灾、爆炸
	—
	△
	△
	△
	—
	—
	△

	机械伤害
	△
	△
	—
	—
	—
	—
	△

	物体打击
	△
	△
	△
	—
	—
	—
	△

	高处坠落
	△
	△
	—
	△
	—
	△
	△

	车辆伤害
	△
	△
	△
	—
	—
	—
	—

	触电
	—
	△
	—
	△
	—
	△
	△

	起重伤害
	—
	△
	—
	—
	—
	—
	—

	淹溺
	—
	—
	—
	—
	△
	—
	—

	坍塌
	△
	—
	△
	—
	—
	—
	—

	中毒和窒息
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	△

	噪声与振动
	△
	△
	△
	—
	—
	—
	△
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[bookmark: _Toc14347187]4总平面布置和建筑设计
[bookmark: _Toc393547609][bookmark: _Toc14347188]4.1建设项目与厂/界外设施的主要间距、标准规范符合性及采取的防护措施
该项目厂址位于XX市XX县XX镇XXXX66号，厂区东侧为农田；北侧为生物制造公司厂区；西侧为桐林木业公司厂房，生产厂房4西侧为XX鑫峰池机电设备有限公司厂房；南侧为XX村间道路，道路南侧为民房，南侧围墙距离210国道约200m。
表4.1.1项目周边四邻情况表
	序号
	方位
	周边建(构)筑物名称
	规范要求距离(m)
	依据规范及条款
	实际距离(m)
	是否符合要求

	1
	东
	农田
	--
	《建筑设计防火规范》第3.4.1条
	--
	--

	2
	南
	村道
	--
	《建筑设计防火规范》第3.4.1条
	--
	--

	
	西
	桐林木业厂区（丙类厂房）
	7.5
	《建筑设计防火规范》第3.4.1条
	10.9
	符合

	4
	北
	生物科技公司（丙类厂房）
	防火墙间距不限
	《建筑设计防火规范》第3.4.1条
	--
	符合


注：本表北侧、西侧为丙类厂房，该厂房与本企业相邻的丙类厂房之间根据《建筑设计防火规范》第3.4.1条注2可知“两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1h时，其防火间距不限”。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙为不燃性墙体，当无外露得可燃性屋檐，每面外墙上得门、窗、洞口面积之和各不大于5%，且门、窗、洞门不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25%。
[bookmark: _Toc393547610][bookmark: _Toc14347189]4.2全厂及装置（设施）平面及竖向布置
根据本项目产品方案及生产规模、场地现状，本着合理利用土地资源的原则，场地平面大致呈矩形，厂区东侧布置从北向南依次为改建办公楼、1#生产车间、2#生产车间、成品库、原料库、2#生产车间、总经理办公室、车棚、门房，厂区辅助设施从西向东布置有门卫、车棚，从北向南一次为配件库房、洗澡间和职工餐厅。
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其中1#生产车间建筑面积700m2，主要工艺为下料-封边-开孔-试拼装-
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包装，车间高度为8m；2#生产车间建筑面积5520m2（1F）；主要生产工艺为下料雕刻、铣边-开孔-砂光-喷胶-吸塑-修剪-包装；车间高度为8m。2#生产车间根据使用功能不同，共设置3个生产区，其中南侧生产区的面积为1920m2，北侧生产区的面积为2880m2，中间仓库的面积为720m2；3#车间、4#车间主要生产设备为雕刻机、封边机、钻孔机、推拉锯等设备，车间高度为8m，3#生产车间建筑面积1150m2，4#车间建筑面积1140m2。办公楼由原厂区实体建筑改建为一栋二层办公用房，位于1号生产车间西北侧；总经理办公室为一栋二层钢筋混泥土结构独立建筑；变压器及总配电室设置厂区外围1km处，两间辅房面积约40m2。
表4.1.2项目内部各建筑单体之间防火距离检查表
	建筑物
	相邻建(构)筑物
	距离(m)
	规范要求的距离(m)
	依据规范
名称及条款
	结论

	厂房
	办公楼
	--
	--
	《建规》第3.4.1条
	符合要求

	厂房
	总经理办公室
	--
	--
	
	


注：本表北侧、西侧为丙类厂房，该厂房与本企业相邻的丙类厂房之间根据《建筑设计防火规范》第3.4.5第1条可知相邻较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙，或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时，其防火间距不限。本厂房面朝办公楼和总经理办公室的墙为防火墙，故防火间距不限。
[bookmark: _Toc393547612][bookmark: _Toc14347190]4.3厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置
该公司厂区道路布置主干道宽度6m，转弯半径为9-12m，可满足运输以及消防的要求。
1#、2#生产车间是在原厂区钢筋混泥土结构厂房的基础上改建而成，
生产车间1厂房全长29m，宽24m，根据车间的耐火等级以及火灾危险性等级，在车间设置1个疏散门直接通往外部。
生产车间2南侧厂房长60m，宽32m，根据车间的耐火等级以及火灾危险性等级，在车间设置2个疏散们直接通往外部。北侧厂房长60m，宽48m，在车间设置2个疏散门直接通往外部。
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
生产车间3厂房全长48m，宽24m，根据车间的耐火等级以及火灾危险性等级，在车间设置2个疏散门直接通往外部。
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生产车间4厂房全长64m，宽22.5m，根据车间的耐火等级以及火灾危险性等级，在车间设置2个疏散门直接通往外部。
成品原料库厂房全长60m，宽12m，根据车间的耐火等级以及火灾危险性等级，在车间设置4个疏散门直接通往外部。
疏散距离满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）第3.7.4条规定，厂房内最远工作点到最近安全出口的最大距离满足规范均不超过80m的距离要求。
办公楼为2层建筑，由原厂区实体建筑改建而成，长23m，宽16.8m，根据车间的耐火等级以及火灾危险性等级，设置2个疏散楼梯直接通往外部。
总经理办公室为一栋二层钢筋混泥土结构独立建筑，长11m，宽11m，根据车间的耐火等级以及火灾危险性等级，设置1个疏散楼梯直接通往外部。
安全疏散满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）第5.5.8条规定，单层建筑面积不大于200m2的公共建筑，可设一个疏散楼梯。
[bookmark: _Toc14347191][bookmark: _Toc393547613]4.4建筑设计安全措施
（1）建筑防雷情况
该公司厂房为第三类防雷建筑。厂房以彩钢屋面做防直击雷的接闪器，利用结构钢柱作引下线，利用结构基础钢筋网作接地体。建筑物内防雷、低压配电系统、弱电系统采用联合接地体，共用接地电阻≤4Ω。
（2）建筑结构
生产主厂房为门式框架结构，耐火等级二级，火灾危险性为丁类，生产主厂房建筑结构、耐火等级等均可以满足新型建材装饰材料生产项目生产需要。
（3）防火分区
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本项目厂房为丙类生产性质，主体为钢架结构和混凝土框架结构厂房，为二级耐火等级，2#生产车间设置三个防火分区，北侧生产厂房为一个防火分区，中间成品库、原料库为单独一个防火分区，南侧生产车间为一个防火分区，3#、4#生产车间各为一个独立防火分区；平面上每2个疏散出口之间的疏散距离均大于5米。
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
[bookmark: _Toc393547614]
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[bookmark: _Toc14347192]5重大危险源分析与辨识
[bookmark: _Toc14347193][bookmark: _Toc340737186]5.1重大危险源辨识依据
《危险化学品重大危险源》（GB18218-2018）对危险化学品重大危险源进行了定义，即长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。
生产单元指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分独立的单元。
储存单元指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。
1、辨识依据
危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见GB18218-2018中的表1和表2。
危险化学品临界量的确定方法如下：
a）在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；
b）未在表1范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。
2、重大危险源的辨识指标
生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
XX家具有限公司年产10万套木质家具生产线建设项目安全设施设计
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生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：
S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1
式中：q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc14347194]5.2重大危险源辨识过程
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），生产过程中的吸塑胶属于易燃、易爆的危险化学品物质，是构成危险化学品重大危险源的物质。
表5-1危险物质临界量
	序号
	[bookmark: _Toc525723734][bookmark: _Toc522091609][bookmark: _Toc14347195]物质名称
	临界量/t

	1
	吸塑胶
	5000


以下主要计算上述物质的量：
表5-2危险化学品存在量
	主要危险化学品名称
	临界量，t
	危险化学品的量，t
	是否构成危险化学品重大危险源

	吸塑胶
	5000
	0.8
	


由上表可知，厂区储存的化学品不构成危险化学品重大危险源。
[bookmark: _Toc521869720][bookmark: _Toc360976336][bookmark: _Toc522091610][bookmark: _Toc14347196]5.3辨识结果
该项目吸塑胶等物料的储存量远小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的临界量，不构成危险化学品重大危险源。
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