2020 振兴杯竞赛题库-多选题题库


1. 修复失效零件与更换零件相比所具有的优点
 (
可减少备件储备，因而减少了资金占用
(
正确答案
) 
减少配件制造，节约资源
(
正确答案
)
可节约因等待配件或外购的时间，有利缩短设备停歇时间，减少停机损失
(
正确答
案
)
修复零件一般比新制零件费用高，尤其是精密、复杂、大型和不易制造的零件
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

2. 液压传动的优点
 (
液压传动能方便的实现无级调速，调速范围大
(
正确答案
)
在相同功率情况下，液压传动能量转换元件的体积小质量较轻
(
正确答案
) 
液压传动有较多的能量损失，故传动效率不高，不易做远距离传动
工作平稳，换向冲击小，便于实现频繁换向
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

3. 电气控制系统对液力机械变速箱的保护功能
 (
档位选择器选定某档位时，通过控制相应电路，是相应电磁阀得电，实现换挡操纵
(
正确答案
)
根据涡轮转速自动的控制闭锁电磁阀动作，实现液力变矩器、闭锁离合器的闭锁和分离
(
正确答案
)
运行中捣固车制动压力达到 
0.2Mpa
 
时，自动切断电磁阀控制电路，使换挡液压离
合器分离，因此变速箱在任一档工作都无需退到空挡位即可对车辆进行制动
(
正确答案
)
液力变矩器液压系统油压和温度过高及滤清器堵塞报警时，自动切断电磁阀的控制电路，使变速箱脱离传动
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

4. 发动机日常检查保养内容
 (
用油标尺检查发动机机油位，应在油标刻度尺正常范围内；
(
正确答案
)
空气滤清器作用良好，安装牢固。滤筒的指示器或指示灯显示正常；
(
正确答案
)
检查驱动发动机和制冷压缩机的三角皮带张紧状态。在皮带中间用力 
30~50N 
下压，绕曲 
10-15mm 
为正常。
(
正确答案
)
蓄电池及启动电机连接线牢靠。
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

5. 如何调整 DC-32 捣固车车体支撑油缸
 (
将调整螺母完全拧紧；
(
正确答案
) 
支撑油缸不需要接通压力油液；
当支撑油缸卸压后，车架与支撑油缸活塞杆顶部的距离至少达到 
10mm
测量车架横梁至转向架之间的距离；
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

6. 油缸拆卸后应该检查的部分
 (
液压油缸拆卸后，不需要对液压油缸各零件进行外观检查， 缸筒内表面
(
正确答案
)
活塞杆的滑动面
(
正确答案
)
其他部分因构造及用途而异，检查时应注意端盖，耳环，铰轴是否有裂纹，活塞杆顶端螺纹，油口螺纹有无异常，焊接部分是否有脱焊、裂缝现象。
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

7. DC-32 和 DCL-32 用 JZT 型激光测量系统的基本技术特征
 (
发射器输出功率小，不会对人眼造成任何伤害
(
正确答案
)
激光器采用调制技术，输出的光束为交流光，有利于排除环境光的干扰；
(
正确答案
)
接收器采用窄带滤波接收技术，也有利于排除环境光的干扰；
(
正确答案
)
)

 (
激光光束在空气中传播，不受大气状况的影响。
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

8. 08—475 道岔捣固车升降最大伺服电流通常调整到什么值？
 (
置下降速度开关于 
2 
位
捣固装置下降最大电流为   
80%~90%
(
正确答案
)
捣固装置提升最大电流为   
70%~80%
(
正确答案
)
尽量向上移动传感器拨叉；
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

9. WD-320 稳定车 EK-2031LV 电路板的作用
 (
接收振动频率给定电位计 
2f3 
的信号，经运算、功率放大后输出 
0~50mA 
电流信号控制 
1s236 
伺服阀，控制振动变量泵；
(
正确答案
)
电气电子连接载体保证电子设备质量
接收左侧高度传感器 
1f1 
的信号和 
2f1 
左侧压力给定的信号，经运算、功率放大后
输出 
200~800mA
 
电流信号，控制左侧钢轨下压比例伺服阀，对左侧的下压力进行
控制，使其达到预定的下沉量。
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

10. WD-320 稳定车 EK-2032LV 电路板的作用
 (
避免人工接线差错
接收作业走行速度给定电位计 
2f6
 
的信号，经运算、功率放大后输出 
0~50mA
 
电流
信号控制 
1s237
 
伺服阀，从而控制走行变量泵，使稳定车按一定的走行速度作业； 
(
正确答案
)
接收右侧高度传感器 
1f2 
的信号和 
2f4 
右侧压力给定的信号，经运算、功率放大后
输出 
200~800mA
 
电流信号，控制右侧钢轨下压比例伺服阀 
1s235
，对右侧的下压力进行控制，使其达到预定的下沉量。
(
正确答案
)
采集控制装置
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

11. 打磨车工作装置的一级检查保养项目
 (
检查气动控制系统，排净油水分离器中的积油和积水。
(
正确答案
)
检查打磨小车车轮的磨损程度。检查测量小车各工作风缸的工作情况，各管接头的连接是否紧固。
(
正确答案
)
检查电机轴承的状态并加注润滑油脂。
(
正确答案
)
检查应急手摇泵的工作是否正常。
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

12. CDC-16 道岔捣固车的工作原理
 (
捣固为同步的定向振动 
不需要抬升轨道压实道砟
在道岔维修中采用科学的三线起道、四线捣固作业原理，有 
4 
个捣固装置，由滑移
回转装置和伸缩旋转装置实现铁路线路、铁路道岔的起道、拨道、抄平、钢轨两侧枕下道砟捣固和枕端道砟的夯实作业
(
正确答案
)
利用车上的测量系统，可以对作业前后的轨道几何参数进行测量及记录，并可通过控制系统，实现按设定的轨道几何参数进行作业。
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

13. 哪些是 RGH20C 道岔打磨车的作业技术规定
 (
波磨深度小于 
0.3mm 
时，应采取预防性打磨，否则应采取修理性打磨。
(
正确答案
) 
道岔打磨区域为岔前 
25m 
到岔后 
25m
。
(
正确答案
)
预防性打磨的作业遍数为直股不少于 
10 
遍，修理性打磨的作业遍数为直股不少于
12 
遍。
(
正确答案
)
两组道岔间距小于 
150m 
的线路需打磨，如有作业衔接点，则重叠区域不少于
1.5m.
。
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机技师部分

14. 关于车钩缓冲装置，以下说法正确的是
 (
车钩高度范围为大于 
845mm 
或小于 
890mm
同列车车钩前后高度差小于等于 
10mm
(
正确答案
)
)

 (
13 
号车钩提钩链松余量为 
45-55mm
(
正确答案
)
车钩钩头肩部到冲击座的间隙不小于 
76mm
)
答案解析：《DWL-48k 连续式三枕捣固稳定车检修规则》P61 车钩缓冲装置及
P131 表 9.31

15. 以下哪些情况需要对柴油发动机进行解体检修
 (
柴油机功率下降超过 
25%
(
正确答案
)
正常运行时柴油机机油压力为 
10bar
带负荷运转时，发动机冒蓝烟
(
正确答案
) 
机油及燃油消耗量剧增
(
正确答案
)
)
答案解析：《DWL-48k 连续式三枕捣固稳定车检修规则》P82 柴油机

16. DWL-48k 捣稳连的采用以下哪种方式实现走行
 (
液压传动
(
正确答案
) 
液力传动
(
正确答案
) 
机械传动
电传动
)
答案解析：《DWL-48k 连续式三枕捣固稳定车检修规则》P50-52

17. 造成 DWL-48k 捣稳连液压系统温度高的原因是
 (
蓄能器压力 
60bar
(
正确答案
)
作业系统卸荷阀压力为 
150bar
散热器转速低于 
2000r/min
(
正确答案
)
温控阀高于 
40°
开启作业
(
正确答案
)
)
答案解析：《DWL-48k 连续式三枕捣固稳定车检修规则》P39

18. QS-650k 清筛机高速走行时发动机掉转速的原因包括

 (
走行压力超过 
380bar
(
正确答案
)
发动机转速超过 
2300r/min
(
正确答案
) 
发动机分离泵作用不良
(
正确答案
)
发动机功率不足
(
正确答案
)
)
答案解析：《QS-650 全断面道砟清筛机检修规则》P49P62

19. CDC-16k 道岔捣固车在下面哪些情况需要更换轮对
 (
轮辋厚度小于 
23mm
(
正确答案
) 
内侧距 
1351mm
车轴轴身横向裂纹大于 
2mm
(
正确答案
)
车轮踏面剥离超过 
40mm
)
答案解析：《CDC-16 道岔捣固车检修规则》P132P20

20. 关于 CDC-16 同一转向架螺旋弹簧钢的装配要求
 (
同一转向架外圆弹簧自由高度差不大于 
3mm
(
正确答案
)
同一轴箱外圆弹簧自由高度差不大于 
2mm
同一组内、外圆弹簧自由高度差不大于 
2mm
(
正确答案
)
同一轴箱外圆弹簧自由高度差不大于 
1.5mm
(
正确答案
)
)
答案解析：《CDC-16 道岔捣固车检修规则》P56

21. 以下哪些是 QS-650k 挖掘装置挖掘速度慢的原因
 (
发动机的转速低于 
2300r/min
(
正确答案
) 
挖掘驱动泵或者马达內泄
(
正确答案
)
挖掘驱动压力为 
350bar
挖掘齿轮箱花键轴损坏
(
正确答案
)
)
答案解析：《QS-650 全断面道砟清筛机检修规则》P49

22. 线路打磨车的打磨装置的轮对更换标准
 (
轴身有肉眼可见的横裂纹
(
正确答案
)
 
轮毂、轮辋、辐板出现裂纹
(
正确答案
)
轮辋厚度小于 
18mm,
轮缘厚度小于 
23mm
(
正确答案
)
轮缘内侧缺损：长度大于 
20mm,
宽度大于 
10mm
)
答案解析：《钢轨打磨列车检修规则》第 6.9.1.2 条

23. 对 GMC-96X 打磨车的牵引动力车液压系统进行调试时，需要检测的回路压力包含以下哪些内容？
 (
走行系统压力
(
正确答案
) 
走行补油压力
(
正确答案
)
油散热系统最大压力
(
正确答案
)
水散热系统最大压力
(
正确答案
)
)
答案解析：《道岔打磨列车检修规则》第 6.2.13 条

24. 在对 CMC-20 道岔打磨车的打磨小车导向轮限度进行检查时，需检查以下哪些内容?
 (
轮辋厚度
滚动直径
(
正确答案
) 
轴承孔
(
正确答案
)
轴承内外圈直径磨耗量
(
正确答案
)
)
答案解析：《钢轨打磨列车检修规则》表 9.13 导向轮限度表

25. DPZ-440 高速运行的速度受以下哪几种方式控制
 (
柴油发动机转速
(
正确答案
)
比例电流大小
(
正确答案
)
)

 (
驱动压力设置大小
(
正确答案
)
车辆载重情况
)
答案解析：《配砟整形车检修规则》P25P41P53

26. 关于新修复后 DC-32k 捣固装置下列说法正确的是
 (
加注 
N100 
润滑油
(
正确答案
)
飞轮转速大于 
2000r/min
(
正确答案
)
作业两小时后轴承最高温度不大于 
115°
(
正确答案
)
作业两小时后轴承最高温度不大于 
105°
)
答案解析：《DC-32k 捣固车检修规则》P67

27. 关于 DC-32k 枕端夯实装置下列说法正确的是
 (
油马达与半联轴节的固定螺栓扭矩为 
150N.m
(
正确答案
)
左右两半联轴节端有 
2mm 
间隙
(
正确答案
)
油马达、轴承座等的同轴度为 
0.35mm
(
正确答案
)
轴承座与夯实器凹槽间紧固扭矩为 
190n.m
(
正确答案
)
)
答案解析：《DC-32k 捣固车检修规则》P69

28. 关于 DC-32k 转向架说法正确的是
 (
与车体连接采用的是中心销方式
(
正确答案
) 
与车体连接采用的是芯盘连接
左右轴箱座中心距为 
1500mm
(
正确答案
)
同一转向架金属橡胶弹簧安装高度差为 
4mm
(
正确答案
)
)
答案解析：《DC-32k 捣固车检修规则》P136

29. 关于 DC-32k 旁承说法正确的是
 (
旁承自由高度为 
120mm
(
正确答案
)
)

 (
每年年修需更换旁承
整备质量下旁承的压缩量为 
12mm
(
正确答案
)
旁承的磨耗量小于 
2.5mm
(
正确答案
)
)
答案解析：《DC-32k 捣固车检修规则》P137

30. 遇下列（ ）所列情况，列车调度员须发布调度命令。
 (
封锁、开通区间
(
正确答案
) 
基本闭塞发生故障不能使用
在非到发线上接发列车
(
正确答案
)
向封锁区间开行救援列车、路用列车
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 231 条

31. 曲线标，设在曲线中点处，标明曲线的（ ）。
 (
起始里程
半径大小
(
正确答案
) 
曲线长度
(
正确答案
)
缓和曲线长度
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程》第十八章第 454 条

32. 大型养路机械机组人员“管理好、使用好、养修好”和“会使用、（ ）”的要求使用大型养路机械。
 (
会养修
(
正确答案
) 
会检查
(
正确答案
) 
会调试
会排除故障
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第二章第 2.3.2 条

33. 液力变矩器的结构由（ ）动力输入轴、动力输出轴及壳体等组成。
 (
泵轮
(
正确答案
) 
动轮
涡轮
(
正确答案
)
导轮
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶理论考试专业知 识培训教材》第二章第二节

34. 线路钢轨（焊缝）折断时,哪几种处理方式( )。
 (
紧急处理
(
正确答案
) 
临时处理
(
正确答案
) 
专项处理
长久处理
(
正确答案
)
)
答案解析：《普速铁路工务安全规则》第二章第 2.3.3 条

35. 以下哪些作业项目为线路中修主要内容（）。
 (
整治道床翻浆冒泥
(
正确答案
)
道床边坡清筛、补充道砟
(
正确答案
)
全面整修、更换和补充联结零件并除锈涂油
站线道床清筛或更换道砟
(
正确答案
)
)
答案解析：《普速铁路线路修理规则》第 2.3.5 条

36. 大型养路机械的修程分为：（）、全面检修（总成大修）和整车厂修。
 (
日常检查保养
(
正确答案
) 
定期检修保养
(
正确答案
) 
年检
(
正确答案
)
点检
)
答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.4.2 条


37. 大型养路机械机组人员应按照“三好”、“四会”的要求使用大机。“三好”是指：
（）。
 (
操作好
管理好
(
正确答案
) 
使用好
(
正确答案
)
养修好
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.3.2 条

38. 铁路机车车辆在运行过程中，造成（），列较大事故。
 (
3 
人以上 
10 
人以下死亡
(
正确答案
)
客运列车脱轨 
18 
辆以上
10 
人以上 
50 
人以下重伤
(
正确答案
)
1000 
万元以上 
5000 
万元以下直接经济损失
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第十一条

39. 区间及闭塞分区的界限，按规定划分为：（）。
 (
站间区间
(
正确答案
) 
所间区间
(
正确答案
) 
闭塞分区
(
正确答案
)
车站
)
答案解析：《铁路技术管理规程》第 308 条

40. 对符合下列情形之一的大型养路机械及时进行报废处理工作。（）
 (
使用年限达到 
25 
年及以上，且状态不良的
(
正确答案
)
一次修理费用超过采购现价 
60%
的
(
正确答案
)
)

 (
配件来源不足，无法修复的
(
正确答案
)
主要配件破损严重，不能 恢复基本性能的
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.2.7 条

41. 下列那些是柴油发动机冒蓝烟的原因
 (
机油油位太高
(
正确答案
) 
气门导管磨损
(
正确答案
) 
供油提前角不准确
空气滤清器脏污
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识》第二章动力传动系统

42. 传动轴的裂损原因有（ ）.
 (
连接焊缝处，因焊接热应力产生裂纹
(
正确答案
) 
螺栓松动
传动轴安装位置不合适
(
正确答案
)
所受扭矩过大
(
正确答案
)
)
答案解析：大型线路机械司机第三部分《技师》

43. 燃油供给系统是按照柴油发动机工作过程的要求，（）地依次向各缸燃烧室内供油，并使柴油良好雾化，与空气形成均匀的可燃混合气，以实现柴油发动机的能量转换和动力输出
 (
及时
定时
(
正确答案
)
定量
(
正确答案
) 
足量
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识》第二章动力传动系统

44. 下列那几个是 GVA 输出给定值：
 (
前端超高给定值
(
正确答案
) 
基本起到量
(
正确答案
)
作业区超高给定值
(
正确答案
)
前端偏移量
)
答案解析：大型线路机械司机第三部分《技师》

45. 搭乘人员应按序上、下大型养路机械，运行时应()。
 (
坐稳扶好
(
正确答案
)
不得将身体探出车外
(
正确答案
) 
不得在车帮上
(
正确答案
)
架空物上坐卧
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械管理规则》第 4.2.5 条

46. 闭塞设备分为（ ）。
 (
自动闭塞
(
正确答案
)
 
半自动闭塞
(
正确答案
)
自动站间闭塞
(
正确答案
)
半自动站间闭塞
)
答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 93 条

47. 车站按技术作业分为（ ）。
 (
营业站
编组站
(
正确答案
) 
区段站
(
正确答案
) 
中间站
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 235 条


48. 视觉信号分为（ ）信号。（第十五章第 410 条）A． B． C． D．
 (
联系
昼夜通用
(
正确答案
) 
夜间
(
正确答案
)
昼间
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 410 条

49. 四显示自动闭塞区段连续式机车信号机显示（ ），表示次一架地面信号机处于开放状态。
 (
一个带
“2”
字的黄色灯光
(
正确答案
) 
一个黄色灯光
一个半绿半黄色灯光
(
正确答案
)
一个带
“2”
字的黄色闪光
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 435 条

50. 闭塞设备分为（）、（）和（）。
 (
自动闭塞
(
正确答案
)
自动站间闭塞
(
正确答案
) 
非自动闭塞
半自动闭塞
(
正确答案
)
)
答案解析：普铁《技规》第 93 条

51. CTC 应具备（）和（）两种模式。
 (
集中控制
分散自律控制
(
正确答案
)
)

 (
非集中控制
非常站控
(
正确答案
)
)
答案解析：普铁《技规》第 98 条

52. 轨道车运行控制设备（GYK）具有正常监控模式、目视行车模式、（）、（） 和（）等控制模式
 (
调车模式
(
正确答案
)
区间作业模式
(
正确答案
)
非正常行车模式
(
正确答案
) 
路票行车模式
)
答案解析：普铁《技规》第 104 条

53. 普速铁路工务作业分为（）和（）。
 (
综合作业
施工作业
(
正确答案
) 
维修作业
(
正确答案
)
大修作业
)
答案解析：普铁《安规》第 2.1.1 条

54. 天窗分为（）天窗和（）天窗。
 (
综合
施工
(
正确答案
) 
维修
(
正确答案
)
大修
)
答案解析：普铁《安规》第 2.1.6 条

55. CTC 分散自律控制模式分为（）、（）和（）。

 (
中心操作方式
(
正确答案
)
车站调车操作方式
(
正确答案
) 
非常站控
车站操作方式
(
正确答案
)
)
答案解析：普铁《行规》第 105 条

56. 机组人员应按照“（）、（）、（）”和“会使用、会养修、会检查、会排除故障”的要求使用大型养路机械。
 (
管理好
(
正确答案
) 
使用好
(
正确答案
) 
保管好
养修好
(
正确答案
)
)
答案解析：《大机管规》2.3.2 条

57. 大型养路机械的修程分为：（）、（）、（）全面检修（总成大修）和整车厂修。
 (
日常检查保养
(
正确答案
) 
月度保养
定期检查保养
(
正确答案
)
年修
(
正确答案
)
)
答案解析：《大机管规》2.4.2 条

58. 大型养路机械成组作业应至少配备（），每台设备配备（）、（）、手拉葫芦
（不小于 3 吨）两个、枕木头及撬棍若干等用于脱轨及工作装置复位的应急救援起复设备，所有设备必须状态良好。
 (
一套液压起复设备
(
正确答案
)
)

 (
人字形复轨器一套
(
正确答案
) 
止轮器四个
(
正确答案
)
止轮器两个
)
答案解析：《大机管规》4.9.3 条

59. 移动停车信号表示（）。
 (
昼间
——
表面有反光材料的红色方牌
(
正确答案
) 
绿色信号旗下压数次
夜间
——
绿色灯光上弧线向列车方面作圆形转动
夜间
——
柱上红色灯光
(
正确答案
)
)
答案解析：普铁《技规》第 436 条

60. 列车运行时停车信号显示（）。
[image: ]昼间——展开的红色信号旗(正确答案) 夜间——红色灯光(正确答案)
昼间无红色信号旗时，两臂高举头上向两侧急剧摇动；夜间无红色灯光时，用白色
灯光上下急剧摇动(正确答案)
昼间无黄色信号旗时，用绿色信号旗下压数次；夜间无黄色灯光时，用白色或绿色灯光下压数次
答案解析：普铁《技规》第 440 条

61. [image: ]列车运行时减速信号显示（）。昼间——展开的红色信号旗
昼间——展开的黄色信号旗(正确答案)
夜间——黄色灯光(正确答案)
昼间无黄色信号旗时，用绿色信号旗下压数次；夜间无黄色灯光时，用白色或绿色灯光下压数次(正确答案)
答案解析：普铁《技规》第 440 条

62. 发车信号显示（）。
 (
昼间
——
展开的绿色信号旗上弧线向列车方面作圆形转动
(
正确答案
) 
夜间
——
绿色灯光上弧线向列车方面作圆形转动
(
正确答案
)
昼间
——
展开的绿色信号旗
昼间
——
展开的绿色信号旗下压数次
)
答案解析：普铁《技规》第 440 条

63. 列车运行时通过手信号显示是（）。
 (
昼间
——
展开的绿色信号旗
(
正确答案
)
昼间
——
展开的绿色信号旗上弧线向列车方面作圆形转动昼间
——
展开的红色信号旗
夜间
——
绿色灯光
(
正确答案
)
)
答案解析：普铁《技规》第 440 条

64. 道依茨 BF12L513C 柴油发动机属于高速四冲程内燃机，一个工作循环有四个冲程，这四个冲程的工作顺序为（）、（）、（）、排气。
 (
进气
(
正确答案
) 
压缩
(
正确答案
) 
喷油
做功
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第二章第一节

65. YZ-1 空气制动系统中空气制动阀共有（）作用位置。
 (
缓解位
(
正确答案
) 
运转位
(
正确答案
)
保压位
(
正确答案
)
)

 (
制动位
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第五章第二节

66. YZ-1 制动机自动制动阀在（）可以输出电信号。
 (
缓解位运转位
保压位
(
正确答案
)
制动位
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第五章第二节

67. 道依茨 F12L413F 柴油机的润滑方式采用（）、（）、（）的综合润滑方式
 (
压力
(
正确答案
) 
注油
飞溅
(
正确答案
)
间歇
(
正确答案
)
)
答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第一节

68. 道依茨 F12L413F 柴油机的柴油精滤器为串联式复式滤清器。第一级为（）， 第二级为（）。
 (
高压滤芯
毛毡芯滤清
(
正确答案
) 
纸滤芯
(
正确答案
)
低压滤芯
)
答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第一节

69. 道依茨 F12L413F 柴油发动机活塞环有（）和（）两种
 (
气环
(
正确答案
)
)

 (
金属环
油环
(
正确答案
) 
塑料环
)
答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第一节

70. 捣固车液力变矩器主要由（）、（）和（）组成。泵轮和发动机输入相连，涡轮和输出相连。
 (
叶片轮
泵轮
(
正确答案
)
涡轮
(
正确答案
) 
导轮
(
正确答案
)
)
答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第四节

71. 下列哪些液压元件属于液压系统的控制元件（）。
 (
液压泵
减压阀
(
正确答案
)
溢流阀
(
正确答案
) 
节流阀
(
正确答案
)
)
答案解析：《抄平起拨道捣固车》第六章第一节

72.  (
集中管理
(
正确答案
) 
分散管理
统一使用
(
正确答案
)
专业检修
(
正确答案
)
)大型养路机械管理工作贯彻“依靠技术进步，促进生产发展”和“预防为主、养修并重”的方针，坚持“( )、( )、( )”的原则。










答案解析：《大机管规》1.0.4 条


73. 调车作业要准确掌握速度及安全距离，并遵守下列规定：（ ）
 (
在空线上牵引运行时，不准超过 
40 km/h
；推进运行时，不准超过 
30 km/h
。
(
正确答案
)
接近被连挂的车辆时，不准超过 
5 km/h
。
(
正确答案
)
在尽头线上调车时，距线路终端应有 
10 m 
的安全距离；遇特殊情况，必须近于 
10 m 
时，要严格控制速度。
(
正确答案
)
遇天气不良等非正常情况，应适当降低速度
(
正确答案
)
)
答案解析：普铁《技规》第 293 条

74. 视觉信号分为（ ）。
 (
昼间信号
(
正确答案
) 
夜间信号
(
正确答案
)
昼夜通用信号
(
正确答案
)
口笛信号
)
答案解析：普铁《技规》第 410 条

75. 车辆乘务员、客运乘务组等列车乘务人员发现下列危及行车和人身安全情形时，应使用紧急制动阀（紧急制动装置）停车：（ ） 。
 (
车辆燃轴或重要部件损坏；
(
正确答案
)
列车发生火灾；
(
正确答案
)
有人从列车上坠落或线路内有人死伤；
(
正确答案
)
其他危及行车和人身安全必须紧急停车时。
(
正确答案
)
)
答案解析：普铁《技规》第 337 条

76. 大型养路机械应配设轴温监控装置。自轮运行的大型养路机械必须装设轨道车运行控制设备、机车综合无线通信设备，根据需要配备 GSM-R 手持终端，还应配备（ ）等，且各项设备技术状态必须完好。

 (
防护信号用品
(
正确答案
) 
防溜器具
(
正确答案
)
灭火器具
(
正确答案
)
复轨设备
(
正确答案
)
)
答案解析：《大机管规》3.1.9 条

77. 道依茨 BF12L513C 型柴油机曲柄连杆机构：主要包括：（）、（）、（）。
 (
机体组件
活塞组
(
正确答案
) 
连杆组
(
正确答案
)
曲轴飞轮组
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第二章第一节

78. 道依茨 BF12L513C 型柴油机润滑系统：包括（）、（）、（）、主油道、限压阀等。
 (
高压油泵
机油压油泵
(
正确答案
) 
机油滤清器
(
正确答案
) 
机油冷却器
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第二章第一节

79. BF12L513C  型柴油机燃料供给系统：包括（）、（）、（）和调速器，喷油嘴等。
 (
输油泵
(
正确答案
) 
凸轮轴
柴油滤清器
(
正确答案
)
)

 (
喷油泵
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第二章第一节

80. 液力变矩器油的作用（）。
 (
传递动力
(
正确答案
) 
冷却
(
正确答案
)
润滑
(
正确答案
)
控制系统的工作介质
(
正确答案
)
)
答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第四节

81. 变矩器动力换挡变速箱在换挡操作时，是通过（）来实现速度转换的。
 (
液压离合器
(
正确答案
) 
油泵离合器
闭锁离合器
液压制动器
(
正确答案
)
)
答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第四节

82. 液力变矩器的液压系统出现（）报警时，会自动切断电磁阀的控制电路，使变速箱脱离传动。
 (
油压
(
正确答案
) 
油温
(
正确答案
)
滤清器堵塞
(
正确答案
)
油位低
)
答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第四节

83. 依据《铁路交通事故调查处理规则》规定,有下列（ ）情形之一的,为重大事故。

 (
繁忙干线货运列车脱轨 
60 
辆以上并中断铁路行车 
48 
小时以上造成 
10 
人以上 
30 
人以下死亡
(
正确答案
)
造成 
50 
人以上 
100 
人以下重伤
(
正确答案
)
造成 
1000 
万元以上 
5000 
万元以下直接经济损失
)
答案解析：《铁路交通事故调查处理规则》第 9 条

84. 事故责任分为全部责任、（ ）责任、重要责任、次要责任和（ ）责任。
 (
主要
(
正确答案
) 
运输
同等
(
正确答案
)
重大
)
答案解析：《铁路交通事故调查处理规则》第四十九条：

85. 高速铁路工务安全管理应坚持（）的原则，建立健全并严格执行各项安全管理制度，严格作业纪律，落实安全防范措施，防患于未然，保证工务安全生产稳定。
 (
安全第一
(
正确答案
) 
预防为主
(
正确答案
) 
养修并重
综合治理
(
正确答案
)
)
答案解析：《高速铁路工务安全规则》第 1.0.2 条

86. 作业中如出现（）枕端道砟离缝等胀轨迹象时，必须停止作业，并及时采取防胀措施。
 (
轨向不良
(
正确答案
) 
高低不良
(
正确答案
)
起道省力
(
正确答案
)
)

 (
拨道省力
(
正确答案
)
)
答案解析：《普速铁路工务安全规则》第 2.3.2 条

87. 13 号上作用式车钩由（ ）、钩舌销、上锁销和上锁销杆等零件组成。
 (
钩体
(
正确答案
) 
钩舌
(
正确答案
) 
钩锁
(
正确答案
)
钩舌推铁
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第四章

88. 下列那些是柴油发动机冒蓝烟的原因
 (
机油油位太高
(
正确答案
) 
气门导管磨损
(
正确答案
) 
供油提前角不准确
空气滤清器脏污
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识》第二章动力传动系统

89. 液力变矩器的结构由（ ）动力输入轴、动力输出轴及壳体等组成。
 (
泵轮
(
正确答案
) 
动轮
涡轮
(
正确答案
)
导轮
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶理论考试专业知 识培训教材》第二章第二节

90. 车钩缓冲装置具有（ ）的功能。
 (
传递
连接
(
正确答案
)
)

 (
牵引
(
正确答案
)
缓冲
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第四章

91. 柴油发动机经常猛加油门或超负荷工作，容易造成（ ）。
 (
发动机工作粗爆
(
正确答案
)
 
燃烧不良形成积炭
(
正确答案
) 
活塞环卡死
(
正确答案
)
冒黑烟
)
答案解析：大型养路机械 驾驶资格理论考试专业知识 P20

92. 轨道车运行控制设备（GYK）具有( )功能。
 (
轨道电路信息接收
(
正确答案
) 
运行监控
(
正确答案
)
语音记录
(
正确答案
)
人机交互
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速）第 104 条

93. 在昼间遇降雾、暴风雨雪及其他情况，以下哪种情形使用夜间信号（）。
 (
致使停车信号显示距离不足 
1 000 m
(
正确答案
)
致使注意或减速信号显示距离不足 
400 m
(
正确答案
)
致使调车信号及调车手信号显示距离不足 
200 m
(
正确答案
)
致使停车信号显示距离不足 
1200 m
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）410 条

94. 视觉信号的基本颜色为：（）。
 (
红色
(
正确答案
)
)

 (
黄色
(
正确答案
)
绿色
(
正确答案
) 
月白色
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）409 条

95. 进站、出站、进路和通过信号机的（ ）时，均视为停车信号。
 (
灯光熄灭
(
正确答案
)
 
显示不明
(
正确答案
)
 
显示不正确
(
正确答案
)
绿色灯光
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）》第 413 条

96. （）信号机，在正常情况下的显示距离不得小于 400 m。
 (
预告
(
正确答案
) 
驼峰
(
正确答案
)
驼峰辅助
(
正确答案
)
进站
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）69 条

97. 机车信号分为（）。
 (
连续式
(
正确答案
)
接近连续式
(
正确答案
) 
接近报警式
连续报警式
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）102 条

98. 使用自动闭塞法行车时，列车进入闭塞分区的行车凭证为（）信号机显示的允许运行的信号。
 (
线路所通过
出站
(
正确答案
) 
通过
(
正确答案
)
进路
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）314 条

99. 四显示自动闭塞区段进站色灯信号机含有以下哪几种灯显（）。
 (
一个月白色灯光两个绿色灯光
一个绿色灯光
(
正确答案
)
一个绿色灯光和一个黄色灯光
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）415 条

100. 脱轨表示器的显示方式：带白边的（）,表示线路在开通状态。
 (
绿色圆牌
(
正确答案
) 
红色圆牌
月白色灯光
(
正确答案
)
红色灯光
)
答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）447 条

101. 铁路事故等级分为（ ）。
 (
特别重大事故
(
正确答案
) 
重大事故
(
正确答案
)
较大事故
(
正确答案
)
)

 (
一般事故
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路交通事故调查处理规则》第七条

102. 下列哪些情形，属于铁路交通较大事故？（ ）
 (
A
、造成 
3 
人以上 
10 
人以下死亡
(
正确答案
) 
B
、造成 
50 
人以上 
100 
人以下重伤
C
、客运列车脱轨 
2 
辆以上 
18 
辆以下
(
正确答案
)
D
、货运列车脱轨 
60 
辆以上。
)
答案解析：《铁路交通事故调查处理规则》，第二章 事故等级，第九条、第十条

103. 以下哪些作业项目为线路中修主要内容（）。
 (
整治道床翻浆冒泥
(
正确答案
)
道床边坡清筛、补充道砟
(
正确答案
)
全面整修、更换和补充联结零件并除锈涂油
站线道床清筛或更换道砟
(
正确答案
)
)
答案解析：《普速铁路线路修理规则》第 2.3.5 条

104. 大型养路机械的修程分为：（）、全面检修（总成大修）和整车厂修。
 (
日常检查保养
(
正确答案
) 
定期检修保养
(
正确答案
) 
年检
(
正确答案
)
点检
)
答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.4.2 条

105. 大型养路机械机组人员应按照“三好”、“四会”的要求使用大机。“三好”是指：
（）。
 (
操作好
)

 (
管理好
(
正确答案
)
使用好
(
正确答案
) 
养修好
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.3.2 条

106. 铁路机车车辆在运行过程中，造成（），列较大事故。
 (
3 
人以上 
10 
人以下死亡
(
正确答案
)
客运列车脱轨 
18 
辆以上
10 
人以上 
50 
人以下重伤
(
正确答案
)
1000 
万元以上 
5000 
万元以下直接经济损失
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第十一条

107. 区间及闭塞分区的界限，按规定划分为：（）。
 (
站间区间
(
正确答案
) 
所间区间
(
正确答案
) 
闭塞分区
(
正确答案
)
车站
)
答案解析：《铁路技术管理规程》第 308 条

108. 有下列情形为一般 C 类事故的（）。
 (
漏发、错发、漏传、错传调度命令导致列车超速运行
(
正确答案
) 
无调度命令施工，超范围施工，超范围维修作业
(
正确答案
)
列车运行中设备设施、装载货物超限或坠落
(
正确答案
)
列车冒进信号或越过警冲标
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第 14 条

109. 有下列情形为一般 D 类事故的（）。

 (
作业人员违反劳动纪律、作业纪律耽误列车
(
正确答案
) 
列车拉铁鞋开车
(
正确答案
)
列车上工作人员往外抛掷物体造成人员伤害或设备损坏
(
正确答案
)
调车作业碰轧脱轨器、防护信号，或未撤防护信号动车
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第 15 条

110. 在下列哪些情况下列车不准分部运行？（）
 (
采取措施后可整列运行采取措施后可整列运行时；
(
正确答案
) 
对遗留车辆未采取防护、防溜措施时；
(
正确答案
)
遗留车辆无人看守时；
(
正确答案
)
司机与车站值班员及列车调度员联系不上时；
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 369 条。

111. 区间及闭塞分区的界限，按规定划分为：（）
 (
站间区间
(
正确答案
) 
所间区间
(
正确答案
) 
闭塞分区
(
正确答案
)
车站
)
答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 308 条。

112. 行车基本闭塞法包括：（）
 (
自动闭塞
(
正确答案
)
 
半自动闭塞
(
正确答案
) 
电话闭塞
自动站间闭塞
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 309 条。

113. 司机在调车作业中应做到：（）
 (
组织机车乘务人员正确及时地完成调车任务；
(
正确答案
)
负责操纵调车机车，做好整备，保证机车质量良好；
(
正确答案
)
时刻注意确认信号，不间断地进行瞭望，认真执行呼唤应答机制，正确及时地执行信号显示（作业指令）和调车速度的要求，没有信号（指令）不准动车，信号（指令）不清立即停车；
(
正确答案
)
负责调车作业的安全；
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 287 条。

114. 长大下坡道是指：（）
 (
线路坡度超过 
6‰
，长度为 
8km 
及以上；
(
正确答案
)
线路坡度超过 
3‰
，长度为 
5km 
及以上；
线路坡度超过 
20‰
，长度为 
2km
 
及以上；
(
正确答案
)
线路坡度超过 
12‰
，长度为 
5km
 
及以上；
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 274 条。

115. 遇下列（）情况，可不进行列车自动制动机简略试验。
 (
改变司机室操纵时
发动机故障时
(
正确答案
) 
更换乘务组时
更换车辆闸瓦时
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 274 条。

116. 铁路信号分为视觉信号和听觉信号。下列哪些是视觉信号的基本颜色：（）
 (
红色
(
正确答案
) 
白色
黄色
(
正确答案
)
)

 (
绿色
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 409 条

117. 铁路信号分为视觉信号和听觉信号。下列哪些是听觉信号：（）
 (
号角发出的声响；
(
正确答案
) 
口笛发出的声响；
(
正确答案
) 
响墩发出的声响；
(
正确答案
)
机车、自轮运转特种设备的鸣笛声；
(
正确答案
)
)
答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 409 条

118. G 对 K 具有（）功能。
 (
防溜逸报警
(
正确答案
) 
警醒报警
(
正确答案
)
 
手柄防溜报警
轴温报警
(
正确答案
)
)
答案解析：《工务轨道车运行控制设备（G 对 K）司机操作手册》（V1.5 版本） 第七章

119. 正常监控模式下，机车信号为允许信号（HB 码除外），轨道车经过应答器组确定位置，收到的应答器组信息全，且包含(）时，DMI 界面弹出“允许提速请确认！”提示框并语音提示，司机选择确认后，G 对 K 进入提速状态，
 (
区段限速信息
临时限速信息
(
正确答案
)
轨道区段信息
(
正确答案
) 
线路坡度信息
(
正确答案
)
)
答案解析：《工务轨道车运行控制设备（G 对 K）司机操作手册》（V1.5 版本） 第七章

120. 车钩缓冲装置具有（ ）的功能。
 (
传递
连接
(
正确答案
) 
牵引
(
正确答案
)
缓冲
(
正确答案
)
)
答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第四章

121. G 对 K 在()，速度大于 20km/h 时，运行 2 分钟没有任何操作，G 对 K 启动警醒控制。
 (
正常监控模式
(
正确答案
) 
区间作业编组
区间作业进入
(
正确答案
)
区间作业返回
(
正确答案
)
)
答案解析：《工务轨道车运行控制设备（G 对 K）司机操作手册》（V1.5 版本） 第七章

122. G 对 K 在()故障时，G 对 K 发出故障报警，提醒司机切换隔离开关，并切断 G
对 K 电源。当报警时间达到 3 分钟时，G 对 K 实施紧急制动。
 (
UPS 
电源单元
(
正确答案
)
制动系统
(
正确答案
)
主控记录单元故障
(
正确答案
)
电源单元
(
正确答案
)
)
答案解析：《工务轨道车运行控制设备（G 对 K）司机操作手册》（V1.5 版本）
第八章

123. 带电业中由施工环境作业条差，不安因素随施工项目和作业过程变化而变化， 事故隐患较多。根据事故致因理论，事故致因因素包括（ ）主要方面。
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