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	建设项目名称
	1 万吨/年环保型体育弹性体科技成果转化项目

	项目代码
	2312-371481-89-01-665506

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市乐陵市科技创新创业园挺进西路北侧五金模具产业园 1 幢 112 号

	地理坐标
	（ 117 度 10 分 34.1651 秒， 37 度 45 分 12.026 秒）

	国民经济行业类别
	C2916 运动场地用塑胶制造
	建设项目行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29 中 52、橡胶制品业 291 中其他

	

建设性质
	新建（迁建）
· 改建
□扩建
· 技术改造
	
建设项目申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
· 重大变动重新报批项目

	项目审批
（核准/ 备案）部
门（选填
	
乐陵市行政审批服务局
）
	
项目审批（核准/ 备案）文号（选填）
	
2312-371481-89-01-665506

	总投资
（万元）
	2560.00
	环保投资（万元）
	10.00

	环保投资占比（%
	）	0.39
	施工工期
	2 个月

	是否开工建设
	否
是： 	
	用地（用海） 面积（m2）
	2318

	专项评价设置情况
	
无

	规划情况
	乐陵市科技创新创业园于 2014 年 10 月经德州市人民政府批准设立，归乐陵市经济开发区管理。

	
规划环境影响评价情况
	（1） 规划名称：乐陵市科技创新创业园环境影响报告书
（2） 审批机关：原德州市环境保护局
（3）审查日期及文号：2015 年 7 月 17 日，德环审[2015]265 号
（1） 规划名称：乐陵市科技创新创业园规划环境影响跟踪评价报告书
（2） 审批机关：德州市生态环境局
（3）审查日期及文号：2023 年 4 月 21 日，德环审[2023]29 号

	规划环境
影
	1、与乐陵市城市总体规划符合性分析
项目位于山东省德州市乐陵市科技创新创业园挺进西路北侧五金模具产业园 1 幢 112 号，项目地理位置图见附图 1，根据《山东省乐陵市城市总体规
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	响评价情况
	划（2018-2035）》可知，项目用地为工业用地，乐陵市城市总体规划图见附图 5。项目符合乐陵市城市总体规划要求。
2、与乐陵市科技创新创业园园区规划符合性分析
本项目位于山东省德州市乐陵市科技创新创业园挺进西路北侧五金模具产业园 1 幢 112 号，根据乐陵市科技创新创业园规划可知，园区范围为东至汇源大街、南至挺进西路、北至韩家村以南、西至张库史沟，总面积 7.29km2。本项目位于乐陵市科技创新创业园园区范围内，用地为二类工业用地，符合园区规划。乐陵市科技创新创业园园区规划图见附图 6.
3、与乐陵市科技创新创业园规划环境影响报告书及审查意见符合性分析
根据《乐陵市科技创新创业园规划环境影响跟踪评价报告书》，园区功能定位：将园区打造成乐陵市新型工业化的示范区，乐陵市装备制造业基地，努力建成科学技术先进、制造能力强大、配套功能完善、生态环境优美的高新产业园区。
产业定位：充分依托乐陵市及乐陵经济开发区现有产业基础，通过适度延仲产业链条、拓展产品种类、促进产品升级，重点发展：五金装备制造产业、体育装备制造产业、节能环保材料及农副产品加工产业。
根据《乐陵市科技创新创业园规划环境影响跟踪评价报告书》，园区入区行业控制级别见表 1-1。
表 1-1	乐陵市科技创新创业园入区行业控制级别表

	
	
	行业类别
	行业小类
	控制类别
	

	
	
	
C34 通用设备制造业
	金属加工机械制造
	★
	

	
	
	
	通用零部件制造
	★
	

	
	
	
	锅炉及原动设备制造
	
	

	
	
	




C35 专用设备制造业
	采矿、冶金、建筑专用设备制造
	●
	

	
	
	
	化工、木材、非金属加工专用设备制造
	★
	

	
	
	
	食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制
造
	★
	

	
	
	
	纺织、服装和皮革加工专用设备制造
	●
	

	
	
	
	电子和电工机械专用设备制造
	★
	

	
	
	
	农、林、牧、渔专用机械制造
	●
	

	
	
	
	医疗仪器设备及器械制造
	★
	

	
	
	
	环保、社会公共服务及其他专用设备制造
	★
	



 (
— 
2
 
—
)
 (
— 
9
 
—
)

	
	
	


C38 电气机械和器材制造业
	电机制造
	●
	

	
	
	
	输配电及控制设备制造
	●
	

	
	
	
	电线、电缆、光缆及电工器材制造
	●
	

	
	
	
	电池制造
	
[image: ]
	

	
	
	
	家用电力器具制造
	★
	

	
	
	


C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
	计算机制造
	●
	

	
	
	
	通信设备制造
	●
	

	
	
	
	雷达及配套设备制造
	×
	

	
	
	
	视听设备制造
	
[image: ]
	

	
	
	
	电子器件制造
	●
	

	
	
	
	电子元件制造
	●
	

	
	
	




C33 金属制品业
	结构性金属制造制造
	★
	

	
	
	
	金属工具制造
	★
	

	
	
	
	集装箱及金属包装容器制造
	●
	

	
	
	
	金属丝绳及其制品制造
	×
	

	
	
	
	建筑、安全用金属制品制造
	★
	

	
	
	
	金属表面处理及热处理加工
	●
	

	
	
	
	搪瓷制造制造
	
[image: ]
	

	
	
	
	金属制日用品制造
	★
	

	
	
	


C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业
	文教办公用品制造
	×
	

	
	
	
	乐器制造
	×
	

	
	
	
	工艺美术品制造
	×
	

	
	
	
	体育用品制造
	★
	

	
	
	
	玩具制造
	×
	

	
	
	
	游艺器材及娱乐用品制造
	×
	

	
	
	

C13 农副金属制品、机械和设备修理业
	谷物磨制
	★
	

	
	
	
	饲料加工
	●
	

	
	
	
	植物油加工
	●
	

	
	
	
	屠宰及肉类加工
	●
	

	
	
	
	蔬菜、水果和坚果加工
	★
	

	
	注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。
本项目为 1 万吨/年环保型体育弹性体科技成果转化项目，属于 C2916 运动场地用塑胶制造，经与园区主导行业及入园行业控制级别表对比，属于准许进入行业。根据乐陵市科技创新创业园规划图可知，用地为工业用地，符合园
区的总体规划。
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其他符合性分析
	（1）产业政策符合性分析

	
	本项目为 1 万吨/年环保型体育弹性体科技成果转化项目，查阅《产业结

	
	构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于该目录中的鼓励类、限制类

	
	和淘汰类，属于允许类项目，因此，项目建设符合国家产业政策。项目已取得

	
	山东省建设项目备案证明，见附件。

	
	（2）与鲁发改工业[2023]34 号符合性分析

	
	根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34

	
	号）中附件 1 规定的山东省“两高”项目管理目录（2023 版），本项目为 C2916

	
	运动场地用塑胶制造，不在两高项目管理目录中，因此不属于两高项目。目前

	
	企业已在山东省投资项目在线审批监管平台进行申报，并通过乐陵市行政审批

	
	服务局的确认，其项目代码为：2312-371481-89-01-665506。

	
	（3）本项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025 年)符合

	
	性

	
	表 1-2	与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划(2021-2025 年)符合性分析一

	
	览表

	
	
	《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025 年）》具体
要求
	工程情
况
	符合
性
	

	
	
	


补齐
	开展“污水零直排区”建设，控制城市面源污染。彻底摸清城市（含县城）管网底数，加快雨污分流改造，推进实现  整县域合流制管网清零。2025 年年底前，新建改造修复城区污水管网 5000 公里，改造城区雨污合流管网 3000 余公里，基本消除城市管网空白区和生活污水直排口。总结推  广“庆云经验”，以多元融资模式保障基础设施工程建设， 改善城市水环境质量。南四湖流域及水质不达标或不稳定  达标断面汇水区域提前 2 年完成管网补短板任务。开展城镇生活污水处理设施能力评估，优化生活污水处理厂布 局，提升污水处理能力并适度超前。2025 年年底前，新增污水处理能力 200 万吨/日以上。加强建制镇生活污水收集处理设施建设，并实现稳定运行，2025 年年底前，建制
镇生活污水处理率达到 75%以上。
	





生 产 废水、生活污 水 通过 市 政管 网 排入 乐 陵西 部 新区 污 水处理厂。
	
	

	
	
	城镇
	
	
	
	

	
	
	生活
	
	
	
	

	
	
	污水
	
	
	符合
	

	
	
	治理
	
	
	
	

	
	
	设施
	
	
	
	

	
	
	短板
	
	
	
	

	
	
	推动
	严守水质“只能变好、不能变差”底线，各市梳理河流水质指数和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。按照“短期长期结合、治标治本兼顾”的原则，突出重点区域、重点河湖库、重点因子、重点时段污染管控，制定专项推进方案。建立重点河湖水质改善省级驻点帮扶机制，组建帮扶团队，现场驻点指导，
精准制定“一河一策”，聚力解决突出水生态环境问题。
	
	
	

	
	
	地表
	
	
	
	

	
	
	水环
	
	
	
	

	
	
	境质
	
	
	符合
	

	
	
	量持
	
	
	
	

	
	
	续向
	
	
	
	

	
	
	好
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(4) 与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025 年）》符合性分析
表 1-3	项目与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025 年）》符合性分析一览表
	《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025
年）》具体要求
	工程情况
	符合性

	
	每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省 1415 家土壤污染重点监管单位
在 2021 年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管 单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查， 2025 年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方 案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格 控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境 部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发 放和变更时应予以载明。生态环境部门每年选 取不低于 10%的土壤污染重点监管单位开展
周边土壤环境监测。
	
项目生产车间液
	

	
	
	体物料储存区、危
	

	加强土
	
	险化学品间、循环
	

	壤污染
	
	水池、危废间及污
	

	重点监
管单位
	
	水输送管线均采
取严格的防渗措
	符合

	环境监
	
	施，对土壤污染较
	

	管
	
	小，固体废物无外
	

	
	
	排情况，满足要
	

	
	
	求。
	

	
	持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，
2021 年年底前，逐一核实纳入涉整治清单的
53 家企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清
	





项目不属于重金属污染行业，满足标准要求。
	

	
	单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实
	
	

	提升重
	施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染
	
	

	金属污
染防控
	物排放。开展涉铊企业排查整治。
以矿产资源开发活动集中区域为重点，加强尾
	
	符合

	水平
	矿库环境风险隐患和矿区无序堆存历史遗留
	
	

	
	废物排查整治。对尾矿库进行安全评估，分类
	
	

	
	制定风险管控提升工程方案。稳妥推进尾矿资
	
	

	
	源综合利用，鼓励企业通过尾矿综合利用减少
	
	

	
	尾矿堆存量。以氰化尾渣为重点，在烟台等市
开展“点对点”利用豁免管理试点。
	
	

	
	深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转
	
	

	
	运体系。严格落实《山东省城市生活垃圾分类
	
	

	加强固体废物环境管理
	制度实施方案》，完善垃圾分类标识体系，健 全垃圾分类奖励制度。2025 年年底前，各市基本建成生活垃圾分类处理系统。推进生活垃圾 焚烧处理等设施建设和改造提升，优化处理工 艺，增强处理能力。城市生活垃圾日清运量超 过 300 吨地区基本实现原生生活垃圾“零填
埋”。扩大农村生活垃圾分类收集试点。
	项目对土壤污染极小，固体废物无外排情况，满足标准要求。
	

符合


(5) 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》符合性
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	表 1-4 项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》符

	
	合性分析

	
	
	《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》
具体要求
	工程情况
	符合性
	

	
	
	














淘汰低效落后产能
	聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工 8 个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准， 按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业， 分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025 年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将 500 万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到 20 家以内，单厂区焦化产能 100 万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500 吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。（省工业和信息化厅、省发展改革委牵头，各市、县[市、区]人民政府落实。以下均需各市、县[市、区]人民政府落实，不再列出）按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）严格项目准入， 高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未
纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油
	




本项目属于运动场地用塑胶制造项目，不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工 8 个重点行业，不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类项目，不属于三高项目，不属于落后产能项目。
使用先进设备和工艺，符合标准要求。
	















符合
	

	
	
	
	气项目，一律不得建设。
	
	
	

	
	
	





实施
VOCs
全过程污染防治
	实施低 VOCs 含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、 包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。2025 年年底前， 各市至少建立 30 个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低 20、15 个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降 20%。2021 年年底前，完成现有 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025 年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化
装载废气收集治理，2022 年年底前，万吨级以上
	本项目有机废气主要为原料中有机成分挥发产生。项目不涉及表面涂装。搅拌过程全密闭，原料采用桶装，通过管道输送至搅拌机，抽真空废气和冷却不凝气通过管道输送至废气处理系统。
	







符合
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	原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025 年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回
收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确
	
	
	

	
	
	
	定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自
	
	
	

	
	
	
	动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加
	
	
	

	
	
	
	油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、 规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升 LDAR 质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年 O3 污染高发季前， 对 LDAR 开展情况进行抽测和检查。2023 年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建
立统一的 LDAR 信息管理平台。
	
	
	

	
	
	
	坚持依法治污，综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送拘留等手段，依法从严处罚环境违法行为。加大省级生态环境保护督察力度。 建立对重点排放源监测或检测结果的全程留痕、信息可追溯机制。严厉打击不正常运行废气治理设施等环境违法违规行为。对企业自动监测监控设备运行情况开展专项检查，严厉打击自动监测监控设备不正常运行和数据造假等违法行为；对排污单位和第三方机构、人员参与弄虚作假的， 分别依法追究责任。严格禁止以各种形式干扰空气质量监测站正常运行行为。各级政府要将秸秆禁烧纳入年度工作重点，着重压实乡镇（街道） 禁烧责任；积极探索创新巡查方式和手段，加强重点时段、重点区域的执法巡查，从严查处行政区域内“第一把火”。按照生态环境部部署，对已发排污许可证质量开展复核。建立以排污许可数据为基础的“双随机、一公开”数据库，将排污许可证与执行报告作为执法检查的重要依据。加强排污许可证后管理，开展排污许可专项执法检查，
落实排污许可“一证式”管理。
	




生产废水和生
	
	

	
	
	
	
	活污水通过市
	
	

	
	
	
	
	政管网排入乐
	
	

	
	
	
	
	陵西部新区污
	
	

	
	
	加强大
	
	水处理厂。项
	
	

	
	
	气环境
	
	目无废水直接
	符合
	

	
	
	监管
	
	外排。噪声经
	
	

	
	
	
	
	减震、隔声后
	
	

	
	
	
	
	达标排放，固
	
	

	
	
	
	
	废无外排，满
	
	

	
	
	
	
	足标准要求。
	
	

	
	（6）“三线一单”符合性分析

	
	根据 2021 年 6 月 28 日德州市人民政府印发的《德州市“三线一单”生态

	
	环境分区管控方案》（德政字〔2021〕19 号）和 2023 年 4 月 7 日德州市生态

	
	环境保护委员会办公室印发的《关于德州市“三线一单”生态环境分区管控方

	
	案 2022 年度更新内容的通知》（德环委办字〔2023〕8 号），本项目位于乐

	
	陵市科技创新创业园，纳入乐陵经济开发区管理，乐陵经济开发区工业区属于

	
	重点控制区，三线一单符合性分析如下：
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	表 1-5	项目与德环委办字〔2023〕8 号文符合性分析一览表

	
	
	“三线一单”内容
	项目符合性
	

	
	
	
	
根据《关于德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容的通知》（德环委办字〔2023〕8 号），项目所在区域乐陵市的生态保护红线区包括：两河三堤地方级湿地自然 公园周边区域、德州马颊河地方级湿地自然公园
（试点）、丁坞水库、马颊河、山东跃马河国家湿地自然公园（试点）、杨安镇水库、跃丰河。
	根据德州市“三区三线”
	

	
	
	
	
	划定方案，项目在城镇开
	

	
	
	
	
	发边界范围内，不涉及生
	

	
	
	
	
	态保护红线和永久基本农
	

	
	
	生态保
	
	田，因此项目建设符合生
	

	
	
	护红线
	
	态保护红线规定要求，符
	

	
	
	
	
	合生态保护红线及生态空
	

	
	
	
	
	间保护要求。
	

	
	
	
	
	乐陵市国土空间总体规划
图见附图 7.
	

	
	
	
	到 2025 年，全市 PM2.5 浓度进一步下降，达到
45μg/m3。
到 2035 年，全市大气环境 PM2.5 浓度达到国家环境空气质量标准的要求，即 35μg/m3。
将工业园区等大气污染物高排放的区域，影
	


根据表 2.1-1 德州市大气环境质量管控分区汇总表，项目区为大气环境高排放重点管控区，根据
《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34 号）中附件 1 规定的山东省“两高”项目管理目录（2023 版），本项目不在“两高” 名录内，不属于两高项目。并将严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测和排污许可等环保制度，符合政策要求。
	

	
	
	
	响空气质量的布局极敏感区，静风或者风速较小
	
	

	
	
	
	的污染聚集极脆弱区以及人群密集的受体敏感
	
	

	
	
	

大气环境质量
底线
	区， 识别为大气环境重点管控区， 总面积
2208.16km2，占市域面积的 21.32%。管控要求： 高排放区：执行《区域性大气污染物综合排
放标准》（DB37/2376）规定的重点控制区标准。
该区域为大气环境存量污染源重点治理和新增
	
	

	
	
	
	污染源严格管控区域，根据区域产业性质和污染
	
	

	
	
	
	排放特征实施重点减排。控制工业园及产业聚集
	
	

	
	
	
	区发展规模，严格控制火电、石化、化工、冶金、 钢铁和建材等“两高一资”项目建设（具体按主管
部门要求执行），建设项目主要污染物总量指标
	
	

	
	
	
	等量或减量替代，持续降低园区内污染物排放总
	
	

	
	
	
	量。新上天然气锅炉配套低氮燃烧设施。严格落
实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三 同时”、在线监测和排污许可等环保制度。
	
	

	
	
	
	通过分析水环境功能区划、德州市水污染防治控
	
	

	
	
	
	制单元达标方案中目标、指标的要求，根据水体
	
	

	
	
	
	功能，提出覆盖全流域的水环境质量目标。近期
	
	

	
	
	
	以现状水质和目标可达性为依据，结合水污染防
	本项目所在水环境质量管
	

	
	
	
	治控制单元达标方案设定底线目标，未列入达标
	控区控制单元名称为市中
	

	
	
	
	方案的断面原则上按上游干流、支流水质不低于
	街道控制单元，主要河流
	

	
	
	水环境质量底线
	下游干流断面水质目标设置；远期主要以环境功 能区划和目标可达性为依据设定。到 2025 年， 全市水环境质量进一步改善，县级及以上集中式 饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类，水功能区 水质全面达标，省级及以上考核断面达到或优于 Ⅲ类的水体断面达到 15%左右，稳定达到或优于IV 类水体断面超过 50%。
到 2035 年，全市水环境质量总体改善，省级及
以上考核断面稳定达到或优于Ⅲ类的水体断面
	为跃马河，属于水环境工业污染重点管控区，项目不属于涉及高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目，满足重点管控区的管控要求。
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	达到 30%左右，稳定达到或优于 IV 类水体断面超过 80%，城乡全面消除黑臭水体，乡镇级及以上集中式饮用水源地水质全部达到或优于 III
类，水生态系统实现良性循环。
	
	

	
	
	
	水环境重点管控区管控要求：管控要求：涉及高
	
	

	
	
	
	耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建
	
	

	
	
	
	设项目从严审批，禁止新建、改扩建不符合国家
	
	

	
	
	
	产业政策严重污染水环境的落后产能，禁止建设
	
	

	
	
	
	加剧环境质量超标的建设项目。对造纸、焦化、
	
	

	
	
	
	氮肥、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、
	
	

	
	
	
	农药、电镀等重点行业（国家鼓励发展的除外）
	
	

	
	
	
	实行主要污染物排放等量或减量置换。
	
	

	
	
	
	加快城镇污水处理设施建设，城区和建制镇应实
	
	

	
	
	
	现生活污水集中处理，同时，加强配套管网建设
	
	

	
	
	
	和改造，新区建设全部按照雨污分流实施，推进
	
	

	
	
	
	老城区旧有市政雨污管网的雨污分流城镇排水
	
	

	
	
	
	系统改造建设。整治建成区黑臭水体，采取控源
	
	

	
	
	
	截污、内源治理、封盖导流、清淤疏浚、生态修
	
	

	
	
	
	复等技术，制定实施方案和整治计划。
	
	

	
	
	
	到 2025 年，全市土壤环境质量稳中向好，农用
地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤
	



本项目属于建设用地重点管控单元：应按要求建立一企一档，在风险源周边设置土壤监测点位，定期进行土壤污染物监测，在风险源和厂区周边设置长期地下水监测井，定期监测地下水水质。
	

	
	
	



土壤环境风险防控底线
	环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率 达到 92%以上，污染地块安全利用率达到 93% 以上。
到 2035 年，受污染耕地安全利用率达到 97%以上，污染地块安全利用率达到 97%以上，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。建设用地重点管控单元：在一企一档的基础上在
风险源周边设置土壤监测点位，定期进行土壤污
	
	

	
	
	
	染物监测，在风险源和厂区周边设置长期地下水
	
	

	
	
	
	监测井，定期监测地下水水质；对于已明确存在
	
	

	
	
	
	土壤污染的建设用地，应依照相关标准及技术要
	
	

	
	
	
	求开展风险评估、确定风险水平，并明确应修复
	
	

	
	
	
	治理措施。
	
	

	
	
	
	
	本项目不开采地下水，水
	

	
	
	资源利用上线
	包括能源资源利用上线、水资源利用上线、土地 资源利用上线、岸线资源
	资源等消耗较小，不新占
用土地，不涉及占用岸线资源，符合资源利用上线
	

	
	
	
	
	要求
	

	
	
	

德州市
	禁止开发建设活动的要求：
1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》规定的限制类和淘汰类工艺、技术、装备及产品的 生产项目。
2、禁止新建光气生产项目（不含延长产业链项目）。
3、禁止新建有色金属冶炼项目（不含压延加工）。
4、禁止新建再生铅项目。
5、禁止新建石棉制品项目。
6、禁止开采深层地下水的取水项目（饮用水按
	
	

	
	
	生态环
境准入
	
	本项目属于 1 万吨/年环保
型体育弹性体科技成果转
	

	
	
	清单
	
	化项目，不属于禁止开发
	

	
	
	（总
	
	建设项目内
	

	
	
	则）
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	照相关要求执行）。
7、禁止新建石灰窑、粘土砖瓦窑项目。
8、禁止钢铁、平板玻璃、水泥（含熟料生产和
粉磨站，资源综合利用除外）、铸造、生活垃圾
	
	

	
	
	
	填埋（含扩建）等行业新增产能项目。
9、禁止新建、改建（新增设备和产能）及扩建不符合国家和省有关危险化学品生产、储存的行
	
	

	
	
	
	业规划和布局的生产项目。
10、禁止新（扩）建集中处置焚烧设施（年危险
废物产生量大于 5000 吨的企业自建配套焚烧设施除外）和填埋场项目；对于其他已建及在建的
	
	

	
	
	
	危险废物利用处置能力接近饱和或过剩的危险
	
	

	
	
	
	废物类别，禁止新（扩）建该类别危险废物利用
	
	

	
	
	
	处置设施项目。
11、禁止新（扩）建废矿物油综合利用项目。
	
	

	
	表1-6	与德州市各区县生态环境准入清单（乐陵经济开发区工业区）符合性

	
	分析一览表

	
	
	“三线一单”内容
	符合性
	

	
	
	
	乐陵经济开发区工业区：重点管控单元（编码：ZH37148120003）
	

	
	
	
	空间布局约束
	1. 执行全市空间布局约束要求。
2. 跃马河湿地公园保护范围内不得进行与管理维护 无关的建设活动。
3. 满足开发区规划环评产业准入要求。
4. 控制电镀行业工业项目建设，禁止印染、制浆造纸、
制革等工业项目建设，限制废气污染物、废水污染物
	项目用地性质为工业用地，不属于限制级别的项目，不属于机制砂、机制石子项
目，不属于高污
	

	
	
	
	
	排放较大的工业项目建设，禁止机制砂、机制石子项
	染、高水耗、高
	

	
	
	
	
	目建设。
5. 控制高耗水、高耗能（特别是煤炭）工业项目建设。
	环境风险项目，
符合要求。
	

	
	
	德州
市生态环境准入清单
（单元）
	
	
	
	

	
	
	
	





污染物排放管控
	1. 执 行 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》
（DB37/2376)（包括有分区要求的行业标准）规定的重点控制区排放标准。
2. 严格控制 VOCs 排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB37/ 2801）。涉 VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822）》。工业涂装等行业执行《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》，推行源头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs)废气收集与治理，建设有效的废气收集系统和 VOCs 处理设施。重点排放源 VOCs 处理效率达到 80%以上。
3. 执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》标准。排入集中污水处理设施的工业企业，所排 废水经预处理后须达到集中处理要求。对影响集中污 水处理设施出水稳定达标的企业进行生产工艺和污染
治理设施升级改造，确保集中污水处理设施出水稳定
	项目排放的颗粒物满足《区域性大气污染物综合排 放 标 准 》
（DB37/2376)，
VOCs 满足《挥发性有机物排放标准》（ DB37/ 2801）。处理效
率不低于 90%； 废水全部经市政
	

	
	
	
	
	
	污水管网排入乐
	

	
	
	
	
	
	陵西部新区污水
	

	
	
	
	
	
	处理厂；固废合
	

	
	
	
	
	
	理处置不外排。
	

	
	
	
	
	
	各项污染物达标
	

	
	
	
	
	
	排放，符合标准
	

	
	
	
	
	
	要求。
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	达标。
	
	

	
	
	
	






环境风险防控
	1. 建立健全环境风险管控体系，编制应急预案，建设环 境应急管理机构、专职环境救援机构；按照应急预案 要求组织演练。
2. 涉及有毒有害气体的企业应制定并落实监测计划，开 发区应具备相应的自行监测能力。
3. 按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物 资。
4. 环境高风险企业（《突发环境事件风险评估报告》中 风险等级为较大或重大的企业）应向保险公司投保环 境污染责任保险。主动公开生态环境相关信息。
5. 开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医院、居 民集中区等敏感点的距离应当符合安全、卫生防护等 有关要求。危险化学品生产和储存装置安全防护距离 测算参考《危险化学品生产和储存装置外部安全防护 距离确定方法》（GB/T37243)。
6. 对从业和管理人员进行环境和安全专业教育，提高环
境防控和安全意识以及技术素养，形成与园区环境和 安全风险相匹配的管理能力和管理水平。
	








项目各项污染物达标排放，符合标准要求。
	

	
	
	
	资源开发效率
要求
	1. 现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平 应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升级 改造。
2. 推进重点企业清洁生产审核。
3. 提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率，提高再生水利用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗量。  4.开展国家生态工业示范园区建设。
	
项目无有毒有害物质的使用，均使用少污染辅料，不涉及标准限制要求，符合标准要求。
	

	
	[bookmark: 由上表可知，项目建设符合《关于德州市“三线一单”生态环境分区管控方案2022年度]由上表可知，项目建设符合《关于德州市“三线一单”生态环境分区管控方案 2022 年度更新内容的通知》（德环委办字〔2023〕8 号）要求。
[bookmark: (7)与《山东省十四五生态环境保护规划》符合性](7)与《山东省十四五生态环境保护规划》符合性
表 1-7 项目与《山东省十四五生态环境保护规划》符合性分析

	
	
	《山东省十四五生态环境保护规划》具体要求
	工程情况
	符合性
	

	
	
	




第二节加快产业结构调整
	坚决淘汰落后动能.严格落实«产业结构调整指导目录»,加快推动“淘汰类” 生产工艺和产品退出.精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等 8 个重点行业,加快淘汰低效落后动能.进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准,各市制定具体措施,重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业, 分类组织实施转移、压减、整合、关停
任务,推动低效落后产能退出。
	本项目属于 C2916 运动场地用塑胶制造，不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等 8 个重点行业，不属于
《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类项目，不属于落后产能项目。使用先进设备和工艺，符合标准要求。
	





符合
	

	
	
	
	严把准入关口.坚持环境质量“只能更
好,不能变坏”的底线,严格落实污染物
	本项目属于新建，不属于
钢铁、地炼、焦化、煤电、
	符合
	



 (
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—
)
 (
— 
11
 
—
)

	
	
	
	排放总量和产能总量控制刚性要求.实施“四上四压”,坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整 压散”.“两高”项目确有必要建设的,须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求,新 (改、扩)建项目要减量替代,已建项目要减量运行.依据国家相关产业政策,对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求,确保产能总量只减不增.原则上不再审批新建煤矿项目.严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入,严禁新
增水泥熟料、粉磨产能.
	电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业，不属于水泥熟料、粉磨行业。
	
	

	
	
	
	着力提高工业园区绿色化水平.提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平, 深入推进园区循环化改造.加快生态工业园区建设,将生态工业园区建设作为园区发展考核的重要内容,对获得国家和省级命名的生态工业园区予以政策支持,推动园区公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等.2025 年年底
前,生态工业园区比例力争达到工业园区的 50%以上.
	



本项目属于 C2916 运动场地用塑胶制造，位于乐陵市科技创新创业园内，已进行规划环评
	





符合
	

	
	
	
	大力推进清洁生产.加强项目建设和产品设计阶段清洁生产.新(改、扩)建项目进行环境影响评价时,应分析论证原辅料使用、资源能源消耗、资源综合利用、厂内外运输方式以及污染物产生与处置等,对使用的清洁生产技术、工艺和设备进行说明,相关情况作为环境影响评价的重要内容.鼓励企业在产品和包装物设计时充分考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响,优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案.严格执行产品能效、水效、能耗限额、污染物排放等标准.强化重点用能单位节能管理,实施能量系统优化、节能技术改造等重点工程.开展重点行业和重点产品资源效率对标提升
行动,实施能效、水效“领跑者”制度。
	






本项目严格落实清洁生产制度，主要采用的能源为水、电、液化气，均为清洁能源，且用量较小。
	








符合
	

	
	
	
第三节深化能源结构调整
	实施终端用能清洁化替代.完善清洁能源推广和提效政策, 推行国际先进的能效标准,加快工业、建筑、交通等各用能领域电气化、智能化发展,推行清
洁能源替代.按照集中使用、清洁 利用原则,重点削减小型燃煤锅炉、民用散
	
本项目不涉及燃煤，主要采用的能源为水、电、液化气，均为清洁能源，且用量较小。
	


符合
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	煤与农业用煤消费量.对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉 窑, 实施清洁低碳能源、工厂余热、电力热力等替代.实施乡村清洁能源建设工程.加大农村电网建设力度,全面巩固提升农村电力保障水平.推进燃气下乡, 支持建设安全可靠的乡村储气罐站和 微管网供气系统.加强煤炭清洁化利用. 发展农村生物质能源.   持续推进清洁取暖,扩大集中供热范围,因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式,2025 年年底前, 清洁取暖率提高到 80%以上。2025 年年底前,基本完成农村取暖、养殖业及农副
产品加工业燃煤设施清洁能源替代.
	
	
	

	
	
	






第十章强化风险防控严守生态环境底线
	严格环境风险预警管理.建立健全由风险源、风险源聚集区河流下游临近断面和省、市、县三级出境河流断面组成的环境风险预警监测网络,开展分级定期监测,严格落实报告制度,及时发现和有效处置水环境风险隐患.建设水源地水质在线生物预警系统和黄河流域水环境风险预警平台.协同推进重点区域流域海域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复,建设生态环境综合整治和风险防控示范工程.完善山东省固体废物和危险化学品信息化智慧监管系统,实现企业申报、关键环节跟踪等功能, 加强危险废物产生、收集、贮存、转运、利用处置全过程监控,及时发现和防范苗头性风险.强化化工园区环境风险防控,全省化工园区基本建成环境
风险预警体系.
	






本项目将严格落实环境风险管理，强化风险管理， 落实应急预案制度。在落实上述措施后，项目风险较小，可防可控。
	









符合
	

	
	[bookmark: (8)与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性](8)与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》符合性
表 1-8 项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》符合性分析

	
	
	“四增四减”三年行动	方	案
（2021~2023 年）
	
要求
	
项目符合性
	

	
	
	






深入调整产业结
	淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、 能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电 水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类
组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快 淘汰低效落后产能。
	本项目不属于落后
、产能，符合国家产业政策。项目建设符合达标排放、总
量控制要求
	

	
	
	
	严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须
首先满足 环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等
	本项目不属于重大
建设项目，符合国家法律法规、产业
	



 (
—
 
16
—
)
 (
— 
13
 
—
)
构	量替代是例外”的总量控制刚性要求。
推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、

政策要求
本项目不属于左栏

 (
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)
 (
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—
)
有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标， 中重点行业，污染
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)
实施减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮 胎、煤炭、化工等行业产能布局。

物排放少
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深入调整能源结构

坚决培育壮大新动能。聚焦新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等优势产业和未来产业，推动新兴产业壮大规模、增量崛起，构建高质量发展新引擎。 严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁 能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现
新增能源需求主要由清洁能源供给。
持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组， 在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量 30 万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清 洁高效煤电机组。

本项目为 C2916 运动场地用塑胶制造，符合国家产业政策

本项目使用电能、液化气和水，不涉及燃煤


本项目不涉及燃煤
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)
提高能源利用效率。全面提高工业、公共机构、本项目不属于重点
商贸流通、农业农村、重点用能单位等领域能
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深入调整运输结构








深入调整农业投入与用地结构

源利用效率。
壮大清洁能源规模。围绕省委、省政府“三个 1/3” 能源结构调整目标，聚焦可再生能源、核能、省外来电、天然气“四大板块”，加快清洁能源开 发利用。
提升综合运输效能。 减少移动源污染排放。增加绿色低碳运输量。
减少化肥使用量。深入推广测土配方施肥，在
粮食主产区、果菜茶优势产区等重点区域，大力普及测土配方施肥技术，推广应用配方肥 强化农药使用管理。加强农药规范化生产与管理，健全农药追溯系统，严禁生产甲胺磷等国家禁止生产农药,严禁经营和使用禁用农药，严 格控制使用剧毒高毒高风险农药，全面建立实施剧毒高毒农药定点经营和实名购买制度，加大违法违规使用农药执法力度。
提高绿色生态用地质量。选择畜牧大县整县开 展绿色种 养循环农业试点，促进粪肥就地消纳、就近还田利用；积极推广秸秆粉碎还田、 快速腐熟还田等技术。

用能单位

本项目使用电能、液化气和水


本项目采用公路运输，运输量小








项目不涉及左栏内容

 (
—
 
16
—
)
 (
— 
15
 
—
)
加强施工工地生态管控。做好城市建筑、市政、项目不涉及左栏内
公路、水利等施工场地扬尘精细化管控。	容
（9） 《山东省环境保护条例》符合性分析
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 (
山东省环境保护条例内容
项目基本情况
符合性
第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、
制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电
镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重
项目不属于该类
禁止建设项目。
符合
污染环境的生产项目。
第四十三条各级人民政府应当推进绿色低碳发展，制定循
项目采取合理有效的环保措施后
对环境影响较 小。
环经济、清洁生产、环境综合治理、废弃物资源化等政策
措施，加强重点区域、重点流域、重点行业污染控制，鼓
符合
励、支持无污染或者低污染产业发展，提高资源利用效率，
减少污染排放。
第四十四条各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应
本项目位于乐陵
市科技创新创业
园内，已进行规
划环评。
当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套
管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施
以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护
制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产
符合
业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工
业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等
方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚
区。
第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者
企业在运营期严格落实本报告提出的环保治理措施，污染物达标排放。
其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、
恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐
射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准
和重点污染物排放总量控制指标。
符合
实行排污许可管理的排污单位，应按照排污许可证规定的
污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污
染物。
第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影 响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设
项目严格落实
“
三同时
”
制度， 根据环评要求建
环境保护设施、落实环境保护措施。
设环保设施，与
符合
环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时
主体工程同时设
投产使用。
计，同时施工，
同时投产。
)
	
	项目与《山东省环境保护条例》符合性分析见表 1-9。

	
	表 1-9	与《山东省环境保护条例》符合性分析

	
	















（10）项目选址合理性分析

	
	本项目位于山东省德州市乐陵市科技创新创业园挺进西路北侧五金模具

	
	产业园 1 幢 112 号，选址合理性分析见下表：

	
	表 1-10	项目地址选择合理性分析一览表

	
	
	项目分
析
	结 论
	

	
	
	土地利用规划符合
性
	项目租赁乐陵市经开投资开发有限公司的现成厂房，根据其土地证，项目为工业用地，根据乐陵市科技创新创业园规划图可知，用地为工业用地，
符合园区总体规划，根据乐陵市空间国土总体规划，项目位于城镇开发边
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	界内，不占用基本农田和生态保护红线，符合乐陵市总体规划的要求。同  时，项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中相应用地，也不属于《山东省禁止限制供地项目
目录及建设用地集约利用控制标准》中山东省禁止、限制供地项目用地。
	

	
	
	供水、供
电、供气
	项目用水主要为自来水，供电设施齐全，液化气采用液化气罐。
	

	
	
	交通运输
	本项目距离主干道汇源北大街和挺进西路较近，交通运输条件便利，地理
位置比较优越。
	

	
	
	外界环境对项目影
响
	本项目周围主要为企业，周围企业经采取污染防治措施后污染较小，均能  实现达标排放；本项目属于运动场地用塑胶制造行业，厂区周围企业主要
为中小型企业，无重大污染型企业。因此，周围环境对项目影响不大。
	

	
	
	
项目对外界环境影响
	本项目废气采取合理的治理措施后均达标排放；本项目对产生噪声的设备安装减振衬垫，采用建筑隔音、距离衰减等降噪措施，能实现厂界达标排放；项目生产废水和生活污水一起经市政污水管网排入乐陵西部新区污水处理厂。无废水直接外排，对区域地表水环境功能影响较小；本项目固废
得到资源化、合理化、无害化处理。本项目排放污染物均能实现达标排放，  对外界环境影响较小。
	

	
	
	对风景名
胜区的影响
	
本项目周围 500m 范围内无风景名胜区。
	

	
	
	环境敏感点
	本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物采取合理有效治理措施后，  均能实现达标排放，项目周围最近的敏感点为东南侧 190m 处的毛家村，
本项目的建设运行对周围敏感点环境影响较小。
	

	
	由以上分析可知，项目选址较为合理。
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[bookmark: 二、建设项目工程分析]二、建设项目工程分析

	




















建设内容
	
	一、项目由来
山东清体科技创新有限公司成立于2023年9月，法人张拥军，注册地址山东省德州市乐陵市郭家街道办事处五金工具产业园6号。本项目属于新建项目， 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29中52、橡胶制品业291中其他”项目，因此编制环境影响报告表。山东清体科技创新有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价任务，我单位接受委托后，立即组织相关技术人员对项目现场进行了踏勘， 按照国家相关法规和要求，编制完成了该项目环境影响评价报告表。
二、项目工程组成
（1） 项目名称：1 万吨/年环保型体育弹性体科技成果转化项目。
（2） 建设性质：新建
（3） 建设单位：山东清体科技创新有限公司。
（4） 建设地点：拟建项目位于山东省德州市乐陵市科技创新创业园挺进西路北侧五金模具产业园 1 幢 112 号，地理位置中心坐标为东经 117.176157、北纬 37.753341。具体建设地点见附图 1。
（5） 建设内容：拟建项目属于新建，租赁现有厂房，以聚醚多元醇、增塑剂、多异氰酸酯、扩链剂、重钙、滑石粉、氧化镁、色粉、助剂为主要原料， 采用复配工艺，年加工生产跑道弹性体 5000 吨、球场弹性体 5000 吨。
（6） 劳动定员及工作制：拟建项目劳动定员 10 人，年工作时间 300 天， 每天 8h。
拟建项目具体工程项目组成见表 2-1。
表 2-1	拟建项目工程组成一览表

	
	
	类别
	建设工程
	建设内容

	
	
	主体
工程
	生产车间
	租赁一座现成车间，长 48.3m、宽 48m、高 9.6m，建筑面积为 2318m2，
其中生产区位于厂房西北角，建设跑道弹性体和球场弹性体生产线

	
	
	辅助工程
	危废间
	位于车间内东南角，建筑面积 5m2，用于危险废物的暂时储存。

	
	
	
	办公室
	位于厂房南侧，3 层，每层 80m2，总建筑面积 240m2

	
	
	
	实验室
	用于成品检测
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产品及产量 
t/a
原辅料年用量 
t/a
聚醚
多元醇
环保
增塑剂
氰酸酯
扩链剂
重钙粉
滑石粉
色粉
氧化镁
助剂
产品
跑道材料
甲组
2000
1980
20
乙组
3000
925
20
1500
525
20
10
球场材料
甲组
1000
995
5
乙组
4000
1200
2000
700
30
50
20
)
	
	
	


储运工程
	原材料区
	一共分为 3 处，分别位于车间内北部、中部、南部，最北部为粉料
储存区，其余两处为液体桶装料储存区

	
	
	
	成品区
	2 处，位于车间内中部，用于成品的储存。

	
	
	
	包装桶存
放区
	液体原辅料产生的包装桶存放在包装桶存放区，用于成品的包装。

	
	
	
	危化品储
存间
	用于异腈酸酯的储存，日常储存量 2 桶，200kg/桶。

	
	
	

公用工程
	供水
	由园区自来水管网提供，年用水量量 936.8m3/a

	
	
	
	供电
	由园区供电管网提供，项目年用电量 13 万 kWh

	
	
	
	供热
	拟建项目混合搅拌器采用蒸汽供热，项目新上一台 500kg 蒸汽发生
器

	
	
	
	供气
	蒸汽发生器采用液化气为燃料，年用量23400kg/a，厂内设置2 个50kg
液化气罐

	
	
	






环保工程
	
废水治理
	水环式真空泵废水、制纯水废水、蒸汽冷凝水、地面清洁废水、循环冷却排污水与生活污水一起通过市政污水管网排入乐陵西部新区
污水处理厂

	
	
	
	


废气治理
	粉料上料产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过15m 高DA001 排气筒排放；
蒸汽发生器以液化气为燃料，配套低氮燃烧器，燃气废气通过 15m
高 DA002 排气筒排放；
混合搅拌器抽真空产生的有机废气与冷却产生的不凝气一同经两级活性炭吸附处理后通过 15m 高 DA003 排气筒排放。

	
	
	
	噪声治理
	项目选用低噪声设备，在噪声级较高的设备上加装消音、隔声装置

	
	
	
	
固废处理
	废包装袋收集后外售；废反渗透膜厂家回收；布袋除尘器集尘收集 后回用于生产；
废活性炭属于危险废物，委托资质单位处置；
生活垃圾委托环卫清运。

	
	
	（2）主要原辅材料及能源消耗
拟建项目各产品原辅料消耗见表 2-2，原辅料消耗汇总见表 2-3，主要原辅材料理化特性见表 2-4，动力消耗见表 2-5。
表 2-2	各产品主要原辅料消耗一览表
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序号
原料
年用量
/t
火灾危险性
运输
方式
储存方式
存储地点
最大
储量
1
聚醚多元醇
2125
丁类
汽运
200kg/
桶
原料区
20t
2
环保增塑剂
2975
丁类
汽运
200kg/
桶
原料区
20t
3
氰酸酯
25
丙类
汽运
200kg/
桶
中间仓库
0.4t
4
扩链剂
20
丙类
汽运
200kg/
桶
中间仓库
1t
5
重钙粉
3500
戊类
汽运
1000kg/
袋
粉料区
50t
6
滑石粉
1225
戊类
汽运
1000kg/
袋
粉料区
50t
7
氧化镁
50
戊类
汽运
1000kg/
袋
粉料区
10t
8
色粉
50
戊类
汽运
50kg/
袋
粉料区
5t
9
助剂
30
戊类
汽运
50kg/
桶
原料区
5t
)
	
	表 2-3	拟建项目原辅料消耗一览表
















表 2-4	主要原辅材料理化特性及危险特性

	
	
	序号
	名称
	物理化学性质
	

	
	
	
1
	
聚醚多元醇
	主要为甘油同环氧丙烷和环氧乙烷反应制得的分子量为 5000 的聚醚三醇， 常用于制造通用聚氨酯泡沫塑料、胶黏剂和弹性体等。无色至浅黄色油状液  体。相对密度(水=1):1.0-1.1 溶解性，聚醚多元醇的沸点通常在 200℃以上，
饱和蒸气压 0.3mmHg ( 20℃);不易溶于水，易溶于有机溶剂。
	

	
	
	

2
	
环保增塑剂
	一种浅黄色或无色透明粘稠液体，主要成分为 52#石蜡，沸点 300~550℃， 蒸气压 0.0±0.9 mmHg at 25°C。与聚氨酯相溶性较好，可以与有关酯类的物质进行混合，在混合之后可以形成一种增塑剂，另外，它还具有一定的阻燃作用和润滑的作用，甚至在必要的情况下，还可以起到一定的防腐作用。
	

	
	
	
3
	多异氰酸酯
	主要成分为 MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯），无色或略带微黄色的液体，相对密度(水-1)1.10-1.20g/cm，熔点:10-20℃，沸点 118-200℃，饱和蒸气压0.3mmHg ( 20℃)，溶于苯、甲苯、氯苯、硝基苯、丙酮、乙酸酯。
	

	
	
	

4
	


扩链剂
	采用新国标液体莫卡 CK-2023，新国标跑道专用扩链剂是一类专制为 PU 塑胶弹性体研发的固化扩链剂提高韧性、交联促进其有优越的效果环保无毒的  基础上完全取代(MOCA)莫卡，该材料是液体配方操作简便，能提高品质。此产品已通过广州质量监督检测研究院(检测:GB36246-2018 报告编号:建委
2023-04-0715)不含(MOCA)莫卡的新型环保扩链剂。产品外观：浅黄色至深琥珀色液体，水份≤0.02%，冰点：＜-17℃，粘度 500-800cps。
	

	
	
	5
	重钙
	重质碳酸钙简称重钙，是用优质的石灰石为原料，经石灰磨粉机加工成白色
粉体。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。
	

	
	
	6
	滑石粉
	白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味相对密度
2.7-2.8g/cm。熔点:800℃，本品在水、稀矿酸或稀氛氧化碱溶液中均不溶解
	
。

	
	
	
7
	
氧化镁
	白色无定型粉末。相对密度 3.26～3.43。无臭、无味、无毒。溶于酸和铵盐溶液,不溶于水和乙醇。在可见和近紫外光范围内有 强折射性。露置空气中易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，与水结合生成氢氧化镁，呈
微碱性反应，饱和水溶液的 pH 10.3。但极易溶于稀酸，极微溶于纯水，因
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 (
序号
名称
单位
消耗量
备注
1
水
m
3
/a
936.8
市政供水
2
电
Kwh/a
13 
万
市政供电
3
液化气
kg/a
23400
2 
个 
50kg 
液化气罐
)
	
	
	
	
	二氧化碳的存在而增加其溶解度，相对密度（d254）3.58。熔点 2852℃。沸
点 3600℃
	

	
	
	8
	色粉
	是一种有颜色的无机粉末物质，与原料混合后，制成各种不同颜色的产品。无机色粉具有耐候性、耐热性、无毒性、耐化学药品性。
	

	
	
	
9
	
助剂
	主要包括消泡剂、降粘剂、偶联剂、减水剂、防腐剂、抗老化剂、抗紫外线  剂等材料，液体、不易挥发，不参加反应，主要是用来改善产品性能。阴凉
保存。
	

	
	
	表 2-5	拟建项目能源消耗一览表






（3）设备情况
拟建项目主要生产设备情况见表 2-6：
表 2-6	拟建项目主要生产设备情况一览表

	
	
	序号
	名称
	数量
	参数
	单位
	备注

	
	
	1
	三轴混合搅拌器
	3
	5000L,sus304,电机功率
30/15kw
	台
	生产加粉料的产品

	
	
	2
	单轴混合搅拌器
	2
	5000L,sus304，电机功率7.5kw
	台
	生产纯液体

	
	
	3
	高速分散机
	1
	15KW 无极变速
	台
	

	
	
	4
	齿轮泵
	3
	12m3/h
	台
	

	
	
	5
	水环式真空泵
	2
	11KW，3300pa，1450r/min
	台
	

	
	
	6
	重力搅拌机
	1
	2T
	台
	

	
	
	7
	净水处理器
	1
	250L/h，配 2m3 储水罐
	台
	

	
	
	8
	蒸汽发生器
	1
	0.6t/h
	台
	

	
	
	9
	循环水泵
	2
	20m3/h
	台
	

	
	
	10
	一体式凉水塔
	1
	30m3/h
	台
	

	
	
	11
	布袋除尘器
	1
	
	台
	

	
	
	12
	活性炭吸附器
	1
	
	套
	

	
	
	（4）产品方案
拟建项目产品方案如下：
表 2-7	项目产品方案

	
	
	序号
	产品名称
	单位
	年产量（吨/年）
	备注
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	1
	环保型跑道弹性体
	甲组
	吨/年
	2000
	纯液体

	
	
	2
	
	乙组
	吨/年
	3000
	加粉料的液体

	
	
	3
	环保型球场弹性体
	甲组
	吨/年
	1000
	加粉料的液体

	
	
	4
	
	乙组
	吨/年
	4000
	纯液体

	
	
	5
	合计
	合计
	吨/年
	10000
	

	
	
	二、公用工程
[bookmark: （一）给水]（一）给水
拟建项目新鲜水耗量为 936.8m3/a，由园区自来水管网提供。项目用水主要包括生产用水和生活用水。其中生产用水包括水环式真空泵用水、蒸汽发生器用水、地面清洁用水、循环冷却系统补水。拟建项目生产设备清洗不用水，采用增塑剂清洗，清洗后作为原材料使用。
1、水环式真空泵用水
水环式真空泵年耗水量 9m3/a，采用自来水。2、蒸汽发生器用水
项目新上一台 600kg/h 蒸汽发生器，每小时最大蒸汽用量 500kg，每天最大运行 3 小时，产生的蒸汽供混合搅拌器使用，蒸汽不接触物料，换热后产生的蒸汽冷凝水排放。蒸汽每小时最大产生量 500kg，年使用 900h，则蒸汽产生量为 450t/a，则用水量为 450t/a，蒸汽发生器用水采用净水处理器处理后的纯净水，净水处理器采用反渗透处理工艺，出水率 75%，则新鲜水用量为 600m3/a。制纯水废水产生量为 150m3/a。
3、地面清洁用水
项目采用拖布清洁车间地面，用水量按 0.2L/次•m2，车间总面积 2318m2， 每 5 天清洁一次，则年用水量为 27.8m3/a，全部采用新鲜水。
4、循环冷却系统补水
本项目循环冷却水使用环节主要为生产线冷却用水， 循环水用量为30m3/h，每日运行约 2h。冷却水循环利用，损耗部分定期补充，项目循环水池封闭，蒸发量较少，其补水量按照循环水量的 1%计算，循环冷却水补水量为0.6m3/d(180m3/a)，采用新鲜水。
5、生活用水
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本项目劳动定员 10 人，职工生活用水按 40L/人·d 计算，则新鲜水消耗量为 0.4m3/d(120m3/a)，全部为新鲜水。
综上，拟建项目年新鲜水总用量为 936.8m3/a。
[bookmark: （二）排水]（二）排水
本按照“清污分流、雨污分流”原则设计排水系统。厂区雨水通过排水沟排至厂外，本项目雨水采用马路边沟结合地面汇集至雨水排水沟，最后排泄至厂外市政雨水管网。
拟建项目排水主要为水环式真空泵排水、蒸汽冷凝水、制纯水废水、地面清洁废水、循环冷却排污水和生活污水。
1、水环式真空泵排水
水环式真空泵排水量 9m3/a，通过园区污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂。
2、蒸汽冷凝水
拟建项目最大蒸汽用量为 450t/a，损耗约 10%，产生蒸汽冷凝水 405m3/a， 通过园区污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂。
3、制纯水废水
蒸汽发生器用水采用净水处理器处理后的纯净水，净水处理器采用反渗透处理工艺，出水率75%，新鲜水用量为600m3/a，则制纯水废水产生量为150m3/a，通过园区污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂。
4、地面清洁废水
地面清洁废水按用水量的 80%计，则废水产生量为 22.2m3/a，通过园区污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂。
5、循环冷却排污水
为了保证水质，循环冷却系统需定期排污，为了防止盐分累积，循环排水量约为循环水量的 0.5%，则循环冷却排水量为 0.3m3/d（90m3/a)，通过园区污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂。
6、生活污水
生活污水产生量按用水量的 80%计，则生活污水量为 0.32m3/d(96m3/a)，
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	经园区化粪池收集预处理后通过园区污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂。
综上，项目废水年产生量为 772.2m3/a。项目废水产排情况见表 2-8。
表 2-8	拟建项目给排水情况表

	
	序号
	用水环节
	用水量 m3/a
	废水量 m3/a
	处理方式
	备注

	
	1
	水环式真空泵用水
	9
	9
	通过园区污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂
	

	
	
2
	
蒸汽发生器用水
	
600
	555（蒸汽冷凝水 405m3/a、
制纯水废水 150m3/a）
	
	

	
	3
	地面清洁用水
	27.8
	22.2
	
	

	
	4
	循环冷却系统补水
	180
	90
	
	

	
	5
	生活用水
	120
	96
	
	

	
	合计
	936.8
	772.2
	--
	--

	
	
[image: ]
图 2-1	本项目水平衡图(单位：m3/a)
（3） 供电
拟建项目供电由园区市政供电网提供，供电能力、安全和可靠性均能满足本项目的需要，全年用电量为 13 万 kW·h/a。
（4） 供热
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	拟建项目混合搅拌器采用蒸汽加热，蒸汽自制，新上一台 500kg 的蒸汽发生器为生产供蒸汽，蒸汽发生器以液化气为燃料，年用量 23400kg/a，厂内设置 2 个 50kg 液化气罐。产生的蒸汽冷凝水排入市政污水管网。
三、总平面布置
本项目为新建，主要包括一座厂房和办公室，厂房内根据功能划分为生产区和仓库。其中生产区位于厂房西北角，厂房最北部为重力混料间、分散间、粉料储存区，东北角为实验室和厕所，厂房中部为包装桶存放区、成品区、液体原料区，厂房最南部为液体原料区。危废间、一般固废间、化学品间均位于厂房东南角。蒸汽发生器位于生产区北侧。布置比较紧凑，缩短了物料的运输
距离，节省了能耗，方便了生产管理。项目厂区总平面布置图见附图 2。

	












工艺流程和产排污环节
	拟建项目产品包括环保型跑道弹性体和环保型球场弹性体，每种都包括甲组、乙组两种，其中甲组为纯液体物料，乙组为含粉料液体物料。甲组采用单轴混合搅拌器生产，乙组采用三轴混合搅拌器生产。主要工艺相同，均为配料、搅拌器加温、加料、抽真空、搅拌、冷却、灌装等。本项目生产过程中聚醚多元醇和异腈酸酯不会同时加入，不进行聚醚多元醇和异腈酸酯聚合，购入原料中不在厂内进行混合预聚，生产中不涉及化学反应。主要生产流程及产污环节如下：
[image: ]

图 2-2	本项目生产工艺流程及产污环节图
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拟建项目工艺流程简述：
配料：不同的产品采用的原辅料不尽相同，生产时首先将液体物料和粉状物料等原料按照一定的比例加入混合搅拌器，根据不同产品的工艺要求，主要原料采用不同的配比进行混合。液体物料通过真空泵将原料桶内的原料经管道泵入混合搅拌器内；固体物料在粉料储存区暂存，粉料储存区密闭，使用时袋装粉料由电葫芦吊到混合搅拌器上方自带的粉料口，自动开袋后加入粉料口， 然后沿管道加入混合搅拌器内。粉料口上方设置集气罩收集产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放。
产污环节：粉料投入粉料口过程产生的 G1 粉尘，采用布袋除尘器处理， 布袋除尘器回收的粉尘直接作为原材料再循环利用。
搅拌器加温：往搅拌器内加料前，先将搅拌器进行加温，向混合搅拌器的夹套通入蒸汽进行间接升温，将搅拌器内加热至 60℃左右。使用的蒸汽由蒸汽发生器提供。
产污环节：液化气燃烧产生的 G2 燃气废气。
加料、抽真空：液体物料通过真空泵将原料桶内的原料经管道泵入混合搅拌器内；固体物料在粉料储存区暂存，粉料储存区密闭，使用时袋装粉料由电葫芦吊到混合搅拌器上方自带的粉料口，自动开袋后加入粉料口，然后沿管道加入混合搅拌器内。加料完成后对混合搅拌器进行抽真空。
产污环节：混合搅拌器抽真空过程物料挥发产生的 G3VOCs。
分散搅拌：物料在混合搅拌器分散段内充分混合后，进入搅拌段，搅拌运行 1.5h 左右。
冷却：搅拌完成后，关闭蒸汽，停止加热开启循环冷却水对混合搅拌器进行冷却，釜内物料温度降至室温。作业过程中混合搅拌器全程密闭，挥发的有机废气与物料同步冷却后进入产品，待冷却至室温后，打开放气阀，将有机废气排入与混合搅拌器连通的密闭管道，再排入活性炭吸附装置进行处理。
产污环节：冷却过程产生的不凝气 G4VOCs。
灌装：本项目产品均为液态，混合搅拌器底部有放料管进行产品放料包装， 包装方式为混合搅拌器放料管直接插入包装桶内放料灌装即为成品，然后入成
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	品暂存区暂存。
拟建项目运营期主要污染工序见表 2-9。
表 2-9	运营期主要污染物汇总表

	
	污染类别
	污染物产生位置
	污染物名称
	备注

	
	



废气
	G1 粉料上料
	颗粒物
	经布袋除尘器处理后通过
15m 高 DA001 排气筒排放

	
	
	G2 液化气燃烧废气
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物
	配套低氮燃烧机，燃气废气经
15m 高 DA002 排气筒排放

	
	
	G3 混合搅拌器抽真
空
	VOCs
	
经两级活性炭吸附处理后通过 15m 高DA003 排气筒排放

	
	
	G4 冷却不凝气
	VOCs
	

	
	





废水
	W1 水环式真空泵排水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	




通过市政污水管网排入乐陵西部新区污水处理厂

	
	
	W2 蒸汽冷凝水
	SS
	

	
	
	W3 制纯水废水
	全盐量
	

	
	
	W4 循环冷却系统排污水
	SS
	

	
	
	W5 车间地面清洁废水
	COD 、 BOD5 、 SS 、
NH3-N
	

	
	
	W6 生活污水
	pH、COD、SS、BOD、
氨氮、总磷、总氮
	

	
	噪声
	生产设备
	噪声
	采取减震、隔声等措施

	
	

固体废物
	原料包装
	废包装袋
	集中收集后外售

	
	
	布袋除尘器
	布袋除尘器集尘
	作为原料回用

	
	
	净水处理装置
	废反渗透膜
	厂家回收

	
	
	废气处理
	废活性炭
	委托资质单位处置

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	环卫清运

	与项目有关的原有环境污染问题
	


本项目属于新建项目，租赁闲置现成厂房从事生产，不存在与之相关的原有污染情况。
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