2020 工匠杯单选题测试卷一


用时 70 分钟，自己计时。总分 110 分，要求能达到 100 分您的姓名： [填空题] *


1. 以下哪句为服务禁用语（ ） [单选题]
 (
A
、
“
非常抱歉，我迟到了，耽误您时间请原谅！
” 
B
、
“
请问您想将
**
业务终端按放在什么位置
”
C
、
“
由于
**
具体原因，需要改布线，您看行吗
”
D
、
“
不知道，这事不归我们管。
”
(
正确答案
)
)

2. GPON ONU 的最大发送光功率是多少（ ） [单选题]
 (
A
、
+0.5db 
B
、
-1db
C
、
+5db
(
正确答案
)
D
、
+2db
)

3. 光纤冷接子基本技术参数中，插入最耗要求（ ）。 [单选题]
 (
A
、
<0.08dB
B
、
<0.1dB
(
正确答案
) 
C
、
<0.l5dB
D
、
<0.5dB
)

4. 凡是天然地基的管道沟挖成后必须夯实抄平，地基表面高程应符合设计规定，允许偏差不应大于（）mm [单选题]

 (
A
、
±5
B
、
±10
(
正确答案
) 
C
、
±15
D
、
±20
)

1. 平面复测允许偏差应符合下列规定：管道中心线不得大于（）mm。 [单选题]
 (
A
、
±5
B
、
±lO
(
正确答案
) 
C
、
±l5
D
、
±20
)

2. 通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大于（），高程偏差不应大于±10mm。 [单选题]
 (
A
、
±5mm
B
、
±10mm
(
正确答案
) 
C
、
±15mm
D
、
±20mm
)

3.  (
A
、
±10
B
、
±20
(
正确答案
) 
C
、
±25
D
、
±30
)人(手)孔、通道基础的外形、尺寸应符合设计图纸规定，其外形偏差应不大于()mm，厚度偏差应不大于士 lOmm。 [单选题]

4. 1:16 分路器插入损耗典型值(均匀分光，不含连接器损耗)为（ ）dB [单选题]
 (
A
、
≤3.6
)

 (
B
、
≤7.3 
C
、
≤10.7
D
、
≤14.0
(
正确答案
)
)

1.  (
A
、
≥
-75dbm
B
、
≥
-65dbm
(
正确答案
) 
C
、
≥
-45dbm
D
、
≥
-35dbm
)在用户家中进行无线网络评测时，对用户需连接使用的 WIFI 信号测试要求为目标覆盖区域内 95%以上的位置，接受信号场强值（），信噪比 SMR 值应该大于- 20db [单选题]

2. 广播报文的目的 MAC 地址是（ ） [单选题]
 (
A
、
FFFFFFFFFFFF
(
正确答案
) 
B
、
000000000000
C
、
255.255.255.255
D
、
0.0.0.0
)

3. 石料中含泥量,按重量计不得超过（）。 [单选题]
 (
A
、
0.02
(
正确答案
) 
B
、
0.03
C
、
0.04
D
、
0.05
)

4. 塑料子管的负偏差应≤（）mm [单选题]
 (
A
、
0.05
B
、
0.1
(
正确答案
)
)

 (
C
、
0.15
D
、
0.2
)

1. 用户端光终端盒宜安装固定在墙壁上，盒底边距地坪（ ）为宜。 [单选题]
 (
A
、
0.5m B
、
0.4m
C
、
0.3m
(
正确答案
)
D
、
0.2m
)

2. 吊线在电杆上的坡度变更大于杆距（）时，应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置。 [单选题]
 (
A
、
0.1
B
、
0.2
(
正确答案
) 
C
、
0.3
D
、
0.35
)

3. 一般情况下，蝶形引入光缆敷设时的牵引力不宜超过光缆允许张力的 （ ）；瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的 100%，且主要牵引力应加在光缆的加强构件上。 [单选题]
 (
A
、
1
B
、
0.8
(
正确答案
) 
C
、
0.6
D
、
0.4
)

4. 单模光纤 1310nm 衰减为（ ）。 [单选题]
 (
A
、
1
～
1.2dB/km
B
、
0.6
～
0.8dB/k
)

 (
C
、
0.8
～
1dB/km
D
、
0.4
～
0.6dB/km
(
正确答案
)
)

1. 光纤衰耗系数(含固定熔接损耗)：上行(ONU-OLT，1310nm)：（ ），实际约为
0.36dB/km [单选题]
 (
A
、
0.1dB/km B
、
0.2dB/km C
、
0.3dB/km
D
、
0.4dB/km
(
正确答案
)
)

2. 通信管道、通道与热力管的交叉净距不小于（）米。 [单选题]
 (
A
、
0.15 
B
、
0.2
C
、
0.25
(
正确答案
)
D
、
0.5
)

3. 光路接头及各点损耗中，活动连接头损耗：（）dB/个 [单选题]
 (
A
、
0.2 B
、
0.3 C
、
0.4
D
、
0.5
(
正确答案
)
)

4. 光纤衰耗系数(含固定熔接损耗)：下行(OLT-ONU，1490nm)：（ ）dB/km  [单选题]
 (
A
、
0.2
B
、
0.3
(
正确答案
)
C
、
0.4
)

 (
D
、
0.5
)

1. 挖掘不需支撑护土板的人(手)孔坑，其坑的平面形状应与人(手)孔形状相同，坑的侧壁与人(手)孔外壁的外侧间距不应小于（）m。 [单选题]
 (
A
、
0.2 B
、
0.3
C
、
0.4
(
正确答案
)
D
、
0.5
)

2. 单模光纤 1550nm 衰减为（ ）。 [单选题]
 (
A
、
0.4
～
0.5dB/km B
、
0.3
～
0.4dB/km
C
、
0.2
～
0.3dB/km
(
正确答案
)
D
、
0.5
～
0.6dB/km
)

3. 通信管道工程宜使用天然中砂，平均粒径为（）mm [单选题]
 (
A
、
0.2-0.4
B
、
0.35-0.5
(
正确答案
) 
C
、
0.4-0.5
D
、
0.5-0.8
)

4. 光路接头及各点损耗中用户端衰耗：（） [单选题]
 (
A
、
0.2dB B
、
0.3dB C
、
0.4dB
D
、
0.5dB
(
正确答案
)
)

5. 光缆熔接接头损耗为（） [单选题]

 (
A
、
0.1dB/
点
(
正确答案
) 
B
、
0.3dB/
点
C
、
0.4dB/
点
D
、
0.5dB/
点
)

1. 环形钢筋混凝土电杆环向裂缝宽度超过（）mm 者不得使用。 [单选题]
 (
A
、
0.3 B
、
0.4
C
、
0.5
(
正确答案
)
D
、
0.6
)

2. 进入人孔处的管道顶部距人孔上覆底部不应小于（）米。 [单选题]
 (
A
、
0.3
(
正确答案
) 
B
、
0.4
C
、
0.5
D
、
0.6
)

3. 进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于（）米。 [单选题]
 (
A
、
0.3
B
、
0.4
(
正确答案
) 
C
、
0.5
D
、
0.6
)

4. 在不可避免时，允许和( )KV 以下电力线路合杆架设，但必须采取相应得技术防护措施，并与有关部门签订协议。 [单选题]
 (
A
、
110
B
、
35
)

 (
C
、
10
(
正确答案
)
D
、
0.6
)

1. 蝶形引入光缆直插头损耗为（）/个 [单选题]
 (
A
、
0.1dB
B
、
0.3dB
(
正确答案
) 
C
、
0.5dB
D
、
0.6dB
)

2. 数根子管的等效外径应不大于管孔内径的（ ）。 [单选题]
 (
A
、
0.95
B
、
0.9
(
正确答案
) 
C
、
0.85
D
、
0.8
)

3. 埋式电缆的埋深应大于或等于( )米。 [单选题]
 (
A
、
1.2
B 
、 
1 
C
、
0.9
D
、
0.8
(
正确答案
)
)

4. 水底电缆岸滩部分埋深，地质较好且稳定的地段，电缆埋深应不小于（ ）米。
[单选题]
 (
A
、
1.2 B
、
1.1
C
、
1
(
正确答案
)
D
、
0.9
)

5. 在光通信中，若光纤上承载的是波长为 1490nm 的光信号，每公里的损耗大概是：（ ） [单选题]
 (
A
、
0.18dB
B
、
0.36dB
(
正确答案
) 
C
、
0.72dB
D
、
0.90dB
)

6. 光(电)缆通道的埋深不应小于()米. [单选题]
 (
A
、
0.3
(
正确答案
) 
B
、
0.5
C
、
0.8
D
、
1
)

7. 在人行道下埋设水泥管、塑料管路面至管道顶部最小深度不小于（）m [单选题]
 (
A
、
0.5
B
、
0.7
(
正确答案
) 
C
、
0.8
D
、
1
)

8. 光纤连接器插入损耗应≤（）dB。 [单选题]
 (
A
、
0.3 B
、
0.4
C
、
0.5
(
正确答案
)
D
、
1.0
)

9. 光（电）缆钢管伸出穿越无两侧应≥（）m。 [单选题]
 (
A
、
0.5
)

 (
B
、
0.8
C
、
1
(
正确答案
) 
D
、
1.2
)

1. 塑料管道在车行道下埋深不应低于（）米。 [单选题]
 (
A
、
0.7
B
、
0.8
(
正确答案
) 
C
、
1
D
、
1.2
)

2. 子管内径不得小于光缆外径的（ ）倍。 [单选题]
 (
A 
、 
2 
B
、
1.8
C
、
1.5
(
正确答案
)
D
、
1.2
)

3. 在光通信中，一个法兰盘的损耗大概是：（ ） [单选题]
 (
A
、
0.2db
B
、
0.5db
(
正确答案
) 
C
、
0.9db
D
、
1.2db
)

4. 水泥管、塑料管与铁路交越轨道底部与管道顶部埋深不小于（）米 [单选题]
 (
A
、
0.8
B 
、 
1 
C
、
1.2
D
、
1.5
(
正确答案
)
)

10. 管道光纤在每个人（手）孔中的弯曲预留长度为( ）米。 [单选题]
 (
A
、
0.3
—
0.5
B
、
0.5
—
1.0
(
正确答案
) 
C
、
1.0
—
1.5
D
、
1.5
—
2
)

11.  (
A 
、 
1 
B
、
1.2
C
、
1.5
(
正确答案
)
D
、
1.6
)通信管道工程施工现场堆土，应符合下列要求:城镇内的堆土高度不宜超过（） m [单选题]

12. 普通土，8.0 米水泥杆和木杆的埋深为（）m。 [单选题]
 (
A
、
1.3 B
、
1.4
C
、
1.5
(
正确答案
)
D
、
1.6
)

13. 光(电)缆通道的宽度宜为()米. [单选题]
 (
A
、
1.4
～
1.6
(
正确答案
) 
B
、
1.5
～
1.7
C
、
1.6
～
1.8
D
、
1.8
～
2
)

14. 电缆分线设备容量：可接满足年限内所收容的用户数的( )部，结合分线设备的标称系列选用。 [单选题]

 (
A
、
1.1
——
1.4
B
、
1.2
——
1.5
(
正确答案
) 
C
、
1.5
——
1.8
D
、
1.8
——
2
)

1. 水泥管块接缝无论行间、层间均宜错开（ ）管长 [单选题]
 (
A
、
1/4 B
、
1/3
C
、
1/2
(
正确答案
)
D
、
1/5
)

2. 环形钢筋混凝土电杆结构应为锥形体，锥度为（） [单选题]
 (
A
、
1/65 B
、
1/70
C
、
1/75
(
正确答案
)
D
、
1/80
)

3. 上覆、盖板与墙体搭接的内、外侧，应用（）的水泥砂浆抹八字角。 [单选题]
 (
A
、
1
：
2
B
、
1
：
2.5
(
正确答案
) 
C
、
1
：
5
D
、
1
：
10
)

4. GPON 系统采用的最大分光比为（ ） [单选题]
 (
A
、
1
：
16
B
、
1
：
32 
C
、
1
：
64
)

 (
D
、
1
：
128
(
正确答案
)
)

1. 常用的数据传输速率单位有 kbit/s、Mbit/s、Gbit/s、1Gbit/s 等于（ ） [单选题]
 (
A
、
1×10Mbit/s
(
正确答案
) 
B
、
1×10kbit/s
C
、
1×10Mbit/s
D
、
1×10kbit/s
)

2. 栅格管、波纹管、硅芯管组成管群应间隔（）m 左右用勒绑扎一次，蜂窝管或梅花管宜用支架分层排列整齐。 [单选题]
 (
A
、
2
B
、
3
(
正确答案
) 
C
、
5
D
、
10
)

3. 同一方向的用户引入线最多不超过（）条。 [单选题]
 (
A
、
4
B
、
6
(
正确答案
) 
C
、
8
D
、
10
)

4. 同轴电缆在管道中敷设，其曲率半径必须大于外径的（）倍。 [单选题]
 (
A
、
5 
B
、
7 C
、
9
D
、
10
(
正确答案
)
)

15.  (
A
、
192.168.1.2
B
、
192.168.1.100
(
正确答案
) 
C
、
10.10.100.2
D
、
10.10.100.100
)网关上配置路由 wan 连接，通过 DHCP 方式获取地址，网关上配置 DHCP 地址池 IP 为 192.168.1.100-192.168.1.200，上层 bras 的 DHCP 地址池 IP 为10.10.100.100-10.10.10.200；PC1 连接网关 lan1 口，此时 PC 拿到的 IP 地址是（ ） [单选题]

57. 与 10.110.12.29/255.255.255.224 属于同一网段的主机 IP 地址是（ ） 。 [单选题]
 (
A
、
10.110.12.0
B
、
10.110.12.30
(
正确答案
) 
C
、
10.110.12.31
D
、
10.110.12.32
)

58. 已知某个网络的掩码是 255.255.248.0，那么下面属于同一网段的是（） [单选题]
 (
A
、
10.110.16.1 
和 
10.110.25.1
B
、
10.76.129.21 
和 
10.76.137.1
C
、
10.52.57.34 
和 
10.52.62.2
(
正确答案
) 
D
、
10.33.23.2 
和 
10.33.31.1
)

59. FBT 类型规格为 1:2 的分路器插入损耗小于或等于（）dB [单选题]
 (
A
、
1.8
B
、
3.6
(
正确答案
) 
C
、
7.3
D
、
10.7
)

60. PLC 类型规格为 1:8 的分路器插入损耗小于或等于（ ）DB。 [单选题]
 (
A
、
1.8 B
、
3.6 C
、
7.3
D
、
10.7
(
正确答案
)
)

61. 同轴电缆连接器内外导体之间的绝缘电阻应≥（）MΩ。 [单选题]
 (
A
、
10 B
、
30 C
、
50
D
、
100
(
正确答案
)
)

62.  (
A
、
40 B
、
50 C
、
80
D
、
100
(
正确答案
)
)管道进人人(手)孔时，管口不应凸出人(手)孔内壁，应终止在距墙体内侧（） mm 处，并应严密封堵，管口做成喇叭口。 [单选题]

63. 人（手）孔、通道内拉力环的预埋应符合设计规定，一般情况下，露出墙面部分应为（）。 [单选题]
 (
A
、
60
～
70mm
B
、
80
～
100mm
(
正确答案
) 
C
、
70
～
80mm
D
、
100
～
120mm
)

64. 在室温下，同轴电缆内外导体施加（）V 直流电压保持 60S，绝缘电阻
≥5000MΩ/Km.[单选题]
 (
A
、
300 B
、
400
C
、
500
(
正确答案
)
D
、
1000
)

65. 同轴电缆连接器内外导体之间应能经受（）V（50Hz 有效值）的试验电压作用，作用 1min 而无击穿和飞弧现象。 [单选题]
 (
A
、
300 B
、
500 C
、
800
D
、
1000
(
正确答案
)
)

66. B 类地址的前缀范围是？（ ） [单选题]
 (
A
、
10000000-11111111 B
、
00000000-10111111
C
、
10000000-10111111
(
正确答案
)
D
、
10000000-11011111
)

67. 五类双绞线带宽可达（	）： [单选题]
 (
A
、
10MHZ
B
、
100MHZ
(
正确答案
) 
C
、
1000MHZ
D
、
10000MHZ
)

68. WLAN 中使用的 AP 分为大功率 AP 和小功率 AP，其中大功率 AP 达到（ ） [单选题]

 (
A
、
100mv B
、
200mv
C
、
500mv
(
正确答案
)
D
、
1000mv
)

58. 一个组播 VLAN 最多可以有（ ）个组播组。 [单选题]
 (
A
、
128 B
、
256 
C
、
512
D
、
1024
(
正确答案
)
)

59.  (
A
、
100 B
、
102 
C
、
104
D
、
105
(
正确答案
)
)电缆接线子外壳对芯线的绝缘电阻应≥（）MΩ（20±5℃；相对湿度 60%— 80%）。 [单选题]

60. 以下哪种不是高清分辨率：（ ） [单选题]
 (
A
、
720*576
(
正确答案
) 
B
、
1280*720
C
、
1080i
D
、
1080p
)

61. 住宅小区暗管弯曲敷设时，其路由长度应小于（ ），且该段内不得有 S 弯，弯曲如超过（ ）时，应加装过路盒 [单选题]
 (
A
、
18m
，
4 
次
)

 (
B
、
16m
，
3
 
次
C
、
15m
，
2
 
次
(
正确答案
) 
D
、
10m
，
1
 
次
)

58. 2.4G 无线频段下，完全互不干扰的信道有（）个。 [单选题]
 (
A
、
14 B
、
13
C
、
3
(
正确答案
)
D
、
11
)

59. 工程初检后可投入试运行，试运行期（）个月。 [单选题]
 (
A
、
3
(
正确答案
) 
B
、
6
C
、
9
D
、
12
)

60. 水泥的晚凝时间不得晚于（）小时。 [单选题]
 (
A
、
3 
B
、
6 C
、
9
D
、
12
(
正确答案
)
)

61. 砖砌体砂浆饱满程度应不低于 80%，砖缝宽度应为（），同一砖缝的宽度应一致。 [单选题]
 (
A
、
5
～
10mm
B
、
8
～
12mm
(
正确答案
) 
C
、
10
～
15mm
)

 (
D
、
12
～
16mm
)

58.  (
A
、
20 B
、
50
C
、
100
(
正确答案
)
D
、
120
)平面复测允许偏差应符合下列规定:直通型人(手)孔的中心位置不得大于（） mm。 [单选题]

59. 光缆交接箱门开启角度≥（）。 [单选题]
 (
A
、
90° 
B
、
100° C
、
110°
D
、
120°
(
正确答案
)
)

60. 管道基础宽度应比管道组群宽度加宽（）。 [单选题]
 (
A
、
60mm B
、
80mm
C
、
100mm
(
正确答案
)
D
、
120mm
)

61. 802.3af 对网线芯线的定义有两种，模式 A 和模式 B。在 100M 线路中，模式 A
（ ）同时传输数据和电流。 [单选题]
 (
A
、
1234 B
、
4567 
C
、
1256
D
、
1236
(
正确答案
)
)

69. EPON 接口的有效带宽约为（ ）M。 [单选题]
 (
A
、
1.25
B
、
960
(
正确答案
) 
C
、
1024
D
、
1250
)

70. 每块网卡在出厂时都配置了一个全球唯一的编码——MAC 地址，一个 MAC 地址的长度为（ ）比特。 [单选题]
 (
A
、
32
B
、
48
(
正确答案
) 
C
、
56
D
、
128
)

71. IPv4 地址长度为（ ）个二进制位。 [单选题]
 (
A
、
32
(
正确答案
) 
B
、
48
C
、
64
D
、
128
)

72. 塑料管铺管及接续时，施工环境温度不宜低于（）。 [单选题]
 (
A
、
0
℃
B
、
-5
℃
(
正确答案
) 
C
、
-10
℃
D
、
-12
℃
)

73. 802.11g 不支持下面哪种传输速率（ ） [单选题]
 (
A
、
9Mbps
)

 (
B
、
65Mbps
(
正确答案
) 
C
、
54Mbps
D
、
12Mbps
)

58. 使用简易式 POE 反向供电技术，在终端处需使用（ ）为其供电。 [单选题]
 (
A
、
POE 
母头
B
、
POE
 
公头
(
正确答案
) 
C
、
POE 
交换机
D
、
12V 
电源
)

59. 我国 WiFi 的 2.4GHz 频段开放了（ ）个信道（ 2.402～2.483 GHz）。 [单选题]
 (
A
、
10 B
、
11 C
、
12
D
、
13
(
正确答案
)
)

60. 在 5.1GHz 的信道中，有（ ）个相互不干扰的信道 [单选题]
 (
A
、
3 
B
、
5
C
、
8
(
正确答案
)
D
、
13
)

61. 在 5.8GHz 的信道中，有（ ）个相互不干扰的信道。 [单选题]
 (
A
、
3
B
、
5
(
正确答案
) 
C
、
8
D
、
13
)

74. 在中国，2.4G 频段开放了（ ）个频段，子信道划分间隔是 5MHz，WiFi 的工作频宽是 22MHz，所以相邻信道的 Wi-Fi 信号之间有干扰，必须至少间隔（ ）个子信道才相互无干扰。 [单选题]
 (
A
、
114 B
、
115 C
、
134
D
、
135
(
正确答案
)
)

75. 电缆吊线在终端杆及角深大于（）m 的角杆上应做终结。 [单选题]
 (
A
、
12 B
、
13 C
、
14
D
、
15
(
正确答案
)
)

76.  (
A
、
2 B
、
5
C
、
10
(
正确答案
)
D
、
15
)埋式电缆单盘金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标应≥（）MΩ·Km。 [单选题]














77. 通信塑料管道的段长应按相邻两个人孔的中心点间距而定。直线管道的段长不应大于 200m，高等级公路上的直线管道段长不应大于 250m;弯曲管道的段长不应大于（）m。 [单选题]
 (
A
、
80 
B
、
100
C
、
120
)

 (
D
、
150
(
正确答案
)
)

58. OLT 设备的 PON 口发射光波长是（ ）。 [单选题]
 (
A
、
1310nm
B
、
1490nm
(
正确答案
) 
C
、
990nm
D
、
1530nm
)

59. 在进行下联用户端口光功率测试时，采用光功仪表（）波长测试 [单选题]
 (
A
、
1300nm 
B
、
1310nm
C
、
1490nm
(
正确答案
)
D
、
1550nm
)

60. PON 数据业务中 ONU 上行波长是（ ）。 [单选题]
 (
A
、
1310nm
(
正确答案
) 
B
、
1270nm
C
、
1490nm
D
、
1550nm
)

61. 测试 OLT 下行发送光功率时，应设置波长是（ ） [单选题]
 (
A
、
1310nm
B
、
1490nm
(
正确答案
) 
C
、
1510nm
D
、
1550nm
)

62. 若在 PON 系统中传 CATV 信号，则光波长选用（ ）。 [单选题]
 (
A
、
1310nm
)
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