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1项目背景
随着人们生活水平逐步提高和物流业高速发展，我国的私家车保有量和货车 的数量逐年提高。车辆数量的增加带动了经济的发展，同时汽车轮胎的消耗和磨 损也产生了很多的垃圾—废旧轮胎。  数年以前废旧轮胎都是当成垃圾被扔掉， 极大的污染了我们赖以生存的环境，随着时间的流逝，废旧轮胎回收行业也逐渐 发展形成了自己的一套完整的体系。据不完全统计，目前我国废旧轮胎及其相关 行业从业人员在10000 人以上。中国每年产生的废旧轮胎以8%至10%的速度 递增。2010年，中国废旧轮胎产生量约达2.5亿条，回收利用率仅为50%左右， 回收利用率不高，造成巨大的资源浪费。废旧轮胎作为可资源化的高分子材料的
循环，再生利用，已引起世界各国的关注。
新疆日新恒力橡塑有限公司是专业从事废旧资源开发、回收利用、做循环经
济的企业。
新疆日新恒力橡塑有限公司年处理6 万吨废旧轮胎热解项目位于呼图壁县 天山工业园区煤化工产业区。项目占地150亩，总投资15000万元，项目建成后 可年处理6万吨废旧轮胎，年产2.4万吨高清洁燃料油、0.9万吨钢丝、2.01 万
吨碳黑。
2评价重点
结合本项目排污特点及周围环境特征，在工程分析的基础上，将大气环境影 响评价、环保措施可行性分析、风险评价、厂址选址可行性分析作为本评价工作
的重点。
3评价标准
1、环境质量标准
(1)环境空气
2016年1月1日前环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 及  修改单中二类区标准，2016 年 1 月 1 日后执行《环境空气质量标准》 	(GB3095-2012) 二类区标准，不足部分参照执行《工业企业设计卫生标准》 	(TJ36-79) 中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”的标准限值及《大气
污染物综合排放标准》(GB16297-1996), 标准值见表3-1。

表3-1      环境空气质量标准

	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	评价标准

	SO₂
	日平均
	0.15mg/m²
	
《环境空气质量标准》
(GB3095-1996)二级标准及
修改单中标准要求

	
	1小时平均
	0.50mg/m³
	

	NO₂
	日平均
	0.12mg/m²
	

	
	1小时平均
	0.24mg/m²
	

	TSP
	日平均
	0.30mg/m³
	

	PMio
	日平均
	0.15mg/m³
	

	SO₂
	日平均
	150μg/m³
	
《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准

	
	1小时平均
	500μg/m³
	

	NO₂
	日平均
	80μg/m
	

	
	1小时平均
	200μg/m
	

	TSP
	日平均
	300ug/m
	

	PMio
	日平均
	150μg/m³
	

	硫化氢
	一次
	0.01mg/m³
	《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)中“居住区大气
中有害物质的最高容许浓度” 的标准限值

	酚类
	一次
	0.02mg/m
	

	苯
	一次
	2.4mg/m³
	

	
	日平均
	0.8mg/m³
	

	非甲烷总烃
	无组织排放监控 浓度限值
	2.0mg/m³
	参照《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)详解


(2)声环境
按建设项目所在区域的环境功能划分，项目位于工业区内，环境噪声执行《声
环境质量标准》(GB3096-2008)  中3类区标准。
具体标准值见表3-2。
表3-2    声环境质量标准         单位dB(A)

	类别
	昼间
	夜间

	3
	65
	55




(3)水环境
地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ



类标准，具体标准值

见表3-3。
表3-3   地下水质量标准       单位：mg/L,pH除外
	序号
	项目
	标准限值
	序号
	项目
	标准限值

	
	pH
	6.5~8.5
	12
	氰化物
	≤0.05

	2
	总硬度
	≤450
	13
	砷
	≤0.05

	3
	硫酸盐
	≤250
	14
	铅
	≤0.05

	4
	硝酸盐氮
	≤20
	15
	铁
	≤0.3

	5
	亚硝酸盐氮
	≤0.02
	16
	汞
	≤0.001

	6
	挥发酚
	≤0.002
	17
	每高
	≤0.01

	7
	氨氮
	≤0.2
	18
	
	

	8
	氯化物
	≤250
	19
	
	

	9
	高锰酸盐指数
	≤3.0
	20
	
	

	10
	六价铬
	≤0.05
	
	
	

	11
	氟化物
	≤1.0
	
	
	


2、 污染物排放标准

(1)废气排放标准
裂解不凝气体燃烧废气中 SO₂ 、NOx、颗粒物、苯、酚类排放浓度参照执行  《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中二级标准要求、H₂S 排放  浓度及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级新扩改建标准； 加热炉启动燃油废气中烟尘、SO₂ 、NOx参照执行《锅炉大气污染物排放放标准》 	(GB13271-2014) 表 2 中燃油锅炉污染物排放浓度限值要求；燃煤锅炉烟气执  行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表2中新建锅炉大气污染物排
放浓度限值；碳黑研磨粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
表2中颗粒物(碳黑尘)二级标准要求；废旧轮胎切割破碎执行《大气污染物综  合排放标准》(GB16297-1996) 表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；储  罐区挥发废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中非甲烷  总烃无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》 	(GB18483-2001) 表2(中型)最高允许排放浓度限值；厂界恶臭执行《恶臭污
染物排放标准》(GB14554-93) 二级新扩改建标准要求。标准值见表3-4、表3-5。
表3-4  大气污染物综合排放标准

	污染物
	最高允许 排放浓度
	最高允许排放速率
	无组织排放周界 外最高浓度限值

	
	
	排气筒高度
	二级标准
	

	碳黑研磨粉尘
	18mg/m³
	15m
	0.51kg/h
	肉眼不可见

	裂解不凝气燃烧产生的SO₂
	550mg/m³
	15m
	2.6kg/h
	0.4mg/m³

	裂解不凝气燃烧产生的NOx
	240mg/m³
	15m
	0.77kg/h
	0.12mg/m³

	裂解不凝气燃烧产生的颗粒物
	120mg/m³
	15m
	3.5kg/h
	1.0mg/m³

	裂解不凝气燃烧产生的苯
	12mg/m
	15m
	0.5kg/h
	0.40mg/m³

	裂解不凝气燃烧产生的酚类
	100mg/m³
	15m
	0.1kg/h
	0.08mg/m²

	废旧轮胎切割破碎粉尘
	
	
	
	1.0  mg/m³

	储罐区挥发废气
	
	
	
	4.0  mg/m³


表3-5 其他污染物排放标准

	污染源
	污染因子
	排放限值
	来源

	加热炉(启动 燃油废气)
	烟尘
	30mg/m³
	参照执行《锅炉大气污染物排放放标准》
(GB13271-2014)表2中燃油锅炉污染物
排放浓度限值要求

	
	SO₂
	200mg/m³
	

	
	NOx
	250  mg/m³
	

	食堂
	油烟
	2.0mg/m³
净化率≥75%
	执行《饮食业油烟排放标准(试行)》
(GB18483-2001)表2(中型)最高允许排
放浓度限值

	生产车间
	臭气浓度
	20(无量纲)
	执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级新扩改建标准

	
	H₂S
	0.06mg/m³
	

	
燃煤锅炉
	烟尘
	50mg/m³
	执行《锅炉大气污染物排放标准》
(GB13271-2014)表2中新建锅炉大气污
染物排放浓度限值

	
	SO₂
	300mg/m¹
	

	
	NOx
	300mg/m³
	


(2)废水排放标准

项目喷淋用水循环使用，项目产生的废水主要是地面冲洗水、职工生活污水，
废水污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准，见表3-6。
表3-6  废水污染物执行排放标准      单位：mg/L,pH除外

	污染物
	pH
	COD
	BODs
	NH₃-N
	SS

	标准值
	6-9
	150mg/L
	30mg/L
	25mg/L
	150mg/L

	标准来源
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准值


(3)噪声排放标准
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 见表3-7; 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的3类标
准值，见表3-8。
表3-7   建筑施工场界环境噪声排放限值        Leq[dB(A)]

	实施阶段
	噪声限值dB(A)

	
	昼间
	夜间

	建筑施工
	70
	55




表3-8


工业企业厂界环境噪声排放标准


Leq[dB(A)]


	类别
	昼  间
	夜  间

	3类区
	65
	55


(4)固体废物排放标准
一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及修改单中标准要求；项目生产过程中产生的渣油和废催化剂执行
《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单中标准要求。
4评价范围及保护目标
1、评价范围
(1)大气评价范围确定
根据大气评价导则中要求，项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气 环境影响评价范围。即以排放源为中心点，以 D1o%为半径的圆或2×D1o%为边长 的矩形作为大气环境影响评价范围；当最远距离超过25km 时，确定评价范围为 半径25km 的圆形区域，或边长50km 矩形区域；评价范围的直径或边长一般不
应小于5km:
根据估算模式计算出评价等级，结合项目区周边敏感点分布情况，本项目大

气环境评价范围确定为以污染源为中心半径为2.5km 的圆形区域。
(2)水环境评价范围
本项目厂址周围无地表水体，考虑项目排水特征和排水去向，将地下水影响
评价范围确定为厂区地下水方向上、下游各1km,   垂直于轴向2km 矩形范围；
(3)声环境评价范围
噪声影响评价范围：厂界外1m。
(4)生态评价范围
厂址及周边200m 范围。
(5)风险评价范围
根据风险评价等级，确定本项目风险评价范围以燃料油储罐为中心半径3km
圆形范围。
2、 敏感目标
本项目附近区域均为工业用地，不属于特殊或重要生态敏感区，附近无国家  及省级确定的风景名胜区、历史遗迹等保护区，无地表水分布，也无重点保护生  态品种及濒危生物物种，文物古迹等。根据现场踏勘情况，村庄距离本项目较远， 评价范围内没有村庄等其它敏感点。项目周边村庄及地下水保护情况见表4-1,
图4-1。
表4-1     项目周边村庄及地下水保护情况一览表

	序号
	名称
	方位
	距离
	人口
	性质

	1
	永丰四队
	SWW
	3.48km
	300
	人群聚居点

	2
	十八户村
	SSW
	5.57km
	300
	人群聚居点

	3
	东梁村
	SW
	7.17km
	600
	人群聚居点

	4
	祁家湖村
	NWW
	5.34km
	350
	人群聚居点

	5
	永丰大队
	SW
	6.54km
	300
	人群聚居点

	6
	永丰六队
	NW
	8.17km
	400
	人群聚居点

	7
	梧桐沟农场
	NNE
	6.08km
	300
	人群聚居点

	8
	厂址所在区域地下水
	地下水保护
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5 建设项目概况及工程分析
5.1 工程概况及组成

5.1.1 项目工程概况
(1)项目名称：新疆日新恒力橡塑有限公司年处理6万吨废旧轮胎热解项
目
(2)建设单位：新疆日新恒力橡塑有限公司
(3)建设性质：新建
(4)建设地点：呼图壁县天山工业园区煤化工产业区，厂址中心地理坐标 为N44°16′44.95”,E86°35′54.83”。 厂区东侧隔纵七路为空地，东南侧为 110kv变电站，南侧隔横四路为天同能源电厂，西侧隔纵六路为金昌建材有限公
司，北侧隔横五路为航峰金属铸造有限公司。
(5)建设规模：项目投产后年可处理6万吨废旧轮胎，年可产2.4万吨高
清洁燃料油，0.9万吨钢丝，2.01 万吨碳黑
(6)项目投资：总投资15000万元，其中环保投资2000万元，占总投资额
的13.33%
(7)劳动定员：本项目劳动定员90人，其中管理人员4人，技术人员6人，
其余为生产工人及其他辅助人员。
(8)工作制度：年工作日300天，部分生产人员实行四班三运转制，辅助
人员和行政人员实行白班制，8h/班。
(9)项目现状及施工进度安排：
接受环评时项目区为空地，尚未建设。该项目计划建设期为12个月，拟定
于2014年6月开始前期工作，预计2015年9月可投入运营生产。

5.1.2 项目组成
项目占地150亩。购置橡胶撕碎机、轮胎拔丝机、供热系统、连续裂解系统、 碳黑生产设备、碳黑包装设备、烟气脱硫系统、大型储存油罐、控制系统及其它辅  助设备，配套建设道路、绿化、给排水、供电等附属工程。项目组成见表5-1,主
要建构筑物表5.1-2,项目平面布置情况见图5.1-1。






 (
表5.1-1
)项目组成
	类别
	建设名称
	数量
	设计能力
	备注

	




主体
工程
	
连续裂解
生产线
	

6条
	采用低温催化裂解技术，单条处理线进料量为
1142kg/h,年运转7200小时，年处理能力为60000t;1#
车间、   7#车间分别布置3条生产线。每条配备一套不 凝气净化及烟气脱硫系统，每三条生产线共用一套冷却 系统，外排烟气经高15m烟囱高空排放(每三条共用一
根，内径0.5m,位于车间中部)。
	




新建

	
	常压蒸馏
生产线
	2条
	布置于罐区北侧，每条配备一套烟气脱硫系统，两
条生产线共用一套冷却系统，外排烟气经高15m烟囱高 空排放(两条共用一根，内径0.5m,位于罐区北侧)。
	

	
	碳黑生产 线
	4条
	2#车间和6#车间分别布置两条，主要设备有炭黑研 磨系统、自动包装生产线。
	

	
	轮胎前处
理设备
	1座
	布置于8#车间；主要设备有橡胶撕碎机、轮胎拔丝机等
	

	


贮运
工程
	原料库
	1座
	仓库规格87×24×6m,分垛堆放
	新建

	
	成品
炭黑库
	1座
	仓库规格87×24×6m,炭黑按不同批次袋装分批堆垛
	新建

	
	钢丝库
	1座
	仓库规格60×24×6m,扎捆存放
	新建

	
	裂解油罐 区
	1个
	立式浮顶储罐，高10m,直径9m(500m³/罐),共6
座；罐体外做10cm厚的岩棉保温层，罐区围堰采用砂 浆砌砖结构，设计尺寸：44×31m,H=1m。
	新建

	
	交通运输
	/
	外购原料采取汽车运输方案；所有运输均依托当地 社会运力，本工程不自备运输设备
	/

	


公用 工程
	给水
	/
	由工业园区供水管网提供，采暖期新鲜水用量为117.7m²/d, 非采暖期新鲜水用量为110.5m³/d。

	
	排水
	/
	雨污分流；地面冲洗水经隔油池预处理后与职工生活污水一同 排入化粪池，出水通过园区污水管网排入园区污水处理厂

	
	供电
	/
	由工业园区电网提供，厂区设配电房1座，用电负荷均为交流 380/220伏低压用电设备，配电变压器总容量4000KVA

	
	循环
冷却水
	6套
	自建循环冷却水系统6套，配置循环冷却水泵(6台)和横 流冷却塔(2座),单台冷却塔循环水量约350m³/h

	









环保
工程
	

废气处理
	

10套
	设备稳定运行后的裂解不凝气体燃烧处理(供热)后， 一同
经烟气脱硫除尘系统处理后经15m高排气筒(每三条生产线1
根)高空排放；   碳黑研磨粉尘经旋风布袋除尘器处理后由一根 15m高排气筒排放；采暖期锅炉燃烧废气经烟气脱硫除尘系统处 理后由一根40m高排气筒高空排放；食堂油烟通过油烟净化器
处理后外排；成品罐区无组织挥发气体、轮胎切割无组织粉尘加 强通风管理，采取一定的绿化等。

	
	
废水处理
	
1套
	雨污分流；喷淋废水经沉淀处理后补充碱液循环使用；锅炉用 水除日常补给后循环使用；轮胎裂解产生的废水利用烟道余热蒸发 处理；地面冲洗废水和职工餐饮废水经隔油处理后与职工生活污水 一同排入化粪池，出水通过园区污水管网排入园区污水处理厂。

	
	噪声治理
	/
	选择低噪声设备，同时采用隔声、减噪、封闭门窗、防振垫 等措施进行降噪。

	
	
固废处理
	
/
	生活垃圾统一收集后交由园区环卫部门统一处理；钢丝作为  副产物外售；收集的碳黑粉尘回收利用；煤渣和脱硫石膏渣作为 建筑材料外售处理；渣油交由有资质单位处理；废催化剂，由厂 家回收处置。

	
	消防事故 水池
	1座
	地埋式，尺寸大小10m×25m×2m,总容积为500m³

	
	
防渗措施
	
/
	基础防渗层为粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小
于1.0×10²cm/s,基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚
乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s;地面 应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂隙









表5.1-2     主要建构筑物一览表
	建筑物名称
	数量
	占地面积
	建筑面积
	层数
	结构形式
	备注

	总占地面积
	
----
	1000363m²
	——
	----
	
----
	----

	总建筑面积
	
	—
	48981.26m²
		
	
	
----

	办公楼
	1
	540m²
	1508.76m²
	3
	钢筋砼结构
	新建

	综合楼
	1
	540m²
	1935.88m²
	3
	钢筋砼结构
	新建

	原料库
	1
	2088m²
	2131.72m²
	1
	钢筋砼结构
	新建

	生产车间
	1#、8#
	10440m²
	10533.2m2
	1
	钢筋砼结构
	新建

	生产车间
	2#-7#
	28188m²
	28464.72m²
	1
	钢筋砼结构
	新建

	成品碳黑仓库
	1
	2088m²
	2131.72m²
	1
	钢筋砼结构
	新建

	钢丝库
	1
	1440m²
	1470.76m2
	1
	钢筋砼结构
	新建

	
罐区
	
1
	

——
	

——

	
1
	高 1 0 m , 直 径 9 m
(500m³/罐),共6个
立式储罐，
	
新建

	消防泵房
	1
	30m²
	30m²
	1
	钢筋砼结构
	新建

	配电室
	1
	30m²
	50m²
	1
	砖混结构
	新建

	油泵房
	1
	120m²
	120m²
	1
	砖混结构
	新建

	锅炉房
	1
	120m²
	120m²
	1
	钢筋砼结构
	新建

	煤仓
	1
	270m²
	270m²
	1
	V=1620m³
	新建

	门卫1、2
	2
	65m²
	214.5m²
	1
	砖混结构
	新建

	道路及其他
	
----
	53537.3m²
	
----
	
----
	
-----
	
----
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图5.1-1  平面布置图







5.2生产工艺情况
5.2.1 生产工艺原理
轮胎是用天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶等橡胶，根据轮胎的使用要求选择 两种或两种以上一起使用，橡胶结合碳黑、硫磺等助剂后经过开炼机、密炼机的 混合均匀，加工硫化成型而成的。废轮胎常压催化裂解生产液体有机化工燃油的 原理就是大分子物质在一定的条件下，使某些分子链断裂、破裂而成为小的较小 分子， 一般来说，这需要在较高的温度或在一定的压力下才能完成，这时的生产 工艺和设备都很复杂，使用催化剂可使用同样的化学反应所需条件变得容易，这
就是常压催化裂解技术。废轮胎生产有机化工燃油催化裂解主要反应如下：
—(CH₂-CH₂)n—(CH₂-CH₂)n
C+H₂+CH₄+C₂H₆+C₃Hg+C₄H1o+CsH1₂+C₆H14+…CnH₂n+2
根据化合物的沸点不同，经分馏装置分离出各有用组份。其中 H₂ 、 CH₄—C₄H₁₀ 为不凝气体部分，回用于裂解炉中燃烧。CsH₁₂—C₂sHs₂ 为有机化工
燃油部分。

5.2.2 工艺流程
破碎、磁选：废旧轮胎由当地汽修厂、4S  店等采购，轮胎未经燃烧、无油 污、表面干净，无需进行高压水枪冲洗等前处理。将废轮胎用拔丝机拔出大部分 的钢丝后经撕碎机破碎成4-5cm 橡胶块，磁选清除钢丝后的胶料经输送机送到胶 料储料仓。储料仓下料量经计量输送机将胶料送到加料仓，加料仓里的胶料经定
量进料机加入到低温热解反应器中。
催化裂解：反应器(连续裂解系统，工艺流程见图2.2-1)反应所需的热量 由空气加热炉的高温烟气提供。热解反应器控制微负压(0.025MPa), 反应温度 在420℃以下。热解是在密闭无氧状态下进行(催化剂名称 Al₂O₃,   具有一定的 活性间接催化，热解过程中对油品进行改性，使得出油中轻质组分提高)。产生
热解气、碳黑、钢丝(小部分残余钢丝)三种产品。
分馏、冷凝：热解气经气固两相出料装置分离到冷凝器(分馏塔)进行分馏
得到不凝性(可燃)气体、粗燃料油等产品。
油转精馏：分馏得到的粗燃料油再经精馏(常压蒸馏系统，工艺流程见图  2.2-2)后品质会得到大幅提高，成品的燃料油经管道输送到立式油罐中贮藏，经
贮藏灌输送到灌车运出；精馏出的不凝气输送至不凝气净化装置净化处理；油水
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