温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位应当督促.教育从业人员正确佩戴和使用(  )。
A. 劳动防护用品
B. 检测工具
C. 检测仪表
答案:A
2. (  )是容易产生谐波的用电装置。
A. 三相异步电动机
B. 大功率白炽灯
C. 直流电焊机
D. 电阻加热炉
答案:A
3. SF6断路器是用(  )作为绝缘介质和灭弧介质。
A. 液态SF6
B. SF6气体
C. SF6分解的低氟化硫
答案:B
4. 用于爆炸危险较大和安全条件要求较高的场所是(  )系统，是三相五线制系统。
A. TT系统；
B. TN-C系统；
C. TN-S系统；
D. TN-C-S系统；
答案:C
5. 当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为( )。
A. 短路电压
B. 接触电压
C. 跨步电压
答案:C
6. 电阻起动是(  )电动机常用起动的方法之一。
A. 他励
B. 自励
C. 同步
D. 单相异步
答案:D
7. 软启动器的主要构成是功率单元和控制单元，功率单元是由(  )组成的三相调压主电路:控制单元主要由微处理器.保护电路.参数设定幵关等构成。
A. 二极管
B. 三极管
C. 自藕变压器
D. 晶闸管
答案:D
8. R，Xl，XC串联电路中，已知电源电压有效值U=220V和R=Xl=XC=440Q，则电路中的电流为(  )
A. O
B. 0.25
C. 0.5
D. 1
答案:C
9. 电力电缆停电超过一个月但不满一年时，必须做(  )。
A. 交流耐压试验
B. 直流耐压试验
C. 接地电阻试验
D. 标准预防性试验
答案:B
10. 通电导体周围存在有( )。
A. 电场
B. 磁场
C. 电力线
D. 电压
答案:B
11. 线圈中感应电动势的大小，与线圈的匝数( )。
A. 成反比
B. 成正比
C. 无关
答案:B
12. 特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的(  )电压值。
A. 最小
B. 最大
C. 中间
答案:B
13. 金属导体的电阻R=U/I,因此可以说( )。
A. 导体的电阻与它两端的电压成正比
B. 导体的电阻与通过它的电流成反比
C. 电流强度与这段导体的电阻成反比
D. 电压大小与这段导体电阻成反
答案:C
14. 20/5t桥式起重机主钩上升控制时，接通电源，合上QS1.QS2使主钩电路的电源接通，合上(  )使控制电源接通。
A. QS3
B. QS4
C. QS5
D. QS6
答案:A
15. 变压器的保护中，属于后备保护的是(  )保护。
A. 电压
B. 过电流
C. 阀型避雷器
答案:B
16. 绕线式异步电动机启动时，为改善启动性能，将转子绕组接入启动(  )。
A. 变阻器
B. 电抗器
C. 电容器
D. 变压器
答案:A
17. 测量低压电力电缆的绝缘电阻所采用兆欧表的额定电压为( )V。
A. 2500
B. 1000
C. 500
D. 250
答案:B
18. 在中性点不接地的三相四线制配电系统中应采取(  )。
A. 保护接地
B. 保护接零
C. 既不接地也不接零
D. 接地.接零任选一种
答案:A
19. 在人体触电过程中,(  )电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。
A. 感知
B. 摆脱
C. 室颤
答案:C
20. 我国变压器铁芯采用的硅钢片的厚度主要有(  )。
A. 0.35mm.0.30mm.0.27mm等
B. 0.38mm.0.23mm.0.25mm等
C. 0.39mm.0.25mm.0.29mm.等
答案:A
21. 基尔霍夫电流定律的数学表达式是(  )。
A. ∑I入=∑I出
B. ∑E=∑IR
C. U=IR
D. E=I(R+r)
答案:A
22. 量接地电阻时，电位探针应接在距接地端( )m的地方。
A. 1.5
B. 5
C. 10
D. 20
答案:D
23. 已知正弦交流电流为i=100sin(100t+φ)，则该电流的有效值为(  )。
A. 70.7
B. 100
C. 70.7
D. 100
答案:A
24. 当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为( )欧。
A. 10
B. 5
C. 2
答案:B
25. 在火灾和爆炸危险场所，所用绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压，且不得低于(  )伏。
A. 250
B. 380
C. 500
D. 1000
答案:C
26. 重瓦斯动作后，跳开变压器(  )断路器。
A. 高压侧
B. 各侧
C. 低压侧
答案:B
27. 安全标色分为红色.黄色.蓝色.绿色；其中黄色表示为:( )。
A. 禁止标志
B. 警告标志
C. 指令标志
D. 提示标志
答案:B
28. 已知:电流I=6+j8.电源频车为50Hz.其瞬时值表达式为I=(  ).
A. 10sin(314t+53.1°)
B. 10sin(314t+36.9°)
C. 10sin(314t+53.1°)
D. 10sin(314t+36.9°)
答案:A
29. 碘钨灯属于(  )光源。
A. 电弧
B. 气体放电
C. 热辐射
答案:C
30. 全电路的欧姆定律的数学表达方式是(  )。
A. I=U/R
B. I=E/R+r0
C. I=UR+r0
D. U=IR+r0
答案:B
31. 检定测量用电流互感器时，环境条件中温度应满足( )。
A. ＋10℃～＋35℃；
B. 20℃±2℃；
C. ＋10℃～＋25℃；
D. ＋5℃～＋30℃。
答案:A
32. 对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( )。
A. 湿布抹擦
B. 布上沾汽油.煤油等抹擦
C. 用压缩空气吹或用干布抹擦
答案:C
33. 电容器重新合闸时，应先( )。
A. 充电
B. 放电
C. 断电
D. 以上都不对
答案:B
34. 判断电流产生的磁场的方向用(  )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 电动机定则
D. 安培定则
答案:D
35. 运行中的电能表，在中间相{即电压线圈公共端，一般为B相}电压线抽出后，电能表转速变为原转速的一半，是说明此时接线正确的( )。
A. 必要条件；
B. 充分条件；
C. 充分必要条件；
D. 充分非必要条件。
答案:A
36. 电流互感器是将高压电路的大电流变成额定为(  )的小电流供测量仪表和继电保护用。
A. 5A；
B. 10A；
C. 15A；
D. 20A；
答案:A
37. “安全第一，预防为主，综合治理”作为我省安全生产管理工作的方针是在( )法规中确定下来的。
A. 《劳动法》
B. 《四川省安全生产条例》
C. 《安全生产法》
答案:B
38. 我国交流电的频率为50Hz，其周期为(  )秒。
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.1
D. 0.2
答案:B
39. Ⅰ类手持电动工具带电零件与外壳之间的绝缘阻值不应低于( )兆欧。
A. 2
B. 7
C. 1
D. 0.5
答案:A
40. 漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应(  )检验一次,以保证其始终能可靠运行。
A. 每周
B. 半月
C. 每个月
D. 每季度
答案:C
41. 在生产过程中，静电对人体，对设备，对产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )。
A. 使静电荷向四周散发泄漏
B. 使静电荷通过空气泄漏
C. 使静电沿绝缘体表面泄露
D. 使静电荷定向散发泄漏
答案:C
42. W11-4D平台电气设备的防护等级室内不小于(  )。
A. IP22
B. IP55
C. IP30
D. IP16
答案:A
43. 一电容接到f=50Hz的交流电路中,容抗Xc=240Ω,若改接到f=150Hz的电源时，则容抗Xc为(  )Ω。
A. 80
B. 120
C. 160
D. 720
答案:A
44. 脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(  )材料制成。
A. 钢材
B. 绝缘材料
C. 木材
答案:A
45. 低压设备停电检修时，将检修设备各方面电源断开后，应立即(  )。
A. 进行工作
B. 悬挂标示牌
C. 取下熔断器
D. 装设接地线
答案:C
46. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。
A. 过载
B. 控制
C. 节流
答案:A
47. 关于电压互感器下列说法错误的是(  )。
A. 电压互感器不需要有接地保护
B. 电压互感器的容量都很小，一般只有几伏安.十几伏安，最大也不超过1000伏安
C. 电压互感器主要用来给测量仪表和继电保护装置供电
D. 电压互感器二次侧不允许接过多仪表，则影响其准确性
答案:A
48. 对10kV线路验电时，应采用(  )验电。
A. 验电笔
B. 验电器
C. 绝缘杆
D. 接地线
答案:B
49. 普通灯具绝缘台直径在75mm及以下时，采用(  )个螺钉或螺栓固定。
A. 1
B. 2
答案:A
50. 如图所示真值表中所表达的逻辑关系是(  )。
A. 与
B. 或
C. 与非
D. 或非
答案:C
51. 重复接地的安全作用不包括( )。
A. 改善架空线路的防雷性能
B. 降低漏电设备的对地电压
C. 减轻零线断开的危险
D. 减轻线路过负荷的危险
答案:D
52. 在负载为三角形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。
A. U线=U相.
B. U线=√3U相
C. U线=U相／√3
D. U线=3U相
答案:A
53. 电能表的电压线圈(  )在电路中。
A. 混联
B. 串联
C. 并联
D. 互联
答案:C
54. 发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( ).高压.超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。
A. 升压变电所
B. 降压变电所
C. 中压变电所
答案:A
55. 在下列材料中，电阻率最大的材料是(  )。
A. 铜
B. 硅
C. 塑料
D. 铁
答案:C
56. 保护接地电阻的允许值应小于(  )欧姆。
A. 4
B. 10
C. 30
答案:A
57. 使用梯子时，其与地面间的夹角以(  )左右为宜。
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°
答案:C
58. 熔断器主要用于电气设备的(  )保护。
A. 短路
B. 过载
C. 缺相
答案:A
59. 拉线与电杆的夹角为(  )。
A. 小于70°
B. 30°～45°
C. 45°～60°
D. 大于60°
答案:B
60. 电流互感器的变流比为一次绕组的额定电流与二次绕组(  )之比。
A. 最大电流
B. 最小电流
C. 额定电流
D. 负荷电流
答案:C
61. 电力变压器一.二次绕组对应电压之间的相位关系称为(  )。
A. 短路电压比
B. 阻抗比
C. 变压比
D. 连接组别
答案:D
62. 现在我国在(  )电压等级中广泛运用SF6断路器。
A. 3kV
B. 10kV
C. 35kV及以上
答案:C
63. 磁性材料按其特性不同，分为软磁材料和硬磁材料两类，硬磁材料的主要特点是(  )。
A. 剩磁弱；
B. 剩磁强；
C. 剩磁一样；
D. 剩磁不一样；
答案:B
64. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良其本质原因是( )。
A. 触头.接触点电阻变化引发过电压
B. 触头接触点电阻变小
C. 触头.接触点变大引起功耗增大
答案:C
65. 当交流电频率增加时，人体的感知电流(  )。
A. 相应增加
B. 相应减小
C. 不确定
D. 不变
答案:A
66. 为了防止感应电流对人体的伤害，下列做法错误的是( )。
A. 遇到电气设备发生火灾时，先切断电源再救火
B. 设备的金属外壳要接地
C. 不要靠近高压设备
答案:C
67. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路，应选择( )漏电保护装置。
A. 三相三极式
B. 三相三极和单相二极两种
C. 三相四极式
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