本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 电压维护归于按(  )分类。
A. 被维护的目标
B. 维护原理
C. 维护所起效果
答案:B
2. 架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(  )m。
A. 0.1
B. 0.05
C. 0.2
答案:C
3. 电力网是指由(  )组成的网络。
A. 各电压等级的电力线路
B. 各电压等级的电力线路和变电所
C. 发电机.变压器.输电线路
D. 一个电压等级的配电线路
答案:B
4. 电磁力的大小与导体的有效长度成( )。
A. 正比
B. 反比
C. 不变
答案:A
5. 变压器的器身主要由铁心和(  )两部分组成。
A. 绕组
B. 转子
C. 定子
D. 磁通
答案:A
6. 变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(  )。
A. 安装避雷线
B. 安装避雷器
C. 安装避雷网
答案:B
7. 电动机定子三相绕组与交巯电源的连接叫接法，其中Y为(  )。
A. 星形接法
B. 三角形掊法
C. 延边三角形接法
答案:A
8. 接地体和接地线之间的连接必须采用焊接，扁钢与钢管( )焊接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍，且至少()焊接。
A. 1面
B. 2面
C. 3面
D. 4面
答案:C
9. 所谓三相对称负荷就是(  ).
A. 三相的相电流有效值相等;
B. 三相的相电压相等且相位互差120°;
C. 三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;
D. 三相的负荷阻抗相等，阻抗角相同.
答案:D
10. 钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切(  )的两根线,以免发生短路事故。
A. 不同电位
B. 不同颜色
C. 不同大小
答案:A
11. 三相四线有功电能表接线端子有(  )
A. 8个；
B. 10个；
C. 11个；
D. 6个
答案:C
12. 由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,( )及操作内容等按操作顺序填写在工作票上。
A. 设备名称和编号
B. 线路的名称.杆号.位置
C. 双重称号
D. 设备名称
答案:B
13. 在变配电室内停电检修，验电工作应由( )完成。
A. 试验人员
B. 检修人员
C. 值班员
D. 施工人员
答案:C
14. (  )所发信号不应随电气量的消失而消失，要有机械或电气自保持。
A. 时间继电器
B. 中间继电器
C. 信号继电器
D. 电压继电器
答案:C
15. 变压器在同等负荷及同等冷却条件下,油温比平时高(  )℃,应判断变压器发生内部故障。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
答案:B
16. 如图,在保险丝处接入一个"220V40W"的灯泡L0.当只闭合S.S1时L0和L1都呈暗红色;由此可以确定( )。
A. L1支路接线正确
B. L1灯头短路
C. L1支路有漏电
答案:A
17. 在纯电阻的交流电路中，电路的有功功率( )电路电流的有效值乘以电压的有效值。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
答案:C
18. 电容器并联电路有如下特点(  )。
A. 并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和
B. 每个电容两端的电流相等
C. 并联电路的总电量等于最大电容器的电量
D. 电容器上的电压与电容量成正比
答案:A
19. 硅管的死区电压约为(  )。
A. 0.8V
B. 0.9V
C. 0.7V
D. 0.6V
答案:C
20. 断路器的额定开断电流决定了断路器的(  )。
A. 绝缘水平
B. 载流量
C. 灭弧能力
答案:C
21. ( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 感应式
答案:B
22. 额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级，它决定了断路器的( )。
A. 耐热程度
B. 绝缘水平
C. 通断能力
答案:B
23. 钢管布线时，暗配钢管弯曲处的弯曲半径不得小于该管直径的(  )倍。
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
答案:C
24. 如果温度升高，半导体的自由电子数将(  )。
A. 增加
B. 不变
C. 减少
D. 一会增加，一会减少
答案:A
25. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。
A. 切除
B. 投入
C. 串联
D. 并联
答案:A
26. 一般(  )容量以上的变压器装防爆管。
A. 400KVA
B. 500KVA
C. 750KVA
D. 1000KVA
答案:C
27. Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠(  )实现。
A. 电机拖动
B. 人工拉转
C. 机械传动
D. 自动控制
答案:B
28. 挂接地线的作用是防止发生意外的突然来电及(  )。
A. 防止邻近高压线路的感应电
B. 防止误操作导致反送电
C. 安全警告
答案:A
29. F=AB+BC，使F=1的输入ABC组合为(  )
A. ABC=000
B. ABC=010
C. ABC=101
D. ABC=110
答案:D
30. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(  )mA·S时就有生命危险。
A. 16
B. 30
C. 50
答案:C
31. 一般来说，男性的摆脱电流比女性的摆脱电流为(  )。
A. 大
B. 小
C. 一样
D. 有时大有时小
答案:A
32. 常见的导电用铝材特一号铝的含铝量大于(  )
A. 0.997
B. 0.996
C. 0.995
D. 以上三种都不对
答案:A
33. 电磁力的大小与导体的有效长度成(  )。
A. 反比
B. 正比
C. 不变
答案:B
34. 在随机振动中，用于描述现象的一个概率变量是？
A. 平均值
B. 方差
C. 峰值
D. 标准差
答案:C
35. 在交流电路中感抗与电路频率( )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 不一定
答案:B
36. 高压隔离开关只能接通或切断(  )电路。
A. 负荷
B. 短路
C. 空载
D. 轻载
答案:C
37. Ⅰ类手持式单相电动工具的电源线必须采用( )多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。
A. 两芯
B. 三芯
C. 四芯
D. 五芯
答案:B
38. 同步电动机不能自行启动，其原因是(  ).
A. 本身无启动转矩
B. 励磁绕组开路
C. 励磁绕组串电阻
D. 励磁绕组短路
答案:A
39. 反渗透膜用特定的高分子材料制成的，具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下，使水溶液中的某些组分(  )透过，从而达到纯化或浓缩.分离的目的
A. 不能
B. 全部
C. 选择性
D. 按顺序
答案:C
40. 两个10uF的电容并联后总电容量为(  )。
A. 10
B. 5
C. 20.
D. 8
答案:C
41. 导线接头连接不紧密,会造成接头(  )。
A. 发热
B. 绝缘不够
C. 不导电
答案:A
42. 高压汞灯突然熄灭后，一般需隔(  )min后才能工作。
A. 3~6
B. 2~5
C. 10~1
D. 5~10
答案:D
43. 跌落式熔断器在短路电流通过后，装在管子内的熔体快速(  )断开一次系统。
A. 切断
B. 熔断
C. 跳闸
答案:B
44. 高.压汞灯多应用于(  )等场所的照明。
A. 生产车间
B. 图书馆
C. 教室
D. 台灯
答案:A
45. 由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉.磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(  )。
A. 触电事故
B. 断电事故
C. 短路事故
答案:A
46. 更换和检查用电设备时，最好的安全措施是( )。
A. 切断电源
B. 站在凳子上操作
C. 戴橡皮手套操作
答案:A
47. 弯管时，管子的弯曲角度不应小于(  )。
A. 90°
B. 60°
C. 45°
D. 30°
答案:A
48. 低压接户线不允许跨越建筑物,如果必须跨越,则接户导线在最大弧垂时距建筑物的垂直距离不应小于(  )m。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3
答案:C
49. 接线较复杂的图中,导线连接用中断线表示,通常采用(  )编号法。
A. 相对
B. 绝对
C. 顺序
D. 逻辑
答案:A
50. 真空断路器的.触点常采取(  )。
A. 桥式触头
B. 指形触头
C. 辫形触头
D. 对接式触头
E. 滚动式触头
答案:D
51. 避雷器主要用来保护(  )
A. 建筑物
B. 构筑物
C. 电力设备
D. 电力线路
答案:C
52. 绝缘手套使用前,一般采用( )，检查手套有无漏气现象。
A. 压气法
B. 目测法
C. 灌水法
D. 打气法
答案:A
53. 在电阻串联电路中，电压分配与电阻(  )。
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:D
54. 纯直流电压作用下，能有效提高套管绝缘性能的措施是(  )。
A. 减小套管电容
B. 减小套管表面电阻
C. 增加沿面距离
D. 增加套管壁厚
答案:C
55. N型硅材料普通二极管用(  )表示。
A. 2CP
B. 2CW
C. 2CZ
D. 2CL
答案:A
56. 新装和大修后的低压线路和设备，要求绝缘电阻值不低于( )兆欧。
A. 1
B. 0.5
C. 0.22
D. 2
答案:B
57. 工作票应由(  )签发。
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 工作许可人
答案:A
58. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是(  )。
A. 导体
B. 绝缘体
C. 半导体
答案:A
59. 电磁操动机构是利用(  )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。
A. 电动力
B. 电磁力
C. 弹簧力
答案:B
60. 化工行业企业应制定值班室{中控室}24小时值班管理制度，严格实行(  )。
A. 24小时值班
B. 24小时专人值班
C. 24小时电话值班
答案:B
61. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”“E”.两个接线柱应(  )。
A. “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳
B. “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳
C. 随便接，没有规定
答案:B
62. 架空线应分线敷设，不得集束敷设，横担上相邻导线线间距不得小于0.3m，靠近电杆两侧导线的线间距不得小于( )。
A. 0.3m
B. 0.4m
C. 0.5m
D. 0.6m
答案:C
63. 特种作业操作证有效期为( )年。
A. 12
B. 8
C. 6
答案:C
64. 施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于(  )。
A. 4Ω
B. 10Ω
C. 20Ω
D. 30Ω
答案:B
65. 工作接地的接地电阻一般不应超过(  )。
A. 4
B. 5
C. 10
答案:A
66. 绝缘手套和绝缘靴的电气试验周期为(  )一次。
A. 三个月
B. 半年
C. 九个月
D. 一年
答案:B
67. 三线电缆中的红线代表( )。
A. 零线
B. 火线
C. 地线
答案:B
68. 电缆和架空线路在引入车间或建筑物处，若距接地点超过50m，应将零线(  )或者在室内将零线与配电屏.控制屏的接地装置相连。
A. 保护接地；
B. 重复接地；
C. 工作接地；
D. 保护接零；
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