《荷载与结构设计方法》
期末考试复习题
☆ 注意事项：本复习题满分共：400 分。

一、单项选择题（本大题共 24 小题，每小题 3 分，共 72 分）
1、以下几项中属于间接作用的是（	）。

A．土压力	B．离心力

C．地震	D．风压力

答案：C


2、我国基本雪压分布图是按照（	）一遇的重现期确定的。

A．10 年	B．30 年

C．50 年	D．100 年

答案：C


3、一般而言，震中距越大，烈度越（	）。

A．低	B．高

C．没有影响	D．不确定

答案：A


4、对于常见的永久荷载、楼面活荷载、风荷载、雪荷载、公路及桥梁人群荷载等，一般采用（	）荷载模型。
A．平稳二项随机过程	B．滤过泊松过程

C．泊松过程	D．正态分布

答案：A


5、对水泥混凝土路面，其几何参数的不定性主要指面板厚度的（	）。

A．不确定性	B．变异性

C．差异性	D．确定性

答案：B
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6、结构构件或连接因材料强度被超过而破坏属于哪个极限状态范畴（	）。

A．强度极限状态	B．正常使用极限状态

C．稳定极限状态	D．承载能力极限状态答案：D


7、一般情况下，地下室外墙所受的土压力为（	）。

A．主动土压力	B．被动土压力

C．静止土压力	D．不能确定答案：C


8、在相同基本风压和高度的前提下，（	）地理环境下的风压最小。

A．海岸、湖岸、海岛地区	B．中小城镇

C．大城市中心	D．大城市市郊答案：C


9、影响地震反应谱的因素不包括（	）。

A．场地条件	B．地震烈度

C．震级大小	D．以上答案都不对答案：B


10、根据正常生产条件下结构构件几何尺寸实测数据，进行统计分析时，当实测数据不足，几何参数的概

	率分布类型可采用（
	）。
	

	A．正态分布 C．指数分布
答案：A
	
	B．泊松分布 D．对数分布




11、结构在规定时间内和规定条件下，完成预定功能的概率相同时，可靠指标越大，结构的可靠程度

（	）。

A．越低	B．越高

 (
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C．不变	D．视情况而定

 (
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答案：B


12、现行结构设计规范普遍采用的是（	）。

A．分项系数设计表达式	B．概率可靠度的直接设计方法

C．单一系数设计表达式	D．容许应力法答案：A


13、我国建筑结构荷载规范规定的基本风压的地貌为（	）。

A．空旷的ft地丘陵	B．中小城镇

C．空旷平坦地面	D．大城市市区答案：C


14、在一定地区和时间范围内，超过某一烈度值的烈度占该时间段内所有烈度的百分比称为（	）。

A．超越频率	B．超越概率

C．地震频率	D．地震烈度

答案：B


15、对于静定结构，温度变化不引起（	）。

A．内力	B．变形

C．位移	D．以上答案都不对

答案：A


16、影响结构构件抗力的各组不定性都是（	）。

A．单一变量	B．变异性

C．差异性	D．确定性

答案：B


17、一般认为结构构件抗力的概率分布一般服从（	）。

A．对数正态分布	B．指数分布

C．极值分布	D．正态分布
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答案：A
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18、构件承载能力有利时，一般情况下永久荷载分项系数应取（	）。

A．1.4	B．1.35

C．1.2	D．1.0

答案：D


19、衡量一次地震规模大小的数量等级是（	）。

A．震级	B．地震烈度

C．地震能	D．震源深度

答案：A


20、下列不属于（非核）爆炸作用的特点的是（	）。

A．肉眼可见	B．时间短

C．传播快	D．以上都不对

答案：A



	21、预应力施加方式不包括（
	）。
	

	A．先张法
	
	B．后张法

	C．压浆法
	
	D．以上都不对

	答案：C
	
	





22、荷载通常被假定为平稳二项随机过程模型进行分析，下列基本假定不正确的是（	）。

A．设计基准期 T 时间域内可划分为 r 个相等的时段τ，即τ= T r

B．在任意时间域内，荷载出现的概率均为 p，反之荷载不出现的概率为 q=1-p
C．在任意时段τ内，荷载出现时，其幅值为非负随机变量，其概率分布函数为任意时点荷载概率分布，

各不同时段幅值随机变量服从相同分布且相互独立 D．任意时段上荷载幅值随机变量与荷载是否出现有关答案：D


23、下列各项不属于永久荷载特点的是（	）。

 (
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A．荷载值不随时间变化 B．荷载值变化与平均值相比可以忽略
C．荷载值变化具有单调性，能趋于限值，如结构自重、土压力、预应力等

D．荷载值在一定的时段内可能是近似恒定的，但各时段的量值可能不等，还可能在某个时段内完全不出现
答案：D


24、下列叙述正确的是（	）。

A．当     R≥S       在任何情况下成立时结构是安全的 B．可以采用中国的荷载标准值按照美国的规范设计表达式进行结构设计 C．现行荷载规范规定，对于一般重要性结构的γ0 等于 1
D．中国的现行荷载规范规定的分项系数设计表达式也是国际上通常采用的答案：D

二、多项选择题（本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分）
1、间接作用包括（	）。

A．行人及车辆	B．风压力	C．地面运动 D．温度变化	E．土压力
答案：CD


2、作用在结构上产生的变形包括（	）。

A．弯矩	B．挠度	C．扭转

D．弯曲	E．拉伸

答案：BCDE


3、设计建筑结构及屋面的承重构件时，（	）的积雪的分布情况，应按积雪不均匀分布的最不利情况采用。
A．檩条	B．拱壳	C．框架

D．屋面板	E．柱

答案：AD
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4、车辆荷载用于桥梁结构的（	）计算。

A．整体加载	B．局部加载	C．涵洞

D．桥台	E．挡土墙土压力答案：BCDE


5、《城市桥梁设计规范》中，城市-B 级路包括（	）。

A．超级路	B．快速路	C．主干路

D．次干路	E．支路答案：DE


6、影响屋面积灰荷载的主要因素有（	）。

A．清灰制度执行情况	B．风向和风速	C．除尘设施的使用维修情况 D．烟囱高度	E．屋面坡度
答案：ABCDE


7、风荷载属于（	）。

A．永久作用	B．可变作用	C．偶然作用

D．直接作用	E．动态作用答案：BDE


8、基础沉降属于（	）。

A．永久作用	B．可变作用	C．偶然作用 D．静态作用	E．动态作用
答案：AD


9、车辆荷载属于（	）。

A．永久作用	B．可变作用	C．偶然作用

D．直接作用	E．动态作用答案：BDE
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10、地震属于（	）。

A．可变作用	B．偶然作用	C．间接作用

D．静态作用	E．动态作用答案：BCE


11、《建筑地基基础设计规范》根据胀冻率不同，将地基土分为（	）。

A．不胀冻	B．弱胀冻	C．胀冻

D．强胀冻	E．特强胀冻答案：ABCDE


12、汽车制动力的影响因素有（	）。

A．路面的粗糙状况	B．轮胎充气压力的大小	C．制动装置的灵敏性 D．行车速度	E．弯道桥的曲线半径
答案：ABCD


三、判断题（本大题共 24 小题，每小题 2 分，共 48 分）
1、由爆炸、离心作用等产生的作用在物体上的惯性力不是荷载。（	）答案：×


2、地基在土自重作用下产生竖向变形，侧向变形和剪切变形。（	）答案：×


3、地震波中的横波和纵波均可在固体和液体中传播。（	）答案：×


4、荷载组合值是考虑可变荷载同时以标准值出现的概率低。（	）答案：√


5、荷载效应指的是结构内力。（	）答案：×
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6、结构为串并联体系时，结构中任一构件失效则整个结构体系失效。（	）答案：×


7、广义的荷载包括直接作用和间接作用。（	）答案：√


8、雪重度是一个常量，不随时间和空间的变化而变化。（	）答案：×


9、库伦土压力理论适合挡土墙光滑垂直、填土水平的土压力计算。（	）答案：√


10、最先达到地面的地震波是横波。（	）答案：×


11、结构构件计算模式的不定性主要是抗力相关的材料性能的不定性引起的。（	）答案：×


12、设计基准期内最大荷载的概率分布函数与任意时点荷载概率分布函数相同。（	）答案：×


13、土的自重应力为土自身有效重力在土体中引起的应力。（	）答案：√


14、水压力沿结构物表面分布图的外包线为直线。（	）答案：×


15、一般而言，震中距越大，影响越弱，震级越小。（	）答案：×


16、先张法和后张法可以提高混凝土构件的极限承载力。（	）



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628136000026006043
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