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摘  要
这次的毕业设计选用110kV的变电站，110kV变电站是现在社会中极其重要的，大部分区变电站都是110kV，通常110kV的变电站有着2台变压器，为了防止其中一台突然出现故障或者检修，对此，我们通常选用的变压器能单独使用一段时间，也是考虑了今后10年城区的进展，将变压器容量选用更为大，当不能过大，不让损耗太大，通常变压器需要有一半的负荷，太小会使得无功损耗过大，电网负荷太大，太大的话，一旦出现故障，会出现大面积停电，所以变压器的选用需要适中。
变电站是电力系统中极为重要的部分，影响着整个电力系统，出现故障可能导致电力系统之间的不稳定，甚至出现电力系统的崩溃，所以，我们先进行主接线的选择，再进行变压器的选取，然后短路计算，得到参数来确定设备的选取例如断路器和隔离开关之类的。
通过对变电站的设计，加深了我对电力系统有了更为全面的了解，增强了理论和实际联系，巩固了平时学习的专业知识，锻炼了我独立分析能力及查阅资料的能力。
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[bookmark: _Toc71383157][bookmark: _Toc71367997]1  绪论
[bookmark: _Toc71367998][bookmark: _Toc71383158]1.1课题价值及意义
本主题旨在为变电站主接线的配置和设计确定。为了最大限度地减少变电站设备的故障，我们必须确保变电站性能的可靠性和安全性。确保整个系统的安全运行。电力系统运行过程中，经常出现一些不注意的异常情况，使电力系统出现故障，甚至整个系统停止运作，导致电力供应不足或电力质量极低，还可能导致系统瘫痪。电力系统是由许多电器元件连接而成的，无论多么微小的部件的故障都可能导致整个电力系统的故障甚至出现大事故。所以，我们经常需要在非常短的时间内去除有缺陷的组件，以达到在甚至更短的时间内通常需要的最低故障效果。继电器保护不仅要快速切断有缺陷的部件，减少系统故障的影响，保证整个系统的安全可靠运行。为了更加完美的达成这一要求，保护电力系统的每个组件都会共享处理故障信息，便于保护组件接收系统故障的数据也可以使用系统化和再利用保护网络。对此，继电保护保护装置可以得到整个系统数据信息，更精准判断故障位置，并在足够短的时间内可以消除故障，从而在很大程度上确保电力系统的安全运行。
根据中国的相关电力供应，大型电站产生的电力主要通过110千伏架空线路传输到500千伏或220千伏和110千伏区域枢纽，然后通过电缆或架空线路进行分配。因此，110千伏是目前电源系统中非常重要的能源。以110kv设计水平和优化方案为研究对象，本文讨论了110kv主要分段的设计思路和方法，并对不同地区的电力系统建设提出了一些参考建议。
[bookmark: _Toc71383159][bookmark: _Toc71367999]1.2国内外发展状况
1875年，世界上第一座热电厂在巴黎建成。与世界电力历史保持一致的是1879年，我国上海公共租界将点亮第一盏电灯，然后在接下来几年后的1882年，中国第一家市政公用事业公司上海电气公司在上海正式成立。在这之后，中国开启了能源工业的首页。
1891年，世界上第一台三点电力监控器在老峰发电厂建成，电力通过第一条13.8千伏输电线路输送到偏远的地区，既用于照明又用于电能的传输，创造了高性能远程传输的历史，也为今后发展高性价比的电能传输的奠定了坚实基础。
2021年4月26日，冀北地区首座220千伏智慧变电站——塞罕坝变电站工程开工建设。该工程总投资1.45亿元，开创政府主导出资电网建设、供电公司无偿接收新模式，开启政企合作推动地方经济社会发展和能源绿色崛起的新篇章。
作为冀北地区首座220千伏多站融合智慧变电站，塞罕坝220千伏变电站采用半户内GIS型式，终期主变规模2×120兆伏安，220千伏出线5回，110千伏出线6回，10千伏出线24回。变电站建设采用国内先进技术理念，实现变电站在线智能巡视、数字孪生模型建设等多个典型场景的应用。
电力的广泛应用，电力需求的不断增加，推动电力技术不断发展。
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