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1 工程概况和设计要求
1.1工程概况
济南市保利花园拟建场地，基坑支护总长度约为871.0m，开挖深度约为9.00m。
1.2工程地质条件与水文地质条件
1.2.1、工程地质条件
（1）依据济南市勘察测绘探讨院供应的岩土工程勘察报告，场区土层地质结构与岩土力学性质如下：
第①层，填土：分为杂填土和素填土。
杂填土：杂色，松散，含砖块、石灰渣、建筑垃圾等。
素填土：褐黄色，硬塑，稍湿-湿，以粘性土为主，含少量砖屑、灰渣、植物根系。层厚度：0.70～6.00m；层底标高：20.88-26.08m。
第②层，粘土：黄褐色，可-硬塑，无摇振反应，刀切面较光滑，干强度与韧性中等，含氧化铁。厚度：0.40～2.10m；层底标高：23.20-25.30m。
第③层，粉质粘土：褐黄色，可塑，无摇振反应，刀切面稍光滑，干强度与韧性中等。含铁锰氧化物，少量姜石。局部姜石含量较高，为姜石土。厚度：2.00～6.30m。层底标高：17.78-21.92m。
第④层，辉长岩残积土：黄绿色，原岩猛烈风化呈土状，具塑性，局部分布。厚度：0.60～2.20m。层底标高：18.52-20.97m。
第⑤层，全风化辉长岩：黄绿色，密实，湿，原岩猛烈风化呈细砂状，含少量母岩硬块，分布不连续。厚度：0.30～6.10m。层底标高：14.52-20.34m。
第⑥层，强风化辉长岩：灰绿色，密实，湿。原岩猛烈风化呈中-粗砂状，含少量母岩硬块。厚度：8.50～29.60m。层底标高：-8.76-11.70m。
（2）水文地质条件
场地内地下水主要为第四系松散层孔隙水和辉长岩风化裂隙水，二者水力联系较强，属潜水类型。据勘察报告水位埋深一般0.90-2.00m，水位标高24.85-25.89m。其水位主要受大气降水的限制，水位改变幅度一般在1.0m左右。
1.2.2周边环境条件                             
场区位于济南市邢村立交西侧，四周除南部外。其他地段均有建筑物
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