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浅谈西安地铁二号线35kV GIS中压开关柜PSCADA信号的调试方法
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本文主要介绍了西安地铁二号线35kV GIS中压开关柜PSCADA信号的调试方法。地铁是一种独立的有轨交通系统，其正常运行不受地面道路拥挤的影响，能快捷、安全、舒适地运送旅客。在地铁供电系统中35kV系统是为变电所提供电源的重要系统。在地铁运营中，35kV系统供电一旦中断，就会造成地铁运输的瘫痪，还有可能会危及旅客生命安全和造成财产损失。35kV系统设备调试可按单体调试、联动调试和综合联调三个步骤进行。电气调试是地铁电气专业施工的重要环节，调试中针对开关柜的调试方法必须掌握运用。对于变电所的调试方法，电气设备中尤为重要，在调试工作中，调试方案、调试人员、调试准备、调试条件都是通过协调可以完成的，且不需要技术层次的要求，但是从电气设备的具体调试方法，是作为整个调试工作的重点和难点，变电所设备调试是变电所建设的重要组成部分，对变电所安全、稳定运行有着极为重要的作用，常规综合变电所和PSCADA的调试，已经有了一套成熟、规范的调试方案，本文对电气设备的调试方法提出具体的非电量和电量的遥信、遥测测试方法及操作方法。
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