[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]分部工程施工评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	施工单位
	水利工程有限公司

	分部工程名称
	道路硬化
	施工日期
	

	分部工程量
	
	评定日期
	

	项次
	单元工程类别
	工程量
	单元工程个数
	合格个数
	其中优良个数
	备注

	1
	清表
	
	2
	2
	
	

	2
	路基碾压
	
	2
	2
	
	

	3
	混凝土路面
	
	2
	2
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	6
	6
	
	

	重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程
	
	
	
	
	

	施工单位自评意见
	监理单位复核意见
	项目法人认定意见

	本分部工程的单元工程质量全部合格，优良率为—
	/ %,
	复核意见：
	
	
	认定意见：
	

	主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程质量优 良。施工中未 发生过质量事故。原材料质量 合格 。
	分部工程质量等级：
	
	分部工程质量等级：

	金属结构、启闭机质量_， 品质量/ 。
	机电产品质量/ 。
	中间产
	监理工程师：
	
	现场代表：
	

	分部工程质量等级：合格
	
	
	
	年
	
	月 日
	
	年 月 日

	质检部门评定人:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目经理或技术负责人：
	
	
	
	总监或总监代表：
	
	技术负责人：
	

	
	
	
	年 月
	日
	
	年
	
	月 日
	
	年 月 日

	
	
	
	核定意见:
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程质量监督机构
	核定等级:
	
	核定人：
	
	
	负责人：
	

	
	
	
	
	
	
	年
	月
	H
	
	年 月 日
	

	注：部分工程质量在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核其质量等级,
	报质量监督机构核备。大

	型水利枢纽工程主体建筑物的分部工程质量，在施工单位自评、监理单位复核后，需报质量监督机构核定其质

	量等级。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]表 2. 1.5普通混凝土浇筑工序施工质量验收评定表

	单位工程名称 :
	大中型水库移民后期扶持资金项 目
	工序编号
	

	分部工程名称
	道路硬化
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	混凝土浇筑
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主 控 项 目
	1
	入仓混凝土 料
	无不合格料入仓。如有少量不合 格料入仓，应及时处理至达到要求
	无不合格料入仓。如有少量不合格料 入仓，应及时处理至达到要求
	/
	/

	
	2
	平仓分层
	厚度不大于振捣棒有效长度的 90%,铺设均匀，分层清楚，无骨 料集中现象
	/
	/
	/

	
	3
	混凝土振捣
	振捣器垂直插入下层5cm,有 次序，间距、留振时间合理，无漏 振、无超振
	有次序，间距、留振时间合理，无漏 振、无超振
	/
	/

	
	4
	铺筑间歇时 间
	符合要求，无初凝现象
	符合要求，无初凝现象
	/
	/

	
	5
	浇筑温度（指 有温控要求的 混凝土）
	满足设计要求
	/
	/
	/

	
	6
	混凝土养护
	表面保持湿润;连续养护时间基 本满足设计要求
	表面保持湿润；连续养护时间基本满 足设计要求
	/
	/

	般
项
目
	1
	砂浆铺筑
	厚度宜为2~3cm，均匀平整， 无漏铺
	均匀平整，无漏铺
	/
	/

	
	2
	积水和泌水
	无外部水流入，泌水排除及时
	无外部水流入
	/
	/

	
	3
	插筋、管路等 埋设件以及模 板的保护
	保护好，符合设计要求
	/
	/
	/

	
	4
	混凝土表面 保护
	保护时间、保温材料质量符合设 计要求
	保护时间、保温材料质量符合设计要 求
	/
	/

	
	5
	脱模
	脱模时间符合施工技术规范或 设计要求
	脱模时间符合施工技术规范或设计
要求
	1
	/

	工位评见 施单自意
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点不集中
分布，各项报验资料SL 632-2012的要求。
工序质量等级评定为：O
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格
点不集中分布，各项报验资料SL 632-2012的要求。
工序质量等级评定为：o
（签字，加盖公章）年 月 日



（［2021］质报 002 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目合同编号：
	致：监理有限责任公司
清表 □工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报请贵方 复核。
附：0清表 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]土方开挖单元工程施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	单元工程量
	

	分部工程名称
	道路硬化
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	清表
	施工日期
	

	项次
	工序名称
	工序质量验收评定等级

	1
	表土及土质岸坡清理工序
	合格

	2
	△软基或土质岸坡开挖工序
	/

	施工 单位 自评 意见
	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占/ %,且主要工序达到 合格 等级。 单元质量等级评定为：
（签字，加盖公章） 年 月 H

	监理 单位 复核 意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序
占—%,且主要工序达到等级。
单元工程质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日


注：对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字，具 体要求应满足SL176—2007的规定。
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]表表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项
目
	工序编号
	

	分部工程名称
	道路硬化
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	清表
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主控项目
	1
	表土清理
	树木、草皮、树根、乱石、坟墓 以及各种建筑物全部清除；水井、泉 眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设 计要求
	无树木、草皮、树根、乱石等，符合 设计要求
	/
	/

	
	2
	不良土质 的处理
	淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清 除；对风化岩石、坡积物、残积物、 滑坡体、粉土、细砂等处理符合设计 要求
	无淤泥、腐殖质土、泥炭土等不良土 质，符合设计要求
	/
	/

	
	3
	地质坑、 孔处理
	构筑物基础区范围内的地质探 孑L、竖井、试坑的处理符合设计要求； 回填材料质量满足设计要求
	/
	/
	/

	般 项 II
	1
	清 理 范 围
	人 工 施 工
	满足设计要求。长、宽边线允许
偏差0~50cm
	/
	/
	/

	
	
	
	机 械 施 工
	满足设计要求，长、宽边线允许
偏差 0-100cm
	-5、10、・6、30、10、25、15、50、
26、55
	8
	80.0%

	
	2
	土质岸边 坡度
	不陡于设计边坡
	符合设计要求
	/
	/

	施工 单位 自评 意见
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %,且不合格点不集中
分布，各项报验资料SL631-2012的要求。
工序质量等级评定为：。
（签字，加盖公章）年 月曰

	监理 单位 复核 意见
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点
不集中分布，各项报验资料SL631-2012的要求。
工序质量等级评定为：O
（签字，加盖公章）年 月曰



（［2021］质报 002 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目合同编号：
	致：监理有限责任公司
路基碾压 口工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报请 贵方复核。
附：0路基碾压 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日



	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金 项目
	单元 工程量
	

	分部工程名称
	道路工程
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	路基碾压
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量标准
	检查（测）结果
	评定

	主 控 项
	1
	基底处理
	基底平整、压实应满足设计要求
	符合设计要求
	

	
	2
	路基
	填料应符合设计要求
	路基无填料
	

	
	3
	路基压实
	分层检测应符合设计要求
	/
	

	般 项 i
	1
	基面清理和处 理
	清除地表植被、杂物、积水、淤泥 巴和表土，特殊地质地段按设计要 求进行处理。
	符合设计要求
	

	
	2
	铺料
	土料分层铺料厚度均匀，表面平 整，边线整齐；石料逐层水平摆放 平稳，码砌边部
	/
	

	
	3
	碾压
	碾压密实，无漏压、欠压
	碾压密实，无漏压、欠压
	

	
	4
	外观
	路基表面平整，边线直顺，曲线圆 滑；路基边坡坡面平顺、稳定，不 得亏坡
	路基表面平整，边线直顺，曲线圆滑； 路基边坡坡面平顺、稳定，无亏坡
	

	
	5
	排水沟
	布置应符合设计要求
	实测值
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	/
	/
	/
	

	
	6
	路肩
	布置应符合设计要求
	实测值
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	/
	/
	/
	

	
	7
	宽度
	允许偏差：+30mm
	实测值
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	3 17 2 12 5
	5
	100%
	

	
	8
	平整度
	允许偏差：20mm/3m
	实测值
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	15 7 112 7
	5
	100%
	

	
	9
	纵断也|周程
	允许偏差：底基层一20-+10mm
	实测值
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	10 7 8 9 -9
	5
	100%
	

	
	1
0
	中线偏位
	允许偏差：+100mm
	实测值
	合格点数
	合格率
	

	
	
	
	
	10 15 15 45 30
	5
	100%
	

	施工 单位 自评 意见
	主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率100 %,
单元工程质量等级评定为： （签字，加盖公章）
年 月 日



	监理 单位 复核 意见
	经查验相关检验报告和检验资料，主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率—%,旦不合 格点不集中分布。
单元工程质量等级评定为：
（签字，加盖公章） 年 月 日



（［2021］质报 002 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目
合同编号：
	致：监理有限责任公司
混凝土浇筑 口工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报 请贵方复核。
附：0混凝土浇筑 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日



说明：本表一式—份，由承包人填写。监理机构审核后，监理机构—份、返承包人—份。
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]表2.1普通混凝土单元工程施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金 项目
	单元工程量
	

	分部工程名称
	道路硬化
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	混凝土浇筑
	施工日期
	

	项次
	工序名称（或编号）
	工序质量验收评定等级

	1
	基础面
	/

	
	施工缝处理
	/

	2
	模板制作及安装
	合格

	3
	△钢筋制作及安 装
	/

	4
	预埋件（止水、 伸缩缝等）制作及 安装
	/

	5
	△混凝土浇筑
（含养护、脱模）
	合格

	6
	外观质量检查
	/

	工位评见 施单自意
	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%,且主要工序达到等级，单元工程
试块质量检验合格，各项报验资料SL 632—2012的要求。
单元工程质量等级评定为： o
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占 %, 且主要工序达到等级，单元工程试块质量检验合格，各项报验资料 SL 632—2012
的要求。
单元工程质量等级评定为： 0
（签字，加盖公章）年 月曰

	注：本表所填“单兀工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。

	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项 H
	工序编号
	



	分部工程名称
	道路硬化
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	混凝土浇筑
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主控项目
	1
	稳定性、刚度 和强度
	满足混凝土施工荷载要求，并符 合模板设计要求
	符合设计要求
	/
	/

	
	2
	承重模板底 面周程
	允许偏差0~+5mm
	/
	/
	/

	
	3
	排架、 梁、板、 柱、墙、
墩
	结构断面 尺寸
	允许偏差±10mm
	/
	/
	/

	
	
	
	轴线位置
	允许偏差±10mm
	/
	/
	/

	
	
	
	垂直度
	允许偏差5mm
	/
	/
	/

	
	4
	物与边 构线计线 结边设
	外露表面
	内模板：允许偏差0~+10mm； 外模板：允许偏差・10mm~0
	/
	/
	/

	
	
	
	隐蔽内而
	允许偏差15mm
	/
	/
	/

	
	5
	预留 孔、洞 尺寸及
位置
	孔、洞尺 寸
	允许偏差0~+10mm
	/
	/
	/

	
	
	
	孔洞位置
	允许偏差±10mm
	/
	/
	/

	般 项 i
	1
	相邻两 板面错 台
	外露表面
	钢模：允许偏差2mm
木模：允许偏差3mm
	1、1、2、3、1、1、1、2、2、2
	9
	90%

	
	
	
	隐蔽内面
	允许偏差5mm
	/
	/
	/

	
	2
	局部平 整度
	外露表面
	钢模：允许偏差3mm 木模：允许偏差5mm
	2、 5、 4、 2、 1、 2、 2、 1、 2、 2
	8
	80%

	
	
	
	隐蔽内面
	允许偏差10mm
	/
	/
	/

	
	3
	板面缝 隙
	外露表面
	钢模：允许偏差1mm
木模：允许偏差2mm
	/
	/
	/

	
	
	
	隐蔽内面
	允许偏差2mm
	/
	/
	/

	
	4
	结构物水平 断面内部尺寸
	允许偏差土 20mm
	/
	/
	/

	
	5
	脱模剂涂刷
	产品质量符合标准要求，涂刷均 匀，无明显色差
	产品质量符合标准要求，涂刷均 匀，无明显色差
	/
	/

	
	6
	模板外观
	表面光洁、无污物
	表面光洁、无污物
	/
	/

	工位评见 施单自意
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点不集中分
布，各项报验资料SL 632—2012的要求。
工序质量等级评定为：o
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点
不集中分布，各项报验资料SL 632-2012的要求。
工序质量等级评定为：0
（签字，加盖公章）年 月曰


表 2. 1.2
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]普通混凝土模板制作及安装工序施工质量验收评定表
表 2. 1.5

	单位工程名称 :
	大中型水库移民后期扶持资金项 目
	工序编号
	

	分部工程名称
	道路硬化
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	混凝土浇筑
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主 控 项 目
	1
	入仓混凝土 料
	无不合格料入仓。如有少量不合 格料入仓，应及时处理至达到要求
	无不合格料入仓。如有少量不合格料 入仓，应及时处理至达到要求
	/
	/

	
	2
	平仓分层
	厚度不大于振捣棒有效长度的 90%,铺设均匀，分层清楚，无骨 料集中现象
	/
	/
	/

	
	3
	混凝土振捣
	振捣器垂直插入下层5cm,有 次序，间距、留振时间合理，无漏 振、无超振
	有次序，间距、留振时间合理，无漏 振、无超振
	/
	/

	
	4
	铺筑间歇时 间
	符合要求，无初凝现象
	符合要求，无初凝现象
	/
	/

	
	5
	浇筑温度（指 有温控要求的 混凝土）
	满足设计要求
	/
	/
	/

	
	6
	混凝土养护
	表面保持湿润;连续养护时间基 本满足设计要求
	表面保持湿润；连续养护时间基本满 足设计要求
	/
	/

	般
项
目
	1
	砂浆铺筑
	厚度宜为2~3cm，均匀平整， 无漏铺
	均匀平整，无漏铺
	/
	/

	
	2
	积水和泌水
	无外部水流入，泌水排除及时
	无外部水流入
	/
	/

	
	3
	插筋、管路等 埋设件以及模 板的保护
	保护好，符合设计要求
	/
	/
	/

	
	4
	混凝土表面 保护
	保护时间、保温材料质量符合设 计要求
	保护时间、保温材料质量符合设计要 求
	/
	/

	
	5
	脱模
	脱模时间符合施工技术规范或 设计要求
	脱模时间符合施工技术规范或设计
要求
	1
	/

	工位评见 施单自意
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点不集中
分布，各项报验资料SL 632-2012的要求。
工序质量等级评定为：O
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格
点不集中分布，各项报验资料SL 632-2012的要求。
工序质量等级评定为：o
（签字，加盖公章）年 月 日


表 2. 1.5
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]普通混凝土浇筑工序施工质量验收评定表

（［2021］质报 001 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目合同编号：
	致：监理有限责任公司
清表 □工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报请贵方 复核。
附：0清表 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日



[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]分部工程施工评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	施工单位
	水利工程有限公司

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工日期
	

	分部工程量
	
	评定日期
	

	项次
	单元工程类别
	工程量
	单元工程个数
	合格个数
	其中优良个数
	备注

	1
	土方开挖
	
	4
	4
	
	

	2
	土方回填
	
	4
	4
	
	

	3
	垫层铺设
	
	4
	4
	
	

	4
	护坡砌筑
	
	4
	4
	
	

	5
	砖砌墙
	
	1
	1
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	17
	17
	
	

	重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程
	
	
	
	
	

	施工单位自评意见
	监理单位复核意见
	项目法人认定意见

	本分部工程的单元工程质量全部合格，优良率为—
	/ %,
	复核意见：
	
	
	认定意见：
	

	主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程质量优 良。施工中未 发生过质量事故。原材料质量 合格 。
	分部工程质量等级：
	
	分部工程质量等级：

	金属结构、启闭机质量_， 品质量/ 。
	机电产品质量/ 。
	中间产
	监理工程师：
	
	现场代表：
	

	分部工程质量等级：合格
	
	
	
	年
	
	月 日
	
	年 月 日

	质检部门评定人:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目经理或技术负责人：
	
	
	
	总监或总监代表：
	
	技术负责人：
	

	
	
	
	年 月
	H
	
	年
	
	月 日
	
	年 月 日

	
	
	
	核定意见:
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程质量监督机构
	核定等级:
	
	核定人：
	
	
	负责人：
	

	
	
	
	
	
	
	年
	月
	H
	
	年 月 日
	

	注：部分工程质量在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核其质量等级,
	报质量监督机构核备。大

	型水利枢纽工程主体建筑物的分部工程质量，在施工单位自评、监理单位复核后，需报质量监督机构核定其质

	量等级。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



（［2021］质报 003 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目合同编号：
	致：监理有限责任公司
土方开挖 口工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报请 贵方复核。
附：0 土方开挖 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日



[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]土方开挖单元工程施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	单元工程量
	

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	开挖
	施工日期
	

	项次
	工序名称
	工序质量验收评定等级

	1
	表土及土质岸坡清理工序
	合格

	2
	△软基或土质岸坡开挖工序
	/

	施工 单位 自评 意见
	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占/ %,且主要工序达到 合格 等级。 单元质量等级评定为：
（签字，加盖公章） 2021年7月10日

	监理 单位 复核 意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序
占—%,且主要工序达到等级。
单元工程质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日


注：对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字, 具体要求应满足SL176—2007的规定。
水利水电工程
表表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项 目三标段
	工序编号
	

	分部工程名称
	排水涵洞
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	开挖
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主控项目
	1
	表土清理
	树木、草皮、树根、乱石、坟墓 以及各种建筑物全部清除；水井、泉 眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设 计要求
	无树木、草皮、树根、乱石等，符合 设计要求
	/
	/

	
	2
	不良土质 的处理
	淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清 除；对风化岩石、坡积物、残积物、 滑坡体、粉土、细砂等处理符合设计 要求
	无淤泥、腐殖质土、泥炭土等不良土 质，符合设计要求
	/
	/

	
	3
	地质坑、
孔处理
	构筑物基础区范围内的地质探 孑L、竖井、试坑的处理符合设计要求； 回填材料质量满足设计要求
	/
	/
	/

	般 项 目
	1
	清理范围
	人 工 施 工
	满足设计要求。长、宽边线允许
偏差0~50cm
	/
	/
	/

	
	
	
	机 械 施 工
	满足设计要求，长、宽边线允许
偏差 0-100cm
	・5、10、・6、30、10、25、15、50、
26、55
	8
	80.0%

	
	2
	土质岸边 坡度
	不陡于设计边坡
	符合设计要求
	/
	/

	施工 单位 自评 意见
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %,且不合格点不集中
分布，各项报验资料SL631-2012的要求。
工序质量等级评定为：。
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点
不集中分布，各项报验资料SL631-2012的要求。
工序质量等级评定为：O
（签字，加盖公章）年 月曰



（［2021］质报 003 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目合同编号：
	致：监理有限责任公司
土方回填 口工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报请 贵方复核。
附：0 土方回填 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日



[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]土料填筑单元工程施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金 项目
	单元工程量
	

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	土方回填
	施工日期
	

	项次
	工序名称 （或编号）
	工序质量验收评定等级

	1
	结合面处理
	/

	2
	回填及铺填
	合格

	3
	△土料压实
	/

	4
	接缝处理
	/

	施工 单位 自评 意见
	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%,且主要工序达到等级，各项报
验资料SL 631—2012的要求。
单元工程质量等级评定为：。
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%,
且主要工序达到等级，各项报验资料SL 631—2012的要求。
单元工程质量等级评定为： o
（签字，加盖公章）年 月 日

	注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。



[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]土料填筑卸料及铺填工序施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金 项目
	工序编号
	

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	土方回填
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主控项目
	1
	卸料
	卸料、平料符合设计要求，均 衡上升。施工面平整、土料分区 清晰，上下层分段位置错开
	卸料、平料符合设计要求，均 衡上升。施工面平整、土料分区
清晰，上下层分段位置错开
	
	

	
	2
	铺填
	上下游坝坡铺填应有富裕量， 防渗铺盖在坝体以内部分应与心 墙或斜墙同时铺填。铺料表面应 保持湿润，符合施工含水量
	上下游坝坡铺填应有富裕 量，防渗铺盖在坝体以内部分 应与心墙或斜墙同时铺填。铺 料表面应保持湿润，符合施工 含水量
	
	

	般 项 目
	1
	结合部土料铺填
	防渗体与地基（包括齿槽）、岸 坡、溢洪道边墙、坝下埋管及混 凝土齿墙等结合部位的土料铺 填，无架空现象。土料厚度均匀， 表面平整，无团块、无粗粒集中， 边线整齐
	防渗体与地基（包括齿槽）、 岸坡、溢洪道边墙、坝下埋管 及混凝土齿墙等结合部位的 土料铺填，无架空现象。土料 厚度均匀，表面平整，无团块、 无粗粒集中，边线整齐
	
	

	
	2
	铺土厚度
	铺土厚度均匀，符合设计要求， 允许偏差-5~0cm
	铺土厚度均匀，符合设计要 求，允许偏差-5~0cm
	
	

	
	3
	铺填 边线
	人工 施工
	铺填边线应有一定宽裕度，压 实削坡后坝体铺填边线满足0 ~10cm要求
	铺填边线应有一定宽裕度， 压实削坡后坝体铺填边线满 足0 ~10cm要求
	
	

	
	
	
	机械 施工
	铺填边线应有一定宽裕度，压 实削坡后坝体铺填边线满足0~ 30cm要求
	铺填边线应有一定宽裕度， 压实削坡后坝体铺填边线满 足0~ 30cm要求
	
	

	施工 单位 自评 意见
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,旦不合格点不集
中分布，各项报验资料SL 631-2012的要求。
工序质量等级评定为： 。
（签字，加盖公章）年 月 日

	理位核见 监单复意
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合
格点不集中分布，各项报验资料SL 631-2012的要求。
工序质量等级评定为：0
（签字，加盖公章）年 月曰



（［2021］质报 003 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目合同编号：
	致：监理有限责任公司
浆砌石护坡 口工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报 请贵方复核。
附：0浆砌石护坡 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日



[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]水泥砂浆砌石体单元工程施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	单元工程量
	

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	浆砌石护坡
	施工日期
	

	项次
	工序名称（或编号）
	工序质量验收评定等级

	1
	层面处理
	合格

	2
	△砌筑
	合格

	3
	伸缩缝（填充材料）
	合格

	施工 单位 自评 意见
	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占/%,且主要工序达到 合格 等级,各项报验
资料 符合 SL 631—2012的要求。
单元工程质量等级评定为：合格。
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占—%,且主 要工序达到等级，各项报验资料 SL 631-2012的要求。
单元工程质量等级评定为： o
（签字，加盖公章）年 月 日

	注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。



[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]水泥砂浆砌石体层面处理工序施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	工序编号
	

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	浆砌石护坡
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	
	1
	砌体仓面清理
	仓面干净，表面湿润均匀。无浮 渣，无杂物，无积水，无松动石块
	仓面干净，表面湿润均匀。无 浮渣，无杂物，无积水，无松 动石块
	/
	/

	
	2
	表面处理
	垫层混凝土表面、砌石体表面局 部光滑的砂浆表面应凿毛，毛面面 积应不小于95%的总面积
	垫层混凝土表面、砌石体表面 局部光滑的砂浆表面应凿毛
	/
	/

	般 项 目
	1
	垫层混凝土
	己浇垫层混凝土，在抗压强度未 达到设计要求前，不应在其面层上 进行上层砌石的准备工作
	已浇垫层混凝土，在抗压强度 达到设计要求，再进行上层砌 石的准备工作
	/
	/

	
	
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 / %,且不合格点不集中分 布，各项报验资料符合SL 631—2012的要求。

	施工 单位 自评 意见
	工序质量等级评定为： 合格。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	（签字，加盖公章）
	年
	月 日

	理位核见 监单复意
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点不
集中分布，各项报验资料SL 631-2012的要求。
工序质量等级评定为：。

	
	
	
	
	
	
	
	（签字，加盖公章）
	年
	月 日



[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]土方开挖单元工程施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	单元工程量
	

	分部工程名称
	道路硬化
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	清表
	施工日期
	

	项次
	工序名称
	工序质量验收评定等级

	1
	表土及土质岸坡清理工序
	合格

	2
	△软基或土质岸坡开挖工序
	/

	施工 单位 自评 意见
	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占/ %,且主要工序达到 合格 等级。 单元质量等级评定为：
（签字，加盖公章） 年 月 H

	监理 单位 复核 意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序
占—%,且主要工序达到等级。
单元工程质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日


注：对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字，具 体要求应满足SL176—2007的规定。
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]水泥砂浆砌石体砌筑工序施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	工序编号
	

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	浆砌石护坡
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主控项目
	1
	石料表观质量
	石料规格符合设计要求，表面湿 润、无泥垢、油渍等污物
	石料规格符合设计要求，表面湿 润、无泥垢、油渍等污物
	/
	/

	
	2
	普通砌石体砌筑
	铺浆均匀，无裸露石块；灌浆、 塞缝饱满，砌缝密实，无架空等现 象
	铺浆均匀，无裸露石块；灌浆、 塞缝饱满，砌缝密实，无架空等 现象
	/
	/

	
	3
	墩、墙砌石体砌筑
	先砌筑角石，再砌筑镶面石，最 后砌筑填腹石。镶面石的厚度应不 小于30cm。临时间断处的高低差应 不大于1.0m,并留有平缓台阶
	/
	/
	/

	
	4
	墩、墙砌筑型式
	内外搭砌，上下错缝；丁砌石分 布均匀，面积不少于墩、墙砌体全 部面积的1/5,且长度大于60cm； 毛块石分层卧砌，无填心砌法1每 砌筑70~120cm高度找平1次|砌缝 宽度基木致
	/
	/
	/

	
	5
	砌石坝
	砌石体质量
	密度、孔隙率应符合设计要求
	密度、孔隙率符合设计要求
	/
	/

	
	6
	
	抗渗性能
	对有抗渗要求的部位，砌体透水 率应符合设计要求
	/
	/
	/

	
	7
	
	砌缝饱满度与密实度
	饱满且密实
	饱满且密实
	/
	/

	般 项 目
	1
	水泥砂浆沉入度
	符合设计要求，允许偏差±lcm
	符合设计要求
	/
	/

	
	2
	砌缝宽度
/mm
	类别
	粗料 石
	预制 块
	块石
	允许偏差10%
	21cm、24 cm、22 cm> 24 cm> 21
cm、12 cm、24 cm、25 cm、21 cm、
35 cm
	8
	80. 0%

	
	
	
	平缝
	15'20
	10~15
	20~25
	
	
	
	

	
	
	
	竖缝
	20~30
	15~20
	20~40
	
	32 cm、25 cm、48 cm、35 cm、34
cm、29 cm、26 cm、16 cm> 38 cm、
23 cm
	8
	80. 0%

	
	3
	浆砌石坝 体的外轮 廓尺寸
/mm
	坝体 轮廓 线
	水平断面
	±40
	/
	/
	/

	
	
	
	
	—
程
	重力坝
	±30
	/
	
	

	
	
	
	
	
	拱坝、支墩坝
	±20
	/
	/
	/

	
	
	
	浆砌 石（混 凝土 预制 块）护 坡
	表面平整度
	浆砌石
	<30
	符合设计要求
	/
	/

	
	
	
	
	
	混凝土预制块
	<10
	/
	/
	/

	
	
	
	
	厚度
	浆砌石
	±30
	符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	
	混凝土预制块
	±10
	/
	/
	/

	
	
	
	
	坡度
	±2%
	符合设计要求
	/
	/



	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	般 项 目
	4
	浆砌石墩、 墙砌体位 置、尺寸
/mm
	轴线位置偏移
	10
	/
	/
	/

	
	
	
	顶面标高
	±15
	/
	/
	/

	
	
	
	厚度
	设闸门部位
	±10
	/
	/
	/

	
	
	
	
	无闸门部位
	±20
	/
	/
	/

	
	5
	浆砌石溢 洪道溢流 面砌筑结 构尺寸允 许偏差
/mm
	砌缝 类别
	平缝宽15
	±2
	/
	/
	/

	
	
	
	
	竖缝宽
15-20
	±2
	/
	/
	/

	
	
	
	平面 控制
	堰顶
	±10
	/
	/
	/

	
	
	
	
	轮廓线
	±20
	/
	/
	/

	
	
	
	竖向 控制
	堰顶
	±10
	/
	/
	/

	
	
	
	
	其他位置
	±20
	/
	/
	/

	
	
	
	表面平整度
	20
	/
	/
	/

	工位评见 施单自意
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 80 %,且不合格点不集中分布，各项报验 资料 符合 SL 631—2012的要求。
工序质量等级评定为：合格 。
（签字，加盖公章）年 月曰


经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点不集中分布，各项报验资料SL 631-2012的要求。
工序质量等级评定为：
（签字，加盖公章）年 月曰
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]水泥砂浆砌石体伸缩缝（填充材料）工序施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	工序编号
	

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部 位
	浆砌石护坡
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主控项目
	1
	伸缩缝缝面
	平整、顺直、干燥，外露铁件应 割除，确保伸缩有效
	平整、顺直、干燥，外露铁件应割 除，确保伸缩有效
	/
	/

	
	2
	材料质量
	符合设计要求
	符合设计要求
	/
	/

	一般 项目
	1
	涂敷沥青料
	涂刷均匀平整、与混凝土黏结紧 密，无气泡及隆起现象
	/
	/
	/

	
	2
	粘贴沥青油毛毡
	铺设厚度均匀平整、牢固、搭接 紧密
	/
	/
	/

	
	3
	铺设预制油毡板或 其他闭缝板
	铺设厚度均匀平整、牢固、相邻 块安装紧密平整无缝
	/
	/
	/

	工位评见 施单自意
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于/%,且不合格点不集中分
布，各项报验资料符合SL 631—2012的要求。
工序质量等级评定为：合格 。
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点不
集中分布，各项报验资料SL 631—2012的要求。
工序质量等级评定为：。
（签字，加盖公章）年 月曰



（［2021］质报 004 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目合同编号：
	致：监理有限责任公司
土方开挖 口工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报请 贵方复核。
附：0 土方开挖 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日



[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]土方开挖单元工程施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项目
	单元工程量
	

	分部工程名称
	护坡、砖砌结构
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	开挖
	施工日期
	

	项次
	工序名称
	工序质量验收评定等级

	1
	表土及土质岸坡清理工序
	合格

	2
	△软基或土质岸坡开挖工序
	/

	施工 单位 自评 意见
	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占/ %,且主要工序达到 合格 等级。 单元质量等级评定为：
（签字，加盖公章） 2021年7月10日

	监理 单位 复核 意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序
占—%,且主要工序达到等级。
单元工程质量等级评定为：
（签字，加盖公章）
年 月 日


注：对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表签字,
具体要求应满足SL176—2007的规定。
水利水电工程
表表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表
	单位工程名称
	大中型水库移民后期扶持资金项 目三标段
	工序编号
	

	分部工程名称
	排水涵洞
	施工单位
	水利工程有限公司

	单元工程名称、部位
	开挖
	施工日期
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检查记录
	合格数
	合格率

	主控项目
	1
	表土清理
	树木、草皮、树根、乱石、坟墓 以及各种建筑物全部清除；水井、泉 眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设 计要求
	无树木、草皮、树根、乱石等，符合 设计要求
	/
	/

	
	2
	不良土质 的处理
	淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清 除；对风化岩石、坡积物、残积物、 滑坡体、粉土、细砂等处理符合设计 要求
	无淤泥、腐殖质土、泥炭土等不良土 质，符合设计要求
	/
	/

	
	3
	地质坑、
孔处理
	构筑物基础区范围内的地质探 孑L、竖井、试坑的处理符合设计要求； 回填材料质量满足设计要求
	/
	/
	/

	般 项 目
	1
	清理范围
	人 工 施 工
	满足设计要求。长、宽边线允许
偏差0~50cm
	/
	/
	/

	
	
	
	机 械 施 工
	满足设计要求，长、宽边线允许
偏差 0-100cm
	78、11、55、12、39、74、108、30、
65、 110
	8
	80.0%

	
	2
	土质岸边 坡度
	不陡于设计边坡
	符合设计要求
	/
	/

	施工 单位 自评 意见
	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %,且不合格点不集中
分布，各项报验资料SL631-2012的要求。
工序质量等级评定为：。
（签字，加盖公章）年 月曰

	理位核见 监单复意
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点
不集中分布，各项报验资料SL631-2012的要求。
工序质量等级评定为：O
（签字，加盖公章）年 月曰



[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]CB18回、工序/单元工程施工质量报验单



（［2021］质报 004 号）
合同名称：大中型水库移民后期扶持资金项目
合同编号：
	致：监理有限责任公司
土方回填 口工序/口单元工程已按合同要求完成施工,经自检合格，报请 贵方复核。
附：0 土方回填 单元工程施工质量评定表
□单元工程施工质量检查、检测记录
承包人：水利工程有限公司
质检负责人：
日期：年 月日

	监理机 构意见
	复核结果：
口同意进入下一工序□不同意进入下一工序
口同意进入下一单元工程□不同意进入下一单元工程
附件：
监理机构：监理有限责任公司
监理工程师：
日期：年月日
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