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前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任  本文件由吉林省农业大学提出。
本文件由吉林省自然资源厅归口并组织实施。
本文件起草单位：吉林农业大学、特力惠信息科技股份有限公司。
本文件主要起草人：陈红兵、刘大平、尹殿奎、孙天龙、李永东、董志江、孙德峰、张彦春、吴多   朋、梁强、杨继红、王乃亮、杨小林、温长吉、石磊、张涛、张娇。
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成片开发方案数据库建设规范


1 范围

本文件规定了成片开发方案数据库的总体要求、数据内容和编码、数据质量要素、数据交换、元数   据。
本文件适用于成片开发方案数据库建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	GB/T
	2260
	中华人民共和国行政区划代码

	GB/T
	4754
	国民经济行业分类

	GB/T
	7027
	信息分类和编码的基本原则与方法

	GB/T
	17798
	地理空间数据交换格式

	TD/T
	1016
	国土资源信息核心元数据标准

	TD/T
	1055
	第三次全国国土调查技术规程

	TD/T
	1057
	国土调查数据库标准



3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1
成片开发 piecewise development
在国土空间规划确定的城镇建设用地范围内，由县级以上地方人民政府组织的对一定范围的土地进
行的综合性开发建设活动。
3.2
片 区 area
在国土空间规划确定的城镇建设用地范围内相对集中、边界封闭、主导用途明确并且适宜进行综合   性开发建设的区域。
3.3
成片开发方案数据库 database of piecewise development programme
成片开发活动编制方案所形成的关联数据成果集合。

4 总体要求

4.1 数学基础
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1.1.1 平面坐标系

采用 2000 国家大地坐标系。

1.1.2 高程系统

采用 1985 国家高程基准。

1.1.3 投影方式

采用“高斯—克吕格”投影，按 3°分带。

1.1.4 比例尺

采用 1：2000、1：5000、1：10000 比例尺，宜与详细规划保持同比例尺。

1.1.5 计量单位

长度单位采用米（m），保留一位小数；面积计算单位采用平方米（m2），保留两位小数；面积统   计汇总单位采用公顷（hm2），保留四位小数。
1.2 面积

1.2.1 面积计算

1.2.1.1 1：5000、1：10000 比例尺数据，按 TD/T 1055-2019 附录 D 图幅理论面积与图斑椭球面积公式计算。
1.2.1.2 1：2000 及以上比例尺计算平面投影面积。

1.2.2 面积控制

1.2.2.1 片区面积之和应与片区总面积一致。
1.2.2.2 集体土地面积应与拟征收面积一致。
1.2.2.3 片区面积应等于片区内部各部分之和。
1.2.2.4 片区面积应等于片区内各现状图斑面积之和。
1.2.2.5 片区面积应等于片区内各规划图斑面积之和。
1.2.2.6 片区征地面积应等于片区内集体土地面积之和。
1.2.2.7 年度土地征收面积应等于各片区年度安排征收地块面积之和。
1.2.2.8 片区公益性用地面积应等于片区内规划公益性地块面积之和。

1.2.3 规划符合性

1.2.3.1 片区内地块使用应符合国土空间规划的管控规则。
1.2.3.2 片区范围应在国土空间规划确定的城镇建设用地范围内。
1.2.3.3 片区范围应不占用永久基本农田。
1.2.3.4 片区范围应不在生态红线范围内。
1.2.3.5 片区内地块规划用途应与详细规划保持一致。
1.2.3.6 片区规划公益性用地面积应不低于片区面积的约定比例。
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1.1.1 其他要求

1.1.1.1 片区土地利用现状图件应采用最近年度的国土年度变更调查图件为底图，并确保与实地一致。
1.1.1.2 片区土地利用现状图件应描述片区范围的权属、地类以及拟征地范围界线。
1.1.1.3 片区国土规划图的图式及颜色宜符合《市级国土空间总体规划制图规范（试行）》的要求，  规划地类到国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类的二级分类。
1.1.1.4 片区国土规划图应标示片区内每一个地块的规划用途、公益性特征、拟征收时序安排等。

2 数据内容和编码

2.1 内容

成片开发方案数据成果应按数据库进行组织，包括空间数据、表格数据、栅格数据和文本数据等。

2.2 编码

2.2.1 要素分类和编码

2.2.1.1 按照 GB/T 7027 分类方法，将国土空间用途管制要素依次按大类、小类以及小类下设一级类、二级类、三级类和四级类划分，大类采用面分类法，小类及以下采用线分类法，分类代码采用十位数字   层次码见图 1 ，大类码、小类码、一级类码和二级类码分别设定为二位数字码，空位以 0 补齐，三级类码和四级类码设定为一位数字码。大类码为专业代码，设定为二位数字码，其中国土空间用途要素专   业码为 80；小类码为业务代码，设定为二位数字码，空位以 0 补齐。成片开发方案代码为 02，一至四级类码为要素分类代码；各要素类中如含有“其他”类，则该类代码直接设为“9”或“99”。
ＸＸ	ＸＸ	ＸＸ	ＸＸ	Ｘ	Ｘ
四级类要素码三级类要素码二级类要素码一级类要素码小类码
大类码

图1 要素代码编码规则

2.2.1.2 成片开发要素代码与名称描述见表 1。

表1 要素代码与名称描述表

	要素代码
	要素名称
	要素类型
	属性表名

	8000000000
	国土空间用途管制要素
	—
	—

	8002000000
	成片开发
	—
	—

	8002010000
	成片开发基本信息
	非空间
	CPKFJBXX

	8002020000
	成片开发空间信息
	—
	—

	8002020100
	片区范围
	空间
	CPKFPQFW

	8002020110
	现状图斑
	空间
	CPKFXZTB
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表 1 （续表）
	要素代码
	要素名称
	要素类型
	属性表名

	8002020120
	规划图斑
	空间
	CPKFGHTB

	8002030000
	成片开发表格信息
	—
	—

	8002030100
	成片开发方案现状情况
	非空间
	CPKFFAXZQK

	8002030200
	成片开发方案拟征收情况
	非空间
	CPKFFANZSQK

	8002030300
	成片开发方案公益性情况
	非空间
	CPKFFAGYXQK

	8002030400
	成片开发方案时序安排
	非空间
	CPKFFASXAP

	8002030500
	集体经济组织参会信息
	非空间
	



1.1.1 片区编码

1.1.1.1 片区编码采用 5 层 18 位编码结构，见图 2。
ＸＸＸＸＸＸ	ＸＸＸＸ	ＸＸ	ＸＸＸＸ	ＸＸ

批 次 顺序号业务码
年份代码 行政区代码
图2 片区编码结构图

1.1.1.2 代码结构由行政区划代码、年份代码、业务特征码、顺序号、批次号构成。具体要求如下：

	a) 第一层
	6
	位，为项目所在行政区划代码，应按照 GB/T 2260 执行；

	b) 第二层
	4
	位，为成片开发方案编制年份代码；

	c) 第三层
	2
	位，为业务特征码简称，统一为“KF”；

	d) 第四层
	4
	位，为数字表示的顺序号,其中“0000”表示成片开发方案编码；

	e) 第五层
	2
	位，为数字标识年度内批次号。



1.2 数据库结构设计

1.2.1 数据库属性表结构参见附录 A。
1.2.2 数据编码字典参见附录 B。

2 数据质量要素

2.1 完整性

2.1.1 资料应符合文本、图件、数据库、汇总表等成果。
2.1.2 图层应按表 1 提供全部空间图层。
2.1.3 表格应按表 1 提交全部非空间数据。
2.1.4 元数据应参考 TD/T 1016 提交元数据。
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1.1 规范性

1.1.1 格式应保证提交的数据成果格式符合 GB/T 17798 的要求。
1.1.2 数学基础应保证提交成果的数学基础符合 4.1 的要求。
1.1.3 属性结构应确保提交数据成果的属性结构符合附录 A 的约定。
1.1.4 值域应确保提交成果的属性值域符合附录 A、附录 B 的约定。
1.1.5 元数据应保证元数据格式正确、描述准确。

1.2 一致性

1.2.1 逻辑一致性，应确保提交成果各数据间逻辑一致，包括表格数据之间、表格数据与空间数据间。
1.2.2 拓扑一致性，应确保提交成果中空间数据不存在拓扑错误。

2 数据交换

应符合 GB/T 17798 的要求。

3 元数据

应符合 TD/T 1016 的要求。
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A A


附 录 A
（资料性） 数据库属性结构
成片开发方案基本信息属性结构见表 A.1
表A.1 成片开发方案基本信息（属性表名：CPKFJBXX）

	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域

	1
	成片开发方案编码a
	CPKFFABM
	Char
	18
	
	

	2
	方案名称
	FAMC
	Char
	100
	
	

	3
	成片开发总面积b
	CPKFZMJ
	Float
	15
	6
	

	4
	片区数量
	PQSL
	Int
	4
	
	

	5
	涉及集体组织数量
	SJJTZZSL
	Int
	4
	
	

	6
	拟征地面积
	NZDMJ
	Float
	15
	2
	

	7
	占用耕地面积
	ZYGDMJ
	Float
	15
	2
	

	8
	方案文本c
	FAWB
	Varbin
	
	
	

	9
	符合年度计划证明
	FHNDJHZM
	Varbin
	
	
	

	10
	社会公众意见
	SHGZYJ
	Varbin
	
	
	

	11
	集体经济组织意见
	JTJJZZYJ
	Varbin
	
	
	

	12
	闲置土地情况
	XZTDQK
	Varbin
	
	
	

	13
	开发区新区情况
	KFQXQQK
	Varbin
	
	
	

	14
	公示证明材料
	GSZMCL
	Varbin
	
	
	

	15
	其他证明要件
	QTYJZM
	Varbin
	
	
	

	16
	专家论证意见
	ZJLZYJ
	Varbin
	
	
	

	17
	批复日期
	PFRQ
	Date
	8
	
	

	18
	批复文号
	PFWH
	Char
	100
	
	

	19
	行政区代码d
	XZQDM
	Char
	12
	
	

	20
	行政区名称
	XZQMC
	Char
	100
	
	

	21
	状态
	ZT
	Char
	1
	
	0:现势；1：历史

	22
	方案调整标志
	FATZBZ
	Char
	1
	
	0:已调整；1：未调整

	23
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	

	a成片开发方案编码按5.2.2编码规则编码，其中第四层次 4 位数字码设为“0000”。
b成片开发总面积单位为公顷。
cVarbin 用于存储二进制文件所在的相对路径及文件名，在数据交换时需要将该字段指向的文件复制到存储交换数据文件的相对路径，同时将该字段的相对路径值转换为存储交换数据文件的相对路径值。
d行政区划代码和名称采用 GB/T 2260 中的 6 位数字码和行政区名称，到县级。


片区范围属性结构见表 A.2
表A.2 片区范围属性结构表（属性表名：CPKFPQFW）

	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域

	1
	片区标识码a
	PQBSM
	Int
	10
	
	





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/646210151112010034
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