温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 电流总是从高电位流向低电位，这一结论适用于( )。
A. 内电路
B. 外电路
C. 全电路
D. 任何电路
答案:B
2. 在环境温度25℃时，架空裸铝线正常运行最高温度不超过( )。
A. 90℃
B. 50℃
C. 110℃
D. 70℃
答案:D
3. 用右手螺旋定则判定长直载流导线的磁场时，右手握住导线，伸直拇指，大拇指指向电流的方向，则四指环绕的方向为(  )。
A. 电磁力的方向
B. 磁场的方向
C. 电场的方向
D. 电场力的方向
答案:B
4. (  )仪表由固定的线圈，可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:C
5. 一个功率为1KW的热水器，它在30分钟内耗电( )度。
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0.5
答案:D
6. 直流单臂电桥使用完毕后应将(  )锁住，以防止机械震动造成损坏。
A. 比率臂
B. 比较臂
C. 指零仪
D. 检流计
答案:D
7. 射极输出器的特点之一是具有(  )。
A. 与共发射极电路相同
B. 很小的输入电阻
C. 很大的输出电阻
答案:C
8. 对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，须将多个起动按钮并联，多个停止按钮(  )，才能达到要求。
A. 串联
B. 并联
C. 自锁
D. 混联
答案:A
9. 母线的各个连接处及距离连接处(  )cm以内的地方不允许涂漆。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
答案:B
10. 电阻的单位是(  )。
A. 伏特
B. 瓦特
C. 安培
D. 欧姆
答案:D
11. 供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的(  )%。
A. 3
B. 4
C. 5
答案:C
12. 接地中线相色漆规定涂为(  )。
A. 黑
B. 紫
C. 白
答案:A
13. 在二次接线回路上工作，无需将高压设备停电时，应用( )
A. 倒闸操作票
B. 第一种工作票
C. 第二种工作票
D. 第三种工作票
答案:C
14. 电气工程的安全用具分为两大类:绝缘安全用具和(  )安全用具。
A. 特殊
B. 一般防护
C. 非绝缘
答案:B
15. 在纯电阻电路中，电流和电压( )。
A. 同相位
B. 反相位
C. 相位差Π/2
答案:A
16. 带有撞击器的xrn熔断器，常与环网柜和箱变中的( )配合使用。
A. 高压负荷开关
B. 联锁机构
C. 接地开关
答案:A
17. 断路器的关合电流是指保证断路器可靠关合而又不会发生触头熔焊或其它损伤时,断路器允许通过的( )。
A. 最大工作电流
B. 最大过负荷电流
C. 最大短路电流
答案:C
18. 动力主电路由电源开关.熔断器.接触器主触头.(  ).电动机等组成。
A. 按钮
B. 时间继电器
C. 速度继电器
D. 热继电器
答案:D
19. 将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的( )倍。
A. 1
B. 2
C. 4
答案:C
20. 下列电缆编号归于110KVII段电压互感器间隔的是(  )。
A. 2UYH
B. 1UYH
C. 2YYH
答案:C
21. 安培定则也叫( )。
A. 左手定则
B. 右手定则
C. 右手螺旋法则
答案:C
22. 功率因素是指交流电路中流过电路的电压与电流之间的相位差的余弦用(  )表示。
A. sinφ；
B. cosφ；
C. tgφ；
D. Q；
答案:B
23. 我国国标对220KV及以上系统规定的电压波动允许值是(  )。
A. 1.6%
B. 2%
C. 2.5%
答案:A
24. 现场施工作业中必备的(  )称为安全“三宝”。
A. 安全帽
B. 安全带
C. 安全网
D. 以上都是
答案:D
25. 绝缘棒一般每(  )进行一次绝缘试验。
A. 1个月
B. 6个月
C. 12个月
答案:C
26. 一个12V.6W的灯泡，接在6V的电路中，灯泡中的电流为(  )
A. 2A
B. 1A
C. 0.5A
D. 0.25A
答案:D
27. 磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 成正弦规则
答案:A
28. (  )是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。
A. 过电压继电器
B. 低电压继电器
C. 时间继电器
D. 中间继电器
答案:B
29. 在电路中,开关应操控(  )。
A. 零线
B. 相线
C. 地线
答案:B
30. 电流互感器的外皮最高允许温度为(  )
A. 60°C
B. 75°C
C. 80°C
答案:B
31. 熔断器的额定电压，是从(  )角度出发，规定的电路最高工作电压。
A. 过载
B. 灭弧
C. 温度
答案:B
32. 对称三相电源星形连接时，线电流是(  )
A. 相电流
B. 3倍的相电流
C. 2倍的相电流
D. 根号3倍的相电流
答案:A
33. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。
A. 并联谐振过电压
B. 串联谐振过电压
C. 串联谐振过电流
答案:B
34. 在具有电容的交流电路中关于无功功率的叙述，正确的是(  )。
A. 单位时间所储存的电能
B. 单位时间放出的热量
C. 单位时间里所做的功
D. 单位时间内与电源交换的电能
答案:A
35. 电动机.电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于(  )MΩ。
A. 0.5
B. 1
C. 2
答案:A
36. 交流电路中的视在功率等于总电压与(  )的乘积。
A. 总电流
B. 总电阻
C. 总阻抗
D. 总功率
答案:A
37. 电气设备的接地电阻应该满足什么要求？( )
A. 接地电阻应该越大越好。
B. 接地电阻应该越小越好。
C. 接地电阻应该符合国家标准。
D. 接地电阻应该越小越好，但不能低于国家标准。
答案:D
38. 在电阻并联的电路中，电路的端电压U等于( )。
A. 各并联支路端电压的平均值
B. 各并联支路的端电压
C. 各并联支路的端电压之和
答案:B
39. 放大器采用射极偏置改善工作点偏离的是(  )。
A. 电流正反馈
B. 电流负反馈
C. 电压正反馈
D. 电压负反馈
答案:B
40. 电力电缆绝缘性较高的是(  )绝缘电缆。
A. 油浸纸
B. 聚氯乙烯
C. 聚乙烯
D. 橡胶
答案:A
41. 一般线路中的熔断器有( )保护。
A. 过载
B. 短路
C. 过载和短路
答案:C
42. 特种作业人员必需年满( )周岁。
A. 19
B. 18
C. 20
答案:B
43. 用木棒探测运行变压器的声音，当听到“噼啪”声时，一般为变压器(  )故障
A. 铁芯松动
B. 过负荷
C. 套管表面闪络
D. 内部缘击穿
答案:D
44. 从工作原理上看，交磁电机扩大机相当于。(  )
A. 直流电动机
B. 两级直流电动机
C. 直流发电机
D. 两级直流发电机
答案:D
45. 对于一级负荷的用电设备，应设(  )个及以上的独立电源供电。
A. 1
B. 2.
C. 3
D. 4
答案:B
46. 高压电气设备的绝缘等级是指( )
A. 设备的额定电压
B. 设备的绝缘材料厚度
C. 设备的绝缘材料质量
D. 设备的绝缘能力
答案:D
47. 电流I=10对2Sin(314t-30°)A的相量为(  )
A. I=10ej30°A
B. T=10e-j30°
C. T=14.1e-j30°A
D. I=10e-j30°A
答案:D
48. 电缆桥.电缆层.分支箱.接地箱应( )巡查一次。
A. 每天
B. 每月
C. 每年
答案:C
49. 装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(  )短路。
A. 两相
B. 单相
C. 三相
答案:C
50. 电阻的符号为(  )。
A. r
B. i
C. u
D. p
答案:A
51. 磁力启动器的额定电压是指(  )的额定电压。
A. 辅助触头
B. 热继电器
C. 吸合线圈
D. 主触头
答案:C
52. 变压器正常运行，变压器的温度达到稳定时的温升称为(  )。
A. 最大温升
B. 实际温升
C. 稳定温升
答案:C
53. SF6断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 20mm
答案:A
54. 普通功率表在接线时，电压线圈和电流线圈的关系是(  )。
A. 电压线圈必须接在电流线圈的前面
B. 电压线圈必须接在电流线圈的后面
C. 视具体情况而定
答案:C
55. 雷电放电具有(  )的特色。
A. 电流大，电压高
B. 电流小，电压高
C. 电流大，电压低
答案:A
56. 变压器是将一种交流电转换成同频率的另一种(  )的静止设备。
A. 直流电
B. 交流电
C. 大电流
D. 小电流
答案:B
57. 让幼儿知道，同伴不慎落进坑内或溺水，要(  )。
A. 跑回家
B. 大声呼救
C. 马上救人
D. 找警察叔叔
答案:B
58. (  )的工频电流通过人体时，人体尚可摆脱，称为摆脱电流。
A. 0.1mA
B. 2mA
C. 4mA
D. 10mA
答案:D
59. 中间继电器的符号是(  )。
A. ZJ
B. LJ
C. YJ
D. SJ
答案:A
60. 硅稳压管稳压电路中，若稳压管稳定电压为10V，则负载电压为(  )
A. 等于10V
B. 小于10V
C. 大于10V
D. 无法确定
答案:A
61. 当电压为5V时，导体的电阻值为5欧，那么当电阻两端电压为2V时，导体的电阻值为(  )欧。
A. 10
B. 5
C. 2
答案:B
62. 下列符号中，( )代表电力变压器。
A. ta
B. tm
C. fu
D. ql
答案:B
63. 直流电动机在(  )情况下运行时，过载倍数应有所减小。
A. 换向恶化
B. 减速
C. 轻载
D. 满载
答案:A
64. 感应电流所产生的磁通总是企图(  )原有磁通的变化。
A. 影响
B. 增强
C. 阻止
D. 衰减
答案:C
65. 电磁铁进行通电试验时，当加至线圈电压额定值的(  )%时，衔铁应可靠吸合。
A. 80
B. 85
C. 65
D. 75
答案:D
66. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表(  )相位。
A. BCA
B. ABC
C. CAB
D. BAC
答案:B
67. 纯电容电路的功率是(  )。
A. 视在功率
B. 无功功率
C. 有功功率
D. 额定功率
答案:B
68. 钳形电流表测量导线电流( )。
A. 将被测载流导线卡于卡钳的夹口以内
B. 应分断电路
C. 将被测载流导线卡于卡钳的夹口外
D. 挡位选择从小倍率向大倍率改变
答案:A
69. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是(  )。
A. 触头.接触点电阻变化引发过电压
B. 触头接触点电阻变小
C. 触头.接触点电阻变大引起功耗增大
答案:C
70. 用于无爆炸危险和安全条件较好的场所是(  )系统，是三相四线制系统。
A. TT系统；
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