 (
.
)
[image: ][image: ]冲孔灌注桩	报验申请表

[image: ]工程名称：	编号：

致：	（监理单位）
我单位已完成	0#台 5#桩冲孔灌注桩的施工	工作，现报上该工程的报验申请表，请予以审查和验收。
附件：   1、桩位测量定位记录表2、冲孔灌注桩开孔申请表
3、冲孔灌注桩成孔施工记录表
4、钢筋笼制作检验批质量检验记录表
5、钢筋笼安装工程检验批质量验收记录表
6、隐蔽工程（钢筋笼）检查验收表
7、冲孔灌注桩灌注前隐蔽工程验收记录表
8、砼浇灌施工申请单
9、冲孔灌注桩混凝土灌注记录表
10、砼施工日记
11、混凝土灌注桩钢筋笼检验批质量验收记录表
12、混凝土灌注桩检验批质量验收记录表



承包单位（章） 项 目 经 理 ：
 (
.
)

 (
.
)
 (
日
期：
年
月
日
审查意见：
项目监理机构：
总/专业监理工程师：
日
期：
年
月
日
)
 (
.
)

 (
.
)
[image: ]


测 量 放 线 记 录 表

 (
.
)

 (
.
)

工程名称

工程部位	0#台 5#桩

k1
编制依据	引用坐标


施工单位
施测单位
X=	3285497.420
Y=	500743.354
3285439.30






水准点

编号：12-01



[image: ]相对65.408m
 (
.
)

 (
.
)
k2	X=	4
Y=	500716.752

高程
相对
64.417m
 (
.
)

 (
.
)

 (
.
)

 (
.
)
使用仪器型号	全站仪	科力达 400

水平仪

NAL124
 (
.
)

 (
.
)


测量示意图


复

 (
.
)

 (
.
)
验
意
监理（建设）单位（签章）
会
专业监理工程师(专业负责人)	专业技术负责人


日 期 ： 施工单位（签章）
质检员	专业工长
 (
.
)

 (
.
)
 (
签
栏
日期：
日期：
日期：
日期：
)
 (
.
)

 (
.
)
[image: ]


冲孔灌注桩开孔申请表

 (
.
)

 (
.
)

工 程名 称
桩 号	0#台5#桩
地 坪	68.345
标 高




钻机编号	5# 转盘标高





设 计	1.2m 桩 径

编号：12-02


[image: ] (
施
单
工
位
钻
机
JKL-6
钻
头
型
号
卷扬机
形
式
)冲击钻

设 计	22m 孔 深
 (
.
)

 (
.
)
桩位复核

施	护筒埋设
工	钻机就位对中
准	钻头、钻杆长度标定备		各标高测定
状	机班长及操作工到位情况
态
管理人员到位情况

符合要求

符合要求符合要求符合要求符合要求已到位 已到位
 (
.
)

 (
.
)
施工单位意见：









施工员（签字）


日	期：	年	月	日
 (
.
)

 (
.
)
 (
监理（业主）意见：
监理单位（章）
专业监理工程师（签字）
日
期：
年
月
日
)
 (
.
)

 (
.
)
[image: ]


冲孔灌注桩成孔验收记录表

编号：12-03

 (
.
)

 (
.
)
[image: ]钻机	JKL-6

1.2m
 (
.
)

 (
.
)
桩	号	0#台 5#桩
编号

卷扬机	桩径

护筒标高	68.945
 (
.
)

 (
.
)

 (
.
)

 (
.
)
 (
m
)桩 位 放样时间
钻机


年 12 月 27 日


 (
就位时间
钻进成孔
开始时间终 孔 深 度 进入持力层
结束时间
23.54m
持力层位置深度
7.24m
有效桩长
6.54m
22m
一次清孔
开始时间
2:30
结束时间
10:30
下钢筋笼
钢筋笼长度
23.35m
时间
配筋
吊筋长度
距孔底
下导管
时间
节数
8
100cm
距离
二次清孔
时间
沉渣厚度
3cm
泥浆比重
开始时间
结束时间
坍落度
灌注
混凝土
理论方量
26.56m
3
实际方量
充盈系数
加灌高度
150cm
试块编号
2
 
组
旁站
)年 12 月 28 日

地面标高	68.345	桩顶标高	66.845


护桩复核	合格	开孔复核	合格
 (
.
)

 (
.
)
 (
自检情况：符合设计要求。
施工单位；
监理单位：
年
月
日
年
月
日
)
 (
.
)

 (
.
)
[image: ]



	
	钢筋加工工程验收批质量验收记录
	

	质验表（桥）-3
	
	编号：12-04

	工程名称

施工单位
	
分包单位
	
/

	项 目 经 理 分部工程名称
验收部位
	技术负责人0#台基础及下部工程	分项工程名称
5#桩	主要工程数量
	
5#桩桩基



[image: ]验收规范及图号	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008

 (
.
)

 (
.
)

施工质量验收规范的规定

1 钢筋、焊条的品种、牌号、规格和技术性能必须符合国家现行标准规定和设计要求。
2 钢筋进场时，必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验，其质量必须符合国家现行标准的规定。
主	当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常
3 等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项
检验。
控	4	受力钢筋弯制和未端弯钩均应符合设计要求，设计未规
定时，其尺寸应符合表 6.2.3 的规定

施 工 单 位 检查评定记录
符合规定和设计要求符合规定
符合规定

符合设计要求


监理(建设) 单位验收记录
 (
.
)

 (
.
)
项	5	箍筋未端弯钩的形式应符合设计要求,设计无规定时，可
按表 6.2.4 所示形式加工
目	6	钢筋的连接形式必须符合设计要求

符合设计要求
符合设计要求
 (
.
)

 (
.
)
7 钢筋宜在常温状态下弯制，不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制，弯钩应一次弯成。
8 钢筋焊接接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18 的规定和设计要求。
1	钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠、锈蚀和油污，钢筋焊接接头表面不得有夹渣、焊瘤。
—	允许偏差

符合规定
符合规定和设计要求符合要求




监理(建设)
 (
.
)

 (
.
)
项	目
般	2	受力钢筋顺长度方向全
长净尺寸
项
3 弯起钢筋的弯折
目

（mm）
±10

±20

实测偏差（mm）

1	3	5	7	-2	5	2	1	3	5
8	1	8	8	7	14	13	4	11	11
2

单位验收记录
 (
.
)

 (
.
)
4 箍筋内净尺寸

±5	1

1	-1	4

4	-1	2	3	3	1
 (
.
)

 (
.
)

 (
.
)

 (
.
)
施 工 单 位 检查评定结果

专业工长（施工员）	施工班组长
[image: ]主控项目全部合格，一般项目满足施工规范规定要求。
质量检查员：	年	月	日
 (
.
)

 (
.
)


监理单位验收结论
专业监理工程师：	年	月	日
 (
.
)

 (
.
)
[image: ]


钢筋笼安装工程检验批质量验收记录表
质验表（桥）-  5	编号：12-05

	工程名称
	

	施工单位
	
	
	分包单位
	/

	项目经理
	
	技术负责人
	
	

	分部工程名称
验收部位
	0#台基础及下部工程
5#桩
	分项工程名称
主要工程数量
	
	5#桩桩基



 (
.
)

 (
.
)
[image: ]验收规范及图号

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008 施工质量验收规范的规定	施工单位检查评定记录


监理(建设) 单位验收记录
 (
.
)

 (
.
)
1	钢筋、焊条的品种、牌号、规格和技术性能必须符合国家现行标准规定和设计要求。
主	2	钢筋进场时，必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验，其质量必须符合国家现行标准的规定。
控	3	受力钢筋弯制和未端弯钩均应符合设计要求，设计未规
定时，其尺寸应符合表 6.2.3 的规定
 (
4
)箍筋未端弯钩的形式应符合设计要求,设计无规定时,可
项	按表 6.2.4 所示形式加工
 (
5
)钢筋焊接接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验
目	收规程》JGJ18 的规定和设计要求。
6 钢筋的连接形式必须符合设计要求
7 钢筋安装时，其品种、规格、数量、形状，必须符合设计要求。

符合规定和设计要求符合规定和设计要求符合规定和设计要求符合设计要求
符合规定和设计要求
符合设计要求符合设计要求
 (
.
)

 (
.
)
1 预埋件的规格、数量、位置等必须符合设计要求

符合设计要求
 (
.
)

 (
.
)
2 钢筋表面不得有裂纹、结疤、折叠、锈蚀和油污，钢筋	符合要求焊接接头表面不得有夹渣、焊瘤。
 (
.
)

 (
.
)

受力
一
般	3	钢筋

项	目
 (
梁板、拱肋
±10
4
6
8
6
3
基础、墩台、柱
±20
7
12
14
11
11
)两排以上排距
同排

允许偏差
（m±5m）

实测偏差（mm）
1	4	4	3	2

监理(建设) 单位验收记录
 (
.
)

 (
.
)
项	间距	灌注桩	±20	8	15	14	12	11
 (
.
)

 (
.
)
目	4	箍筋、横向水平筋、螺旋筋间距

±10

5	7	4	3	4
 (
.
)

 (
.
)
5		钢筋骨架尺寸
6

长
宽、高或直径弯起钢筋位置

±10
±5
±20

5	4
1	4
11	14

4	8	6
2	1	4
18	18	12
 (
.
)

 (
.
)
钢筋保
7	护层厚度

墩台、基础
梁、柱、桩板、墙

±10
±5
±3

8	3	2	4	6	1	6	3	8	5
1	2	1	3	2	2	1	1	2	0
3	0	2	1	3	1	0 -1	1	2
施工
 (
.
)

 (
.
)
施工单位

专业工长（施工员）

班组长
 (
.
)

 (
.
)
检查评定结果	主控项目全部合格，一般项目满足施工规范规定要求。
质量检查员：	年	月	日
监理单位验收结论
 (
.
)

 (
.
)
 (
专业监理工程师：
年
月
日
)



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/647105030006006040
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