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第一章编制依据
一、编制说明
《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 施工方案》是根据装饰设计图纸、招标文件．发标会以及现场考察结果和招标文件中确定的施工中采用的国家规范标准，结合我公司多年来的工程施工经验，针对本改造提升项目的施工特点和重点，本着对工程质量和工程进度负责，对业主负责的原则，经我们多次研究讨论和方案比较，最终提出我们的理想和建议。对施工方案的总体设计，重点阐述“项目范围以内的施工组织设计计划及项目范围以内的施工管理规划”，“为业主提供全方位，高品质的服务计划”等方面提出构想。宗旨是能为业主更好地服务，实现本工程“优质、快速、安全、低耗” 的施工目标。
目前，我公司已按《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 施工方案》要求，作好了相应的机制、技术、机具、资源等方面的准备。
二、编制依据1、编制依据
（1） 《中华人民共和国建筑法》、《建筑装饰行业标准》以及其它有关法律法规。
（2） 国家现行的建筑装饰装修工程施工及验收规范，天津市现行有关规定。
（3） 建设工程施工工期定额、建筑安装工程施工技术操作规程、建筑安装工程施工验收规范、建筑安装工程施工质量标准、建筑安装工程施工操作工艺、建筑安装工程施工工法、施工技术文件。
（4） 《工程招标文件》。
（5） 本公司企业标准和质量保证体系。
（6） 本公司现有的施工力量、技术装备、施工经验及施工管理能力。
（7） 本公司在其它类似工程施工中总结的经验。
（8） 甲方提供的相关的资料。2、编制原则
（1） 科学部署，统筹安排，主次分明，难易结合。
[image: ] (
专业资料
)

 (
WORD 
完美格式
) (
下载可编辑
)


（2） 强化组织指挥，加强管理，保证质量，保证安全，保证工期，保护环境， 力争创优。
（3） 合理组织，平行、交叉、流水作业，确保均衡生产。
（4） 保证工程施工和人身机械安全。
（5） 优化资源配置，实行动态管理。
（6） 精打细算，降低工程成本。
（7） 节约用水、用电、用地。
（8） 协调各方关系，搞好文明施工。
（9） 作好现场保护，最大限度地降低对周边环境的污染。3、施工工艺规范及技术标准编制依据
《建筑工程施工质量验收统一标准》 （GB50300-2001）；
《砌体工程施工质量验收规范》 （GB50203-2002）；
《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002；
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001；
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002；
《建筑工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 279 号）；
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）；
《电气装置安装工程安全及验收规范》（GB50254-96）；
《建筑施工组织与管理》；
《装饰工程施工手册》；
国家及天津市有关施工现场管理的基本标准和条例；
该工程现场实际状况及周边环境以及《建筑工程施工强制性条文》等国家颁布的其他规范及标准。
4、其他准则
1、公司所制定的质量控制体系文件。
2、本公司有关施工、施工质量、安全生产、技术管理。
3、建设单位提供的有关技术规范文件。
4、建设单位对该工程提出的施工工期、质量目标要求。
为保证本文件在施工中得以实行，参与本文件编写的人员均为施工班组人员，
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保证“现在写到”将在“以后做到”。
本设计作为指标文件之一呈报业主，并在业主、设计方、监理方的指导和监督下进一步规范、完善并执行。
第二章工程概况及目标
一、 工程简介
1、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx； 2、建设地点：
3、承包方式：工程总承包；
4、招标范围：
建设设施改造提升工程：改造提升总面积 28368 平方米，包括女生宿舍、男生宿舍、试验行政楼、教学楼、餐厅和西侧平房。
室外工程：改造运动场，主要包括新铺设塑胶跑道，硬化地面，铺设人造草皮， 篮球场和乒乓球场水泥地面喷胶，乒乓球场彩钢棚防水；改造室外管线，粉刷墙围； 改造南操场；其他项目，主要包括：新建学校大门，拆除化粪池等。
5、计划工期：2014.7.9—2014.8.20。
6、质量要求：国家验收规范合格标准。二、工期目标
按招标文件及本施工组织设计，本着为业主负责的原则，在人、财、物各方面积极创造条件，协调各方面工作，在确保工程质量、安全的前提下，确保整体装修施工如期完工。
三、质量目标
根据国家的验收规范及本公司的施工实力，加强施工中的质量管理，在工程施工中，我们对施工现场实行科学化管理，确保该工程达到国家、建设部现行的工程质量验收标准以及建设单位要求的有关验收标准。
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第三章	施工平面布置及配合措施

一、施工平面布置
施工现场的总平面布置及管理得当与否直接影响工程的施工质量及施工进度， 同时也反映出一个企业的技术水平和管理水平，因此，规划一个比较合理的施工布局， 为节约人力、物力和文明施工创造一个有利的条件，也是确保施工进度不可缺少的主要环节。
1、现场平面布置计划
为了材料、机械、人力及管理的全方位调控，拟对该工程所需的机械设备及施工现场作如下布置。
（1） 施工道路
施工期间，根据施工现场的具体情况，利用现有硬化道路。同时将建筑物四周的消防环形道路开通，辅助各种材料的运入，施工现场采用全封闭管理。
（2） 材料堆放
根据施工现场区域间的材料所需，在各区域间设立成品材料堆放间；半成品材料堆放间；制作材料堆放间；易燃品材料堆放间；各种五金配件堆放间；卫生洁具堆放间等。
（3） 施工机械
按施工现场的需要，各区域配备足够的施工机械施工现场所需的机械有：空压机、电焊机、平板振捣器、振捣棒、电锯、冲击钻、电锤钻、切割机、磨机、搅拌机、挖掘机等。
（4） 材料的垂直运输及水平运输
根据施工现场划分的施工区域，配备足够的材料，各区域之间必须做到材料控制平行，均衡调配，材料的水平运输主要用运输车或小部分材料用杂工运输；材料的垂直运输主要由杂工进行搬运。为保证施工进度，必须按施工的进度需要配备足够的搬运工。
（5） 施工现场外设置成品加工场
为减少施工现场的交叉作业，我施工单位决定在室外（具体位置经业主批准）设
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立一现场加工成品作间，加快施工进度，缩短交叉施工的工时，保证施工进度，保证施工质量。
（1） 现场办公
根据施工现场的需要，在施工现场设置办公室，主要负责各区域间的施工协调， 解决施工中存在的问题，监督施工进度，施工质量，保持与甲方和监理等现场管人员的协调。
现场办公必须保证本工程达到“合格”，严密监控各施工工序，配合各分包单位的交接工程，坚持按施工计划、施工规范进行施工。
（2） 生活措施
1、根据施工现场的实际情况，在本工程参加施工的人员，不得在校内住宿。
2、临时用水、电
根据施工现场实际情况，由业主及监理指定安表接通现场临时施工用水、电。
（3） 安全用电措施和电气防火措施
①安全用电措施
a 保证正确可靠的接地与接零。
b 电气设备设置必须符合 JIGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。2、施工总平面的管理
为减少各种材料的运距。避免无效劳动，有效地组现场的平面及立体交叉作业， 最大限度地利用空间，确保做到文明施工，施工平面管理工作设有专人负责，划片包干管理，制定包干管理条例，实行包干责任制。
（1） 现场所有施工线路保证畅通，施工现场各排水设施要做好，保持场地无积水， 整洁。现场领导要监督施工现场的卫生，质量，进度，集中力量对施工工序的检查， 及时准确地解决施工中存在的问题。
（2） 施工现场的危险区域，有明显的警示标志，任何人不得损坏。
（3） 所有材料，成品，半成品应根据施工进度有计划地安排，分批分期进场，场地要统一划分，严格控制，切实落实科学管理制度，严禁随心所欲，造成浪费和影响施工进度。
（4） 对整体施工场地布置要依计划进行，管理人员要经常督促检查并落到实处。
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二、 与其它单位配合措施
1、我公司对其它单位的配合措施
（1） 接受甲方代表的质量监督及现场管理，发现问题及时纠正。
（2） 保护好自己的半成品和成品，同样也爱护学校的的产品，损坏学校的产品及时赔偿。
（3） 派出作风正、技术精、管理严、服务好的安装施工队伍，接受甲方和监理单位的统一管理。
2、与甲方商定可提供的配合条件：
（1） 临时库房、办公场地。
（2） 提供水、电源头。我公司可以按照规定的定额支付水、电费用。
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第四章施工前准备

一、技术准备
1、施工合同签订之日起，组织项目部人员参加由甲方、监理组织的图纸会审会议，认真听取设计师讲解本工程的设计意图、风格、特点及细部做法的推敲，对施工图纸进行深化熟悉。
2、项目部人员提前到现场，进行如下工作：
（1） 确认主体结构完全符合施工要求。
（2） 深入材料市场，了解材料是否能满足本项目的需要，特别是特殊材料能否供应，做好需提前订购的材料记录。
（3） 了解时段气候条件，做好在施工中受气候影响的分项工程，以便妥善工期。
（4） 与建设单位、监理公司及时沟通，做到共同保障工期，保证质量。
（5） 对施工现场所处地理位置进行分析，方便材料的进出、垃圾的清运以及减少施工对当地居民的影响。

二、现场准备
项目部人员与技术人员开工前五天到现场做好如下工作：
1、做好施工现场清理工作，水、电、运输、道路等应满足施工条件要求。
2、临时设施的准备
（1） 施工现场、办公区的临时用水、用电搭设。
（2） 施工现场的临时仓库、办公室区域的划分。3、施工机具的配置
针对本工程工期短、质量要求高，有水电安装工程、同时室内亦有多种工艺，需分多个班组施工的特点，需配置有精密、有特点机具，应适当购置补充一些机具，并对以前的工具进行检查。
三、原材料的采购供货组织、计划使用、保管 1、原材料组织要根据施工进度的要求分批组织
（1） 设计有特殊要求的材料要根据厂家的实际情况提前预定，在现场绘制出详细的加工图纸和说明。
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（2） 材料员对于需采购的材料要各方询价，货比三家，选择质优价廉的供货渠

道。

（3） 现场临时材料、零星材料要做到施工部门负责人提前一天下单，保证随时有料，不影响工期。
（4） 异地材料订货要考虑货期、运输和不可预见因素。2、建立完善的材料采购入库、入帐制度
（1） 采购员通过“比”、“看”、“敲”等手段把握材料质量第一关。
（2） 仓管员入库清点材料数量，查验质量，验收单据文件，把好第二关。
（3） 财务人员付款核查单据、合同、金额，把好第三关。3、材料的现场使用管理
（1） 由班组长填领料单，项目分管副经理批准后领出材料，料单交保管员保管。
（2） 质检员对材料使用情况进行核查，对材料合理损耗进行测算。
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第五章施工总体部署规划

一、 施工组织的特点
1、多专业、多工种、多楼层、多场地同时施工的特点
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，是一综合性改造提升工程。这项工程的施工工艺种类多，工期短、任务重。我们将此项工程列为公司重点，通过各方共同努力，向领导交出一份满意的答卷。按照公司领导的指示，我们以一流的技术力量，力争在最短的时间内，圆满完成此项工程。
2、合理安排进度的特点
现场施工各专业工种的进度和工期是紧密联系的，充分考虑了各专业技术和场地上的配合。各专业必需服从整体进度安排，以确保工程如期顺利完工。
3、 施工现场管理、人员管理、安全管理的特点
由于工种多，人员多，材料多，机具设备多，也极易产生消防、安全、质量、文明施工等方面的隐患。从科学管理的角度出发，确定从以下几方面进行统一管理。
（1） 施工现场统一管理
严格按甲方审定的总平面布置图安排施工，安排机具设备布置，材料的堆放，消防器材的设置。
（2） 人员统一管理
各专业各工种施工人员必须佩牌进场，持证上岗，违返规定和操作规程者，视情况予以罚款或开除处理。
（3） 安全统一管理                                                      1）消防安全：预留现场消防疏散通道，通道口设明显疏散标志，设置独立的吸烟
区，按规定设置足够的灭火器材。                                         2）治安安全：现场首层制作统一的围栏，独立设置出入口，施工人员凭工卡进出
现场，保安二十四小时值班，发现异常情况迅速采取应对措施并报警。确保施工人员人身安全和材料安全。
3） 用电安全：为避免现场乱拉乱接电线，统一安装临时配电箱，并安装漏电保护器，无关人员一律不得另拉电线。收工后，离开场地，必须立即切断电源。施工照明应采用低压线路。
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二、现场条件的特点分析
本工程由于工序多，施工工期短。一次性投入各专业施工队、施工工人，机具设备和材料多。这就要求合理利用空间，合理安排场地，周密组织安排，以避免造成混乱。
三、工程项目组织机构
为 了 确 保 各 项 目 标 的 顺 利 实 施 ， 公 司 决 定 抽 调 精 干 力 量 组 成“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 项目经理部”，各职能管理人员由责任心强、技术水平高、管理水平高、经验丰富的管理人员担任，制定严格的岗位责任制，落实到人，各负其责。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 项目经理部组织机构（见下图）。现场管理机构图
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项目经理
项目工长
业
)施工各部门职责
1、项目部岗位责责
（1） 项目经理岗位职责                                                 1）项目经理应根据企业法人授权的范围、时间和内容，对施工项目自开工准备
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至竣工验收，实施全过程，全面管理。                                    2）项目经理必须按照资质执证上岗，是施工项目第一负责人。代表企业实施施
工项目管理贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。
3） 对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。
4） 建立质量管理体系，环保管理体系和职业安全卫生管理体系，并组织实施。
5） 在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理、政府职能管理部门等的协调，解决项目中出现的问题。
6） 进行现场文明施工管理，环境保护管理，职业安全卫生管理，发现和处理突出事件。
7） 参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。
8） 处理项目经理部的善后工作。
9） 协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。
10） 完成公司领导交办的其它工作。
（2） 项目施工工长岗位职责                                             1）全面负责单位工程的进度、技术、质量、环境保护、劳动力、材料、机具、
职业安全卫生、场容等任务的组织管理工作。                            2）参与所负责工程的图纸会审，参与施工组织设计及项目质量计划的编制。
3） 组织班组长及兼职质检员检查计划完成情况。
4） 按图纸、施工操作规程、规范、施工组织设计、项目质量计划组织施工。按工程进度提出材料、机具、劳动力计划及工程进度计划，签发施工任务书。
5） 按平面布置图进行现场布置，组织料具进场并督促按规定堆放，配合材料人员搞好限额领料工作。
6） 参与分部、分项工程的验收。参与现场签证和设计变更工作。按要求做好施工日志和各项有关技术资料，做到完整、齐全、及时归档。
7） 检查测量定位、抄平、放线。做好质量评定工作。
8） 加强安全管理，有权制止违章作业和拒受违章指导的命令。加强场容管理， 督促班组工完场清，不得浪费材料。
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9） 要求班组按配比、定额、质量要求使用材料，把好材质关。
10） 参与竣工验收交工工作。
11） 按照环境保护要求合理安排工序及人员作业，检查剩余材料及有污染物资包装的回收贮存情况，确保施工现场环保工作。
12） 安排管理施工现场固体，液体废弃物，保证污水、泥碴不被排出场外和污水排放管道。
13） 安排检查职工安全生产和配戴使用劳保用品，防止噪声粉尘污染，完成项目经理交付的其他工作。
（3） 项目材料员岗位职责                 1）执行公司和项目制定的有关规定和制度。
2） 负责项目的各项材料的采购，并做到及时准确无误。
3） 负责向所购材料的厂家索取材料的出厂合格证、材质证明、产品检验报告、产品签定书等技术资料。
4） 对购买材料应作到货比三家。确保所购材料的价格低、质量好，对大宗材料的购买应按项目法施工管理规定执行。
5） 对项目所提供的材料计划单及物资部的采购计划应逐项检查，发现疑问及不明处应及时提出，以免不必要的损失。
6） 定期对施工现场及工地仓库的剩余材料进行清查、盘点，避免重复采购，以造成经济损失。并随时检查材料是否有泄漏、挥发、污染情况并采取有效措施。
7） 按项目管理规定要求，及时准确同所购材料厂家或单位结清帐目，对拖欠款应设立帐单名细。对所支付支票应同时收回材料发票。按规定时间到财务部报销。
8） 负责指导工地收料人员及保管员对进场材料进行验料、验证及做好标识工作。
9） 负责材料检验，并做好记录、外事登记台帐。
10） 完成项目经理安排的其他工作。五、施工协调管理
我公司有资质和能力承担本工程的全部施工项目内容，但考虑此工程工期紧、任务重，施工协调与各专业队的配合成为本工程优质、按期完成的关键，为了本工程的顺利进行，我们将从以下几方面入手，搞好与各方的协调关系。
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1、与设计部门的工作协调
（1） 主持施工图审查，协助甲方会同设计部单位协商提出建议，完善设计内容和设备物资选型。
（2） 对施工中出现的情况，除按现场甲方代表要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计未尽工作，会同甲方、设计方、施工方按照总进度要求，进行部位验收，中途质量验收、竣工验收等。
（3） 根据设计要求及主材内容组织有关人员参加设备、材料等的选型，选材和定货，参加新材料的定样采购工作。
2、与甲方代表及监理协调
（1） 在施工全过程中，严格按照甲方、监理工程师批准的《施工组织设计》和施工方案进行施工过程中的质量管理。在各专业施工组自检和公司专检的基础上，接受甲方代表和监理的督促指导和验收检查，对出现的问题，按照甲方代表和监理要求予以整改。
（2） 严格执行质量控制、检查、管理制度，并据此对各专业施工组予以监控， 确保产品达到一次性验收合格。杜绝现场施工不服从甲方代表和监理的不正常现象发生，使甲方代表和监理的指令得到全面执行。
（3） 所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料器具，均主动向甲方代表提交相应资料，按规定使用前需进行物理、化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，确保工程所用材料达到质量符合的要求。
（4） 施工中，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的原则，使甲方代表能顺利开展工作，当出现与甲方代表意见不一的情况下，遵循“先执行，后磋商” 的原则，在现场质量管理工作中，维护监理的权威性。
3、协调方式
（1） 按总进度计划制定的控制节点，组织召开协调工作会议，检查本节点实施的情况，制订、修正、调整下一个节点的实施要求。
（2） 由项目经理负责主持施工生产协调会，一般情况下，以周为单位进行协调。
（3） 会同甲方代表和监理定期或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料等的检查，制定必须的奖罚制度，
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奖优罚劣。
（1） 各部门以周为单位，提出工程简报，向甲方和各相关单位反映，通报工程进展情况及需要解决的问题，使有关各方面了解工程进展，不定期地召开各种协调会， 协助甲方协调与社会各业务部门关系，以确保工程进度。
六、 施工总体安排
由于本工程各工作面、各施工队、各工序，必须同时进场施工才能确保工程如期完成，并且存在与其它施工相互配合的问题，因此本工程现场服从甲方总体协调，积极主动配合施工，为便于施工管理，特做如下布置：
1、为了缩短各种材料、工具的运距，组织现场平面及立体交叉流水作业，施工平面管理由项目经理负责，日常工作由现场项目副经理、工程师组织实施。
2、现场主要出入口处设置出入制度、现场管理条例、工程简介、安全管理等规章制度与条款。
3、凡进入现场的设备、材料必须按平面布置指定的位置堆放整齐，不得任意堆
放。
4、现场设置警卫值班。
5、现场分区安排下列功能布置：
（1） 材料堆放；
（2） 施工设备、成品及半成品堆放；
（3） 现场办公室；
（4） 各专业施工加工区。6、 施工垃圾处理
现场垃圾采用集中堆放、专人管理、统一清运的方法。7、施工用水、用电
（1） 临时水管：现场已有水源，施工时可直接加水表引至各需用地点。
（2） 临时用电：根据施工现场需求配置临时配电箱，配电箱配备自动空气开关和漏电开关，采用三级保护，所有现场的临时用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。
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七、施工方案的选择1、施工方案
根据本工程工期、楼层较多、场地多、工作量大的特点，本公司选择各工作面同时施工、每个工作面单独流水的施工方法。
2、 拆除方案
在施工之前：
（1） 首先做好拆除工作，包括：踢脚线、木门口、木墙裙、水泥板隔断、楼梯处砌体、卫生间地砖、水池砖砌体、钢制卷闸门、楼地面、讲台砌体；南广场沥青砼面层、喷水池石砌体、实验行政楼旁砌石花坛、南广场铁栏杆围墙及砼花池、铁艺伸缩门、警卫室、化粪池、树木砍伐。北广场主路250 厚砼；教学楼、实验行政楼、男、女生宿舍楼的给排水管道、采暖管道、散热器、阀门、蹲便器、立式小便器、柱盆、拖布池、地漏；男女生宿舍楼、办公楼、教学楼的导线。
（2） 其次拆除室外管网的给水管道、采暖管道。
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第六章分部分项工程的施工方法和布置

一、 施工顺序
1、首先进行施工准备工作和测量放线。
2、铲原墙面涂料、抹灰层，砌体、管道等拆除工作。
3、全面施工。
二、 本工程施工主要工艺流程． 1、内、外墙面涂料施工工艺流程
基层清理→刮腻子→打磨基层→涂料饰面→清理洁净→成品保护2、墙、地砖施工工艺流程
清理基层底部→找平放线→选砖→预排→试铺（地砖）→修补砂浆→正式铺贴→清洁打蜡→成品保护
3、电气安装工程施工工艺流程：
墙面管沟凿槽→安装PVC管道及接线盒→测定线盒、线盒标高后固定配管→隐蔽验收
→选择导线→管内穿线→线路检查绝缘测试→灯具、开关、插座安装→通电试验→清理收尾工程、交付使用。
4、室外管网施工工艺流程
施工测量放线→沟槽开挖及管沟砌筑→管件加工制作→管件加工制作→管道预制及组装→管道敷设及安装→管道与设备连接→自控仪表及其管道安装→试压及清
（吹）洗→防腐和保温→调试和试运转→交工验收5、给水管道工艺流程
配合阶段→安装准备→支吊架制作安装→管道预制加工→干管安装→立管安装
→支管及配件安装→干管、支管水压试验→给水、消防设备安装→管道水压试验→管道防腐保温→通水冲洗消毒
6、排水管道工艺流程
配合阶段→安装准备→支吊架制作安装→管道加工→排水/雨水、压力排水干管安装→排水/雨水立管安装→排水/压力排水支管安装→通球、灌水试验→卫生器具安
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装→满水、通水试验
7、采暖管道及散热器安装工艺流程
施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试
8． 散热器组对及安装工艺流程
编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装— 散热器冷风门安装
三、 主要工序的施工方法及技术措施
1、墙面工程
本工程墙面的施工项目主要有：涂料、瓷片等。
（1） 涂料工程基层处理
铲除原墙面涂料，满刮腻子，将混凝土和抹灰面气孔、麻点、凹凸不平处填刮平整、光滑。
质量要求：                      1）墙面平整、洁净、无凹凸、无污迹。
2） 涂料颜色一致，无色差。
3） 刷涂饱满均匀，无漏刷、接搓、起皮、流挂等现象。施工工艺：
1） 施工条件
①选用设计所要求的合格涂料。
②墙柱表面基本干燥，基层含水量不大于	8%;过墙管道洞口等处应提前抹灰找
平。
2） 操作工艺
①清理墙柱表面，铲除灰渣，起皮和松动部分并打扫干净。
②修补墙柱表面，补平坑洞、缝隙，干燥后用砂纸磨掉凸出部分，扫净浮尘土 。
③刮腻子:其遍数可由墙面平整度决定，一般分为两遍。第一遍要横向满刮，接头处不留搓，收头要干净平顺，待干燥后，用砂纸磨去浮腻子及斑迹，清扫墙柱有面。第
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二遍要竖向满刮，干燥后用砂纸磨平并扫平净。
④刷第一遍涂料：涂刷顺序是由顶板开始，再到墙柱面，应先上后下，从一边开始向另一边推行。涂刷工具要干净、无杂物、不脱毛，涂刷时应顺刷，相应衔接要好。涂料干燥后，复补腻子，待其干燥后用砂纸磨光，打扫浮尘。
⑤刷第二遍涂料：操作要求同第一遍。涂刷注意均匀，不得露底，表面光洁，平滑。
⑥注意保护涂层表面，关闭门窗，以防风雨砂尘污染。检验标准和方法：
所有内墙水溶性涂料满足 JG/T423-91 及 Q/QAYO2-1996 的规定。1）涂料工程应待涂层完全干燥后，方可进行验收。
2）验收时，应检查所用的材料品种、颜色应符合设计和选定的样品要求。
[image: ]3）施涂涂料表面的质量，应符合下表的规定。

	项次
	项目
	检验方法

	1
	掉粉、起皮
	不允许

	2
	漏刷、透底
	不允许

	3
	反碱、咬色
	不允许

	4
	喷点、刷纹
	1m 正视喷点均匀，刷纹通顺

	5
	流坠、疙瘩、溅沫
	不允许

	6
	颜色
	颜色一致，无砂眼

	7
	装饰线、分色线平直（拉 5m 线检查，不足
5m 拉通线检查）
	偏差不大于 2mm

	8
	门窗、灯具
	洁净



注意事项：
1）避免工程质量通病:透底、接搓明显、刷纹明显、颜色不一致等。
2）产品保护:
①墙柱表面的乳胶漆未前，不得清扫地面;干燥后要防止表面沾水。
②表面涂刷完成后，要防碰撞。
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③涂刷作业时，不得沾污地面、门窗、玻璃等已完工的工程。
（2） 墙面贴瓷片1)基层处理
①砖、水泥砂浆、砼墙面处理：界面剂拉毛。
②釉面砖在粘贴前几小时充分浸水，以保证粘贴后不至于因吸走灰浆中水分而粘贴不牢。
③墙面也应充分湿水。
2)施工要点：
①选砖、分类码放。
②突出物、管线穿过的部位支撑处，不得用碎砖粘贴应用整砖套割吻合，突出墙面边缘的厚度应一致。如有水池框等部位施工，应从中心开始，向两边分贴。
③施工中如发现有粘贴不密实的釉面砖，必须及时取下补灰重贴，不得在砖口处
塞灰，以免产生空鼓。2、 地面工程
本工程地面工程主要为防水工程、地砖。
（1） 防水工程
1） 地漏节点：地漏口周围用细石混凝土封堵严密，地漏上口与找平层接头用嵌缝膏填缝，地面面层坡向地漏，减少地面积水现象，防水层可做二遍聚氨脂防水涂料， 施工要求防水层延伸入排水管面。
2） 墙地面连接处防水：在连接部位增做一层防水附加层，附加层延伸至地面和墙面，延伸长度或高度，按防水设计要求确定。
3） 蹲式大便器下水口防水：防水层要做到下水口上，便器就位后，出水口与下水管密封填严。
（2） 地砖地面
1) 光滑地面应凿毛处理。
2) 弹线、定位
①对角定位
②直角定位
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3) 设置标准高度面
4) 扫素水泥浆一道。瓷砖要在施工前浸水，浸水时间不少于两个小时，然后取出晾至手按砖背无水迹，方可贴砖。
5) 水泥应饱满抹于砖背面，并用橡皮锤敲定。一边铺贴、一边用水平尺检测，同时擦去表面水泥浆。为保证粘结强度，砂浆中掺入水泥重量的 10％107胶。缝宽留置应由甲方确认，按甲方要求做好样品并经甲方确认后，方可大面积施工。
6) 养护2天，进行水泥勾缝。
7) 瓷砖的水泥浆嵌缝硬化后，要清洗表面。必要时用布或棉纱蘸稀盐酸擦洗一遍。再用清水冲洗干净。
8) 对于抛光砖，为防止光度受损，可先上一遍蜡，最后交工前再做清洁上蜡。
3、 电气工程
1） 根据电路施工图的要求施工。
2） 安装接线盒，安装连接线管。
3） 线管的入口要消除批缝，以防利口刮伤电线。
4） 选用的Bv铜芯电线一定要能满足设计的功率要求。电线必须有国家有关部门审核出示的合格证书及产品检测报告。                                          5）线管穿线的截面积不能大于线管的截面积3／4，电线不能在线管内存在接驳口。
6） 金属软管(蛇皮管)在接线盒中接出长度不能超过60公分。
7） 线管的安装注意美观规范，横平竖直，不能乱拉乱接，歪歪斜斜，安装一定要牢固。
8） 接地电阻测试不能大于4欧姆(R接地≤4欧姆)。
4、排水管道安装
（1） 卫生间排水管道安装1）量尺、排管、定位
①根据图纸要求、规范规定，找出中心线和标高线、按卫生器具的规格型号拉
交叉线，用线坠确定各排水立管和卫生器具甩头的位置与标高、一般排水立管承口外侧与装饰面的距离为 20-50mm。
②根据要求的规格型号选择管材、管件，外观检查合格后清净管内的污物、多
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肉和毛刺。
③根据已确定的位置、标高，可在沟内按承口朝来水方向排列已选好的承插管材、管件，必要时截短管子，使整个管路就位。
④检查管道位置与标高符合要求后，在接口处划好印记，非承插管可用尺量出
分岔头间管段尺寸，并在草图上做好记录。接至室外的管道须出外墙或直达检查井内。
2）管段预制
①根据管线长度，以尽量减少固定接口为原则，确定预制管段的长度。管道伸出墙外不得小于 250mm，埋地管穿越外墙时应采取防水措施。
②在沟旁场地上按管子排列顺序或量尺顺序，进行管段预制。预制管子、管件
接口时，应先对准各接口印记或量准尺寸，必要时应按比量法、计算法下料截断， 预制时须调直和调准管件方向，各类接口要严格按相应工艺进行，预制后刷好防腐
层。
③向沟内下管前，在管沟里的预制管段接口处，挖好工作坑，按接口方式确定

坑的尺寸，以方便施工操作为限。
④在各立管的下底弯头处砌筑或用混凝土浇筑好支墩。3）下管
①预制段的接口达到强度后，用绳子缓缓向沟内下管，对好管段接口，调直管
道，核对管径、位置、标高、坡度无误后，从低处向高处连接其他各固定接口。
③排出管的安装：检查基础预留孔洞尺寸，并将孔洞清理干净，然后从墙边开始，将弯头、三通管件与室内排水管甩头相接，再与室外排水管道相连，伸至第一口检查井为止。处理好管子与井壁的缝隙。通向室外的排水管，穿过墙壁或基础必须下返时，应采用 45 度三通和 45 度 弯头连接，并应在垂直管段顶部设置清扫口； 由室内通向室外排水检查井的排水管，井内入管应高于排出管或两管相平，并有不小于 90 度 的水流转角，如跌落差大于 300mm 可不受角度限制；用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接，应采用 45 度 三通或 45 度四通，立管
与排出管端部的连接，应采用两个 450 弯头或弯头。
④穿基础处的管道，将穿基础的管道的周围孔洞堵严，预留好基础下沉量，必
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须使管顶上部净空不得小于建筑物沉降量，一般不小于 150mm。4）灌水试验
①已铺设好的管道需进行一次灌水试验。
②灌水试漏经有关人员检查后，方可填写隐蔽工程记录，办理隐蔽工程手续， 方可隐蔽或回填，回填土须分层进行。每层 0.15m，回填土密实度应达到要求。
（2） 卫生间立管安装
1）工作条件
①楼板套管已安装好。
②通过管道的室内位置线及地面基准线，已检测完毕，室内装饰种类、厚度已定或墙面粉刷已结束。
③地下管道已铺设完，各立管甩头已按设计图纸和有关规定准确地预留好，且
临时封堵完好。
④各种卫生器具的样品已进场，进场的施工材料及机具能保证连续施工。2）工艺流程
复核预埋套管位置→量尺、下料→预制安装→栽卡、封堵套管→试水、隐蔽
①复核预埋套管位置
a 根据地下铺设排水管道上各立管甩头的位置，在顶层楼板上找出立管中心位置，用线坠向下层楼板吊线，找出该层立管中心位置，直到地下排水管的立管甩头处，找准立管中心。
b 核对立管中心位置与预埋套管位置是否相符。2）量尺、测绘、下料
①确定各层立管上检查口及带卫生器具或横支管的支岔口位置与中心标高，把
中心标高线划在靠近立管的墙上，然后按照管道走向及各管段的中心线标记进行测量，并标注在草图上。检查口的中心距立管所在室内地面1m 处，其他支岔口中心标高，应保证在满足支管设计坡度的前提下，横支管上距立管最远的端部，连接卫生器具排水短管管件的上承口面、距顶棚楼板面应有不小于 100mm 的距离。
②立管在底层和在楼层转弯处应设检查口，检查口中心距地面宜为 1m。
③用钢卷尺从地下管的立管甩头承口底部量起，逐一将伸缩节、检查口、各支
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管口中心标高尺寸量准后标注在画好的草图上。为便于分段施工和调整位置，每层楼板上方留一个承口，一直量至顶层出屋顶。
3）预制、安装
①尽量减少安装时连接“死口”和确保接口质量，增加立管的预制管段长度。按照实际选定合格管子和管件，进行配管和截管，预制的管段配制后，核对节点间尺寸及管件接口朝向。
②预制完的承插管段应竖直放置。
③安装前，根据立管位置和支架结构，打好栽立管支架的墙眼。
④管道安装自下而上逐层进行，先安装立管，后安装横管，连续施工。
⑤安装立管时，将立管预制管段，从下向上排列、扶正。按照楼板上卫生器具的排水孔找准分岔口管件的朝向，从 90 度 的两个方向用线坠吊线找正后，按已确定的位置安装伸缩节。透气管穿过屋面的措施应按设计规定执行，透气管施工完毕， 应立即安装透气帽，全部完毕后仍由土建堵洞，做止水圈和做屋面防水处理。
⑥在每次收工前及立管全部施工完，敞口及甩头预留口都应用球胆封堵或用
“花兰堵头”进行临时封堵。4）栽立管卡架、封堵套管
①制作与安装好立管卡架。
②封堵套管。5）试水、隐蔽
须隐蔽的管道，应先作灌水试验，并及时填写灌水记录，经检查验收后方可进
行隐蔽。
（3） 卫生间排水横、支管安装1）工作条件
①排水立管已安装完毕，立管上横、支管分岔口的标高、数量、朝向均达到设
计要求及质量要求。
②熟悉图纸，已进行过技术、质量、安全交底。
③各种卫生器具的样品已进场，进场的施工材料和机具能保证施工。2）工艺流程
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复核预埋套管位置→量尺下料→预制、安装→下穿楼板短管安装
①复核预埋套管位置按图纸的卫生器具的安装位置，结合卫生器具排水口的不同情况，排尺找准各卫生器具排出管穿越楼板的中心位置，复核预埋套管位置是否预埋正确。
②主、支横管，量尺、下料
a 由每个立管支岔口所带各卫生器具的排水管中心，对准楼板孔向板下吊线坠， 量出从立管支岔口到各卫生器具排水管中心的主横管和支横管尺寸，记在草图上。
b 根据现场实量尺寸，按设计的管材规格选择符合质量要求的管材、管件，并按尺寸排列、组对。组对时应注意管材、管件的承口方向，在截断直管时应考虑到尽量使管段长短均匀和方便接口。
③主、支横管预制、安装
a 根据管材、管件排列情况按设计要求或规范规定具体确定管道支、托架的位
置。
b 根据设计要求的横支管坡度及管中心与墙面距离，由立管分支岔口管底皮挂横支管的管底皮位置线，再根据位置线标高和支、托架具体位置、结构形式，凿打 出支、托架的墙眼。用水平尺、线坠等，按管道位置线将已预制好的支、托架栽牢、找正、找平。
c 按横管排列、组对的顺序应尽量减少连接死口，要使安装方便，应将横管进行管段预制。预制时应按排列顺序，将管段立直或水平进行组装，并以 90 度的两个方向将管段用线吊直找正。同时，要严格找准各管件甩口的朝向，应确保横管安装后连接卫生器具下面排水短管的承口为水平。
d 待预制管段接口及支托架塞堵砂浆达到强度后，将预制管段按排管顺序依次从两侧水平吊起，放在支架上，对好各接口，用卡具临时卡稳各管段，调直各接口及各管件甩头的方向，连接好接口，紧固卡子使之牢固。对接口进行养护，将各敞口临时用木塞等塞严封牢。
④卫生器具下穿楼板短管安装
a 安装楼板以上的排水短管时，应先按土建在墙上给定的地面水平线，挂好通过短管中心十字线的水平直线，再根据不同类型的卫生器具需要的排水短管高度从
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横支管甩头处量准尺寸，下料接管至楼板上，在量尺、下料、安装时，要严格控制短管的标高和坐标，使其必须满足各卫生器具的安装要求，并将各敞口用木塞等封闭严实、牢固。
b 楼板下悬吊管道的清扫口，通常用两个 45 度弯头接至楼面处，用堵丝盖严。
（4） 卫生间设备附件安装
排水附件包括清扫口、地漏、脸盆等，在施工中是比较容易被忽视的。然而往往由于一些细小衔接部位，施工中未处理好而给用户带来许多后患
1）工作条件
①室内排水立管、横支管已施工完毕。
②位置线和地面相对水平线已由土建测量放线。
③已进行技术、质量、安全交底。2）工艺流程
定位→修凿穿楼板孔洞→设备附件安装→填灌孔洞
①定位
根据设计的位置，以墙的轴线为准，核对横、支管甩头位置，找出地漏、清扫口的位置中心，划上“十”字线。
②修凿穿楼板孔洞现浇楼板应准确地留出穿管孔洞。按设计图纸中标注的地漏
及清扫口的平面位置，以地漏和清扫口中心为圆心，打出直径比地漏和清扫口的外径大 30-40mm 的孔洞。
3）附件安装
①地漏安装
根据土建给出的水平安装标高线及地面实际竣工标高线，按设计要求的坡度， 地漏应设置在卫生器具附近的地面最低处，地漏的箅子低于地面 5-10mm。
②清扫口安装
如果清扫口设在楼板上，应预留孔洞，若是设在地面上，先安装清扫口后做地面。依据清扫口的设计设置与标高，可以采用两个 45 度 弯头或弯曲半径为 400mm 的月形弯头，接至地面处，用铸铁制的堵头盖紧封严。
③成品保护
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地漏施工后，用木塞或砖头和低强度水泥砂浆临时封堵好，在地面竣工后打开， 将污物清净。
④质量标准
a 地漏、清扫口、通气帽连接严密不漏。b 坡度、深度符合设计或施工规范规定。
c 地漏低于安装处排水表面 5mm，坐标允许偏差 10mm。
（5） 卫生洁具的安装
卫生洁具的规格、型号按设计要求并有出厂产品合格证；外观规矩、造型方正， 表面光滑、美观，无裂纹，边缘平滑，色调一致。
卫生洁具零件规格应标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，锁母松紧适度， 无沙眼、裂纹等缺陷。
1）大便器安装
①工作条件
a 便器所对应的排水管甩头，已按设计图标注的型号做至地面，其坐标、标高与进场坐便器的几何尺寸要求一致。
b 卫生间地面防水层已按规范要求做至地面上 500mm，且灌水试验不渗不漏。c 器具、材料已进场，能保证连续施工的需要。
d 已进行过技术、质量、安全交底。
②工艺流程
校核、清扫→定位、安装大便器→水管安装a 核对、清扫
根据已进场的坐便器，水箱型号、规格、几何尺寸，复核排水管甩头、给水管甩头的位置和标高，是否符合要求，相互一致。然后将安装坐便器位置及其周围打扫干净。
取下排水口甩头的临时封堵，检查管内有无杂物，用碎布将管口擦洗干净。
②定位安装
将抬起的坐便器排出管口对准排水管甩头的中心放平、找正。坐便器的底座如果是用螺栓固定，则须用尖冲将坐便器底座上两侧螺栓孔的位置留下记号，待抬走
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坐便器后画上“十”字中心线。然后在中心剔出孔洞 ø20×60mm 后，将 ø10mm 螺栓栽入孔洞或者嵌入 40×40mm 的木砖，找正后用水泥将螺栓灌稳，再进行一次坐便器试安，使螺栓穿过底座孔眼，再抬开坐便器。将坐便器的排出管口和排水管甩头承口的周围抹匀油灰，使坐便器底座的孔眼穿过螺栓后落稳、放平、找正。在螺栓上套好胶垫，将螺母拧至合适的松紧度即可。
（6） 成品保护
1） 对没装修完的卫生间，坐便器安装完后应用灰袋纸、草绳等把坐便器排水口堵严，用草袋子等对坐便器和低水箱进行覆盖。
2） 在单位工程未正式交付使用前，严禁使用。
3） 办理工序交接手续，制定出有针对性的成品保护措施。
（7） 质量标准
1） 便器排出口与排水管甩头的连接处，冲洗管与便器连接处，必须严密，不漏
水。
2） 木砖或预埋螺栓防腐良好，埋设平正牢固，器具放置平稳、牢固、表面无损伤，零件应保护好，污垢清除干净。
3） 各镀铬配件完好无损伤，接口严密，开启部分灵活。
（8） 管道试压
1） 管道试压前必须做好下列准备工作：对管道、节点、接口、支墩等其它附属构筑物的外观以及回填情况进行认真的检查，并根据设计用水准仪检查管道能否正常排气及放水；对试压设备、压力表、放气管及进水管等设施加以检查，要保证试压系统的严密性及其功能，同时对管堵板、弯头及三通等处支撑的牢固性进行认真检查；在试压管段上的消火栓、排气阀等处试压时应设堵板，将所有敞口堵严，试压合格后，须立即将消火栓、自动排气阀等处所设的堵板卸下，恢复这些设备的功能。
2） 管道在连接好、水压试验合格后，管区应尽快回填，这样可以防止管道的浮动。管道连接好后，若未能及时回填，由于地下水或降水等原因，造成管沟积水而使管道浮动，将破坏管道和管接头，造成不必要的重新安装。
5、采暖管道、散热器安装
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（1） 采暖管道及散热器安装工艺流程
施工准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压、冲洗→防腐、保温→散热器安装→调试
（2） 散热器组对及安装工艺流程
编制组片统计表→散热器组对→外接条预制、安装→散热器单组试压→散热器安装→散热器冷风门安装
（3） 主要施工方法及技术要求
采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案，不同的技术要求如下所述。
1） 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼，丝扣处有无断丝，然后进行除锈、刷漆，用砂纸把接头处打磨光滑、平整，其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。
2） 组对散热器暖气片时，应使用高碳钢质的专用钥匙。
3） 组对铸铁散热器应平直紧密，上下两个对丝要同时拧动，当两个散热片的密封面相接触后，应减慢速度，直至垫片挤出油为止。 5．4 散热器在运输和搬运过程中，须轻拿轻放，不得互相碰撞，以免损坏。
4） 管道穿过墙壁和楼板时，设置钢制套管，安装在楼板内的套管，其顶部高出地面 20mm，底部与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。
5） 支管弯曲度要一致，这就要求煨弯大小相同，角度均匀，长度一致。
6） 管道的坡度须符合要求，当支管全长小于或等于 500mm，坡度值为 5mm；大于 500mm 为 10mm。
7） 组对散热器要平直紧密，垫片不得露出颈外。散热器与管道连接，必须安装可拆除的连接件。
8） 散热器组成后，须做水压试验。在试验压力下保持 2～3 分钟，不渗不漏为合格。
9） 散热器支、托架安装，位置准确，埋设平整、牢固。散热器支管长度大于 1.5m，在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。
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10） 采暖管道在试验压力下，5 分钟内压力降不大于 0.02MPa 为合格。 试压完毕，铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道，银粉二道。
11） 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯，弯角必须是 90 度，顶部不得有焊口存在，在钢平台上组对，连接点设在垂直臂的中部位置，组对尺寸按照设计图纸要求，尺寸正确，四个弯曲角在同一个平面上。
补偿器安装前做预拉伸，预拉伸量为设计补偿量的一半长度，允许偏差±10mm，预 拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的 1/2 处附近。预拉伸时，将补偿器两端的固定支架焊好，管道一侧与补偿器焊好，另一侧留出预拉伸管间隙，在接口处安装卡箍， 卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢，中间用倒链拉到合口，然后再进行焊接。 补偿器安装后，其两边的固定支架要固定牢固，两侧及顶部活动支架要保证导向活动。
12） 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行，非水平管道的保温自下而上进行；管道的保温要密实，特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。管道保温要求粘贴紧密，表面平整，圆弧均匀、无环形断裂。
（4） 质量标准
1） 散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力 如设计无要求时应为工作压力的 1.5 倍，但不小于 0.6MPa。 检验方法:试验时间为 2～3min，压力不降且不渗不漏。
2） 组对散热器的垫片应符合下列规定:
组对散热器垫片应使用成品，组对后垫片外露不应大于 1mm。 散热器垫片材质当设计无要求时，应采用耐热橡胶。 检验方法:观察和尺量检查。
3） 散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固。散热器支架、托架数量， 应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时，则应符合表 4.5 的规定。
4） 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离，应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明，应为 30mm。检验方法:尺量检查。
5） 钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好，色泽均匀，无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。 检验方法:现场观察。
（5） 成品保护
1） 散热器组对、试压安装过程中要立向抬运，码放整齐。在土地上操作放置时
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下面要垫木板，以免歪倒或触地生锈，未刷油前应防雨、防锈。               2）散热器往楼里搬运时，应注意不要将木门口、墙角地面磕碰坏。应保护好柱
型炉片的炉腿，避免碰断。翼型炉片防止翼片损坏。                         3）剔散热器托钩墙洞时，应注意不要将外墙砖顶出墙外。在轻质墙上栽托钩及
固定卡时应用电钻打洞，防止将板墙剔裂。                                 4）喷浆前应采取措施保护已安装好的散热器，防止污染，保证清洁。叶片间的
杂物应清理干净，并防止掉入杂物。
（6） 应注意的质量问题                                                1）散热器安装位置不一致。没按图纸施工或测量炉钩炉卡尺寸不准确造成。
2） 散热器对口的石棉橡胶垫过厚，衬垫外径突出对口表面。使用衬垫厚度超过
1.5 mm 或使用双垫，衬垫外径过大，应使用合格的衬垫。
3） 散热器安装不稳固。这是由于托钩弧度与散热器不符或接触不严密，托钩、炉卡不牢，柱型散热器腿着地不实造成，应采取措施补救。
4） 炉钩炉卡不牢不正。栽入孔洞太浅、洞内清洗不干净，水泥标号太低或砂浆没填实而造成不牢；栽入时没有找正或位置不准确造成炉钩、炉卡不正。
5） 炉堵、炉补心上扣过少。由于丝扣过紧造成，安装前应做好丝扣的选试。 6.6 落地安装的柱型散热器腿片数量不对，位置不均。要求14 片及以下的安装两个腿片， 15～24 片的应安装 3 个腿片，25 片及以上的安装 4 个腿片，腿片分布均匀。
6） 挂式散热器距地高度按设计要求确定，设计无要求时，一般不低于 150mm， 但明装散热器上表面不得高于窗台标高。
7） 保证立管预留口和地面标高的准确性，以避免造成散热器安装困难，避免出现锯、卧、垫炉腿现象。
6、砌体工程：
（1） 本工程采用蒸压加气混凝土砌块，采用 M5 专用混合砂浆。1）砌筑准备：
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[image: ]准备
序
工作	具体内容
号
名称

人员	按照主体结构施工情况划分施工区域，各施工区配备专业瓦工人进场
1
组织	作业，平行施工。

技术	技术人员熟悉图纸，编写施工技术交底，制定质量保证措施，向操作
2
准备	人员交底。

机械	砌筑材料的垂直运输通过施工电梯、龙门架运送到楼层，整个工程将
3
准备	配置施工电梯，具体位置及型号种类详见主体施工平面布置图。

1）砌筑砂浆采用混合砂浆，其具有很好的和易性、粘结性、稳定性、凝固性和耐久性。要注意防止雨淋、储存于干燥处。             2）混凝土砌块应坚固、形状均匀一致，不出现裂纹和其它问题。
对于进场砌块应有检验合格证，合格证上包括：生产厂名、规格、强
材料
4		度等级和生产日期。其强度必须符合设计要求，并进行见证取样复试。准备
3）砌块在干燥、通风、防雨的环境下贮存，分规格分等级堆放，堆
跺上应设标志，堆放现场必须平整，做好排水，堆跺之间应保持适当的 通 道 。                                                4）砂浆强度必须符合设计要求。砂浆试块按规范规定留置足够试块。
2） 砌筑顺序：基层弹线→排砖撂底（同时选砖）→盘角→挂线（同时拉结筋调直肌）→墙体砌筑→予埋木砖铁件→放置过梁→顶部斜砌。
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（2） 施工要求：
工序
	序号
	控制要点

	
	名称
	

	
1
	
放线
	砌筑前在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和标高，并先浇筑

	
	
	150mm 高细石混凝土基座。

	
2
	立皮
数杆
	在各转角处设立皮数杆，皮数杆间距不得超过 15m。皮数杆上应注
明门窗洞口、砌块、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。

	3
	排砖
	第一皮砌块砌筑时，应按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行摆砖。

	4
	拉线
	在皮数杆上相对空心砖上边线之间拉准线，砌块以准线砌筑。

	
	
	1）砌块砌筑面上应提前用水湿润。

	
	
	2）砌块上下皮的竖向灰缝应相互错开，相互错开长度不小于

	
	
	120mm。如不能满足要求，应在水平灰缝设置 2Ф 4 钢筋网片，钢

	
	
	筋网片的长度应不小于 700mm。

	
	
	3）墙的转角处，纵横墙相互搭砌。墙的T 字交接处，应使横墙砌

	
	
	块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。详见下图。

	5
	砌筑
	
4）砌块墙体应连续砌完，不留接槎。如必须留槎时，应留成斜槎

	
	
	（斜槎长度应不小于高度的 2/3），或在门窗洞口侧边间断。

	
	
	5）填充墙每隔 600mm 设置 2Ф 6 的拉筋，拉筋沿隔墙全部贯穿，

	
	
	砌块墙体相互交接时，应同时砌筑，交错搭接，砌体墙体与框架

	
	
	柱或剪力墙相连时，将柱或墙留出的拉接筋接长，搭接长度为

	
	
	500mm。

	
	
	6） 墙上不得留设脚手眼。

	
6
	
现浇带
	填充墙高超过 4m 时，半层高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙全

	
	
	长贯通的混凝土现浇带，。纵筋 4φ12 通长，箍筋 φ6@200。

	
7
	构造柱
施工
	填充墙转角处应设构造柱；当墙长大于层高的 2 倍时，应每隔 4m
左右设构造柱，根据设计要求绑扎钢筋。构造柱先预留插筋，待
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序号	控制要点
名称

砌完墙后再用混凝土灌注，填充墙端部及阴阳角处加构造柱。1）当填充墙的长度大于 5m 时，墙顶应与框架梁或楼板拉结。
≤7 度抗震设防时，于隔墙顶部至梁或板的空隙处，待隔墙所砌平
砖沉实后，再砌平砖沉实后，再砌顶部斜砖，顶部斜砖必须逐块敲紧挤实，填满砂浆。
2） 门墙门洞的上部设置与柱连接且沿墙贯通的现浇钢筋混凝土带
（100mm 高，宽同墙厚，纵向钢筋：当墙厚≤240mm 时，为2φ10，

其 他 要	当墙厚＞240mm 时为 3φ10，横向钢筋均为φ6，间距 300mm），带
8
求	内钢筋通过与 M12 钢胀螺栓焊接锚入框架柱。
3） 室内填充墙水平长度大于 6m 时，每隔 3.0m 设置芯柱，芯柱截面不宜小于 120×120，纵向钢筋1φ12，直通墙身并锚固与楼层的梁（板）中。
4） 砌块填充墙沿框架柱全高每 400mm 设 2φ6 拉结筋，拉筋沿墙全长贯通，搭接长度 300mm。


（3） 施工技术措施：                                                1）测量技术人员在结构楼板上和结构柱或墙上放出轴线及水平标高线，砌筑施
工人员根据图纸，依据轴线弹好墙体边线及门窗洞口位置。                   2）砌筑前应根据砌块皮数制作皮数杆，并在墙体转角及交接处树立，间距不得
超过 15 米。
3） 墙体砌筑时应单面挂线，随着砌体的增高要随时用靠尺校正平整度。垂直度。
4） 砌筑时根据设计要求进行。反砌”，即砌块底面向上砌筑，上下皮应错缝搭砌，上下皮应错缝搭砌，不准出现通缝现象。
5） 水平灰缝应平直、砂浆饱满，按净面积计算沙浆的饱满度不应低于90%，竖向灰缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝，透明缝，
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其 砂 浆 饱 满 度 不 宜 低 于                       80% 。6）墙体转角处即交接处应同时砌筑，如不能作到，应留马牙槎。
7） 每天砌筑高度小于 1.5 米。
8） 在砌筑砂浆终凝前后时间内，应将灰缝刮平。砌筑砂浆不准使用隔夜沙浆， 且使用过程中不准随便加水，搅拌后的砂浆要尽快在短时间内用完，避免时间过长， 砂浆终凝。
9） 在砌筑过程中，要注意控制墙身的垂直度和平整度。每砌一层都要用水平尺进行控制，随时进行纠正。
10） 在浇注圈梁、过梁、构造柱时，要注意保证钢筋的保护层及钢筋的正确位置，混凝土要振捣密实，同结构一样的严格要求。
（4） 砌体的质量标准：
1） 轴线位置：允许偏差±10mm 检验方法经纬仪、水准仪检查，并检查施工记录。
2） 基础和楼面标高：±15mm 检验方法经纬仪、水准仪检查，并检查施工记录。
3） 垂直度全高 10m 以下：允许偏差±10mm 检验方法经纬仪或吊线检查。
4） 表面平整：允许偏差±10mm 检验方法 2m 长直尺和塞尺检查。
5） 水平灰缝平直度：允许偏差 7mm-10mm 检验方法 10m 长拉线和尺量检查。
6） 水平灰缝厚度：允许偏差+10mm、-5mm 检验方法尺量检查。

7） 垂直缝宽度：允许偏差+10mm、-5mm 检验方法尺量检查。
7、内墙抹灰工程
（1） 施工顺序：基层处理→找方→浇水湿润→标筋灰饼→冲筋→底层抹灰→中层抹灰→面层抹灰→养护。
（2） 施 工 方 法                                       1）抹灰前对基层表面的灰尘、污垢、碱膜等物应仔细清理干净。
2） 抹灰的工艺流程按“先上后下”的原则进行，以便减少污染，保护产品。
3） 在砌体与混凝土结构墙体交接处的基层表面应先铺钉钢板网，并绷紧钉牢固后方可进行施工抹灰；钢板网宽不少于300mm。
4） 罩面灰应待中层达到六、七成干后进行，先从阴角、阳角进行，铁抹子压光应不少于两遍。
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5） 抹灰墙面阳角做 1：3 水泥砂浆护角，护角高度为 2 米。每侧宽度为 50mm。
6） 顶棚为结构面时只需将局部修补一下即可，其它面层抹灰时尽量用力压着抹灰以便于结构能固定粘接，并且越薄越好。
7） 隔墙面抹灰之前，稍用水湿润一下即可，对于结构墙面或柱面依其表面光滑程度而定，如其表面能达到清水混凝土面的要求，则稍加修补可直接往其上涂刷涂料， 否则应剔凿后再进行抹灰。
8） 每层抹灰的厚度不要太厚以免粘接不牢空鼓；抹灰施要保证周围的温度以及不能有穿堂风，在抹完灰后要进行至少一周的养护（在常温下地面可蓄水养护），避免表面出现裂缝；对于地面则避免过早上人，要在其上铺加草帘加以保护。
9） 对墙面和顶棚的平整度和垂直度要通过水平尺等工具严格进行控制。
10） 为防止抹灰产生空鼓，施工中将采用混凝土界面处理剂，具体操作方法为： 抹灰前将基层浇水湿润，冲掉浮灰，在基层上涂刷一层混凝土界面处理剂，这可防止空鼓，大大提高工程质量。
11） 每遍抹灰厚度为 5～7mm，面层轻赶平，压实后其厚度一般不超过 3mm，室内抹灰墙面以及门洞口处的阴阳角要方正，抹灰要求平整，不应有裂纹，气泡，接茬不平现象，要做到阴阳角方正，灰线清晰顺直。
（3） 质 量 要 求                 1）抹灰面层不得有裂缝、空鼓等缺陷。
2） 表面光滑、洁净、接茬平整、无却楞掉角。
3） 实测允许偏差按高极抹灰标准来控制。
8、塑钢门工程
采用厂家预制安装。9、屋面防水工程
（1） 防水卷材技术要求
1） 卷材外观质量、品种规格应符合现行国家标准或行业标准。
2） 卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。
3） 防水卷材的主要物理性能应符合国家规范要求。
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（2） 细 部 做 法 1）转角处节点处理
转角处施工不方便易渗漏水，应精心施工。转角处应做成圆角或折角以有利卷材贴实。永久保护墙和底板的转角处以及阴阳角部位应增铺卷材附加层，在三面角部位加铺卷材附加层，转角处卷材搭接尺寸严格按规范规定执行。转角处卷材附加层应选用与防水层同品种的卷材铺设，并应仔细铺贴严密。
2）特殊部位增补处理
附加层施工：在阴阳角、转角处增铺一层3mm 厚 SBS 改性沥青（聚酯胎）防水卷材附加层，宽度不宜小于 500mm，转角增铺附加卷材详见图所示。
（3） 施工方法
1） 屋面防水做法为 3+3 厚 SBS 改性沥青防水卷材。
2）  (
序号
工艺步骤
施工内容
1
基层清理
防水层基面应平整牢固、清洁干燥。
用长柄滚刷蘸满基层处理剂均匀地涂刷在基层表面上，涂刷时
涂刷底层
2
不得漏刷或露底，处理剂涂刷完毕，必须经过 
8h
 以上达到干燥
处理剂
程度方可施行热熔法施工，以避免失火。
对于阴阳角、管道根部以及变形缝等部位应做增强处理。先按
细部形状将卷材剪好，不要加热，在细部贴一下，视尺寸、形
细部附加
3
状合适后，再将卷材的底面用手持汽油喷灯烘烤，待其底面呈
增强处理
熔融状态，即可立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上，并
压实铺牢。
在已处理好并干燥的基层表面，按照所选卷材的宽度留出搭接
4
弹粉线
缝尺寸，将铺贴卷材的基准线弹好，以便按此基准线进行卷材
铺贴施工。
)施工工艺详见下表所示。
[image: ] (
专业资料
)

 (
WORD 
完美格式
) (
下载可编辑
)



序号  工艺步骤	施工内容

1) 卷材宜先铺立面后铺平面。立面部位的卷材防水层，应从阴阳角部位逐渐向上铺贴，阴阳角部位的第一块卷材，平面与立面各贴半幅，然后在已铺卷材的搭接边上弹出基准线，再按线铺贴卷材。
2) 铺设时，两幅卷材短边或长边的搭接宽度均不应小于 100mm。本工程多是多层卷材，上下两层和相邻两幅卷材的搭接缝应错开                     1/3                  幅 宽 。3）上下两层卷材不得相互垂直铺贴，阴阳角应做成 45°(135°) 折角或圆弧，并增铺	1～2 层相同品种的卷材，宽度不小于500mm 。                                             4）大面积满粘可采用“滚铺法”施工，即先铺粘大面、后粘接搭接缝。
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[image: ]热熔铺贴
5
卷材

5）熔接端部卷材，将整卷卷材（勿打开）放在铺贴起始端，对
准基层上已弹好的粉线，滚展卷材约 1m，由一人站在卷材正面将 1m 卷材拉起，另一人站在卷材的底面（有热熔胶）手持液化汽火焰喷枪，慢旋开关、点燃火焰，调呈蓝色。
6) 让火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面， 待卷材底面胶呈熔融状即可进行粘贴，再由一人用手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实；
7) 卷材铺到端头剩下约 30cm 时，将卷材端头翻放在隔热板上， 再进行熔烤，最后将端部卷材铺牢压实；
8) 从底面转到立面铺贴的卷材，恰为有热熔胶的底面背对墙基面，因此这部分卷材要使用氯丁橡胶改性沥青胶粘剂以冷粘法法粘铺在立面墙上，与这部分卷材衔接继续向上铺贴的热熔卷材仍用热熔法铺贴，且上层卷材盖过下层卷材不小于 150mm。在立面与平面的转角处，卷材的搭接留在平面上，且距离立面
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