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[bookmark: _Toc427173126]棚洞施工专项方案
[bookmark: _Toc427173127]1、工程概况
[bookmark: _Toc427173128]1.1昂峰疏解线特大桥
昂峰疏解线特大桥位于齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇境内,昂峰疏解线特大桥中心里程AFDK1+357.57m,全桥总长2332.71m,孔跨布置68-32m单线简支T梁+1-24m单线简支T梁+2-32m单线简支槽型梁。其中第30、31孔接受32米槽型梁,第30孔跨越既有三榆线（单）与线路夹角为98度0分52秒、第31孔跨越新建红峰疏解线（单）第7孔与线路夹角为100度24分22秒。本桥为单线，位于i=+5.1‰的坡道上。竖曲线R=15000m，29#墩-32#墩位于直线段。
跨既有三榆线处的既有轨顶标高为150.142m，斜交角度为98度0分52秒，槽型梁棚洞底设计标高为155.942m,棚洞与既有轨顶净空为5.8m。
[bookmark: _Toc427173129]1.2桥梁构造形式
桥桩基桩径为1.0米，墩身接受圆端形实体墩，桥台接受T型桥台。槽形梁计算跨度为31.6m，支座中心线至梁端0.5m，梁全长32.6m。主梁为直腹板截面，梁体底宽7.2m，槽形结构内侧净宽5.87m。腹板跨中厚0.43m，梁端厚为0.6m，距梁端1.3m处设置1.3m长度过渡段，按折线变更。主梁跨中高度为2.9m，梁端高度为3.2m，距梁端1m处设置1m长度过渡段。主梁接受C55混凝土，封锚接受C55补偿收缩混凝土，挡砟墙接受C40混凝土，防水层的爱惜层接受C40聚丙纤维混凝土，人行道板接受C30混凝土，管道压浆接受M50水泥砂浆。梁体混凝土方量为205.81m3。
[bookmark: _Toc427173130]


2、主要工程量：
[bookmark: _Toc427173131]2.1  昂峰疏解线29#-30#墩棚洞型钢工程量
	顺
号
	材料名称
	规格
	单
位
	数量
	到场时间
	备注

	1
	56C工字钢
	长12m
	根/t
	15/22.30
	已到
	

	2
	63C工字钢
	长8m
	根/t
	20/22.72
	已到
	

	3
	63C工字钢
	长12m
	根/t
	20/34.07
	已到
	

	4
	63C工字钢
	长10m
	根/t
	20/28.39
	已到
	

	5
	20a工字钢
	长8m
	根/t
	16/3.58
	已到
	



	6
	20a工字钢
	长12m
	根/t
	25/8.378
	已到
	

	7
	ø630*12mm螺旋钢管
	长11.59m
	根
	4
	已到
	

	8
	ø630*12mm螺旋钢管
	长10.59m
	根
	4
	已到
	

	9
	ø630*12mm螺旋钢管
	长6.13m
	根
	4
	已到
	

	10
	ø630*12mm螺旋钢管
	长6.19m
	根
	4
	已到
	

	11
	ø630*12mm螺旋钢管
	长8.9m
	根
	4
	已到
	

	12
	钢板
	1.5m*6m* 0.02m
	块
	6
	已到
	

	13
	ø630*12mm螺旋钢管
	长0.5m
	根
	20
	已到
	

	14
	Ø559*12mm螺旋钢管
	长0.5m
	根
	20
	已到
	

	15
	干砂
	含水率接近0
	m³
	1.5
	已到
	

	16
	螺栓
	直径30mm
	个
	40
	已到
	配套单螺母



[bookmark: _Toc427173132]3、编制依据
1.国家、铁道部和地方政府(省、直辖市)的有关政策、法规和条例、规定。
2.国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准。
3.滨洲电气化改造工程红峰疏解线特大桥施工图纸。
4.《关于加强接近营业线施工平安防护措施的通知》。
5.现场核对调查获得的资料及我公司类似工程施工阅历。
6.《铁路技术管理规程》[铁总科技[2014]172号]。
7.《铁路工程施工平安技术规程》（TB10401.1-2003）。
8.《普速铁路工务平安规则》（铁运[2014]272号）。
9.《铁路营业线施工平安管理方法》（铁办[2012]280号）。
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