温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 并励电动机的过载系数一般为(  )。
A. 1～1.5
B. 1.5～2
C. 2～2.5
D. 2.5～3
答案:C
2. 在不接地的低压电网绝缘监视中，当3只表读数均为相电压时，则表示电网( )。
A. 发生一相接地
B. 某相绝缘恶化
C. 对地绝缘正常
D. 无法判断
答案:C
3. 在下列物质中属于半导体的是(  )。
A. 铁
B. 橡胶
C. 硅
答案:C
4. 对于中.小容量变压器,可以装设单独的( ),作为变压器防止相间短路故障的主保护。
A. 电流速断保护
B. 过电流保护
C. 差动保护
答案:A
5. 三相交流异步电动机的转速(  )。
A. 高于旋转磁场的速度
B. 等于旋转磁场的速度
C. 低于旋转磁场的速度
D. 以上三项均可
答案:C
6. 室外地面上有断落的带电导线时，人不能接近断线点(  )以内，防止跨步电压触电。
A. 4米
B. 8米
C. 20米
答案:B
7. 电力电容器在运行中出现“咕咕”声,说明电容器有(  )故障.
A. 密封不良
B. 内部有局部放电
C. 通风不良
D. 漏油
答案:B
8. 当已知经济电流密度Jj和线路最大工作电流Ig时，即可计算出经济截面Sj为(  )。
A. Sj=Ig?Jj
B. Ig=Sj?Jj
C. Jj=Sj?Ig
D. Sj=Jj/Ig
答案:B
9. SF6负荷开关一般不设置(  )。
A. 气体吹弧设备
B. 灭弧设备
C. 磁吹灭弧设备
答案:A
10. 磁场强度的单位是(  )。
A. 韦伯
B. 特斯拉
C. 安/米
D. 高斯
答案:C
11. 用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接。其中(  )端的联结线要与大地保持良好绝缘。
A. L
B. E
C. L和E两
D. 以上都不对
答案:A
12. 建筑电工证考试满分是多少？(  )
A. 80分
B. 90分
C. 100分
D. 120分
答案:C
13. 在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常( )引起的不必要的动作而影响正常供电。
A. 泄漏电压
B. 泄漏电流
C. 泄漏功率
答案:B
14. 额外电压是指变压器(  ),它应与所衔接的输变电线路电压相符合。
A. 相电压
B. 线电压
C. 最大电压
答案:B
15. 云中的水滴受强烈气流的摩擦产生电荷,而且小水滴带(  )。
A. 负电
B. 正电
C. 静电
答案:A
16. 下面关于带电灭火安全要求的说法不正确的是(  )
A. 泡沫灭火器的带电灭火效果较好。
B. 用水枪灭火宜采用喷雾水枪。
C. 用水灭火时，水喷嘴至110KV带电体的距离应大于3米。
D. 对架空线路等高压设备进行灭火时，人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°。
答案:A
17. 在开始攻螺纹或套螺纹时，要尽量把丝锥或板牙放正，当切入(  )圈时，再仔细观察和校正对工件的垂直度。
A. 0～1
B. 1～2
C. 2～3
D. 3～4
答案:B
18. 如果变压器铁芯采用的硅钢片的单片厚度越薄，侧(  )。
A. 铁芯中的~损耗越大
B. 铁芯中的涡流损耗越大
C. 铁芯中的涡流损耗越小
答案:C
19. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(  )而死。
A. 肺呼吸不畅导致大脑缺氧
B. 肝脑受损
C. 血液循环停止
答案:C
20. 垂直接地体的间距，不应小于其长度的( )。
A. 1倍
B. 两倍
C. 4倍
D. 3倍
答案:B
21. 稳压二极管的正常工作状态是(  )。
A. 导通状态
B. 截至状态
C. 反向击穿状态
答案:C
22. 高压断路器在电网故障情况下，借助继电保护作用，迅速地断开有故障的电路，保证无故障部分安全运行，防止事故范围扩大，起(  )作用。
A. 保护
B. 控制
C. 监视
D. 测量
答案:A
23. 转子串电阻调速只适合于(  )异步电动机。
A. 深槽式
B. 无刷式
C. 鼠笼式
D. 绕线式
答案:D
24. 交流电凡额定电压(  )以下为低压。
A. 1000V；
B. 500V；
C. 380V；
D. 250V；
答案:A
25. 绝缘体不导电是有前提的，其是否导电主要与(  )有关。
A. 外加电压的高低；
B. 其温度的高低；
C. 原子核对外围电子束缚力的大小
答案:A
26. 对于低压配电网，配电容量在100KW以下时，设备保护接地的接地电阻不应超过(  )Ω。
A. 6
B. 10
C. 4
答案:B
27. 第二种工作票的有效期最长为(  )。
A. 2天
B. 1天
C. 3天
答案:B
28. 直流电动机结构复杂.价格贵.制造麻烦.维护困难，但是(  ).调速范围大。
A. 启动性能差
B. 启动性能好
C. 启动电流小
D. 启动转矩小
答案:B
29. 干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器.H级绝缘干式变压器和(  )。
A. 气体绝缘干式变压器
B. 卷铁芯干式变压器
C. 低损耗油浸干式变压器
答案:A
30. 刀开关在选用时，要求刀开关的额定电压要大于或等于线路实际的( )电压。
A. 额定
B. 最高
C. 故障
答案:B
31. 绝大多数触电事故都是由(  )造成的。
A. 电击
B. 电火
C. 电伤
D. 电弧
答案:A
32. 正弦矢量在纵坐标上的投影表示该正弦量的(  )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 最小值
答案:C
33. 电动机过负荷保护装置，当采用热继电器，其电流整定值为电动机额定电流的( )。
A. 100%
B. 125%
C. 150%
D. 200%
答案:A
34. 电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或(  )的中性点的接地方式。
A. 变压器
B. 电压互感器
C. 电流互感器
答案:A
35. 更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。
A. 相同
B. 不同
C. 更新
答案:A
36. 更换和检修用电设备时.最好的安全措施是(  )
A. 站在凳子上操作
B. 切断电源
C. 戴橡皮手套操作
答案:B
37. 电流互感器至电流表布线的铜导线截面积应大于等于(  )。
A. 0.5mm2
B. 0.75mm2
C. 1.5mm2
D. 2.5mm2
答案:D
38. 以下不属于职业危害因素的是()。
(1)粉尘(2)化学因素(3)物理因素(4)放射性物质(5)脚手架.阶梯和活动梯架缺陷
A. （1）（2）
B. （2）（3）
C. （3）（4）
D. （5）
答案:D
39. 触电事端中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。
A. 人体承受电流遭到电击
B. 烧伤
C. 电休克
答案:A
40. 据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(  )min内进行抢救,约80%可以救活。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:A
41. 两根平行载流导体，在通过同方向电流时，两导体将呈现出(  )。
A. 互相吸引；
B. 相互排斥；
C. 没反应；
D. 有时吸引.有时排斥。
答案:A
42. 主令电器很多，其中有(  )。
A. 行程开关
B. 接触器
C. 热继电器
答案:A
43. 在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差120°电角度的三相绕组，分别通入(  )，则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。
A. 直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 三相对称交流电
答案:D
44. 电磁操动机构是利用(  )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。
A. 电动力
B. 电磁功
C. 弹簧力
答案:B
45. 油浸式变压器的绝缘属于( )绝缘。
A. a级
B. y级
C. f级
D. h级
答案:A
46. 软启动可用于频繁或不频繁启动，建议每小时不超过(  )。
A. 20次
B. 5次
C. 100次
D. 10次
答案:D
47. 有5个10Ω的电阻并联,再和10Ω的电阻串联,总电阻是( )Ω。
A. 8
B. 10
C. 12
D. 14
答案:C
48. (  )的电压急剧波动引起灯光闪烁.光通量急剧波动，而造成人眼视觉不舒适的现象，称为闪变。
A. 连续性
B. 周期性
C. 间断性
答案:B
49. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是( )。
A. 中和槽车行驶中产生的静电荷
B. 泄漏槽车行驶中产生的静电荷
C. 使槽车与大地等电位
答案:B
50. 下列现象中.可判定是接触不良的是(  )。
A. 灯泡忽明忽暗
B. 日光灯启动困难
C. 灯泡不亮
答案:A
51. 根据变压器的工作原理,常采用改变变压器(  )的办法即可达到调压的目的。
A. 绝缘比
B. 匝数比
C. 电流比
答案:B
52. 配电网按电压等级分，有高压配网.( )和低压配网。
A. 35kv配网
B. 220∕380v配网
C. 中压配网
答案:C
53. 一台三相电力变压器的接线组别是Y，d11表示一次绕组为Y接，二次绕组为△接，那么二次绕组超前一次绕组(  )。
A. 30°
B. 60°
C. 90°
D. 120°
答案:A
54. 并励直流电动机启动时，励磁绕组两端电压(  )额定电压。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 略小于
答案:C
55. 通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一，其值(  )。
A. 越大越好
B. 越小越好
C. 适中为好
答案:A
56. 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(  )效应造成的。
A. 火花
B. 机械
C. 热量
答案:C
57. 在工作期间，工作票应始终保留在工作负责人手中，工作终结后交签发人保存(  )。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 1年
答案:B
58. 交流测速发电机的杯形转子是用(  )材料做成的。
A. 高电阻
B. 低电阻
C. 高导磁
D. 低导磁
答案:A
59. 电力电缆中，用来消除导体表面的不光滑所引起导体表面电场强度的增加，使绝缘层和电缆导体有较好的接触的为(  )。
A. 线芯（导体）
B. 绝缘层
C. 屏蔽层
D. 保护层
答案:C
60. 以电气回路为根底,将继电器和各元件的线圈.触点按维护动作次序,自左而右.自上而下制作的接线图,称为(  )。
A. 原理图
B. 打开图
C. 设备图
答案:B
61. 在保证电动机性能的前提下，合理选择电动机(  )，能达到节能的效果。
A. 电压等级
B. 电流等级
C. 功率等级
D. 温升等级
答案:C
62. 对称三相电源星形连接时，线电流是(  )
A. 相电流
B. 3倍的相电流
C. 2倍的相电流
D. 根号3倍的相电流
答案:A
63. 电火花和电弧是引起电气火灾的重要原因，因为电火花的温度较高，可达( )，易燃物容易被点燃。
A. 1000℃-2000℃
B. 3000℃-6000℃
C. 500℃-800℃
答案:B
64. 在电压等级相同的情况下，下列断路器中分.合闸行程最小的是(  )断路器。
A. 真空
B. 少油
C. 多油
D. 压缩空气
答案:A
65. 三相异步电动机定子三相绕组的作用是在通以三相交流电时，在电动机内部产生(  )。
A. 脉振磁场
B. 交变磁场
C. 旋转磁场
答案:C
66. 不同线路或设备对绝缘电阻值有不同的要求，架空线路每个悬
式绝缘子的绝缘电阻不应低于( )。
A. 200MΩ
B. 250MΩ
C. 300MΩ
D. 1000MΩ
答案:D
67. 变压器稳定温升的大小与(  )和散热能力等相关。
A. 变压器周围环境的温度
B. 变压器绕组排列方式
C. 变压器的损耗
答案:C
68. 充换电设施发生起火后,下列哪种灭火行为不当( )。
A. 注意自身安全,避免伤亡
B. 需先汇报上级得到指令后再行动
C. 因灭火需要将水龙带扭转.折弯
D. 灭火后应迅速离开,避免窒息
答案:B
69. 三相异步电动机的点动控制线路中(  )自锁环节。
A. 引入
B. 采用
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