施工强制性条文执行计划报审表
 工程名称:江西上犹仙鹅塘48MW风电场工程                                              编号:TJJXHW004003
	 致:吉林省隆翔工程建设监理有限责任公司江西上犹仙鹅塘风电场工程 监理项目部
 我单位已根据施工合同得有关规定完成了 江西上犹仙鹅塘升压站建筑 工程项目施工强制性条文实施计划编制,并经我单位主管领导批准,请予以审查。
 附件:施工强制性条文执行计划
施工项目部(章):
项目经理:               
日    期:               

	 监理项目部审查意见:
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日     期:                 

	 建设管理单位审批意见:
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  注  本表一式    份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存    份。
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目   录
[bookmark: _Toc22897]一、工程概况	1
二、编制目得	1
三、编制依据	1
四、施工强条实施组织机构	2
五、施工强条实施措施	3
5、1 强制性条文实施准备	3
5、2 强制性条文得执行	3
5、3 强制性条文执行情况检查	4
5、4 强制性条文执行情况得核查	4
附录A: 升压站土建工程施工强条执行计划表	5
附录B:升压站土建工程施工强条执行记录表	19
附录C:升压站电气安装工程施工强条执行记录表	55
一、工程概况
中电投江西上犹仙鹅塘风电场位于江西省上犹县双溪乡。双溪乡位于赣州市西部,上犹县北部,西北面与遂川县毗邻;西南与水岩乡为邻;东与寺下乡、紫阳乡接壤。风电场场址处在上犹县与遂川县交界处得一段山脉上,该段山脉由东北角得风打坳、风景山、中间得仙鹅塘及西南得大垇组成,整个山脉长约9km,大致呈东北—西南走向。该山脊线坡度较为平缓,山体间无深沟断开,山脊海拔高度在900m～1300m之间。山脊上无高大乔木及灌木,多覆盖低于20cm得矮草,为典型得高山草甸植被类型。场址范围坐标为N 26°3'31"～N 26°7'52",E 114°17'36"～E 114°23'24"。西北距双溪乡约9km,距上犹县约40km,距赣州市约66km。
升压变电站站址位于风电场范围得东部,场地呈矩形,南北长87、48m,东西宽80、58m,升压站围墙内用地面积为7049 m2。
[bookmark: _Toc25877][bookmark: _Toc16750][bookmark: _Toc2025]二、编制目得
为规范江西上犹仙鹅塘升压站建筑工程建设期间得施工安全、施工质量、文明施工与施工工艺得到有效控制,强化贯彻执行国家质量安全法律法规与强制性技术标准得力度,实现工程建设成为优质工程,特制定本执行计划,确保工程到达安全、质量与工期得目标。
[bookmark: _Toc28770][bookmark: _Toc30313][bookmark: _Toc12945]三、编制依据
(1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)
(2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)
(3)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)
(4)《生产安全事故报告与调查处理条例》(国务院令第493号)
(5)《电力监管条例》(国务院令第432号)
(6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013
(7)《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(风力发电部分,2009版)
(8)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000、8、25)
(9)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW2482008
(10)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013版)
(11)《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T 310222012
(12)国家及行业现行得法律、法规、规范、规程、条文等
(13)经批准得本工程施工组织设计
[bookmark: _Toc10001][bookmark: _Toc5140][bookmark: _Toc104364390][bookmark: _Toc104367444]四、施工强条实施组织机构
为了使强制性条文得到有效得宣传、贯彻与落实,确保工程施工合法性,项目部成立强制性条文得实施组织机构如下:
 (
项目技术员:
涂凌民
项目质检员:
徐松
项目安全员:
徐伟
项目资料员:
赵晓庆
项目资料员:梨树荣
土建施工队
队长及技术员
电气施工队
队长及技术员
综合队
队长及技术员
项目经理:
朱同举
项目总工:
王光满
)


[bookmark: _Toc104364391][bookmark: _Toc104367445][bookmark: _Toc238527841]4、1、项目经理就是确保工程施工过程中得合法性得第一直接责任者,负责组织收集、宣贯、落实工程建设标准强制性条文及有关强制性条文得法律职责,负责组织编制、整理与本工程有关得强制性条文得有关条款,制定与落实执行计划,确保有效执行并对施工全过程得质量、安全负责。 
4、2、项目副经理应配合项目经理做好以上工作,着重指导与监督强制性条文执行计划得实施情况。 
4、3、项目总工程师负责收集工程建设标准强制性条文及有关强制性条文得法律职责,负责编制、整理与本工程有关得强制性条文得有关条款,制定执行计划,确保其有效性与可操作性。 
4、4、项目部技术员应配合项目总工程师做好以上工作,并做好实施过程中本专业有关条款得监督与指导工作。
4、5、项目部质检员与安全员应分别从确保工程施工质量与确保工程施工安全得角度出发,负责指导、检查、监督施工过程中有关条款得实施,确保本执行计划得有效执行;负责过程资料得验证工作、确保过程资料得可追溯性。 
4、6、项目部资料员负责收集、整理强制性条文及有关得法律法规;收集、整理有关强制性条文执行计划得过程资料;收集、整理实施强制性条文得施工过程记录。确保资料得完整性、系统性。 
4、7、各施工队队长及技术员负责本队作业范围内各作业点强制性条文得具体实施,做好实施强制性条文得具体施工记录、签证等工作。
[bookmark: _Toc8961][bookmark: _Toc1736][bookmark: _Toc104364519][bookmark: _Toc104367623][bookmark: _Toc259689190][bookmark: _Toc259690198][bookmark: _Toc259802012]五、施工强条实施措施

为了使强制性条文在本工程得以真正得落实,项目部制定以下实施措施,在施工过程中应严格执行。
[bookmark: _Toc30176]5、1 强制性条文实施准备
5、1、1 根据国家电网科[2009]642号《关于印发《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》得通知》得相关要求,项目部在工程开工前按照单位、分部、分项工程明确本工程项目所涉及得强制性条文,项目经理针对本工程组织编制《升压站土建、电气安装工程施工强制性条文执行计划》经内部审批后,报监理单位审核,建设单位批准后执行,保证工程项目执行强制性条文得完整性。
5、1、2 强制性条文执行计划包括强制性条文执行计划表、电气施工强制性条文执行记录、施工安全强制性条文执行记录表。
[bookmark: _Toc27691]5、2 强制性条文得执行
5、2、1 工程施工阶段,强制性条文执行得主体责任单位为施工单位。
5、2、2 工程施工过程中,项目部及时将强制性条文实施计划得落实情况,根据工程进展按分项工程据实记录、填写《输变电工程施工强制性条文执行记录表》,并由监理工程师审核,输变电工程强制性条文执行记录表见附录B、C。
5、2、3 电气施工强条执行记录表由项目质检员/安全员对每个分项工程进行检查后据实填写,对不符合强制性条文要求得按照公司《不合格品控制程序》进行处理,并根据公司《纠正与预防措施管理程序》采取措施防止类似情况得发生,检查合格后报监理工程审核。
5、2、4施工安全强制性条文执行记录由项目部安全员在施工过程中按照每条严格检查,据实填写,检查合格后报监理工程审核。 
5、2、5 加强过程监督,在每个涉及强制性条文得施工作业点都必须进行跟踪、检查,确保每个施工作业点都严格执行。 
5、2、6做好与强制性条文执行情况有关得信息管理工作,及时做好工程纸质、数码照片资料得收集与整理。
[bookmark: _Toc13058]5、3 强制性条文执行情况检查
5、3、1强制性条文执行情况得检查主体责任单位为监理单位

5、3、2在分部工程验收时,应由总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查,检查结果填写《输变电工程施工强制性条文执行检查表》,施工单位由项目总工进行签证。
[bookmark: _Toc17411]5、4 强制性条文执行情况得核查
（1） 在工程竣工验收阶段,对强制性条文执行情况核查得主体为建设单位,项目部组织相关人员检查工程强制性标准执行,保证形成相关得施工记录资料齐全。
[bookmark: _Toc20324][bookmark: _Toc30817]附录A:升压站土建工程施工强条执行计划表
	升压站土建工程施工强条执行计划表

	工   程  编  号
	工  程  项  目  名  称
	责任单位
	强制性条文执行表号

	单位工程
	子单位工程
	分部工程
	子分部工程
	分项工程
	检验批
	
	施工单位
	监理单位
	建设单位
	

	01
	
	
	
	
	
	升压站建筑工程
	
	
	
	

	
	01
	
	
	
	
	综合楼 
	○
	○
	●
	

	
	
	01
	
	
	
	地基与基础工程
	●
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	定位及高程控制
	
	
	
	

	
	
	
	
	01
	
	单位工程定位放线
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	单位工程定位放线
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	土石方工程
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	土石方开挖
	●
	○
	
	表5、1、2、表5、2、2、表5、3、2

	
	
	
	
	
	01
	土方开挖
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	土方回填
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	土方回填
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	地基处理
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	
	01
	基础处理
	
	
	
	

	
	
	
	03
	
	
	建筑混凝土基础
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	垫层
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	垫层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	基础模板
	●
	○
	
	表10、1、2

	
	
	
	
	
	01
	模板安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	模板拆除
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	基础钢筋
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	
	01
	钢筋加工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	钢筋安装
	
	
	
	



	
	
	
	
	04
	
	基础混凝土
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	混凝土原材料及配合比
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	混凝土施工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	03
	混凝土结构外观及尺寸偏差
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	砌筑工程
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	
	  01   
	砖砌体
	●
	○
	
	表9、1、2、表9、3、2、表9、4、2

	
	
	
	04
	
	
	室内沟道
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	沟道垫层
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	垫层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	沟道模板
	●
	○
	
	表10、1、2

	
	
	
	
	
	01
	沟道模板安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	模板拆除
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	沟道钢筋
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	
	01
	钢筋加工
	
	
	
	

	01
	
	
	
	
	02
	钢筋安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	沟道混凝土
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	混凝土原材料及配合比设计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	混凝土施工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	03
	沟道混凝土结构外观尺寸偏差
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	沟道砌体
	●
	○
	
	表9、1、2、表9、4、2

	
	
	
	
	
	01
	砖砌沟道砌筑
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	盖板模板
	●
	○
	
	表10、1、2

	
	
	
	
	
	01
	混凝土沟道盖板模板安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	模板拆除
	
	
	
	

	
	
	
	
	06
	
	盖板钢筋
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	
	01
	钢筋加工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	钢筋安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	07
	
	盖板混凝土
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	混凝土原材料及配合比设计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	混凝土施工
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	03
	混凝土沟道盖板外观及尺寸偏差
	
	
	
	

	
	
	
	
	08
	
	盖板安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	盖板安装
	
	
	
	

	
	
	
	05
	
	
	地下防水
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	水泥砂浆防水层
	●
	○
	
	表7、2、2

	
	
	
	
	
	01
	水泥砂浆防水层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	细部构造
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	细部构造
	
	
	
	

	
	
	02
	
	
	
	主体结构
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	混凝土结构
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	模板
	●
	○
	
	表10、1、2、表10、2、2

	
	
	
	
	
	01
	模板安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	模板拆除
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	钢筋
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	
	01
	钢筋加工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	钢筋安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	混凝土
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	
	01
	混凝土原材料及配合比
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	混凝土施工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	03
	混凝土结构外观及尺寸偏差
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	砌体工程
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	砖砌体
	●
	○
	
	表9、1、2

	01
	
	
	
	
	01
	砖砌体
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	填充墙砌体
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	填充墙砌体
	
	
	
	

	
	
	03
	
	
	
	建筑工程装饰装修
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	地面
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	基层
	●
	○
	
	表12、1、2

	
	
	
	
	
	01
	基层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	面层
	●
	○
	
	表12、1、2、表12、10、2



	
	
	
	
	
	01
	面层
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	楼面
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	找平层
	●
	○
	
	表12、1、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	找平层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	基层
	●
	○
	
	表12、1、2

	
	
	
	
	
	01
	隔离层
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	面层
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	面层
	●
	○
	
	表12、1、2、表12、10、2

	
	
	
	03
	
	
	抹灰与勾缝
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	一般抹灰
	●
	○
	
	表12、2、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	一般抹灰
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	装饰抹灰
	●
	○
	
	表12、2、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	装饰抹灰
	
	
	
	

	
	
	
	04
	
	
	门窗
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	木门窗制作与安装
	
	
	
	表12、3、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	木门窗制作
	●
	○
	
	

	
	
	
	
	
	02
	木门窗安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	金属门窗安装
	●
	○
	
	表12、3、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	金属门窗安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	塑料门窗安装
	●
	○
	
	表12、3、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	
	塑料门窗安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	特种门窗安装
	●
	○
	
	表12、3、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	特种门窗安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	门窗玻璃安装
	●
	○
	
	表12、3、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	门窗玻璃安装
	
	
	
	

	
	
	
	05
	
	
	吊顶
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	暗龙骨吊顶
	●
	○
	
	表12、4、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	暗龙骨吊顶
	
	
	
	

	
	
	
	06
	
	
	轻质隔墙
	○
	●
	
	表4、0、2



	01
	
	
	
	01
	
	玻璃隔墙
	●
	○
	
	表12、5、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	玻璃隔墙
	
	
	
	

	
	
	
	07
	
	
	饰面板(砖)
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	饰面板安装
	●
	○
	
	表10、6、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	饰面板安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	饰面砖粘贴
	●
	○
	
	表12、6、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	
	饰面砖粘贴
	
	
	
	

	
	
	
	08
	
	
	饰涂
	
	
	
	

	
	
	
	
	01
	
	水性涂料涂饰
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	水性涂料涂饰
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	溶剂型涂料涂饰
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	溶剂型涂料涂饰
	
	
	
	

	
	
	
	09
	
	
	细部
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	橱柜制作与安装
	●
	○
	
	表12、8、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	橱柜制作与安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	窗帘盒、窗台板与散热器罩制作与安装
	●
	○
	
	表12、8、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	窗帘盒、窗台板与散热器罩制作与安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	门窗套制作与安装
	●
	○
	
	表12、8、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	门窗套制作与安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	护栏与扶手制作与安装
	●
	○
	
	表12、8、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	护栏与扶手制作与安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	花饰制作与安装
	●
	○
	
	表12、8、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	花饰制作与安装
	
	
	
	

	
	
	04
	
	
	
	建筑屋面
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	屋面找平层
	●
	○
	
	表13、0、2

	
	
	
	
	
	01
	找平层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	保温(隔热)层
	●
	○
	
	表13、0、2

	
	
	
	
	
	01
	保温层(隔热)层
	
	
	
	



	
	
	
	
	03
	
	屋面防水层
	●
	○
	
	表13、0、2

	
	
	
	
	
	01
	卷材防水层
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	细部构造
	●
	○
	
	表13、0、2

	
	
	
	
	
	01
	细部构造
	
	
	
	

	
	
	05
	
	
	
	建筑给水及排水
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	室内给水系统
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	室内给水管道及配件安装
	●
	○
	
	表14、1、2

	
	
	
	
	
	01
	室内给水管道及配件安装
	
	
	
	

	01
	
	
	
	02
	
	室内消火栓系统安装
	●
	○
	
	表14、1、2

	
	
	
	
	
	01
	室内消火栓系统安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	室内给水设备安装
	●
	○
	
	表14、1、2

	
	
	
	
	
	01
	室内给水设备安装
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	室内排水系统
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	室内排水管道及配件安装
	●
	○
	
	表14、2、2

	
	
	
	
	
	01
	室内排水管道及配件安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	雨水管道及配件安装
	●
	○
	
	表14、2、2

	
	
	
	
	
	01
	雨水管道及配件安装
	
	
	
	

	
	
	
	03
	
	
	卫生器具安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	01
	
	卫生器具安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	卫生器具安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	卫生器具给水配件安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	卫生器具给水配件安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	卫生器具排水管道安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	卫生器具排水管道安装
	
	
	
	

	
	
	06
	
	
	
	建筑电气
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	电气动力、照明安装
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	动力、照明配电箱(盘)安装
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	动力、照明配电箱(盘)安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	电线导管、电缆导管与线槽敷设
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	室内电线导管、电缆导管与线槽敷设
	
	
	
	



	
	
	
	
	03
	
	电线电缆穿管与线槽、敷线
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	电线电缆穿管与线槽、敷线
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	电缆头制作、接线与线路绝缘测试
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	电缆头制作、接线与线路绝缘测试
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	灯具安装
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	普通灯具安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	专用灯具安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	06
	
	开关、插座、风扇安装
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	开关、插座、风扇安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	07
	
	建筑物照明通电试运行
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	建筑物照明通电试运行
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	防雷与接地装置安装
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	接地装置安装
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	接地装置安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	防雷引下线
	●
	○
	
	表15、0、2

	01
	
	
	
	
	01
	防雷引下线
	
	
	
	

	
	
	07
	
	
	
	通风与空调
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	通风与空调
	
	
	
	

	
	
	
	
	01
	
	通风风安装
	●
	○
	
	表16、0、2

	
	
	
	
	
	01
	通风机安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	空调设备安装
	●
	○
	
	表16、0、2

	
	
	
	
	
	01
	空调设备安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	通风与空调系统调试
	●
	○
	
	表16、0、2

	
	
	
	
	
	01
	通风与空调系统调试
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	
	设备楼35kV配电室
	○
	○
	●
	

	
	
	
	
	
	
	单位、分部、分项及检验批同综合控制楼
	
	
	
	

	
	03
	
	
	
	
	附属用房
	○
	○
	●
	



	
	
	
	
	
	
	单位、分部、分项及检验批同综合控制楼
	
	
	
	

	
	04
	
	
	
	
	无功补偿
	○
	○
	●
	

	
	
	
	
	
	
	单位、分部、分项及检验批同综合控制楼
	
	
	
	

	
	05
	
	
	
	
	消防水池
	○
	○
	●
	

	
	
	01
	
	
	
	地基与基础工程(同综合控制楼)
	
	
	
	

	
	06
	
	
	
	
	主变压器基础及构(支)架
	○
	○
	●
	

	
	
	01
	
	
	
	地基与基础
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	定位及高程控制*
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	土石方工程*
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	03
	
	
	变压器基础
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	垫层
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	垫层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	模板
	●
	○
	
	表10、1、2

	
	
	
	
	
	01
	设备基础模板安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	模板拆除
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	钢筋
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	
	01
	钢筋加工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	钢筋安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	混凝土
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	混凝土原材料及配合比
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	普通混凝土施工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	03
	设备基础混凝土外观及尺寸偏差
	
	
	
	

	
	
	
	04
	
	
	变压器油坑
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	垫层
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	垫层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	变压器油坑底板混凝土
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	
	01
	变压器油坑底板混凝土
	
	
	
	



	
	
	
	
	03
	
	油坑砌体
	●
	○
	
	表9、1、2、表9、2、2、表9、3、2、表9、4、2

	
	
	
	
	
	01
	油坑砌体
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	卵石敷设
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	卵石敷设
	
	
	
	

	
	
	
	05
	
	
	构支架混凝土基础(包括构架、支架及围栏基础)
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	垫层*
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	02
	
	模板*
	●
	○
	
	表10、1、2

	
	
	
	
	03
	
	钢筋*
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	04
	
	混凝土*
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	05
	
	二次灌浆
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	设备基础二次灌浆
	
	
	
	

	
	
	
	07
	
	
	事故油池
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	垫层*
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	02
	
	模板*
	●
	○
	
	表10、1、2

	
	
	
	
	03
	
	钢筋*
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	04
	
	混凝土*
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	05
	
	砖砌体油池
	●
	○
	
	表9、1、2

	
	
	
	
	06
	
	油池防水
	●
	○
	
	表7、2、2

	
	
	
	
	
	01
	水泥砂浆防水层
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	细部结构
	
	
	
	

	
	
	02
	
	
	
	主体结构
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	构架制作安装
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	紧固件连接
	●
	○
	
	表11、2、2

	
	
	
	
	
	01
	普通紧固件连接
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	高强度螺栓连接
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	钢构架安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	钢构架安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	设备支架安装
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	设备支架安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	设备支架安装
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	设备支架安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	01
	
	设备支架安装
	
	
	
	

	01
	
	
	
	
	01
	设备支架安装
	
	
	
	

	
	
	
	03
	
	
	避雷针制作安装
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	紧固件连接
	●
	○
	
	表11、2、2

	
	
	
	
	
	01
	紧固件连接
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	避雷针组装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	避雷针组装
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	构件预拼装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	构件预拼装
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	避雷针安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	避雷针安装
	
	
	
	

	
	
	03
	
	
	
	装饰装修
	
	
	
	

	
	
	
	
	01
	
	抹灰
	●
	○
	
	表12、2、2、表12、10、2

	
	
	
	
	
	01
	一般抹灰
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	涂饰
	
	
	
	表11、4、2

	
	
	
	
	
	01
	水性涂料涂饰
	
	
	
	

	
	07
	
	
	
	
	屋外电缆沟
	○
	○
	●
	

	
	
	01
	
	
	
	地基工程
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	定位及高程控制*
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	02
	
	土石方工程*
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	02
	
	
	
	电缆沟结构
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	垫层*
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	02
	
	模板*
	●
	○
	
	表10、1、2

	
	
	
	
	03
	
	钢筋*
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	04
	
	混凝土*
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	05
	
	沟道砌筑
	●
	○
	
	表9、1、2

	
	
	
	
	
	01
	砖砌沟道砌筑
	
	
	
	



	
	
	03
	
	
	
	沟道装饰装修
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	抹灰
	●
	○
	
	表12、2、2

	
	
	
	
	
	01
	一般抹灰
	
	
	
	

	
	
	04
	
	
	
	盖板制作
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	模板*
	●
	○
	
	表10、1、2

	
	
	
	
	02
	
	钢筋*
	●
	○
	
	表10、3、2、表10、4、2

	
	
	
	
	03
	
	混凝土*
	●
	○
	
	表10、5、2

	
	
	
	
	04
	
	沟道盖板安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	沟道盖板安装
	
	
	
	

	
	
	05
	
	
	
	电缆沟防水
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	水泥砂浆防水层
	●
	○
	
	表7、2、2

	
	
	
	
	
	01
	水泥砂浆防水层
	
	
	
	

	01
	08
	
	
	
	
	站用电建、构筑物
	○
	○
	●
	

	
	
	01
	
	
	
	站用变压器基础及构支架(项目划分同主变压器)
	
	
	
	

	
	09
	
	
	
	
	接地变建、构筑物
	○
	○
	●
	

	
	
	01
	
	
	
	接地变压器基础及构支架(项目划分同主变压器)
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	厂区给水、排水及照明
	○
	○
	●
	

	
	
	01
	
	
	
	地基与基础
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	01
	
	
	定位及高程控制*(同综合控制楼)
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	土石方工程*
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	02
	
	
	
	室外给水管网
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	室外给水管道安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	室外给水管道安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	室外管沟及井室
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	室外管沟及井室
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	室外消火栓系统安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	室外消火栓系统安装
	
	
	
	

	
	
	03
	
	
	
	室外排水管网
	○
	●
	
	表4、0、2



	
	
	
	
	01
	
	室外排水管道安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	室外排水管道安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	室外排水管沟及井室
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	室外排水管沟及井室
	
	
	
	

	
	
	04
	
	
	
	厂区照明
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	电线导管、电缆导管与线槽敷设
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	室外电线导管、电缆导管与线槽敷设
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	电线电缆穿管与线槽、敷线
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	电线电缆穿管与线槽、敷线
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	普通灯具安装
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	普通灯具安装
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	电缆头制作、接线与线路绝缘测试
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	电缆头制作、接线与线路绝缘测试
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	照明通电试运行
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	照明通电试运行
	
	
	
	

	
	
	
	
	06
	
	接地装置安装
	●
	○
	
	表15、0、2

	
	
	
	
	
	01
	接地装置安装
	
	
	
	

	01
	11
	
	
	
	
	场区道路及其它设施
	○
	○
	●
	

	
	
	01
	
	
	
	场区道路
	○
	○
	●
	

	
	
	
	01
	
	
	道路基础
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	定位及高程控制*
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	土石方工程*
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	03
	
	路基
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	
	01
	路基
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	
	道路结构
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	基层
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	基层
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	面层
	●
	○
	
	表10、5、2



	
	
	
	
	
	01
	混凝土原材料及配合比
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02
	普通混凝土施工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	03
	水泥混凝土路面
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	路缘石
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	路缘石
	
	
	
	

	
	
	02
	
	
	
	围墙及大门
	
	
	
	

	
	
	
	01
	
	
	地基与基础工程
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	定位及高程控制*
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	02
	
	土石方工程*
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	02
	
	
	围墙结构
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	砌体工程
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	
	01
	砌体工程
	●
	○
	
	表9、1、2、表9、2、2、表9、3、2、表9、4、2

	
	
	
	03
	
	
	围墙装饰及大门
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	01
	
	一般抹灰
	●
	○
	
	表12、2、2

	
	
	
	
	
	01
	一般抹灰
	
	
	
	

	
	
	
	
	02
	
	装饰抹灰
	●
	○
	
	表12、2、2

	
	
	
	
	
	01
	装饰抹灰
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	清水砌体勾缝
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	清水砌体勾缝
	
	
	
	

	
	
	
	
	04
	
	水性涂料涂饰
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01
	水性涂料涂饰
	
	
	
	

	
	
	
	
	05
	
	大门安装
	○
	●
	
	表4、0、2

	
	
	
	
	
	01
	平开门、伸缩门安装
	●
	○
	
	表12、3、2

	注:1、 ●为该项强制性条文执行得责任单位,并负责填表。
　　2、 ○为该项强制性条文执行得相关单位。
　　3、 表中凡注“*”号得单位(子单位)工程或分部(子分部)工程得范围划分均套用升压站主控楼相应得单位(子单位)工程或分部(子分部)工程。
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表 4、0、2  建筑施工验收管理强制性条文执行记录表
	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料



	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002001

	3、0、3   建筑工程施工质量应按下列要求进行验收:
1、建筑工程施工质量应符合本标准与相关专业验收规范得规定。
2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件得要求。
3、参加工程施工质量验收得各方人员应具备规定得资格。
4、工程质量得验收均应在施工单位自行检查评定得基础上进行。
5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
6、涉及结构安全得试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。
7、检验批得质量应按主控项目与一般项目验收。
8、对涉及结构安全与使用功能得重要分部工程应进行抽样检测。
9、承担见证取样检测及有关结构安全检测得单位应具有相应资质。
10、 工程得观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
	施工执行标准
	
	施工执行标准为:

	
	工程质量验收情况
	
	验评表编号:

	
	验收人员资格
	
	证件编号:

	
	质量验收程序
	
	

	
	试件(块)见证取样情况
	
	见证取样记录:

	
	结构安全及使用功能检测
	
	检测报告编号:

	
	检测单位资质
	
	资质证件:

	
	观感质量检查
	
	验收记录:

	5、0、7  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求得分部工程、单位(子单位工程),严禁验收。
	质量检测
	
	检测报告编号:


表5、1、2  土石方及基坑工程施工强制性条文执行记录表
	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022002

	7、1、3  土方开挖得顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“ 开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”得原则。
	施工技术措施
	
	施工技术措施编号:

	
	顺序、方法
	
	

	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022002

	7、1、7  基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全与周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表A、1(见附表)得规定执行。
	基坑变形
	
	检查记录编号:

	
	周边环境安全
	
	

	《建筑基坑支护技术规程》JGJ12099

	3、7、2  基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。
	排水沟设置
	
	检查记录编号:

	
	降排水措施
	
	

	3、7、3  基坑周边严禁超堆荷载。
	堆放情况
	
	检查记录编号:

	3、7、5  基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。
	施工技术措施
	
	施工技术措施编号:

	
	 过程控制
	
	施工记录编号:

	《建筑边坡工程技术规范》GB503302002

	15、1、2  
	边坡稳定情况
	
	施工记录编号:



	对土石方开挖后不稳定或欠稳定得边坡,应根据边坡得地质特征与可能发生得破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护得逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。
	
	
	

	
	施工方法
	
	

	15、1、6  一级边坡工程施工应采用信息施工法。
	施工方法
	
	施工记录编号:

	15、4、1  岩石边坡开挖采用爆破法施工时,应采取有效措施避免爆破对边坡与坡顶建(构)筑物得震害。
	采取措施
	
	施工措施编号:


表5、2、2  湿陷性黄土地区土石方及基坑工程施工强制性条文执行记录表
	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《湿陷性黄土地区建筑规范》GB500252004

	8、1、1  在湿陷性黄土场地,对建筑物及其附属工程进行施工,应根据湿陷性黄土得特点与设计要求采取措施防止施工用水与场地雨水流入建筑物地基(或基坑内)引起湿陷。
	防(排)水措施
	
	施工措施编号:
检查记录编号:

	8、1、5  在建筑物邻近修建地下工程时,应采取有效措施,保证原有建筑物与管道系统得安全使用,并应保持场地排水畅通。
	施工措施
	
	施工措施编号:
检查记录编号:

	8、2、1建筑场地得防洪工程应提前施工,并应在汛期前完成。
完成情况
	
	检查记录编号:

	8、3、1  浅基坑或基槽得开挖与回填,应符合下列规定:1、当基坑或基槽挖至设计深度或标高时,应进行验槽。
	验槽情况
	
	地基验槽记录编号:

	8、3、2  深基坑得开挖与支护,必须进行勘查与设计。
	勘查情况
	
	勘测报告编号:

	
	设计情况
	
	施工措施编号:

	8、4、5  当发现地基浸水湿陷与建筑物产生裂缝时,应暂时停止施工,切断有关水源,查明浸水得原因与范围,对建筑物得沉降与裂缝加强观测,并绘图记录,经处理后方可继续施工。
	浸水原因、范围
	
	沉降观测记录编号:
裂缝观测记录编号:

	
	建筑物观测
	
	

	
	处理措施
	
	技术措施编号:

	8、5、5  管道与水池等施工完毕,必须进行水压试验。不合格得应返修或加固,重做试验,直至合格为止。
清洗管道用水、水池用水与试验用水,应将其引入排水系统,不得任意排放。
	试验情况
	
	水压试验记录编号:
灌水试验记录编号:

	
	试验结果
	
	

	
	排放措施
	
	措施编号:



表5、3、2  膨胀土土石方及基坑工程施工强制性条文执行记录表
	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ11287

	4、1、3  施工用水应妥善管理,防止管网漏水。临时水池、洗料场、淋灰池、防洪沟及搅拌站等至建筑物外墙得距离,不应小于10m。临时性生活设施至建筑物外墙得距离,应大于15m,并应做好排水设施,防止施工用水流入基坑(槽)。
	施工用水管理情况
	
	施工措施编号:
检查记录编号:

	
	排水措施
	
	


表7、2、2  水泥砂浆防水层施工强制性条文执行记录表
	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《地下工程防水技术规程》GB501082001

	9、0、5  明挖法地下工程施工时应符合下列规定:
1、地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下。降水作业应持续至回填完毕。
	降水后高程
	
	检查记录编号:

	
	降水持续时间
	
	

	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《地下防水工程质量验收规范》GB502082002

	4、2、8  水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。
	水泥砂浆防水层施工
	
	检查记录编号:

	3、0、6  地下防水工程所使用得防水材料,应有产品得合格证书与性能检测报告,材料得品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准与设计要求。不合格得材料不得在工程中使用。
	设计要求
	
	图纸卷册号:

	
	原材料材质
	
	材料合格证编号:

	
	性能检测
	
	检测报告编号:


表9、1、2  砖砌体工程施工强制性条文执行记录表
	强制性条文内容
	执行要素
	执行情况
	相关资料

	《砌体工程施工质量验收规范》GB502032002

	4、0、1  水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月( 快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。
不同品种得水泥不得混合使用。
	水泥品种、数量
	
	合格证编号:

	
	水泥复验
	
	复验报告编号:

	4、0、8 
	外加剂
	
	合格证及复验报告编号:
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