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[bookmark: _Toc17646649][bookmark: _Toc17646684]1．设计依据
[bookmark: _Toc17646650][bookmark: _Toc17646685]1.1建设项目依据的批准文件
1.《营业执照》统一社会信用代码91610422MA6XU91X2F
2.XX县发展和改革局《关于印发年产3万吨外墙用干拌砂浆全自动生产线建设项目备案确认书的通知》
[bookmark: _Toc17646651][bookmark: _Toc17646686]1.2有关法律、法规、规章、规范性文件
[bookmark: _Toc350720451][bookmark: _Toc347345643][bookmark: _Toc350720452][bookmark: _Toc326015127][bookmark: _Toc347345644]1.2.1法律、法规
中华人民共和国主席令[2014]第十三号《中华人民共和国安全生产法》；中华人民共和国主席令[2014]第九号《中华人民共和国环境保护法》；
中华人民共和国主席令[1994]第二十八号(2009版)《中华人民共和国劳动法》；
中华人民共和国主席令[2007]第六十五号《中华人民共和国劳动合同法》；
中华人民共和国主席令[2008]第六号《中华人民共和国消防法》；
中华人民共和国主席令[2011]第五十二号《中华人民共和国职业病防治法》，2016年7月修订；
国务院令[2004]第397号(2014版)《安全生产许可证条例》；
国务院令[2011]第586号《工伤保险条例》；
国务院令[2011]第591号《危险化学品安全管理条例》；
国务院令[2011]第593号《公路安全保护条例》；
国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》；
国家安全生产监督管理总局令[2010]第36号第77号修正《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》；
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国家安全生产监督管理总局令[2011]第47号《工作场所职业卫生监督管理规定》；
国家安全生产监督管理总局令[2012]第51号《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》；
国家质量监督检验检疫总局令第92号《起重机械安全监察规定》；
安监总厅管四〔2011〕205号《关于印发机械纺织卷烟造纸白酒建设项目初步设计安全专篇编写提纲的通知》；
安监总厅管三[2011]95号《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》；
安监总厅管三[2011]142号《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》；
安监总管三[2013]12号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》；
安监总局令第3号（2015年修订）《生产经营单位安全培训规定》
安监总局令第16号[2007]《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
安监总局令第42号[2011]安监总局令第42号[2011]《生产安全事故报告和调查处理条例》
安监总局令第59号[2013]《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》
安监总局令第88号[2016]《生产安全事故应急预案管理办法》
公安部令第61号[2001]《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
公安部令第119号[2012]《建设工程消防监督管理规定》
中国气象局令第24号[2013]《防雷减灾管理办法》
中国气象局令第11号[2005]《防雷装置设计审核和竣工验收规定》
国家质量检验检疫总局令第140号[2011]《特种设备作业人员监督管理办法》
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国发〔2011〕40号《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》
安监总办〔2015〕27号《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》
《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016年12月9日）
《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发[2016]39号）
《国家安全监管总局关于加强冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业安全生产工作的通知》（安监总管四〔2009〕52号）
《国家安全监管总局关于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业贯彻落实国务院<通知>的指导意见》（安监总管四〔2010〕169号
《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124号）
《关于机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业建设项目安全监管有关问题的通知》（陕安监〔2015〕189号）
《关于公路水运轨道交通电力军工等行业建设项目安全设施“三同时”审查和安全评价等有关问题的补充通知》（陕安监〔2016〕110号）
XX省人民代表大会常务委员会公告第四十二号《XX省安全生产条例》；
陕安监管发〔2008〕35号《XX省安全生产监督管理局关于认真贯彻落实<安全生产事故隐患排查治理暂行规定>的通知》；
《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》安监总管四〔2017〕129号
[bookmark: _Toc350720453][bookmark: _Toc347345645]1.2.2标准、规范
	序号
	名称
	标准号
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	1
	《工业企业总平面设计规范》
	GB50187-2012

	2
	[bookmark: 1]《有色金属企业总图运输设计规范》
	GB 50544-2009

	3
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2014（2018版）

	4
	《机械工业厂房建筑设计规范》
	GB50681-2011

	5
	《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》
	GB51155-2016

	6
	《机械工业职业安全卫生设计规范》删除
	JBJ18-2000

	7
	《建筑地基基础设计规范》
	GB50007-2011

	8
	《建筑工程抗震设防分类标准》
	GB50223-2008

	9
	《建筑抗震设计规范》
	GB50011-2010，2016局部修订版

	10
	《建筑物防雷设计规范》
	GB50057-2010

	11
	《建筑照明设计规范》
	GB50034-2013

	12
	《建筑给水排水设计规范》
	GB50015-2003，2009版

	13
	《工业建筑采暖通风与空气调节设计规范》
	GB50019-2015

	14
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
	GB50736-2012

	15
	《湿陷性黄土地区建筑规范》
	GB50025-2004

	16
	《建筑施工安全技术统一规范》
	GB50870-2013

	17
	《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》
	JGJ167-2009

	18
	《供配电系统设计规范》
	GB50052-2009

	19
	《低压配电设计规范》
	GB50054-2011

	20
	《通用用电设备配电设计规范》
	GB50055-2011

	21
	《消防给水及消火栓系统技术规范》
	GB50974-2014

	22
	《火灾自动报警系统设计规范》
	GB50116-2013

	23
	《建筑灭火器配置设计规范》
	GB50140-2005

	24
	《消防安全疏散标志设置标准》
	GB15630-1995

	25
	《防止静电事故通用导则》
	GB12158-2006

	26
	《压缩空气站设计规范》
	GB50029-2014

	27
	《固定式压力容器安全技术监察规程》
	TSG21-2016

	28
	《压力管道安全技术监察规程-工业管道》
	TSG D0001-2009
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	29
	《起重机械安全规程第1部分：总则》
	GB6067.1-2010

	30
	《金属切削机床安装工程施工及验收规范》
	GB50271-2009

	31
	《金属切削机床安全防护通用技术条件》
	GB15760-2004

	32
	《机械安全固定式直梯的安全设计规范》
	GB/T31254-2014

	33
	《机械安全工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范》
	GB/T31255-2014

	34
	《工业企业设计卫生标准》
	GBZ 1-2010

	35
	《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
	GBZ2.1-2007

	36
	《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》
	GBZ2.2-2007

	37
	《生产过程安全卫生要求总则》
	GB/T12801-2008

	38
	《生产过程危险和有害因素分类与代码》
	GB/T13861-2009

	39
	《个体防护装备选用规范》
	GB/T11651-2008

	40
	《企业职工伤亡事故分类》
	GB6441-1986

	41
	《安全色》
	GB2893-2008

	42
	《安全标志及其使用导则》
	GB2894-2008

	43
	《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》
	GB7231-2003

	44
	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
	GB/T29639-2013

	45
	《台式钻床  第4部分：技术条件》
	JBT5245.4-2017

	46
	《金属切削机床  安全防护通用技术条件》
	GB15760-2004

	47
	《液压机  安全技术要求》
	GB28241-2012

	48
	《金属锯床  安全防护技术要求》
	GB16454-2008

	49
	《剪板机  安全技术要求》
	GB28240-2012

	50
	《数控剪板机》
	GB/T28762-2012

	51
	《液压板料折弯机  安全技术要求》
	GB28243-2012

	52
	《磨削机械安全规程》
	GB4674-2009

	53
	《焊接与切割安全》
	GB9448-1999

	54
	《焊工防护手套》
	AQ6103-2007

	55
	《通用桥式起重机》
	GB/T14405-2011

	56
	《起重机械安全技术监察规程--桥式起重机》
	TSGQ0002-2008
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	57
	《起重机械安全规程  第1部分：总则》
	GB6067.1-2010

	58
	《起重机械安全规程  第5部分：桥式和门式起重机》
	GB6067.5-2014

	59
	《固定式压力容器安全技术监察规程》
	TSG 21-2016

	60
	《特种设备使用管理规则》
	TSG 08-2017

	61
	《腐蚀性商品储存养护技术条件》
	GB 17915-2013

	62
	《钛及钛合金板材》
	GB/T3621-2007

	63
	《企业安全生产标准化基本规范》
	GB/T 33000-2016

	64
	《重大火灾隐患判定方法》
	GB 35181-2017
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[bookmark: _Toc17646653][bookmark: _Toc17646688]2．建设项目概述
[bookmark: _Toc17646654][bookmark: _Toc17646689]2.1工程性质及设计内容
[bookmark: _Toc21572698][bookmark: _Toc298856084][bookmark: _Toc350720457][bookmark: _Toc246998346][bookmark: _Toc237134638][bookmark: _Toc265877650][bookmark: _Toc195355030][bookmark: _Toc134349467]2.1.1建设单位基本情况
企业名称：XXXX建材有限公司；
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
成立时间：2018年11月20日；
企业地址：XX省XX市XX县XXXXXX路北；
经营范围：水泥隔音板、干粉砂浆、挤塑板、EPS保温板、环保网格布、新型环保保温材料的生产、销售；暖气管道加工、销售。
该公司租用XXXX有限公司厂房及办公室进行生产。
2.1.3建设项目内容
建设项目名称：XXXX建材有限公司年产3万吨外墙用干拌砂浆全自动生产线建设项目
项目建设单位：XXXX建材有限公司
项目建设地点：XX市XX县XXXXXX路北
建设项目性质：本项目依托XXXX有限公司现有设施，无需新建。
项目建设内容：本项目占地面积约2000m2，合3亩，项目占地原为XXXX有限公司，现已经停产拆除。目前现状为空置厂房。项目场地内有可利用的1处办公楼和3处厂房，占地属建设用地，平面布置图见附图。项目总建筑面积约400m2，主要建设内容包含续建生产车间约200m2，库房及其他附属设施。项目总投资2000万，建设1条干粉砂浆生产线，年产3万吨。项目主要内容见下表。
表2.1-1主要建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	干拌砂浆生产线1条，年产3万t，占地面积约300m2。
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	利用原有厂房，续建约200平方米

	储运工程
	原料存储
	原料储罐：设1个水泥储罐、1个砂储罐
	

	
	
	封闭原料库：位于生产车间西南角，用于胶粉、木质纤维、纤维素等袋装原料储存。
	

	
	产品存储
	产品为25kg袋装包装，存储于生产车间西南角，占地面积约50m2。
	

	
	运输
	厂内运输原料使用密闭螺旋输送机和罐车运输；
厂外运输利用现有道路，由原料供应和产品售出单位专业运输车辆承担。
	/

	辅助工程
	宿办用房
	占地500 m2，砖混结构，
含办公、住宿、职工食堂、休息区。
	利用原有办公楼

	公用工程
	供水
	项目供水由市政给水管网供给。
	依托现有

	
	供电
	区域电网、配电房。
	依托现有

	
	供热
	空调采暖。
	依托现有

	
	排水
	项目雨水自然排放至厂外排水沟。餐饮废水经隔油器处理后与其他生活污水一起排入污水管网排入XX污水处理厂处理；车辆冲洗废水和厂地冲洗废水排入30m3沉淀池处理后回用于车辆冲洗及厂地冲洗。
	新建



[bookmark: _Toc350720460]2.1.4安全设施设计内容
本项目安全设施设计专篇的对象为XXXX建材有限公司年产3万吨外墙用干拌砂浆全自动生产线建设项目。设计范围为与本项目相关的总平面布置、建(构)筑物、生产工艺及装置、公用工程及辅助设施等，其他与本项目无关的建构筑物及设备设施不在本次设计范围内。
[bookmark: _Toc17646690][bookmark: _Toc17646655]2.2项目基本概况
2.2.1项目位置
本项目位于XX省XX县XXXXXX路北。XX位于XX县城东15km处，东接西安市临潼区，南邻XX县，周陂路、安陂路连接西(安)三(原)一级路直达镇中，西韩线过境4.7km，横贯南北，西闫高速公路穿境而过。基本形成了以国省干道为纽带、县乡公路为骨架、村级公路为支脉，纵横交错、四通八达的公路网络。
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 (
项目所在地
)XX县地理坐标介于东经108°46′21″～109°10′35″，北纬34°33′49″～34°50′24″之间。东西长37km，南北宽30km，总面积576.69km2。XX
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县位于XX关中平原中部，渭河以北，为省会西安市的北大门，距西安约36km，XX约40km，距XX国际机场22km。
图2.1项目地理位置图
 (
项目所在地
)
2.2.2周边环境
该公司位于XX市XX县XXXX，厂址南临S107道路，东侧为个体商户、西侧为荆原公司，北侧为空地。该项目周边环境及四邻情况见表2.2。
表2.2	项目周边四邻情况表
	序号
	方位
	周边建(构)筑物名称
	规范要求距离(m)
	依据规范及条款
	实际距离(m)
	是否符合要求

	1
	东
	个体工商户
	--
	--
	4.2
	符合

	2
	南
	S107
	--
	--
	~37
	符合

	3
	西
	荆原公司厂房（戊类）
	--
	《建筑设计防火规范》第3.4.1条注2 两厂房间较高一侧为防火墙
	~3
	符合

	4
	北
	空地
	--
	--
	--
	符合


注：上表中标准距离依据《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.4.1中表3.4.1的要求。
[bookmark: _Toc350720470]2.2.3总平面布置
该项目生产厂区布置上，根据生产工艺流程布置、统筹集中公用设施的原则进行布置。
该项目位于XX北侧，厂区主要出入口紧邻厂外道路。
经厂区大门进入厂区。由南向北依次为：门卫房、宿办用房、原料库及生产车间。东侧生产车间即为本项目生产场所，详见附图。
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竖向布置：本厂区的地势平坦，地面起伏较小，厂区竖向布置采用平坡式布置，坡向站前道路。
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2.2.4生产工艺流程
本项目建设1条干粉砂浆生产线，配备1套脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒。本项目工艺流程主要包括原料进厂及储存、上料、计量配料及混合、包装入库等，为物理混合，无化学反应。生产工艺相对比较简单。
生产工艺流程具体为：
（1）原料进厂及储存：原料主要为水泥和砂子、胶粉、木质纤维素和纤维素，均外购，胶粉、木质纤维和纤维素均袋装汽运入场，在车间内原料区储存；散装水泥由水泥罐车汽运入场，水泥罐车的输送管路与料仓的进料管路相接，通过罐装车自带的气力输送泵输送至水泥筒仓内储存，砂子散装苫盖汽运入场，由人工卸至落料坑由斗式提升机输送至砂子筒仓内储存。
（2）上料：生产时袋装物料由人工称量后，破口倒入投料斗内，落入搅拌机，砂子和水泥由螺旋式输送机输送至计量系统各自计量斗内。
（3）计量配料及混合：根据产品需要，砂子和水泥利用计量配料系统按比例配比，通过与混合机连通的密闭通道在物料自身重力作用下落入混合机内，与胶粉、木质纤维素、纤维素在密闭混合机内混合均匀。
（4）包装入库：待物料搅拌均匀后，混合机底部气动门开启，物料在成品自身重力作用下通过与成品仓连通的密闭通道落入成品料仓，依靠重力落入成品包装袋内，利用包装机进行包装，袋装成品由人工运至成品储存区暂存外售。
主要流程见图2.2.4-1。
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 (
水泥
砂子
胶粉
木质纤维素
纤维素
气力输送泵
水泥筒仓
砂子筒仓
外加剂料斗
计量配料系统
混合机
成品仓
包装入库
斗式提升机
电子秤
)
图2.2.4-1主要工艺流程简图
2.2.5主要原辅材料
本项目主要原辅材料见表2.2.5-1。
表2.2.5-1主要原、辅料一览表
	名称
	数量
	单位
	形状及来源

	干粉
砂浆
	水泥
	2.4
	万t/a
	散装、外购

	
	砂子
	0.4
	万t/a
	已筛分好颗粒状，外购

	
	胶粉
	0.08
	万t/a
	袋装、外购

	
	木质纤维
	0.06
	万t/a
	袋装、外购

	
	纤维素
	0.06
	万t/a
	袋装、外购


水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，主要成分为硅酸盐。
木质纤维素：是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质，广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域。可用于制造中纤板，用于家居建材行业。
胶粉：胶粉是指废旧橡胶制品经粉碎加工处理而得到的粉末状橡胶材料，胶粉外观呈白色、淡黄色至黄色或琥珀色，半透明，无不适气味，无肉眼可见杂质。其分子量为1—10万，含18种氨基酸，水分和无机盐含量在16%以下，蛋白质含量在82%以上，是一种理想的蛋白源。产品被广泛应用于感光材料、医药、家具、包装、造纸、纺织、印染、印刷、陶瓷、日化、食品、涂料、冶金等行业的各种产品中，并在其中主要起增稠、稳定、凝聚、调和、上光、上浆、粘合、固水等作用。
XXXX建材有限公司年产3万吨外墙用干拌砂浆全自动生产线建设项目 安全设施设计
纤维素：是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分。纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。棉花的纤维素含量接近100%，为天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40～50%，还有10～30%的半纤维素和20～30%的木质素。
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纤维素是地球上最古老、最丰富的天然高分子，是取之不尽用之不竭的，人类最宝贵的天然可再生资源。在工业上适用于干粉砂浆建材，内外墙耐水腻子粉（膏），粘结剂，填缝剂，界面剂，水性涂料，自流平剂等新型建材。
2.2.6主要设备
本公司主要生产设备见表2.2.6-1。
表2.2.6-1主要设备一览表
	序号
	生产设备名称
	规格
	数量（套）

	1
	砂子输送泵
	/
	1

	2
	粉料输送泵
	5.5KwX2
	2

	3
	计量系统
	/
	1

	4
	斗式提升机
	38/25
	1

	5
	待混料仓
	4m3
	1

	6
	无重力混合机
	TD-WSZ4
	1

	7
	成品存储仓
	三锥仓
	1

	8
	脉冲布袋除尘器
	/
	1

	9
	控制系统
	80m³
	1

	10
	手动投料斗
	/
	1

	11
	砂储罐
	/
	1

	12
	水泥储罐
	/
	1


[bookmark: _Toc81280879][bookmark: _Toc74556057]2.2.7公用工程及辅助设施
一、供、配电系统：
本项目用电引自项目所在区供电电网，利旧现有配电房，满足项目用电要求。该公司生产工艺过程中各用电设备确定为三级负荷。XXXX有限公司由XX电网提供，在厂区外设有露天变压器。
按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），本项目生产车间不需设置应急照明及灯光疏散指示标志。
根据《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，厂区主要照明分类及照明设计标准如下：
表2.7厂区主要照明分类及照明设计标准
	照明场所
	设计照度标准(lx)
	规范要求的最低照度(lx)

	工艺设备设施
	30~150
	100

	仓库
	30~70
	30

	疏散走道
	1~5
	1
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建筑照明灯具均采用密闭型荧光灯灯具或防水防尘灯具，吸顶安装,以楼层为单位，设有一个照明配电控制箱集中控制。仓库内的照明灯具，采用用防水防尘型灯具，管吊安装，在出入口操作方便之处设有照明配电控制箱集中控制。宿办用房照明灯具采用普通荧光灯灯具，吸顶安装，在出入口操作方便之处设有照明配电控制箱，控制方式为就近控制。
2.配电系统
根据工艺要求，设计电气控制原理图，电机控制同路由电动机保护空气开关，接触器、热继电器等组成，具有短路和过载保护功能，并设置PLC和计算机控制系统，由控制室集中控制，以体现现代化工厂的先进性。电气元器件设备选型，要求先进可靠，性能价格比高。
3.防雷、防静电
[bookmark: _Toc191370090]该项目防雷、防静电装置拟按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010及《防止静电事故通用导则》GB12158-2006中的有关规定执行。
所有电气设备和装置的外壳及有金属保护管的电缆，采取保护性接地；架空电力电缆的交叉处、无分岔管道每隔80-100米处以及进出装置及设施处，设置防雷、防静电接地措施；按第三类防雷建（构）筑物配置防雷设施。
防雷接地与电气设备保护接地、防静电接地、信息系统接地共用接地网，接地电阻不大于4Ω。
本项目利旧厂房防雷、防静电系统均利旧，续建部分需重新设计防雷防静电系统，并与相连车间连接。
二、给排水：
1、给水系统
本项目用水包括生产和员工生活用水，由市政给水管网供给。
2、排水系统
XXXX建材有限公司年产3万吨外墙用干拌砂浆全自动生产线建设项目 安全设施设计
厂区雨水自然排放至厂外排水沟。餐饮废水经隔油器处理后与其他生活污水一起经厂区化粪池处理后排入污水管网排入XX污水处理厂处理
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；车辆冲洗废水和厂地冲洗废水排入30m3沉淀池处理后回用于车辆冲洗及厂地冲洗。
三、采暖与制冷
办公室采暖和制冷采用空调。生产车间采用自然通风，无制冷设备。
2.2.8项目投资及劳动定员
该项目计划总投资为2000万元人民币，定员10人，员工刘星辰是兼职安全管理人员。
[bookmark: _Toc17646656][bookmark: _Toc17646691]2.3项目所在地的自然条件
2.3.1地形地貌
XX县位于XX关中平原中部，渭河以北，为省会西安市的北大门，距西安约30公里，XX约40公里，距XX国际机场22公里，铁路、公路纵横交错，四通八达。北魏置县，因境内有孟侯原、丰原和白鹿原而得名。东与临潼、富平、阎良相连，南与XX接壤，西邻泾阳、淳化，北靠铜川新区、耀州区，总面积576.9平方公里。
XX地处鄂尔多斯地台南缘褶皱带上，地势西北高、东南低，海拔在362～1409米之间，南北以四十里原坡为界，东西以清河相隔，自然分割成三个明显不同的地形地貌形态，即南部平原、北部台原和西北山原。整体地貌以平原、台原为主，占总面积的72%。河流主要有清峪河、浊峪河和赵氏河。
2.3.2气候条件
XXXX建材有限公司年产3万吨外墙用干拌砂浆全自动生产线建设项目 安全设施设计
XX县属北温带大陆性季风气候，年平均气温13.4℃，极端最高气温41.6℃，极端最低气温-20.8℃
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。高温天气会对职工的身体健康造成很大的危害。生产人员长时间处于夏季高温环境下工作，会心情烦躁、大量排汗、注意力不易集中、肌肉易疲劳、动作的准确性和协调性降低、反应迟钝，工作能力下降、易出现操作失误，并有可能发生急性中暑，还可能造成心肌肥大、高血压、消化道疾病、肾功能受损等。本项目夏季应防止作业场所的高温中暑，冬季循环水设备与管道应采取防冻措施。
该地区年平均风速为1.9m/s，该公司钢结构建构筑物若遭遇强风易造成坍塌事故。 
2.3.3抗震设防烈度
XXXX建材有限公司年产3万吨外墙用干拌砂浆全自动生产线建设项目 安全设施设计
抗震根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016局部修订版）之附录A《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》的规定，XX县建筑抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，分组为第二组。
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[bookmark: _Toc17646692][bookmark: _Toc17646657]3．建设项目危险、有害因素及危险、有害程度分析
危险、有害因素辨识是预测安全状态和事故发生途径的一种手段，而危险、有害因素转化为事故的根本原因是存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失控两方面的综合作用。
本章主要对评价区域内存在的危险有害物质和生产作业过程中存在的危险、有害因素进行分析，对评价区域是否构成重大危险源进行辨识。
[bookmark: _Toc17646658][bookmark: _Toc17646693][bookmark: _Toc5269]3.1  危险、有害因素辨识过程和依据
[bookmark: _Toc10944]3.1.1 物质理化性质
本报告危险、有害因素的辨识依据主要为《危险化学品目录(2018版)》、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，2015年修订)、《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB13861-2009)。
[bookmark: _Toc25160][bookmark: _Toc445282805][bookmark: _Toc440549848][bookmark: _Toc440550106]3.1.2 物质危险性分析
依据《危险化学品目录(2018版)》(国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号)可知，本项目原料及产品均不属于危险化学品。
[bookmark: _Toc28745][bookmark: _Toc17351][bookmark: _Toc573][bookmark: _Toc9897][bookmark: _Toc17646659][bookmark: _Toc17646694]3.2  危险和有害因素辨识与分析
[bookmark: _Toc25713]3.2.1 周边环境的危险因素分析
XXXX建材有限公司年产3万吨外墙用干拌砂浆全自动生产线建设项目 安全设施设计
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(1)建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响
本项目存在的其他危险有害因素有作业场所的机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、车辆伤害等，主要对本项目现场作业人员产生危害，对周边单位的影响较小。
(2)建设项目周边对建设项目的影响
本项目周边无生产型企业，防火间距够，因此周围单位生产、经营活动或者居民生活对本项目的影响较小。
[bookmark: _Toc23218]3.2.2 总平面布局及建筑物危险有害因素分析
1、总平面布局危险有害因素分析
（1）总平面布局
若车间耐火等级、防火间距不符合要求，功能分区不合理，各项设施的布置不合理，朝向、采光和自然通风条件不良，人员位于散发有害气体、烟、雾、粉尘的污染源主导风向的下风侧，车间安全出口、疏散线路设置缺陷，安全通道设置不合理等情况，都有可能影响安全生产。
（2）采光不良
生产车间采光是生产必须的条件，如果采光不良、照度不足、视线不清或光线过强等，长期作业容易使操作者眼睛疲劳，视力下降，产生误操作或发生意外伤亡事故。同时合理采光对提高生产效率和保证产品质量有直接的影响。
（3）设备设施布局不合理
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生产车间内设备设施的布局，相互之间的距离，设备与墙柱的距离，操作者的活动空间，高处运输线的防护罩网，都与人员的安全有很大关系。如果设备布局不合理，操作者活动空间狭窄，当工件、材料等飞出时，容易造成人员的伤害；如果操作工序设计或配置不安全，交叉作业过多，也会使意外事故多发。
（4）通道不畅
通道包括厂区的主干道和厂房的安全通道。厂区主干道是车辆通行的道路，是保证厂区车辆行驶、人员流动以及消防灭火、救灾的主要通道；厂房内安全通道是指为了保证职工通行和安全运送材料、工件而设置的通道。通道的不畅或者通道设计不合理极易造成人员伤害。
[bookmark: _Toc10415][bookmark: _Toc502834262]2、建筑物危险有害因素分析
建筑物的建筑结构和内部布局，如耐火等级、防火分区、防火面积、防雷设施、门、窗、地面、安全出口、安全通道、疏散路线等，不符合要求，有可能引发事故或扩大事故后果。
建筑物的配套设施，如电气设施、防雷设施、防静电设施、消防设施和防噪、照明、通风设施等，不符合要求，会增加发生事故的可能性，或者增加事故后果的严重性。
[bookmark: _Toc14375]3.2.3 安全管理缺陷的危险性分析
安全管理在企业的安全生产工作中起着重要的作用，在安全管理中，如果存在如下几个方面的缺陷，就可能给安全生产带来潜在的危险。
1、安全生产责任制不落实，工艺、设备、安全操作规程、规章制度未建立或不完善。
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2、安全管理机构和人员配置不完善，特别是未设置安全机构，安全管理人员未经安全培训等。
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3、安全培训、教育和考核存在缺陷，安全管理法规的宣传和执行不力；实施监督与日常检查不到位。
4、安全资金投入不够，安全设施不完善，安全隐患得不到及时整改。
[bookmark: _Toc144885503]5、未制定或事故应急救援预案不完善，或流于形式，未组织演练。
6、违章作业，包括违章指挥、违章操作、操作错误等。
[bookmark: _Toc17488]3.2.4 自然条件有害因素分析
1）雷电危害辨识
在雷电天气，生产厂房和库房有遭雷击的可能性，如防雷接闪器和接地装置损坏或接地电阻过大，不能有效导除雷电产生的巨大电流，有可能造成建构筑物损坏，或者引燃储可燃物。
雷击可能造成变配电系统短路跳闸爆炸、破坏电气设备和供电系统。
2）地震危害辨识
当发生破坏性强地震时，有可能造成反应釜或中间储罐连接管道断裂，可燃液体泄漏，应发火灾，造成地震次生事故。
当发生破坏性强地震时，有可能造成厂房倒塌。
3）暴雨、大风、冰雹、冰雪危害辨识
如果连续或短时大量降雨，可能在地面大面积积水造成洪涝灾害。如果遭遇水灾，可能损毁设备设施，甚至造成人员伤亡；大风、冰雹、冰雪天气，可能损坏厂内设备，甚至对人员产生伤害，也容易造成车辆伤害事故。
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[bookmark: _Toc17065]3.3  生产经营过程危险、有害因素辨识结果
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该项目的生产过程可能存在的主要危险、有害因素有：火灾、触电、机械伤害、物体打击、坍塌、车辆伤害、高处坠落、噪声等。
[bookmark: _Toc28114]3.3.1 火灾
火灾是指火失去控制而形成的灾害性燃烧现象，通常会造成财产损失和人员伤亡。发生火灾的三要素是助燃物、可燃物和点火源。在火灾防治中，如果能够阻断火灾三要素的任何一个就可以扑灭火灾。
本项目主要生产原料均为难燃烧或不燃烧物质，发生火灾可能性较低。其余造成火灾事故的主要原因有：
(1)用电设施如果发生电器设施超负何运行、接地不良、过热、绝缘损坏等，易发生电气、电缆火灾事故。
(2)如地线不良、避雷装置失效可导致雷击或静电伤害，雷电也可能引起火灾、爆炸事故的发生。
(3)由于电气设备短路、过载、接触不良、散热不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。
(4)电缆的各种保护措施不到位、消防设施没有安装或失效，引起电缆火灾或使火灾扩大、蔓延。
[bookmark: _Toc3499]3.3.2 触电
触电事故是由电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故，分为电击和电伤。电击是电流直接作用于人体造成的伤害，包括正常状态下的电击和故障状态下的电击以及雷击。电伤分为电弧灼伤、电流灼伤、皮肤金属化、电烙印、机械性损伤、电光眼等伤害。
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造成触电事故的主要原因包括：
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(1)供配电设备、设施在生产运行中，由于产品质量不佳、绝缘不好；现场环境恶劣(如高温、潮湿、腐蚀、振动等)、运行不当、机械损伤、维修不善等导致的绝缘老化或放电；
(2)设计不合理、安装工艺不规范、各种电气设备安全距离不足；
(3)电气设备与人体、大地或其他设备的安全距离不符合要求；
(4)电气设备未采取保护措施(电机保护接零或保护接地)，电气设备漏电造成人员触电；
(5)电气人员作业时未按照规定采取各种防护措施，违章作业；
(6)电气设备的触电保护、漏电保护、短路保护、绝缘、电气隔离、屏护、安全距离不符合要求，而引起的人员触电；
(7)重要配电设施未设警示标识，造成人员误入而引起触电。电气检修未设警示标识，人员误操作而引起检修人员触电；
(8)非电气专业人员私接乱扯电缆电线和违章作业造成触电。
存在触电危险因素的主要场所为：使用电气设备的所有车间、岗位，电气设备电缆、电线、配电箱以及电工作业、电气检修等过程。
[bookmark: _Toc20054]3.3.3 机械伤害
机械伤害是指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的卷入、绞绕和甩出等伤害。
造成机械伤害的主要原因是：
(1)机械设备老化、损坏，缺乏必要的维护保养；
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(2)机械设备转动、运动、传动部分缺少安全防护措施或防护措施存在重大缺陷；
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(3)操作人员违章作业或违犯劳动纪律；
(4)机械设备检修时误操作、误合闸造成人员伤害；
(5)操作人员精神不集中；
(6)机械设备安全防护距离不能满足要求；
(7)产品质量制造缺陷。
机械伤害主要存在位置为电机、切割机、叉车等作业场所。
[bookmark: _Toc24354]3.3.4 物体打击
物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。不包括主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。
造成物体打击事故的主要原因有：
(1)在设备运行或检修过程中，工作人员没有按操作规程操作或误操作；
(2)在设备运行或检修中，工具使用不当；
(3)设备安装不合格，零部件该固定的没用固定或固定不牢固，导致零件脱落；
(4)机械设备没有安全保护措施；
(5)事故处理不当；
(6)库房违章存放物品，放置位置不当、超高等。
存在物体打击的主要场所为：车间生产过程、设备检修过程、物品装卸以及运输过程。
[bookmark: _Toc31249][bookmark: _Toc23044]3.3.5 坍塌
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该公司产品如码放高度超高、现场堆积不当会造成加坍塌；
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车辆撞击坍塌；设备安装的地基不良导致坍塌；厂房地基处理不当或偷工减料、设计缺陷、遇到极端气候等可能导致坍塌。同时车间厂房结构设计不合理或施工质量问题，在冬季屋面堆积雪过多或大风，有可能使罩棚突然坍塌，会将操作人员掩埋窒息和压伤。
[bookmark: _Toc27937][bookmark: _Toc12409]3.3.6 车辆伤害
车辆伤害是指车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压、撞伤人、物，不包括起重提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。
造成车辆伤害事故的主要原因有：
(1)运行中车辆存在机械故障或维护检修不到位；
(2)厂区道路不顺畅，路面不平；积雪结冰、存水等；
(3)厂区道路转弯半径不足、路面宽度不够；
(4)驾驶员麻痹大意、违章操作；
(5)人行频率较高路段没有或缺少警示标志和声光报警信号。
(6)车间内或车间外进行卸货或者拉货，未看清周围人员，发生车辆伤害。
存在车辆伤害的主要场所为：厂区道路、物料以及成品的运输过程、人员通行的道口。
[bookmark: _Toc15495][bookmark: _Toc11002]3.3.7 高处坠落
高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤害事故。不包括触电坠落事故。在操作基准面2.0m及其以上的安装、检修和生产作业称做高处作业。
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本项目中有高处设备、设施，高处作业是难以避免的，职工在处理故障、操作或检修等作业中，有高处坠落的危险。
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造成高处坠落事故的主要原因有：
(1)高处作业处未设置安全防护设施或安全防护设施存在缺陷；
(2)高处作业时安全防护设施损坏；
(3)高处作业安全管理不到位、作业人员违章操作、错误操作；
(4)操作人员没有按要求使用安全带、安全帽，没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等；
(5)使用梯子不当；
(6)缺乏安全防护意识，主观判断失误。
存在高处坠落的主要场所为：维修高大设备和电力线路以及建筑物等。
[bookmark: _Toc2124]3.3.8 噪声
机械设备在操作时都会产生噪声。长期在噪声环境下工作和生活容易引起听力损伤，甚至引起心理或生理疾病。
造成噪声的主要原因为：
(1)产生噪声设备的地基不牢靠，设备上的零部件松动；
(2)设备没有按时进行维护和修理；
(3)由于操作工人违反操作技术规程；
(4)对于产生噪声与振动的场所及设备没有采取消音减震控制措施。
存在噪声的主要场所为：生产厂房。
[bookmark: _Toc30347]3.3.9 有限作业空间危险危害辨识
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