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工程“平行检验”监理细则
[bookmark: _bookmark0]一、工程概况
1、工程名称：建设单位：建设地点：
建设规模：约 61373 平方米，最高层 11 层；结构形式;异形柱框架、剪力墙结构；
2、本工程为二类住宅建设，设计使用年限为 50 年，结构安全等级为二级；建筑耐火等级为二级，地下室建筑耐火等级为一级，建筑场地类别为Ⅲ类；
3、参建单位：建设单位： 设计单位： 监理单位： 施工单位：
[bookmark: _bookmark1]二、 平行检验编制的依据：
1、《建设工程监理规范》GB50319-2013
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
3、工程建设标准强制性条文
4、各分部工程质量验收规范：
《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011 版）
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、设计图纸和技术资料
6、已批准的施工组织设计

[bookmark: _bookmark2]三、 平行检验基本规定：
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1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行，依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。
2、开工前，监理机构应明确实施的范围、程序。
3、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验，由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验（即“平行检验”。）
 (
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)4、“平行检验”的应按照一定比例进行（具体检验项目按工程情况确定）。其最低比例规定如下：

















5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告，监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。
6、“平行检验”活动必须由监理机构组织，承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。
7、“平行检验”的结论分正常和异常，监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常，超出允许误差范围为异常。
当异常数据偏差在规范允许误差范围的 15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门；
当异常数据偏差在规范允许误差范围的 15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。
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如三方对新的平行检测方案不统一时，可提交质量监督部门确认。
[bookmark: _TOC_250003]四、 质量控制监理平行检验计划
	序
号
	
检验控制点
	
检验内容
	
检验方式方法
	参与验收
单位

	—
	地基基础
	
	
	

	
1
	
定位测量
	
复核测量结果
	
实测、共检
	监理、施工、设计

	
2
	
地基验槽
	
复核土质、持力层
	
实测、共检
	监理、施工、
地勘、质监站

	3
	模板工程
	几何尺寸、支护稳定
	实测、共检
	监理、施工

	
4
	
钢筋工程
	
原材检验：
品种、级别、规格、数量
	见证取样、复试报告、
观察实测、共检
	监理、施工、质监站、防雷办

	
5
	
混凝土工程
	配合比设计、强度检验、
外加剂质量
	见证取样
试验报告、共检
	
监理、施工

	
6
	基础沉降观
测
	
定期观测
	
仪器测量
	
监理、施工

	
7
	
桩基工程
	
主控项目、一般项目
	
观察、实测、试验报告
	监理、施工、地勘、设计、质监站

	8
	土方回填
	
	观察
	监理、施工

	
9
	
基础验收
	
	观察、实测、
资料
	监理、施工、
设计、质监站

	二
	主体结构
	
	
	

	1
	放线测量
	复核测量结果
	共检
	监理、施工

	2
	摸板工程
	几何尺寸、支护稳定
	实测、共检
	监理、施工

	
3
	
钢筋工程
	原材料检验
品种、级别、规格、数量
	见证取样、实测
复试报告、共检
	
监理、施工
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4
	
砼原材料及配合比
	配合比设计外加剂质量
强度检验
	见证取样试验报告
实测、共检
	
监理、施工

	
5
	
砼浇筑
	砼强度等级及试件
施工缝或后浇带位置
	见证取样、实测
试验报告、观察
	
监理、施工

	
6
	
隐蔽工程
	平面尺寸、标高、
预留空洞或螺栓、钢筋品种、级别、规格、数量
	
实测、共检
	
监理、施工

	
7
	
砌体工程
	原材料检验
沙浆强度砌筑质量
	见证取样
试验报告 实测、共检
	
监理、施工

	
8
	
钢筋焊接
	原材料检验
焊接工艺、焊接证书焊缝尺寸、表面缺陷
	见证取样
试验报告观察检验
	
监理、施工

	
9
	
钢结构安装
	
构件验收、垂直度
主体结构尺寸、侧弯曲
	
检测报告 实测、观察
	
监理、施工

	
10
	
防火涂料
	涂料性能、涂层厚度强度试验
	见证取样、实测试验报告、观察
	
监理、施工

	
11
	
主体验收
	
	
实测、观察、资料
	监理、施工、
设计、勘察、质监站

	三
	建筑地面
	
	
	

	
1
	
砼垫层
	原材料检验
强度等级、平整度
	试验
共检
	
监理、施工

	
2
	水泥（ 砼）
面层
	原材料检验、强度等级
平整度、坡度
	试验
共检
	
监理、施工

	
3
	
石材面层
	原材品种、质量、结合层
平整度、坡度、拼缝
	实测、观察、
共检
	
监理、施工
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4
	活动地板面
层
	原材质量检验
平整度、坡度、拼缝
	实测、观察
共检
	
监理、施工

	四
	建筑装饰
	
	
	

	
1
	
装饰抹灰
	材料品种、性能
基层表面、粘结质量面层质量、分格缝
	
实测、观察共检
	
监理、施工

	
2
	塑钢门窗安装
	成品质量、框、扇安装、配件安装、密封填料
	实测、观察共检
	
监理、施工

	
3
	
特殊门安装
	成品质量、性能
品种规格、方向位置机械、自动化装置
	实测、观察共检
运行试验、共检
	
监理、施工

	
4
	装饰面板安
装
	原材质量、饰面板孔、槽、
安装、接缝质量
	实测、观察
共检
	
监理、施工

	五
	屋面工程
	
	
	

	
1
	
屋面保温层
	原材料检验
含水率、厚度
	实测、观察
共检
	
监理、 施工

	
2
	
屋面找平层
	原材料及配合比
坡度、平整度、分格缝
	实测、观察
共检
	
监理、施工

	
3
	
卷材防水层
	原材料品种、性能、规格
配套材料吸性能、细部构造、接缝搭接
	
实测、观察共检
	
监理、施工



注：1、检验标准是相关规范、标准和设计图纸及说明。
2、平行检查分记录表格式和监理日志表述。
3、共检项目平行检验见质量验收记录。
4、根据工程实际需要做微小调整确保工程质量受控。
[bookmark: _TOC_250002]五、平行检验实施的范围、程序、内容：
1. 工程开工前，监理单位应制定平行检验方案。平行检验应在施工单位检查的基
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础上由项目监理机构对施工单位的自检情况进行复核。
2. 平行检验的内容包括砖（砌块）、钢筋、模板、预拌混凝土坍落度、钢筋保护层、混凝土强度、轴线尺寸、层高等。
3. 钢筋、幕墙骨架等隐蔽工程，监理验收符合要求并完善隐蔽工程签字手续后，由总监理工程师（或总监代表）通知质量监督站。
[bookmark: _TOC_250001]六、建筑实体检查项目
1、建筑结构工程原材料及实体检查检验
（1） 实体平行检验是在施工单位自检合格后实施，平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据。
（2） 实体平行检验结果与施工单位自检数据有较大偏差时，应共同重新检测或委托有资质的检测单位进行检测，找出原因后，对相应楼层重新进行自检和平行检验。
（3） 混凝土强度回弹平行检验结果低于设计值 1 个等级或钢筋保护层、构件尺寸、轴线、层高平行检验数据超过规范允许偏差 1.5 倍（钢结构 1.2 倍）时，判定为平行检验不合格。
2、钢筋进场外观检验（报验）
（1） 施工单位的专职质检员、材料员与监理机构的监理工程师一起进行检验。
（2） 直径偏差允许值：参照规范 GB1499.1-2008 和 GB1499.2-2007；偏差超过允许值的应退货或降级使用。
（3） 外观质量：钢筋应平直、无损伤，钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状或片状老锈等，并在相应栏内填“有”或“无”，平直栏直接填“平直”或“弯曲”。
（4） 产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致，并做好记录。当不一致时，应查明材料来源，否则应退货。
（5） 当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货；若存在损伤、不平直应剔出退货；存在油污应清理干净；存在颗粒状或片状老锈应除尽，若影响截面尺寸，应降级处理。
（6） 外观检查合格后，应及时见证取样送有资质的检测机构进行复试，复试合
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格后方可使用。
3、模板试拼装及周转检验（报验）
（1） 木模的拼装和保养更换的验收由施工单位的质量员、技术员（施工员）和监理机构的专业监理工程师一起进行，并以每一流水施工段为一个检验批。
（2） 木模板材厚度不得出现负偏差，起皮和脱胶应更换。
（3） 模板每周转一次应对保养更换情况进行检查记录，在本表相应栏内填“块数”。
（4） 脱模剂应有出厂合格证，不得使用废机油等污染性强的替代产品，并在相应栏内填涂刷了隔离剂的模板“块数”。
4、砖（砌块）外观检验（报验）
（1） 每日进场（同一生产厂、同品种、同规格）的砖（砌块）为一检查批，由施工单位的材料员、质量员、监理单位的专业监理工程师、监理员等一起随机抽取 20 块砖（砌块）对几何尺寸、外观质量等进行检查验收。
（2） 当检查有四块砖（砌块）存在不合格指标时，应双倍取样，仍有八块及以上的砖（砌块）存在不合格指标时，判定该批砖（砌块）为不合格，应退货。
（3） 每一次采购进场的同一生产厂、同品种、同规格的砖（砌块）应至少提供一份合格证或新产品准用证（或相关文件），并将证件编号填写在本表相应栏内。
（4） 外观检验合格后，应按相关规范和标准的要求见证取样送有资质的检测机构进行检测，合格后方可使用。
5、混凝土坍落度检测
（1） 检验方法：用坍落度检测器和钢尺量测检查。检验数量：施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查，监理单位至少每十车进行一次平行检
（2） 施工单位自检的，监理人员可不签字，监理平行检验的，施工单位人员也不用签字，但平行检验应由监理独立完成。
6、混凝土强度回弹平行检验
（1） 检测部位一栏要注明检测的楼层和轴线。
（2） 监理人员在同养试块强度达到龄期后独立完成检验，并及时填写本表。
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