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1、填空题 障碍判断方法中，从环回的手段划分，又可分为软件环回和（）环回两种方法。
正确答案：硬件
2、填空题 当需要了解ONU学习到MAC情况时使用（）命令
（江南博哥）正确答案：ONT/traffic/eth>show mac
3、单选?对OSPF协议计算路由的过程，下列排列顺序正确的是（）
a、每台路由器都根据自己周围的拓扑结构生成一条LSA
b、根据收集的所有的LSA计算路由，生成网络的最小生成树
c、将LSA发送给网络中其他的所有路由器，同时收集所有的其他路由器生成的LSA
d、生成链路状态数据库LSDB
A、a-b-c-d
B、a-c-b-d
C、a-c-d-b
D、d-a-c-b
正确答案：C
4、单选 为了解决临时回路问题，STP引入了若干中间状态，802.1D规定的STP端口状态没有（）
A.Discarding
B.Disabled
C.Blocking
D.Listening
E.Learning
F.Forwarding
正确答案：A
5、单选 一个配置成的交换机可以在VTP域中建立和删除VLAN（）
A、服务器模式
B、客户机模式
C、管理员模式
D、透明模式
正确答案：A
6、问答题 在S8500多生成树协议中（MSTP），有三个要素是否相同决定了多台交换机是否处于相同域，三个要素是什么？
正确答案：1、域名
2、VLAN与生成树实例的映射关系
3、MSTP修订级别

7、填空题 PON接口测试，接收机过载功率。接收机的（）应符合设备供应方承诺的指标要求。
正确答案：过载功率值
8、单选 VRRP中只定义了一种报文-VRRP报文，这是一种（）报文。
A.单播
B.广播
C.组播
D.hello
正确答案：C
9、填空题 光分路器的安装应工整、美观、坚固，其所有尾纤均有一定（），方便维护时取出和还原。
正确答案：富余量
10、单选 VRRP中虚拟路由器根据（）的大小挑选主路由器，状态为Master。
A.优先级
B.IP地址
C.MAC地址
D.端口号
正确答案：A
11、填空题 GPON标准中定义了（）种T-CONT类型。
正确答案：5
12、多选 两条物理链路被配置成以太通道后，这两条物理链路可以（）
A、都成为接入链路
B、都成为中继链路
C、一条成为接入而一条成为中继
D、既成为中继又成为接入
正确答案：A, B
13、填空题 一部分字段专门用来描述报文的生命周期，即TTL值，它的最大值是（）。
正确答案：255
14、多选 关于代理防火墙的说法中，正确的是（）
A.代理防火墙需要针对每一种应用开发一个对应的代理服务，开发成本较高
B.相对于包过滤防火墙而言，代理防火墙安全性更高
C.代理防火墙通常支持的业务不太丰富
D.代理防火墙的性能通常较高
正确答案：A, B, C
15、问答题 简述如何使用“能手”牌网线测试仪判断直通网线线序是否正确？
正确答案：将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口。

测试直通连线时，主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮，而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象，说明直通线的连通性没问题，否则就得重做。
16、单选 ADSL测试仪仿真用户的Modem，可以进行（）拨号。
A、PPPoE
B、IPoE
C、PPPoA
D、ATM
正确答案：A
17、单选 当BGP的邻居状态为ACTIVE时，表示（）
A、已经成功建立邻居关系
B、TCP的Connect-Retry计时器超时
C、和邻居TCP连接失败
D、已经收到了来自邻居的正确OPEN报文
正确答案：C
18、单选 SIP的端口号为（）。
A、2944
B、69
C、5060
D、9819
正确答案：C
19、单选 下列关于VRRP说法错误的是（）
A.如果VRRP备份组内的Master路由器坏掉时，备份组内的其它Backup路由器将会通过选举策略选出一个新的Master路由器接替成为新的Master。
B.在非抢占方式下，一旦备份组中的某台路由器成为Master，只要它没有出现故障，其它路由器即使随后被配置更高的优先级也不会成为Master。
C.如果路由器设置为抢占方式，它一旦发现自己的优先级比当前的Master的优先级高，就会成为Master。
D.VRRP仅提供基于简单字符的认证。
正确答案：D
20、单选 当同时使用多种VLAN划分原则时，优先生效的顺序为（）
A.基于IP子网>基于协议>基于端口
B.基于协议>基于IP子网>基于端口
C.基于端口>基于IP子网>基于协议
D.基于端口>基于协议>基于IP子网
正确答案：D
21、单选 802.1Q标签头中的Priority指明桢的优先级，一共有（）种优先级。
A.8
B.6
C.4
D.16
正确答案：A
22、填空题 工程试运行验收是对系统质量稳定性观察的重要阶段试运行验收应从初验测试完毕开始，试运行时间应不少于（）个月。
正确答案：3
23、单选 当三层交换机收到的数据包的源地址与目的地址不在一网段时，第一步该如何处理？（）
A、取目的IP地址，以目的IP地址为索引到路由表中查找出端口
B、取目的IP地址，以目的IP地址为索引到硬件转发表中查找出端口
C、取目的IP地址，以目的IP地址为索引到路由表中查找出端口
D、取目的IP地址，以目的IP地址为索引到硬件转发表中查找出端口
正确答案：C
24、单选 RIP是在（）之上的一种路由协议。
A、Ethernet
B、IP
C、TCP
D、UDP
正确答案：D
25、填空题 默认情况下，交换机所有端口都是（）端口，并属于VLAN（）。
正确答案：access；1
26、填空题 芯线焊接端正、牢固、焊锡适量，焊点（）、不带尖、（），无虚焊。
正确答案：光滑；不成瘤形
27、多选 代理防火墙的缺点包括（）
A.代理防火墙需要针对每一种应用开发一个对应的代理服务，开发成本较高
B.速度较慢，不太适用于高速网（ATM或千兆位以太网等）之间的应用
C.够透彻地理解相关服务的命令，对来往的数据包进行安全化处理
D.支持业务丰富
正确答案：A, B
28、填空题 光链路段测试。采用（）对每段新建的光链路进行测试，测试时将光分路器从光线路中断开，分别在分路器的两侧端口向OLT局端方向和向用户端方向进行测量。测试结果符合设计要求。
正确答案：OTDR
29、单选 对7353用户进行限速，限速策略配置好后，需要绑定到下面（）个参数上。
A.VLANPORT
B.LOGPORT
C.VLAN
正确答案：A
30、单选 E1链路出现RAL的红灯闪亮告警，下列做法和判断正确的是（）
A、远端LOS时出现该告警，可能的传输没有下发配置数据
B、本端LOS时出现该告警，可能的传输没有下发配置数据
C、远端AIS时出现该告警，可能的传输没有下发配置数据
D、本端AIS时出现该告警，可能的传输没有下发配置数据
正确答案：C
31、填空题 缆线在布放前两端应贴有（），以表明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正和正确。
正确答案：标签
32、单选 OSPF协议是基于（）的协议。
A、IP
B、TCP
C、UDP
D、ARP
正确答案：A
33、问答题 请列举3个IPv6地址分类、3个支持IPv6的路由协议、3个IPv4向IPv6的过渡技术？
正确答案：单播地址、组播地址、任播地址，OSPFv3、ISISv6、BGP+、Ripng，双栈、隧道、协议转换。
34、填空题 ADSL测试仪有RJ11水晶头接口、（）、以及双绞线双钳插孔。
正确答案：RJ45水晶头接口
35、填空题 为解决路由环的慢收敛问题我们可以采用多种改进手段，如：（）
正确答案：触发更新
36、填空题 试运行结束，工程遗留问题已解决，可进行工程终验，工程终验由（）组织。
正确答案：建设单位
37、填空题 阻抗为120欧姆的E16板由于出线限制，一个LIM机柜中最大可以配置（）块。
正确答案：32
38、填空题 终验应对工程设计、工程质量进行综合评定，评出质量等级，签发（）证书。
正确答案：验收
39、填空题 BGP协议中，自治系统由一个（）的整数表示。
正确答案：16BIT
40、单选 EMS电子标识器有6种不同的频率和6种不同的行业颜色用于所有的公用设施。下面那种颜色标识通信行业的颜色（）
A、红色
B、橙色
C、绿色
D、蓝色
正确答案：B
41、填空题 敷设暗管宜采用（）或阻燃硬质PVC管。
正确答案：钢管
42、单选 下列关于VRRP说法错误的是（）
A.如果VRRP备份组内的Master路由器坏掉时，备份组内的其它Backup路由器将会通过选举策略选出一个新的Master路由器接替成为新的Master。
B.在非抢占方式下，一旦备份组中的某台路由器成为Master，只要它没有出现故障，其它路由器即使随后被配置更高的优先级也不会成为Master。
C.如果路由器设置为抢占方式，它一旦发现自己的优先级比当前的Master的优先级高，就会成为Master。
D.VRRP仅提供基于简单字符的认证。
正确答案：D
43、单选 关于802.1x认证在大中型网络中的应用，以下说法错误的是（）
A.在汇聚层设备集中认证可以降低管理和维护成本
B.在汇聚层设备集中认证，则下挂认证的用户数目可以不受限制
C.在接入层设备认证不便于集中管理
D.将接入层设备认证和汇聚层设备认证相结合可以满足复杂网络环境中的认证
正确答案：B
44、单选 一个状态为Blocking的端口，如果要转入Forwarding状态，所要经过的状态依次为（）
A.Disabled，Learning
B.Listening，Learning
C.Learning，Listening
D.Listening，Disabled
正确答案：B
45、填空题 128模SPM模块用户，主叫号码显示FSK信号是由（）单板产生的。
正确答案：SRC
46、单选 LDP会话建立过程中，LDP邻居的最终状态（）
A、NONEXISTENT
B、INITIALIZED
C、OPENSENT
D、OPERATIONAL
正确答案：D
47、单选 下面有关BGP协议描述，错误的是（）
A、BGP是一个很健壮的路由协议
B、BGP可以用来检测路由环路
C、BGP无法聚合同类路由
D、BGP是由EGP继承而来的
正确答案：C
48、填空题 PPP报文头中的Protocol字段的值如果为8021，代表此PPP报文承载的（）协议数据。
正确答案：IPCP
49、填空题 SNI/UNI接口测试，10GE，GE和FE接口。接收机灵敏度。在R参考点测得的平均接收功率的（），应符合设计规定和设备供应方承诺的指标要求。
正确答案：最小值
50、填空题 楼层光配纤箱或楼道分纤盒等必须安装在建筑物的（），应安全可靠、便于维护。
正确答案：公共部位
51、单选 在PPPOE的会话阶段主要实现（）功能。
A.识别双方的MAC地址
B.进行普通PPP的LCP/IPCP协商，包括验证和获取IP地址
C.建立PPPoE的会话ID（SESSIONID）
D.以上说法都不正确
正确答案：B
52、填空题 日常维护FTTX网络中，各产品都有对应的损耗参考值，其中1：32的分光器的损耗估值为（）dBm
正确答案：16.5
53、单选 以下RD4000T3的特征错误的是：（）
A、发光二极管（LED）显示屏。
B、二种探测频率。
C、输出功率3瓦。
D、一种感应频率。
正确答案：C
54、单选 在BGP路由协议中，命令aggregate10.110.0.0255.255.0.0origin-policy的含义是（）。
A、当通告路由时只通告聚合路由
B、当通告路由时通告聚合路由和全部的参与聚合的具体路由
C、当通告路由时通告聚合路由和部分符合过滤条件的参与聚合的具体路由
D、只通告具体路由，不通告聚合路由
正确答案：C
55、多选  7353系统下列描述中正确的有：（）
A.从系统性能和散热方面考虑，板卡的安装槽位最好是1，4槽MALT-A，2，3槽MPOT-A
B.7353系统可支持GPON和EPON，通过安装不同的NTIO板卡来实现
C.7353系统中支持语音业务对应的用户板为MPOT-A
D.7353NT板卡上有个GESFP接口，该接口可插电口SFP进行现场抓包
正确答案：A, B, C, D
56、单选 关于交换机主动向对局发送主叫号码，以下正确的是（）。
A、必须在补充信令中设置“是否发A6”为“是”
B、必须在中继群数据中设置“是否发A6”为是
C、只要在中继数据中设置主动发主叫号码即可
D、对于一号中继，即使设置了“发主叫”为是，也不能主动送主叫号码，必须要对局发送A6信号
正确答案：D
57、单选 SIP的端口号为（）。
A、2944
B、69
C、5060
D、9819
正确答案：C
58、单选 对于1000BASE-T/S/LX接口来说，实现线速转发的单端口吞吐量为（）
A.1.563Mpps
B.1.389Mpps
C.1.488Mpps
D.1Mpps
正确答案：C
59、填空题 当主机发送ARP请求时，启动了VRRP协议的哪个设备用什么MAC来进行回应（）
正确答案：Master网关用虚拟MAC回应
60、单选 在BGP路由协议中，命令aggregate10.110.0.0255.255.0.0origin-policy的含义是（）。
A、当通告路由时只通告聚合路由
B、当通告路由时通告聚合路由和全部的参与聚合的具体路由
C、当通告路由时通告聚合路由和部分符合过滤条件的参与聚合的具体路由
D、只通告具体路由，不通告聚合路由
正确答案：C
61、填空题 MA5680T当前的规格中，可以支持（）QINQ vlan。
正确答案：3999
62、单选 下列关于DR的说法正确的是：（）
A、网段中的DR一定是priority最大的路由器。
B、在广播和NBMA以及point-to-muiltipoint类型的接口上才会选举DR。
C、DR是指某个网段中概念，是针对路由器的接口而言的。某台路由器在一个接口上可能是DR，在另一个接口上可能是BDR，或者是DROther。
D、两台DROther路由器之间不进行路由信息的交换，也不会互相发送HELLO报文。
正确答案：C
63、填空题 IEEE802。1Q的封装方式是（），ISL的封装方式是（）。
正确答案：隐式的；显式的
64、多选 状态利用转发延时计时器进入其他状态（）
A、Blocking
B、Listening
C、Learning
D、Forwarding
正确答案：B, C, D
65、多选 7342GPON支持（）种队列调度机制？
A、SP
B、WRR
C、SP+WRR
正确答案：A, B, C
66、单选 7342OLT的组播SVLAN必须是（）模式？
A.RBRIDGE
B.XCONN
C.MIRROR
D.CVLANLEARN
正确答案：A
67、填空题 电源线、室内光缆、光纤及建筑物内其他弱电系统的缆线应（）布放。各缆线间的（）应符合设计要求。
正确答案：分离；最小净距
68、多选 O-16160E-AIGMP描述正确的有（）
A.支持V1
B.支持V2
C.支持组播VLAN
D.支持V3
正确答案：A, B, C
69、单选 关于08机对TUP和ISUP的处理，错误的是（）
A、08机TUP、ISUP电路既可以配置在同一个中继群内，也可以配置在同一子路由内
B、一块DTM单板的2个PCM系统只能同时配置为TUP或ISUP
C、MTP链路和电路类型无关，即同一条链路即可以承载TUP也可以承载ISUP
D、为保证ISUP业务正常，最好将NO7板更换为LAPN7板
正确答案：A
70、多选 如果一个交换机端口被配置成（）端口，那么它所连接的链路可能成为TRUNK链路。
A、trunk
B、desirable
C、auto
D、nonegotiate
正确答案：A, B, C
71、单选 CFL是（）。
A.直管形荧光灯
B.紧凑型荧光灯
C.卤钨灯
D.氖灯
正确答案：B
72、单选 在Quidway系列交换机启动VRRP协议后，若VRRP虚IP地址与交换机此虚接口真实IP地址相同，则其优先级（）
A.可以进行设定
B.固定为0
C.固定为255
D.若不做设定则默认为100
正确答案：B
73、单选 在连接RSA的一个PCM系统中，用于传送话音的时隙有（）个。
A、28
B、29
B、30
D、31
正确答案：A
74、填空题 设备功能和性能测试，主控单元冗余备份测试。数据业务正常倒换，告警系统发出相应（）。
正确答案：告警信息
75、单选 VTP的中携带了VTP口令（）
A、汇总通告
B、子网通告
C、通告请求
D、VTP消息中不传递口令
正确答案：B
76、单选 E1链路出现LOS的红灯常亮告警，下列做法和判断错误的是（）
A、可能本地E1接收信号丢失
B、可能DDF架到协转的2M线没有焊好
C、将DDF架向用户侧环回，查看是 否是DDF架到协转设备问题。
D、可能的传输没有下发配置数据
正确答案：D
77、问答题 当某用户报告称网络出现延时偏大，甚至有丢包现象，该现象有可能是那些原因引起？
正确答案：既然数据能通说明线路通信基本正常，出现丢包或延时偏大主要有一下几种原因：
1、用户网络中有人进行下载，导致带宽不足。
2、有人使用ARP软件或者中了ARP等病毒导致内网相关资源出现错误。
3、几个互联接口工作模式不匹配，比如都是自适应，但自协商过程中没有完全成功。
4、出现了严重的广播风暴或者环回。
78、填空题 光纤连接线宜布放于架内的两侧。布放尾纤时，要注意做好尾纤头及尾纤的保护，无（）、（）现象。盘留的尾纤要顺序整齐，曲率半径要符合要求，捆绑力量要适中。
正确答案：死弯；绷直
79、单选 VRRP中当路由器处于Backup状态时它将会做下列工作中的哪一项（）
A.接收Master发送的VRRP组播报文，从中了解Master的状态
B.对虚拟IP地址的ARP请求，不做响应
C.丢弃目的MAC地址为虚拟MAC地址的IP报文，丢弃目的IP地址为虚拟IP地址的IP报文
D.以上全部
正确答案：D
80、单选 在连接RSA的一个PCM系统中，用于传送话音的时隙有（）个。
A、28
B、29
B、30
D、31
正确答案：A
81、填空题 初验测试阶段，应对全套技术文件进行（）和移交，包括竣工资料、系统文件、硬件设备技术、软件系统技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及各种建设单位认为必要的其他技术文件。
正确答案：清点
82、多选 随着防火墙技术的发展，防火墙的功能越来越强大，从其技术发展历史来看，我们可以简单归为三类，分别是（）
A.包过滤防火墙
B.代理防火墙
C.状态检测防火墙
D.电路层防火墙
正确答案：A, B, C
83、单选 802.1D中规定了Blocking端口状态，此状态的端口具有的功能是（）
A.不收发任何报文
B.不接收或转发数据，接收但不发送BPDU，不进行地址学习
C.不接收或转发数据，接收并发送BPDU，不进行地址学习
D.不接收或转发数据，接收并发送BPDU，开始地址学习
E.接收或转发数据，接收并发送BPDU，开始地址学习
正确答案：B
84、填空题 光纤接续（）、光纤曲率半径应符合规范要求。
正确答案：衰耗
85、单选 7342GPON每PON口最大可支持配置（）个PORTAL。
A.512
B.288
C.240
D.440
正确答案：D
86、填空题 维护网管服务器中，当需要关闭数据库操作时，顺序是先关（）再关主用数据库。
正确答案：备用数据库
87、填空题 （）是帮助你在离信号施加点距离很远的地方识别管线的有效的方法
正确答案：电流方向确定
88、填空题 对于纯中继接口框，一般需要每CCM平面配置（）CCMHW。
正确答案：1条
89、单选 在STP中，某网桥发现拓扑改变，它发出的拓扑改变通知消息的端口是（）
A.阻塞端口
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