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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]第一章	项目概况
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]1.1项目背景
沙颍河位于淮河左岸，是淮河第一大支流，发源于河南省伏牛山山脉，由沙河和颍河 在周口市汇流而成，自西北向东南流经河南省中部地区后于安徽省界首市常胜沟入皖境， 经界首市、太和县、阜阳市全颍上县沫河口入淮河，全长620公里，流域面积36651平方 公里，其中安徽省境内206公里，流域面积4112平方公里。
国家发展和改革委员会、交通部批准的《全国内河航道与港口布局规划（2006〜2020 年）》中全国干线航道网规划为“两横”、“一纵”、“两网”、“十八线”，沙颍河航 道为“十八线”中第十二线，其规划等级为V〜W级。《安徽省内河航运发展规划（2005〜 2020年）》将沙颍河航道列为安徽省骨干航道网“两十三支”中的一支（“两十”指长 江、淮河，合裕线、芜申运河、沙颍河为“三支”），其等级被定为W级。沙颍河安徽段 航道按W级标准进行整治符合国家和安徽省航运发展规划，符合国家产业政策，属于鼓励 类项目，2008年2月安徽省发展和改革委员会的发改交通函[2008]87号文“关于沙颍河 安徽段航道整治工程立项问题的复函”同意项目开展前期工作。
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]1.2项目概况
本次整治航道205.6公里，设计航道宽度50m，最小设计水深2.8m，最小弯曲半径为 330m，地理位置详见图1。工程主要建设内容有航道疏浚、碍航桥梁改建、堤防截渗、护 岸、服务区、锚地区及航标配布等。工程总投资190580.55万元。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]1.3法律法规和技术标准
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]本项目环境影响评价工作涉及的法律、法规包括：
-《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26；
-《中华人民共和国水污染防治法》，2008.2.28；
-《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996.11.4；
-《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.4.29；
-《中华人民共和国固体废物防治法》，1995.4.1；
-《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9；
-《中华人民共和国水土保持法》，1991.6.29；
-《国家湿地公园管理办法（试行）》，2010.2.28；
-《建设项目环境保护管理条例》，国务院发行；
-《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2.3-93,HJ/T2.4-1995,HJ/T19-1997 ），国家环
境保护局发行；
-《关于加强国际金融组织贷款建设项目环境影响评价管理工作的通知》，国家环境保 护局、国家计委、财政部、中国人民银行联合发行；
-《安徽省环境保护管理程序》，安徽省环境保护局；
-《安徽省农业生态环境保护条例》（修改稿），2006.6.29；
由于本项目将申请世界银行贷款，所以世行的相关政策也将在本报告中体现：
・ Environmental Assesment 环境评价（OP/BP4.01,1999.1），将全面应用该政策。
・Natural Habitats自然栖息地（OP4.04，2001.6），项目不涉及该政策定义的重要自然 栖息地，部分区段经过其定义的一般栖息地，部分应用该政策。
・Involuntary Resettlement非自愿移民（OP4.12,2001.12），项目涉及拆迁，将应用政策。
-Disclosure of Operational Information 公众协商（BP17.50,1993.9），项目将全 面应用该银行政策。
本项目主要涉及评价标准：
环境空气质量标准
空气环境执行GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准（见表1-1）。；抛泥区恶 臭排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准（见表1-2）。
表1-1 环境空气质量标准 （GB3095-1996） 单位：mg/Nm3
	污染物
	NO
	SO
2
	PM 10
	TSP

	取值时间、、
	二级
	二级
	二级
	二级

	年平均
	0.04
	0.06
	0.1
	0.2



表1-2《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（摘录）	（单位：mg/m3）（臭气浓度除外）
	污染物种类
	二级标准

	氨
	1.5

	硫化氢
	0.06

	三甲胺
	0.08

	臭气浓度（无量纲）
	20



声环境标准
沙颍河航道整治工程穿越城区河道两岸执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准（见表1-3）。；施工期噪声执行GB12523-90《建筑施工场界噪声标准》中不同施 工阶段作业昼、夜间噪声限值（见表1-4）。
表1-3	《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）单位：dB
	类别
	昼间 L : dB(A)
	夜间 L : dB(A)

	2类
		Aeq		—		
60
		Aeq		—		
50



表1-4 建筑施工场界噪声限值	单位：dB
	施工阶段
	主要噪声源
	噪声限值

	
	
	昼间
	夜间

	土石方
	推土机、挖掘机、装载机等
	75
	55

	打桩
	各种打桩机等
	85
	禁止施工

	结构
	混凝土搅拌机等
	70
	55

	装修
	吊车、升降机等
	65
	55



地表水环境标准
沙颍河安徽段（阜阳段）地表水环境质量执行GH3838-2002《地表水环境质量标准》 IV类标准，淮河安徽段执行GH3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准（见表1-5 ）； 地下水环境质量执行GB/T14848-93《地下水环境质量标准》II类标准（见表1-6）。
余水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准（见表1-7）,营运期 来往船舶废水排放执行GB3552-83《船舶污染物排放标准》（见表1-8）。
表1-5地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）
（单位：mg/L） （pH、粪大肠菌群除外）
	项	目
	III类
	W类

	pH
	6〜9
	6〜9

	化学需氧量
	<20
	<30

	TN
	<1.0
	<1.5

	TP
	<0.2
	<0.3

	BOD
	<4
	<6

	石油类
	<0.05
	<0.5

	粪大肠菌群（个/L）
	<10000
	<20000

	SS*
	<80
	<80


注*： SS选用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的水质标准。

表1-6 地下水评价标准值（GB/T14848-93）（摘录）	单位：mg/l （除pH外）
	项目
	pH
	高锰酸盐指数
	NH3-N
	氰化物
	大肠菌群
	氯化物

	II!类标准
	6.5-8.5
	<3
	<0.2
	<0.05
	<3
	<250

	项目
	Pb
	硫酸盐
	Cr6+
	总硬度
	Hg
	As

	II类标准
	<0.05
	<250
	<0.05
	<450
	<0.0 01
	<0.05



表1-7《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘录）	（单位：mg/L）
	污染物种类
	二级标准

	pH
	6-9

	CODcr
	150

	BOD
	30

	SS
	150

	石油类
	10

	氨氮
	25



表1-8《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）（摘录）	（单位：mg/L）（大肠菌群除外）
	污染物种类
	二级标准

	船舶含油污水
	<15

	BOD
	<50

	SS
	<150

	大肠菌群（（个/100。）
	<250



抛泥区土壤环境标准
农用污泥执行GB4284-84《农用污泥中污染物控制标准》的控制值（见表1-9）；抛泥 区土壤环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》二级标准（见表1-10）。
表1-9 农用污泥中污染物控制标准（GB4284-84）单位：mg/kg（pH除外）
	项目
	pH
	As
	Hg
	Pb
	Cu
	Zn
	Cr
	Ni

	GB4284-84
	pH<6.5
	75
	5
	300
	250
	500
	600
	100

	
	pH>6.5
	75
	15
	1000
	500
	1000
	1000
	200



表1-10	《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）（摘录）	单位：mg/kg
	类别
	pH
	As
	Hg
	Pb
	Cu
	Zn
	Cr
	Cd

	二级
	6.5~7.5
	25
	0.5
	300
	100
	250
	300
	0.6



[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]第二章	减缓措施及实施计划
根据环境影响评估，在本“环境管理方案”中制定了一系列的缓解措施，参见表2-1、 2-2 和 2-3。

表2-1设计阶段环境保护措施的实施计划
	活动
	潜在 影响/问题
	缓解措施
	实施日程
	预算
（力兀）
	实施职责
	监理

	征地、拆迁
和移民安
置
	
	· 合理选择抛泥区、优化削滩设计，尽
可能减少征地和拆迁量；
· 《移民安置行动计划》
	设计和环境 评估/《移民安 置行动计划》 的准备阶段
	—
	设计单位、
环境评估单位、 移民安置计划顾 问
	安徽省 建设投 团、安 通厅、 行、国

	水土流失 治理计划 设计
	航道疏浚、削 滩、抛泥区造 成的水土流 失
	· 确定12个削滩段和34个抛泥区；
· 根据《中华人民共和国水土保持法》 制定的《沙颍河安徽段航道整治工程 水土保持方案报告书》是法定约束文 件，是综合环境管理系统的组成部 分。本报告包括施工准备期、桥梁 改建、抛泥区、管理服务区、临建工 程、拆迁安置区等的水土流失治理措 施，还规定了监督计划（并入投标文 件/合同）、执行监督、预算。
	设计和环境
评估准备阶
段
	60
	设计单位、
水保评估单位、
环境评估单位、
	安徽省 建设投 团、安 通厅、 行、水

	桥梁改建
万案
	交通阻隔
	· 界首市：颍河路与东 升路桥同步建 设，待东升路桥及接线修成通车后， 改建S204沙颍河桥，待S204沙颍河 桥改建完成后再拆除裕民桥。
· 太和县：先行建设颍河四桥及南北侧 的市政道路，之后改建颍河二桥，二 桥改建完成后再拆除颍河一桥并在 原位修建人行桥。
	设计和环境
评估准备阶
段
	—
	设计单位、
环境评估单位
	安徽省 建设投 团、安 通厅、 行

	服务区设 计
	废水排放、固
体废弃物的
处理
	♦	服务区污水二级生化处理装置（包括
隔油、沉砂预处理装置）
	设计和环境
评估准备阶
段
	70
	设计单位、
环保设计单位
	安徽省 建设投 团、安 通厅、 行



表2-2	施工期间环境保护措施的实施计划
	活动
	潜在 影响/问题
	缓解措施
	实施日程
	预算
（力兀）
	实施职责
	四

	航道整治 工程、抛 泥区、便 道修建
	占用河滩湿
地
占用植被、耕
地
水土流失问
题
	· 林地征用将遵照相关法律的法定程序。
· 使用工程设计文件确定的抛泥区；新选址的抛泥区 将需通过环境监理工程师的审查、批准。
· 抛泥前，需对抛泥区的表土进行收集，并妥善安置， 用于抛泥结束后的复垦。
· 在沙颍河沿岸河滩湿地施工时，尤其是太和沙颍河 国家湿地公园河段（k25~k38+500）施工时，应优选 施工时间，避开野生动物活动的高峰时段（早晨、黄 昏和晚上）；
· 施工中做好施工环境保护宣传工作，施工中如遇到 重点保护动物（如棕背伯劳、花背蟾蜍、中华蟾蜍、 乌龟等），严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害， 应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理；
· 严格控制对沙颍河沿岸河滩湿地占用，在河滩上严 禁设立施工营地和施工材料堆场。
· 航道整治后的护坡应优先考虑绿化，与水泥混凝土 及砌石合理组合，护坡绿化要与岸上绿化带相协调。
	施工期间
	2674
	承包商
	安 所 资 环
工

	削滩工 程、抛泥 区、便道 修建
	文化财产的
损坏
	· 遵守文物发现保护程序：
· 在施工过程中，如发现文物，应立即停止挖掘， 保护现场；
· 向环境监理工程师/项目办公室汇报，然后由环 境监理工程师/项目办公室向当地文物局汇报；
· 只有文物局进行了必要的调查或抢救性保护、批 准后才能恢复施工；
· 对施工工人进行文物发现保护程序方面的教育；
	施工期间
	—
	承包商
	安 所 资 阜 物 境 程

	航道整
治、桥梁
建设
	疏浚、桥梁建 设对水质的 影响
	♦	建议施工营地集中建公厕，设置化粪池对生活污水
进行处理后排入到附近荒地或沟渠，同时施工营地 要设置在沙颍河水体200m以外，施工营地的废水 严禁直接排入沙颍河。
	施工期间
	448
	承包商
	安
所
资 环



	活动
	潜在 影响/问题
	缓解措施
	实施日程
	预算
（万元）
	实施职责
	监

	
	排放至地表
水体的废水
抛泥区余水
排放
	· 施工时尽量选用半径较小铰刀的挖泥船。
· 抛泥区吹填后期，当余水的SS监测值超标时，应在 泥浆进入围埝处适当投加絮凝剂加速其沉淀效率，
以控制余水水质，处理后的余水达标排放。
· 搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当 设置沉淀池，废水经二次沉淀后循环使用或用于洒 水降尘，不得直接排入河流中。
· 施工现场如存放油料，须对存放油料的库房进行防 渗漏处理，油料在使用过程中应防止油料泄漏，污 染土壤、水体。
· 施工场地撒落的物料要及时清扫，物料堆放要采取 防雨水冲刷和淋溶措施，以免物料被冲入河道，污 染水体。
	
	
	
	工

	施工现 场、材料 运输
	噪声对附近
社区的影响
	· 尽量采用低噪声设备和消音、隔离方法，并对设备 进行定期维修、养护。运输车辆进入现场应减速， 并减少鸣笛。
· 合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备 同时使用，高噪声设备的施工时间尽可能安排在日 间，避免夜间（22： 00 06： 00）施工。
· 对噪声敏感点设置移动声屏障。
· 避免在同一地点安排大量动力机械设备，采用现代 化通讯设备。
· 施工现场强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能 设置在远离居民区一侧。
· 建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并 公布施工期限，对受施工干扰的单位和居民应在作 业前予以通知。此外，施工期间应设热线投诉电话， 接受噪音扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。
· 如果需要夜间施工，需做好以下几点：
· 应事先与附近社区协商。
· 应取得当地政府当局的批准。
· 应张贴公告通知附近社区。
	施工期间
	50
	承包商
	安 航 资 环
工



	活动
	潜在 影响/问题
	缓解措施
	实施日程
	预算
（万元）
	实施职责
	四

	
	
	
	- 应进行噪声监控。
	
	
	
	

	桥梁拆 建、施工 现场、材 料运输
	对当地道路
交通和安全
的影响
	.
.
.
.
.
	按照设计单位提出的施工期间交通组织方案。
承包商将制定合理的施工方案，包括合理的运输路 线和货物运输变更计划。
施工便道的设置需事先通过环境监理工程师的审查 /批准。
在项目施工前通过交通宣传，告知车辆绕道而行的 具体时间和地点，在施工现场设置告示牌。
在当地政府的统一主持下与城市交通管理部门、规 划部门、市政建设管理部门、环保部门等相关政府 机构进行充分协商，取得各部门的支持，对车辆、 行人进行合理分流。
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	航道清淤工程应选择在枯水期进行，最好是冬季， 底泥的气味不易扩散，可以减轻臭气对周围居民的 影响。
分段施工，疏挖出的底泥及时输送至抛泥区，并在 抛泥结束后及时进行生态恢复等处理；
航道底泥如采用综合利用的方式，应采用密闭罐车 运输，以防止沿途散落，散发臭气；
桥梁改造现场应设置高度不低于1.8m的围挡；在桥 墩拆除时，陆域应随时洒水，减少扬尘污染，水域 应设置渣土收集围栏，并保证渣土在施工完成后三 日内清运完毕。
主要施工道路必须硬化，施工场地采用覆盖、固化、 绿化、洒水等有效措施。
水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放， 施工现场的石灰、砂土等要集中堆放，采用覆盖等 措施。
灰土和无机料拌合，应采用预拌进场，碾压过程中 要洒水降尘；施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭， 并配备有效的降尘防尘装置。对于临时的、零星的 水泥搅拌场地，在场址选择时，应尽量远离居民住
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	20
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