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物质形态及其变化
 (
使用方法
使用时不能甩，测物体时不能离开物体读数
使用前甩，可离开人体读数
)[image: ] (
分类
用途
实验用温度计
测物体温度
寒暑表
测室温
体温计
测体温
量程
-20
℃～
110
℃
-30
℃～
50
℃
35
℃～
42
℃
分度值
1
℃
1
℃
0.1
℃
所用液体
水银煤油（红）
酒精（红）
水银
特殊构造
玻璃泡上方有缩口
)一、知识点复习
（一）温度
1、定义：温度表示物体的冷热程度。
2、测量：温度计（常用液体温度计）
[image: ] (
凝固 放热
液化 放热
)①构造：下有玻璃泡，里盛水银、煤油、酒精等液体；内有粗细均匀的细玻璃管；在外面的玻璃管上均
匀地刻有刻度。
②摄氏温标：一标准大气压下，纯净的冰水混合物的温度为 0℃，纯水沸腾的温度为 100℃。在 0℃和
100℃之间分成 100 等分，每一等分为 1℃。
③原理：利用液体的热胀冷缩进行工作。
④分类及比较：
⑤常用温度计的使用方法：
使用前：观察它的量程，判断是否适合待测物体的温度；并认清温度计的分度值，以便准确读数。
使用时：温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中，不要碰到容器底或容器壁；温度计玻璃泡浸入被测液体
中稍候一会儿，待温度计的示数稳定后再读数；读数时玻璃泡要继续留在被测液体中，视线与温度计中液柱
的上表面相平。
⑥温度计的玻璃泡要做大目的是：温度变化相同时，体积变化大，上面的玻璃管做细的目的是：液体
体积变化相同时液柱变化大，两项措施的共同目的是：读数准确。

（二）物态变化

熔化 吸热
固

升华 吸热
液
凝华 放热

汽化 吸热
气

^`


1、熔化和凝固
（1） 熔化
①定义：物体从固态变成液态

分	类
晶	体	非	晶	体
区	别

物 质 种 类	海波、冰、石英、水晶、食盐、明矾、各种金属松香、石蜡、玻璃、沥青、蜂蜡、玻璃

温度	温度

熔 化 图 像



熔 化 特 点熔	点

熔 化 条 件

时间
固液共存，吸热，温度不变晶体熔化时的温度
（1）达到熔点。（2）继续吸热。

时间
吸热，先变软变稀，最后变为液态， 温度不断上升。
没有固定的熔点





高熔点的物质常温下呈固态，低熔点的物质常温下呈液态、气态。


（2） 凝固
①定义：物质从液态变成固态

分 类
晶	体	非	晶	体
区 别

温度	温度

凝 固 图 像

时间	时间
放热，逐渐变稠、变黏、变

凝 固 特 点	固液共存，放热，温度不变	硬、最后成固体，温度不断
降低
凝	固	点	晶体熔化时的温度，同种物质的熔点凝固点相同。	没有固定的凝固点


凝 固 条 件

（1）达到凝固点。（2）继续放热。
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2、汽化和液化：
（1） [image: ][image: ]汽化
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