














桥梁检测技术交底
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[bookmark: _TOC_250021]一、本项目检测进出场时间安排

本次桥梁检测项目开始时间为 2015 年 7 月 13 日。

[bookmark: _TOC_250020]二、外观检查与无损检测

2.1 [bookmark: _TOC_250019]桥梁构件编号规则

为了方便管理，对本次检测桥梁构件进行编号规则限定，规则如下：

1） 沿路线前进方向（从小桩号往大桩号方向）将桥跨编号依次为第 1 跨、…、

第 N 跨，其中引桥和主桥应连续编号。当桥梁为分幅设置时，在各编号前分别加上 R-和 L-以示区别，其中 R 代表右幅、L 代表左幅。
2） 装配式梁各构件编号规则

整体式桥梁主梁、支座、桥墩等编号见图 2-1，横隔板、湿接缝编号见图 2-2， 分离式桥梁编号与此类似；主桥桥面伸缩缝沿前进方向依次编号为   1#伸缩缝……N#伸缩缝；桥梁墩（台）沿前进方向依次编号为 0#台、1#墩、……N-1#
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]墩、N#台。
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图 1	整体式桥梁桥跨、主梁、支座、墩柱、桥台编号示意图
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图 2	整体式桥梁横隔板（湿接缝）编号示意图
2.1 [bookmark: _TOC_250018][image: ]桥梁结构解析及构件编号

针对本次检测对装配式梁桥进行了结构解析和构件编号。

表 2-1 装配式梁桥结构解析及构件编号示例
 (
部位
部件
构件
编号
上部结
构
上部承重
构件
主梁
左幅第 
1 
跨 
1 
号主梁
…
左幅第 
X
 
跨 
Y
 
号主梁
右幅第 
1 
跨 
1 
号主梁
…
右幅第 
X 
跨 
Y 
号主梁
L-1-1
…
L-X-Y
R-1-1
…
R-X-Y
上部一般
构件
湿接缝
左幅第 
1 
跨纵向 
1
、
2 
号横隔板之间，
1
、
2 
号
L-1-1-1S
)
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	部位
	部件
	构件
主梁之间的 1 号湿接缝
	编号

	
	
	
	…
	…

	
	
	横隔板
	
	

	
	
	
	左幅第 1 跨 1-2 主梁之间 1 号横隔板
	L-1-1-1H

	
	
	
	左幅第 1 跨 2-3 主梁之间 2 号横隔板
	L-1-2-2H

	
	
	
	…
	…

	
	
	
	右幅第 1 跨 1-2 主梁之间 1 号横隔板
	R-1-1-1H

	
	
	
	右幅第 1 跨 2-3 主梁之间 2 号横隔板
	R-1-2-2H

	
	
	
	…
	…

	
	
	支座
	
	

	
	
	
	左幅第 1 跨 0 号台 1 号支座
	L-1-0-1

	
	
	
	左幅第 1 跨 1 号墩 1 号支座
	L-1-1-1

	
	
	
	…
左幅第 X 跨 Y 墩(台)Z 号支座
	…
L-X-Y-Z

	下部结
	
	
	
	

	构
	
	
	
	

	
	
	翼墙、耳
	
	

	
	
	墙
	
	

	
	
	
	左幅 0 号台翼墙
	L0YQ

	
	
	
	左幅 0 号台耳墙
	L0EQ

	
	
	
	…
右幅 X 号台翼墙
	…
RXYQ

	
	
	
	右幅 X 号台耳墙
	RXEQ

	
	
	锥坡、护
	
	

	
	
	坡
	
	

	
	
	
	左幅 0 号台锥坡
	L0ZP

	
	
	
	左幅 0 号台护坡
	L0HP

	
	
	
	…
右幅 X 号台锥坡
	…
RXZP

	
	
	
	右幅 X 号台护坡
	RXHP

	
	
	桥墩
	
	

	
	
	
	左幅 1 号桥墩
	L1D

	
	
	
	…
	…

	
	
	
	左幅(X-1)号桥墩
	L(X-1)D

	
	
	桥台
	
	

	
	
	
	左幅 0 号桥台
	L0T

	
	
	
	…
左幅 X 号桥台
	…
LXT

	
	
	墩台基
	
	

	
	
	础
	
	

	
	
	
	左幅 0 号台基础
	L0TJC

	
	
	
	左幅 1 号墩基础
	L1DJC
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 (
部位
部件
河床
调治构
造物
构件
…
/
编号
…
/
/
/
桥面系
桥面铺
装
左幅桩号 
m 
到桩号 
n 
区间铺装
…
LP(Km~Kn)
…
伸缩缝
装置
左幅 
0 
号伸缩缝
L0F
人行道
栏杆、护
栏
…
左幅 
X 
号伸缩缝
/
…
LXF
/
左幅桩号 
m 
到桩号 
n 
区间护栏
LH(Km~Kn)
排水系
统 照明、标
志
/
/
/
/
)

2.1 [bookmark: _TOC_250017]桥梁构件典型病害标准化规定

为避免桥梁同一典型病害的描述出现较大差异，我们针对各种桥型各类构件的典型病害类型进行了标准化规定（见表 2-3），务必按照下表中规定的病害类型进行记录，个别病害在下表中未包括的，病害名称应记为 “其他”，将具体病害名称记录在备注栏中。
 (
备注
)表 2-3 桥梁构件典型病害标准化规定

	序
	病害所属构件
	病害类型
	参数

	号
	
	
	
	
	

	A
	混凝土结构典型病害
	蜂窝
	长
	宽
	

	
	
	麻面
	长
	宽
	

	
	
	破损
	长
	宽
	深

	
	
	空洞
	长
	宽
	深

	
	
	孔洞
	长
	宽
	深

	
	
	露筋
	长
	宽
	深

	
	
	渗水
泛碱
	长
	宽
	深
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 (
序
病害所属构件
病害类型
参数
号
纵向裂缝
长
宽
深
竖向裂缝
长
宽
深
横向裂缝
长
宽
深
斜向裂缝
长
宽
深
网状裂缝
长
宽
U 
型裂缝
长
宽
深
L 
型裂缝
长
宽
深
)备注
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B	桥墩



















 (
C
桥台
圬工砌体剥落、松动
移
长
宽
台背排水不良
长
宽
锥坡、护坡隆起
长
宽
深
锥坡、护坡凹陷坍塌
长
宽
深
D
承台、基础
锥坡、护坡砂浆脱落
冲刷、掏空
长
长
宽
宽
深
深
冲蚀
长
宽
深
沉降
位移
E
空心板
滑移
铰缝破损
位移
长
宽
铰缝处渗水
长
宽
F
混凝土拱桥
铰缝处泛碱
主拱圈变形
长
宽
侧墙变形
G
钢
-
混凝土组合拱桥
拱上填料沉陷或开裂
扭曲变形
局部损伤
锚头损坏
防护套损坏
长
宽
涂层脱落
长
宽
H
板式橡胶支座
断丝
橡胶老化
支座开裂
)桥墩倾斜桥墩滑动


















倾斜角度
滑动位

裂缝宽度单位为
mm
裂缝宽度单位为
mm
裂缝宽度单位为
mm
裂缝宽度单位为
mm
记录开裂范围面积
裂缝宽度单位为
mm
裂缝宽度单位为
mm
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病害所属构件
号









 (
支座
J
盆式橡胶支座
四氟滑板磨损
钢构件油漆脱落
钢构件锈蚀
钢构件脱焊
钢构件变形、凹陷
钢构件裂纹
锚栓锈蚀
锚栓剪断
支座卡死
四氟滑板脱落
K
伸缩缝
四氟滑板破损
凹凸不平
混凝土锚固区破损
橡胶止水带破损
伸缩缝堵塞
伸缩缝卡死
L
沥青桥面铺装
钢构件开裂
车辙
长
宽
拥抱
长
宽
泛油
长
宽
坑槽
长
宽
深
网裂、龟裂
纵向裂缝
长
长
宽
宽
宽度单位 
mm
M
水泥桥面铺装
横向裂缝
磨光
长
长
宽
宽
宽度单位 
mm
脱皮、露骨
长
宽
坑槽
网状裂缝
长
长
宽
宽
深
宽度单位 
mm
横向裂缝
纵向裂缝
斜向裂缝
长长
长
宽宽
宽
宽度单位 
mm
宽度单位 
mm
宽度单位 
mm
)I	带四氟滑板的板式橡胶

病害类型	参数	备注鼓包
剪切	角度
支座脱空	位移支座偏压
支座垫石裂缝支座垫石破损垫板锈蚀
四氟滑板脱落
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	序
	病害所属构件
	病害类型

	号
	
	
	

	N
	人行道
	人行道松动
人行道缺损
	

	O
	栏杆护栏
	断裂
剥落
	

	
	
	缺损
	

	
	
	变形错位
	

	P
	防排水系统
	泄水管堵塞
泄水管漏水盖缺失
	个
个

	
	
	泄水管缺失
	个

	Q
	照明、标志
	标志、标牌松动、剥落
	

	
	
	标志、标牌污损不清
	

	
	
	灯柱地脚螺栓锈蚀、缺
失
	



2.2 [bookmark: _TOC_250016] (
参数
备注
)病害汇总表提交格式

检测单位提交的检测报告中，病害记录表格应统一按照表2-4 格式编写。该表中构件编号须符合结构解析及构件编号规定，构件编号与构件名称一一对应； 病害类型及病害参数（长、宽、深）应符合桥梁构件典型病害标准化规定；病害位置、照片编号可由各检测单位自定义描述，其中照片编号应该与照片名称一一对应。现场检测记录表格应采用我单位的原始记录表格。检测报告中采用此表格。
 (
序
号
构件
编号
构件名称
病害类型
病害位置
长
宽
深
照片
编号
备注
1
L-1-1
2
L-2-2
3
L-3-3
4
L-4-4
第 
1
 
跨 
1
 
号
主 梁 
第 
2
 
跨 
2
 
号
主梁
第 
3
 
跨 
3
 
号
主梁
第 
4
 
跨 
4
 
号
主梁
第 
5
 
跨 
4
 
号
主梁
第 
6
 
跨 
6
 
号
主梁
竖向裂缝
跨中
20
0.1
/
1001
露筋
马蹄右侧面后端
10
20
5
1004
共 
5
5
L-5-4
蜂窝
6
L-6-6
泛碱
腹板中部距离前端
10m
翼缘端部距离后端
1m
)表 2-4 病害记录表格






	
	5
	

	破损
	翼缘板距离前端 8m
	20
	20
	20
	1002

	
斜向裂缝
	1/4 跨
	
50
	
0.2
	
/
	
1003





	0
	
	
	
	处

	20
	30
	/
	1005
	

	
10
	
20
	
/
	
1006
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2.3 [bookmark: _TOC_250015]结构物外观检查内容

（1） 桥面系构造的检查
①桥面铺装层：纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝（龟裂、纵横裂缝）、坑槽、波浪、防水层漏水。
②伸缩缝：伸缩缝钢板有否翘曲变形；接缝处高差是否符合要求，与桥面连接是否平顺等。
③栏杆、护栏有无断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀。
④桥面排水：是否顺畅，泄水管是否完好、畅通，桥头排水沟功能是否完好。
⑤锥坡有无冲蚀、塌陷。
（2） 支座的检查
①支座组件是否完好、清洁，有无断裂、错位、脱空。
②支承垫石是否有裂缝。
③橡胶支座是否老化、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。
④盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断，螺母是否松动，钢盆外露部分是否锈蚀等。
（3） 上部结构
2）T 梁病害
连续 T 梁的常见裂缝包括:网状裂缝，下缘受压区的裂缝，腹板上的竖向裂缝，腹板上的斜向裂缝，运梁不当引起的上部裂缝，梁侧水平裂缝，梁底纵向裂缝等。
3）装配式预应力混凝土组合箱梁
①板底跨中横向裂缝
关注每片梁的跨中区域是否存在横向裂缝，出现的裂缝是否贯穿整个主梁， 裂缝处是否存在泛碱或渗水现象。
②横隔板竖向裂缝
装配式箱梁的横隔板是增加上部结构整体性的重要构造，在检查中需要关注横隔板的竖向裂缝，示意图如下：



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/686105014114010051
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