温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 属于配电电器的有(  )。
A. 接触器
B. 熔断器
C. 电阻器
答案:B
2. 当直导体和磁场垂直时，电磁力的大小与直导体电流大小成(  )关系
A. 反比
B. 正比
C. 相等
D. 相反
答案:B
3. 如果忽略变压器一.二次绕组的漏电抗和电阻时，变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值，(  )等于二次侧感应电势有效值。
A. 二次侧电压瞬时值;
B. 二次侧电压有效值;
C. 二次侧电压最大值.
答案:B
4. 安全措施的设置与设备的停送电操作应由(  )人进行。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
5. 电工这个工种是属于(  )范围。
A. 操作作业人员
B. 特种作业人员
C. 维修作业人员
D. 值班人员
答案:B
6. 焊接接头拉伸试验试样加工后，焊缝轴线应位于试样平行长度的(  )。
A. 一侧
B. 中心
C. 1/3处
D. 1/4处
答案:B
7. 调整电力负荷主要是为了改善(  )。
A. 频率偏差
B. 变压比偏差
C. 电压偏差
D. 短抗偏差
答案:A
8. 电动系功率表的电压线圈是并联接入电路，标有“*”的“发电机端”接至(  )。
A. 负载侧
B. 电源侧
C. 任一侧
D. 流端钮的任一端
答案:D
9. 运行中的线路的绝缘电阻每伏工作电压为( )欧。
A. 1000
B. 500
C. 200
答案:A
10. 根据工件松开控制梯形图下列指令正确的是(  )。
A. AND07.LD30
B. LD07.AND30
C. LDI07.AND30
D. AND07.AND30
答案:D
11. 在配电总盘及母线上进行工作时，验明无电后应(  )，此项工作应由值班电工操作。
A. 挂临时接地线
B. 悬挂标识牌
C. 装设遮拦
D. 开始工作
答案:A
12. 两个正弦量为u1=36sin(314t+120°)V,u2=36sin(628t+30°)V,则有(  )。
A. u1超前u290°
B. u2比u1超前90°
C. 不能判断相位差
答案:C
13. GN22-10/1000型的额定电压为(  )。
A. 22kV
B. 10kV
C. 1000V
D. 1000kV
答案:B
14. 电容器归于(  )设备。
A. 危险
B. 运动
C. 停止
答案:C
15. 对户外多油断路器DW7－10检修后作交流耐压试验时合闸状态试验合格，分闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声，电路跳闸击穿的原因是(  )。
A. 支柱绝缘子破损
B. 油质含有水分
C. 拉杆绝缘受潮
D. 油箱有脏污
答案:B
16. 磁滞式同步电动机与永磁式和反应式相比，最可贵的特性是具有(  )。
A. 稳定性好
B. 负载能力强
C. 很大的启动转矩
D. 很小的启动电流
答案:C
17. 下列属于点位控制数控机床是(  )
A. 数控车床
B. 数控钻床
C. 数控铁床
D. 加工中心
答案:B
18. 已知放大电路中三个管脚对地的电位是(10V);(20.7V);(36V),则该三极管是(  )型。
A. NPN
B. PNP
C. 硅管
D. 锗管
答案:A
19. 在下列量具中，精度最低的是(  )。
A. 钢直尺
B. 钢卷尺
C. 游标卡尺
D. 千分尺
答案:B
20. 以下哪个选项不能改变电动机的转向是(  )
A. 改变磁通方向
B. 同时改变磁通方向和电枢电压方向
C. 改变励磁电流方向
D. 改变电枢电压方向
答案:B
21. 在三角形连接中，相电流与线电流的关系为(  )。
A. 相电流等于线电流
B. 相电流大于线电流
C. 线电流大于相电流
D. 相位差为90°
答案:C
22. 10KV少油断路器安装地点的短路容量大于断路器额定断流容量的80%时，应该执行下列哪一条(  )。
A. 动作3次而检修
B. 动作4次而检修
C. 动作5次而检修
D. 动作6次而检修
答案:A
23. 低压电器元件在配电盘.箱.柜内的布局要求美观和安全，盘.柜内的二次回路配线应采用截面不小于(  )mm2的铜芯绝缘导线。
A. 1
B. 1.5
C. 2.5
D. 4
答案:C
24. 全电路欧姆定律标明,在闭合回路中,电流的巨细与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规则
答案:A
25. 串联电路中流过每个电阻的电流都(  )
A. 不相等
B. 相等
C. 等于零
D. 不能确定
答案:B
26. 对于长期不用的示波器，至少(  )个月通电一次。
A. 三
B. 五
C. 六
D. 十
答案:A
27. 测量绕组直流电阻的目的是( )
A. 保证设备的温升不超过上限
B. 测量绝缘是否受潮
C. 判断接头是否接触良好
D. 判断绝缘是否下降
答案:C
28. 下列(  )属于一般防护安全用具有。
A. 携带型接地线.临时遮栏
B. 绝缘棒.绝缘夹钳
C. 绝缘手套.绝缘靴
D. 绝缘夹钳.验电器
答案:A
29. 适用于地下水位以上,深度5~15M湿陷性黄土或人工填土的地基是( ).
A. 灰土桩
B. 水泥粉煤灰碎石桩
C. 深层搅拌法施工
D. 碎石桩
答案:A
30. (  )操作必须办理操作票。
A. 事故处理
B. 拉合断路器的单一操作
C. 全站停电
D. 拉开单位仅有的一台接地隔离开关
答案:C
31. 绝缘安全用具分为(  )。
A. 一般防护安全用具和接地设备
B. 根本安全用具和辅佐安全用具
C. 辅佐安全用具和接地设备
答案:B
32. 3AG53A表示的是(  )三极管。
A. 高频小功率
B. 高频大功率
C. 低频小功率
D. 低频大功率
答案:A
33. 下列关于晶体三极管的叙述(  )是正确的。
A. 只要二个PN结是好的三极管一定是好的
B. 只要有正向放大倍数三极管一定是好的
C. 只要e极间不击穿三极管一定是好的
D. 以上说法都不对
答案:D
34. 用于电气作业书面依据的工作票应一式(  )份。
A. 2
B. 3
C. 4
答案:A
35. 直流电动机机械制动就是给一个人为的( )阻力。
A. 电磁
B. 机械
C. 能耗
D. 制动
答案:B
36. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。
A. 每相负载
B. 相与相之间
C. 各相线
D. 电路
答案:A
37. 电缆埋设深度和方法要求。直埋时，应开挖深度不小于( )断面为梯形的沟槽，敷设时应在电缆近邻上.下.左.右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后回填原土，并在地表面覆盖砖，混凝土板等硬质保护层。
A. 0.5m
B. 0.6m
C. 0.7m
D. 0.8m
答案:C
38. 电路中负荷为电感性负载时，一般情况下触头间恢复电压(  )电源电压。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
答案:A
39. 当10KV高压控制系统发生电气火灾时，如果电源无法切断，必须带电灭火，则可选用的灭火器是(  )
A. 干粉灭火器，喷嘴和机体距带电体应不小于0.4m
B. 雾化水枪，戴绝缘手套，穿绝缘靴，水枪头接地，水枪头距带电体4.5m以上
C. 二氧化碳灭火器，喷嘴距带电体不小于0.6m
答案:A
40. 在表示正弦交流电的解析式i=Imsin(ωt+φ)中，φ表示(  )。
A. 频率
B. 相位
C. 初相角
D. 相位差
答案:C
41. 带电灭火不宜采用(  )。
A. 干砂
B. “1211”灭火器
C. 干粉灭火器
D. 水
答案:D
42. 电阻率的大小等于长度为(  )，截面积1平方毫米的导体在一定的温度下的电阻值，单位欧姆米(Ω·m)。
A. 1m；
B. 2m；
C. 3m；
D. 4m；
答案:A
43. 施行胸外心脏按压法时，每分钟的动作次数应为( )。
A. 16次
B. 80次
C. 不小于120次
答案:B
44. 三相电压或电流最大值出现的先后次序叫(  )。
A. 正序
B. 逆序
C. 相序
D. 正相位
答案:C
45. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表(  )相位。
A. BCA
B. ABC
C. CAB
D. BAC
答案:B
46. 绝缘手套属于( )安全用具。
A. 直接
B. 辅助
C. 基本
答案:B
47. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规律
D. 不确定
答案:A
48. 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软线的型号为( )。
A. RV～105
B. ENP～105
C. BVP～105
D. RVP～105
答案:D
49. 三相电路中负载按( )联接时，一相负载的改变对其它两相有影响。
A. Y接有中线
B. Y接无中线
C. △联接
D. 正序
答案:B
50. 关于相电流概念的叙述，正确的是(  )的电流。
A. 每相头尾之间
B. 相与相之间
C. 流过各相端线
D. 流过每相_电源或负载
答案:D
51. 电缆在室内敷设时，应尽量明敷。电缆穿墙或穿楼板时应穿管，管内径不应小于电缆外径的(  )。
A. 1倍；
B. 1.5倍；
C. 2倍；
D. 2.5倍；
答案:B
52. 真空断路器主要用于(  )电压等级。
A. 3～10KV;
B. 35～110KV;
C. 220～500KV.
答案:A
53. F系列可编程序控制器常闭触点的并联用(  )指令。
A. AND
B. ORI
C. ANB
D. ORB
答案:B
54. 变压器发生内部故障时的主保护是(  )动作。
A. 瓦斯
B. 差动
C. 过流
D. 过载
答案:A
55. 刑法第一百三十四条规定，在生产.作业中违反有关安全管理的规定，因而发生(  )的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
A. 轻微伤亡事故或造成其他轻微后果
B. 较大伤亡事故或者造成其他较严重后果
C. 重大伤亡事故或者造成其他严重后果
D. 特大伤亡事故或者造成其他恶劣后果
答案:C
56. 电力电缆中，(  )具有容许温升高，允许载流量较大，耐热性能好，适宜于高落差和垂直敷设，介电性能优良的特点。
A. 不滴漏油浸纸绝缘型电缆
B. 交联聚乙烯绝缘电缆
C. 聚氯乙烯绝缘电缆
D. 橡胶绝缘电缆
答案:B
57. 为了爱护兆欧表，应慎做兆欧表的短路试验。兆欧表短路试验的目的是(  )。
A. 万用表
B. 兆欧表
C. 地电阻测量仪
D. 电流表
答案:B
58. PLC功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令.传送与比较指令.四则运算指令.循环移位指令..高速处理指令.方便指令等等。(  )
A. 顺控指令
B. 数据处理指令
C. 步进指令
D. 计数指令
答案:B
59. 电力变压器按冷却介质分为(  )和干式两种。
A. 风冷式
B. 自冷式
C. 油浸式
答案:C
60. 电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(  )。
A. 稳定电流
B. 稳定电压
C. 提高功率因数
答案:C
61. 一般线路中的熔断器有(  )保护。
A. 过载
B. 短路
C. 过载和短路
答案:C
62. 在自动控制系统中，把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的电磁装置称为(  )。
A. 伺服电动机
B. 测速发电机
C. 交磁放大机
D. 步进电机
答案:A
63. 2.0级的电能表误差范围是(  )。
A. ±1%;
B. ±2%;
C. ±0。2%;
D. ±3%;
答案:B
64. (  )位于储油柜与箱盖的联管之间。
A. 冷却装置
B. 吸湿器
C. 安全气道
D. 气体（瓦斯）继电器
答案:D
65. 符合下列真值表的是(  )门电路。
A. 与非
B. 或非
C. 或
D. 非
答案:D
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