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栽植土检验批质量验收记录
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_
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单 位 工程名称
施工单位

分 项 工程名称
专业工长

栽植土	验收部位项目
负责人
[image: ] (
_
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施工执行标准名称及编号
分包单位	/

质量验收规范的规定
主

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包负责人	/		施工班组长
施工单位检查评定结果




监理（建设） 单位验收记录
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_
)

控	1	栽植土土壤 PH 植
项	2	土壤全盐含量目
3	土壤容量
1 土壤有机质含量
2 土壤块径胸径≥
绿	20cm
化	乔
栽	木	胸径＜
植	20cm
土
—	有	大、中灌木、
效	大藤本

5.6～8.0
0.1%～0.3%
1.0g/cm³～ 1.35g/cm³
≥1.5%
≤5cm
≥180cm
≥150cm（深根
≥100cm（浅根
≥90cm
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土	灌
般	层	木
厚
项	3	度
一
目	般	竹
栽	类

小灌木、宿根花卉、大藤本
棕榈类大径
中、小径


≥40 cm

≥90cm
≥80cm
≥50cm
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[image: ]植	草坪、草花、地被
设	乔木施
顶	灌木面
绿	草坪、草花、地被

≥30cm

≥80cm

≥45cm

≥15cm
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_
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 (
化
施工单位
检查结果结果
监理（建设）单位
验收记录
栽植前场地清理检验批质量验收记录
)








	项目专业质量检查员：
	年
	月
	日

	
监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）
	

年
	

月
	

日





 (
单位
工程名称
分项
工程名称
栽植前场地清理
验收部位
施工单位
专业工长
项目
负责人
施工执行标准名
称及编
号
《园林绿化工程施工及验收规范
》
（CJJ82-2012）
分包单位
/
分包负责人
/
施工
班组长
质量验收规范的规定
施工单位检查评定结果
监理（建设）
单位验收记录
有各种管线的区域、
1
主
控
2
项目
建（构）筑物周边的
整理绿化用地应完工
验收合格后进行。现场内的渣土、废
料、杂草、树根及其
有害污染物应清除干净。
对清理的废弃构筑
物、工程渣土、不符
合栽植土理化标准的原状土应做好测量记录、签认。
场地标高及清理程度符合设计院要求填垫范围内不应有
坑洼、积水
4.1.4 条
第 1 款
4.1.4 条
第 2 款
3
4
一
般
1
4.1.4 条
第 4 款
4.1.4 条
第 5 款
)
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 (
项
目
2
对软泥和不透水层应
进行处理。
4.1.4 条
第 6 款
施工单位
检查结果结果
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理（建设）单位
验收记录
监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）
年
月
日
)



栽植土回填及地形造型检验批质量验收记录

 (
单位
工程名称
分项
工程名称
栽植土回填及地
形造型
验收部位
施工单位
专业工长
项目
负责人
施工执行标准名
《园林绿
化工程施工及验收规范
》
（CJJ82-2012） 
称及编
号
分包单位
/
分包负责人
/
施工
班组长
主
控
质量验收规范的规定
施工单位检查评定结果
监理（建设）
单位验收记录
项
目
1
造型胎土、栽植土应
符合设计要求并有
检测报告
4.1.5 条
第 2 款
)
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[image: ]回填土及地形造型
2	的范围、厚度、标高、造型及坡度符合设
计要求


4.1.5 条第 4 款
[image: ] (
_
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3

4
5
回填土壤应分层适度
[image: ] (
_
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1	夯实，或自然沉降达到基本稳定，严禁用
机械反复碾压
· 2	地形造型应自然顺畅
3 边界线位置
般
4 等高线位置

4.1.5 条第 3 款

4.1.5 条第 5 款
±50cm
±10cm
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项	地
形
目	5		相对
标高
6

≤100cm 101～200cm
201～300cm

301～500cm

±5
±10cm
±15cm

±20cm
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施工单位
检查结果结果


项目专业质量检查员：	年	月	日
[image: ] (
_
)



监理（建设）单位
验收记录	监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日
栽植土施肥和表层整理检验批质量验收记录

 (
单位
工程名称
分项
工程名称
栽植土施肥和表
层整理
验收部位
施工单位
专业工长
项目
负责人
施工执行标准名
《园林绿化工程施工及验收规范
》
（CJJ82-2012） 
称及编
号
)
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分包单位	/

质量验收规范的规定

分包负责人	/		施工班组长
施工单位检查评定结果



监理（建设） 单位验收记录
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_
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商品肥料应有合格
1	证明，或经试验证明主	符合要求
控	有机肥应充分腐熟
项	2	方可使用
目	施用无机肥料应测定
3	土壤有效养分含量并， 宜用缓释无机肥
4
栽植土表层不得有1    明显低洼和积水处
表层应整洁，所含石砾2   粒径符合要求规定
表层与道路接壤处，
3 栽植土应低于测石一	3-5cm,栽植土与边
口线基本平直
般	表层整地后应平整
4 略有坡度，坡度应符项	合设计要求
目	栽	大、中乔木
 (
表
)植	小乔木、大中灌土	木、大藤本
5  (
土
)层	竹类、小灌木、宿
块	根花卉、小藤本粒
径	草坪、草花、地
被
4.1.6 
条第 1 款
4.1.6 条第 1 款
4.1.6 条第 1 款

4.1.6 条第 2 款
4.1.6 条第 2 款

4.1.6 条第 2 款

4.1.6 条第 2 款

≤5cm

≤4cm

≤3cm

≤2cm
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施工单位
 (
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）
年
月
日
)检查结果结果


监理（建设）单位验收记录
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_
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栽植穴（槽）检验批质量验收记录


[image: ] (
_
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[image: ]单 位 工程名称
施工单位

分 项 工程名称
专业工长

栽植穴（槽）	验收部位
项目负责人
[image: ] (
_
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施工执行标准名称及编号
分包单位	/
质量验收规范的规定栽植穴（槽）定点放

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包负责人	/		施工班组长
施工单位检查评定结果




监理（建设） 单位验收记录
[image: ] (
_
)

1	线应符合设计要求， 位置应准确，标记明
显
主 栽植穴（槽）的直径、
控      穴深应符合要求，应项 2  垂直下挖，上口下底目 应 相 等
栽植穴（槽）底部遇
3	有不透水层及重黏土时，应进行疏松或
采取排水措施
4.2.3 
条第 1 款


4.2.4 条


4.2.6 条
[image: ] (
_
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4
栽植穴（槽）挖出的
1	表层土和底土应分别堆放，底部应施基
· 肥并回填土
土壤干燥时应于栽植般	2	前灌水浸穴（槽）
当土壤密实度大于
项	1.35g/cm3 或渗透
3	系数小于10-4cm/s 目	时，应采取扩大树穴，
疏松土壤等措施



4.2.5 条

4.2.7 条


4.2.8 条
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4
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[image: ]施工单位
检查结果结果



项目专业质量检查员：	年	月	日
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监理（建设）单位验收记录



监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日
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_
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 (
单位
工程名称
分项
工程名称
植物材料（乔木、
灌木）
验收部位
施工单位
专业工长
项目
负责人
施工执行标准名
称及编
号
《园林绿化工程施工及验收规范
》
（CJJ82-2012）
分包单位
/
分包负责人
/
施工
班组长
质量验收规范的规定
施工单位检查评定结果
监理（建设）
单位验收记录
主
控项
目
1
2
植物材料种类、品种
名称及规格应符合设计要求
严禁使用带有严重病虫
害的植物材料……
4.3.1 条
4.3.2 条
姿态和长势
表 4.3.3
植
物
病虫害
表 4.3.3
一
般项
目
1
材
料外
观
土球苗
表 4.3.3
裸根苗根系
表 4.3.3
容器苗木
表
 
4.3.3
2
乔
胸
≤5cm
-0.2cm
)
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 (
木植物材料规格偏差
径
高
度
3
规
格偏
差
6cm～
9cm 
10cm～ 
15cm 
16cm～ 
20cm 高度
冠径
≥100cm
＜100cm
≥100cm
-0.5cm
-0.8cm
-1.0cm
灌
木
-20cm
-20cm
-10cm
-5cm
-10cm
冠
径
＜100cm
-5cm
施工单位
检查结果结果
监理（建设）单位
验收记录
)
























	项目专业质量检查员：	年
	月
	日

	
监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）	年
	

月
	

日

	表 C.0.1	检验批质量验收记录
	
	



 (
单位
工程名称
南安市蓝溪湿地公园(码头区)
及景观桥工程
分项
工程名称
植物材料（乔木、
灌木）
验收部位
施工单位
福建中亚建筑工程有限公司
专业工长
庄贻彬
项目
负责人
黄和平
施工执行标准名
称及编
号
《园林绿化工程施工及验收规范
》
（CJJ82-2012）
分包单位
/
分包负责人
/
施工
班组长
主
控
质量验收规范的规定
施工单位检查评定结果
监理（建设）
单位验收记录
项
目
1
植物材料种类、品种
名称及规格应符合
设计要求
4.3.1 条
)
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[image: ]2	严禁使用带有严重病虫害的植物材料……

4.3.2 条
[image: ] (
_
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姿态和长势
植	病虫害物
1	材	土球苗料
外	裸根苗根系观
容器苗木
≤5cm
· 乔	6cm～
 (
植
)般	木	胸	9cm
 (
径
)项	物	10cm～
 (
2
) (
目
)材	15cm 料
规	16cm～
格	20cm 偏
差	高度
冠径
灌	高	≥100cm 木	度	＜100cm
3	规		≥100cm 格	冠
偏	径	＜100cm 差

表 4.3.3
表 4.3.3

表 4.3.3

表 4.3.3

表 4.3.3
-0.2cm
-0.5cm

-0.8cm

-1.0cm
-20cm
-20cm
-10cm
-5cm
-10cm

-5cm
[image: ] (
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施工单位
检查结果结果	项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位
验收记录	监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日


植物材料检验批质量验收记录
[image: ] (
_
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[image: ]单 位 工程名称
施工单位

分 项 工程名称
专业工长

植物材料（棕榈类植物）

验收部位项目
负责人
[image: ] (
_
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施工执行标准名称及编号
分包单位

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

/	分包负责人	/		施工班组长
[image: ] (
_
)

质量验收规范的规定植物材料种类、品种

施工单位检查评定结果

监理（建设） 单位验收记录
[image: ] (
_
)

主	1	名称及规格应符合控		设计要求
项
4.3.1 
条
[image: ] (
_
)

目	2	严禁使用带有严重病虫
害的植物材料……
4.3.2 
条
[image: ] (
_
)
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_
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植
物	主干挺直，树冠材	完整、苗木不陡
1	料	长、根系发育良
外	好不外露观
—	≤100cm
般	棕	株	101～250
 (
高
)项	榈
 (
植
)目	类	251～400
 (
材
)2	物	＞400cm 料
规	≤10cm
格
偏	地	11～40cm 差	径
＞40cm



表 4.3.3


0cm
-10cm
-20cm
-30cm
-1cm

-2cm

-3cm
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施工单位
检查结果结果


项目专业质量检查员：	年	月	日
[image: ] (
_
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 (
监理（建设）单位
验收记录
监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）
年
月
日
)


植物材料检验批质量验收记录


[image: ] (
_
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单 位 工程名称

施工单位

分 项 工程名称

专业工长

植物材料
[image: ]（草卷、草块、草束）

验收部位项目
负责人
[image: ] (
_
)

施工执行标准名称及编号
分包单位	/
质量验收规范的规定植物材料种类、品种

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包负责人	/		施工班组长
施工单位检查评定结果




监理（建设） 单位验收记录
[image: ] (
_
)

主	1	名称及规格应符合控		设计要求
项
4.3.1 
条
[image: ] (
_
)

目	2	严禁使用带有严重病虫
害的植物材料……
4.3.2 
条
[image: ] (
_
)
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_
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植
· 物
般	材
项	1	料
目	外
观

草卷、草块长宽尺寸基本一致， 厚度均匀，杂草不超过 5%,草高适度，根系好，草芯鲜活。


表 4.3.3
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[image: ]施工单位
检查结果结果



项目专业质量检查员：	年	月	日
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[image: ] (
_
)

监理（建设）单位验收记录


监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日



植物材料检验批质量验收记录
[image: ] (
_
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 (
单位
工程名称
分项
工程名称
植物材料（花苗、
地被、绿篱及模
验收部位
纹色块植物）
施工单位
专业工长
项目
负责人
施工执行标准名
称及编
号
《园林绿化工程施工及验收规范
》
（CJJ82-2012）
分包单位
/
分包负责人
/
施工
班组长
质量验收规范的规定
施工单位检查评定结果
监理（建设）
单位验收记录
主
控项
目
1
植物材料种类、品种
名称及规格应符合
设计要求
4.3.1 条
2
严禁使用带有严重病虫
害的植物材料……
4.3.2
 
条
)
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[image: ]株型茁壮，根系植 基本良好，无伤物 苗，茎叶无污
1 材 染，病虫害危害
料	程度不超过植外	株 的 5%～ 观	10%。
—	≤50cm
般
 (
目
)项	球	冠	50～100 类	径
苗	110～200
木
 (
2
)材	＞200cm 料
规	≤50cm 格
偏	高	50～100 差
度	110～200
＞200cm



表 4.3.3


0cm
-5cm
-10cm
-20cm 0cm
-5cm
-10cm
-20cm
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施工单位
检查结果结果

项目专业质量检查员：	年	月	日



[image: ] (
_
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监理（建设）单位验收记录


监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日
苗木运输和
苗木运输和假植检验批质量验收记录
[image: ] (
_
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[image: ]单 位 工程名称
施工单位

分 项 工程名称
专业工长

苗木运输和假植

验收部位项目
负责人
[image: ] (
_
)

施工执行标准名称及编号
分包单位	/

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

分包负责人	/		施工班组长
[image: ] (
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质量验收规范的规定运输吊装苗木的机
主	具和车辆的工作吨

施工单位检查评定结果		监理（建设） 单位验收记录
[image: ] (
_
)

位，必须满足苗木吊控 1  装、运输的需要，并项 制订相应的安全操
目 作 措 施 。
苗木运到现场，当天
2 不能栽植的应及时进行假植
裸根苗木运输时，应
1 进行覆盖，保持根部湿润。装车运输、卸
车时不得损伤苗木带土球苗木装车和运输时排列顺序应
2 合理，捆绑稳固，卸一	车时应轻取轻放，不
般         得损伤苗木及散球。
项
目		裸根苗苗木假植应3	符合规范 4.4.7.1 条
规定
带土球苗木的假植，
4		可将苗木码放整齐， 土球四周培土，喷水
保持土球湿润。

施工单位
检查结果结果

4.4.3 条



4.4.6 条


4.4.4 条



4.4.5 条



4.4.7.1 条


4.4.7.2 条
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[image: ]监理（建设）单位验收记录


 (
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）
年
月
日
)苗木修剪检验批质量验收记录
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[image: ]单 位 工程名称
施工单位

分 项 工程名称
专业工长

苗木修剪	验收部位项目
负责人
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_
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施工执行标准名称及编号
分包单位

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

/	分包负责人	/		施工班组长
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_
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质量验收规范的规定
主	苗木修剪整形应符

施工单位检查评定结果

监理（建设） 单位验收记录
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_
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合设计要求，当无要控 1  求时，修剪整形应保项 持 原 树 形 。
目
苗木应无损伤断枝、
2	枯枝、严重病虫枝等。
落叶树木的枝条应
1 从基部剪除，不留木橛，剪口平滑，不得
劈裂。
枝条短截时应留外
2 芽，剪口应距留芽位置上方 0.5cm。
一
般
项	修剪直径 2cm 以上
目	3	大枝及粗根时，截口
应削平应涂防腐剂。
非栽植季节栽植落叶树木，应根据不同
4	树种的特性，保持树型，宜适当增加修剪
量，可剪去枝条的1/2-1/3。

4.5.4 条
第 1 款

4.5.4 条第 2 款

4.5.4 条第 3 款


4.5.4 条第 4 款


4.5.4 条第 5 款


4.5.5 条
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施工单位
检查结果结果


项目专业质量检查员：	年	月	日



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/687052055026006030

image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image2.png




image23.png




image24.png




image1.png




