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[bookmark: 一、建设项目基本情况]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	道路标线及腻子粉建设项目

	项目代码
	2309-371481-89-01-250598

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省德州市乐陵市开元西大道西首北侧(福思特管业制造有限公司院内)

	地理坐标
	东经117°10′13.258″，北纬37°44′20.866″

	
国民经济行业类别
	
C2641涂料制造C3039其他建筑材料制造
	
建设项目行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业44；二十七、非金属矿物制品业 56

	

建设性质
	新建（迁建）
· 改建
· 扩建
· 技术改造
	

建设项目申报情形
	首次申报项目
· 不予批准后再次申报项目
· 超五年重新审核项目
· 重大变动重新报批项目

	项目审批（核准
/备案）部门
（选填）
	
乐陵市行政审批服务局
	
项目审批（核准/备案）文号（选填）
	
2309-371481-89-01-250598

	总投资（万元）
	180.00
	环保投资（万元）
	3.6

	环保投资占比
（%）
	2
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
· 是：
	用地（用海）面积
（m²）
	2000

	专项评价设置情况
	无

	

规划情况
	
规划名称：乐陵市科技创新智造园总体规划（2021-2035）； 审批机关：乐陵市人民政府；
审批文件名称及文号：《乐陵市人民政府关于同意乐陵经济开发区建设乐陵市科技创新智造园的批复》（乐政字【2021】1号）。

	

规划环境影响评价情况
	环境影响评价文件名称：《乐陵市科技创新智造园总体规划环境影响报告书》；详见附件8。
审查机关：德州市生态环境局乐陵分局；
审批文件名称及文号：关于印发《乐陵市科技创新智造园总体规划环境影响报告书》审查意见的通知（德环乐陵函【2021】5号）。
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规划及规划环 境影响评价符合性分析

规划范围：乐陵市科技创新智造园位于乐陵市中心城区的西侧和东侧两部分，总规划面积1064.65公顷，包括西区和东区两部分，其中西区面积821.9公顷，范围：西至开泰路，南到阜锦路，东至枣城北大街，北到史献亭路；东区面积242.75公顷，范围：西至渤海大街，南到洁能路， 东至碧霞大街，北到齐北路。智造园总体规划详见附图6。
本项目位于园区规划范围内，符合。
产业定位：以先进制造业为主，五金机械产业、汽车零部件产业、体育器材产业、新能源汽车产业、农副食品加工业，以及为其配套的商贸物流产业和低污染绿色低碳产业为主导产业。
本项目为化学原料和化学制品制造业中的涂料制造和非金属矿物制品业中的其他建筑材料制造，不属于园区禁止和限制入园企业，属于允许建设企业，符合园区产业定位。
基础设施规划：（1）给水：园区内工业用水由乐陵市丁坞水厂提供，丁坞水厂水源由丁坞水库直接提供，丁坞水库设计供水能力为6.5万m³/d。园区规划工业用水在丁坞水库现有的供水管网系统上进行扩建， 水源不变。园区内生活用水由乐陵市龙泉水厂提供，龙泉水厂设计供水能力为5万m³/d，主要服务范围为乐陵市城区生活用水，供水水源为乐陵市碧霞水库。碧霞水库设计供水能力为8万m³/d。
本项目生活用水和生产用水由园区供水管网提供。
（2） 排水：乐陵市科技创新智造园分东西两个片区，东片区污水经厂区处理后排入乐陵市污水处理厂处理，西片区污水经厂区处理后排入乐陵市西部新区污水处理厂处理。实行雨污分流的排水体制。规划清污分流，分质处理，根据废水水质的不同采用相应的处理工艺，提高处理效率及效果。各企业污水管道原则上采用一企一管，沿园区管廊架空敷设。
本项目位于西片区，污水经厂区处理后排入乐陵市西部新区污水处理厂处理，实行雨污分流的排水体制，符合。
（3） 中水回用：乐陵市污水处理厂再生水利用工程，设计回用规模3万m³/d，污水处理厂已具备条件实施中水回用，但尚未落实中水回用用户。
本项目未使用乐陵市污水处理厂再生水，符合。
（4） 供热：园区内热源为乐陵杰森热力有限公司，主要为城区冬季供暖，不为园区工业供热；园区的工业热源主要由乐陵市乐源热电有限公司提供。乐源热电现有锅炉为2×260t/h次高温次高压煤粉锅炉。乐陵市乐源热电有限公司规划近期新扩建1×260t/h高温次压煤粉锅炉，扩建后最大供汽能力达到780t/h。杰森热力有限公司远期2035年规划新上1台
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58MW循环流化床燃煤锅炉，为乐陵市西部城区居民冬季供暖。 本项目车间无供热，办公生活用暖由一体式空调提供，符合。
（2） 燃气：园区供气由乐陵中石油昆伦燃气有限公司负责，气源来自陕京线分支-沧淄线，目前年供气量为1000万立方米。西区规划新建一座天然气门站，供应园区内的天然气使用；东区依托现有天然气门站。
本项目不使用天然气，符合。
（3） 供电：规划园区电源由西二环路接110KV文昌变电站，110KV 北郊变电站作为备用电源。
本项目用电由园区统一提供，符合。
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其他符合性分析
	[bookmark: （一）产业政策的符合性分析]（一）产业政策的符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于指导目录中“限制类”及“淘汰类”， 为允许建设项目，符合国家的产业政策。
[bookmark: （二）环保政策的符合性]（二）环保政策的符合性
项目与《山东省环境保护条例》（2018 年修订）、《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12 号文）、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025 年）》（鲁环委办[2021]30 号文） 和《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025 年）》（鲁环委办[2021]30 号文）的符合性分析。
表1-1符合性分析











由上表可知，本项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订） 的要求。












由上表可知，本项目符合《山东省“十四五”生态环境保护规划》（鲁政发〔2021〕12号文）的要求。

	
	
	《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》
（鲁环委办[2021]30号文）
	

	
	
	3
	深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，以改善环境空气
	本项目生产过
	


 (
序号
相关要求
项目符合性
《山东省环境保护条例》（
2018
年修订）
第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或
项目落实各项
者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉
环境保护措施
尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、
后能够满足污
电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过
染物排放标准
1
排放标准和重点污染物排放总量控制指标。
要求，环保设
第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境
施与主体工程
影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建
同时设计、同
设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应
时施工、同时
当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
投产使用
) (
《山东省
“
十四五
”
生态环境保护规划》
（鲁政发〔
2021
〕
12
号文）
2
第二节加快产业结构调整
严把准入关口。坚持环境质量
“
只能更好
,
不能变坏
”
的底
线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。 
实施
“
四上四压
”
，坚持
“
上新压旧
”“
上大压小
”“
上高压
低
”“
上整压散
”
。
“
两高
”
项目确有必要建设的，须严格落实 
产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放
“
五个减量替代
” 
要求，新
(
改、扩
)
建项目要减量替代，已建项目要减量运
行。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤
本项目不属于
“
两高
”
等重点
行业，符合产
业结构调整
电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重
点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增，
原则上不再审批新建煤矿项目。严禁省外水泥熟料、粉
磨、焦化产能转入，严禁新增水泥熟料、粉磨产能。
)

 (
4
)
	
	
	
	质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突
	程中产生的颗
	

	
	
	
	出大气环境问题为重点，强化细颗粒物（PM2.5）和臭氧
	粒物经布袋除
	

	
	
	
	（O3）协同控制，推动减污降碳协同增效，实现生态环境
	尘器处理后可
	

	
	
	
	高水平保护和经济高质量发展。到2025年，全省PM2.5年均
	以达标排放，
	

	
	
	
	浓度达到38微克/立方米，O3浓度保持稳定，空气质量优良
	符合
	

	
	
	
	天数比例达到72.5%，重度及以上污染天数比例不超过
	
	

	
	
	
	0.8%。
	
	

	
	
	
	四、实施非甲烷总烃全过程污染防治
	
	

	
	
	
	实施低非甲烷总烃含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂
	
	

	
	
	
	等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等
	
	

	
	
	
	含非甲烷总烃原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个
	本项目不使用
	

	
	
	4
	替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比
例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降
	含有非甲烷总
烃的原料，符
	

	
	
	
	20%。2021年年底前，完成现有非甲烷总烃废气收集率、治
	合。
	

	
	
	
	理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收
	
	

	
	
	
	集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排
	
	

	
	
	
	放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产
	
	

	
	
	
	等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。
	
	

	
	
	
	聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8
	







本项目不属于重点行业、不属于散乱污和两高项目，符合
	

	
	
	
	个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环
	
	

	
	
	
	保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目
	
	

	
	
	
	录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰
	
	

	
	
	
	出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行
	
	

	
	
	
	业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025
	
	

	
	
	
	年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽
	
	

	
	
	
	退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业
	
	

	
	
	
	的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一
	
	

	
	
	5
	体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地
炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户
	
	

	
	
	
	数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部
	
	

	
	
	
	退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，
	
	

	
	
	
	2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现
	
	

	
	
	
	一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严
	
	

	
	
	
	格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建
	
	

	
	
	
	设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污
	
	

	
	
	
	染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工
	
	

	
	
	
	作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、
	
	

	
	
	
	乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。
	
	

	
	由上表可知，本项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划
（2021—2025年）》（鲁环委办[2021]30号文）的要求。

	
	
	《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025 年）》
（鲁环委办[2021]30号文）
	

	
	
	
	三、精准治理工业企业污染
	
	

	
	
	
	继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、
	
	

	
	
	
	原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区
	
	

	
	
	6
	集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处
理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水
	本项目无生产
废水，符合
	

	
	
	
	“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间
	
	

	
	
	
	锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理
	
	

	
	
	
	处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命
	
	



 (
5
)
	
	
	
	名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进
“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服
务，实现园区污水精细化、专业化管理。
	
	

	
	由上表可知，本项目符合《山东省深入打好碧水保卫战行动计划

	
	（2021-2025年）》（鲁环委办[2021]30号文）的要求。

	
	[bookmark: （三）与“三线一单”符合性分析]（三）与“三线一单”符合性分析

	
	本项目位于山东省德州市乐陵市开元西大道西首北侧(福思特管业制

	
	造有限公司院内)，属于乐陵市经济开发区工业区管控单元，依据2023年4

	
	月7日德州市生态环境保护委员会办公室印发的《德州市“三线一单”生态

	
	环境分区管控方案2022年度更新内容》（德环委办字〔2023〕8号），对

	
	项目与“三线一单”符合性进行分析。

	
	1、生态保护红线

	
	（1）与生态保护红线的符合性

	
	乐陵市周边共有7处生态保护红线区，具体情况见下表。

	
	表1-2乐陵市生态红线区域信息表

	
	




本项目选址不在生态保护红线范围内。

	
	（2）与一般生态空间的符合性

	
	在生态保护红线的基础上，按照“应划则划”的原则划定一般生态空

	
	间，德州市一般生态空间总面积574.60km2，占全市国土面积的5.55%，包

	
	括未纳入生态保护红线的森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区以

	
	及拟划定的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林，除此之外还包括

	
	评价确定的生态系统服务功能极重要区、重要区及生态环境极敏感区、

	
	敏感区。生态保护红线详见附图5。

	
	本项目不属于森林公园、湿地公园、饮用水水源地保护区、拟划定

	
	的饮用水水源地保护区、公园绿地、公益林、生态系统服务功能极重要


 (
编号
要素
面积
/ km
2
YS3714811110032
两河三堤地方级湿地自然公园周边区域
0.19
YS3714811110033
德州马颊河地方级湿地自然公园（试点）
2.76
YS3714811110034
丁坞水库
1.25
YS3714811110035
马颊河
1.88
YS3714811110036
山东跃马河国家湿地自然公园（试点）
1.59
YS3714811110037
杨安镇水库
1.20
YS3714811110038
跃丰河
0.52
)

 (
6
)
	
	区、重要区及生态环境极敏感区、敏感区。

	
	2、环境质量底线

	
	表1-3环境质量底线符合性分析

	
	













3、资源利用上线

	
	表1-4资源利用上线符合性分析

	
	
	管控区
	管控要求
	符合性分析
	

	
	
	

能源利用上线
	

一般管控区
	按照能源消费强度和消费总量“双控”机制要求，分解落实压减任务，明确牵头部门和责任分工，完善工作机制，协同推进煤炭消费减量替代工作，完成省定压减任务。初步确定“十四五”时期，煤炭消费只减不增，按照
每年 2%压减，实际消费总量需等国家确定压减基调后由省发改委下达
	
本项目使用电能生产， 属于清洁能源
	


 (
管控区
管控要求
符合性分析
执 行 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放
标 准 》
（
DB37/2376-2019
）规定的重点控
制区标准。该区域为大气环境存量污染源重
点治理和新增污染源严格管控区域，根据区
本项目位于
域产业性质和污染排放特征实施重点减排。
产业园区
大气环境
大气环境高排放重点管控区
控制工业园及产业聚集区发展规模，严格控
制
“
两高
”
项目建设（按照山东省
“
两高
”
项目
管理名录确定），建设项目新增主要污染物
总量指标原则上实施二倍量替代
”
（按鲁环发
[2019]132 
号要求执行），持续降低园区
内污染物排放总量。新上天然气锅炉配套低
内，满足产业园的管理制度要求， 严格落实环
保制度，符合
氮燃烧设施。严格落实大气污染物达标排
放、总量控制、环保设施
“
三同时
”
、在线监
测和排污许可等环保制度。
控制高耗水工业项目建设。依法淘汰落后产
本项目不属于高耗水和淘汰落后产能的项目， 不属于严重污染水环境的项目
能，完成国家、省下达的年度淘汰落后产能
任务目标，鼓励企业主动开展计划外淘汰。
水环
水环境一
全面排查装备水平低、环保设施差的小型工
境
般管控区
业企业，依法全部取缔不符合产业政策的小
型造纸、制革、印染、染料、颜料、电镀、
农药、化工、炼油、废旧塑料再生等严重污
染水环境的生产项目。
土壤环境
建设用地一般管控单元
建设用地风险管控严格执行《工矿用地土壤 环境管理办法（试行）》和《污染地块土壤 环境管理办法（试行）》。建立一企一档， 标注地块内的风险源，标明企业的特征污染
物。
本项目风险管控按照标准执行，符合
)
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	水资源利用上线
	

-
	控制高耗水产业发展和高耗水工业项目建 设，加强固定资产投资项目节能节水审查， 严格建设项目水资源论证审查把关；积极开展再生水利用，提高再生水利用率
	项目新鲜水用量较少， 不属于水耗大的项目
	

	
	
	





地下水资源管控区
	




深层承压水禁采 区、浅层地下水部分限采取
	浅层地下水限采区：按照省水利厅划定的浅层超采区范围，编制超采区治理方案，按照年度计划进行超采区治理，逐步实现限采区内地下水采补平衡。深层地下水禁采区：深层承压地下水原则上只能作为应急和战略储备水源要求，现状深层承压水开采井要结合替代水源建设逐步封停。逐步关停非生活用水和部分有水源替代条件的深层承压水开采井，2025 年前全部关停深层承压水开采井。试行“退地减水” 措施，适当减少用水量较大的农作物种植面积，改种耐旱作物和生态树种。工业生产、城市绿化、生态景观等要优先使用再生水。对具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、造纸、印染
等项目，不得批准其新增取用地下水。
	





本项目不涉及使用地下水
	

	
	
	土地资源利用上线
	

-
	
德州市土地资源具体要求按照发布后的《德州市国土空间总体规划》相应要求执行。
	
本项目不新增建设用地
	

	
	4、生态环境准入清单
（1） 总则
本项目不属于禁止、限制和不符合空间布局要求开发建设的活动。
（2） 单元清单
表1-5生态环境准入清单符合性分析（经济开发区工业区）

	
	
	方面
	相关性要求
	符合性分
析
	

	
	
	


空间布局约束
	1. 执行全市空间布局约束空间准入要求。
2. 跃马河湿地公园保护范围内不得进行与管理维护无关的建设活动。
3. 满足开发区规划环评产业准入要求。
4. 控制电镀行业工业项目建设，禁止印染、制浆造纸、制革等工业项目建设，限制废气污染物、废水污染物排放 较大的工业项目建设， 禁止机制砂、机制石子项目建设。
5. 控制高耗水、高耗能（特别是煤炭）工业项目建设。
	项目符合空间布局和产业准入要求， 不属于禁止和高耗能企业， 符合
	

	
	
	

污染物排放管控
	1. 执 行 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》
（DB37/2376)(包括有分区要求的行业标准)规定的重点控制区排放标准。
2. 严格控制VOCs 排放重点行业新增污染物排放量，单元内涉及挥发性有机物排放的行业应严格遵守山东省地方 标准《挥发性有机物排放标准》（ DB37/ 2801 ）。涉VOCs 企业无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》。工业涂装等行业执行《山东
省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》，推行源
	
本项目无VOCs 排放，颗粒物排放严格执行相关标准， 符合
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	头替代、加强过程控制和末端治理，加强挥发性有机物(VOCs) 废气收集与治理， 建设有效的废气收集系统和VOCs 处理设施。重点排放源 VOCs 处理效率达到 80%以上。
3.执行《流域水污染物综合排放标准第 4 部分：海河流域》标准。排入集中污水处理设施的工业企业，所排废
	
	

	
	
	
	水经预处理后须达到集中处理要求。对影响集中污水处
	
	

	
	
	
	理设施出水稳定达标的企业进行生产工艺和污染治理设
	
	

	
	
	
	施升级改造，确保集中污水处理设施出水稳定达标。
	
	

	
	
	
	1.建立健全环境风险管控体系，编制应急预案，建设环境
应急管理机构、专职环境救援机构；按照应急预案要求
	
	

	
	
	




环境
	组织演练。
2. 涉及有毒有害气体的企业应制定并落实监测计划，开发区应具备相应的自行监测能力。
3. 按照应急预案要求配置污染物拦截、处置等应急物资。
4. 环境高风险企业（《突发环境事件风险评估报告》中风
险等级为较大或重大的企业）应向保险公司投保环境污
	

项目附近无环境敏感点。
按照环境
	

	
	
	风险防控
	染责任保险。主动公开生态环境相关信息。
5.开发区内企业存在生产、储存装置与学校、医院、居民集中区等敏感点的距离应当符合安全、卫生防护等有关
	风险防控要求完善
相关管理
	

	
	
	
	要求。危险化学品生产和储存装置安全防护距离测算参
	制度，符
	

	
	
	
	考《危险化学品生产和储存装置外部安全防护距离确定 方法》（GB/T37243)。
6.对从业和管理人员进行环境和安全专业教育，提高环境
防控和安全意识以及技术素养，形成与园区环境和安全
	合
	

	
	
	
	风险相匹配的管理能力和管理水平。
	
	

	
	
	
资源
	1.现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升级改造。 2.推进重点企业清洁生产审核。
3. 提高节水型企业比例，提高工业用水重复利用率，提高再生水利用率，降低万元工业增加值新鲜水消耗量。
4. 开展国家生态工业示范园区建设。
	项目用水合理，不属于落后工艺，符合
	

	
	
	开发
	
	
	

	
	
	效率
	
	
	

	
	
	要求
	
	
	

	
	[bookmark: （四）与“三区三线”划定成果的符合性分析]（四）与“三区三线”划定成果的符合性分析

	
	[bookmark: 根据《乐陵市国土空间总体规划（2021-2035）年）》“三区三线”划定成果，本]根据《乐陵市国土空间总体规划（2021-2035）年）》“三区三线”

	
	划定成果，本项目不位于耕地和永久基本农田、生态保护红线范围，属

	
	于乐陵市城镇开发边界范围内，项目建设符合国土空间总体规划，详见

	
	附图8。

	
	[bookmark: （五）土地利用符合性分析]（五）土地利用符合性分析

	
	本项目位于山东省德州市乐陵市开元西大道西首北侧（福思特管业

	
	制造有限公司院内），在乐陵市科技创新智造园内，该项目建设符合园

	
	区规划要求，根据企业提供的不动产权证书，本项目用地性质为工业用

	
	地，符合用地要求。本项目不属于国家《禁止用地项目目录》（2012 年

	
	本）和《限制用地项目目录》（2012 年本）中规定的项目，也不属于

	
	《山东省禁止限制供地项目目录》和《山东省建设用地集约利用控制标
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准》中山东省禁止、限制供地项目用地。
[bookmark: （六）项目选址及平面布置的合理性分析]（六）项目选址及平面布置的合理性分析
1、选址合理性分析
本项目位于山东省德州市乐陵市开元西大道西首北侧（福思特管业制造有限公司院内），具体选址合理性分析如下。
表1-6项目选址合理性分析项目表
	项目分析
	条件
	结论

	土地利用分析
	本项目占地属于工业用地，符合本项目的用地要求。
	符合

	供水供电排水
	本项目所在地配套完善的供水管网、供电设施。
	符合

	交通运输
	本项目临近德源北大街，交通运输便利，地理位置优 越。
	符合

	
环境敏感点
	本项目最近环境敏感点是田卯村，距离厂界170m。项 目各污染物经采取治理措施后对其影响较小。
	
符合

	
外界环境对项目影响
	本项目周边为一般企业、村庄及道路，周围企业经采 取污染防治措施后污染较小。该项目对外界环境要求 不高，周围环境对项目影响不大。
	
符合

	




项目对外界环境影响
	本项目车间钙粉生产线上料和破碎工序产生的颗粒物， 腻子粉生产线上料和灌装工序产生的颗粒物，固态道路标线粉末生产线吨包卸料、上料和卸料工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器1处理后经17m高排气 筒P1排放。少量未被收集的颗粒物经加强通风后无组织排放。白云石装卸料时由移动雾炮机跟随转载车水 雾降尘，减少白云石装卸料过程中粉尘的产生。生活 污水经化粪池沉淀经市政污水管网进入乐陵市西部新 区污水处理厂处理；固废均能做到资源化、合理化处置，做到零排放。厂界噪声采取合理降噪措施后，能实现达标排放。因此，本项目产生的污染物采取合理的控
制措施后，均能实现达标排放，外界环境影响较小。
	





符合


2、平面布置的合理性分析
本项目总占地面积2000m²，总建筑面积2000m²，在现有厂房从事生产。厂区临近德源北大街，便于项目原材料及产品的运入和运出。项目车间内按照工艺流程布置，在满足生产工艺流程要求的前提下，各工段布设距离合理，利于生产，便于管理。因此，本项目平面布置合理。
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[bookmark: 二、建设工程项目分析] (
序号
项目名称
单位
建筑面积
备注
1
总建筑面积
m
2
2000
/
2
主体工程
钙粉、腻子粉、固态道路标线粉末生产区
m
2
1000
用于钙粉、腻子粉、固态道路标线粉末生产，包括钙粉生产线
2
条、灌装机
10 
台、计量称
10
台、布袋除尘器
1
套、绞笼 
4
台、腻子粉搅拌机
4
台、混合搅拌机
6
台、储料罐
3
个
3
辅助工程
白云石储存区
m
2
480
用于原料白云石的储存
4
石英砂储存区
m
2
150
用于原料石英砂的储存
5
其他辅料及包材储存区
m
2
160
用于其他辅料及包材的储存
6
成品储存区
m
2
200
用于钙粉、腻子粉、固态道路标线粉末
成品的储存
7
一般固废暂存间
m
2
10
用于一般固体废物的暂存
)二、建设工程项目分析
	




















建设
	[bookmark: 1、项目组成]1、项目组成

本项目属于新建项目，总占地面积2000m2，建筑面积2000m2。建筑物为1座1F生产车间，本项目主要经济技术指标见表2-1，项目组成见表2-2。项目厂区平面布置图见附图。
表2-1主要经济技术指标一览表

















表2-2项目组成一览表

	内容
	

	
	
	工程分类
	项目名称
	工程内容及规模
	备注
	

	
	
	
	钙粉、腻子
	
	


车间层高13.5m
， 钢结构
	

	
	
	主体工程
	粉、固态道
路标线粉末
	位于车间东侧，用于钙粉、腻子粉、固态道路标线粉
末的生产，建筑面积1000m2
	
	

	
	
	
	生产区
	
	
	

	
	
	
	白云石储存
	位于车间西北侧，用于原料白云石的储存，建筑面积
	
	

	
	
	
	区
	480m2
	
	

	
	
	
	石英砂储存
	位于车间西南侧，用于原料石英砂的储存，建筑面积
	
	

	
	
	
	区
	150m2
	
	

	
	
	辅助工程
	其他辅料及
包材储存区
	位于车间西南侧，用于包装材料的储存，建筑面积
160m2
	
	

	
	
	
	成品储存区
	位于车间东南侧，用于成品的储存，建筑面积200m2
	
	

	
	
	
	一般固废暂
	位于车间东北角，建筑面积10m2
	
	

	
	
	
	存间
	
	
	

	
	
	
	供水系统
	由乐陵市市政供水管网供给
	/
	

	
	
	
公用工程
	排水系统
	雨污分流制
	/
	

	
	
	
	供电系统
	由乐陵市供电系统供给
	/
	

	
	
	
	供暖制冷
	本项目车间无供暖制冷设备
	/
	

	
	
	环保工程
	废气处理
	本项目车间钙粉生产线上料、破碎和筛分工序产生的 颗粒物，腻子粉生产线上料和灌装工序产生的颗粒
	/
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	物，固态道路标线粉末生产线吨包卸料、上料和卸料工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器1处 理后经17m高排气筒P1排放。少量未被颗粒物经加强通风后无组织排放。移动雾炮机跟随转载车水雾降 尘，减少白云石装卸料过程中粉尘的产生。未被抑制
的粉尘经加强通风后无组织排放。
	
	

	
	
	
	废水处理
	生活污水经化粪池沉淀经市政污水管网进入乐陵市西 部新区污水处理厂处理；
	/
	

	
	
	
	固废处理
	废包装材料收集后外售，布袋除尘器收集的粉尘和职
工生活垃圾由环卫部门定期清运
	/
	

	
	
	
	
噪声治理
	生产设备均布置在车间内，经基础减震，定时维护， 生产设施软连接，距离衰减后，对周边环境影响较小。
	
/
	

	
	[bookmark: 2、主要产品及产能]2、主要产品及产能
本项目建成后，可实现年加工生产固态道路标线粉末8000吨、腻子粉300吨。生产中间产品钙粉10000吨，包括18~40目钙粉2000吨、40~80目钙粉4000吨、80~120目钙粉1000吨、325目钙粉3000吨。其中40~80目和325目的钙粉中有3587吨用于生产固态道路标线，80~120目和325目的钙粉中有240吨用于生产腻子粉，剩余外售。详见下表。
表2-3产品方案一览表










[bookmark: 3、主要设备]3、主要设备
本项目主要生产设备详见下表。
表2-4生产设备一览表

	
	
	序
号
	产品
	设备名称
	数量
	单位
	备注
	

	
	
	1
	


钙粉
	钙粉生产线
	2
	条
	/
	

	
	
	3
	
	灌装机
	10
	台
	/
	

	
	
	4
	
	计量称
	10
	台
	/
	

	
	
	5
	
	布袋除尘器1
（风机风量20000m³/h）
	1
	套
	/
	

	
	
	6
	
固态道路标线粉末
	混合搅拌机
	6
	台
	/
	

	
	
	
7
	
	
储料罐
	
3
	
个
	直径3.5m，高8.5m，用
于钙粉、玻璃珠、石英砂储存及自动上料
	


 (
序号
产品名称
年产量
单位
性状
1
固态道路标线粉末
8000
t/a
固态粉末
2
腻子粉
300
3
钙粉（中间产品）
18~40 
目钙粉
2000
4
40~80 
目钙粉
4000
5
80~120 
目钙粉
1000
6
325 
目钙粉
3000
)

 (
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)
	
	
	8
	
腻子粉
	绞笼
	4
	台
	/
	

	
	
	9
	
	腻子粉搅拌机
	4
	台
	/
	

	
	
[bookmark: 4、主要原、辅材料消耗]4、主要原、辅材料消耗
本项目主要原辅材料见下表。
表2-5主要原、辅材料及年消耗量






















[bookmark: 主要原辅材料理化性质：]主要原辅材料理化性质： 白云石：
白云石化学成分为CaMg(CO3)2，晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。白云石的晶体结构与方解石类似，晶形为菱面体，晶面常弯曲成马鞍状，聚片双晶常见，多呈块状、粒状集合体。纯白云石为白色，因含其他元素和杂质有时呈灰绿、灰黄、粉红等色， 玻璃光泽。三组菱面体解理完全，性脆。摩氏硬度3.5-4，比重2.8-2.9。矿物粉末在冷稀盐酸中反应缓慢。
白水泥：
白水泥主要由碳酸钙等矿物质组成，碳酸钙属于碱式盐，遇酸会起中和反映，久而久之而风化掉。
泡沫滤珠：
泡沫滤珠，是由进口聚苯乙烯树脂颗粒料经高温两次发泡制成的白色球状滤料，


 (
序号
原辅材料
性状
年用量
（
t/a
）
包装形式
规格
一
钙粉
1
白云石
块状
10000
/
/
二
腻子粉（
300t/a
）
1
钙粉（
80~120
目和
325
目）
粉状
240
吨包
/
2
白水泥
粉状
60
袋
装
25
（千克
/
袋）
3
泡沫滤珠
颗粒状
0.6
袋
装
25
（千克
/
袋）
4
纤维素
粉状
1.5
袋
装
25
（千克
/
袋）
5
胶粉
粉状
0.6
袋
装
25
（千克
/
袋）
固态道路标线粉末（
8000t/a
）
1
C5
石油树脂
颗粒状
1213
袋
装
25
（千克
/
袋）
2
钙粉（
40~80
目和
325
目）
粉状
3587
吨包
/
3
石英砂（
200
目）
粉状
3035
吨包
/
4
玻璃珠
颗粒状
55
吨包
/
5
颜料
粉状
55
袋装
25
（千克
/
袋）
6
助剂
粉状
55
袋装
25
（千克
/
袋）
)

 (
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发泡程度为原料颗粒的40倍以上。 本产品具有质轻、比表面积大、吸附能力强、不破碎、孔隙率高、滤速高、脱污能力强、滤料均匀、使用寿命长等优点。准密度：20- 60g/cm3,孔隙率：50%。本产品具有重量轻、比表面积大、吸附能力强、不破碎、孔隙率高、滤速快、脱污能力强、滤料均交、使用寿命长等优点。
纤维素：
常温下，纤维素既不溶于水，又不溶于一般的有机溶剂，如酒精、乙醚、丙酮、苯等。它也不溶于稀碱溶液中。因此，在常温下，它是比较稳定的，这是因为纤维素分子之间存在氢键。纤维素不溶于水和乙醇、乙醚等有机溶剂，能溶于铜氨Cu(NH3）4
（OH）2溶液和铜乙二胺[NH2CH2CH2NH2]Cu（OH）2溶液等。胶粉：
胶粉指的是废旧橡胶制品经粉碎加工处理而得到的粉末状橡胶材料。使用时溶解速度越快。胶粉外观呈白色、淡黄色至黄色或琥珀色，半透明，无不适气味，无肉眼可见杂质。主要起增稠、稳定、凝聚、调和、上光、上浆、粘合、固水等作用。
C5石油树脂：
C5石油树脂为淡黄色的热塑性树脂，色相小于13，软化点40～140℃，酸值小于0.1，碱值小于4，溴值为7～50，碘值为30～140，灰分小于0.9%，相对密度0.97～
1.07，分子量440～3000，折射率1.512，着火点260℃，性质较稳定。助剂：
主要成分为聚乙烯蜡和硬脂酸,聚乙烯蜡熔点为100-120℃，不溶于水，不属于危险物品，性质较稳定。硬脂酸微溶于冷水，溶于酒精、丙酮，易溶于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二硫化碳、醋酸戊酯和甲苯等，无毒，在90-100℃下慢慢挥发，具有一般有机羧酸的化学通性。
石英砂：石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽。本项目使用的是200目的粉状石英砂。
5、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员10人，全年工作日300天，每班生产时间8小时，每天2班，年时基数4800h。
[bookmark: 6、公用工程方案]6、公用工程方案
（1） 给水工程

 (
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	项目用水主要为生产用水和职工生活用水，由乐陵市市政供水管网提供。
a. 生产用水
本项目生产用水主要为移动雾炮机洒水降尘，雾炮用水为30L/min，仅跟随装载车使用，年运行时间约为600小时，则雾炮年用水量为：1080m³/a。
b. 生活用水
本项目生活用水主要为员工日常洗漱和如厕用水，按照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）的规定，员工生活用水定额40L/（人·日），劳动定员10人，每年工作300天，则员工生活用水量为0.40m³/d（120m³/a）。
本项目建成后新鲜水用量为0.40m³/d（120m³/a）。
（2）排水系统
a. 生产废水
本项目生产用水为雾炮降尘用水，全部消耗，无生产废水。
b. 职工生活污水
生活污水按生活用水量的80％计算，则生活污水产生量为0.32m³/d（96m³/a），经化粪池沉淀后经污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂。
本项目建成后废水产生量为0.32m³/d（96m³/a）。本项目水平衡表见下表，水平衡图见下图。
表2-6本项目水平衡表

	
	
	
名称
	用水定额
	
数量
	日用水量
(m³/d)
	年用水量
(m³/a)
	产污系数
	
废水产生量
	
排放去向
	

	
	
	
生活用水
	
40L/人
•d
	

10人
	

0.40
	

120
	

80%
	
0.32m³/d
（96m³/a）
	由化粪池沉淀后经污水管网排入乐陵市西部新区污水处理厂
	

	
	
	雾炮用水
	/
	/
	3.6
	1080
	/
	/
	全部损耗， 无生产废水
	

	
	
	
合计
	
4
	
1200
	
/
	0.32m³/d
（96m³/a）
	
/
	



 (
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[image: ]

图2-1本项目水平衡图（单位：m³/d）
（3） 供暖制冷
本项目生产车间无供暖制冷设备。
（4） 供电
本项目供电由园区供电管网提供，年用电量为80万kW·h。
（5） 其他
本项目不设食堂、宿舍。

	







工艺流程和产排污环节
	[bookmark: 一、工艺流程]一、工艺流程
本项目主要产品是固态道路标线粉末、腻子粉，以及中间产品钙粉。生产工艺流程及产污环节图如下：
1、钙粉生产工艺流程及产污环节：



[image: ]

注：N---噪声；G1.1、G1.2---颗粒物

图2-2钙粉生产工艺流程图及产污环节
[bookmark: 工艺流程简述：]工艺流程简述：
（1）上料：白云石来料为散装，用铲车将白云石挑至破碎机上料口，装入破碎机内。装入破碎机时产生颗粒物G1.1。



 (
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（2） 破碎：破碎机对白云石进行破碎，破碎过程会产生颗粒物G1.2，在破碎机上方设置集气罩，颗粒物经集气罩收集后由布袋除尘器1处理后经17m高排气筒P1达标排放。
（3） 研磨：将破碎后的白云石输送至研磨机内，将其研磨成粉。输送及研磨过程均全密闭，不产生粉尘。
（4） 筛分：研磨后的颗粒物进入筛分机，筛分机与破碎机密闭相连，输送过程不会产生粉尘，筛分机密闭筛分，不产生粉尘，筛分出不同粒径的钙粉，分别为18~40 目、40~80目、80~120目和325目。
（5） 缓存：将筛分后的钙粉按照不同细目分别放入缓存罐内进行缓存。
（6） 包装：将缓存罐内的钙粉进行分类包装，将18~40目的钙粉通过计量灌装后进行外售。将40~80目或325目的钙粉分别进行吨包包装和袋装，吨包用于后续固态道路标线粉末的生产，对超出自身需求的部分用灌装机进行计量灌装，对外出售。将80~120目或325目的钙粉分别进行吨包包装和袋装，吨包用于后续腻子粉的生产，对超出自身需求的部分用灌装机进行计量灌装，对外出售。钙粉自缓存罐下料口至吨包或灌装机采用密闭连接，无粉尘产生
（7） 入库：将包装完成后的钙粉运至成品储存区存放。
2、固态道路标线粉末生产工艺流程及产污环节：


[image: ]


注：N---噪声；G2.1、G2.2、G2.3---颗粒物

图2-3固态道路标线粉末生产工艺流程图及产污环节
工艺流程简述：
（1） 吨包卸料：根据固态道路标线粉末对原材料的需求，将40~80目或325目的钙粉用于固态道路标线粉末的生产。钙粉、石英砂、玻璃珠来料为吨包。提升机下方设置地坑卸料口，用叉车将钙粉、石英砂、玻璃珠挑至地坑，卸料至地坑内，玻璃珠为

 (
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颗粒状，无粉尘产生，200目石英砂有少量粉尘，钙粉为粉状，石英砂和钙粉吨包卸料口与地坑口封闭软连接卸料，产生颗粒物G2.1，在地坑上方侧边设置集气罩，将颗粒物经集气罩收集后由布袋除尘器1处理后经17m高排气筒P1达标排放。
（1） 上料：地坑内物料由管道提升至储料罐，管道为密闭空间，提升过程不会产生颗粒物。储料罐下方卸料口与混合搅拌机密闭连接上料，无粉尘产生。C5石油树脂、颜料、助剂人工投料至混合搅拌机，C5石油树脂为颗粒状，无粉尘产生，颜料和助剂投料过程会产生颗粒物G2.2，在混合搅拌机上方设置集气罩，颗粒物经集气罩收集后由布袋除尘器1处理后经17m高排气筒P1达标排放。
（2） 搅拌：投料后的原料在固态道路标线粉末混合搅拌机内封闭搅拌。
（3） 卸料：搅拌混合后的产品由搅拌机卸料口卸料至包装袋内，该过程会产生颗粒物G2.3，在放料口上方设置集气罩，颗粒物经集气罩收集后由布袋除尘器1处理后经17m高排气筒P1达标排放。
（4） 包装：将成品进行包装，送至成品储存区，进行码垛，待售。
3、腻子粉生产工艺流程及产污工序


[image: ]


注：N---噪声；G3.1、G3.2---颗粒物；
图2-4腻子粉生产工艺流程图及产污环节
工艺流程简述：
（1） 上料：根据腻子粉的原料需求，将80~120目或325目的钙粉、白水泥、泡沫滤珠、纤维素、胶粉分别加入绞笼内，通过绞笼输送至搅拌机。在绞笼机上料时，粉状物料产生少量颗粒物G3.1。在绞笼上料口上方设置集气罩，颗粒物经集气罩收集后由布袋除尘器1处理后经17m高排气筒P1达标排放。
（2） 搅拌：投料后的原料在腻子粉搅拌机内进行搅拌，搅拌过程全封闭。
（3） 计量：搅拌完成后，按照客户需求，对腻子粉按袋计量。
（4） 灌装：将计量后的腻子粉进行灌装，灌装过程中会产生颗粒物G3.2，在灌装口
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	上方设置集气罩，颗粒物经集气罩收集后由布袋除尘器1处理后经17m高排气筒P1达标

	
	排放。

	
	（5）入库：包装后的产品运至成品储存区，待售。

	
	[bookmark: 二、产排污环节]二、产排污环节

	
	1、废气

	
	本项目产生的废气主要是白云石装卸料产生的颗粒物、车间内钙粉生产线上料和

	
	破碎工序产生的颗粒物、腻子粉生产线上料和灌装工序产生的颗粒物以及固态道路标

	
	线粉末生产时吨包卸料、上料、卸料工序产生的颗粒物。

	
	2、废水

	
	本项目营运过程中主要产生生活污水。

	
	3、噪声

	
	本项目噪声主要是钙粉生产线等设备运转产生的噪声。噪声源强约为65-90dB(A)

	
	左右。

	
	表2-5本项目主要生产设备噪声源强

	
	




4、固废

	
	本项目在运营过程中产生的固体废物主要是废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘

	
	和职工生活垃圾。

	
	主要污染源及污染因子识别详见下表。

	
	表2-6运营期主要污染工序

	
	
	类型
	产污环节
	主要污染因子
	排放去向
	

	
	
	
	
	钙粉生
	上料
	颗粒物
	
	

	
	
	
	
	产线
	破碎
	颗粒物
	钙粉、腻子粉和固态道路标线粉末生产线
	

	
	
	废气
	车间
	
	
	
	所产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器1处理后经17m高的排气筒P1排放，
	

	
	
	
	
	腻子粉生产线
	上料
	颗粒物
	
	

	
	
	
	
	
	灌装
	颗粒物
	
	

	
	
	
	
	固态道
	吨包卸料
	颗粒物
	
	


 (
序号
车间
设备名称
数量
单位
噪声强度
dB(A)
1
车间
钙粉生产线
2
条
90
2
布袋除尘器
1
（风机风量
20000m³/h
）
1
套
75
3
灌装机
10
台
65
4
腻子粉搅拌机
4
台
70
6
混合搅拌机
6
台
70
)
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