说明书
本发明公开了一种家用手机表面杀菌消毒装置，包括底面贯穿设置的箱体，箱体的底面开口端水平设置有基座，箱体的一侧竖直端面上水平贯穿开设有进口槽，基座包括底板，底板与箱体的开口端可拆卸连接，底板的顶面上水平设置有夹持组件，底板的顶面上位于夹持组件的正上方设置有清洗组件，夹持组件和清洗组件与底板的顶面可拆卸连接。本发明能够自行对移动设备表面进行杀菌消毒，减少人工参与程度，进而提高移动设备表面杀菌消毒的效率，提高移动设备表面杀菌消毒的效果。
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1、 一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于：包括底面贯穿设置的箱体（1），所述箱体（1）的底面开口端水平设置有基座（2），所述箱体（1）的一侧竖直端面上水平贯穿开设有进口槽（11），所述基座（2）包括底板（21），所述底板（21）与所述箱体（1）的开口端可拆卸连接，所述底板（21）的顶面上水平设置有夹持组件（3），所述底板（21）的顶面上位于所述夹持组件（3）的正上方设置有清洗组件（4），所述夹持组件（3）和清洗组件（4）与所述底板（21）的顶面可拆卸连接。
2、 根据权利要求1所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述箱体（1）的外侧竖直端面位于所述进口槽（11）的上下两侧均水平固定有毛刷板（12），所述箱体（1）的两侧竖直端面上均贯穿开设有排气槽，所述箱体（1）的排气槽中竖直固定有网框（13），所述网框（13）中竖直插接有插框（14），所述插框（14）中竖直插接有插框（14），所述插框（14）中填充有滤棉（15），所述箱体（1）的顶面上竖直固定有消毒液筒（16），所述消毒液筒（16）的顶端竖直填塞有塞块（17）。
权利要求书
3、 根据权利要求1所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述底板（21）的底面上竖直固定有多根支撑螺筒（22），所述多根支撑螺筒（22）中竖直螺纹安装有支撑螺杆（23），所述支撑螺杆（23）的底端固定有橡胶座（24
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），所述底板（21）的中部竖直贯穿开设有进风槽（25），所述进风槽（25）中贯穿安装有烘干组件（26）。
4、 根据权利要求3所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述烘干组件（26）包括烘干箱（261），所述烘干箱（261）的内部水平设置有多根加热杆（263），所述烘干箱（261）的内部水平固定有孔板（264），所述烘干箱（261）的底面上贯穿安装有多块风扇板（262），所述多块风扇板（262）上贯穿安装有多个风扇，所述烘干箱（261）的顶面上均匀开设有多个出风孔（265）。
5、 根据权利要求1所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述夹持组件（3）包括转向组件（31），所述转向组件（31）包括支臂（311），所述支臂（311）通过螺栓竖直固定在所述底板（21）上，所述支臂（311）的顶部水平设置有U型结构的转框（312），所述转框（312）朝向所述箱体（1）的进口槽（11）一端贯穿设置，所述转框（312）另一端面与所述支臂（311）转动连接，所述支臂（311）上水平固定有转向电机（313），所述转向电机（313）的输出端与所述转框（312）上的转轴转动连接。
权利要求书
6、 根据权利要求5所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述转框（312）顶面的一端水平固定有U型结构的推料框（314），所述推料框（314）的两侧固定有滑框（315），所述滑框（315）固定在所述
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转框（312）的顶面上，所述推料框（314）的内部水平设置有滑块框（32），所述滑块框（32）与所述滑框（315）滑动连接配合，所述推料框（314）上水平固定有推料气缸（316），所述推料气缸（316）的输出端固定在所述滑块框（32），所述滑块框（32）的端部水平固定有卡框（33），所述卡框（33）内部粘接有橡胶垫（34）。
7、 根据权利要求1所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述清洗组件（4）包括U型结构的支架（41）、移动组件（44）和滑块座（45），所述支架（41）竖直设置在所述底板（21）的顶面上，所述支架（41）通过螺栓竖直固定在所述底板（21）上，所述支架（41）的顶面上贯穿开设有滑槽（411），所述支架（41）的顶面上竖直固定有两块转板，所述支架（41）的两块转板之间水平转动连接有移动螺杆（42），所述支架（41）的两块转板中其中一块水平固定有移动电机（43），所述移动电机（43）的输出端连接在所述移动螺杆（42）的端部，所述支架（41）的滑槽（411）中水平滑动安装有所述移动组件（44），所述移动组件（44）的底部水平滑动设置有所述滑块座（45）。
权利要求书
8、 根据权利要求7所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述
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移动组件（44）包括滑块（441），所述滑块（441）滑动安装在所述支架（41）的滑槽（411）中，所述滑块（441）的顶面上竖直固定有螺孔板（442），所述螺孔板（442）与所述移动螺杆（42）螺纹贯穿连接，所述滑块（441）的正下方水平设置有导向架（444），所述滑块（441）上竖直固定有升降气缸（443），所述升降气缸（443）的底端固定在所述导向架（444）的顶面上，所述导向架（444）的底面上水平固定导向杆（446），所述导向架（444）的一端水平固定有导向气缸（445）。
9、 根据权利要求8所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述滑块座（45）滑动安装在所述导向杆（446）上，所述滑块座（45）的一端与所述导向气缸（445）的输出端连接，所述滑块座（45）中竖直向下固定有清洗电机（46），所述清洗电机（46）的输出端竖直设置有转杆（461），所述转杆（461）的底端设置有清洗刷（462），所述转杆（461）的两端均竖直固定有螺柱，所述清洗电机（46）的输出端和清洗刷（462）的顶端均竖直固定有配合所述螺柱的螺筒。
10、 根据权利要求2或9任意一项所述的一种家用手机表面杀菌消毒装置，其特征在于，所述滑块座（45）的底面上竖直固定连接有伸缩杆（47），所述伸缩杆（47）的底端水平固定有喷板（48），所述喷板（48）通过导筒（481）连通有水泵（49），所述水泵（49）固定在所述箱体（1）的内部，所述水泵（49）的进液端通过导管连通在所述消毒液筒（16）上。
权利要求书
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一种家用手机表面杀菌消毒装置
技术领域
本发明涉及移动设备杀菌消毒设备技术领域，尤其涉及一种家用手机表面杀菌消毒装置。
背景技术
移动电话，或称为无线电话，通常称为手机，原本只是一种通讯工具，早期又有大哥大的俗称，是可以在较广范围内使用的便携式电话终端，最早是由美国贝尔实验室在1940年制造的战地移动电话机发展而来，随着人类的进步和科技的发展，手机早已经十分的普及，手机的功能越来越多，人们对手机的使用也越来越多，然而频繁的使用手机会弄脏手机的表面，十分的不卫生，可能会造成某些病毒和细菌的传染，所以对手机的表面杀菌消毒显得尤为重要。
但是现有的移动设备在进行表面杀菌消毒时大多通过人工手持消毒液使用纸巾进行消毒擦拭进行表面的杀菌消毒，这种消毒杀菌方式存在杀菌消毒不彻底，同时杀菌消毒不全面，影响表面杀菌消毒的效率和效果。
因此需要一种家用手机表面杀菌消毒装置，能够自行对移动设备表面进行杀菌消毒，减少人工参与程度，进而提高移动设备表面杀菌消毒的效率，提高移动设备表面杀菌消毒的效果。
发明内容
说明书
本发明的目的在于提供
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一种家用手机表面杀菌消毒装置，旨在改善现有的移动设备在进行表面杀菌消毒时大多通过人工手持消毒液使用纸巾进行消毒擦拭进行表面的杀菌消毒，这种消毒杀菌方式存在杀菌消毒不彻底，同时杀菌消毒不全面，影响表面杀菌消毒的效率和效果的问题。
本发明是这样实现的：
一种家用手机表面杀菌消毒装置，包括底面贯穿设置的箱体，箱体的底面开口端水平设置有基座，箱体的一侧竖直端面上水平贯穿开设有进口槽，基座包括底板，底板与箱体的开口端可拆卸连接，底板的顶面上水平设置有夹持组件，底板的顶面上位于夹持组件的正上方设置有清洗组件，夹持组件和清洗组件与底板的顶面可拆卸连接。
进一步的，箱体的外侧竖直端面位于进口槽的上下两侧均水平固定有毛刷板，箱体的两侧竖直端面上均贯穿开设有排气槽，箱体的排气槽中竖直固定有网框，网框中竖直插接有插框，插框中竖直插接有插框，插框中填充有滤棉，箱体的顶面上竖直固定有消毒液筒，消毒液筒的顶端竖直填塞有塞块。
说明书
进而通过箱体的外侧竖直端面位于进口槽的上下两侧均水平固定有毛刷板，箱体的两侧竖直端面上均贯穿开设有排气槽，箱体的排气槽中竖直固定有网框，网框中竖直插接有插框，插框中竖直插接有插框，插框中填充有滤棉，用于防止外部灰尘进入，影响对移动设备的清洁，箱体的顶面上竖直固定有消毒液筒，消毒液筒的顶端竖直填塞有塞块，方便盛装消毒液。
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进一步的，底板的底面上竖直固定有多根支撑螺筒，多根支撑螺筒中竖直螺纹安装有支撑螺杆，支撑螺杆的底端固定有橡胶座，底板的中部竖直贯穿开设有进风槽，进风槽中贯穿安装有烘干组件。
进而通过底板的底面上竖直固定有多根支撑螺筒，多根支撑螺筒中竖直螺纹安装有支撑螺杆，支撑螺杆的底端固定有橡胶座，底板的中部竖直贯穿开设有进风槽，进风槽中贯穿安装有烘干组件，便于调平基座保持水平。
进一步的，烘干组件包括烘干箱，烘干箱的内部水平设置有多根加热杆，烘干箱的内部水平固定有孔板，烘干箱的底面上贯穿安装有多块风扇板，多块风扇板上贯穿安装有多个风扇，烘干箱的顶面上均匀开设有多个出风孔。
进而通过烘干箱的内部水平设置有多根加热杆，烘干箱的内部水平固定有孔板，烘干箱的底面上贯穿安装有多块风扇板，多块风扇板上贯穿安装有多个风扇，烘干箱的顶面上均匀开设有多个出风孔，风扇带动空气进入，空气与加热杆接触带动热量进入箱体中，对移动设备进行烘干。
说明书
进一步的，夹持组件包括转向组件，转向组件包括支臂，支臂通过螺栓竖直固定在底板上，支臂的顶部水平设置有U型结构的转框，转框朝向箱体的进口槽一端贯穿设置，转框另一端面与支臂转动连接，支臂上水平固定有转向电机，转向电机的输出端与转框上的转轴转动连接。
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进而通过转向组件包括支臂，支臂通过螺栓竖直固定在底板上，支臂的顶部水平设置有U型结构的转框，转框朝向箱体的进口槽一端贯穿设置，转框另一端面与支臂转动连接，支臂上水平固定有转向电机，转向电机的输出端与转框上的转轴转动连接，从而方便后期清洗时带动移动设备进行转面消毒清洁。
进一步的，转框顶面的一端水平固定有U型结构的推料框，推料框的两侧固定有滑框，滑框固定在转框的顶面上，推料框的内部水平设置有滑块框，滑块框与滑框滑动连接配合，推料框上水平固定有推料气缸，推料气缸的输出端固定在滑块框，滑块框的端部水平固定有卡框，卡框内部粘接有橡胶垫。
进而通过转框顶面的一端水平固定有U型结构的推料框，推料框的两侧固定有滑框，滑框固定在转框的顶面上，推料框的内部水平设置有滑块框，滑块框与滑框滑动连接配合，推料框上水平固定有推料气缸，推料气缸的输出端固定在滑块框，滑块框的端部水平固定有卡框，卡框内部粘接有橡胶垫，方便推料气缸的驱动下水平向外将移动设备推出，完成清洗。
说明书
进一步的，清洗组件包括U型结构的支架、移动组件和滑块座，支架竖直设置在底板的顶面上，支架通过螺栓竖直固定在底板上，
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支架的顶面上贯穿开设有滑槽，支架的顶面上竖直固定有两块转板，支架的两块转板之间水平转动连接有移动螺杆，支架的两块转板中其中一块水平固定有移动电机，移动电机的输出端连接在移动螺杆的端部，支架的滑槽中水平滑动安装有移动组件，移动组件的底部水平滑动设置有滑块座。
进而通过支架竖直设置在底板的顶面上，支架通过螺栓竖直固定在底板上，支架的顶面上贯穿开设有滑槽，支架的顶面上竖直固定有两块转板，支架的两块转板之间水平转动连接有移动螺杆，支架的两块转板中其中一块水平固定有移动电机，移动电机的输出端连接在移动螺杆的端部，支架的滑槽中水平滑动安装有移动组件，移动组件的底部水平滑动设置有滑块座，从而方便在X轴方向上进行水平调节，提高清洗调节的灵活性。
进一步的，移动组件包括滑块，滑块滑动安装在支架的滑槽中，滑块的顶面上竖直固定有螺孔板，螺孔板与移动螺杆螺纹贯穿连接，滑块的正下方水平设置有导向架，滑块上竖直固定有升降气缸，升降气缸的底端固定在导向架的顶面上，导向架的底面上水平固定导向杆，导向架的一端水平固定有导向气缸。
进而通过滑块滑动安装在支架的滑槽中，滑块的顶面上竖直固定有螺孔板，螺孔板与移动螺杆螺纹贯穿连接，滑块的正下方水平设置有导向架，滑块上竖直固定有升降气缸，升降气缸的底端固定在导向架的顶面上，导向架的底面上水平固定导向杆，导向架的一端水平固定有导向气缸，从而方便在Y轴方向上进行水平调节，提高清洗调节的灵活性。
说明书
进一步的，
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滑块座滑动安装在导向杆上，滑块座的一端与导向气缸的输出端连接，滑块座中竖直向下固定有清洗电机，清洗电机的输出端竖直设置有转杆，转杆的底端设置有清洗刷，转杆的两端均竖直固定有螺柱，清洗电机的输出端和清洗刷的顶端均竖直固定有配合螺柱的螺筒。
进而通过滑块座滑动安装在导向杆上，滑块座的一端与导向气缸的输出端连接，滑块座中竖直向下固定有清洗电机，清洗电机的输出端竖直设置有转杆，转杆的底端设置有清洗刷，转杆的两端均竖直固定有螺柱，清洗电机的输出端和清洗刷的顶端均竖直固定有配合螺柱的螺筒，从而方便带动清洗电机带动清洗刷进行转动刷洗移动设备。
进一步的，滑块座的底面上竖直固定连接有伸缩杆，伸缩杆的底端水平固定有喷板，喷板通过导筒连通有水泵，水泵固定在箱体的内部，水泵的进液端通过导管连通在消毒液筒上。
进而通过滑块座的底面上竖直固定连接有伸缩杆，伸缩杆的底端水平固定有喷板，喷板通过导筒连通有水泵，水泵固定在箱体的内部，水泵的进液端通过导管连通在消毒液筒上，从而水泵将消毒液筒中的消毒液输送到喷板上均匀喷洒在移动设备上。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明
说明书
在使用该家用手机表面杀菌消毒装置，使用时箱体通过螺栓组装在基座上，在箱体
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的消毒液筒中加注消毒液，然后将移动设备从进口槽中塞入，移动设备插入夹持组件的拉框上，然后启动清洗组件中的移动电机、升降气缸、导向气缸、清洗电机和水泵，通过水泵将消毒液筒中的消毒液输送到喷板上均匀喷洒在移动设备上，然后清洗电机带动清洗刷进行转动刷洗，同时移动电机、导向气缸和升降气缸，用于分别带动清洗刷在X、Y、Z上移动，对移动设备进行刷洗，并且夹持组件在转向电机的驱动下转向翻面清洗，保证清洗的彻底性，同时清洗完后利用烘干组件产生的热风进行烘干处理，然后在推料气缸的驱动下水平向外将移动设备推出，完成清洗，能够自行对移动设备表面进行杀菌消毒，减少人工参与程度，进而提高移动设备表面杀菌消毒的效率，提高移动设备表面杀菌消毒的效果，从而克服了现有的移动设备在进行表面杀菌消毒时大多通过人工手持消毒液使用纸巾进行消毒擦拭进行表面的杀菌消毒，这种消毒杀菌方式存在杀菌消毒不彻底，同时杀菌消毒不全面，影响表面杀菌消毒的效率和效果的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案，下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是家用手机表面杀菌消毒装置的整体结构示意图；
图2是家用手机表面杀菌消毒装置的分解结构示意图；
图3是家用手机表面杀菌消毒装置实施例中箱体的分解
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