



一、建设项目基本情况
	项目名称
	浙江新国富环保科技有限公司年产射流曝气设备 1000 套建设项目

	建设单位
	浙江新国富环保科技有限公司

	法人代表
	
	
	联系人
	[image: ]

	通讯地址
	绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）

	联系电话
	1
	传真
	/
	邮政编码
	312000

	建设地点
	绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫华纺机制造有限公司
部分闲置厂房

	立项审批 部    门
	绍兴袍江经济技术开发区 管理委员会经济发展局
	核准文号
	袍委经发项备[2014]68 号

	
建设性质
	
	
新建
	
[image: ]
	
改扩建
	
[image: ]
	
技改
	行业类别 及代码
	环保、社会公共服务及其他
专用设备制造
C359

	
	[image: ]√
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租赁建筑面积 (平方米)
	
600.0
	绿化面积 (平方米)
	/

	总投资
(万元)
	
600.0
	其中：环保 投资(万元)
	
3.0
	环保投资占 总投资比例
	0.50%

	评价经费 (万元)
	/
	预期投产日期
	2015 年 12 月

	1.1 项目由来
随着国家对环境保护的要求越来越高，很多企业对环境保护的意识也在增 强，从而推动了环保设备需求量增加。经过缜密的市场调研，孔国海先生决定投 资 600.0 万元，租赁位于绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫华纺机制
造有限公司闲置厂房实施年产射流曝气设备 1000 套建设项目。
为了科学客观地评价项目实施后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环 境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境 保护管理办法(2014 年修正)》中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目必须 进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。为此，绍兴飞日棉纺 织有限公司委托我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在对项目现场
踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评导则及其它有关文件，在征求环保
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	主管部门意见后，编制了该项目的环境影响报告报请环保主管部门审查、审批，
为项目实施和管理提供参考依据。
1.2 编制依据
1.2.1 国家有关法律法规
⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）》2015.1.1；
⑵《中华人民共和国环境影响评价法》2003.9.1；
⑶《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；
⑷《中华人民共和国大气污染防治法》2000.4.29 修订；
⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1；
⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013 年版）》2013.6.29 修正；
⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；
⑻《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29；
⑼《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005.12；
⑽《中华人民共和国土地管理法》2004.8.28；
⑾《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1；
⑿《城市建筑垃圾管理规定》2005.6.1。
⒀《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》2013.5.1；
⒁《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010  年本)》(工
产业[2010]第 122)；
⒂《国务院关于印发“ 十二五” 节能减排综合性工作方案的通知》(国发
[2011]26 号)；
⒃《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发[2011]42 号)；
⒄《建设项目环境影响评价分类管理名录》2015.6.1。
1.2.2 地方有关法规技术规范
⑴《浙江省建设项目环境保护管理办法(2014 年修正)》2014.3.13；
⑵《浙江省大气污染防治条例》2003.9.1；
⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013 年修正本)》2013.12.19；
⑷《浙江省水污染防治条例(2013 年修正本)》2013.12.19；
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	⑸《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正）》2014.3.13；
⑹《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》2010.11；
⑺《浙江省水土保持条例》2015.3.1；
⑻《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》；
⑼《浙江省第一批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录(试行)》(浙环发
[2012]90 号)；
⑽《浙江省第二批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》(浙环
发[2013]34 号)；
⑾《浙江省第三批不纳入建设项目环境影响评价审批的目录（试行）》
2015.5.20；
⑿《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》2012.12.28；
⒀《绍兴市产业结构调整导向目录(2010-2011 年)》2010.3.15；
⒁《绍兴市强制淘汰落后产能目录(2011 年本)》2011.8.5；
⒂《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录(2013-2015)》2012.12.14；
⒃《绍兴市环保局关于进一步下放环评审批权限的实施意见》2014.12.1。
1.2.3 有关技术规范
⑴《 环境影响评价技术导则》（ HJ2.1~2011 ，HJ2.2~2008 ，HJ/T2.3~93，
HJ2.4-2009 及 HJ19-2011）；
⑵《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ 663-2013)；
⑶《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》(HJ 664-2013)；
⑷《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版）2005.4；
1.2.4 区域有关规定
(1)《绍兴市环境空气功能区划分方案》2001.12；
(2)《绍兴市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》2003.8；
(3)《绍兴市生态环境功能区规划》2007.12；
(4)《浙江省水功能区 水环境功能区划分》2005.12。
(5)《绍兴市城市总体规划(2011-2020)》2011.7。
1.2.5 其他
(1)项目备案通知书；
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	(2)建设单位与我公司签订的环评合同及提供的有关基础资料。
1.3 工程内容及规模
1.3.1 项目名称、地点及建设性质
项目名称：年产射流曝气设备 1000 套建设项目
建设单位：浙江新国富环保科技有限公司
建设地点：绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫华纺机制造有限公
司闲置厂房
建设性质：新建
总投资：600.0 万元
1.3.2 项目规模及产品方案
浙江新国富环保科技有限公司年产射流曝气设备 1000 套建设项目租赁位于 绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫华纺机制造有限公司部分闲置厂房 内实施。项目租赁总建筑面积 600.0 平方米，年产射流曝气设备 1000 套，具体
产品方案见表 1- 1。
表 1- 1    具体产品方案一览表

	序号
	设备
	单位
	数量

	1
	射流曝气设备
	套/年
	1000


1.3.3 项目主要生产设备、原辅材料及能源消耗
项目主要生产射流曝气设备，以组装为主，因此无主要生产设备，项目原辅
材料详见表 1-2。
表 1-2    项目原辅材料消耗一览表

	序号
	原辅材料名称
	单位
	用量

	1
	内喷咀
	只/年
	2000

	2
	外喷咀
	只/年
	2000

	3
	外腔
	套/年
	1000

	4
	电
	万 KWH/年
	5

	5
	水
	吨/年
	150


1.3.4 项目劳动定员及生产制度
项目需工作人员 10 人，单班制生产，每班工作 8 小时（8:00- 17:00 ，中午休
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	息 1 小时），年工作日 300 天，项目不设食堂及住宿。
1.3.5 公用工程
⑴给排水：本项目给水由出租方供水系统供给。本工程在排水系统中，实行 雨、污分流制。雨水经雨水收集系统收集后排入市政雨水管网（出租方已有）； 产生的粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集接入越东路城市截污
管网，送绍兴污水处理厂处理。
⑵供电：本项目供电由出租方供电系统提供，能满足项目生产生活用电。
1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
浙江新国富环保科技有限公司年产射流曝气设备 1000 套建设项目租赁位于 绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫华纺机制造有限公司闲置厂房实施，
因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
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二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	2.1  自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性
等）
2.1.1 地理位置
绍兴市位于浙江省 中北部 、杭州湾南岸 ，全境介于北纬 29°13′36" 至 30°16′17" 、东经 119°53′02"至 121°13′38"之间，地处宁绍平原西部，长江三角洲 南翼，浙江省中北部，西接杭州，东临宁波，北濒杭州湾。东西长 130.03 公里，
南北宽 116.86 公里，海岸线长 40 公里，总面积为 8256 平方公里。
浙江新国富环保科技有限公司年产射流曝气设备 1000 套建设项目租赁位于 绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫华纺机制造有限公司部分闲置厂房。 出租方厂区东面为越东路，隔路为建设用地；南面和西面均为中国文化创意产业
 (
交易城；北面为绍兴市飞跃机电有限公司。
)[image: ]

	项目所租厂房东面为出租方厂区道路，隔路为绍兴市鑫华纺机制造有限公司 厂房；南面、西面和北面均为绍兴市鑫华纺机制造有限公司厂房。具体位置详见
附图 1 、附图 2 和附图 3。
2.1.2 地形、地貌、地质
绍兴市、柯桥区境内地形特点为南高北低，由西南向东北倾斜，低山丘陵、 河谷、水网、平原等地貌类型也由南至北依次更替。平均黄海高程为 4.9-5.1 米，
常年地下水位在 1.5 米以下。
项目所在地地处萧绍平原，属典型的平原水网地区，地势低平，是滨海河湖 综合作用而成的冲积平原，它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征，又有人为长 期围垦改造的痕迹，河网分布较杂乱，宽处成湖，窄处成河，厂区工程地质属粘
土，地质情况良好，地震基本烈度为 6 度。
2.1.3 气候特征
项目所在地地处亚热带季风气候区，气候温和，受冬夏季风的交替影响，四 季分明，光照充足。根据绍兴市气象站近五年气象资料统计，多年平均降水量为 1486.3mm ，年平均气温 17.0 ℃ , 全年风向风频在各方向分布较为均匀，风频最 高为 NNW 和 ENE ，分别为 9.05%和 8.98% ，各风向平均风速在 1.11-2.44 米/秒
之间，区域受季风影响较为明显。
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	2.1.4  水文
项目所在地属平原水网地带，河流纵横，河湖相连，水位变化缓慢，附近水 域在新三江闸的控制下，平常为封闭水域，水流自西南流向东北，流量甚少，只
有在较大雨汛期间，三江闸放闸时才有一定流速。
项目附近水域功能主要以工业用水、农业灌溉、水上运输及附近居民生活用
水为主，根据地表水功能区划，项目附近地表水水域功能为Ⅲ类。
2.2 社会环境概况
2.2.1 绍兴概况
绍兴地处长江三角洲南翼，浙江省中北部杭甬之间，下辖柯桥区、诸暨市、 上虞区、嵊州市、新昌县和越城区，绍兴市市区面积扩大到 2942 平方公里，人 口达到 216 万。绍兴历史悠久，名人荟萃，素有水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、 名士之乡的美誉。绍兴是首批国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市、国家 卫生城市、国家环境保护模范城市、国家园林城市、中国投资硬环境四十优城市
和长江三角洲南翼重点开发开放城市。
绍兴市工业结构主要由纺织、印染、制革、食品、酿酒、机构、冶金、制药、 电子等行业组成，近几年，随着绍兴经济开发区、城南开发区的开发建设，城市 规模的拓展，交通、邮电、金融、旅游等基础设施的日益完善，绍兴市的经济有 了很大的变化。2014 年全市实现生产总值 4266 亿元，增长 7.5%；公共财政预算 收入 546.34 亿元，增长 8.8%；固定资产投资 2304.68 亿元，增长 15.1% ；社会 消费品零售总额 1487 亿元，同比增长 12.8%；外贸全年进出口总额 346.84 亿美 元，增长 3.9% ；城镇常住居民人均可支配收入 43167 元，增长 9.1%；农村常住
居民人均可支配收入 23539 元,增长 10.5% ；居民消费价格上涨 2.1%；。
根据 2001 年 12 月省政府常务会议通过、批准的《绍兴城市总体规划》。绍 兴城市性质确定为：“长江三角洲南翼以酿酒、轻纺、电子为特色的区域中心城
市，以历史文化和山水风光为特色的著名旅游城市”。
规划确定绍兴中心城市规划结构形态为“三大组团、绿色空间”。这种组团式 结构，符合大城市发展的客观规律与要求。各组团之间为大面积的开敞绿色空间 和绿色水面，为绍兴城市迈向人与自然和谐共生的生态城市创造了良好的条件。
绿色空间中的部分区域经科学规划和认真论证后可作为城市休闲旅游度假区。


7





	2.2.2 绍兴袍江新区概况
袍江新区成立于 2000 年 7 月，下辖斗门、马山、孙端三镇，现有人口近 20 万，是绍兴市以高新技术产业为主导的现代化工业新城区和绍兴中心城市三大组 团之一，也是目前浙江省内市政配套区面积最大的开发区之一。2010 年 4 月 25 日，经国务院批准，袍江新区升级为国家级经济技术开发区。根据袍江新区
总体规划，到 2020 年规划建成区面积 66 平方公里，城区人口 25 万。
2014 年，袍江新区规模以上企业主营业务收入 768.1 亿元，同比增长 6.2%； 规模以上工业总产值 770.3 亿元，同比增长.1% ；全区实现利税总额 48.3 亿元，
同比增长 2.64% ，其中利润 30.90 亿元，同比增长 7.1%。
商贸发展态势良好，坚持以建设繁荣、宜居的中心城市新组团为目标，着力 推进商贸发展工作，区内商贸三产、医疗卫生、文化教育、休闲娱乐等配套功能 不断完善。中国汽车城 2014 年年完成汽车销售额 142.1 亿元，全年实现限额以
上批发零售额 165.8 亿元，同比增长 4.7%。
2.3 袍江工业区生态工业发展生态环境功能小区概况
项目租赁位于绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫华纺机制造有限 公司闲置厂房，属于袍江新区城市发展生态环境功能小区(I3- 10602D02)，属于优 化准入区。该功能小区的功能区类型为优化准入区，该区主要包括袍江工业区中
心商贸居住区及文化旅游休闲产业区，面积 25.306 平方公里。
主要生态服务功能与生态环境敏感性：主要生态服务功能为城市发展功能，
生态环境敏感性为水环境污染轻度至中度敏感，其余敏感性为一般地区。
⑴生态环境保护目标
环境保护目标：近期地表水Ⅲ类水质达标率 60%以上，环境空气和声环境达 功能区要求；远期地表水维持Ⅲ类，环境空气和声环境维持功能区要求。生态保 护目标：为城市人居提供生态环境服务，生态环境指标达到国家生态市考核标准。 污染控制目标：生活污水处理率近期达到 75%以上，远期达 85% 。总量控制目 标：近期化学需氧量 40.824 吨/年，氨氮 10.16 吨/年；远期化学需氧量 32.66 吨/  年，氨氮 8.636 吨/年。
⑵建设开发活动环境保护要求
产业准入要求：鼓励类：要发展第三产业，服务业、科教文卫、基础设施等 项目。限制类：新建工业生产性项目，对居民区有环境影响的项目。禁止类：技
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	术落后、耗水耗能多、污染环境的项目，供过于求、技术档次低的项目，居住区 内的建设项目，国家、省、市明令禁止的禁止发展项目，《浙江省工业污染项目 （产品  、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》和《绍兴市产业发展导向目 录》规定的禁止发展项目。矿山开采，畜禽养殖。
环保准入要求：允许建设对环境影响很小的项目，工业用水重复利用率大于 70％， 万元工业增加值能耗小于 0.60 吨标准煤，工业废水排放强度小于 30 吨/ 万元工业增加值，化学需氧量排放强度小于 5.0 千克/万元工业增加值。新建项目 需新增加排污总量必须替代 1.2 倍同类污染物的排放总量。
③污染控制措施
优化袍江城市建设规划，重点发展第三产业，限制工业企业建设，合理规划 周边工业企业布局；加强环境基础设施建设，完善生活垃圾、生活污水收集系统， 实现生活污水、生活垃圾收集和处理的全覆盖；巩固和扩大烟控区、噪声达标区； 积极采用液化气、天然气等清洁能源，加大天然气使用普及率，禁止新建燃煤锅
炉。
⑷生态环境保护与建设措施
建设绿地系统，形成林带和景观绿色廊道。建设沿越东路、群贤路等道路两 侧和洋泾滨、湖则坂、主要河道建设绿化带，中心商贸区与周边工业区块的绿色 生态隔离带，大型绿色绿色主题休闲公园。进行河道的综合整治，主要进行清淤、
清草、清障和拓宽、护岸及环境污染整治，达到河网水系生态修复要求。
项目为射流曝气设备生产，其污染较轻，符合该生态环境功能小区要求。
2.4 浙江省曹娥江流域水环境保护条例
《浙江省曹娥江流域水环境保护条例》于 2010 年 11 月 25 日经浙江省第十
一届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，自 2011 年 3 月 1  日起施行。
第二条：本条例适用于绍兴市行政区域内曹娥江流域水环境保护工作。
本条例所称的曹娥江流域，是指曹娥江干流和支流汇集、流经的新昌县、嵊
州市、上虞市、绍兴县和越城区范围内的区域。
镜岭大桥以下的澄潭江及其堤岸每侧一般不少于五十米、嵊州市南津桥到曹 娥江大闸的曹娥江干流及其堤岸每侧一般不少于一百米的区域，为曹娥江流域水
环境重点保护区。具体范围由绍兴市人民政府划定，并向社会公布。
第八条：绍兴市及流域有关县级人民政府应当合理规划产业布局，调整经济
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	结构，根据曹娥江流域水环境保护规划和应当达到的水质标准，规定禁止或者限 制建设的项目，淘汰落后产能，发展循环经济；鼓励企业实施技术改造，开展废
弃物资源化利用。
绍兴市及流域有关县级人民政府应当采取有效措施，引导排放生产性污染物 的工业企业进入经批准设立的工业园区内进行生产和治污，严格控制工业园区外
新建工业企业。
第九条：曹娥江流域按照国家和省的规定实施重点水污染物排放总量控制制 度，并根据流域生态保护目标和水环境容量分配重点水污染物排放总量控制指
标。
对超过重点水污染物排放总量控制指标的地区，有关人民政府应当增加其重 点水污染物排放总量的削减指标；环境保护主管部门应当暂停审批该地区新增重
点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。
对经过清洁生产和污染治理等措施削减依法核定的重点水污染物排放指标
的排污单位，绍兴市及流域有关县级人民政府可以给予适当补助。
在曹娥江流域依法实行重点水污染物排放总量控制指标有偿使用和转让制
度。具体按照省人民政府有关规定执行。
第十三条：曹娥江流域水环境重点保护区内禁止下列行为：
（一）向水体或者岸坡倾倒、抛撒、堆放、排放、掩埋工业废物、建筑垃圾、
生活垃圾、动物尸体、泥浆等废弃物；
（二）新建、扩建排放生产性污染物的工业类建设项目；
（三）新建、扩建规模化畜禽养殖场；
（四）新建、扩建排污口或者私设暗管偷排污染物；
（五）在河道内洗砂、种植农作物、进行投饵式水产养殖；
（六）法律、法规禁止的其他行为。
曹娥江流域水环境重点保护区内已建成的化工、医药（原料药及中间体）、 印染、电镀、造纸等工业类重污染企业，由县级以上人民政府责令限期转型改造 或者关闭、搬迁；其他排放水污染物的工业企业限期纳管。已建的排污口应当限
期整治。已建成的规模化畜禽养殖场应当限期搬迁或者关闭。
曹娥江流域内其他区域新建、扩建规模化畜禽养殖场的，应当配套建设畜禽
排泄物和污水处理设施，经过环境影响评价审批，申领《排污许可证》，并达标
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	排放。流域内其他区域的河道设置、扩大排污口应当严格控制，环境保护主管部
门在审批环境影响评价文件时，应当征得水利主管部门的同意。
第十七条：城镇污水集中处理设施运营单位应当配套建设脱氮除磷设施、污
泥处理处置设施，保证尾水达标排放、污泥无害化处置或者综合利用。
排污单位向城镇污水集中处理设施排放污水应当做到达标排放；城镇污水管 网运营单位或者城镇污水集中处理设施运营单位发现排污单位超过纳管标准排 放污染物的，可以关闭其纳管设备、阀门；因超标排放造成城镇污水集中处理设
施损坏无法运行的，排污单位应当依法承担赔偿责任。
项目地距离北面的曹娥江干流堤岸 8.3km，不属于曹娥江流域水环境重点保 护区，项目产生的生活污水经适当处理达标后接入越东路市政截污管网，送绍兴
污水处理厂处理，符合曹娥江流域水环境保护的相关要求。
2.5 绍兴污水处理厂工程概况
绍兴污水处理厂位于柯桥区滨海工业区南部，曹娥江西岸，是国内规模最大 的综合污水处理厂之一，也是迄今为止世界是最具规模的印染废水集中治理企 业，主要承担绍兴市、柯桥区工业废水和生活污水“集中处理，达标排放”任务，
现有工程设计处理能力为 90 万 t/d。
2.6 周围污染源调查
根据现场调查，项目所在地周边主要工业污染源见表 2- 1 ，产生的废水均排
入城市截污管网，送绍兴污水处理厂处理。
表 2- 1    项目周围主要工业污染源情况汇总

	序 号
	企业名称
	方位
	距项目车间 最近距离(m)
	主要污染因子

	1
	绍兴市鑫华纺机制造有限公司
	项目地
	/
	废水、废气、噪声、固废

	2
	绍兴市马山永锋喷塑厂
	NW
	33.0
	噪声、废气、废水、固废

	3
	绍兴市飞跃机电有限公司
	N
	113.0
	废水、废气、噪声、固废
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三、环境质量现状及主要环境保护目标
	本项目环评根据浙江瑞启检测技术有限公司提供的监测数据对项目地环境 质量现状进行评价。其中对周围环境空气质量和水环境质量引用已有监测数据，
对声环境质量进行现场实测。
3.1.1 环境空气质量现状
本次环评对项目所在地周围环境空气质量不作现状监测，引用浙江瑞启检测 技术有限公司提供的 2015 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 14 日设在袍江新区管委会 的监测数据，具体监测点位见附图 1，对项目地附近环境空气质量现状进行评价，
监测结果详见表 3-1。
表 3-1  环境空气现状监测结果  单位：mg/m3

	
	检测因子
	检测时段
	点位
	2015.05.12
	2015.05.13
	2015.05.14

	[image: ]
	
二氧化硫
	2:00~3:00
	



。1#
	0.007
	0.009
	0.009

	
	
	8:00~9:00
	
	0.007
	0.007
	<0.007

	
	
	14:00~15:00
	
	<0.007
	0.009
	<0.007

	
	
	20:00~21:00
	
	0.008
	0.007
	0.008

	
	
二氧化氮
	2:00~3:00
	
	0.028
	0.029
	0.032

	
	
	8:00~9:00
	
	0.031
	0.036
	0.022

	
	
	14:00~15:00
	
	0.020
	0.021
	0.020

	
	
	20:00~21:00
	
	0.025
	0.030
	0.030

	
	PM10
	00:00~24:00
	
	0.028
	0.076
	0.054

	
	备注：。1#，袍江新区管委会。

	监测结果表明，评价区域环境空气监测点中 SO2 和 NO2 的 1 小时平均浓度 以及 PM1024 小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二
级标准，满足二类功能区要求。
3.1.2 地表水环境质量现状
为反映项目所在地水环境质量现状，引用浙江瑞启检测技术有限公司提供的 2015 年 5 月 13 日-5 月 14 日设在越东路东侧水域监测断面的水质监测结果。具
体监测点位见附图 1，监测结果见表 3-2。
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	表 3-2    地表水水质监测结果  单位：mg/L(pH 除外)

	站位名称
	采样时间
	pH
	溶解氧
	氨氮
	高猛酸盐指数
	BOD5

	
越东路东侧
水域断面
	2015.05.13
	7.57
	7.1
	0.592
	3.9
	2.8

	
	2015.05.14
	7.62
	7.3
	0.541
	3.8
	3.2

	
	水质类别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	执行标准
	Ⅲ

	
	综合类别
	Ⅲ


监测结果表明，项目所在地附近越东路东面水域监测断面水环境质量符合 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）中Ⅲ类水标准，满足Ⅲ类水功能要求。
3.1.3 声环境质量现状监测
为反映项目所在地声环境质量现状，在出租方厂区正常生产情况下，于 2015 年 5 月 13  日浙江瑞启检测技术有限公司对项目拟建地四周厂界昼间声环境进行
了监测，监测结果见表 3-3 ，监测点位置见附图 2。
表 3-3    声环境监测结果（单位：dB）
	监测点编号
	环境
功能
	昼间平
均声级
	达标
状况

	1#边界东
	4a 类
	59.0
	达标

	2#边界南
	3 类
	51.2
	达标

	3#边界西
	3 类
	47.6
	达标

	4#边界北
	3 类
	49.7
	达标


监测结果表明，在出租方厂区正常生产情况下，项目地厂界南、西和北三面 昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）中 2 类标准，满足 3 类功
能要求，其中项目地东面为越东路，属于交通干线，其东面昼间噪声符合 2 类标
准，满足 4a 类功能要求。因项目夜间不营运，因此对夜间噪声未监测。
3.2 生态环境现状
⑴土地利用及物种资源
通过对项目所在地周围区域的实地踏勘和调查，该项目地块为工业用地，处 于人类开发活动范围内，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区块生态系统敏 感程度较低，平原特征明显，基本无动物栖息之地，因此，区域内未曾发现过国
家级保护动物。
⑵渔业资源
项目周围水域水生生物主要以自然生长的鱼类为主，品种有青、草、鲢、鳙、
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	鳊、鲤等鱼种，随着大量生活、工业污水接入截污管网，内河水质有所改善，有
利于内河、内塘等水域的渔业养殖。
3.2 主要环境保护目标
项目主要环境保护目标详见表 3-4。
表 3-4    项目主要环境保护目标

	序号
	保护目标 名称
	方位
	距项目车间最 近距离(m)
	规模
	敏感性
描述
	保护级别

	1
	洋江村
	W
	650
	约 300 户
	一般
	环境空气二级
声环境 2 类

	2
	河流
	E
	280
	河宽 31-85m
	一般
	水环境Ⅲ类
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四、评价适用标准

	环   境   质   量   标   准
	1 环境空气质量
项目所在地环境空气为二类功能区，故评价范围内的环境空气执行《环
境空气质量标准》（GB3095-2012 ）中的二级标准，相关标准限值见表 4- 1。 表 4- 1    环境空气质量标准限值

	
	
	污染物名称
	单位
	年平均
	24 小时平均
	1 小时平均
	引用标准
	

	
	
	SO2
	


µg/m3
	60
	150
	500
	



GB3095-2012
	

	
	
	NO2
	
	40
	80
	200
	
	

	
	
	PM2.5
	
	35
	75
	/
	
	

	
	
	PM10
	
	70
	150
	/
	
	

	
	
	TSP
	
	200
	300
	/
	
	

	
	
	NOx
	
	50
	100
	250
	
	

	
	2 地表水
项 目地 附近 河 流地 表 水环 境 质量执 行《 地表 水环 境质 量 标准 》
（GB3838-2002 ）中的Ⅲ类水标准，相关标准值见表 4-2。
表 4-2    地表水环境质量标准  （单位：mg/L ，pH 除外）

	
	
	污染物名称
	pH
	溶解氧
	氨氮
	高锰酸盐指数
	BOD5
	

	
	
	Ⅲ类标准
	6~9
	≥5.0
	≤1.0
	≤6.0
	≤4.0
	

	
	3 声环境
根据《绍兴市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》，项目地为 3 类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类 区标准；其中项目地东面为越东路，属于交通干线，在其两侧 20m  范围以
内，执行 4a 类标准；保护目标处执行 2 类区标准；相关标准值见表 4-3。
表 4-3    声环境质量标准

	
	
	采用标准
	标准值(dB)
	

	
	
	
	昼间
	夜间
	

	
	
	2 类
	≤60
	≤50
	

	
	
	3 类
	≤65
	≤55
	

	
	
	4a 类
	≤70
	≤55
	

	
	






15





	污   染   物   排   放   标   准
	1 废水
项目废水经适当处理达标后接入越东路市政截污管网，送绍兴污水处理  厂处理，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表 4  中的三级  标准 ；废水经绍兴污水处理厂处理后排放执行《 污水综合排放标准 》 （GB8978- 1996 ）表 4 中其他排污单位的一级标准(绍政办发[2009]101 号)，
相关标准值见表 4-5。
表 4-5    污水综合排放标准  单位：mg/L，pH 除外

	污染因子
	pH
	CODcr
	SS
	氨氮

	一级标准
	6-9
	≤100
	≤70
	≤5①

	三级标准
	6-9
	≤500
	≤400
	≤35②


注：①执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中城镇污水处理厂 的一级 A 标准；
②执行浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)。
3 噪声
项目地厂界噪声执行 《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》 (GB12348-2008)  中 3 类标准，即昼间≤65  dB ，夜间≤55  dB，其中东面厂界 在交通干线越东路一侧 20m  范围内，执行 4 类标准，即昼间≤70dB ，夜间
≤55dB。
4 固体废物
固体废物处置依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》
(GB5085.3-5085.7) ，来鉴别一般工业废物和危险废物。
项目只产生一般固废，一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固 体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001 ）及其修改单（环保部
公告 2013 年 第 36 号）的相关要求。
生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建 城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、
省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。
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	总   量   控   制   指   标
	1 总量控制原则
污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。 本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。
项目纳入总量控制要求的主要污染物是废水量、CODcr 和 NH3-N。
2 总量控制建议值
⑴环评建议申请废水进管容量为 1.0t/d。
⑵环评建议以废水量 1t/d( 129t/a) 、CODcr 量 0.04t/a 、NH3-N 量 0.005t/a
作为项目实施后企业水污染物排入绍兴污水处理厂的总量控制建议值。
⑶环评建议以废水量 1t/d( 129t/a) 、CODcr 量 0.01t/a 、NH3-N 量 0.001t/a
作为项目实施后企业水污染物经绍兴污水处理厂处理后排入环境的总量控
制建议值。
3 总量控制实施方案
根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》中第八 条“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂 区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主 要污染物排放量可不进行区域替代削减” 。项目为新建，仅产生生活污水， 因此，本项目水污染物无需进行区域替代削减。项目新增污染物排放量应报
请绍兴市环境保护局核准，核准后项目污染物排放符合总量控制要求。
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五、建设项目工程分析
	5.1 项目生产工艺流程
⑴项目生产工艺流程
 (
外喷咀
 
组装
 
检验
 
包装、入库
)[image: ][image: ][image: ][image: ]内喷咀─___





外腔─→
图 5-1    项目生产工艺流程图
工艺流程说明：
项目将购进的内喷咀、外喷咀以及外腔按照产品要求进行组装，组装完成后
进行检验，合格后即可包装、入库。
5.2 营运期主要污染因素分析
5.2.1 废水
项目生产中无生产废水产生，只产生职工生活污水。
项目定员 10 人，不设食堂及宿舍，职工人员每人每天用水量为 50L，排水 系数 0.85 计，产生生活污水 0.43t/d ，即 129.0t/a ，其中 COD 浓度为 300mg/L， 氨氮浓度为 35mg/L，则 CODcr 产生量为 0.04t/a ，氨氮产生量为 0.005t/a 。生活 污水中粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集接入越东路城市污水
管网，送绍兴污水处理厂处理。
5.2.2 废气
项目生产过程中无生产废气产生。
5.2.3 噪声
项目主要以组装生产为主，因此只有员工活动噪声，噪声源强约为 55-60dB
之间。
5.2.4 固体废物
项目实施后产生的固体废物主要为废包装材料以及员工生活垃圾。
①废包装材料
项目废包装材料产生量约为 0.5t/a ，经分类收集后外售物资公司综合利用。
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	②员工生活垃圾
生活垃圾产生量 0.5kg/人 · 天计，则企业生活垃圾产生量为 1.5t/a ，袋装收集
后放到指定地点由环卫部门统一清运处置。
综上，项目固废产生及处置情况见表 5- 1。
表 5- 1    项目固废产生及处置情况  单位：t/a
	序 号
	名称
	产生
工序
	主要
成分
	形态
	属性
	废物
代码
	产生量
	利用处置方式

	
1
	废包装材料
	原料 包装 拆卸
	包装
	固态
	一般
	
-
	
0.5
	物资公司
回收利用

	2
	生活垃圾
	生活
	生活
垃圾
	固态
	一般
	-
	1.5
	环卫清运

	合计
	生产
生活
	/
	固态
	一般
	-
	2.0
	/
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六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	
排放源
	
污染物名称
	处理前产生浓度及 产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	

水污
染物
	

生活
污水
	废水量
	0.43t/d 、129.0t/a
	0.43t/d 、129.0t/a

	
	
	CODcr
	300mg/L 、0.04t/a
	100mg/L、0.01t/a

	
	
	氨氮
	35mg/L 、0.005t/a
	5mg/L 、0.001t/a

	废气污 染物
	无
	无
	无
	无

	固体
废物
	生活
	生活垃圾
	1.5t/a
	0t/a

	
	生产
	废包装材料
	0.5t/a
	0t/a

	
噪声
	项目主要以组装生产为主，因此只有员工活动噪声，噪声源强约为
55-60dB 之间。

	








主要生态影响：
据现场踏勘，本项目租赁位于绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫 华纺机制造有限公司部分闲置厂房，处于人类活动频繁区。周围主要为道路和工业 企业，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源，且该项目产生的污染物经采取相 应措施治理后均做到达标排放，对当地生态环境影响很小。
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上述措施处置后
 
对周围环境基本无影响
 
项目具
体固体废物利用处置方式评价
)


七、环境影响分析
	7.1 施工期环境影响分析
浙江新国富环保科技有限公司年产射流曝气设备 1000 套建设项目租赁位于 绍兴市袍江越东路以西（洋江路口）绍兴市鑫华纺机制造有限公司部分闲置厂房 内实施，无需建筑施工，项目在施工期只需在厂房内进行设备安装，建筑施工较
少，因此施工期对周围环境影响较小。
7.2 营运期环境影响分析
7.2.1 营运期水环境影响分析
项目排水实行雨污分流和清污分流，厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨 水管道（出租方已有）；项目产生的粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一 起汇集达标接入越东路城市污水管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理，对周围水
环境无影响，周围水环境质量能维持现有等级，满足功能要求。
7.2.2 营运期大气环境影响分析
项目生产过程中无生产废气产生，加强车间通风换气，对周围环境无影响。
7.2.3 营运期声环境影响分析
项目噪声源主要为员工组装活动噪声，噪声源强约为 58dB，对车间采取安 装隔声门窗等措施后，隔声量达到 25dB 以上，外排噪声在 33dB 以下，项目外 排噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准。
因项目夜间不生产，夜间对周围声环境无影响。
项目车间距离最近保护目标——西面的洋江村 650m，距离衰减可达 64.2dB， 因此对保护目标基本没有影响，保护目标处声环境能满足《声环境质量标准》
(GB3096-2008)中 2 类标准。因项目夜间不生产，夜间对保护目标声环境无影响。
因此，项目地四周场界噪声和保护目标处声环境均能维持现有等级，满足功
能要求。
7.2.3 营运期固体废物环境影响分析
项目实施后产生的固体废物主要是废包装材料以及员工生活垃圾。项目产生 的废包装材料经分类收集后贮存在室内及时出售给物资公司综合利用；产生的职
工生活垃圾袋装收集投放到指定地点由环卫部门统一收集处置。项目固体废物经

,                                 。
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	表见表 7- 1。
表 7- 1    项目固体废物利用处置方式评价表

	序 号
	
固体废 物名称
	
产生 工序
	

属性
	

废物代码
	
产生量 (t/a)
	
利用处置 方式
	
委托利用处
置的单位
	是否 符合 环保 要求

	
1
	废包装材料
	原料 包装 拆卸
	一般
	
-
	
0.5
	
回收利用
	物资
公司
	
符合

	2
	生活垃圾
	职工 生活
	一般
	
-
	1.5
	环卫清运
	环卫部门
	符合


7.3 退役期环境影响分析
项目退役后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、固体废物和设备噪 声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备。厂房还给出租方进一步另做他 用；废弃的设备不含放射性、易腐蚀或剧毒物质，设备的主要原料为金属，对设 备材料作拆除分检处理后可回收利用；未用完的原辅材料等可由供应商回收处 理；遗留的废水和固废按营运期要求处理完毕。因此项目在退役后对环境基本无
影响。
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八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果
	类型 内容
	排放源  （编号）
	
污染物名称
	
防治措施
	
预期治理效果

	






水污
染物
	







生活污水
	






废水量
CODcr
氨氮
	⑴实行雨污分流、清污分 流，雨水经收集后排入市 政 雨 水 管 道 ( 出 租 方 已 有)。
⑵项目产生的粪便污水经 化粪池处理后与其他生活 污水一起汇集接入越东路 城市污水管网，最终纳入 绍兴污水处理厂处理。
⑶ 废水排放 口规范化设 置：即设采样口和排污标 志牌；雨水排放口设一个， 并设标志牌。
	





污水达标排入 绍兴污水处理 厂处理，对周围 水环境无影响

	废气  污染物
	无
	无
	加强生产车间的通风换气
	保证车间的空 气质量。

	


固体
废物
	
生产
	

废包装材料
	经分类收集贮存在室内， 由物资公司回收综合利 用。
	

无害化处置，不 会造成二次污 染

	
	
生活
	
生活垃圾
	袋装收集后放到指定地点 由环卫部门统一清运、处 置。
	

	




噪声
	




生产车间
	




噪声
	




生产车间设置隔声门窗。
	


项 目场界 噪 声 达标，对周围环 境及保护 目标 影响较小。
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	8.1 清洁生产措施
清洁生产是一种新的污染防止战略，指将整体预防的环境战略持续应用于生 产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。推行清洁生 产可以达到“节能、降耗、减污、增效” 的目的，是保护环境、实现经济可持续发 展必由之路。为使建设项目实现经济效益、环境效益和社会效益的统一，使项目 环境影响尽量减少到最小，可通过采取清洁生产措施进行源头削减，变末端治理
为全过程减污，最终使“三废”发生量、排放量减少到最低程度。
8.1.1 采取的清洁生产措施
⑴建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理。
⑵优化设计，对单位产品实行用料考核，并与职工的经济效益挂钩，以减少
物料消耗，降低生产成本，削减污染物排放量。
⑶项目产生的废包装材料经分类收集后贮存在室内，及时出售给物资公司综
合利用。
8.1.2 清洁生产措施建议
⑴加强宣传教育：从厂方管理人员一直到班组操作工人，从原辅材料进厂、 产品生产、包装，直到最终产品出厂的全过程，在每个岗位、每个工段、每个环 节树立污染物最小量化意识，通过建立污染物最小量化制度和操作规范，达到污
染物最小量化的目的。
⑵提高职工操作技术水平，保证产品质量，减少次品率。
⑶持续清洁生产
随着生产水平的不断提高，清洁生产也将随之而持续进行。清洁生产是一个 相对的概念，无论企业处于何种生产发展水平都需要实施清洁生产，因此需要对 职工进行清洁生产培训，使职工能在生产实践中运用它，持续推进企业清洁生产 工作。它的实质是为消费者提供符合环保要求的、高质量的服务，同时，在服务 过程中节约能源、资源、减少排放、预防环境污染、不断提高服务质量。总之， 实施清洁生产可以提高企业的整体素质，提高职工的经济观念、环境意识，也可
以提高企业的整体经济效益，改善职工的劳动环境，最终可以提高服务竞争力。
⑷实施清洁生产审核
清洁生产审核，是指按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找
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