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	序 号
	管 材
	管径
	J1管道长度(m)
	J2管道长度 (m)
	合计
(m)

	
	
	
	引入干管
	水平支管-1
	水平支管-2
	水平支管-3
	
	

	1
	镀 锌 钢 管
	DN32
	1.5+0.3+0.05
+(2.2+0.9)+
(1.31+0.16+0.12/2+0.0
5)
=6.53
	
	
	
	
	6.53

	2
	镀 锌 钢 管
	DN25
	
	0.9x3+(0.6 ·
0.15-0.05)
=3.10
	0.9x2+(0.45-
0.05)
=2.20
	
	(1.5+0.3+0.05)
+(1.3+0.9)+(1.
6+0.12+0.05)
=5.82
	11.12

	3
	镀 锌 钢 管
	DN20
	
■
	
	
	(1.70+0.25-
0.15-0.05)+(1.6- 1.0)+(1.45-0.15- 0.05)=3.60
	(0.3+0.75+0.75 +0.75)x2=5.10
	8.70

	4
	镀 锌 钢 管
	DN15
	
	(1.50-0.9-
0.20)+(2.58+0 .12/2+0.05-
0.15-
0.2)+(2.2-
0.98)=3.96
	
	(1.65+0.2)+(1.6- 1.2)X2=2.65
	
	6.61

	5
	镀 锌 钢 管
	小便槽 冲洗管 DN15
	
	
	
	(1.45-0.15-
0.1)X2=2.40
	
	2.40






 (
D
)





· 【例】某公司给排水平面及透视图如图所 示。表中数据为计算该给排水工程的相关 定额：

	序号
	项目名称
	计量单 位
	安装费(元)
	主材

	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	单价
	损耗
率 ( %

	
	镀锌钢管DN32安装
室内埋地、螺纹连接
	10m
	68.2
	29.13
	0.91
	15.00元/m
	2

	2
	管道冲洗、消毒
	100m
	16.12
	10.67
	0.00
	
	



人工单价为31元/工日，管理费为人工、机械费之和
的20%,利润为人工、材料、机械费之和的5.35%
计。






· 1根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规  范》的相关规定计算工程量，并根据以下给定的 统一项目编码编制分部分项工程量清单。
工程量清单统一编码





	项目编码
	项目名称
	项目编码
	项目名称

	
030801001
	室内镀锌钢管
	
030804007
	室内淋浴器(冷水、 莲蓬喷头、铜镀铬)

	030801003
	室内承插铸铁管
	030804012
	瓷高水箱大便器

	
030803001
	螺纹截止阀
	030804017
	铸铁地漏

	
030804004
	洗手盆(陶瓷、挂式、 冷水嘴)
	030804019
	小便槽冲洗管






4-例1分部分项工程量清单


工程名称：某宿舍楼给排水工程

	序号
	
项目编码
	
项目名称及特称
	计量 单位
	工程
数量

	
1
	030801001
001
	室内镀锌钢管DN32:给水、螺纹连接、埋地、管道冲洗消毒、 热沥青两遍
	
m
	
2.75

	
2
	030801001
002
	室内镀锌钢管DN32:给水、螺纹连接、明装、管道冲洗消毒、 银粉两遍
	
m
	
3.78

	
3
	030801001
003
	室内镀锌钢管DN25:给水、螺纹连接、埋地、管道冲洗消毒、 热沥青两遍
	
m
	
2.75

	
4
	030801001
004
	室内镀锌钢管DN25:给水、螺纹连接、明装管道冲洗消毒、 银粉两遍
	
m
	
8.37

	
5
	030801001
005
	室内镀锌钢管DN20:给水、螺纹连接、明装、管道冲洗消毒、 银粉两遍
	
m
	
8.7

	
6
	030801001
006
	室内镀锌钢管DN15:给水、螺纹连接、明装、管道冲洗消毒、 银粉两遍
	
m
	
6.61






4-例1分部分项工程量清单


工程名称：某宿舍楼给排水工程

	序号
	

项目编码
	

项目名称及特称
	计量单位
	
工程
数量

	
7
	
030801003001
	室内承插铸铁管DN100:排水、石棉水泥接口、埋地、热 沥青两遍
	
m
	
32.03

	
8
	
030801003002
	室内承插铸铁管DN100:排水、石棉水泥接口、明装防锈 底漆一遍、银粉两遍、
	
m
	
13.5

	
9
	
030801003003
	室内承插铸铁管DN50:排水、石棉水泥接口、埋地、热沥 青两遍
	
m
	
2.67






4-例1分部分项工程量清单
工程名称：某宿舍楼给排水工程

	

序号
	

项目编码
	

项目名称及特称
	
计量 单位
	
工程数 量

	10
	030803001001
	螺纹截止阀J11T-16、DN32
	个
	1

	11
	030803001002
	螺纹截止阀J11T-16、DN25
	个
	1

	12
	030803001003
	螺纹截止阀J11T-16、DN15
	个
	1

	13
	030804004001
	陶瓷洗手盆、挂式、冷水嘴
	组
	2

	14
	030804007001
	淋浴器、冷水、淋浴喷头
	组
	8

	15
	030804012001
	瓷高水箱大便器
	套
	7

	16
	030804017001
	圆形铸铁地漏DN100
	个
	2

	17
	030804017002
	圆形铸铁地漏DN50
	个
	3

	18
	030804019001
	小便槽冲洗管DN15
	m
	2.4






4-例1分部分项工程量清单

工程名称：某宿舍楼给排水工程

	序号
	
项目编码
	
项目名称及特称
	计量
单位
	工程数
量

	1
	030801001001
	室内镀锌钢管DN32:给水、螺纹连接、埋地、管道冲洗消毒、热沥青两遍
	m
	2.75

	2
	030801001002
	室内镀锌钢管DN32:给水、螺纹连接、明装、管道冲洗消毒、银粉两遍
	m
	3.78

	3
	030801001003
	室内镀锌钢管DN25:给水、螺纹连接、埋地、管道冲洗消毒、热沥青两遍
	m
	2.75

	4
	030801001004
	室内镀锌钢管DN25:给水、螺纹连接、明装管道冲洗消毒、银粉两遍
	m
	8.37

	5
	030801001005
	室内镀锌钢管DN20:给水、螺纹连接、明装、管道冲洗消毒、银粉两遍
	m
	8.7

	6
	030801001006
	室内镀锌钢管DN15:给水、螺纹连接、明装、管道冲洗消毒、银粉两遍
	m
	6.61

	7
	030801003001
	室内承插铸铁管DN100:排水、石棉水泥接口、埋地、热沥青两遍
	m
	32.03

	8
	030801003002
	室内承插铸铁管DN100:排水、石棉水泥接口、明装防锈底漆一遍、银粉两遍、
	m
	13.5

	9
	030801003003
	室内承插铸铁管DN50:排水、石棉水泥接口、埋地、热沥青两遍
	m
	2.67

	10
	030803001001
	螺纹截止阀J11T-16、DN32
	个
	1

	11
	030803001002
	螺纹截止阀J11T-16、DN25
	个
	1

	12
	030803001003
	螺纹截止阀J11T-16、DN15
	个
	1

	13
	030804004001
	陶瓷洗手盆、挂式、冷水嘴
	组
	2

	14
	030804007001
	淋浴器、冷水、淋浴喷头
	组
	8

	15
	030804012001
	瓷蹲大便器、普通冲洗阀
	套
	7

	16
	030804017001
	圆形铸铁地漏DN100
	个
	2

	17
	030804017002
	圆形铸铁地漏DN50
	个
	3

	18
	030804019001
	小便槽冲洗管DN15
	m
	2.4
















·2根据工程量计算结果，依据上述定额分析 计算镀锌钢管DN32项目的综合单价，并填 入下面的“工程量清单综合单价分析表”
中。 (金额保留两位小数，其余保留三位)



分部分项工程量清单综合单价分析表(一)
工程名称：某宿舍楼给排水工程

	项目编号：030801001001
	项目名称：室内镀锌钢管安装DN32mm(埋地)
	计量单位：m

	定额
编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费 +利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费+利 润

	C8-132
	镀锌钢管DN32安 装室内埋地、螺 纹连接
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C8-297
	管道冲洗、消毒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	
	未计价材料费
	
	
	
	

	清单项目综合单价
	28.16

	
材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量⑦
	单价
(元)
	合价  (元)
	暂估
单价(元)
	暂估
合价(元)

	
	镀锌钢管DN32
	M
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






分部分项工程量清单综合单价分析表(一)
工程名称：某宿舍楼给排水工程

	项目编号：030801001001
	项目名称：室内镀锌钢管安装DN32mm(埋地)
	计量单位：m

	定额
编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费 +利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费+利 润

	C8-132
	镀锌钢管DN32安 装室内埋地、螺 纹连接
	
10m
	
0.275
	
68.2
	
29.13
	
0.91
	
19.08
	
18.76
	
8.01
	
0.25
	
5.25

	C8-297
	管道冲洗、消毒
	100m
	0.028
	16.12
	10.67
	0
	4.65
	0.44
	0.29
	0.00
	0.13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	19.20
	8.30
	0.25
	5.38

	
	未计价材料费
	
	42.08
	
	2.25

	清单项目综合单价
	28.16

	材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量⑦
	单价
(元)
	合价  (元)
	暂估
单价(元)
	暂估
合价(元)

	
	镀锌钢管DN32
	m
	2.805
	15
	42.08
	
	

	
	材料费小计
	
	42.08
	
	






分部分项工程量清单综合单价分析表(一)
工程名称：某宿舍楼给排水工程

	
	项目编号：030801001002
	项目名称：室内镀锌钢管安装DN32mm(明装)
	计量单位：m

	定额
编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费 +利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费+利 润

	C8-132
	镀锌钢管DN32安 装室内埋地、螺 纹连接
	
10m
	
0.378
	
68.2
	
29.13
	
0.91
	
19.08
	
18.76
	
8.01
	
0.25
	
7.21

	C8-297
	管道冲洗、消毒
	100m
	0.038
	16.12
	10.67
	0
	4.65
	0.44
	0.29
	0.00
	0.18

	人工单价
	小计
	26.39
	11.41
	0.34
	7.39

	
	未计价材料费
	
	57.84
	
	3.09

	清单项目综合单价
	28.16

	材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量⑦
	单价
(元)
	合价  (元)
	暂估
单价(元)
	暂估
合价(元)

	
	镀锌钢管DN32
	m
	3.856
	15
	57.84
	
	

	
	材料费小计
	
	57.84
	
	






分部分项工程量清单综合单价分析表(一)
工程名称：某宿舍楼给排水工程

	
	项目编号：030801001001
	项目名称：室内镀锌钢管安装DN32mm(埋地)
	计量单位：m

	定额
编号
	
定额名称
	定额
单位
	
数量
	单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
+利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费+利 润

	C8-132
	镀锌钢管DN32安
装室内埋地、螺 纹连接
	
10m
	
0.275
	
68.2
	
29.13
	
0.91
	
19.08
	
18.76
	
8.01
	
0.25
	
5.25

	C8-297
	管道冲洗、消毒
	100m
	0.0275
	16.12
	10.67
	0
	4.66
	0.44
	0.29
	0.00
	0.13

	C14-72
	管道刷第一遍热 沥青
	10m2
	0.0363
	27.59
	56
	0
	9.99
	1.00
	2.03
	0.00
	0.36

	C14-73
	管道刷第二遍热 沥青
	10m2
	0.0363
	13.64
	25.33
	0
	4.81
	0.50
	0.92
	0.00
	0.17

	人工单价
	小计
	20.69
	11.26
	0.25
	5.91

	
	未计价材料费
	
	42.08
	
	2.25

	清单项目综合单价
	29.98

	材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量⑦
	单价
(元)
	合价  (元)
	暂估
单价(元)
	暂估
合价(元)

	
	镀锌钢管DN32
	m
	2.805
	15
	42.08
	
	

	
	材料费小计
	
	42.08
	
	






【课堂作业】


·  【课堂作业】二层建筑层高均为080 m,  室内采暖工程采用双管上供下回式  热水供水系统，回水干管设在一层；管材均为镀锌钢管；每组散热器装铜放 风阀一个；供水干管的最高处设集气罐  150(Ⅱ),其上设置的放水阀型
号同散热器铜放风阀；水管上设置的阀门为J11T-16截止阀。
· 散热器为铸铁四桂813型，一层无足挂装， 二层带足安装。在房间及走廊处  设置的散热器， 一层楼的回水水平支管距地430 mm 。二层为140 ms  在楼
梯闻处设置的散热器， 一、二层楼的回水水平支管距地均为140 mmm 。
· 热水供回水管道埋地部分需刷热沥青两遍，其余管道刷银粉两遍；管道安装 完毕后均进行冲洗消毒。
· 管道支架为普通支架， 除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、银粉两遍；共耗钢材
26.055kg, 其中施工损耗6懿。
· 散热器除轻锈、刷防锈漆一遍、银粉两遍。
· 1、试计算该工程的管道工程量。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/705104103244011110
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