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[bookmark: _Toc270776210]

[bookmark: _Toc270776212][bookmark: _Toc333328917]1 总则
[bookmark: _Toc270776213][bookmark: _Toc333328918]1.1 编制目的
[bookmark: _Toc270776214]为提高XX公司的抗灾防灾能力，确保公司、社会及人民生命财产的安全，防止突发性危险化学品环境污染事故发生，并能够在突发事故发生时，及时、准确、有条不紊的控制和处理事故，有效的开展自救和互救，尽可能把事故造成的人员伤亡、环境污染和经济损失减少到最低程度，做好应急救援准备工作，落实安全责任和各项管理制度。根据公司的管理情况，本着“快速反应，当机立断，自救为主，外援为辅，统一指挥，分工负责”的原则，遵照《中华人民共和国和国家安全生产法》第六十九条和《危险化学品管理条例》第五十条的规定，参与《危险化学品事故应急救援预案编制》（广东省安全科学技术研究所编著），决定建立抢险救灾指挥系统，组织编制关键装置要害部位安全防范措施和事故应急处理方案，并组织职工学习、演练贯彻实施，提高员工抢险救灾的应急处理能力，一旦发生事故或灾害，救灾系统应立即启动，各救灾职能组迅速赶赴事故现场，迅速投入抢险救灾，达到反应迅速，应急处理有效，最大限度地减少事故或灾害的损失的目的。
[bookmark: _Toc333328919]1.2 编制依据
（1）《国家突发环境事件应急预案》
（2）《广州市突发环境事件应急预案》
（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）                                         
（4）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）；
（5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第83号）；
（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）
（7）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）

（8）《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）                               
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（9）《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）
（10）《剧毒化学品名录》（国家安全生产监督管理局第8部门公告2003第2号）；
（11）《化学品安全技术说明书编写规范》（GB16483）；
（12）《重大危险源辨识》（GB19218）；
（13）《建筑设计防火规范》（GBJ16）；
（14）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）；
（15）《常用危险化学品贮存通则》（GB15603）；
（16）《石油和天然气工程设计防火规范》（GB50183）；
（17）《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）；
（18）《广东省安全生产管理条例》中华人民共和国国务院2002年第344号令；
（19）《仓库防火安全管理规则》（公安部第6号令，1990）；
（20）《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916－1999）；
（21）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB55058－92）；
（22）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044－85）；
（23）《防止静电事故通用导则》（GB12158－90）；
（24）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安监局56号）；
其它相关的法律、法规和规章等。

[bookmark: _Toc270776215][bookmark: _Toc333328920]1.3 适用范围

本预案适用于XX公司的环境突发事件灾难应对工作。本预案适用于本公司厂内环境突发事件应急。
2
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[bookmark: _Toc270776216][bookmark: _Toc291683333][bookmark: _Toc333328921]2.基本情况
[bookmark: _Toc270776219][bookmark: _Toc333328922]2.1生产经营单位概况
1、企业基本情况：
XX有限公司注册地址位于A市B区C街D号注册金额E万元人民币。本公司主要生产XX。企业性质属民营企业，经济类型为有限责任公司。
本公司厂区用地近似长方形，四周均设有2.1m以上高实体围墙，厂区内建、构筑物按功能分区布置，办公生活区布置在厂区的西北侧，生产区集中在厂区的东南侧，惠州夏季是东南风，冬季多为东北风，办公生活区夏季略受生产区气体扩散影响，冬季基本不受影响。办公生活区主要布置有办公楼、宿舍楼、辅助用房（包括：消防泵房和发、配电房）和消防水池；生产区主要位于厂区东南部，有甲类厂房1栋（包括质检室、板房和甲类车间）、甲类仓库1栋（包括4间甲类仓库）、露天储罐区1座（包括4个45m3的储罐），还有收集池1个；厂区主要建筑物与围墙间距大于5m。
本公司主要建构筑物情况如下表：
	序号
	建筑物名称
	层数
	高度
	占地面积
	建筑面积
	耐火等级
	火灾危险性

	1
	甲类厂房
	1
	5.5m
	1000m2
	1000m2
	二级
	甲类

	2
	甲类仓库
	1
	5.5m
	500m2
	500m2
	二级
	甲类

	3
	车间
	1
	5.5m
	1500m2
	1500m2
	二级
	丙类

	4
	办公楼
	2
	7.8m
	500m2
	1200m2
	二级
	戊类

	5
	宿舍楼
	3
	11m
	500m2
	1700m2
	二级
	戊类



2、从业人数：

本公司定员40人，其中技术及管理人员10人，安全管理人员2人，实行一班工作制（8小时）。公司所有原料和成品，委托具有危化品运输资质的单位承运。
2
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3、周边环境：
周围多为空地（多为预留工业用地），东面为山坡地；南面为空地（预留发展用地）；西面为预留工业区内42米道路；北面水性车间30米外为移动公司大楼。厂区周围环境敏感点的情况如表1—3所示。
表1—3周围敏感点
	敏感点
	方位
	与厂界最近距离，m
	与仓库最近距离，m

	移动大楼
	西北面
	30
	100

	山坡地
	东面
	5
	10

	道路
	西面
	5
	100

	管委会
	西面路对面
	50
	130



4、污染物处理：本公司配备500 m2　应急池用于处理生产所产生的污水，危险废物都由符合资质的危险废物处理单位统一回收处理。


[bookmark: _Toc270776220][bookmark: _Toc333328923]2.2危险源与风险分析
2.2.1危险物质分析
本公司生产所用的原材料主要是甲类火险和乙类火险的易燃液体，产品则为甲类火险和乙类火险的易燃液体，它们有不同程度的毒性。这些危险化学品全部由汽车装运进、出公司，一但发生事故，将造成一定的人员伤亡和财产损失。物质危险性分析如下：
（1）易燃性

甲苯、二甲苯、三甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、醇酸树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂、硝化纤维素溶液、2-丁氧基乙醇、丙酮、丁酮、乙醇、硝基底漆、硝基透明清漆、硝基漆稀释剂、氨基清烘漆、氨基漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂等危险化学品（以下简称“危险化学品”）是可燃性有机物质，在常温下蒸发速度比较快，当蒸气积聚或飘移空气中时，只要有足够的点火能量，就容
2
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易引发燃烧，造成严重后果。
（2）易爆性
危险化学品的蒸气中存在一定数量的氢分子，含有氢分子的危险化学品蒸气在空气中达到一定的比例时，即使遇到很小的能量，也会引发爆炸。
易燃性与易爆性决定了危险化学品的燃烧与爆炸是可以互相转变的。若蒸气的浓度较高，具备了燃烧的条件，遇火源则先燃烧；若蒸气的浓度降到爆炸极限范围内时，便由燃烧转为爆炸。
危险化学品的易爆性还表现在爆炸温度极限越接近环境温度，越容易发生爆炸。冬天室外储存乙醇等，发生爆炸的危险性比夏天还大。因为冬天气温低，挥发的蒸气浓度易在爆炸范围之内（3.3～19.0 v %），而夏天室外温度较高，蒸气的浓度容易处于饱和状态，遇火源易发生燃烧。
（3）易积聚静电荷性
两种不同物体，包括固体、液体、气体和粉尘，通过摩擦、接触、分离等相互运动的机械作用，能产生静电荷。当危险化学品在运输和装卸作业时，会产生大量静电，并且危险化学品产生静电的速度远远大于流散速度，因此要求项目在危险化学品在生产和储存时，一定要有可靠的静电接地装置，及时消除静电。
（4）易扩散和易流淌性
液体都有扩散和流淌的特性，危险化学品的流动和扩散能力取决于危险化学品的粘度。低粘度的轻质危险化学品密度小，流动扩散性强；重质危险化学品的粘度高，其流动扩散性弱，但随着温度的升高，粘度降低，其流动扩散性也增强。储存危险化学品的设备由于穿孔、破损，会导致泄漏事故。
（5）毒性

石化产品及其蒸气都具有毒性，一般属于刺激型、麻醉型或腐蚀型的低毒或中等毒性物质。危险化学品中的某些成分，虽含量较少，但毒性
2
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较大。因此在工作中要注意采取保护措施，不能吸入过多的危险化学品蒸气。
2.2.2作业场所危险、危害因素分析
（1）火灾
分布场所：甲类车间、露天罐区、甲类仓库等。
发生条件：甲类危险化学品装卸过程泄漏发生时，有明火或静电火花产生并失去控制。项目作业过程中可能出现的火源主要有：
①明火    
②电气火花
③静电火花
④雷电能
⑤杂散电流能
⑥碰撞摩擦火花
⑦棉布自燃
危险危害程度：严重。
（2）爆炸
分布场所：甲类车间、甲类仓库、油罐区。
发生条件：甲类危险化学品形成的可燃性气体或蒸气与空气形成爆炸性气体（混合气体浓度在爆炸极限内）并遇明火。
危险危害程度：严重。
（3）中毒和窒息
发生部位：接触危险化学品的作业场所。
发生条件：在发生泄漏危险化学品、火灾时参加抢险救灾时因保护措施不当，吸入有毒有害危险化学品蒸气；检修设备时未采取保护措施；在生产场所误食危险化学品等。

危险危害程度：严重。
2
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2.2.3重大危险源辨识
根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），我公司危险化学品储存量未构成危险化学品重大危险源。
依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）进行辨识，我公司使用的设备不构成重大危险源。
综合辨识，本公司不构成重大危险源。
2.2.4确定危险目标
生产车间、罐区较容易发生火灾、爆炸等较大安全事故，故将生产车间、罐区确定为重点应急救援目标。一旦发生危险事故，应根据事故的危险等级启动相应预案，采取相应措施予以救援或处理。其他危险有害因素分布如下表：
厂区主要危险危害因素一览表
	区域
	火灾爆炸
	中毒窒息
	触电
	车辆伤害
	机械伤害
	物体打击
	灼烫
	高处坠落

	仓库
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	

	生产车间
	√
	√
	√
	
	√
	√
	√
	

	办公楼、宿舍楼
	火灾
	
	√
	√
	
	
	
	√

	辅助用房
	火灾
	
	√
	
	√
	
	
	



以上危害及其它危害有可能给企业生产和员工生命造成威胁，企业针对以上危害分别采取禁烟、持证上岗、人员培训、车辆限速、危险作业审批、静电接地等最大限度的降低和减少事故的发生。
2.2.5危险源对公司及周边的影响分析 
结合上述分析，公司危险目标主要有：火灾爆炸事故、中毒、触电事故。
（1）火灾爆炸事故对周边的影响分析

公司生产和储存的第3类危险化学品，第3类的危险化学品都具有易
2
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燃易爆的危险性，但公司的工艺相对简单。公司的主要危险、有害因素对周边的影响是火灾、爆炸的危险。从周边环境的分析，公司四面均有围墙，围墙高度均为2.1m，围墙均为非燃烧实墙。紫科环保主出入口设在厂区西面、次出入口设在厂区西南角，厂北面为移动公司大楼距丙类厂房30m，其余周边多为空地、山坡地。厂内建构筑物与厂外建筑设施的间距远远超出相关标准的要求，厂区周围没有重要的政治和文化设施，也没有自然保护区、水源保护区、文物保护建筑。
（2）其他事故对周边的影响 
通过以上危险、有害因素分析，公司还存在着机械伤害、中毒、中暑、触电等危险，但机械伤害、触电、中暑都发生在公司内，不会对周边的居民及生产造成影响；油漆、稀释剂虽然有毒，但是毒性不大，即使泄露飘逸至厂区外，随着风的吹散，浓度的稀释，也不会对周边社区造成大的影响。
（3）周边环境及自然条件对危险源的影响分析 
生产区用围墙与外界隔开，周围面积宽敞，由于工厂的生产车间和化学品仓库与周边的安全间距均符合要求，所以，周边环境对危险源的影响在可接受范围内。


2
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[bookmark: _Toc270776221][bookmark: _Toc333328924][bookmark: _Toc270776222]3 组织机构及职责
[bookmark: _Toc333328925]3.1 应急组织体系
环境突发事故应急救援指挥机构：

 (
总指挥：郭东明
)
 (
副总指挥：郭小令
)


 (
通讯联络组
) (
人员抢救组
) (
现场警戒组
) (
后勤保障组
) (
疏散引导组
) (
事故抢救小组
)







现场应急救援指挥中心地点
企业应急救援指挥中心设在保安室（企业门卫室），指挥生产安全应急救援。
[bookmark: _Toc270776223][bookmark: _Toc333328926]3.2应急救援指挥成员职责及分工
    （1）总指挥：当事故发生时，对警报做出判断，启动应急预案，做好各工作组的分工，负责指挥协调全企业的应急救援。
（2）副总指挥：共同协助总指挥做好事故救援工作，第一时间赶到现场根据总指挥的指示全面指挥扑救工作。对疏散人员及救援行动进行部署，指导各工作组进行救援。组织人员对事故后的现场保护。具体负责抢险、抢修、医疗、抢救物质、供应、运输及事故通报、安置工作的指挥； 

（3）通讯联络组：由办公室人员组成，负责人：曾静雅；组员：李
2
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丽芬。掌握应急事件发生情况，及时向企业应急领导小组汇报，及时传达企业应急领导小组的指令搞好协调与联系。
（4）事故抢救组：由办公室和事故发生车间人员组成，负责人：王乐军；组员：当班班组长、王金星。事故发生接到命令后，迅速到达事故现场，根据指挥组的命令，利用现场自救设施，积极开展自救活动，防止事故进一步扩大，并力争将事故消灭在发生的初期。如事故发展较大，无法控制时，立即将情况汇报给指挥部，由指挥部对外求援，同时组织人员有序撤离到安全区域。公安消防人员或外来专业救援人员到达后，服从现场领导指挥，主动搞好协调与联系。
（5）疏散引导组：由企业消防队员组成，负责人：李小伍 ；组员：张国强。接到报警后迅速赶到事故现场，按各自分工进行人员及物资的疏散，确保人员安全快速疏散撤离，在安全出口以及容易走错的地点安排专人值守，其余人员分片搜索未及时疏散人员，并将其疏散到安全区域。组织疏散时应进行宣传，稳定情绪，使大家能够积极配合，按指定路线尽快将在场人员疏散出去，安全疏散时要维持好秩序，注意不要互相拥挤，确保万无一失。控制各出口，禁止无关车辆通行和外来人员进入，无关人员只许出不许进，加强巡逻，保护现场，维护现场秩序，迎接并引导消防车辆进入事故现场。
（6）人员救护组：由办公室人员和驾驶员组成，负责人：谢小英 ，组员：李海龙 。主要负责将伤员撤离危险地带，在安全区采取紧急救护措施，如伤势严重，迅速联系120，将伤员送往医院。
（7）现场警戒组：由保卫科人员组成，负责人：姚江林 ；组员：刘承艳 。负责现场警戒，防止无关人员入内，保护好事故现场。

（8）后勤保障组：主要负责提供在发生事故时现场救援人员所需物资、器材的保障工作；并组织好事故现场的通信联系、人员撤离、安置，以及车辆的调配等保障工作。
2
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（9）安全员: 协助副总指挥做好事故救援工作，第一时间赶到现场根据副总指挥的指示全面指挥抢险救援工作。具体负责现场救援指挥。
（10）电工：听从总指挥、副总指挥、安全员的指示,根据现场的情况及时采取供、断电措施。


[bookmark: _Toc270776225]
2
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[bookmark: _Toc333328927]4预防和预警
[bookmark: _Toc270776226][bookmark: _Toc333328928]4.1 危险源监控
公司从安全管理和安全技术措施两大方面对危险源进行消除、控制、预防。 
安全技术措施 
1）公司在生产车间、危化品仓库、罐区等场所配备了灭火器材和消防供水系统。 
2）消防设施、器材有专人管理，消防器材摆放在明显和便于取用的地点，周围没有存放杂物。
3）车间、仓库等可能发生泄漏的场所均安装了可燃气体泄漏检测报警仪。 
4）车间、仓库的电器设施为防爆型。
5）车间、仓库设置有抽风系统，可将气体抽至厂外。 
6）按要求发放了防毒口罩、手套、工作服、耳塞等劳动防护用品，作业场所按国家有关规定设置了安全标志。 
7）生产车间部分机械旋转部位安装了防护罩，防止人员置身于危险部位。 
8）在生产现场配置急救药箱，并放在固定和方便取用的地方，一旦发生事故，可以及时救援。 
安全管理措施 
1）危化品仓库设置有专管人员，并有相关的物质安全技术说明书以及应急措施。 
2）安全出口、疏散通道有明显的警示标志。 
3）危险化学品场所有醒目的安全警示标识。 
4）有数名危险化学品从业人员经安全生产监督管理局培训考核。

5）制订了安全管理制度和安全操作规程。
2
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6）成立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备一定数量技术人员。
7）加强对员工的安全教育培训。 
8）对灭火器材、消火栓以及机械设备定期进行安全检查。 
[bookmark: _Toc333328929]4.2 预警行动
1）预警条件：在公司发生火灾爆炸等事故，并可能危及或已经危及公司安全及厂区外周边地区安全时，为使应急指挥机构及相关应急部门能够迅速获取警讯，以便及时采取相应措施。
2）预警方式和方法：发生突发事件时，当班作业人员应按操作规程紧急停止作业，必要时通知人员疏散。当班人员应立即向公司值班领导报告，报告内容应包括： 公司值班领导接警后，应在力所能及的范围内，立即组织公司应急救援力量进行救援，同时应掌握突发事件以下情况：  
（1）事故发生的时间、岗位、类型； 
（2）事故已造成的人员伤亡和财产损失；  
（3）突发事件是否有可能进一步扩大的趋势； 公司值班领导在掌握事故基本情况后，应报公司应急救援指挥机构。应急救援总指挥应根据事件的等级，启动相应级别的应急救援预案。 
[bookmark: _Toc333328930]4.3报警、通讯联络方式 
1）信息报告与通知 
公司24小时有效的报警电话 公司值班电话：xxxx-12345678
拨打“119”与当地消防部门联系； 拨打“120”与当地医院联系；
拨打“122”与当地交管部门联系。 
外部救援单位联系电话、政府有关部门联系电话见附件。 
事故信息接收和通报程序如下：
（1）报警； 

（2）接警； 
2
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（3）启动预案，通知人员紧急行动；
（4）如必要，通知外部救援机构； 
（5）建立和保持企业应急组织之间的通讯联络； 
（6）建立和保持现场应急组织、外部机构和其他应急组织之间的通讯联络。 
2）信息上报 
当遇到特殊情况时（如发生一般突发事件），事件所发地当班人员应立即报告公司应急救援指挥机构，并尽量提供事件的有关信息，同时应立即向当地公安消防部门、安全生产监督管理部门等单位报告。 公司应急救援指挥机构接到报告后，应根据突发事件的类型和严重程度，启动相应等级的应急预案。并将事故有关情况立即报告当地安全生产监督管理局等部门。报告的内容：
 ①发生事故的单位、时间、地点；
②事故的简要经过，包括发生泄漏或火灾爆炸的物质名称、数量，可能的最大影响范围和现场伤亡事故情况等；
③事故现场应急抢救处理的情况和采取的措施，事故的可控情况及消除或控制所需的处理时间等；
④其他有关事故应急救援的情况，事故可能的影响后果、影响范围、发展趋势和现场气象情况等；
⑤事故报告单位、报告人和联系电话；
⑥其他需要补充说明的情况。 
3）信息传递 

当突发事件、事故可能影响到公司周边的企业或居民区时，应向公众发出警报信息，宣布全体紧急状态。同时通过各种途径向公众发出紧急公告，告知事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等，以保证公众能够及时作出自我防护响应。决定实施疏散时，应通过公告确保公众
2
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了解疏散的有关信息，如疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地等。 发出警报、公告等信息由公司应急救援指挥中心负责。可采用对讲机、电话、公告栏等方式。也可与上级政府、公安部门、安监部门、当地新闻媒体一起，使用警笛、警报、广播电视等通知受影响人员和区域。 
 
[image: ]
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[bookmark: _Toc270776229][bookmark: _Toc333328931]5 应急响应
[bookmark: _Toc333328932]5.1 响应分级
惠城区突发公共事件总体应急预案最低级别响应为Ⅳ级，本预案响应级别为与其相衔接，将最高级社会级应急响应定为Ⅳ级。本预案为厂内预案，分Ⅵ级、Ⅴ级两个响应等级，具体分级情况如下：
Ⅵ级响应：生产区（包括仓库）范围内资源即可控制事态恶化(即财产损失1000元～500万元,或轻伤1-6人,或重伤1人,无中毒和死亡情况)。需要两个或更多的班组、部门响应的紧急情况。Ⅵ级响应需要成立现场指挥部来统一指挥现场的应急救援行动。
Ⅴ级响应：公司范围内资源即可控制事态恶化(即财产损失500～1000万元,或轻伤7-12人,或重伤2人,无中毒和死亡情况)。必须利用本公司一切可利用资源的紧急情况或者部分外部救援支援（如消防部门）的情况。
需要外资源才能控制事态恶化。启动本事故应急救援预案后，当事故不能有效处置，或者有扩大、发展趋势，或者影响到附近企业时，报请政府及其有关部门支援，同时报上级人民政府安全生产监督管理部门。
[bookmark: _Toc279115062][bookmark: _Toc333328933]5.2响应程序
发生安全生产事故时，事发地作业人员应按操作规程紧急停止作业，必要时通知人员疏散。并应立即向公司应急救援领导小组报警。 
公司应急救援领导小组在掌握事故基本情况后，由总指挥根据事件的等级，启动相应级别的应急救援预案。
通讯报警联络基本程序如下： 
1）报警；
2）接警； 
3）启动预案，通知人员紧急行动； 
4）如必要，通知外部救援机构； 
5）建立和保持企业应急组织之间的通讯联络； 

6
2



18

）建立和保持现场应急组织、外部机构和其他应急组织之间的通讯联络。 
[bookmark: _Toc279115063]应急响应流程如下图所示：

 (
后期处理
)



 (
申请外部救援
)


 (
事故不能控制
)




 (
事态得到控制
) (
事故发生
) (
扩大应急（
Ⅴ
级）
)


 (
应急结束
) (
事故不能控制
) (
现场处置
)


 (
后期处理
) (
事态得到控制
)

                               Ⅴ级响应

 (
应急结束
)


 (
后期处理
)


         Ⅵ级响应

[bookmark: _Toc333328934]5.3人群疏散与撤离
1）需要疏散的紧急情况和通知疏散的方法



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/706115100032010100
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