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[bookmark: _Toc31917]1、《建设相关项目环境影响报告表》编制说明

《建设相关项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 相关项目名称――指相关项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点――指相关项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别――按国标填写。
4. 总投资――指相关项目投资总额。
5. 主要环境保护目标――指相关项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议――给出本相关项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本相关项目对环境造成的影响，给出建设相关项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门相关项目，可不填。
8. 审批意见――由负责审批本相关项目的环境保护行政主管部门批复。



	编号：
时间：2021年x月x日

	书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
	页码：第0页 共20页




XLI

 (
第 
0
 页 共 
20
 页
)

[bookmark: _Toc28158][bookmark: _Toc328408897][bookmark: _Toc269477770]2、建设相关项目基本情况
	相关项目名称
	开平特佳水龙头有限公司建设相关项目

	建设单位
	开平特佳水龙头有限公司

	法人代表
	ARTURO 
BALDASANO SUPERVIELLE
	联 系 人
	邝少伦

	通讯地址
	开平市月山镇白石头A区16-20号

	联系电话
	13809605904
	传真
	
	邮政编码
	529331

	建设地点
	开平市月山镇白石头A区16-20号

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	[bookmark: Check2][bookmark: Check1][bookmark: Check3]新建|X|  改扩建|_|  技改|_|
	行业类别及代码
	金属制卫生器具制造
C3383

	占地面积
(平方米)
	31311
	建筑面积
(平方米)
	22779

	总投资
(万元)
	5116
	其中：环保投资(万元)
	50
	环保投资占总投资比例
	0.98%

	评价经费
(万元)
	
	预计投产日期
	已投产

	工程合适的内容及规模：
一、相关项目概况
开平特佳水龙头有限公司建设相关项目选址于开平市月山镇白石头A区16-20号，投资5116万元建设开平特佳水龙头有限公司建设相关项目。建设相关项目占地面积为31311平方米，总建筑面积为22779平方米。相关项目主要加工、生产水龙头等水暖产品。
    本相关项目在建设过程及建成运营过程中，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）及国家环保部文件《建设相关项目环境影响评价分类管理管控名录》（2015年本）的有关规定，建设单位委托了广州市环境保护工程设计院有限公司编写环境影响报告表，并报请有关环保行政主管部门审批。
二、工程规模
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	1、建设规模
本相关项目总投资为5116万元，其中环保投资50万元。建设相关项目占地面积31311m2，总建筑面积为22779m2。建设相关项目建筑物规模及合适的内容见下表。



表2-1  相关项目建筑物规模及合适的内容一览表
	序号
	建筑物
	结构类型
	楼层
	
占地面积（m）
	建筑面积（m）
	用途

	1
	厂房
	其他
	1
	14486.69
	14486.69
	生产车间、仓库

	2
	办公楼
	钢筋混凝土结构
	3
	863.43
	2250.33
	办公

	3
	食堂及宿舍楼
	钢筋混凝土结构
	4
	583.68
	2499.18
	宿舍（底层饭堂）

	4
	仓库（规划）
	其他
	1
	2739.1
	3498.8
	仓库

	5
	门卫
	其他
	1
	30
	44
	

	6
	绿地、预留发展用地
	/
	/
	12608.1
	/
	/

	7
	合计
	31311
	22779
	——


    2、相关项目主要原材料与产品情况
本相关项目主要从事水龙头的生产，主要原材料为黄铜、菜盘管、阀芯、手柄、不锈钢编织管，原材料用量及各产品产量见下表。
另外，砂芯制作，配方为树脂砂1桶，树脂1杯，固化剂2杯，添加剂2杯。
	表2-2  相关项目主要原材料用量和产品产量一览表
	原材料名称
	年用量
	产品名称
	年产量

	黄铜
	838.30吨
	菜盆龙头
	430510套

	菜盆管
	244864个
	面盆龙头
	318651套

	阀芯
	717933个
	淋浴龙头
	202898套

	手柄
	688367个
	妇洗龙头
	18268套

	不锈钢编织管
	804024条
	浴缸龙头
	225337套


表2-3  砂芯材料用量一览表
	砂芯材料名称
	年用量

	树脂砂
	487.4t

	树脂
	10.66t

	固化剂
	1.275t

	添加剂
	0.8t
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表2-4  相关项目主要原辅材料成分的物化性质一览表
	原辅材料名称
	物化性质

	黄铜
	黄铜含有比铜不活泼的杂质，如金和银。

	菜盆管
	菜盆管即铜管，铜管又称紫铜管。有色金属管的一种，是压制的和拉制的无缝管。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性，而成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。 铜管是最佳供水管道。

	不锈钢编织管
	不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的Wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00Cr12）。不锈钢中的主要合金元素是Cr（铬），只有当Cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般Cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、N、Nb、Mo、Si等元素。

	树脂砂
	树脂砂塑料粒是由热塑性压克力或聚合热固胺类制成的颗粒，有角的颗粒设计，为大部分干式条状表面镀膜，提供了有效的处理方法，具化学惰性，透过适当的使用与回收，这种干式条状方式可降低有害废物的产生，减少环境污染。

	树脂
	树脂通常是指受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有机聚合物。广义地讲，可以作为塑料制品加工原料的任何高分子化合物都称为树脂。合成树脂在工业生产中，被广泛应用于液体中杂质的分离和纯化，有大孔吸附树脂、离子交换树脂、以及一些专用树脂。

	固化剂
	固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂，是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应，使热固性树脂发生不可逆的变化过程，固化是通过添加固化（交联）剂来完成的。固化剂是必不可少的添加物，无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂，否则环氧树脂不能固化。 固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响。

	添加剂
	添加剂能明显改善原材料的物理化学性能，提高它的强度、耐久性、节约用量，缩小尺寸，从而达到节约能耗、改善环境社会效益的一类物质。
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	    3、主要设备
相关项目的主要生产及其辅助设备见下表。
表2-5  相关项目主要生产及其辅助设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	功率（kW）
	数量（台）

	1
	工频炉
	——
	100
	3

	2
	砂芯机
	FA 5.0S
	15
	8

	3
	重力浇注机
	DL-2450-B
	5
	5

	4
	滚砂机
	——
	——
	3

	5
	数控车床
	ETC1625np
	15
	3

	6
	抛丸机
	——
	——
	1

	7
	CNC钻攻中心
	K-114
	20
	12

	8
	打磨机
	D6720
	4
	14

	9
	抛光机
	HX-M1
	4
	15

	10
	测试机
	KTFC-49-61
	100
	15

	11
	打标机
	YAG-M50
	500
	2

	12
	螺杆式空气压缩机
	L45-8.5
	45
	3

	13
	发电机
	——
	350
	2


    4、相关项目能耗情况
根据厂方提供的资料，相关项目主要水电能耗情况见下表。
表2-6  水电能耗情况
	序号
	名称
	数量
	来源

	1
	水
	6896.4吨/年
	市政自来水网供应

	2
	电
	260万度/年
	市政电网供应


5、给排水规模
（1）给水：相关项目的用水量约为22.988m3/d，即6896.4m3/a，其中生活用水6894m3/a，生产用水2.4m3/a；污水排放量约为18.392m3/d，即5517.6m3/a，其中办公生活污水5515.2m3/a，生产废水2.4m3/a。主要为办公生活用水和生产用水。给水由市政供水管网提供。
（2）排水：排水系统实行雨污分流，雨水通过雨水系统排水管网汇集排入市政雨水管网。由于相关项目所在地区域生活污水处理系统尚未完善，为了保护相关项目所在地的地表水环境，相关项目
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	拟采取常规活性污泥法对生活污水进行处理，即粪便污水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油隔渣预处理、生活污水经隔渣沉砂处理等有效预处理后排入系统处理；生产废水采用“物化沉淀+絮凝气浮”工艺处理后循环使用，泥渣经压滤机压榨后固液分离。最终生活污水经处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后纳入新桥水。
6、劳动定员与作业制度
已建相关项目雇佣员工270人，其中87人在相关项目厂区内食宿。相关项目年生产时间为300天，每天工作8小时。
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	与本相关项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]开平特佳水龙头有限公司建设相关项目选址于开平市月山镇白石头A区16-20号，相关项目所在地为白石头开发区，相关项目西面为凯赛德水暖配件公司，西北面为华艺电镀厂、伟强电镀厂、粤海虹五金电子表面处理厂，东南面为辉艺电镀有限公司、鸿杰五金电镀有限公司，南面为S273省道，东面为惠普卫浴实业有限公司，北面为田地。相关项目周围具体的四至情况见附图2。
本相关项目为新建相关项目，因此，无与相关项目有关的原有污染源。
相关项目位于开平市月山镇白石头A区16-20号，根据相关项目选址的四至情况，相关项目所在地周围的现有污染源为相关项目周边生产企业产生的废水、废气、噪声和固体废弃物等。
根据对相关项目现场周围污染源调查，相关项目周围主要污染源排放状况见下表。
表2-7  相关项目周围主要污染源排放状况
	污染源名称
	方向
	距离（m）
	产品合适的方案
	主要污染物

	凯赛德水暖配件公司
	西面
	134
	水暖配件
	废水、废气

	华艺电镀厂
	西北面
	188
	电镀
	废水、有机废气

	伟强电镀厂
	西北面
	414
	电镀
	废水、有机废气

	粤海虹五金电子表面处理厂
	西北
	395
	五金电子
	废水、有机废气

	辉艺电镀有限公司
	东南面
	272
	电镀
	废水、有机废气

	鸿杰五金电镀有限公司
	东南面
	459
	电镀
	废水、有机废气

	S273省道
	南面
	紧邻
	道路
	废气、噪声

	惠普卫浴实业有限公司
	东面
	115
	卫浴
	废水、废气
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[bookmark: _Toc328408898][bookmark: _Toc269477771][bookmark: _Toc16526]3、建设相关项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(
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	地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):
一、地理位置
本相关项目位于江门市开平市月山镇白石头A区16-20号，地理位置见附图1。
开平市位于广东省中南部、珠江三角洲西南面，毗邻港澳，北距广州市110公里，地跨东经112°13’～112°48’，北纬21°56’～22°39’，东北连新会，正北靠鹤山，东南近台山，西南接恩平，西北邻新兴。
开平市政府所在地城区由三埠、长沙、沙冈三个区鼎足构成。其中三埠早已建有码头，加上陆续筑成的县道、省道、国道连结成网，便成为广东南路水陆交通枢纽。尤其有利的是潭江和325国道(广湛公路)，以及开阳高速公路贯穿全境，佛开高速公路直达开平。潭江上接恩平锦江，流经开平、台山、新会经崖门出南海，水路可直通往江门、广州、肇庆、梧州和香港、澳门，现在客轮直达香港只需4小时。公路纵横交错，四通八达，有班车直通全市各镇区和毗邻的市县以及江门、广州、东莞、深圳、香港、拱北、湛江、茂名、阳春、肇庆、南宁、桂林、柳州、梧州、四川、江西。城区有公共汽车和客运的士。
月山镇位于开平市东北部，距开平市18公里，是著名侨乡。
二、地形、地貌
开平市全市总面积1659平方公里，境内南北西部多低山丘陵，东、中部多丘陵平原，潭江自西向东横贯市腹，地势自南北两面向潭江河各地带倾斜，海拔50米以下的平原面积占全市面积的69%，丘陵面积占29%，山地面积占2%。潭江、苍江相会，穿流而过，水深河宽，素有“小武汉”之称，历来是重要商埠和货物散集地。
月山镇地貌类型以平原、丘陵为主，水土资源丰富，境内有潭江支流，并有大小水库56个。
三、气象与气候
开平市境属南亚热带季风气候，适合于亚热带植物的生长，植物资源丰富，品种繁多。全县共有乔、灌木315种，其中，裸子植物门有7科26种，被子植物门的双子叶植物纲分51科256种，单子叶植物纲分3科33种。；常年主导风向偏北风，次主导风向偏南风，年平均风速1.6m/s。
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	月山镇地处亚热带，全年气候温和，年平均气温20～30℃之间，最高温度37.8℃，最低温度1℃，寒冷时间短暂。光照充足、雨量充沛，年降雨量在1100mm～2000mm之间；年平均风速1.6m/s；常年主导风向偏北风，次主导风偏南风。
四、水文
本相关项目附近水体为新桥水。
1、潭江
潭江发源于广东阳江市阳东县牛围岭，自西向东流经恩平、开平、台山、新会，在新会双水镇附近折向南流，经银洲湖出崖门口注入黄茅海。干流全长248公里，流域面积6026平方公里，平均坡降0.45‰。潭江流域有一级支流九条，即萌底河、莲塘水、蚬冈水、白沙水、镇海水、新昌水、公益河、新桥水、址山水。其中镇海水为潭江最大的一级支流，主源于新兴乾坑顶，流经开平龙胜、苍城、沙塘、长沙，在楼冈交流渡汇人潭江。潭江蒲桥以上河段又称锦江。上游山高林密，雨量充沛，有良西、大田等暴雨高区，年均降水量为1800~2500毫米，年均径流总量21.29亿立方米，年均流量为65立方米/秒。水资源十分丰富，水能蕴藏量达28.86万千瓦。
    2、新桥水
位于潭江下游左岸，发源于鹤山市皂幕山，向南流经水井镇、月山镇，在水口镇汇入主流，流域面积143平方千米，河流长29千米，平均比降3.24‰，下游受潮汐影响，流域属丘陵河流，平原、山区各占50％，现有小㈠型水库3宗，小㈡型水库13宗，控制集水面积17平方千米，总库容754万立方米，兴建小水电站1宗，装机容量250千瓦，年发电量60万千瓦时，河床上游较陡，下游平缓，由于河道弯曲狭窄，下游洪涝灾害时有发生。
五、植被与生物多样性
开平市矿产资源丰富，有铁、锰、铜、锡、金、铀、独居石、锂云母、煤、耐火石、钾长石等33种。农业以水稻为主，是广东18个重点产粮区之一。
植物方面有种子植物和蕨类植物，主要代表科有壳斗科、山茶科、木兰科、樟科、桑科、蝶形花科、梧桐科、苏木科、桃金娘科、山龙眼科和芭蕉科等。
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	动物方面主要是鸟、鱼、虫、兽。常见的珍稀动物有穿山甲、大头龟、果子狸、猴面鹰。较多的野生动物有山猪、石蛤、鳖、蛇、鹧鸪、坑螺等。
六、环境功能区
表3-1  建设相关项目环境功能属性一览表
	编号
	功能区类别
	功能区分类及执行标准

	1
	地表水环境质量功能区
	新桥水，工农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

	2
	环境空气质量功能区
	属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

	3
	环境噪声功能区
	属2、4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2、4a类标准

	4
	是否饮用水源保护区
	否

	5
	是否自然保护区
	否

	6
	是否风景名胜区
	否

	7
	是否森林公园
	否

	8
	是否污水处理厂集水范围
	否

	9
	是否基本农田保护区
	否

	10
	是否风景名胜保护区、特殊保护区（政府颁布）
	否

	11
	是否水土流失重点防治区
	否

	12
	是否生态敏感与脆弱区
	否

	13
	是否重点文物保护单位
	否

	14
	是否三河、三湖、两控区
	是（酸雨控制区）
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	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):
一、行政管辖
开平市地处珠江三角洲西南面，总面积1659平方千米，常住总人口68万人，辖2个街道和13个镇。市区分三埠、长沙两个街道，面积108平方公里，人口24万多。开平是全国著名的侨乡，旅居海外华侨及港、澳、台胞逾75万人，分布在68个国家和地区。
址山镇位于开平市东端，区域面积121.12平方公里，其中耕地面积49636亩。辖区18个村委会、2个居委会，总人口4.65万人。
2、 经济概况
2014年开平市地区生产总值283亿元，增长6.3%；规模以上工业增加值96.7亿元，增长10.3%；地方公共财政预算收入19.35亿元，增长2.68%；固定资产投资172.6亿元，增长23.2%；社会消费品零售总额155.6亿元，增长7.2%；外商直接投资6052万美元，增长9.8%；外贸进出口总值26.4亿美元，增长6.8%。
改革开放以来，月山镇通过化大力气改善投资环境，科学规划、合理布局，以"四统一"高标准建设圩镇，以长远相关计划规划工业开发区，促进四级企业迅猛发展。现有乡镇企业家，职工近万人。2000年总产值9.1亿元。目前已初步形成了制药、水暖卫浴、制鞋、制衣、五金化工、工艺品、纸箱包装、摩托车配件、建筑业的乡镇工业体系，其中广东彼迪药业有限公司是一间镇办的已通过GMP认证的广东省高新技术企业，年销售额达亿元，生产的医药产品畅销全国各地。德康牌、金象牌的软管油墨、塑料复印油墨等系列化工产品名扬全国各地。
经济发展方向是：充分利用水土资源，抓好招商引资工作，扩大工业园区规模，开发工业集中区，提高产品质量和档次，增强产品的市场竞争力。近年来，月山镇重视抓好招商引资工作，经济得到快速发展，2005年，利用民资超亿元，利用外资一千万美元，实现税收五千万元，镇级财政年年递幅增长。"月山"之名源于清朝乾隆末年（1795年），因镇区有半月形山岗，故名"月山"。明末，清代属古博都，
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	 1912─1949年先后属开平县十区，水口区，四区；后月山镇几经人民公社、区公所等建置，1979年划分为月山镇公社和水井公社，至1986年撤区设镇，2003年10月与水井镇合并。镇政府驻月山圩，下辖21个村委会和3个居委会、209条自然村。　
三、教育
开平市全市有中小学92所，其中普通完（高）中9所，职业中学4所，初中19所，小学56所，九年一贯制学校4所；电视大学1所。在校中小学生共123992人，其中小学生62832人，初中生36320人，高中阶段在校生24840人（普通高中生15249人，中职学生9591人）。幼儿园69所，其中公办幼儿园3所，社会力量办幼儿园66所；在园幼儿22305人。
四、旅游名胜
开平市属南亚热带季风海洋性气候区，年均气温21.5度，年降雨量1700-2400毫米，是旅游度假胜地。开平市的名胜古迹游览景点有开平碉楼、立园、赤坎欧陆风情街、南楼纪念公园、梁金山风景旅游区、孔雀湖旅游区、开元塔公园、风采堂、旅游购物街、加拿大村、周文雍陈铁军烈士陵园，合山铁桥等。
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[bookmark: _Toc269477772][bookmark: _Toc328408899][bookmark: _Toc8520]4、环境质量状况
	建设相关项目所在地区域环境现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):
一、环境空气质量现状
本相关项目位于开平市月山镇白石头A区16-20号，本相关项目所在地属环境空气质量二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
相关项目引用开平市环境保护监测站于2013年3月25日至3月31日在开平市月山镇天虹大道东9-15号进行环境空气监测的监测数据，监测结果如下表所示：
表4-1  相关项目所在地环境空气质量监测结果  单位：mg/m3
	相关项目
监测日期
	SO2
	NO2
	PM10

	3月25日（日均值）
	0.016
	0.025
	0.034

	3月26日（日均值）
	0.020
	0.026
	0.033

	3月27日（日均值）
	0.017
	0.027
	0.035

	3月28日（日均值）
	0.017
	0.023
	0.038

	3月29日（日均值）
	0.019
	0.022
	0.037

	3月30日（日均值）
	0.024
	0.024
	0.038

	3月31日（日均值）
	0.021
	0.021
	0.035

	标准限值
	0.15
	0.08
	0.15


    监测结果表明，所有监测点的SO2、NO2、PM10现状监测值均未超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准值，说明评价区域目前空气环境质量良好。
二、水环境质量现状
本相关项目的附近水体为新桥水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。开平市环境监测站于2013年3月25日-27日对新桥水（月明桥）断面进行水质监测，其结果如下表所示：
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表4-2  水环境现状监测结果  单位：mg/l，DO、pH无量纲，水温单位为℃
	项 目
断 面
	监测日期
	pH
	CODCr
	BOD5
	氨氮
	DO

	新桥水（月明桥）断面
	2013.03.25
	7.72
	18.90
	3.58
	0.763
	5.22

	
	2013.03.26
	7.56
	17.92
	3.79
	0.861
	5.31

	
	2013.03.27
	7.81
	18.61
	3.86
	0.842
	5.40

	III类水评价标准
	6-9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≥5


监测结果表明，新桥水的水质各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
三、声环境质量现状
本相关项目所在区域执行环境噪声标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类区标准。根据开平市环境监测站2015年8月20日监测，相关项目所在地东面、南面、西面、北面4个测点的昼间、夜间等效连续噪声级如下表所示，其声环境监测点位见附图2。
表4-3 噪声现状监测结果一览表  单位：dB(A)
	测　　点
	昼　　间
	夜　　间

	建设相关项目东边界
	55.6
	43.5

	建设相关项目西边界
	58.4
	43.7

	建设相关项目北边界
	52.4
	42.3

	2类区标准
	60
	50

	建设相关项目南边界
	56.2
	42.1

	4a类区标准
	70
	55


从监测结果可以看出，从监测结果可以看出，本相关项目各边界监测点噪声值昼夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准，其中东、西、北边界满足2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，南边界满足4a类标准：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。相关项目周围声环境质量符合功能区划要求。
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	主要环境保护目标(列出名单及保护级别):
（1）水环境保护目标
保护新桥水水环境质量符合区域水环境功能要求，即地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）Ⅲ类水质标准。
（2）环境空气保护目标
保护相关项目所在地不受相关项目建设影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
（3）声环境保护目标
保护该区声环境符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2、4a类标准。
（4）生态保护目标
保护本相关项目建设地块的城市生态环境，使其能实现生态环境的良性循环，创造舒适的生活环境。
（5）环境敏感点
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	根据敏感目标的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的建筑物及周围生态环境，将上述敏感目标列为重点保护对象。综上所述，本相关项目主要环境保护目标见下表。
表4-4  相关项目周围的环境敏感点一览表
	序号
	敏感点名称
	敏感点性质
	方位
	距离
	保护级别

	1
	木桥村
	居民区
	北面
	418m
	大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准

	2
	新益村
	居民区
	东北面
	55m
	

	3
	水四村
	居民区
	西南面
	556m
	

	4
	那青村
	居民区
	西北面
	367m
	












[bookmark: _Toc21004][bookmark: _Toc328408900][bookmark: _Toc269477773]5、评价适用标准
	环境质量标准
	1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
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