地质工初级题库

一、选择题
1（D）是指在地表条件下，重要由母岩的风化产物、火ft物质、有机物质等通过搬运、沉积及成岩作用而形成的岩石。
（A）岩浆岩 (B)变质岩 （C）花岗岩 （D）沉积岩
2 在（ B）条件形成的、由多种沉积物构成的岩石都属于沉积岩。
（A）内力地质作用 (B) 外力地质作用 （C）内外力地质作用 （D）物理化学作用
3 石油和天然气与（ A）关系最为亲密。
（A）沉积岩 (B) 岩浆岩 （C）变质岩 （D）火ft岩
4 储油条件最佳的是（ D）。
（A）火成岩 (B) 变质岩 （C）粘土岩 （D）沉积岩
5 沉积岩普通可分为（D）。
（A）碎屑岩、粘土岩、石灰岩 (B) 粘土岩、碳酸盐岩、砾岩（C）碳酸盐岩、碎屑岩、变质岩 （D）碎屑岩、粘土岩、碳酸盐岩
6 碎屑岩、粘土岩、石灰岩都属于（B）。
（A）花岗岩 (B) 沉积岩 （C）变质岩 （D）火成岩
7 沉积岩分类的重要根据是（A）、成分、构造、构造等。
（A）岩石的成因 (B) 化学成因（C）SiO2 含量（D）矿物的成因
8 油气重要储存在（B）的颗粒之间的孔隙中。
（A）裂缝中(B) 砂岩油层中（C）溶洞中（D）断层中
9 在碎屑岩中最有助于储油的岩层为（A）。
（A） 砂岩 (B) 泥岩（C） 页岩（D）岩浆岩
10 按照沉积颗粒的大小，将碎屑岩分为砾岩、砂岩和粉砂岩，那么岩石颗粒直径在 1~100mm 之间的称为（C）。
（A） 砂岩 (B) 泥岩（C） 砾岩（D）粘土岩
11 碎屑岩是以（B）为重要成分的岩石。
（A）岩石物质 (B) 碎屑物质（C）溶解物质（D）残存物质
12 根据（C）的大小，碎屑岩又分为砾岩、砂岩和粉砂岩。
（A）矿物颗粒 (B) 粘土颗粒（C）碎屑颗粒 （D）方解石颗粒
13 粘土岩是重要由（C）构成的岩石。
（A）碎屑物质(B) 硅质物质 （C）粘土矿物（D）溶解物质
14 粘土岩的重要矿物成分为（A）等。
（A）高岭石、蒙脱石、水云母 (B) 矿物、岩石（C）石灰岩、白云岩（D）砾岩、砂岩
15 粘土岩的分布范畴广泛，约占沉积岩总量的（D）。
（A）50% (B) 70% （C）95% （D）60%
16 既能作为生油岩，又能作为盖层的岩石是（B）。
（A）砾岩(B) 粘土岩 （C）砂岩（D）粉砂岩
17 （A）根据矿物成分又可分石灰岩、白云岩两大类。
（A）碳酸盐岩 (B)岩浆岩（C）粘土岩（D）火ft岩 18 （D）是以碳酸盐类矿物为重要成分的岩石。
（A）粘土岩 (B) 砂岩（C）变质岩（D）碳酸盐岩

19 碳酸盐岩与石油有亲密关系，它既能够（C），也能够储油。
（A）盖层 (B) 储集层（C）生油（D）粘土层
20 风化、搬运、沉积和成岩是（D）形成必须通过的 4 个阶段。
（A） 火成岩(B) 花岗岩（C）玄武岩（D）沉积岩
21 沉积岩的形成普通要通过（C）个阶段。
（A） 5 (B) 7 （C） 4 （D）2
22 沉积岩的形成要通过（C）4 个阶段。
（A）沉积、风化、成岩、搬运 (B) 搬运、沉积、成岩、风化 （C）风化、搬运、沉积、成岩 （D）成岩、风化、沉积、搬运
23 引发岩石风化的地质作用称为（A）。
（A）风化作用 (B) 岩石作用（C）变质作用（D）成岩作用
24 风化作用按其性质可分为（C）、化学风化作用、生物风化作用 3 种类型。
（A）沉积风化作用 (B) 搬运作用（C）物理风化作用（D）岩浆作用
25 岩石或矿物在水和水溶液或大气的化学作用下，发生化学分解作用，称为（B）。
（A）物理风化作用(B) 化学风化作用（C）剥离作用（D）冰劈作用
26 风化剥蚀的产物，通过风、流水、冰川等自然运动的介质携带下，离开原地向它处迁移，这个过程称为
（D）。
（A）风化作用 (B) 化学作用（C）物理作用（D）搬运作用
27 碎屑物质和新形成的矿物呈（C）搬运，这种搬运称为机械搬运。
（A）真溶液 (B)胶体溶液（C）碎屑状态（D）化学作用 28 溶解物质呈真溶液或胶体溶液搬运，称为（A）。
（A）化学搬运(B) 机械搬运（C）沉积分异（D）重力分异
29 碎屑物质在搬运过程中沉积的特点是颗粒大，密度大、粒状的（A）；颗粒细、密度小、片状的（A）。
（A）先沉积、后沉积(B)后沉积、先沉积 （C）先溶解、后溶解（D）先结晶、后结晶
30 化学搬运的溶解物质按（B）大小依次沉积。
（A）结晶作用(B) 溶解度（C）沉淀速度（D）颗粒
31 随着搬运介质动力条件和化学条件的变化，被搬运的物质在合适的场合按一定的规律和先后的次序沉积下来，称为（D）。
（A）岩浆作用 (B)地质作用（C）变质作用（D）沉积作用 32 由松散沉积物变成固结沉积岩的过程，称为（B）。
（A）分异作用 (B) 成岩作用（C）机械作用（D）物化作用
33 成岩作用重要涉及压固脱水作用、（A）、重结晶作用。
（A）胶结作用 (B) 风化作用（C）沉积作用（D）搬运作用
34 充填在沉积物孔隙中矿物质，将松散的颗粒粘结在一起的作用，称为（C）。
（A）压固脱水作用(B)重结晶作用（C）胶结作用（D）化学风化作用
35 生成油气的原始物质是沉积岩中的（B）。
（A）无机质(B) 有机质（C）化学物质（D）矿物质
36（A）的遗体是生成油气的重要物质。
（A）低等生物(B)高等生物（C）古生物（D）古化石
37 有机质是指生活在地球上的（C）。
（A）高等动物(B)高等植物（C）生物遗体（D）古植物
38（B）是生成油气的最有利地区。
（A）深海区 (B)浅海区（C）大陆相（D）半深海区
39 陆相环境中的深水——半深水（C）都是有利油气生成的区域

（A）沉积相 (B) 陆相（C）湖泊相（D）海相
40 在（D）环境中，三角洲区、泻湖区都是有助于油气生成的区域。
（A）三角洲相 (B) 海相（C）陆相（D）过渡相
41 油气生成的过程，实质上是有机质在一定物理、生物化学条件下，完毕（A）的过程。
（A）去氧加氢富碳 (B) 加氧去氢（C）富碳加氧（D）富氧加氢
42（C）对有机质转化成石油有决定性影响。
（A）断层(B) 背斜（C）温度（D）岩性
43 压力的增加将加速有机质向（A）的进程，同时还可使重质组分再度产生轻质烃类。
（A）油气转化(B)油气运移（C）储油层（D）油气储集
44（B）是将有机质中的氧、氮、硫、磷等元素分离出来，使碳、氢在有机质中富集。
（A）运移方式(B) 细菌作用（C）有机质（D）地质作用
45（D）催化能力很强，对加速有机质的分解、生成油气起着重要的作用。
（A）化学作用(B) 物理作用（C）沉积作用（D）催化剂
46 （B）是生成油、气的根据，物理、生物化学条件是外部条件。
（A）沉积岩(B)有机物（C）泥岩（D）植物
47 （A）是指油、气在地壳中的移动。
（A）油气运移 (B)油气的生成（C）储油层（D）生油层
48 油膜或油滴因地层压力的增大而被挤出（B），向压力低的方向运移。
（A）盖层(B) 岩石孔隙（C）压力区（D）运移
49 凝析油在地下成气态，故以气态运移，是以（C）为主。
（A）水平运移(B)斜运移（C）垂直运移（D）横向运移
50 分子扩散运移，是以分子或分子团由高浓度向低浓度（D）。
（A）分散(B) 运移（C）运动（D）扩散
51 （B）的动力重要有动压力、地静压力、水动力、浮力、毛细管力。
（A）油气生成 (B)油气运移（C）油气转化（D）油气储集 52 由上覆沉积层的重量所引发的压力称为（A）。
（A）地静压力 (B) 浮力（C）流压（D）静压力
53 （C）促使油、气由高压区向低压区运移。
（A）油压(B) 静压力（C）动压力（D）流压
54 在倾斜地层中，推动石油沿上倾方向运移的是（D）。
（A）下降力 (B) 水平力（C）切割力（D）浮力
55 油气从生油气层运移至（B），重要依赖于地静压力，动压力和毛细管力。
（A）盖层 (B)储油气层（C）生油层（D）圈闭
56 油气在储油气层内部运移时，（A）起重要作用。
（A）水动力 (B) 毛细管力（C）剪切力（D）浮力
57 初次运移是指油气从（C）的运移。
（A）储油层向生油层(B)生油层向盖层 （C）生油层向储集层（D）盖层向生油层
58 油气从有孔隙或裂缝的储集层内在外力作用下，再次移动为油气的（B）。
（A）初次运移(B)二次运移（C）三次运移（D）四次运移
59 石油和天然气都是流体，因此能够流动，这是油、气能够发生（A）的内在因素。
（A）运移 (B) 搬移 （C）生成（D）三次运移
60 （C）是地壳历史发展过程中，在一定地质时间内所形成的岩石总称。
（A）矿物(B) 化石（C） 地层（D）岩层
61 表明地层形成先后次序的时间概念称为（A）。

（A）地质时代 (B) 地层单位（C）地层（D）岩石
62 在正常状况下，先沉积的是老地层，后沉积的是（B）。
（A）老岩石(B)新地层（C）新岩石 （D）矿物
63 用以划分地球历史的单位称为（B）。
（A）长度单位(B)地质时代单位（C）岩石单位（D）地层单位
64（D）地质时代单位是宙、代、纪、世。
（A）地方性的 (B) 大区域性的（C）小范畴性的（D）国际性的
65（B）分为寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。
（A）中生代 (B) 古生代（C）新生代（D）太古代
66 国际性的地质时代单位有（A）。
（A）宙、代、纪、世 (B) 代、纪、世、时（C）世、纪、宇、界 （D）界、世、期、时
67 地球的地质历史时代分为太古代、元古代、古生代、（C）、新生代。
（A）侏罗界 (B) 寒武纪（C） 中生代（D）第三纪
68 划分地层的单位称为（B）。
（A）地质时代单位 (B) 地层单位（C）时间单位（D）历史单位
69 在地球历史发展的每一种阶段，它表面都有一套对应的（A）形成。
（A）地层 (B) 辉石层（C）花岗层（D）玄武层
70 地层单位是划分（C）的单位。
（A）地球历史(B) 人类历史（C）地层（D）岩石形成
71 宇、界、系、统是（A）的地层单位。
（A）国际性 (B) 全国性（C）大区域性（D）地方性
72 地壳上的全部地层分为五个大部分，即太古界、元古界、（B）、新生界。
（A）古生代、中生代(B)古生界、中生界 （C）第三纪、第四纪（D）志留纪、寒武纪
73 宇、界、系、统重要是根据（C）的发展演化阶段来划分的。
（A）岩石(B) 矿石（C）生物（D）岩性
74 国际性的地层单位是（B）。
（A）宙、界、系、统(B)宇、界、系、统 （C）宙、代、纪、世（D）宇、界、纪、世
75 （C）地层分为三叠系、侏罗系、白垩系。
（A）新生界(B) 古生界 （C） 中生界 （D）太古界
76 宇、界、系、统是国际性的（D）。
（A）地质时代单位(B)岩石划分单位（C）划分地球历史单位（D）地层单位
77 界相称于一种（A）时间内形成的地层。
（A）代 (B) 宇 （C）时（D）层
78 统是国际上通用的第四级地层单位，相称于一种（C）的时间内形成的地层。
（A）界 (B) 宇（C） 世（D）期
79 地质年代单位的宙、代、纪、世与地层单位相对应的是（B）。
（A）群、组、段、层 (B) 宇、界、系、统（C）阶、时、带（D）期、时、组
80 一种油田的开发，普通要通过三个阶段，即开发前的准备阶段，编制油田开发方案及实施投产，（A）。
（A）方案调节与完善 (B)调节三大矛盾（C）调节探井（D）完善观察井
81 油田开发（C），其重要任务是随着开发过程的发展，不停对油田进行开发调节，使油田按规定生产，以获得预期的开发效果。
（A）开发前的准备阶段(B)编制油田开发方案及实施投产（C）方案调节与完善（D）以上都是
82 油田开发前的准备阶段，重要任务是在详探、开发实验的基础上，搞清石油（B）及油田地质特点。
（A）可采储量(B) 地质储量（C）剩余可采储量（D）表内储量

83 油田储量是油田开发的物质基础，故必须算准（A）、各油层组的储量、各个小层及油砂体的储量。
（A）全油田的储量 (B)井组的储量（C）区块的储量（D）单井的储量
84 一种油田的地质储量计算准不准，直接关系到这个油田用什么方式和办法来开采，采用什么样的（B）和地面建设重大问题。
（A）注水流程 (B) 地面流程（C）注气流程（D）自喷井工艺流程
85 根据勘探、开发各阶段对油藏的认识程度，将石油储量划分为（B）、控制储量、预测储量。
（A）动用储量(B) 探明储量（C）基本探明储量（D）以上都是
86 油田的（B）状况与油气水的分布有着亲密的关系，对油田的开发有很大的影响。
（A）褶皱构造(B)地质构造（C）断裂构造（D）断层构造
87 油田的构造状况、油气水在构造中的分布特点是选择合理（C）、布置油井必须考虑的地质因素。
（A）开发原则(B) 开发层系（C）开发方式（D）开发井网
88 搞清油层的分布状态及变化规律是编制油田（A）的基础和根据。
（A）开发方案 (B) 开发原则（C）开发井组（D）开发区块
89 最充足地运用（A），要有较高的采油速度、最后采收率和较长的稳产年限是合理开发油气田的原则之一。
（A）自然资源 (B)人力、物力（C）注水量、气油比（D）增产方法
90 合理开发油气田的原则之一是：含有最佳的（D），用最少的人力、物力和财力，采出最多的油气。
（A）下列都是 (B)放大采油、气速度（C）增注方法（D）经济效果
91 合理开发油气田的原则就是（A），高采收率，低采油、气成本和长久稳定高产。
（A）合理地采油、气速度(B) 放大采油、气速度（C）合理地注水压差（D）合理地生产压差
92 油井完毕办法是指油、气层与井底连通方式、（A）及完井工艺。
（A）井底构造(B) 人工井底（C）井身构造（D）管柱构造
93 完井办法重要有裸眼完毕、衬管完毕、（B）、射孔完毕、砾石充填完井法。
（A）导管完毕(B)贯眼完毕（C）钻井完毕（D）套管完毕
94（C）是油井完毕办法的首要工序。
（A）试油 (B) 计算地质储量（C）钻开油层（D）拟定油层压力
95 油井钻至油层顶部，向井中下入（A）注水泥固井。然后用较小直径的钻头再钻开油层，油层部分不再下套管或其它设备，这种完井办法叫裸眼完毕。
（A）油层套管 (B) 表层套管（C）技术套管（D）油管完毕
96 裸眼完毕法缺点是油、气、水互相串通干扰，不能进行分注和（A）。
（A）分层管理 (B) 分层固井（C）笼统注水（D）笼统采油
97 裸眼完井法不合用于（C），因不能避免砂子流失，易造成井底周边的油层坍塌。
（A）泥岩层 (B)页岩层（C）砂岩油层（D）白云岩油层
98 衬管完毕就是油井钻至油层顶部后，下入油层套管，注水泥固井。再用小直径钻头钻开油层，用衬管悬挂器在地面上将预制好的带眼或割缝的衬管悬挂在（B），并使孔眼或割缝部位与油层对准。
（A）油管底部(B)套管底部（C）导管底部（D）抽油杆底部
99 衬管的构造形式比较多，其中最简朴的形式是钻有（A）。
（A）圆孔的管子(B) 方孔的管子（C）带孔眼的衬管（D）带孔眼的尾管
100 衬管完毕法合用于胶结程度差的（D）。
（A）粘土油层(B)泥岩油层 C）石灰岩油层（D）砂岩油层
101 贯眼完毕是在钻穿油气之后，把带孔眼的套管下入油层部分，为了减少水泥浆对油层的影响，在油层顶部套管柱外面装有水泥伞，并在套管内部装有（C）。
（A）正向单流阀 (B)正向双流阀（C）反向单流阀（D）反向双流阀 102 水泥伞是一把倒置的用钢片做筋的（B）。

（A）生铁伞 (B)塑料伞 （C）帆布伞（D）铁皮伞
103 贯眼完毕是先钻穿油气层，然后在油层井段部位下入带孔眼的（C），在油层顶部的套管柱外面装有水泥伞，并在套管内部装有反向单流阀。
（A）衬管 (B) 油管（C）套管（D）尾管
104 油井钻完，下套管注水泥固井后，用射孔枪对油层射孔，使油层与井筒通过射孔孔眼连通，这种完井办法称为（A）。
（A）射孔完毕(B) 钻探完毕（C）裸眼完毕（D）钻井完毕
105 射孔完毕能有效地避免油层出砂和坍塌，能够任意选择出（B），进行分层施工作业。
（A）水层射孔 (B)油层层位（C）油层射孔（D）水层层位
106 射孔完毕法的缺点是（A），油层的裸露面积小，油气注入井中的阻力大。
（A）射井的孔数有限 (B) 射井的孔数多（C）易测试（D）以上都是
107 砾石充填完井法是人为地在衬管和井壁之间充填一定尺寸的砾石，使之起（B）的作用。
（A）防水和保护生产层 (B) 防砂和保护生产层（C）防砂和破坏生产层（D）防水和破坏生产层
108（A）是指下入套管的层次，各层套管的尺寸和下入深度，以及各层套管外水泥的上返高度等。
（A）井身构造 (B)井底构造（C）管柱构造（D）泵构造
109 每口井的（D）都是按钻井目的，完井深度，地质状况、钻井技术水平，以及采油、注水、采气、注气等技术规定设计的。
（A）钻具构造 (B)管柱构造（C）离心泵构造（D）井身构造
110 固井时，油层套管和井壁之间的环形空间的水泥上升高度称为（D）。
（A）油流返高(B)水的返高（C）泥浆返高（D）水泥返高
111 油井固井完毕留在套管内最下部的一段水泥凝固后的顶面就是（B）。
（A）完钻井底 (B) 人工井底（C）套管下入深度（D）泥浆返高
112 从完钻井底至人工井底这段水泥柱称为（C）。
（A）水泥环 (B)水泥帽 （C）水泥塞（D）水泥伞
113 固井时，从井口到地下 40m 左右处，用水泥封固套管与井壁之间，称为（B）。
（A）水泥塞 (B) 水泥帽（C）水泥环（D）水泥面
114（A）是为避免地表土层坍塌，引导钻头钻井，建立钻井液循环，钻井开始时人工挖的浅井，或是用大直径钻头钻开地表，下入较大直径的管子。
（A）导管 (B) 引管（C）雷管（D）胶管
115 导管普通用（B）螺纹管，下入深度(B)左右，周边用混凝土固定。
（A）14in，3~100m (B) 14in，2~40m（C）15in，3~100m（D）15in，2~40m 116（C）是为了避免井眼上部地表疏松层的坍塌及上部地层水的侵入而上的套管。
（A）技术套管 (B) 油层套管（C）表层套管（D）导管
117（B）是由于钻井技术的限制而不得不在钻井过程中下入的套管，也叫做中间套管。
（A）表层套管(B)技术套管（C）技术油管（D）油层套管
118（D）是井内下入的最后一层套管，用来保护井壁和形成油气通道。
（A）油层油管 (B)技术套管（C）表层套管（D）油层套管
119 技术套管的尺寸，普通有（A）in 三种，其深度及层数视具体状况而定。
（A）12，10，8 (B) 14，12，10（C）12，11，10（D）10，8，6
120 把油层中的石油开采到地面上来需要一种通道，这个连通地面与地下油层的通道就叫（B）。
（A）采油树 (B) 石油井 （C）井眼（D）井口
121 石油井根据钻井的目的和开发的规定可分为：①探井②资料井③（D）④注水（气）井⑤观察井	⑥检查井⑦调节井。
（A）注气井 (B) 衬管井（C）探井（D）生产井

122 在通过地球物理勘探证明有但愿的地质构造上，为了探明地下状况，寻找（A）而钻的井，称为探井。
（A）油气田 (B) 煤田（C）煤气田 （D）油田
123 为了获得编制油田开发方案所需要的资料而钻的井称为（A）。
（A）资料井 (B) 石油井（C）检查井（D）探井
124 用来采油（气）的井称为（A）。
（A）生产井 (B) 井位（C）资料井（D）气井
125 用于向地层中注水（气），保持地层能量的井称为（A）。
（A）注水（气）井(B)气井 （C）采油井（D）自喷井
126 在油田开发过程中为了检查油层开采效果所钻的井称为（D）。
（A）探井(B) 水井（C）气井（D）检查井
127 在油田开发过程中，专门用来观察油田（A）的井称为观察井。
（A）地下动态(B) 油层（C）资料（D）变化
128 为了挽回死油、气区的储量损失，改善断层遮挡地区的注水开发效果，以及调节平面矛盾严重地段的开发效果所补钻的井称为（C）。
（A）斜井 (B) 水平井 （C）调节井（D）检查井
129 自喷井的井口装置普通由套管头，油管头和（C）三部分构成。
（A）短节(B) 抽油杆（C）采油树（D）驴头
130 普通由（A）、油管头和采油树三部分构成的井口装置称为自喷井。
（A）套管头 (B) 油压 （C）压力表（D）涡轮
131 说出下列对的的自喷井井口装置的是（B）。
（A）生产闸门、采油树、短节三部分构成 (B) 套管头、油管头、采油树三部分构成（C）油压表、套压表、油管头、三部分构成（D）套管头、油管头、回压闸门三部分构成
132 套管头在整个井口装置的（A）。
（A）下端 (B) 上端（C）左端（D）右端
133（C）在整个井口装置的下端。
（A）三通(B) 盘根（C）套管头（D）钢体
134 套管头的作用是（C）井内各层套管并密封套管间的环形空间。
（A）串联 (B) 平衡（C） 连接（D）控制
135 套管四通的作用是进行正、反（B）压井，观察套管压力以及通过油、套环形空间进行各项作业。
（A）正挤(B)循环 （C）泥浆（D）正常
136 油管悬挂器的作用是（A）井内油管柱，密封套管间的环形空间。
（A）悬挂 (B) 连接（C）配合（D）平衡
137 油管头装在套管头的（A），它涉及油管悬挂器和套管四通。
（A）上面(B)下面 （C） 左面（D）右面
138 （D）装在套管头的上面，它涉及油管悬挂器和套管四通。
（A） 玻璃管 (B) 抽油杆（C）短节头（D）油管头
139 采油树的作用是控制和调节油井的生产，引导从井中喷出的（A）进入出油管线。
（A）油气 (B) 水 （C）聚合物（D）蒸馏水
140（B）的作用是控制和调节油井的生产，引导从井中喷出的油气进入出油管线。
（A）套管头 (B) 采油树（C）分隔器（D）油管头
141 采油树重要由（A）、生产闸门、清蜡闸门和节流阀构成。
（A）总闸门 (B)开关 （C）阀 （D）管线
142 抽油井井口装置是由套管四通、（C）和盘根盒构成。
（A）出气管 (B) 安全阀（C）油管三通（D）水包

143 抽油井井口装置必须能测（A）、动液面、取样、看压力，方便操作与管理。
（A）示功图 (B) 油压（C）套压（D）回压
144 盘根盒的作用是光杆能在其中上下活动，又能（B）光杆不漏油。
（A）保护(B) 密封 （C）作用 （D）封堵
145 矿场采用的水套加热炉有（A）和火管式两种。
（A）水管式 (B) 灭火机（C）沸腾管 （D）分离器
146 水管式水套炉重要由水套、炉膛、火嘴以及（B）四部分构成。
（A）高压管 (B) 沸腾管（C）高温管（D）火管
147 水套是一种密闭的（C），其内装有一组（四根或者是六根）走油盘管。
（A）正方形容器 (B)长方体容器（C）圆筒状容器（D）离合器 148 将卧置的管四周用耐火砖等砌成墙，称为（D）。
（A）火嘴 (B) 容器 （C）锅炉（D）炉膛
149 火管式水套炉用的是（A）燃烧喷嘴，装在炉膛口处。
（A）无焰(B)煤火 （C）天然气（D 火球
150 火管式水套炉的水套钢体直径较大，是一种密闭的圆筒形钢筒，筒内装有盘管、（A）及水。
（A）火管 (B) 钢圈（C）火嘴（D）弹簧
151 水套加热炉除了给油井产物加热之外，还以热循环的方式给井口，分离器以及（D）等进行供热保温。
（A）机器 (B) 仓库（C）供电间（D）值班房
152 火管式水套内的水从水套下部进入，从上部流出。沿循环管线加热井场设备再回到（C）。
（A）火嘴上部 (B) 水套上部（C）水套下部（D）火嘴下部
153 分离器的作用重要是将产出的（B）分开，方便计量（B）的产值。
（A）水、气 (B) 油、气（C）油、水（D）油、硫
154 分离器的作用，另一方面，也用来控制井口出油管线的回压，沉降（A）产物中的水，砂等杂质，以及憋压后运用天然气扫管线等。
（A）油井 (B) 水井（C）气井（D）混合
155 油气分离器的基本构造有（D）、内里。
（A）安全阀 (B) 球体 （C）法兰 （D）外壁
156 正注水井的注入水从配水间来管线经井口单流阀、油套连通闸门，生产闸门，总闸门，由（C）注入地层。
（A）套管 (B) 水嘴 （C）油管（D）四通
157 合注井的注入水从配水间来水管线经生产闸门和（B），分别由油管和油套管环形空间同时向油层注水。
（A）总闸门 (B) 套管闸门（C）涡轮流量计（D）测试闸门
158 自喷井从井口喷出的油气经总闸门，生产闸门、（A）、回压闸门。沿着出油管线进入水套加热炉、加热后沿出油管线通过分离器进油闸门，在分离器内进行油气分离和计量。
（A） 油嘴 (B) 水嘴（C） 清蜡闸门（D）集油线
159 依靠油层（A），将石油从油层升举到地面上来的油井叫自喷井。
（A）自然能量 (B) 地层压力 （C）重力（D）液柱重力
160 油井自喷采油的动力来源于（A）。
（A）油层压力(B)溶解气驱能量（C）弹性能量（D）膨胀力
161 油井自喷采油的动力来源于（A）。
（A）油层压力(B) 生产压差（C）渗滤阻力 （D）膨胀力
162 原油在油层中的运动，重要是克服（C）。
（A）毛细管力 (B) 原油粘度（C）渗滤阻力（D）流动系数

163 油层压力把油层中的（D）驱到井底后，还含有一部分剩余能量来举升原油。
（A）液体 (B) 天然气（C）混合物（D）原油
164 原油靠消耗部分油层压力流入井内，又在剩余油层压力的推举下沿（B）向上运动。
（A） 管线 (B) 井筒 （C）地层（D）油层
165 原油在运动中，重要受地层渗入阻力、（A）及原油与井筒管壁摩擦阻力等的影响。
（A）井筒液柱重力(B) 管线回压（C）动力驱动（D）弹性膨胀力
166 原油中的（B），随着井筒中压力的减少，逐步从原油中分离出来，同时在上升过程中不停膨胀，推动原油在油管中上升。
（A）石油 (B) 溶解气（C）蜡（D）硫
167 原油在井筒中运动，是靠（C）和天然气举升的。
（A）套管压力 (B) 地层能力（C）流动压力（D）饱和压力
168 原油在井筒中运动，要克服液柱重力和（A）。
（A） 摩擦阻力 (B) 原油粘度（C）渗流阻力（D）动力
169 油气在油管中的流动状态有 5 种，即纯油流、泡流、（A）、环流、雾流。
（A）段塞流 (B) 泡流（C）气流（D）环
170 原油从井底流至（B），是石油和天然气混相流动的过程。
（A）井筒 (B) 井口 （C）管线 （D）计量房
171（A）是油气在井底流动时，液柱压力高于饱和压力，气体溶解在油中，油流为单相流动。
（A）纯油流 (B) 雾流 （C）原油 （D）粘度
172 纯油流的流态普通流速较低，摩擦损失（B）。
（A）较大 (B)较小 （C）中速 （D）完整
173 纯油流是油气在井底流动时，液柱压力高于（C），气体溶解在油中，油流为单相流动。
（A）流动压力 (B) 地层压力（C）饱和压力（D）地饱压差
174 泡流是井筒中的压力稍低于饱和压力时，少部分气体从石油中分离出来，以（A）的状态存在于石油中，与油同时流动。
（A）小气泡 (B) 大气泡（C）泡沫（D）水泡
175 泡流因气泡小，流速低，基本上不起（D）作用。
（A）驱油 (B) 流动（C）上升（D）举油
176（A）是油、气继续向上运动，井筒中的压力进一步低于饱和压力，气体体积进一步膨胀而互相结合成大气泡，使井筒中出现一段气一段油。
（A）段塞流(B) 泡流（C）气流 （D）雾流
177 在段塞流的过程中，气体的膨胀能量得到较好的运用，气对油有（D）举升力。
（A）很小 (B) 作用（C）较高（D）很大
178 在环流的过程中，气流速度（B），油气之间的摩擦增大，气体带油能力仍很强。
（A）减少 (B) 增大（C）加紧 （D）变弱
179（A）是气体继续增加，中心气柱完全占据了油管断面，液体以极小的液滴分散在气柱中。
（A） 雾流 (B)泡流 （C）环流（D）细流
180 在雾流过程中，气体的膨胀能力体现为以（B）的流速将油带到地面，但摩擦损失很大。
（A）较低 (B) 很高 （C）慢速（D）极慢
181 原始地层压力是油井未投入开发之前，地层所含有的（B）。
（A） 压降 (B) 压力 （C）状态（D）能量
182（A）是油井未投入开发之前，地层所含有的压力。
（A）原始地层压力 (B) 现在地层压力 （C）流动压力（D）饱和压力
183 原始地层压力越高，油层中的（D）越大，越有助于油田的自喷开发。

（A）动力 (B) 能力（C）能源（D）能量
184 油井投产后，为理解地层压力的变化，将油井（A）生产，待压力恢复平稳后所测得的压力称为现在地层压力（静止压力）。
（A）停止 (B)恢复 （C）开井 （D）提高
185（D）是油井投产后，为理解地层压力的变化。将油井停止生产，待压力恢复平稳后所测得的压力。
（A）饱和压力 (B) 液柱压力（C）流动压力（D）现在地层压力
186 在注水开发的油田中，如果注入量的体积不大于采出油气的地下体积时，油层是亏空的，现在地层压力就（B）。
（A） 上升 (B) 下降（C）缓降（D）缓升
187 油井正常生产时，所测得的油层中部的压力，称为（D）。
（A） 饱和压力 (B)地层压力 （C）液柱压力（D）流动压力
188 流动压力是油井正常生产时，所测得的油层（A）的压力。
（A）中部 (B) 低部 （C）高部 （D）中高部
189 流入井底的油就是依靠流动压力将油举升到（B）的。
（A） 井筒 (B) 地面（C）管柱（D）地层
190 从石油中分离出第一种气泡时的压力，称为（A）。
（A）饱和压力 (B) 流动压力（C）地层压力（D）流饱压差
191 饱和压力是天然气开始从原油中（C）出第一种气泡时的压力。
（A）改造(B) 溶解（C）分离（D）脱气
192 饱和压力高，阐明石油中难于溶解天然气，并且压力稍有（D）就会引发脱气。
（A）上升 (B) 沉降（C）上浮 （D）下降
193 油管压力是油气从井底流到（A）后的剩余能量。
（A）井口 (B) 井筒 （C）井底（D）地面
194 油气沿油管从井底升至井口时的剩余压力称为（D）。
（A）套管压力 (B) 流动压力（C）地层压力（D）油管压力
195 油管与套管环形空间内形成的压力称为（套管压力）。
（A）上升 (B) 升高 （C）下降 （D）增大 196 油层能量下降，产量下降，油压也（C）。 A）上升 (B) 升高 （C）下降 （D）增大 197 油嘴换小或被堵塞时，套压就会（B）。
（A）下降 (B) 上升（C） 平稳 （D）不变
198 井底有砂堵或被蜡堵时，套压会（A）。
（A）下降 (B) 上升（C）平稳（D）不变
199 每生产一吨原油伴生的天然气的体积量，称为（C）。
（A）气油比 (B) 水油比 （C）汽油比（D）气水比
200 气油比的高低对油井（B）影响很大。
（A）抽油 (B) 自喷（C）注水（D）间喷
201 气油比也反映了地层压力，流动压力以及（C）之间的关系。
（A）静止压力 (B) 油压（C）饱和压力 （D）套压
202 油井产水量与产液量的比例称为油井的（D）。
（A）含油率 (B) 含气率（C）水油比（D）含水率
203 在自喷采油时，油井含水率升高，井底回压（B）。
（A）减少 (B) 增加 （C）下降（D）增大
204 含水率是油井产水量与产（C）的比例。

（A）油量 (B) 气量（C）液量（D）水量
205 深井泵重要分为两大类，即管式泵和（A）。
（A）杆式泵 (B) 电潜泵 （C）抽油泵（D）工作筒
206 深井泵是有杆机械采油法的一种专用（D）。
（A）手段 (B) 工具 （C）机器 （D）设备
207 深井泵重要由工作筒，游动阀，（A），活塞，衬套等构成。
（A）固定阀(B) 衬管（C）拉杆（D）抽油杆
208（A）重要由工作筒、固定阀、衬套、活塞、游动阀、活塞拉杆、压紧接箍等构成。
（A）管式泵 (B) 电潜泵（C）杆式泵（D）射流泵
209 管式泵构造的特点，是泵筒连接在油管下端，为油管的延续部分，固定阀接在（D）的下部。
（A）衬管 (B) 活塞（C）柱塞拉杆（D）工作筒
210 管式泵按数目多少，又可分为双阀管式泵和（B）管式泵。
（A）四阀 (B) 三阀（C）五阀（D）七阀
211（A）的内、外两种工作筒，将活塞、阀及工作筒装配成一体。
（A）杆式泵 (B) 管式泵 （C）工作筒（D）固定阀
212 杆式泵的构造特点是有内、外两个（D）。
（A）衬管 (B) 柱塞（C）扶正器（D）工作筒
213 杆式泵按其固定形式可分为固定泵与（C）两种。
（A）电潜泵(B) 抽油泵 （C）活动泵（D）阀座
214（A）是依靠抽油机带动抽油杆使活塞在衬套内部做来回复运动来抽油的。
（A） 深井泵(B) 射流泵 （C）往复泵（D）电潜泵
215 深井泵的活塞上行时，游动阀在油管内的液柱压力作用下（B）。
（A）排出 (B) 关闭（C）顶开（D）固定
216 深井泵的活塞下行时，由于泵筒内液体受到压缩使压力增高，将（C）关闭。
（A）游动阀 (B) 工作筒（C）固定阀（D）固定阀座
217（D）是指深井泵工作筒内直径的尺寸。
（A）冲程 (B) 直径 （C）冲次（D）泵径
218 深井泵（A）内直径的尺寸称为泵径。
（A）工作筒 (B) 活塞 （C） 衬套（D）固定阀
219 泵径是指深井泵工作筒内（B）的尺寸。
（A）内径 (B) 直径 （C）外径（D）半径
220 冲程是指光杆运动的最高点与最低点之间的（A）。
（A）距离 (B) 长度 （C）泵距（D）差距
221 光杆运动的最高点与最低点之间的距离称为（D）。
（A） 泵效 (B)冲次 （C）泵径（D）冲程
222 调节冲程的大小，要在抽油机连杆与曲柄的（C）孔处调节。
（A）调节 (B) 接处（C） 连接（D）变动
223 抽油机带动抽油杆，每分钟往复运动的次数称为（A）。
（A）冲次 (B) 冲程（C）泵径（D）泵效
224 冲次是抽油机带动（D），每分钟往复运动的次数。
（A）抽油机 (B) 抽油泵（C）衬套（D）抽油杆
225 调节抽油机的冲次是变化抽油机的输入或（C）皮带轮的直径。
（A）压紧接箍(B) 抽油机（C）电动机（D 抽油杆
226 深井泵在抱负的状况下，活塞在一种冲程中能够排出的液量称为泵的（A）。

（A）理论排量 (B)实际排量 （C）生产能力（D）泵效
227 泵效=[（D）÷理论排量]×100%。
（A）油水比 (B) 产油量（C）产水量（D）实际排量
228 理论排量=排量系数×冲程×（B）。
（A）泵效 (B) 冲次（C）实际排量（D）产液量
229 理论排量在数值上等于活塞上移一种（C）时所让出的体积。
（A）距离 (B) 容积 （C）冲程（D）空间
230 抽油机的实际产液量与泵的理论排量的比值称为（A）。
（A）泵效 (B) 冲程（C）泵径（D）冲次
231 深井泵下入动液面下列的（B）称为沉没度。
（A）下降 (B) 深度 （C）上升 （D）距离
232 保持一定的（C），可避免抽油泵受气体影响或抽空，有助于提高泵效。
（A）动液面 (B) 静液面（C）沉没度 （D）深度
233 在地层高温、高压条件下，蜡（A）在原油中。
（A）溶解(B) 分解 （C） 分离（D）溶化
234 结蜡与原油的（D）有着亲密的关系。
（A）脱离 (B) 脱水（C） 脱油（D）脱气
235 油层中的原油从井底上升到井口的过程中，由于压力，温度逐步（C），蜡就从油中析出，粘附在油管壁上。
（A）上升 (B) 升温 （C）减少（D）降温
236 深井泵的固定阀至（A）之间的距离叫沉没度。
（A）动液面 (B) 防冲距 （C）静液面（D）深度
237 防蜡办法有 4 种，即（A）、涂料油管防蜡、注结蜡克制剂防蜡、交流电磁场防蜡。
（A）玻璃油管防蜡 (B) 机械防蜡（C）热洗防蜡（D）活性剂防蜡
238 涂料油管防蜡是在油管内表面涂上（D），然后加热烘干。
（A）涂油 (B) 涂水 （C）涂色（D）涂料
239 交流电磁场防蜡是在井底通入（B），通过一种仪器产生交流电磁场，变化蜡结晶的排列而防蜡。
（A）直流电 (B) 交流电（C）电流 （D）电压
240 去除已沉积在管壁上的（A），就叫清蜡。
（A）蜡 (B) 胶质（C）地蜡（D）石蜡
241 清蜡办法有（C）、热洗清蜡、化学溶剂清蜡等 3 种。
（A）人工清蜡 (B) 活性剂清蜡（C）机械清蜡 （D）电动清蜡
242 在采油中必须避免（C）上蜡的沉积。
（A）套管壁 (B) 抽油泵 （C）油管壁（D）抽油杆
243 下列清蜡办法的错误说法是（D）。
（A）机械清蜡 (B) 热洗清蜡（C）化学溶剂清蜡（D）交流电磁场清蜡
244 下列不属于机械清蜡办法是（D）。
（A）电动绞车清蜡 (B) 清蜡车清蜡（C）人工绞车清蜡（D）化学溶剂清蜡
245 机械清蜡在井中下放，上起刮蜡片除去油管壁上的结蜡，然后蜡随油流排出（C）。
（A）井底 (B) 井壁 （C）井口（D）井筒
246 在用机械方式进行清蜡工作中，总结出来的经验是“（B）、三不关、五不下。”
（A）六有 (B) 三有 （C）四有（D）五有
247(A)提高油流温度，使蜡熔化掉。
（A）热力清蜡 (B) 化学剂清蜡（C）机械清蜡（D）刮蜡片清蜡

248 热力清蜡又可分为（B）、电热电缆清蜡及热化学法。
（A） 电力法 (B) 热油循环法 （C）启动法（D）重力法
249 热化学清蜡就是依靠化学药品产生的热量将蜡（D）。
（A）冷却 (B) 凝固 （C）分解（D）熔化
250 油田注水开发是运用人工注水来保持（A）开发油田的。
（A） 油层压力 (B)流动压力（C）饱和压力（D）稠油开发 251 运用人工注水来保持油层压力开发油田称为油田（C）。
（A）溶解气驱开发 (B) 非注水开发（C）注水开发（D）稠油开发
252 人工注水开发油田能够（B）油层含有足够的压力。
（A）坚持 (B) 保持 （C）保存（D）驱动
253（A）是指注水井在油田上所处的部位以及注水井、采油井的排列关系等。
（A）注水方式 (B) 开采方式（C）驱动方式（D）点状注水
254 注水方式可分为边沿注水，切割注水、（D）、点状注水四种。
（A）四点法注水 (B) 缘内注水（C）七点法注水（D）面积注水
255 注水井在油田上所处的部位以及注水井、（A）的排列关系称注水方式。
（A）采油井 (B) 注气井（C）稠油井（D）探井
256（A）方式是将注水井按一定几何形状的密度均匀地布置在整个开发区上。
（A）面积注水(B) 点状注水（C）切割注水（D）五点法注水
257 面积注水以可分为五点法、七点法、四点法、（D）注水 4 种。
（A）反七点法 (B) 内部切割法（C）行列注水（D）九点法
258 拟定面积注水的类型是根据采油井和注水井互相位置及构成（C）形状的不同而分类。
（A）井别 (B)井距 （C） 井网（D）井排
259 五点法井网在平面上为均匀的（A）。
（A）正方形 (B)长方形（C）三角形 （D）四边形
260（D）井网的注采比例是 1：1。
（A）四点法 (B) 七点法（C）三点法（D）五点法
261 五点法注水是采油井直接受（C）的影响。
（A）3 口注水井 (B) 6 口注水井（C）4 口注水井（D）2 口注水井
262 五点法注水也是一排生产井和一排注水井（D）排列注水。
（A）变化 (B) 交汇 （C）次序（D）交错
263（B）井网是注水井布置在三角形的顶点，三角形中心为一口井采油井。
（A）七点法 (B) 四点法 （C）五点法（D）三点法
264 七点法的注水井与（B）之比为 2：1。
（A）稠油井 (B) 采油井（C）注气井（D）观察井
265 七点法是 1 口采油井受（A）的影响。
（A）3 口注水井 (B) 4 口注水井（C）5 口注水井（D）2 口注水井
266 四点注水井网是一口注水井控制（D）。
（A）5 口生产井 (B) 3 口稠油井（C）4 口生产井（D）6 口生产井
267（A）井网的注采井数之比为 1：2。
（A）四点法(B) 六点法（C）五点法（D）九点法
268 四点法井网事实上是（B）。
（A）反九点法(B) 反七点法（C）反五点法（D）反四点法
269（A）是八口采油井成一种正方形。
（A）九点法 (B) 四点法（C）五点法（D）七点法

270 九点法井网中，四口采油井布置在正方形四个角上，其称为（D）。
（A）边井 (B) 探井 （C）生产井（D）角井
271 九点法井网中，四口采油井布置正方形四条边的中间位置上，其称为（C）。
（A）角井(B) 注水井（C）边井 （D）生产井
272（A）可分为缘外注水、缘上注水、缘内注水。
（A）边沿注水 (B) 面积注水 （C）切割注水（D）点状注水
273 缘外注水又称（B）。
（A）边内注水 (B) 边外注水（C）面积注水（D）四点法注水
274 边沿注水方式合用于（C）比较活跃的中心油田。
（A）底水 (B) 束缚水（C）边水（D）油水过分带
275 切割注水又可称为外缘注水加切割注水、边内切割注水、（A）3 种。
（A）内部切割行列注水(B)缘上注水 （C）行列注水（D）缘内注水
276 对于面积大、储量丰实、油层性质稳定的油田，普通采用内部（B）。
（A）点状注水 (B) 切割注水（C）面积注水（D）缘内注水
277 内部切割行列注水的优点是可先开采高产地带，从而使产量很快达成（D）水平。
（A）上升 (B) 稳定 （C） 极限（D）设计
278 现在油田注水的办法按配水性质可分为笼统注水和（A）两种。
（A）分层注水 (B) 调和注水（C）温和注水（D）间歇注水
279 油田注水是运用地面高压水泵，通过注水井向油层内注水的办法来保持或增加（D）的压力。
（A）地层 (B) 水层 （C）气层（D）油层
280（A）是指全井不细分层段，在套管中下一光油管的注水办法。
（A）笼统注水 (B) 分层注水 （C）正注（D）反注
281 笼统注水又可分为正注和（B）。
（A）合注 (B) 反注（C）分注 （D）偏配
282（C）是指水从油管注入井筒，到井底后注入油层的一种办法。
（A）套注 (B) 合注 （C）正注 （D）空配
283 从（C）向油层注水的办法叫反注。
（A） 油管 (B) 衬管 （C）套管（D）导管
284 反注是注水沿油管与套管的环形空间注向（A），然后再进入油层。
（A）井底 (B) 地面（C）井口 （D）井壁
285 正注井是反映水从油管进入后，经（B）注入到油层的办法。
（A）配水间 (B)配水嘴 （C）封隔器 （D）配采器
286 合注井是指在同一口注水井中，油管与套管同时向不同（D）注水。
（A）层位(B) 层系（C） 层间（D）层段
287 分层合注井的油管压力与套管压力的意义是（A）的。
（A）相似 (B) 相反（C）相近（D）不同
288 分层正注井的套管压力只反映全井（B）中最上面一层的注水压力。
（A） 注水层系 (B) 注水层段（C）分层注水（D）合层注水
289 油藏注入水水质原则是水中总铁含量不不不大于（A）mg/L。
（A）0.5 (B) 2.0（C） 1.0 （D）5.0
290 注入水水质基本规定机械杂质含量不超出（B）mg/L.
（A）10.0 (B) 2.0 （C）20.0 （D）5.0
291 注入水水质规定酸碱度 PH 值为（C）。
（A）6~5 (B) 4~3 （C）7~8（D）8~9
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