温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 电力网的高压电力线路一般可分为(  )
A. 输电线路和配电线路;
B. 输电线路和用电线路;
C. 高压线路和配电线路.
D. 高压线路和用电线路.
答案:A
2. 无功功率表的内部线路使电压磁通(  )，故仪表可直接指示无功功率。
A. 超前于电压60°
B. 滞后于电压60°
C. 滞后于电压90°
D. 超前于电压90°
答案:C
3. 保护接地系统属于(  )系统。
A. TN
B. TN-C
C. TT
D. IT
答案:D
4. 电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的(  )倍。
A. 1~1.5
B. 2~2.5
C. 3~3.5
答案:B
5. 直流电动机常用的电力制动方法有(  )种
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:B
6. 在一定的有功功率下，功率因数指示滞后，要提高电网的功率因数，就必须(  )。
A. 增大感性无功功率
B. 增大容性有功功率
C. 减小容性无功功率
D. 减小感性无功功率
答案:D
7. 人体对直流电流的最小感知电流约为(  )
A. 0.5Ma;
B. 2mA;
C. 5mA;
D. 10mA.
答案:B
8. 在TN-C系统中，用电设备的金属外壳应当接在(  )干线上。
A. PEN
B. N
C. PE
D. 接地
答案:A
9. 特种作业操作证每( )年复审1次。
A. 5
B. 4
C. 3
答案:C
10. 利用自准光学量仪，可以测出反射镜对光轴(  )很小偏转。
A. 垂直方向
B. 水平方向
C. 前后位置
D. 旋转方向
答案:A
11. 决定电流互感器原边电流大小的因素是(  )。
A. 被测电路
B. 副边所接负载
C. 副边电流
D. 变流比
答案:A
12. 《国家电网公司员工道德规范》要求，供电职工要模范遵守劳动纪律，不发生违章违纪行为，杜绝(  )。
A. 违章经营和违章停电
B. 违章经营和违章操作
C. 违章作业和违章操作
D. 违章指挥和违章操作
答案:D
13. 电缆敷设时，在终端头和中间接头附近应留有(  )m备用长度。
A. 0.3～0.5
B. 1.0～1.5
C. 2.0～3.0
D. 3.0～5.0
答案:B
14. 高压架空电力线路常用(  )保护作为主保护。
A. 过电流
B. 电流速断
C. 带时限电流速断
D. 带方向过电流
答案:B
15. 安全带使用(  )年后进行抽查实验。
A. 半
B. 一
C. 两
D. 三
答案:C
16. 对于容量不是很大的三相鼠笼式异步电动机可以采用(  )的启动方法。
A. 定子绕组串电阻
B. 定子绕组串电容
C. 转子绕组串电阻
D. 转子绕组串电容
答案:A
17. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的(  )倍。
A. 6
B. 9
C. 3
答案:B
18. 电力晶体管的缺点是(  )。
A. 功率容量小
B. 必须具备专门的强迫换流电路
C. 具有线性放大特性
D. 易受二次击穿而损坏
答案:D
19. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是(  )。
A. 引线铜皮与瓷瓶导管断开
B. 分接开关损坏
C. 匝间短路
D. 分接开关接触不良
答案:A
20. 为避免高压变配电站遭受直击雷引发大面积停电事故，一般可用(  )防雷。
A. 阀型避雷器
B. 接闪杆
C. 接闪网
答案:B
21. 制作防雷接地装置一般不选用(  )。
A. 角钢
B. 圆钢
C. 扁钢
D. 铝管
答案:D
22. 真空断路器所具有的特点是体积小.重量轻.触头开距短.燃弧时间短.开断近区故障性能好及(  )。
A. 触头寿命长.适于频繁操作.操作噪音大
B. 触头寿命长.不适于频繁操作.操作噪音大
C. 触头寿命短.不适于频繁操作.操作噪音小
D. 触头寿命长.适于频繁操作.操作噪音小
答案:D
23. 高压熔断器熔体中间焊有(  )的小锡(铅)球。
A. 降低熔点
B. 升高熔点
C. 保持熔体材料熔点
D. 使熔体延时熔断
答案:A
24. 生产过程中所产生静电的静电电位可高达(  )以上。
A. 上万伏
B. 数于伏
C. 数百伏
D. 数十伏
答案:A
25. 变压器油要对流散热，因此凝固点(  )。
A. 越大越好
B. 越小越好
C. 适中为好
D. 多大都可以
答案:B
26. 已知交流电压的有效值为220V，则最大值是( )V
A. 440
B. 311
C. 220
D. 127
答案:B
27. 从10kV高压线路到配电变压器高压套管的高压引下线应采用(  )。
A. 绝缘导线
B. 裸导线
C. 硬绝缘导线
D. 电缆
答案:A
28. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。
A. 大于0.5MΩ
B. 小于10MΩ
C. 小于0.5MΩ
答案:C
29. 钢导线的连接常采用(  )。
A. 压接
B. 绑接
C. 焊接
D. 无要求
答案:C
30. 电容量的单位是(  )。
A. 法拉
B. 亨利
C. 乏
D. 库仑
答案:A
31. 发现触电伤员呼吸.心跳停止时，应立即在现场用(  )就地抢救，以支持呼吸和循环。
A. 紧急救护法
B. 人工呼吸法
C. 心肺复苏法
答案:C
32. 电压互感器二次回路允许有(  )接地点。
A. 一个
B. 两个
C. 三个
D. 多个
答案:A
33. 防雷接地装置投入运行5年后，每隔(  )应在每个接地引下线处粗测一下接地电阻。
A. 1～2年；
B. 2～3年；
C. 3～4年；
D. 4～5年；
答案:A
34. 在(  )中,电动势.电压.电流的巨细和方向随时刻按正弦规则改动。
A. 直流电路
B. 正弦沟通电路
C. 脉冲电路
答案:B
35. ( )仪表可直接用于交.直流测量,且精确度高。
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:C
36. 低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和控制系统中，主要用于(  )保护，有时也可用于过载保护。
A. 短路
B. 速断
C. 过流
答案:A
37. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约( )次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。
A. 100
B. 80
C. 60
答案:A
38. 低压架空线路一般铁横担所用的角钢规格不宜小于(  )铁横担应镀锌，以防生锈。
A. 40mm×40mm×4mm；
B. 50mm×50mm×5mm；
C. 60mm×60mm×6mm；
D. 没有严格的要求；
答案:B
39. 有三种工作状态，即(  ).备用.检修状态。
A. 运行
B. 热备用
C. 试验
D. 冷备用
答案:A
40. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。
A. 7
B. 2
C. 5
答案:A
41. 变压器的额定电压是指变压器的(  )。
A. 额定相电压
B. 额定线电压
C. 最大电压
答案:B
42. 电感为L的线圈接入直流电源中其感抗XL(  )
A. 与电流有关
B. 与电阻有关
C. 为零
D. 大于零
答案:C
43. 电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法.其中丫为(  )。
A. 星形接法
B. 三角形接法
C. 延边三角形接法
答案:A
44. 与真空断路器衔接的引线导线弛度应该(  )。
A. 尽量拉紧
B. 松懈
C. 适中
答案:C
45. 液压操作机构适用于(  )kv等级的断路器。
A. 6~10
B. 20~35
C. 110~220
答案:C
46. 电流互感器二次回路的连接导线，至少应不小于( )mm2。
A. 5；
B. 4；
C. 3；
D. 2。
答案:B
47. 熔断器的保护特性又称为(  )。
A. 安秒特性
B. 灭弧特性
C. 时间性
答案:A
48. 熔断器的额定电压，是从(  )角度出发，规定的电路最高工作电压。
A. 过载
B. 灭弧
C. 温度
答案:B
49. 雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用( ),并戴绝缘手套。
A. 声光验电器
B. 高压声光验电器
C. 雨雪型验电器
D. 高压验电棒
答案:C
50. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”“E”.两个接线柱应(  )。
A. “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳
B. “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳
C. 随便接，没有规定
答案:B
51. 欧姆定律的数学表达式为(  )。
A. I=U/R
B. I=R/U
C. I=U/(R-r)
D. I=U/(R+r)
答案:A
52. A点电位为65V,B点电位为35V,则UBA=( )V。
A. 100
B. 30
C. 0
D. -30
答案:D
53. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(  )
A. 不随电阻变化
B. 越高
C. 越低
D. 测速后才可确定
答案:C
54. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(  )，因此降压启动时转矩减小较多。
A. 反比
B. 正比
C. 对应
D. 以上均不对
答案:B
55. 当外电线路达到10KV时，在建工程(含脚手架)的周边与外电线路边线的安全操作距离为(  )。
A. 4m；
B. 6m；
C. 7m；
D. 9m
答案:B
56. 具有I线=√3I相关系的电路为(  )。
A. 电源星接
B. 电源三角形连接
C. 负载三角形连接
D. 负载星接
答案:C
57. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。
A. 小于10MΩ
B. 大于0.5MΩ
C. 小于0.5MΩ
答案:C
58. 变压器高.低压绕组的出线端分别标记为A，X和a.x，将X和x导线相连，若UAa=UAX-Uax，则(  )两端为异名端。
A. X与A
B. X与x
C. A与x
D. A与a
答案:C
59. 低压架空线路夜间巡视，可发现白天巡视中不易发现的缺陷，夜间巡视应由(  )进行。
A. 一人；
B. 两人；
C. 三人；
D. 四人；
答案:B
60. 晶体管有(  )型。
A. nnp
B. npp
C. pnp
D. ppn
答案:C
61. 钳形电流表由电流互感器和带( )的磁电式表头组成。
A. 整流装置
B. 测量电路
C. 指针
答案:A
62. VBFN系列高压真空负荷开关具有(  )的特点。
A. 性能稳定可靠，电寿命长
B. 性能比较稳定欠可靠，电寿命长
C. 性能稳定可靠，电寿命短
D. 必须定期更换真空灭弧室
答案:A
63. 触电急救，首先要(  )。
A. 打电话叫救护车
B. 使触电者迅速脱离电源
C. 拉闸
D. 报告领导
答案:B
64. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(  )
A. 下端
B. 上端
C. 前端
答案:A
65. 埋设接地极时，其最高点距地面应不小于(  )。
A. 0.5m
B. 0.6m
C. 1.0m
D. 1.2m
答案:B
66. 下列(  )标明电流继电器。A.KB.KSC.KT
答案:A
67. 完整的项目代号顺序由(  )四个代号段组成。
A. 高层代号
B. 位置代号
C. 种类代号和端子代号
D. 含上述三种说法
答案:D
68. 与双柱式隔离开关相比，仰角式(v型)隔离开关的优点是(  )
A. 操动机构简单.占用空间小
B. 重量轻.操动机构简单
C. 重量轻.占用空间小
答案:C
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