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[bookmark: _Toc482103879]《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污梁防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。











[bookmark: _Toc427056357][bookmark: _Toc482103880]建设项目基本情况
	项目名称
	年产3万吨外墙用干粉砂浆全自动生产线建设项目

	建设单位
	XXXX建材有限公司

	法人代表
	XXX
	联系人
	XXX

	通讯地址
	XXX省XXX市XXX县XXX镇XXX

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	713899

	建设地点
	XXX省XXX市XXX县XXX镇XXX

	立项审批部门
	XXX县发展和改革局
	批准文号
	三发改投【2019】89号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	其他建筑材料制造（C3039）

	占地面积
（平方米）
	2000
	绿化面积
（平方米）
	100

	总投资（万元）
	2000
	其中：环保投资（万元）
	10.5
	环保投资占总投资比例
	0.53%

	评价经费
（万元）
	/
	投产日期
	2019.12

	1、项目由来
干粉砂浆是我国近些年发展起来的一种新型建筑材料，是保证建筑工程质量、提高建筑施工现代化水平、实现资源综合利用、减少城市污染、改善大气环境的一项重要举措。随着建筑业技术进步和文明施工要求的提高，取消现场拌制砂浆，采用工业化生产干粉砂浆势在必行。在此背景下，XXXX建材有限公司投资2000万元在XXX省XXX市XXX县XXX镇XXX原XXX龙腾运输有限公司建设年产3万吨外墙用干粉砂浆全自动生产线建设项目。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（生态环境部令第1号）的要求，本项目类别为“十九、非金属矿物制品业，57防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”，应编制环境影响报告表。为此，XXXX建材有限公司委托XXX阔鹏环保科技股份有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。接到委托后，环评单位立即进行现场踏勘、资料收集及调查分析等工作
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	，并征询有关部门意见，在此基础上，编制完成了本报告表，供环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供科学依据。
2、分析判定相关情况
（1） 产业政策符合性分析
本项目为年产3万吨外墙用干粉砂浆全自动生产线建设项目，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类发展项目，同时本项目不属于《XXX省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类项目。本项目于2019年4月30日已取得XXX县发展和改革局关于印发《关于印发年产3万吨外墙用干粉砂浆全自动生产线建设项目备案确认书的通知》（三发改投[2019]89号）。因此，该项目符合国家及XXX省现行的有关产业政策。
（2） 选址合理性分析
本项目位于XXX县XXX镇XXX，租赁原XXX龙腾运输有限公司的厂房，XXX龙腾运输有限公司持有XXX县人民政府颁发的国土证(三国用(2016)第004号)，本项目租赁合同见附件；项目厂址南临S107道路，东侧为个体商户、西侧为荆原公司，北侧为空地。本项目1条生产线位于厂区东侧车间内，项目西侧北端为库房，南侧为办公用房。目前，XXX龙腾运输有限公司现已停产，原有设备、产品、原辅料等全部已经清空，目前现状为闲置空厂房。
根据XXX县投资项目的立项要求，在确立项目立项会议时，发改部门、项目所在地镇办中心、国土资源局、住建局、环保局等部门均参会，并在会议上当即给出各部门的意见，若项目全部符合各部门的规划及要求后，XXX县发展和改革局才会出具项目的备案确认书。本项目已取得备案文件，所以，本项目符合当地产业发展规划、土地符合当地土地利用规划、选址符合当地规划。
本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位，周边环境对本项目的建设及运行制约因素较少。
本项目废气、噪声采取措施后均达标排放，废水排入XXX镇污水处理厂，固废均得到了妥善处置，对周边环境影响较小。
因此，本项目规划、选址合理。
（3）与相关规划政策符合性分析
本项目与相关规划的符合性分析见表1.1。
表1.1                  本项目与相关规划的符合性
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		名称
	政策、规划内容
	本项目情况
	符合性

	《XXX市城市总体规划（2015-2030）》
	市域产业空间布局，食品、建材产业集聚带：主要包括乾县、礼泉县、泾阳县、XXX县的旱腰带地区，以建材、食品工业为主。
	本项目属于建材行业，地处XXX县XXX镇XXX，处在北市域产业空间布局，食品、建材产业集聚带。
	符合

	《XXX省“十三五”环境保护规划》
	大气
	深度实施 “减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施，严格控制二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物排放，全面推进我省大气环境治理工作，持续改善大气环境质量；严格管控城市建筑施工、渣土清运、道路清扫产生的扬尘，加强重点企业原料堆场扬尘治理。
	项目针对粉尘污染配备除尘器、采取喷洒降尘、车辆遮挡等除尘措施，污染物最终达标排放；原料储存采用封闭结构设计，降低了粉尘排放量。
	符合

	
	噪声
	加强工业噪声控制，做好工业企业噪声污染防治工作，推行使用低噪声仪器设备，对重大声源采用消声、隔振和减振措施，在传播途径上增设吸声、隔声等措施。
	设备采取消声、隔振和减振措施等，降低了对周围环境的影响。
	符合

	
	固体废物
	采用清洁生产工艺，减少工业固体废物产生量；统筹安排建设城乡生活垃圾收集、运输、处置设施，提高生活垃圾的利用率和无害化处置率。
	生活垃圾集中收集，统一清运，运往指定的垃圾填埋场填埋。
	符合

	《XXX省关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）的通知》
	加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。
	本项目为年产3万吨干粉砂浆项目，建设全封闭生产车间。水泥贮存于粉料罐中，砂子、胶粉、木质纤维、纤维素等袋装原料储存于封闭车间原料暂存区内，产品袋装存放于车间内产品暂存区，并进行场地洒水抑尘。
	符合

	《XXX市铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作实施方案》
	全面整治扬尘源污染。加强堆场扬尘排放管理。
商混站、煤矿、洁净煤生产配送中心、储煤场以及火电、水泥、玻璃、陶瓷等工业企业严格落实物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。
	
	

	《XXX县人民政府办公室关于印发XXX县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》
	全面整治城市面源污染。加强物料堆场扬尘监管。商混站、白灰场、砂石场、二灰石拌合场、砖瓦场、洁净煤生产配送中心以及水泥、玻璃、陶瓷等工业企业严格落实物料堆场抑尘措施，配套建设收尘设备和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘设施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。
	
	


3、项目基本情况
项目名称：建设年产3万吨外墙用干粉砂浆全自动生产线建设项目
项目地点：XXX省XXX市XXX县XXX镇XXX
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	建设单位：XXXX建材有限公司
建设性质：新建
占地面积：2000平方米
项目总投资：2000万元
（1）项目建设地点及四邻关系
本项目位于XXX县XXX镇XXX，厂址中心地理位置坐标：E109°03'39.7"，N34°39'49.2"。厂址南临S107道路，东侧为个体商户、西侧为荆原公司，北侧为空地。本项目两条生产线位于厂区北侧车间内，项目西侧为废料存储库房，东侧为库房。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。
（2）建设内容和规模
本项目占地面积2000m2，合3亩，项目占地原为XXX龙腾运输有限公司，现已经停产拆除。目前现状为空置厂房。项目场地内有可利用的1处办公楼和3处厂房，占地属建设用地，平面布置图见附图3。
项目总建筑面积400m2，主要建设内容包含生产车间300m2，库房100m2及其他附属设施，绿化面积100m2。项目总投资2000万，建设1条干粉砂浆生产线，年产3万吨。建设项目组成一览表见表1.2。
表1.2                     项目组成一览表
	工程类别
	工程名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	干拌砂浆生产线1条，年产共3万t，占地面积约300m2。
	利用原有厂房

	储运工程
	原料存储
	原料储罐：每条生产线设2个水泥储罐、1个砂储罐
	利用原有厂房

	
	
	封闭原料库：位于生产车间西南角，50m2，用于胶粉、木质纤维、纤维素等袋装原料储存。
	利用原有厂房

	
	产品存储
	产品为25kg袋装包装，存储于生产车间西南角，占地面积50m2。
	利用原有厂房

	
	运输
	厂内运输原料使用密闭螺旋输送机和罐车运输；
厂外运输利用现有道路，由原料供应和产品售出单位专业运输车辆承担。
	/

	辅助工程
	办公用房
	占地500 m2，砖混结构，
含办公、住宿、职工食堂、休息区。
	利用原有办公楼

	公用工程
	供水
	项目供水由市政给水管网供给。
	依托现有

	
	供电
	区域电网、配电房。
	依托现有

	
	供热
	空调采暖。
	依托现有
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	排水
	项目雨水自然排放至厂外排水沟。餐饮废水经隔油器处理后与其他生活污水一起排入污水管网排入XXX镇污水处理厂处理；车辆冲洗废水和厂地冲洗废水排入30m3沉淀池处理后回用于车辆冲洗及厂地冲洗。
	新建

	环保工程
	废气
	车辆
扬尘
	厂区进出口设置洗车台，对车辆进行冲洗，厂区洒水抑尘。
	新建

	
	
	有组织粉尘
	砂子和水泥储罐自带除尘器，由离地15m排气口排出；生产线新建1套脉冲布袋除尘器，经由15m高排气筒排放。
	新建

	
	废水
	餐饮废水经隔油器处理后与其他生活污水一起排入污水管网排入XXX镇污水处理厂处理；车辆冲洗废水和厂地冲洗废水排入30m3沉淀池处理后回用于车辆冲洗及厂地冲洗。
	新建

	
	噪声
	合理布局、减噪、隔声、密闭厂房。
	新建

	
	固废
	各原料仓除尘器收集的粉尘回用于生产。
	新建

	
	
	生活垃圾经统一收集后送生活垃圾填埋场处理。
	新建

	绿化
	绿化面积100m2。
	新建



4、 主要生产设备
本项目拟建年产3万吨干粉砂浆生产线1条。项目主要生产设备详见表1.3。
表1.3                          主要设备清单
	序号
	生产设备名称
	规格
	每条生产线
数量（套）
	合计

	1
	砂子输送泵
	/
	1
	3

	2
	粉料输送泵
	5.5KwX2
	2
	6

	3
	计量系统
	/
	1
	3

	4
	斗式提升机
	38/25
	1
	3

	5
	待混料仓
	4m3
	1
	3

	6
	无重力混合机
	TD-WSZ4
	1
	3

	7
	成品存储仓
	三锥仓
	1
	3

	8
	脉冲布袋除尘器
	/
	1
	3

	9
	控制系统
	80m³
	1
	3

	10
	手动投料斗
	/
	1
	3

	11
	砂储罐
	/
	2
	6

	12
	水泥储罐
	/
	1
	3


5、产品方案
    项目的产品方案详见下表1.4。
表1.4                         工程产品方案
	序号
	产品名称
	产量（t/a）
	备注
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		1
	干粉砂浆
	3万
	1条生产线


6、主要原辅材料及能源用量
主要原辅材料及能源用量见表1.5、表1.6。
表1.5                 原辅助材料消耗表
	名称
	数量
	单位
	形状及来源

	干粉
砂浆
	水泥
	2.4
	万t/a
	散装、外购

	
	砂子
	0.4
	万t/a
	已筛分好颗粒状，外购

	
	胶粉
	0.08
	万t/a
	袋装、外购

	
	木质纤维
	0.06
	万t/a
	袋装、外购

	
	纤维素
	0.06
	万t/a
	袋装、外购


水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，主要成分为硅酸盐。
木质纤维素：是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质，广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域。可用于制造中纤板，用于家居建材行业。
胶粉：胶粉是指废旧橡胶制品经粉碎加工处理而得到的粉末状橡胶材料，胶粉外观呈白色、淡黄色至黄色或琥珀色，半透明，无不适气味，无肉眼可见杂质。其分子量为1—10万，含18种氨基酸，水分和无机盐含量在16%以下，蛋白质含量在82%以上，是一种理想的蛋白源。产品被广泛应用于感光材料、医药、家具、包装、造纸、纺织、印染、印刷、陶瓷、日化、食品、涂料、冶金等行业的各种产品中，并在其中主要起增稠、稳定、凝聚、调和、上光、上浆、粘合、固水等作用。
纤维素：是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分。纤维素是自然界中分布最广、含量最多的一种多糖，占植物界碳含量的50%以上。棉花的纤维素含量接近100%，为天然的最纯纤维素来源。一般木材中，纤维素占40～50%，还有10～30%的半纤维素和20～30%的木质素。纤维素是地球上最古老、最丰富的天然高分子，是取之不尽用之不竭的，人类最宝贵的天然可再生资源。在工业上适用于干粉砂浆建材，内外墙耐水腻子粉（膏），粘结剂，填缝剂，界面剂，水性涂料，自流平剂等新型建材。
表1.6                       主要能源用量表
	序号
	名称
	使用量
	来源

	1
	电
	100万度/年
	XXX电网

	2
	水
	412t/a
	自备水井、市政管网


7、公用工程
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	a、给水
    ①给水水源
本项目温水调配用水由厂内自备水井供给；其他用水由市政给水管网供给。
    ②用水量
项目用水主要包括：生活用水、运输车辆冲洗用水、厂地冲洗用水、道路洒水和绿化用水。
A、 生活用水
本项目设有食堂及宿舍。
餐饮用水：参照XXX省《行业用水定额》（DB61/T 943-2014），结合项目实际情况及所处地域，项目餐饮用水定额取18L/人·次，本项目劳动定员10人，每天按2.5次计算，则项目餐饮用水量为0.45m3/d（135m3/a）。
其他生活用水：参照XXX省《行业用水定额》（DB61/T 943-2014），结合项目实际情况，其他生活用水定额取35L/（人·d），本项目劳动定员10人，年工作300天，则其他生活用水为0.35m3/d（105m3/a）。
综上，项目生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。
B、运输车辆冲洗用水
根据XXX省《行业用水定额》（DB61/T 943-2014），项目运输车辆冲洗用水量约为110L/辆·次，项目每天进出运输车辆9辆·次，年运行300天，则项目运输车辆冲洗水量约为0.99m3/d（297m3/a）。新鲜水补充量为0.09m3/d（27m3/a），循环水量为0.9m3/d（270m3/a）。
C、厂地冲洗用水
参照XXX省《行业用水定额》（DB61/T 943-2014），本项目厂地冲洗用水按2.5L/（㎡·d）计，项目厂区面积300m2，则厂地冲洗用水量为0.75m3/d（225m3/a）。新鲜水补充量为0.08m3/d（24m3/a），循环水量为0.67m3/d（201m3/a）。
D、绿化用水
参照XXX省《行业用水定额》（DB61/T 943-2014），绿化用水按2L/（㎡·d）计。
项目绿化面积为100m2，年绿化洒水天数80天，则项目年绿化用水量为0.2m3/d（16m3/a）。
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	综上，项目用水总量为1.37m3/d（412m3/a）
b、排水
项目不设置雨水排水管网，雨水采用自然排放。屋面雨水通过雨水斗流入屋面排水管道，利用地面坡度外流散排至场外排水沟。
项目道路洒水、绿化用水，全部蒸发损耗，不外排。
项目餐饮废水经隔油器处理后与其他生活污水一起经化粪池收集后一并排入XXX镇污水处理厂，不直接外排。排水系数以0.8计，则餐饮废水产生量为0.36m³/d（108m³/a）；其他生活污水产生量为0.28m³/d（84m³/a）。
 运输车辆冲洗废水产生量为0.9m³/d（270m³/a），厂地冲洗废水产生量为0.67m³/d（201m³/a），项目运输车辆冲洗废水和厂地冲洗废水经厂区内沉淀池处理后回用于车辆冲洗及厂地冲洗。
项目水平衡图见图1.1。
 (
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图1.1  项目水平衡图  单位：m3/a
c、供电
本项目用电引自项目所在区供电电网，满足项目用电要求。
8、劳动定员及工期安排
根据业主介绍，本项目最大劳动定员10人，均在厂区内食宿，年工作时间为300天，每天工作8小时。
9、项目总投资及资金来源





 (
８
)
	本项目总投资为2000万元，其中环保投资10.5万元，占总投资的0.53%；资金来源全部为企业自筹。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目位于XXX县XXX镇XXX，原XXX龙腾运输有限公司厂区内，XXX龙腾运输有限公司现有设备已拆除，目前现状为闲置厂房，基本无原有污染问题。
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[bookmark: _Toc482103881][bookmark: _Toc427056359]建设项目所在地自然环境
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地形、地貌及地质
XXX县位于XXX平原中部，地势西北高东南低，地质地貌自北向南划分为黄土丘陵沟壑区、黄土台塬区和阶地平原区。清峪河以南冲积平原区地势平缓，一般海拔高度在500～700m之间，清峪河以北黄土台塬区起伏较大，海拔多在600～800m，其中新兴张家坳黄土台塬区占全县总面积的4.67%。马额、陵前黄土台塬区占全县总面积的21.29%，西北边境嵯峨黄土丘陵区，最高海拔1409m，地势坡度大，沟壑多，部分地区石灰岩裸露，为全县地形最高处。
本项目所在地地形平坦，地质条件稳定。
2、气候、气象
拟建项目区域属温带大陆性季风气候，四季分明，降水集中，日照较长，春秋两季温和，夏热冬寒。主要气象参数如下：
（1）气温：年平均气温13.0℃，年极端最高气温42.0℃，年极端最低气温-19.7℃，七月平均气温26.8℃，一月平均气温-1.5℃。
（2）风向：全年主导风向NE（19%），次主导风向ENE（9%），静风频率22%，最大风速18m/s。
（3）降雨量：全年平均555.8mm。
（4）空气湿度：年平均相对湿度61%。
（5）全年无霜期：180~220d。
（6）地下水位： 20m以下。
3、水系
（1）地表水
XXX县水资源主要由河川径流和地下水组成。境内的主要河流有清峪河、浊峪河、赵氏河最后汇入泾河和渭河。径流系数 0.075，年均可利用水资源约 1.93亿m3。
项目所在区域地表河流为清峪河，位于泾河以东、渭河以北。清峪河发源于耀县照金西北的野虎沟，流经耀县的照金、前咀子及XXX
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	县的洪水、冯村至鲁桥出峪，全流域面积 1600km2，主河道长 150km。其中XXX县城流域面积 1018km2，主河道长85.9km。目前，由于上游冯村水库和西郊水库截流，清峪河河水流量很小，而且年流量极不均匀，历史最大洪峰流量为 2750m3/s，在非雨季，流量在 0.01~0.03m3/s，平水期平均流量约为0.05m3/s。
本项目南侧距离清峪河1200m。
（2）地下水
XXX县区域内地下水主要是第四系松散岩类孔隙水，前第四系基岩裂隙水仅分布在黄土丘陵和山区。塬区潜水含水岩组由两部分组成，即风积黄土含水岩组和阶地区冲积层含水岩组。其富水性在塬间洼地及赵氏河一级阶地较好，广大塬区富水较弱、潜水矿化度均小于1g/L，水化学类型以HCO3-Na、HCO3-Na•Mg型为主。岩性为第四系下更新统洪积、湖积砂、粉土、粉质粘土层，分布在清峪河以东及新兴—马额以南的广大地区。富水性因岩性差异而不同，马额、陵前、徐木塬稍好，新兴塬次之，随着深度增加，水化学类型为硫酸氯化物水，水矿化度较高。XXX县地下水总的径流方向与地型形态基本一致，即自西北向东南。区域内潜水（浅水层）的补给主要来源是大气降水、渠道渗漏、灌溉回归，上游地下水径溜等。浅层承压水（深层水）的补给主要依靠北部基岩裂隙水及西部承压水侧向径流补给。排泄以人工开采、区外径流及蒸发排泄为主。
4、植被、生物多样性
XXX县地处暖温带半湿润气候和暖温带干旱气候的过渡带，属华北落叶阔叶林地带西段的灌丛残存区。县境内植物资源丰富，根据水热条件、地貌和土壤的异同，分为低山、台原、平原三个植被区。低山植被区自然植被较好，有林地8287亩，森林覆盖率为7.8%。台塬植被区为自然植被向人工植被过渡区，有林地2083亩，森林覆盖率为0.6%。平原植被区均为人工植被，天然植被已不复存在。该地区主要乔木类植物有侧柏、河北杨、山杏、椿树等，灌木类植物有酸枣、蔷薇、橡子、丁香、狼牙刺等，草本植物有马牙草、艾蒿、铁杆蒿等，人工植物有油松、刺槐、泡桐、杨树等。
本项目位于XXX县西阳镇，项目区主要为杨树等人工植物。经实地勘察，本项目周边无自然保护区、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物等敏感目标。
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[bookmark: _Toc427056360][bookmark: _Toc482103889]环境质量状况及环境保护目标
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
本项目拟建地位于XXX省XXX市XXX县XXX镇XXX，属商业交通居民混合地区，空气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
根据XXX省环保厅发布2017年全省环境质量状况可知，XXX市2017年环境空气质量主要污染物项目浓度达标分析见表3.1。
表3.1            区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	最大超标倍数
	达标分析

	可吸入颗粒物（PM10）
	年平均质量浓度
	136
	70
	0.94
	超标

	细颗粒物（PM2.5）
	年平均质量浓度
	80
	35
	1.57
	超标

	二氧化硫（SO2）
	年平均质量浓度
	21
	60
	/
	达标

	二氧化氮（NO2）
	年平均质量浓度
	54
	40
	0.35
	超标

	一氧化碳（CO）
	24小时平均质量浓度
	2400
	4000
	/
	达标

	臭氧（O3）
	8小时平均质量浓度
	201
	160
	0.32
	超标


从上表中可以看出，项目所在区域除一氧化碳和二氧化硫外的各项指标均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于不达标区域。
2、地表水质量现状
地表水监测数据引用XXX县环境保护监测站清峪河铁王村、李家桥水质监测报告。监测编号：三环监（污）字[2018]第36号监测报告第2页铁王村、李家桥水质监测结果，详见附件4。
（1） 监测断面：设2个断面，具体监测断面见表3.2，监测点位见附图5。

表3.2                 地表水环境质量现状监测断面布点
	监测河流
	断面代号
	位置
	点位说明

	清峪河
	syj-2018（污）-42（铁王村）
	距离项目地5600m处的铁王村处
	上游

	
	syj-2018（污）-43（李家桥）
	距离项目地1850m处的李家桥处
	下游


（2）监测项目：溶解氧、COD、氨氮、总磷。
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	（3）采样时间及频次
采样时间为：2018年6月4日，监测1天，每天1次。
（4）监测及评价结果
监测结果及评价详见表3.3。
表3.3       地表水环境监测值及评价结果一览表
	采样点
	项 目
	监测结果(mg/L)
	标准值(mg/L)
	最大超标倍数
	评价结果

	syj-2018（污）-43
（李家桥）
	溶解氧
	6.3
	≥3
	/
	达标

	
	COD
	61
	≤30
	1.03
	超标

	
	NH3-N
	2.59
	≤1.5
	0.73
	超标

	
	总磷
	0.542
	≤0.3
	0.81
	超标


由表3.3可知，XXX县清峪河李家桥断面现状水质溶解氧、COD、NH3-N和总磷均存在不同程度超标现象（超过 GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅳ类标准要求），超标原因可能是沿岸部分生活污水未很好收集，直接排放所致。
3、声环境质量现状
声环境质量现状监测时间为2018年12月6日～2018年12月7日，监测点位为项目场界四周，项目西北侧50m处任旺堡。
环境噪声监测结果见表3.4，监测点位见附图4。
表3.4           环境噪声监测结果  单位：Leq[dB(A)]
	监测点位
	测量值
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	
	2018.12.6
	2018.12.7
	

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#厂界东
	58.4
	46.6
	57.4
	46.6
	60
	50

	2#厂界南
	56.2
	46.8
	56.6
	46.5
	60
	50

	3#厂界西
	56.4
	45.4
	56.0
	45.4
	60
	50

	4#厂界北
	57.6
	48.4
	57.2
	48.3
	60
	50

	5#厂界西北50米（任旺堡）
	55.6
	46.4
	55.4
	45.4
	60
	50


从表3.5所列监测结果可以看出，项目厂界及项目西北侧50m处任旺堡昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
4、土壤环境质量现状
①监测点位及因子
在拟建项目站场内布设3个表层监测点，共3个监测点位。监测点位布设情况见表3.5。
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	表3.5             土壤环境质量现状监测点位一览表
	点位
	点位名称
	监测项目

	1#
	站场东南侧
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二笨并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共计45项

	2#
	站场中部
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍共计7项

	3#
	站场西北角
	


②监测时间
监测时间为2019年5月8日，监测1次。
③采样及分析方法、评价标准
现场监测按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004），分析方法及评价标准，详见表3.6。
表3.6            监测分析方法及评价标准一览表
	检测项目
	标准号
	分析方法
	检出限

	砷
	GB/T22105-2008
	原子荧光法
	0.01mg/kg

	镉
	GB/T 17141-1997
	石墨炉原子吸收分光光度法
	0.01mg/kg

	铬（六价）
	HJ 687-2014
	火焰原子吸收分光光度法
	2mg/kg

	铜
	GB/T 17140-1997
	火焰原子吸收分光光度法
	1mg/kg

	铅
	GB/T 17141-1997
	石墨炉原子吸收分光光度法
	0.1mg/kg

	汞
	HJ923-2017
	催化热解冷原子吸收分光光度法
	2μg/kg

	镍
	GB/T 17141-1997
	火焰原子吸收分光光度法
	5mg/kg

	四氯化碳
	
	
	1.3μg/kg

	氯仿
	
	
	1.1μg/kg

	氯甲烷
	
	
	1μg/kg

	1,1-二氯乙烷
	
	
	1.2μg/kg

	1,2-二氯乙烷
	
	
	1.3μg/kg

	1,1-二氯乙烯
	
	
	1μg/kg

	顺-1,2-二氯乙烯
	
	
	1.3μg/kg

	反-1,2-二氯乙烯
	
	
	1.4μg/kg

	二氯甲烷
	
	
	1.5μg/kg

	1,2-二氯丙烷
	
	
	1.1μg/kg

	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	
	1.2μg/kg

	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	
	1.2μg/kg
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		四氯乙烯
	
	
	1.4μg/kg

	1,1,1-三氯乙烷
	
	
	1.3μg/kg

	1,1,2-三氯乙烷
	
	
	1.2μg/kg

	三氯乙烯
	
	
	1.2μg/kg

	1,2,3-三氯丙烷
	
	
	1.2μg/kg

	氯乙烯
	
	
	1μg/kg

	苯
	
	
	1.9μg/kg

	氯苯
	
	
	1.2μg/kg

	1,2-二氯苯
	
	
	1.5μg/kg

	1,4-二氯苯
	
	
	1.5μg/kg

	乙苯
	
	
	1.2μg/kg

	苯乙烯
	
	
	1.1μg/kg



表3-10  监测分析方法及评价标准一览表
	检测项目
	标准号
	分析方法
	检出限

	甲苯
	
	
	1.3μg/kg

	间二甲苯+对二甲苯
	
	
	1.2μg/kg

	邻二甲苯
	
	
	1.2μg/kg

	硝基苯
	
	
	0.09 mg/kg

	苯胺
	
	
	0.1 mg/kg

	2-氯苯酚
	
	
	0.06 mg/kg

	苯并[a]蒽
	
	
	0.1 mg/kg

	苯并[a]芘
	
	
	0.1 mg/kg

	苯并[b]荧蒽
	
	
	0.2 mg/kg

	苯并[k]荧蒽
	
	
	0.1 mg/kg

	䓛
	
	
	0.1 mg/kg

	二笨并[a，h]蒽
	
	
	0.1 mg/kg

	茚并[1,2,3-cd]芘
	
	
	0.1 mg/kg

	萘
	
	
	0.09 mg/kg

	石油烃(C10-40)
	
	
	1 mg/kg


④监测结果与分析
本次共布设3个监测点位，监测结果见表3.7。
表3.7            项目区土壤环境监测结果表  单位：mg/kg
	监测因子


监测点位
	1#
	2#
	3#
	标准

	砷
	
	
	
	60

	镉
	
	
	
	65

	铬(六价)
	
	
	
	5.7

	铜
	
	
	
	18000

	铅
	
	
	
	800








 (
１５
)
		汞
	
	
	
	38

	镍
	
	
	
	900

	四氯化碳
	
	
	
	2.8

	氯仿
	
	
	
	0.9

	氯甲烷
	
	
	
	37

	1,1-二氯乙烷
	
	
	
	9

	1,2-二氯乙烷
	
	
	
	5


续表3-11      项目区土壤环境监测结果表  单位：mg/kg
	监测因子


监测点位
	1#
	2#
	3#
	标准

	1,1-二氯乙烯
	
	
	
	66

	顺-1,2-二氯乙烯
	
	
	
	596

	反-1,2-二氯乙烯
	
	
	
	54

	二氯甲烷
	
	
	
	616

	1,2-二氯丙烷
	
	
	
	5

	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	
	
	10

	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	
	
	6.8

	四氯乙烯
	
	
	
	53

	1,1,1-三氯乙烷
	
	
	
	840

	1,1,2-三氯乙烷
	
	
	
	2.8

	三氯乙烯
	
	
	
	2.8

	1,2,3-三氯丙烷
	
	
	
	0.5

	氯乙烯
	
	
	
	0.43

	苯
	
	
	
	4

	氯苯
	
	
	
	270

	1,2-二氯苯
	
	
	
	560

	1,4-二氯苯
	
	
	
	20

	乙苯
	
	
	
	28

	苯乙烯
	
	
	
	1290

	甲苯
	
	
	
	1200

	间二甲苯+对二甲苯
	
	
	
	570

	邻二甲苯
	
	
	
	640

	硝基苯
	
	
	
	76

	苯胺
	
	
	
	260

	2-氯苯酚
	
	
	
	2256

	苯并[a]蒽
	
	
	
	15

	苯并[a]芘
	
	
	
	1.5

	苯并[b]荧蒽
	
	
	
	15

	苯并[k]荧蒽
	
	
	
	151

	䓛
	
	
	
	1293

	二笨并[a，h]蒽
	
	
	
	1.5
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	续表3-11      项目区土壤环境监测结果表  单位：mg/kg
	监测因子


监测点位
	
	
	
	标准

	茚并[1,2,3-cd]芘
	
	
	
	15

	萘
	
	
	
	70


由表3.7可知，评价区内各土壤监测点土壤的各监测项目均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中第二类用地标准。总体看，评价区土壤环境质量现状良好。







 (
１７
)
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，建设项目所在地周围主要环境保护目标为居民区，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。项目环境保护目标见表3.8及附图2。

表3.8                   项目环境保护目标一览表
	环境要素
	坐标
	保护对象
	规模
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X(m)
	Y(m)
	
	户数/户
	人口/人
	
	
	

	环境空气
	-688
	2500
	武家坡村
	500
	2030
	二类
	NW
	2220

	
	-1384
	1380
	康马村
	60
	200
	
	NW
	1440

	
	-1896
	1000
	正风村
	150
	480
	
	NW
	1952

	
	-322
	471
	田王村
	120
	420
	
	NW
	330

	
	-1820
	400
	北冯村
	230
	896
	
	NW
	1560

	
	-700
	344
	北徐村
	30
	89
	
	NW
	500

	
	-1500
	0
	南冯村
	110
	360
	
	W
	1500

	
	-2382
	-266
	北范村
	60
	182
	
	SW
	2300

	
	-2382
	-310
	范家堡村
	150
	465
	
	SW
	2300

	
	-1500
	-587
	北张村
	80
	330
	
	SW
	1500

	
	-700
	-450
	南徐村
	96
	332
	
	SW
	900

	
	-1500
	-1000
	西赵村
	120
	400
	
	SW
	1900

	
	-750
	-1000
	东赵村
	110
	420
	
	SW
	1350

	
	-275
	-900
	斜李村
	160
	500
	
	SW
	850

	
	-938
	-1589
	夹河南村
	40
	200
	
	SW
	1900

	
	-1549
	-1758
	留村
	90
	300
	
	SW
	2360

	
	-2100
	-2100
	温家村
	110
	280
	
	SW
	3000

	
	-1200
	-1850
	化仙郭村
	160
	492
	
	SW
	2555

	
	-600
	-2000
	苏化村
	60
	200
	
	SW
	2135

	
	-170
	370
	陵李村
	500
	1890
	
	SE
	220

	
	-350
	750
	西垚村
	200
	630
	
	SE
	690

	
	-1150
	585
	沟北村
	120
	400
	
	SE
	1259

	
	-1480
	350
	王店村
	260
	860
	
	SE
	1533

	
	-2050
	500
	王店孙村
	460
	1960
	
	SE
	2000

	
	-2050
	1150
	赵渠刘村
	300
	1300
	
	SE
	2259

	
	-2100
	2000
	赵渠村
	360
	1500
	
	SE
	2900

	
	-760
	1187
	斜里王村
	60
	230
	
	SE
	1417

	
	-1150
	1950
	姜垚村
	70
	260
	
	SE
	2145

	
	-400
	1950
	南周村
	110
	420
	
	SE
	1857

	
	-400
	2400
	芋子杨村
	230
	750
	
	SE
	2241

	
	1000
	0
	西周村
	200
	600
	
	E
	930

	
	1600
	0
	西尧村
	200
	630
	
	E
	1534
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		环境要素
	坐标
	保护对象
	规模
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X(m)
	Y(m)
	
	户数/户
	人口/人
	
	
	

	环境空气
	2300
	0
	东刘村
	500
	2300
	二类
	E
	2100

	
	2000
	0
	东周村
	600
	2450
	
	E
	1900

	
	1380
	0
	XXX镇
	980
	3000
	
	E
	420

	
	150
	240
	XXX
	260
	840
	
	NE
	50

	
	330
	900
	北相里村
	90
	260
	
	NE
	735

	
	630
	710
	南相村
	130
	400
	
	NE
	770

	
	1330
	710
	桥张村
	60
	200
	
	NE
	1330

	
	2100
	540
	西南村
	50
	150
	
	NE
	2018

	
	2300
	750
	东张村
	140
	430
	
	NE
	2250

	
	2100
	1500
	小户王村
	50
	150
	
	NE
	2310

	
	1560
	2100
	苟家村
	250
	840
	
	NE
	2310

	
	760
	2100
	东独李村
	180
	560
	
	NE
	1970

	
	500
	2500
	中独李村
	75
	270
	
	NE
	2200

	
	0
	2100
	等桥村
	300
	900
	
	N
	1925

	
	0
	1350
	杜家村
	120
	360
	
	N
	1100

	地表水环境
	/
	/
	清峪河
	/
	/
	Ⅲ类
	S
	1200

	声环境
	150
	240
	XXX
	
	
	2类
	NE
	50

	地下水环境
	/
	/
	项目区域及周边区域地下水水质
	/
	/
	Ⅲ类
	/
	/

	土壤环境
	/
	/
	项目周边耕地
	/
	/
	/
	/
	/
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[bookmark: _Toc482103890]评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	[bookmark: _Toc425607970][bookmark: _Toc427056362][bookmark: _Toc482103891][bookmark: _Toc29264940][bookmark: _Toc426466523]本次评价执行标准依据XXX市生态环监局XXX分局下发的三环标[2019]105号《关于XXXX建材有限公司年产3万吨外墙干拌砂浆全自动生产线建设项目环境影响评价执行标准的批复》（见附件）确定如下：
1、 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。
[bookmark: _Toc29264942][bookmark: _Toc426466525][bookmark: _Toc482103893][bookmark: _Toc427056364][bookmark: _Toc425607972]3、声环境质量执行目《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类和4a类标准。
4、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值中第二类用地标准和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。
详见表4.1。
表4.1    项目所在区域执行的环境质量标准明细表
	类别
	标准名称及级（类）别
	环境因子
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	环
境
空
气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
	SO2
	年平均
	µg/m3
	60

	
	
	
	24小时平均
	µg/m3
	150

	
	
	
	1小时平均
	µg/m3
	500

	
	
	NO2
	年平均
	µg/m3
	40

	
	
	
	24小时平均
	µg/m3
	80

	
	
	
	1小时平均
	µg/m3
	200

	
	
	PM10
	年平均
	µg/m3
	70

	
	
	
	24小时平均
	µg/m3
	150

	
	
	PM2.5
	年平均
	µg/m3
	35

	
	
	
	24小时平均
	µg/m3
	75

	
	
	CO
	24小时平均
	mg/m3
	4

	
	
	
	1小时平均
	mg/m3
	10

	
	
	O3
	日最大8小时平均
	µg/m3
	160

	
	
	
	1小时平均
	µg/m3
	200

	地
表
水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准
	溶解氧
	mg/L
	≥3

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	≤30

	
	
	氨氮
	mg/L
	≤1.5

	
	
	总磷
	mg/L
	≤0.3
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	续表4.1     项目所在区域执行的环境质量标准明细表
	类别
	标准名称及级（类）别
	环境因子
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	声环境
	《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类、4a类标准
	Leq
	昼间
	dB（A）
	60

	
	
	
	夜间
	
	50

	
	
	
	昼间
	
	70

	
	
	
	夜间
	
	55

	土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》筛选值第二类用地

	砷
	mg/kg
	60

	
	
	镉
	
	65

	
	
	铬(六价)
	
	5.7

	
	
	铜
	
	18000

	
	
	铅
	
	800

	
	
	汞
	
	38

	
	
	镍
	
	900

	
	
	四氯化碳
	
	2.8

	
	
	氯仿
	
	0.9

	
	
	氯甲烷
	
	37

	
	
	1,1-二氯乙烷
	
	9

	
	
	1,2-二氯乙烷
	
	5

	
	
	1,1-二氯乙烯
	
	66

	
	
	顺-1,2-二氯乙烯
	
	596

	
	
	反-1,2-二氯乙烯
	
	54

	
	
	二氯甲烷
	
	616

	
	
	1,2-二氯丙烷
	
	5

	
	
	1,1,1,2-四氯乙烷
	
	10

	
	
	1,1,2,2-四氯乙烷
	
	6.8

	
	
	四氯乙烯
	
	53

	
	
	1,1,1-三氯乙烷
	
	840

	
	
	1,1,2-三氯乙烷
	
	2.8

	
	
	三氯乙烯
	
	2.8

	
	
	1,2,3-三氯丙烷
	
	0.5

	
	
	氯乙烯
	
	0.43

	
	
	苯
	
	4

	
	
	氯苯
	
	270

	
	
	1,2-二氯苯
	
	560

	
	
	1,4-二氯苯
	
	20

	
	
	乙苯
	
	28

	
	
	苯乙烯
	
	1290

	
	
	甲苯
	
	1200
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	续表4.1  项目所在区域执行的环境质量标准明细表
	类别
	标准名称及级（类）别
	环境因子
	标准值

	
	
	
	单位
	数值

	土壤环境
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》筛选值第二类用地
	间二甲苯+对二甲苯
	mg/kg
	570

	
	
	邻二甲苯
	
	640

	
	
	硝基苯
	
	76

	
	
	苯胺
	
	260

	
	
	2-氯酚
	
	2256

	
	
	苯并[a]蒽
	
	15

	
	
	苯并[a]芘
	
	1.5

	
	
	苯并[b]荧蒽
	
	15

	
	
	苯并[k]荧蒽
	
	151

	
	
	䓛
	
	1293

	
	
	二笨并[a，h]蒽
	
	1.5

	
	
	茚并[1,2,3-cd]芘
	
	15

	
	
	萘
	
	70




	污
染
物
排
放
标
准
	1、执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准。
2、施工期废气执行执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中相关要求；运营期主要大气污染物颗粒物有组织排放执行《XXX地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/ 941—2014）表2水泥行业排放浓度限值，颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
3、运营期南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准，东侧、西侧和北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。
[bookmark: _Toc482103894]4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB 18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定。
详细标准见表4.2。
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	表4.2             项目污染物排放标准
	要素分类
	标准名称
	适用
类别
	标准值
	评价
对象

	
	
	
	参数名称
	浓度限值
	

	废水
	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)
	生活污水和餐饮废水
	COD
	500 mg/L
	/

	
	
	
	BOD5
	300 mg/L
	/

	
	
	
	SS
	400 mg/L
	/

	
	
	
	动植物油
	100 mg/L
	/

	
	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)
	
	总氮(以N计
	70 mg/L
	/

	
	
	
	总磷(以P计
	8 mg/L
	/

	
	
	
	氨氮(以N计)
	45mg/L
	/

	废气
	《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)
	施工扬尘
	TSP
	≤0.8
	拆除、土方及地基处理工程

	
	
	
	
	≤0.7
	基础、主体结构及装饰工程

	
	《XXX地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/ 941—2014）
	有组织
	粉尘
	10mg/m3
	运行期

	
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013
	无组织
	
	0.5mg/m3
	运行期

	
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	/
	食堂油烟
	2.0mg/m3
	/

	噪声
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	2类

	等效连续A声级Leq
	昼间60dB(A)，夜间50dB(A)
	运行期




	总
量
控
制
指
标
	项目运营期餐饮废水经油水分离后，与盥洗废水一并经10m3化粪池收集后经污水管网排入XXX镇污水处理厂处理；车辆冲洗和地面冲洗废水排入沉淀池处理后回用于车辆清洗及地面冲洗，不外排；本项目废气主要为生产过程中的工艺粉尘，根据XXX省生态环境厅《关于印发XXX省2019年度主要污染物总量减排及碳排放强度降低实施方案的通知》陕环办发〔2019〕26号，本项目建议总量指标为COD、NH3-N，根据核算，本项目总量指标为：COD：0.024t/a、NH3-N：0.003t/a。
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[bookmark: _Toc427056366][bookmark: _Toc482103895]建设项目工程分析
	
工艺流程简述
本项目租赁已建成厂房，房屋、地面等土建施工已完成，项目的主要建设内容为设备安装。项目施工期有设备安装废气、扬尘、设备安装噪声及设备安装废气包装物等产生。施工工序及产污分析如图5.1所示：


图5.1  施工期工艺流程图

营运期工艺流程及产污环节如下图：
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[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc28962_WPSOffice_Level2]图5.2  项目生产工艺流程及产污环节图
本项目建设1条干粉砂浆生产线，配备1套脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒。本项目工艺流程主要包括原料进厂及储存、上料、计量配料及混合、包装入库等，为物理混合，无化学反应。生产工艺相对比较简单。项目工艺流程及污染物产生环节图见图5.1。
生产工艺流程具体为：
（1）原料进厂及储存：
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