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I

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准的附录A、B、C、D为规范性附录，附录E为资料性附录。 本标准由内蒙古自治区气象局提岀。
本标准由内蒙古自治区气象局归口。
本标准起草单位：内蒙古自治区气候中心。
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本标准主要起草人：宋进华、马玉峰、李喜仓、高春香、于凤鸣。
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太阳能作为一种重要可再生的清洁能源，在应对气候变化、保护生态环境及维护能源安全、促进社 会可持续发展等方面具有重要意义。随着全球石油、煤炭、天然气等化石燃料资源的日益枯竭，太阳能 资源的开发利用越来越受到世界各国的关注。内蒙古自治区太阳能资源极为丰富，大力开发利用太阳能 资源符合我区能源战略和环境保护的需求。
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太阳能资源评估是太阳能开发利用的基础和关键。目前，太阳能资源评估方法多种多样，为使我区 太阳能资源的评估规范化，特制定本地方标准。
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内蒙古自治区太阳能资源评估方法
1范围
本标准规定了太阳总辐射的计算方法及太阳能资源评估方法和资源等级划分指标。
本标准适用于内蒙古自治区太阳能资源评价。可供能源、建筑、气象、电力、农业等领域以及科研 院所、高校、企业等相关部门使用。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 12936太阳能热利用术语
QX/T 55地面气象观测规范第11部分：辐射观测
QX/T 89太阳能资源评估方法
3术语和定义
下列术语及定义适用于本文件。
3. [bookmark: bookmark12]1
天文辐射 astronomical radiation
对应地面的大气层用接收到太阳辐射之和。
[bookmark: bookmark13]3.2
太阳总辐射 globaI solar radiation
水平面从上方2兀立体角范围内接收到的直接辐射和散射辐射。
[bookmark: bookmark14]3.3
直接辐射 di rect solar radiation
从日面及其周围一小立体角内发出的辐射。
3. 4
散射辐射 diffuse solar radiation
太阳辐射被空气分子、云和空气中的各种微粒分散成无方向性的、但不改变其单色组成的辐射。
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3. 5
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曝辐［射］量 rad i ance exposure
接收到的辐射能的面密度。
, 1 . ■ ■
3. 6
日照 sunshine
太阳光的直接照射。
3. 7	' "	•	*
日照时数 sunsh i ne du rat i on
太阳光在一地实际照射的时数（地面观测地点受到太阳直接辐射辐照度等于和大于120W/m2的累计 时间）。
3. 8
可照时数 durat i on of poss i b I e sunsh i ne
每日可能的日照时间。
3. 9
日照百分率 percentage of sunsh i ne
日照时数占可照时数的百分比。
3. [bookmark: bookmark15]10
峰值日照时数 peak sunsh i ne hours
将当地的太阳辐照量折算成标准测试条件（辐照度1000W/m2）下的小时数。
4数据收集
4. [bookmark: bookmark16]1长期辐射观测站基本情况数据
应包括观测记录数据的辐射仪器型号、坊址周南还境、周围遮蔽情况，以及建站以来站址、辐射观 测仪器及其周围环境变动的时间和情况等。
4.2长期辐射观测站观测数据
长期辐射观测站资料要求如下：
[bookmark: bookmark17]a）	有代表性的连续近20年以上逐年各月总辐射、直接辐射、散射辐射、日照时数和日照百分率。
[bookmark: bookmark18]b）	与现场辐射观测站同期长期测站的总辐射、直接辐射、散射辐射、气温、风向、风速、日照时 数等实测时间序列数据。
4.3现场辐射观测站数据
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应按照QX/T 55-2007的规定进行总辐射、直接辐射、散射辐射、日照时数等要素的观测，现场测量 应连续进行,，不应少于一年。
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5数据处理
5. [bookmark: bookmark19]1数据验证 5. 1. 1完整性检验 5.1.1.1 数量
'收集到的数据薮量应等于预期的数据数量。
5.1.1.2时间顺序
数据的时间顺序应符合预期开始、结束时间，中间应连续。
5.1.2合理性检验
数据合理性检验方法如下:
[bookmark: bookmark20]a）	总辐射最大辐照度＜2000W/m2o
[bookmark: bookmark21]b）	日总辐射曝辐量〈可能的日总辐射曝辐量，见附录E。
[bookmark: bookmark22]c）	依据月天文辐射量对实测月总辐射量的合理性进行判断，实测月总辐射量不应大于月天文辐射 量。
[bookmark: bookmark23]d）	月日照时数应小于月可照时数，见附录E。
[bookmark: bookmark24]e）	每年日照时数的年变化应基本符合历史平均的年变化，如有差异较大的月份，应查找其逐日日 照时数，以确定是否存在缺测或不合理数据。
,	■ . • i ：	•
5.2不合理和缺测数据处理
不合理和缺测数据的处理过程需在计算之前进行说明，处理方法如下：
[bookmark: bookmark25]a）	检验后列出所有不合理的数据和缺测的数据及其发生的时间。
[bookmark: bookmark26]b）	对不合理数据再次进行判别，挑出符合实际情况的有效数据，回归原始数据组。
[bookmark: bookmark27]c）	将备用的或可供参考的同期记录数据，经过分析处理，替换己确认为无效的数据或填补缺测的 数据。
5.3有效数据的完整率
现场测光年有效数据完整率应达到90%,按如下公式计算：
有效数据完整率=应测数目一缺鷺力无效数据数目xl。。％
应测数目
其中：应测数目一一测量期间小时数;'
缺测数目一一没有记录到的小时平均值数目；
无效数据数目一一确认为不合理的小时平均值数目。
5. [bookmark: bookmark28]4验证结果.
经过各种检验，剔除无效数据，替换为有效数据，整理出至少连续一年的现场辐射观测站逐小时总 辐射数据，并注明这套数据的有效数据完整率。
编写数据验证报告，对确认为无效数据的原因应注明，替换的数值应注明来源。
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6数据订正
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6. [bookmark: bookmark29]1数据订正总则
数据订正是根据现场辐射观测站附近长期测站的总辐^•观测数据，将验证后的现场辐射观测站测光 数据订正为一套反映当地长期平均水平的代表性数据。
6.2长期测站具备的条件
辐射参证站的选取原则如下：
a) [bookmark: bookmark30]与现场辐射观测站气候和地形条件相似性较好。
b) [bookmark: bookmark31]具有20年以上的辐射观测资料。
c) [bookmark: bookmark32]距离现场辐射观测站较近。
6.3数据订正方法
"将验证后的现场辐射观测资料与同期长期测站辐射观测资料作相关性分析，确定经验系数，将现场 辐射资料订正为反映当地长期平均水平的太阳辐射数据。数据订正具体方法见附录D。
6.4数据订正结果
将订正后的辐射数据处理成太阳能资源评估所需的各种参数，提岀所在区域年平均和月平均太阳辐 照量、工程要求面上的年总镉射量和月总辐射量等评估结果，分析太阳辐射量的年内月变化和各月典型 日变化规律等，并绘制各种图表L	「
7太阳能资源参数的计算
太阳能资源的数量以到达地面的太阳总辐射量来表示。
7. [bookmark: bookmark33]1天文辐射量	..	一
7. 1 - 1日天文辐射量
Qn =^y(ft)0sin^sin^ + cos^cos^sind)0) 	   (1)
7Cp
式中：
Qn——日天文辐射总量，单位为兆焦耳每平方米天(Mj/W-d))；
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T——时间周期为24x60x60s；
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IQ——太阳常数为13. 67x10%单位为兆焦耳每平方米秒(MJ/(m2-s));
p ——日地距离系数，无量纲，其计算见附录A；
(P——地理纬度，单位为孤度(rad)；
3——太阳赤纬，单位为弧度(rad),其计算见附录A；
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%——日出、日落时角，单位为弧度(rad),其计算见附录A。
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7. 1.2月天文辐射量
M Q0=t&			⑵
«=1
式中：
Qn——日天文辐射总量，单位为兆焦耳每平方米天(MJ/(m2-d)),由(1)式计算；
M——计算月的天数，如1月为31天。
7.2水平面月太阳总辐射量
月太阳总辐射量可用(3)式计算：
M
QM =澳		⑶
d=l
式中：
QM——计算地点月太阳总辐射量，单位为兆焦耳每平方米(MJ/m2);
Qd——观测点日战汨总辐射量观测值，单位为兆焦耳每平方米天(MJ/(m2-d));
M——计算月的天数，如1月为31天。
对于无太阳辐射观测的气象站按(4)式计算：
QM=Q0(a rbS)		⑷
式中：
Qo——月天文辐射量，单位为兆焦耳每平方米(MJ/nO ,由(2)式计算,；
S——月日照百分率，无量纲数，其计算见附录A；
——经验系数，无量纲数。根据计算点附近日射站观测资料，利用最小二乘法计算求出，计算
方法见附录B。
7. 3水平面年太阳总辐射量
12 劣=睥			 		⑸
M=1	:
式中：
QY	计算地点年太阳总辐射量，单位为兆焦耳每平方米年(MJ/(m2-a))；
QM——计算地点逐月太阳总辐射量，单位为兆焦耳每平方米(Mj/m?)。
7.4倾斜面太阳总辐射量
倾斜面上的太阳总辐射月曝辐量用(6)式计算:


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/718027107022006034
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