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[bookmark: _TOC_250058]1	建设项目概况
建设项目基本情况
1.1.1 [bookmark: _TOC_250057]基本情况介绍
1. 项目名称：2014 年新建道路项目；
2. 项目性质：新建；
3、项目的行业类别：市政道路工程建筑 E4813
4. 项目投资：总投资为 22000 万元，其中环保投资约 612 万元，占项目总投资的 2.78%；
5. 建设单位：广德县国投公司城市建设投资分公司；
6. 联系人：徐锦祥	18792265586
7. 建设地点：安徽广德县城区，详见地理位置及建设内容见图 1.1-1；
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项目
工程名称
建设内容及规模
路 面及 桥梁 工程
绥 安 路 二
期
新建，桃州南路至横ft
南路，长度 
620m
，宽度 
32m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
经 四 路 四
期
新建，团结路至太极大道，长度 
700m
，宽度 
30m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
经十一路
新建，西外环至纬十路，长度 
1000m
，宽度 
24m
，沥清 
11cm
，
水稳 
38cm
，宕渣 
1m
纬六路
新建，纬七路至南外环，长度 
440m
，宽度 
18m
，沥清 
11cm
，
水稳 
38cm
，宕渣 
1m
纬七路
新建，万桂ft
南路至升平街，长度 
820m
，宽度 
30m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
纬八路
新建，经四路至万桂ft
路长 
320m
、桃州南路至升平街长 
530m
，宽度 
20m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
纬九路
新建，万桂ft
路至天寿路，长度 
680m
，宽度 
15m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
纬十一路
新建，新建，经十路至经十一路，长度 
200m
，宽度 
18m
，沥
清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
万 桂 
ft
 北
路
新建，太极大道至和平路，长度 
850m
，宽度 
32m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
太 极 大 道
改造
改造，福林桥至西外环，长度 
3400m
，宽度 
40m
，沥清 
11cm
，
水稳 
38cm
，宕渣 
1m
和 平 路 三
期及桥梁
新建，天寿路至前进路，道路长度 
620m
，桥梁长度 
140m
，宽
度 
32m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
爱 民 路 跨无 量 溪 河
桥梁
新建，长度 
150m
，宽度 
50m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
团 结 西 路
及桥梁
新建，团结西路至西外环，长度 
1550m
，宽度 
25m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
横 
ft
 北 路
拓宽改造
改造，太极大道至桃州中学，长度 
680m
，宽度 
40m
，沥清 
11cm
，水稳 
38cm
，宕渣 
1m
土 方
工程
本项目临时堆土主要堆放在 
14 
处地点，位于各条道路的中央位置，待施工
后回填或作为绿化用土。本项目临时堆土共 
2.45 
万 
m
3
，堆渣占地 
1.22hm
2
本项目施工生产生活区包括临时施工工棚、临时堆料场、砂石料加工场等，
共需临时占地 
6.5hm
2
。
本项目施工便道包括保通道路、至料场、渣场、施工生产生活区等，部分老
路和其他道路可以利用，无需新开施工便道
)表 1.2-1	拟建项目建设内容及规模一览表
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	经土石方平衡分析，需用取土场 2 处，工程建设填方 33.31 万方，项目道路
需挖方 37.44 万方，弃方为 4.13 万方，共需临时占地 2.1hm2

	交 通工程
	标志牌、交通安全设施、交通信号设施等

	征 地和 动迁 工程
	项目区永久征地共计 505.8 亩，（其中旱地 363.4 亩，宅基地 142.4 亩），太极大道改造和横ft北路拓宽改造是利用现有的老路。

	
	本次道路工程涉及的拆迁，主要为道路沿线村民住宅，共需拆迁的面积为
142.4 亩。

	管 网管 线工程
	
采用雨水管道排水方式。路面雨水通过雨水井收集后排入雨水管网。

	


环 保工程
	施工现场设置临时废水沉淀池、临时化粪池

	
	施工场地清扫、洒水车洒水抑尘、采取全封闭沥青摊铺车进行作业、工地周
边临时施工围护

	
	加强设备维护和工人劳动防护，加强施工管理、敏感点设置移动隔声屏障

	
	工程措施、植物措施、临时措施等

	
	桥面径流收集设施和排水设施

	
	合理布局，道路沿线新建敏感建筑物需保持足够退让距离、选用优质路面材料、
限制行车速度、敏感点安装隔声窗等

	
	取、弃土场地整修、其它临时占地生态恢复、护坡工程、道路绿化

	绿 化工程
	道路沿线绿化


1.2 [bookmark: _TOC_250056]与产业政策和规划相符性分析
本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修改）》鼓励类第二十二条中第 3 小条“城市公共交通建设”。
本项目已于 2014 年 2 月 21 日取得了广德县发改委开展前期工作函的通知，发改投[2014]023 号。
因此，项目建设符合国家及地方产业政策。
根据《广德县城市总体规划》（2007-2020）第十三章城市综合交通规划，为加快城区外环路建设，改善城市对外出入口的形象，重点处理好广溧路、广祠路、广宁路等。将城市道路等级分为城市主干道、城市次干道、支路三级，规划城区内主干道系统有建设路、建民路、振业路、建东大道、前进路、广祠路、南环路、新进路、南外环路。拟建项目位于广德城区，属城市规划片区，兴建的城市主次干道也属于广德县城市交通规划中的规划道路，对于完善区域的交通路网具有重要的作用，因此，本项目中的道路工程符合广德县城市交通规划。
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1.3 [bookmark: _TOC_250055]选址合理性分析
本项目道路施工、桥梁施工、大临工程选址符合国家及地方相关产业政策，符合城市总体规划，符合土地利用总体规划和国家相关用地政策，符合国民经济和社会发展规划；工程建设条件可行；排水条件、区域环境敏感因素制约较小。在认真落实工程设计及本报告书提出的各项环境保护措施，严格防范各方面的环境影响后，项目建设不会对区域环境质量造成明显不利影响；当地大多数公众对该项目持赞成态度，项目选址基本合理。
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2 [bookmark: _TOC_250054]建设项目周围环境现状
2.1 [bookmark: _TOC_250053]自然环境现状调查
2.1.1 [bookmark: _TOC_250052]地理位置
广德县地处安徽省东南部，位于苏、浙、皖三省八县（市）交界处，地跨东经 119°02′～119°40′，北纬 30°37′～31°12′。东和东南连接浙江省长兴县、安吉县；南邻宁国市；西接宣州区、郎溪县，紧临长江三角洲；北接江苏省溧阳市、宜兴市。地域南北长 65km，东西宽 48km，全县幅员总面积为 2165km2。所处的区域在上海 3 小时经济圈，苏州、无锡、南京、杭州 2 小时经济圈内。广德县属黄ft余脉和天目ft余脉所环抱的丘陵地区，位于皖南ft地与沿江平原的过渡带。黄ft余脉自西向南入境，分别向东、西、北三方蜿蜒延伸；天目ft余脉从东南插入，向北逶迤蛇行，其间层峦叠嶂，为皖、浙、苏的天然分界。地貌格局比较复杂，南北高，东西低。周围群峰环列，中部为坳陷盆地，地形起伏较大。盆地四周依次为岗地、丘陵、低ft所环绕。南部、东南部是高丘和海拔 500～800m 的低ft，北部以丘陵为主，仅皖、苏、浙接壤处有低ft蜿蜒，组成丘陵的岩性与南部低ft相似，但该处石灰岩质纯层厚，发育了典型的亚热带地下喀斯特地貌，主要的太极洞和桃姑迷宫已经成为重要的旅游景点。全县境内以西北隅赵村乡海拔 14.5m的狮子口河底最低，南部四合乡海拔 863.3m 的马鞍ft最高。
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[image: ]
图 1.1-1	地理位置及建设内容
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2.1.2 [bookmark: _TOC_250051]气候、气象
广德县属于亚热带湿润性季风气候。气候资源总的特点为气候温和，雨水充沛，光照充足，四季分明。初春气温回升快，受北方冷空气的影响，常伴有阴雨连绵的天气；夏季气温日变化大，梅雨期降雨集中，后期常出现干旱；秋季天气平和稳定，气温逐渐下降，空气日渐干燥，雨量减少，经常出现秋高气爽及风和日丽的天气；冬季气候寒冷，空气干燥，天气晴朗，雨雪少，以北到西北风为主，常有冬旱天气。
光照：全县年平均日照时数为 2162.1 小时，年平均日照百分率为 49%，平均每天 5.9 小时，年平均太阳辐射为 119.4 千卡/cm2。
气温：全县年平均气温为 15.4℃，气温年际变化稳定，除个别年份外，变化均在 0.5℃范围内。
降水：全县年降水量较丰富，各乡年平均降水量在 1100～1500mm 之间，降水趋势总体自南向北逐渐减少，南部ft区最多，北部ft区次之，全县年平均降水量为 1341.4mm。
气压：全县年平均气压 1010.9 毫巴，1 月份最高为 1020.8 毫巴，7 月份最低为
998.6 毫巴。
风：全县以东到东南风为主，其次为西到西北风，年平均风速为 2.7m/s。
雷暴：一年四季均有雷暴出现，尤其以夏末、秋初较多，年平均雷暴日数为
46.3 天。全年主导风向为东风，次主导风向为东北风，风速年平均为 2.8m/s。
2.1.3 [bookmark: _TOC_250050]水文
广德县境内溪涧密布，河流大多为出境河流，主要有桐汭河和无量溪河，属长江二级支流朗川河（一级支流水阳江）上游水系。两大河流由南向北贯穿全境，流入郎溪县境内的合溪口汇合后称朗川河，流入南漪湖。另外朱湾河、石进河、庙西河、衡ft河，分别流入浙江省长兴县、安吉县和江苏省溧阳市。
2.2 [bookmark: _TOC_250049]评价范围
根据本工程设计期、施工期和营运期对环境的影响特点和各路段的自然环境特点，结合以往环境影响评价工作及类比监测的实践经验，确定本项目的环境影响评价范围如下。
（1） 地表水环境影响评价范围
水环境评价范围为县污水处理厂排污口入无量溪河（无量溪河大木桥处）上游 500m 至下游 2000m 河段。
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团结西路跨粮长河上游 500m 至下游 2000m 河段。
（2） 大气环境影响评价范围
道路工程大气环境影响评价范围为道路中心线两侧各 200m 范围。
（3） 声环境评价范围
道路工程声环境影响评价范围为道路中心线两侧各 200m 范围。
（4） 地下水环境
广德县城区，≤20km2。
（5） 环境风险评价道路施工区域。
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3 [bookmark: _TOC_250048]建设项目施工期和营运期环境影响分析
3.1 [bookmark: _TOC_250047]施工期污染源强
本项目施工期时间较长，施工现场产生的废水、废气、噪声和固废将对周围
居民生活、学校和医院的办公环境将产生一定的影响。本项目道路分为：两侧集中分布居民区、两侧含有少量散户居民区、部分道路侧边含有学校、医院的等情况。
3.1.1 [bookmark: _TOC_250046]水环境影响分析
3.1.1.1 [bookmark: _TOC_250045]主要废水污染源
工程施工期排放的废水有二类，一类是施工人员生活污水，主要污染因子为 BOD5、CODcr、NH3-N、石油类等；另一类是工地降雨径流排水、道路和桥梁施工过程中产生的废水和车辆及设备冲洗废水，这类废水中主要含有泥砂等。
桥墩桩基施工、钻孔桩施工、基坑开挖、桥墩浇筑和桥梁路面施工过程中会产生含有泥沙和带有油污的废水，该废水对河流水质的影响是短暂的。
3.1.1.2 [bookmark: _TOC_250044]废水影响分析
本项目施工期间会有相当数量施工人员开赴现场且相对集中，这增加了当地的流动人口，由此增加了生活污水排放。本项目由多个子工程构成，工程量大，施工周期长，每个子工程可独立施工，施工人员变化较大，通过类比分析，现场的施工人员约为50～500 人，按生活污水量80L/cap·d 计，则生活污水量为4~40t/d。施工人员的生活污水如果不经处理随意排放，将对区域内的地表水体产生一定影响。
对于地表径流，一般认为，在暴雨强度达到 127mm/hr 时，90%的地表颗粒物将被冲走。桥梁施工过程中产生的废水和车辆及设备冲洗废水，这类废水的产生量平均为 200m3/d；本项目区域雨季暴雨频率较高，在挖掘、运土、回填和弃土各个环节，都有可能产生一定程度的泥浆水。如果这些泥浆水、桥梁施工过程中产生的废水和车辆及设备冲洗废水流入附近的地表水体，既会形成水土流失，亦会影响尾水排放水体的环境质量，需要引起足够的注意，需要从加强施工环境管理角度出发，缓解其影响。
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3.1.1.3 [bookmark: _TOC_250043]水污染防治对策
为尽可能减少施工期对周围地表水环境造成的不利影响，本评价建议施工单位采取以下措施：
（1） 泥浆水、桥梁施工过程中产生的废水和车辆及设备冲洗废水应根据不同的量设置不同大小的沉淀池，上清液作为洒水抑尘用水，沉淀物作为固体废物定期处理，不能与生活垃圾混放。
（2） 施工区应建有排水明沟，可以利用施工过程中的部分坑、沟作沉淀后作为抑尘用水或再利用于堆场、料场喷淋防尘、道路冲洗、驶离施工区的车辆轮胎冲洗等。散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高 50cm 的防冲墙，防止散料被雨水冲走。
（3） 施工人员住宿租住附近的民房，生活区位于广德县城区，生活污水定点收集，经隔油池、化粪池处理后可以排入城市污水管网，进入县污水处理厂处理。
3.1.2 [bookmark: _TOC_250042]大气环境影响分析
3.1.2.1 [bookmark: _TOC_250041]主要废气污染源
本项目在施工阶段对周围大气环境产生影响的主要因素有：一是道路填土平整、开挖路面、运输渣土、运输建材时产生的扬尘。二是挖掘机、装载机等重型车辆运行时排放的燃料废气。项目所需沥清由建材公司提供成品的沥清，不设搅拌站（或拌合站）。表 3-1-2 列出了项目施工期主要的废气污染源。
表 3-1-2	施工期主要废气污染源

	施工阶段
	主要污染源
	主要污染物

	场地填土、
平整阶段
	建筑垃圾、泥沙
	扬尘

	
	推土机、铲车、运输卡车
	NOx、CO、THC

	
挖土阶段
	土方堆场、土方装卸过程
	扬尘

	
	挖土机、铲车、运输卡车等
	NOx、CO、THC

	
铺路阶段
	材料堆场、装卸过程、进出场地车辆等
	扬尘、

	
	运输卡车等
	NOx、CO、THC

	
	铺设沥清
	沥清烟
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3.1.1.2 [bookmark: _TOC_250040]废气影响分析
通过类比分析，在施工阶段，扬尘是主要的污染物，产生的环节多，且大多数扬尘排放源持续排放时间较长，如回填的泥沙通常堆放在施工现场，短则几个星期，长则数月，以致施工期间大气中悬浮颗粒物含量骤增，施工机械设备产生的尾气和铺设道路产生的沥清烟。
（1） 施工作业扬尘
干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起：在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。
（2） 运输车辆道路扬尘
施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的 50%以上。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。交通部公路科学研究所对南方某公路施工期车辆扬尘的监测结果见表 3-1-3。
表 3-1-3	南方某公路施工期车辆扬尘监测结果

	
监测地点
	
扬尘污染源
	
采样点距离（m）
	监测结果
（mg/m3）

	
施工路边
	铺设水泥稳定类路顶基层时运输
车辆扬尘
	50
	11.652

	
	
	100
	10.694

	
	
	150
	5.093


由表 3-1-3 可知，在距路边下风向 150m 处，TSP 浓度为 5.093mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 0.3 mg/m3 的 16 倍。施工期车辆扬尘在施工沿线地区所造成的污染较重。
如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4~5 次），可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果，洒水降尘的试验资料见表 3-1-3。当施工场地洒水频率为 4~5 次/天时，扬尘造成的粉尘污染距离可缩小到 20~50m范围内，扬尘量可降低 30%~80%。因此，限制车辆行驶速度及保持路面清洁是减少汽车行驶道路扬尘的最有效手段。
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表 3-1-3	洒水抑尘效果一览表

	距离
浓度
	
	
5m
	
20m
	
50m
	
100m

	
TSP
（kg/m2）
	不洒水
	10.14
	2.81
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.4
	0.68
	0.60

	
	抑尘效果（%）
	80.2
	50.2
	40.9
	30.2


（1） 汽车及施工机械设备尾气
汽车及施工机械设备产生的尾气，主要污染物是 NOx、CO、THC，这类尾气不可避免并且无法收集。建议施工单位尽量选择空气气压较高，流动性较好天气施工，增加尾气的扩散速度，建设对周边环境的影响。本项目大部分路段的空气流动性较好，尾气的影响相对较小。
（2） 施工沥清烟影响分析
道路建设过程中，沥清摊铺过程会产生沥清烟。随着公路施工技术的不断发展，目前公路建设均采用无热源或高温容器将沥清运至铺浇工地，沥清的使用已采取全封闭沥清摊铺车进行作业，避免了过去的敞开式熬炼的工作方式，可以从根本上解决沥清烟污染的问题。沥清烟气的排放浓度较低，可以满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中的沥清烟气最高允许排放浓度，对周围环境影响较小。
纬七路、和平路三期及桥梁、经十一路、纬六路、纬八路、纬九路、纬十一路、团结西路及桥梁、爱民路跨无量溪河桥梁两侧分布着少量的散户居民，道路在施工过程中产生的扬尘和沥清烟对散户居民会有一定的影响，结合《防治城市扬尘污染技术规范》和《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》的要求，为减少对散户居民造成的不良影响，道路在施工过程中采取以下措施：
①工地现场周边应当设置不低于 1.8m 的围挡，防止物料渣土外泄；
②施工场地的出入口道路硬化，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场；
③按规定使用预拌成品沥清；
④装卸和贮存物料采取防止遗撒或者扬尘的措施；
⑤建筑垃圾密封运输；
⑥对进场道路适时洒水抑尘；

 (
12
)
⑦装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。
⑧遇到四级以上的大风，应停止土方作业，同时作业处赋以防尘网。
太极大道改造路段两侧布满了居民且在道路的北侧有广德中学，横山北路两侧布满居民且在道路的东侧有桃州中学，绥安路两侧布满居民且在道路南侧有广德县医院，万桂山路北侧、经四路四期两侧布满了居民，结合《防治城市扬尘污染技术规范》和《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》的要求，为减少道路施工的烟尘和沥清烟对道路两侧的居民及学校、医院造成的不良影响，道路在施工过程中采取以下措施：
①工地现场周边应当设置不低于 2.5m 的围挡，防止物料渣土外泄；
②施工场地的出入口道路硬化，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场；
③按规定使用预拌成品沥清；
④装卸和贮存物料采取防止遗撒或者扬尘的措施；
⑤建筑垃圾密封运输；
⑥对进场道路适时洒水抑尘；
⑦装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。
⑧在上述施工路段应沿线设置屏障，降低扬尘对沿线居民的影响。
⑨遇到四级以上的大风，应停止土方作业，同时作业处赋以防尘网。
⑩在县医院和学校的一侧应设置 2.5m 的防治施工扬尘的屏障，建设施工扬尘对医院和学校的影响；浇铸沥清应选择在天气晴朗和空气气压的较高的时段，减少沥清烟对医院和学校的影响。
3.1.3 [bookmark: _TOC_250039]声环境影响分析
3.1.3.1 [bookmark: _TOC_250038]主要噪声污染源
施工期主要噪声源为建筑工地机械设备噪声和运输卡车的交通噪声。建筑工地噪声主要来自土地平整、地基加固和施工等活动。土地平整的噪声主要来源于推土机、铲车、大卡车；地基加固的噪声来源于运输车辆、压路机等。各种施工机械中对环境影响较大的噪声设备主要是挖掘机等，主要施工机械的最大噪声级见下表：
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表 3-1-4 主要施工机械噪声源强

	序
号
	
设备名称
	
测点与声源距离（m）
	
最大声级(dB(A))

	1
	推土机
	5
	90

	2
	铲车
	5
	88

	3
	装载机
	5
	84

	4
	挖掘机
	5
	84

	5
	压路机
	5
	86

	6
	摊铺机
	5
	87

	7
	大卡车
	5
	83



2.1.1.1 [bookmark: _TOC_250037]噪声影响分析
（1） 预测模式
 (
r
r
0
)施工机械可以看作是点声源，由于本工程施工现场地势平坦开阔，本评价采用无指向性点声源几何发散衰减计算施工噪声对环境的影响，具体公式如下：
L(r)  L(r0 )  20 lg(	)

式中： L(r) －受声点的噪声级，dB(A)；
L(r0 ) －距声源r0 处的参考噪声级，dB(A)；
r －受声点距声源的距离，m； r0 －参考点距声源的距离，m；
（2） 预测结果
表 3-1-5 施工机械噪声衰减一览表

	
声级设备
	
测点与声源距离（m）
	场界达标距
离（m）
	敏感点达标
距离（m）

	
	10
	20
	40
	60
	80
	100
	150
	昼
	夜
	昼
	夜

	推土机
	80.0
	74.0
	68.0
	64.4
	62.0
	60.0
	56.5
	18
	177
	100
	>200

	装载机
	84.0
	78.0
	72.0
	68.4
	66.0
	64.0
	60.5
	28
	>200
	158
	>200

	挖掘机
	78.0
	72.0
	62.0
	62.4
	60.0
	58.0
	54.5
	14
	140
	80
	>200

	自卸卡车
	85.5
	79.5
	73.5
	70.0
	67.0
	65.5
	62.0
	34
	>200
	188
	>200

	压路机
	80.0
	74.0
	68.0
	64.4
	62.0
	60.0
	56.0
	31
	177
	100
	>200

	摊铺机
	81.0
	75.0
	69.0
	65.4
	63.0
	61.0
	57.5
	35
	199
	112
	>200
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