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试题1
一、判断题
1、煤矿工人不仅有安全生产监督权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权，而且还享有安全生产知情权。（ √ ） 
2、煤矿生产中，事故的预防和处理都是较为重要的工作，都必须重点去抓，不能有主次之分。（ × ） 
3、煤矿企业可以有偿为每位职工发放煤矿职工安全手册。（× ） 
4、从业人员有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利。（√ ） 
5、国家对从事煤矿井下作业的职工采取了特殊的保护措施。（ √ ）
6、矿井探放水作业人员可以不经过培训上岗。（ × ）
7、职业安全卫生管理体系的建立，使企业安全管理更具系统性。（√）
8、“注意安全”、“当心瓦斯”、“安全出口”等都属于警告标志。（ × ）
9、从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（√ ）
10、在既提升又兼行人的材料道行走时，不用遵守“行车不行人，行人不行车”的规定。（× ）
11、入井人员只有在安全栅栏门打开时，把钩工允许的情况下方可入井。（√ ）
12、钻机速度不得随意改变。（√ ）
13、煤矿井下发生事故时，现场人员可以自行处理，不用汇报。（ × ）
14、佩带自救器脱险时，在未到达安全地点前，严禁取下鼻夹和口具。（√ ）
15、对一般伤员，均应先进行止血、固定、包扎等初步救护，再进行转运。（√）
16、对于呼吸、心跳骤停的病人，应立即送往医院。（× ）
17、隔离式自救器不受外界气体的限制，可以在含有各种有毒气体及缺氧的环境中使用。（√ ）
18、6～9月份为矿区治水的重点时间。（√  ）
19、当地表水贯通岩溶断裂带时，往往会造成淹井事故。（√  ）
20、矿井开采程度越深，含水层水越不丰富。（× ）
21、老窖水的积水量取决于采空区大小，一般为静储量。（√ ）
22、煤层底板水水害往往会造成淹井事故。（√ ）
23、老空水放水工作应尽量避免在雨季进行。（√  ）
24、采掘工作面距已知含水断层100m时，必须进行断层水的探放工作。（×）
25、安装探放水设备时，钻机立轴、天轮前缘点与钻孔必须在一条中心线上，立轴角度必须与钻孔设计一致。（√ ）
26、拆卸与运输设备时，钻机在车盘上必须捆绑结实，可以超高或防止漏水。（× ）
27、进行探水作业时，止水套管的接头必须用棉丝、铅油严加密封，防止漏水（√ ）
28、用升降机拉起或放倒钻具时，钻具下面不准站人。（√ ） 
29、疏通钻机钻孔时，操作人员不准直对杆站立操作。（√ ）
30、若发现煤岩松软、片帮、来压或钻孔中水压、水量突然增大、顶钻等异常现象，必须立即停止钻进，拔出钻杆。（  ×  ）
31、钻机运转时，禁止用手、脚或其他物件制动运转部分，可以将任何物品放在钻机、水泵电机防护罩上。（  ×  ）
32、钻机进仰角超过25°时，不准在套管下方操作，以免套管滑落伤人。（  √  ）
33、提钻时操作过程要轻而稳，不得猛刹猛放，超负荷作业，人员必须站在钻具起落范围之外。（  √  ）
34、加强钻孔附近的巷道支护，并在工作面迎头打好坚固的立柱和拦板。（  √  ）
35、注水量一般以另一侧巷道上煤壁湿润为宜，或使煤层的全水分含量达到规定要求。(√)
36、在打钻地点或其附近不必安设专用电话。（  ×  ）
37、钻机空载调试运行5min，确认各转动部分运转正常，开关启动灵火可靠后，方可接钻杆，并接通水源。（  ×  ） 
38、开始钻进时，要轻压经钻，待钻头工作平稳后，压力再逐步增大。（ √） 
39、采区水仓的有效容量应当能容纳8h的采区正常涌水量。（  √  ）
40、工作水泵和备用水泵的总能力，应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。（  √  ）
41、备用水泵的工作能力应当不小于工作水泵能力的70%。（  √  ） 
42、矿井气候条件是指温度、湿度和风速三者的关系。（  √  ）
43、在生产过程中存在的对职工的健康和劳动能力产生有害作用并导致疾病的因素，称为职业危害因素。（  √  ）
44、特殊情况下，溜煤眼可兼作风眼使用。(×) 
45、煤层注水必须坚持逢采必注的原则。(√)   
46、报废的平硐，应妥从硐口向里用泥土填实至少20m，再砌封墙。（  √  ）
47、钻孔完成各项探测任务后，应立即全孔注浆封闭。（  √  ）
48、钻机安装前要清除浮煤、矸石、整平地板、设置地梁木，选择适当位置安放钻机。（  √  ）
49、在上山工作面或独头巷道探水时，应有安全躲避硐室及安全撤离措施。（  √ ）
50、井下探放水作业必须具备钻探技术基本知识或经过考核，并取得合格证书后，方许上岗操作。（  √  ）
51、从业人员离开煤矿企业时，有权索取本人职业健康监护档案印件，煤矿企业应如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。（  √  ） 
52、严格执行交接班制度，力争做到交接班时不停钻，以防止发生孔内事故。（  √  ）
53、放水时，必须设专人监测钻孔出水情况、测量水量、水压、做好记录。（  √  ）   
54、注水孔超前回采工作面的距离一般为40～100m。     (√)   
55、上山探水，因积水区在上方，上山巷道三面受水威胁，一般应单巷掘进。（  ×  ） 
56、岩芯长度超5cm的，应用红油漆在岩芯上按顺序编号。（  √  ）
57、开掘工作面必须做到湿式凿岩，放炮使用水炮泥。   (√) 
58、煤层很松软、破碎，打钻孔时易塌孔，难生成孔的煤层可不进行煤层注水。  (√) 
59、重大突水事故，是指突水量首次达到300 m³/h以上或者造成死亡3人以上的突水事故。（  √  ）
60、水文地质条件复杂、及复杂的煤矿企业、矿井，除配备设备、建立专门的作业队伍外，还应当设立专门的防治水机构，否则责令停产整顿，处50～100万元的罚款，对主要负责人处3～5万元的罚款。（  √  ）  
二、单选题  
1、我国第一部规范安全生产的综合性基础法律是（  A  ）。 
A.《安全生产法》   B.《煤炭法》    C.《矿山安全法》
2、在煤矿生产中，当安全与生产、安全与效益、安全与进度相冲突时，必须是（  A  ）。   
A.安全第一     B.生产第一     C.先生产后安全  
3、列举了危及煤矿安全生产的十五项重大安全生产隐患和行为的法律法规  是（  C   ）。
A.《安全生产法》 B. 《矿山安全法》         C.《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》
4、煤矿安全管理人员违章指挥、强令冒险作业，煤矿工人（  B  ）。
A. 不得拒绝执行   B. 有权拒绝执行  C. 先服从后报告
5、煤层顶板的三种类型中，（  B  ）是采煤工作面顶板管理的直接对象。  
A. 伪顶      B. 直接顶    C.基本顶
6、直接位于煤层之下，遇水容易膨胀，引起底鼓现象的岩层是（  B  ）。
A.基本底     B.直接底     C.直接顶
7、企业职工由于不服管理违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因  而发生重大伤亡事故，造成严重后果的行为是（B）。
A.过失犯罪     B.重大责任事故罪     C.渎职罪
8、从业人员对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（C）。
A.不得拒绝执行    B.先服从后报告     C.有权拒绝执行
9、在标准大气状态下，瓦斯爆炸的瓦斯浓度范围为（  B  ）。
A.1%～10%    B.5%～16%    C.10%～16% 
10、由于瓦斯具有（ A ）的特性，所以可将瓦斯作为民用燃料。
A.可燃性     B.无毒     C.无色、无味
11、在含爆炸性煤尘的空气中，氧气浓度低于（  C  ）时，煤尘不能爆炸。
A.12%      B.15%     C.18% 
12、瓦斯爆炸的条件有3条，（  C  ）爆炸。
A．只要3条中的一项条件存在，瓦斯即可   B．只要3条中的两项条件存在，瓦斯即可   C．三项条件中必须同时存在，瓦斯才能
13、引起矿井火灾的基本要素有3个，（  C  ）发生。
A.只要3个要素中的一个存在,火灾即可   B.只要3个要素中的两个存在,火灾即可   C.3个要素同时存在,火灾才会
14、煤尘爆炸的条件有4条，（   C  ）爆炸。
A.只要4条中的一项条件存在,煤尘即可   B.只要4条中的两项条件存在,煤尘即可   C.四项条件必须同时存在,煤尘才能
15、(  C   )是矿工安全的首要保障。
A.自救器    B.矿灯   C.安全帽
16、在人行道不够规定宽度的运输巷道行走，发现有车时，（  C  ）。
A.快速通过              B.转身往回走   C.就近进入躲避硐室，等车过去后再出来
17、《煤矿安全规程》规定：“入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和  （  C   ）。”  
A.职工安全手册     B.作业工具     C.矿灯
18、安全生产违法行为的法律责任中，刑事责任是最严厉的。下面选项中属刑事责任的是（  B  ）。
A．赔偿损失     B. 拘役    C. 记大过
19、《规程》规定，采掘工作面气温不得超过（  C  ）。
A.30℃     B.24℃     C.26℃
20、井口房、瓦斯抽放泵房以及通风机周围（  B ）内禁止使用明火。
A.10m    B.20m     C.30m
21、矿井主要泵房应当至少有（  B ）安全出口。
A.1个     B.2个    C.3个
22、采煤工作面发现有煤与瓦斯突出预兆时，（  A  ）。 
A.迅速向进风侧辙离         B.迅速顺着风向撤离     C.原地不动，等待救援
23、尘肺病中的矽肺病是由于长期吸入过量（C）造成的。
A.煤尘     B.煤岩尘     C.岩尘
24、人员受伤后，（  A  ）内进行急救的成功率可达70%。
A.2min     B.4～5min     C.15min
25、利用仰卧压胸人工呼吸法抢救伤员时，要求每分钟压胸的次数是  （ B ）。
A.8～12次  B.16～20次  C.30～36次
26、过滤式自救器的主要作用是过滤（  A  ）气体。
A.CO          B.CO        C.所有气体
27、戴上自救器后，如果吸气时感到干燥且不舒服，（   C  ）。
A.脱掉口具吸口气             B.摘掉鼻夹吸气       C.不可从事A项或B项
28、对触电后停止呼吸的人员，应立即采用（  A  ）进行抢救。
A.人工呼吸法    B.清洗法    C.心脏按压法
29、（   A  ）即断层带内的积水，断层面通常还与不同的含水层连通，甚  至与地表水相通。 
A.断层水       B.含水层水   C.地表水
30、探放水工作应执行的原则为（   C  ）。
A.随时探掘     B.先掘后探     C. 有疑必探，先探后掘
31、探水时，从由（  B  ）开始向前方打钟点探水。
A.积水线      B.探水线     C.掘进线
32、探放老空水时，确定探水线的方法为积水线外推（  A  ）m。
A.60～150    B.150～200   C.150～300
33、探放老空水，每次应打（   C  ）个深孔。
A.1    B.2    C.3
34、水压大于（  B  ）MPa的断层,一般不宜沿煤层探放断层水。
A.1    B.2    C.3
35、探水作业时，钻进中若发现变层，要立即（  C  ）。 
A.加速钻进    B.减慢钻进   C.停钻
36、探水作业时，升降钻具必须使用（  A ），禁止用牙钳、链钳代替。
A.垫叉    B.刀叉     C.钻叉
37、进行探水作业时，摘取钻机岩芯后，岩芯在岩芯箱内的排放次序是  （  A  ）。 
A.自上而下，自左而右        B.自上而下，自右而左   C.自下而上，自右而左
38、探放水工打钻过程中（  A  ）停风。
A.不准      B.可以    C.注意
39、探放水过程中，掘进距水作业地点0.5m时，应改用（ B ）落煤。
A.铁杆     B.手镐    C.铁叉
40、矿井水文地质类型应当（  C ）年进行重新确定。
A.1年      B.2年    C.3年
41、地表水观测项目与地表水调查内容相同。一般情况下，每月进行（  A  ）  地表水观测。
A.1次     B.2次    C.3次
42、对于井下新揭露的出水点，在涌水量未稳定或尚未掌握其变化规律前，  一般应当每日观测（  A  ）。
A.1次     B.2次    C.3次
43、钻孔水位观测每回应当有（ B  ）读数，其差值不得大于2cm,取值可用平均数。
A.1次     B.2次    C.3次
44、对溃入性涌水，在未查明突水原因前，应当每隔（  B  ）观测1次。
A.0.5～1h     B. 1～2h    C.2～3h
45、钻孔的各项技术要求、安全措施等钻孔施工设计，经（ B ）批准后方可实施。
A.矿长     B.总工程师    C.副总工程师
46、矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。工作水泵的能力，应当在  （ C  ）内排出矿井24h的正常涌水量（包括充填水及其他用水）
A.10h      B.15h     C.20h
47、对于采用平硐泄水的矿井其平硐的总过水能力应当不小于历年最大渗入矿井水量的（ A ）倍。 
A.1.2倍     B.1.5倍    C.2倍
48、防水闸门应当灵活可靠，并保证每年进行（ B  ）关闭试验，其中1次在雨季前进行。 
A.1次     B.2次    C.3次
49、探水钻孔除兼作堵水或者疏水用的钻孔外，终孔孔径一般不得大于 （   C ）
A.30mm     B.50mm    C.75mm
50、《煤矿防治水规定》于2009年8月17日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自2009年（  C  ）起施行。
A.9月1日     B.10月1日    C.12月1日
51、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》于2010年4月26日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，自2010年（  A  ）起施行。
A.7月1日     B.8月1日    C.12月1日
52、煤矿工人入井前，要严格遵守“三禁止”，即入井前严禁喝酒，严禁带  烟火和点火物品入井，严禁（  A  ）。
A.穿化纤衣服入井     B.不戴安全帽入井    C.不戴矿灯入井
53、液压系统的油量和备油管接头控制阀密封是否完好，油压系统要调整到  （  A  ）位。
A.0    B.1    C.2
54、一台钻机机组人员的配置不得少于（  A  ）人。
A.3     B.4    C.5
55、钻机进仰角超过（  B  ）时，不能在套管下方操作，以免套管滑落伤人。
A.15°     B.10°    C.15°
56、一般以煤体水分增加( A )作为湿润范围的标准。 
A.60%～90%    B.40%～70%    C.40%～60% 
57、煤层注水后，一般以( C )的湿润范围称为湿润半径。 
A.1/3   B.2/3    C.1/2
58、短钻孔注水方式中，钻孔长度一般取( A )。
A.1.5m～2m        B.3m～5m       C.2m～3m
59、长钻孔注水的降尘效率为（ A ）。
A.60%～90%  B.40%～70%  C.40%～60%
60、长钻孔注水的钻孔直径为（ A ）mm之间。
A.42～56  B.28～46  C.42～52
61、对可采煤层直接顶板或导水裂隙带涉及到的充水含水层，必须（B）。
A．事前封堵      B．坚决疏放     C．留设防水隔离煤柱
62、采掘工作面接近推断含水断层（  B  ）m时，必须进行探水。
A.50     B.100    C.150
63、采掘工作面距已知含水断层（  B  ）m时，必须进行探水。
A.50     B.60    C.70
64、采区内小断层使煤层与强含水层的距离（  B ）时，必须探水。
A.不变    B.缩短   C.延长
65、采区内构造不明，含水层水压又大于（  B  ）MPa时，必须探水。
A.1～2    B.2～3    C.3～4   6
66、注水孔距工作面不应超过( C )米。
A.50       B.60      C.100
67、在钻控过程中，要仔细观察和记录注浆岩芯的喀斯特裂隙情况，上钻后、  下钻前应观测水位各（   A  ）次。
A.1    B.2    C.3
68、水幕可以用来隔绝( A )的传播。
A.煤尘爆炸      B.瓦斯爆炸      C.火灾
69、隔爆设施的水袋，应安装于距顶板( A )处。
A.100mm～150mm     B.200mm～300mm    C.100～200mm   
70、矿井( C )至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。
A.每年       B.每季      C.每周
三、多选题
1、事故调查处理中坚持的原则是（ ABC  ）。
A.事故原因没有查清不放过      B.责任人员没有处理不放过      C.广大职工没有教育不放过   D.资金没有到位不放过
2、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定，煤矿企业应当免费为每位职工发放煤矿职工安全手册。煤矿职工安全手册应当载明  （   ABCD  ）。
A.职工的权利、义务     B.煤矿重大安全生产隐患的情形     C.煤矿应急保护措施、方法     D.安生产隐患和违法行为的举报电话、受理部门
3、通常所说的煤矿三大规程包括（  ABD  ）。
A. 煤矿安全规程    B. 作业规程    C. 测量规程   D.操作规程
4、《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员（B、D）的事项。
A.工资待遇   B.劳动安全   C.医疗社会保险    D.防止职业危害
5、根据《劳动法》的规定，不得安排未成年工从事（A、B、C、D ）的劳动。
A.矿山井下          B.有毒有害       C.国家规定的第四级体力劳动强度     D.其他禁忌从事
6、井下空气中的有害气体包括（ ABCD ）等。
A.瓦斯     B.一氧化碳     C. 硫化氢     D.二氧化碳
7、煤矿生产中常见的违法行为包括（ ABCD ）。
A.未按规定进行安全教育培训     B.安全设施和条件不符合规定     C.对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施     D.作业场所有毒有害气体浓度超标
8、避难硐室一般设置在（ AD ）。
A.井底车场            B.矿井进风井的下井口附近     C.煤仓附近            D.采掘工作面附近
9、按冒顶范围的不同可将煤层顶板事故分为（AC）。 
A.局部冒顶   B.压垮型冒顶    C.大型冒顶    D.推垮型冒顶
10、发生冒顶事故是，正确的做法是（ ABC ）。
A.迅速撤退到安全地点     B.来不及撤退时，靠煤帮巾身站立或到木垛处避灾     C.立即发出呼救信号     D.被煤矸等埋压无法脱险时，猛烈挣扎
11、在实施预防巷道冒顶事故措施的过程中，要特别注意顶与帮的背严背实问题，杜绝支架与围岩间的（AB）现象。
A.空顶     B.空帮    C.漏顶    D. 漏帮
12、矿井外因火灾事故多因（ ABC ）等原因造成。 
A.放糊炮    B.电焊、气焊     C.井下吸烟     D.煤炭自燃
13、煤层按倾角可分为（ABCD）。
A.倾斜煤层     B.近水平煤层    C.中厚煤层    D. 厚煤层
14、煤（岩）层的产状要素有（ACD）。
A.走向     B.断层    C. 倾角    D.倾向
15、一般煤层厚度可分为（  ABD  ）。
A．薄煤层     B.特薄煤层    C.中厚煤层    D.厚煤层
16、下面(  ABD  )物品禁止带入井下。
A.香烟      B.打火机      C.锋利工具      D.火柴
17、在横穿大巷，通过（ ABCD ）时，要“一停、二看、三通过”。
A.弯道      B.巷道口      C.岔道口    D.风门
18、瓦斯、煤尘爆炸前，当听到或感觉到爆炸声响和空气中冲击波时，应迅速卧倒。卧倒时（  ABCD  ）。 
A. 脸朝下       B. 背朝声响和气浪传来方向     C. 闭上眼睛           D.双手置于身体下面 
19、井下避灾的行动原则是（ ABCD）。
A.及时报告灾情       B.积极抢救     C.安全撤离     D.妥善避灾
20、上止血带时应注意( ABCD )。
A.松紧合适，以远端不出血为止        B.应先加垫     C.位置适当         D.每隔40min左右，放松2～3min
21、按包扎材料分类，包扎方法可分为（ ACD ）。
A.毛巾包扎法    B.腹部包扎    C.三角巾包扎法    D.绷带包扎法
22、做口对口人工呼吸前，应（ ABCD ）。
A.将伤员放在空气流通的地方     B.解开伤员的衣扣、裤带，裸露前胸     C.交伤员的头侧过     D.清除伤员呼吸道内的异物
23、外伤急救的技术有（ ABCD ）。  
A.止血     B.包扎     C.固定      D.搬运
24、在煤矿井下搬运伤员的方法有（ ABC ）。  
A.担架搬运    B.单人背负   C.双人徒手搬运   D.汽车搬运
25、对长期被困在井下的人员急救时，（ ABD ）。
A.用衣服片、毛巾等蒙住其眼睛     B.用棉花等堵住耳朵     C.立即升井送医院治疗     D.不能让其吃过量或硬食物
26、依据矿井水害威胁特征和治理措施不同，矿井水的来源可分为（ ABCD ）  和断层水。
A．大气降水     B.地表水    C.含水层水   D.老空水
27、下列选项中，属于常见的矿井水害有（ ABCD ）
A.地表水害     B.冲击层水水害    C.老空水水害    D.断层水水害
28、下列选项中，哪些属于探放老空水的原则？（ ABCD ）
A.主动探放   B.先隔离后探放   C.先降压后探放   D.先堵后探放 
29、探放水应采用（ ABC  ）方式。 
A.深孔      B.中深孔       C.浅孔        D.中浅孔 
30、探放水老空水时，应严格执行“三不放炮”制度，具体内容为（ ABCD ）
A.掘进工作面或炮眼有突水征兆时       B.探放孔超前距离不够时     C.掘进工作面支架不牢固或空顶距离超过规定时     D.现场交接班时
31、地板含水层水的探放方法有（ ABCD ）
A.地面钻探     B.地面物探    C.井下物探     D.钻探
32、探水作业时，钻进中若发现孔内涌水，应测定（ BCD ）。
A.信号       B.水位       C.耗水量       D.涌水量
33、钻机运转时，禁止探放水工用（ ABCD ）制动运转部分。
A.手      B.脚        C.铁杆      D.其他物件
34、探放老空水前，应在首先分析查明老空水体的（ A B C D ）。
A．空间位置     B.积水量   C.水压    D.水值
35、每次探水孔的位置由探水的（  A  B  ）和巷道允许掘进的距离而定。
A．深度     B.探水超前距   C.水量    D.水质
36、长钻孔的注水参数有( ABCD )。
A.注水压力  B.注水流量  C.注水量  D.注水时间 
37、煤层注水参数有( ABD )。 
A.注水压力   B.流水流量   C.注水时间   D.注水量
38、岩石电钻采用的钻杆主要有2种直径：（ AB ），长1.5米。
A.33.5mm     B.35mm    C.42mm      D.45mm
39、钻机采用的钻杆，直径为42mm,长度有3种：（ ABD ）。 
A.0.8m   B.1.5m   C.1.8m   D.2m
40、按照钻孔的位置、方向及长度，煤层注水方式可分为( ABCD )。 
A.长钻孔注水方式         B.短钻孔注水方式        C.深孔注水               D.巷道钻孔注水
四、简答题 
1、《安全生产法》规定从业人员的安全生产义务主要有哪些？
答：(1)从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 
(2)从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 (3)从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 
2、事故调查处理过程中的“四不放过”原则的具体内容是什么？
答：1.事故原因没有查清不放过；  2.事故责任者没有严肃处理不放过；   3.广大职工没有受到教育不放过；   4.防范措施没有落实不放过。 
3、《煤矿防治水规定》的要求有哪些？
答：该规定要求:防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则，采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。水文地质条件复杂和极复杂的矿井，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，必须坚持有掘必探。
4、发生冒顶事故时，应采取的应急避险措施？
答： 1、迅速撤退到安全地点；   2、遇险时要靠煤帮贴身站立或到木垛处避灾；   3、遇险后立即发出呼救信号；   4、遇险人员要积极开展自救和呼救；   5、被隔堵人员要积极配合外部营救工作。 
5、含水层水是矿井水害中危害最大的水害，那么如何进行顶板含水层水的探放？
答：
(1)石门揭露含水层之前，应按要求预留超前距，布置扇面形钻孔进行超前探水。
(2)在开拓井巷之前，回采导水裂隙带可能破坏顶板含水层时，应通过附近巷道的实际观测，找出构造裂隙比较发育而可能突水的地段，布置探查孔，进行放水试验，了解水压和水的补给量、储存量，将水疏放出来后进行回采。   
(3)通过探查，证实本含水层与强含水层或其他水体未发生水力联系，且采区有足够的排水能力时，可在采区最低部位首先回采，实行采动放水；也可以结合生产开拓的需要，直接在含水层内掘巷道放水。 
6、简述探放水作业的安全生产职责？
答：(1)坚守岗位，严格执行标准和打钻施工安全技术措施。     (2)完成各项钻探施工任务，并保证钻孔工程质量。     (3)打钻过程中要精力集中，认真操作，监视设备运转情况和钻孔内的情况，  发现异常及时停止处理，保证钻机正常运转。    (4)掌握钻机的构造和性能，做到正确操作和保养钻机钻杆等，保证设备完好。        (5)施工地点做到文明生产，工具、钻具等摆放整齐，钻物附近无煤尘飞扬和  沉积。       (6)做好钻孔数据原始记录和打钻描述，做到数据准确、汇报及时。 
7、井下探放水操作规程的一般规定是什么？
答：1、井下探放水工必须具备钻探技术基本知识，或经专门培训，经过考核并  有合格证，方可上岗作业。   2、参加施工的人员必须遵守下井须知，在有水与瓦斯突出威胁的矿区，必  须熟知预防灾害的措施和井下避灾路线。   3、井下探放水工程施工前，必须认真了解该工程设计的目的、任务、施工  方法与质量要求。一台钻机组人员的配置不得少于3人。

试题2
1、【多选题】( )人员均容易引发事故。（ ABCD ）
A、违章作业
B、上班前喝酒
C、安全意识不强
D、未经培训
2、【多选题】《煤矿防治水规定》中水害综合治理措施有防、( )。（ ABCD ）
A、堵
B、疏
C、排
D、截
3、【多选题】严格执行钻具检查制度，检查的主要内容有( )。（ ABD ）
A、开钻前对所有钻具进行检查，不合格的要求更换
B、重大事故处理后进行检查，对不合格钻具进行更换、调整
C、钻具的长度是否一样
D、每次起、下钻具要检查其磨损和弯曲程度
4、【多选题】井下临时停工地点不得停风，否则应采取( )等措施。（ ABCD ）
A、切断电源
B、设置警标,禁止人员进入
C、设置栅栏
D、向矿调度室汇报
5、【多选题】井下发生瓦斯爆炸时，减轻伤害的自救方法有( )。（ ABCDE ）
A、背对空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面、水沟，避开冲击
B、憋气暂停呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止吸入火焰
C、用衣物盖住身体，减少肉体暴露面积，减少烧伤
D、迅速戴好自救器撤离，防止中毒
E、若巷道破坏严重、无法撤离时，到安全地点，躲避待救
6、【多选题】井下探查治理陷落柱时，应( )。（ BCD ）
A、沿煤层布置探放陷落柱水钻孔
B、钻孔一般按扇形布设
C、钻孔终孔位置满足平距不超过3m
D、超前距和帮距符合《煤矿防治水规定》要求
7、【多选题】人力推车时必须遵守的规定有( )。（ ABCDE ）
A、1次只准推1辆车，严禁在矿车两侧推车
B、同向推车必须保持大于规定间距
C、巷道坡度大于7‰时，严禁人力推车
D、推车时必须时刻注意前方，推车人必须及时发出警号
E、严禁放飞车
8、【多选题】佩戴自救器撤离不安全区域过程中，如果吸气时感到干燥且不舒服时，不能( )。（ ABC ）
A、脱掉口具吸气
B、摘掉鼻夹吸气
C、通过口具讲话
9、【多选题】使用注浆泵注浆作业时应注意( )。（ ABCD ）
A、注浆泵只适宜注水泥和水、水玻璃等较细性的混合浆液
B、水泥和水的配比浓度一般不超过1.5∶1
C、不允许注强酸性化学物质
D、注浆压力应不超过注浆泵的最大额定压力
10、【多选题】使触电人员摆脱电源的正确方法是( )。（ BC ）
A、用导电材料挑开电线
B、迅速断开电源开关
C、用绝缘物使人与电线脱离
D、用手拉开触电伤员
11、【多选题】关于井下电器操作行为，属于违章作业的是( )。（ ABCDE ）
A、带电作业
B、停电作业不挂牌
C、机电设备解除保护装置运行
D、非专职人员或非值班电气人员擅自操作电气设备
E、井下带电移动电气设备
12、【多选题】判断骨折的依据主要有( )。（ ABCD ）
A、疼痛
B、肿胀
C、畸形
D、功能障碍
13、【多选题】在( )情况下，必须对断层进行探查。（ ABCD ）
A、采掘工作面前方或附近有导水断层存在，但具体位置不清
B、采掘工作面前方或附近，预测有断层存在，但具体位置和含(导)水性不清
C、巷道揭露或穿越断层无突水预兆，但隔水层厚度及实际水压接近临界状态
D、井巷工程在浅部穿越断层时未出水，但深部有可能突水时
14、【多选题】在煤矿井下，一般( )等最易积聚瓦斯。（ ABCD ）
A、采煤工作面上隅角
B、微风或停风的掘进工作面
C、冒落的高顶处
D、停风的盲巷及煤仓
15、【多选题】对长期被困井下人员急救升井时应采取( )等措施。（ ABD ）
A、用衣服片、毛巾等蒙住其眼睛
B、用棉花等堵住耳朵
C、立即更换衣物
D、不能让其进食过量食物
16、【多选题】对顶板孔隙水、裂隙水探查时，应探查( )。（ ABD ）
A、导水裂缝带的发育高度
B、顶板含水层的富水性
C、煤层种类
D、含水层厚度
17、【多选题】导水陷落柱对矿井水文地质条件的影响主要表现在( )。（ ABCD ）
A、煤层顶底板含水层水质差异不明显
B、矿井涌水量和突水量跳跃式变化
C、煤层顶底板含水层出现局部高水位的异常区
D、不同地段井巷涌水量大小相差悬殊
18、【多选题】当开采煤层受底板高承压含水层威胁时，应当进行( )。（ BC ）
A、疏干开采
B、疏水降压
C、注浆加固
D、直接开采
19、【多选题】影响触电危险性因素主要有( )。（ BCDE ）
A、触电电网是否有过流保护
B、触电时间长短
C、触电电流流经人体的路径
D、人的精神状态和健康状态
E、流经人体的电流大小
20、【多选题】探放水钻孔参数主要包括( )。（ ABCD ）
A、孔深
B、孔径
C、方位
D、倾角
21、【多选题】探放水钻进时发现( )，应当立即停钻。（ ABCD ）
A、钻眼中水量突然增大
B、水压增大有顶钻现象
C、煤岩松软、片帮来压等突水预兆
D、钻机出现异常现象
22、【多选题】煤与瓦斯突出危险性随( )增加而增大。（ ABD ）
A、煤层埋藏深度
B、煤层厚度
C、煤层透气性
D、煤层倾角
23、【多选题】煤尘爆炸效应主要有( )。（ ABCD ）
A、爆源周围空气产生高温
B、爆源周围空气产生高压
C、生成大量有毒、有害气体
D、形成爆炸冲击波
24、【多选题】煤矿井下安全避险“六大系统”是指( )。（ ABCDEF ）
A、监测监控系统
B、井下人员定位系统
C、紧急避险系统
D、压风自救系统
E、供水施救系统
F、通信联络系统
G、运输系统
25、【多选题】煤矿特种作业人员应具备的素质是( )。（ ABCD ）
A、安全意识牢固
B、法制观念强
C、专业技术水平高
D、工作作风好
26、【多选题】现场实际突水量的估算通常采用( )。（ ACD ）
A、浮标法
B、目测法
C、水泵标定法
D、容积法
27、【多选题】瓦斯超限作业，是指有下列情形之一的：( )。（ ABC ）
A、瓦斯检查员配备数量不足的
B、不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的
C、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的
D、没有预抽瓦斯的
28、【多选题】矿井内一氧化碳的来源有( )。（ ABCD ）
A、炮烟
B、意外火灾
C、煤炭自燃
D、瓦斯煤尘爆炸
29、【多选题】钻具出现( )情况时不得下钻。（ ABC ）
A、钻杆磨损严重
B、钻杆弯曲
C、钻杆拧不紧
D、钻杆长度不统一
30、【多选题】钻孔封孔时，( )。（ ABCD ）
A、若钻孔漏水，要采用孔口注浆的方法进行封闭
B、若钻孔不漏水，可采用灌浆的方法进行封闭
C、应根据钻孔封闭设计书进行
D、先进行冲孔
31、【单选题】施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，并应编制施工组织设计和（ ）措施。（ A ）
A、安全技术
B、质量规章
C、质量管理
D、质量保证
32、【多选题】顶板事故发生后，如暂时不能恢复冒顶区的正常通风等，则可以利用( )向被埋压或截堵的人员供给新鲜空气、饮料和食物。（ ABCD ）
A、压风管
B、开掘巷道
C、打钻孔
D、水管
33、【多选题】预防巷道冒顶事故应采取的措施主要包括( )等。（ ABCD ）
A、合理布置巷道
B、合理选择巷道断面形状和断面尺寸以及支护方式
C、有足够的支护强度，加强支护维修
D、坚持敲帮问顶制度
34、【单选题】上山探水时，一般应双巷掘进，其中一条超前探水和汇水，另一条用来安全撤人。双巷之间每隔( )掘一联络巷，并设挡水墙。（ C ）
A、10至20m
B、60至80m
C、30至50m
D、80至100m
35、【单选题】下面不属于矿井一通三防管理制度的是( )。（ B ）
A、瓦斯检查制度
B、机电管理制度
C、防尘管理制度
36、【单选题】严禁在水体下开采( )。（ C ）
A、厚煤层
B、不稳定煤层
C、急倾斜煤层
D、缓倾斜煤层
37、【单选题】主要探水孔位置，应由( )进行标定。（ A ）
A、测量人员
B、地质人员
C、技术员
D、探水队长
38、【单选题】井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入( )内。（ C ）
A、盖严的塑料桶
B、盖严的玻璃瓶
C、盖严的铁桶
D、敞口的铁桶
39、【单选题】人力推车时，同向推车的间距，在轨道坡度小于等于5%%时，不得小于10m；坡度大于5%%时，不得小于( )。（ A ）
A、30m
B、5m
C、20m
D、50m
40、【单选题】使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风；因检修、停电、故障等原因停风时，必须将人员全部撤至( )，并切断电源。（ A ）
A、全风压进风流处
B、全风压回风流处
C、附近避难硐室
D、移动式救生舱
41、【单选题】发出的矿灯，应能最低连续正常使用( )。（ C ）
A、8h
B、10h
C、11h
D、12h
42、【单选题】在煤矿生产中，当生产与安全发生矛盾时必须坚持( )。（ A ）
A、安全第一
B、生产第一
C、完成任务第一
43、【单选题】在爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到( )时，严禁爆破。（ C ）
A、0.5%
B、0.75%
C、1.0%
D、1.5%
44、【单选题】安装甲烷传感器时，必须垂直悬挂，距( )不得大于300mm。（ C ）
A、支架
B、两帮
C、顶板
D、底板
45、【单选题】当矿井采空区与强含水层水或其他水体有联系时，应当( )。（ D ）
A、主动探放
B、先隔离再探放
C、先降压再探放
D、先封堵出水点再探放
46、【单选题】当钻孔水位高于孔口标高时，水位观测可采用( )观测。（ D ）
A、水位计
B、水文钟
C、探棒加万用表
D、压力表
47、【单选题】按照《煤矿安全规程》的相关规定，I期尘肺患者( )年复查1次。（ A ）
A、1
B、半
C、2
48、【单选题】掘进工作面的局部通风机实行的“三专供电”，是指专用线路、专用开关和( )。（ A ）
A、专用变压器
B、专用电源
C、专用电动机
49、【单选题】探放断裂构造水和岩溶水时，探水钻孔沿掘进方向的前方及下方布置，底板方向的钻孔不得少于( )个。（ C ）
A、4
B、3
C、2
D、1
50、【单选题】探放老空水时，探水钻孔应成组布设，厚煤层内各孔终孔的垂距不大于( )。（ D ）
A、2m
B、3m
C、4m
D、1.5m
51、【单选题】探放老空水时，探水钻孔成组布设，并在巷道前方的水平面和竖直面内呈扇形。钻孔终孔位置以满足平距( )为准。（ D ）
A、1m
B、1.5m
C、2m
D、3m
52、【单选题】探查钻孔岩芯采取时( )。（ B ）
A、回次进尺得超过岩芯管的有效长度
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