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《建设相关项目环境影响报告表》编制说明
《建设相关项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、相关项目名称----指相关项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）；
2、建设地点----指相关项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点；
3、行业类别----按国标填写；
4、总投资----指相关项目投资总额；
5、主要环境保护目标----指相关项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等；
6、结论与建议----给出本相关项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本相关项目对环境造成的影响，给出建设相关项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议；
7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门相关项目，可不填；

8、审批意见----由负责审批该相关项目的环境保护行政主管部门批复。
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建设相关项目基本情况
	工程名称
	安州长虹世纪城二期B(7#、8#、9#、10#、23#、24#、33#楼及地下室)相关项目

	建设单位
	绵阳安州长虹置业有限公司

	法人代表
	孟浩
	联系人
	阎畅

	通讯地址
	四川省绵阳市安州区花荄镇文苑路

	联系电话
	13881166868
	传真
	/
	邮政编码
	622150

	建设地点
	四川省绵阳市安州区文苑路

	立项审批部 门
	安州区发展和改革局
	批准文号
	川投资备【2017-510724-47-03-189897】FGQB-1275号

	建设性质
	新建  改扩建□  技术改造□ 
	行业类别及代码
	房地产开发经营 K7010

	占地面积
	22798.73
	绿化面积（m2）
	

	总投资
（万元）
	34116.73
	其中：环保投资（万元）
	140.5
	环保投资占总投资比例%
	0.41

	评价经费（万元）
	/
	预计竣工日期
	2020.6

	工程合适的内容及规模：
1.相关项目由来
绵阳安县花荄镇，距离绵阳市区约15公里，交通便利，是绵阳科技城的卫星城、后花园和城市功能重要的吸纳区。
绵阳安州长虹置业有限公司2014年投资22500万元于绵阳市安州区文苑路建设安州长虹世纪城一期相关项目，该相关项目于2014年5月取得安州区环保局批复（安环行审批[2014]9号）。
企业拟投资34116.73万元于绵阳市安州区文苑路建设安州长虹世纪城二期B相关项目。相关项目建设地块为长虹XX第六厂区工业用地，现为花荄电子工业园，因公司业务发展需要，该工业园将搬迁至新区。根据集团的研究决定，拟在该地块由工业用地变性为商住用地后，置业公司以相关项目公司名义通过招拍挂方式获取该宗地。
该地块原属于长虹电器XX
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	其下属公司，主要从事废旧家电拆解，电子原器件组装，场地已于2014年全部搬迁完毕，在建设安州长虹世纪城一期相关项目前，企业已委托成都华策监测技术有限公司对土壤和地下水进行了监测，其监测结果表明场地所取土壤各项监测指标均达到《土壤环境质量标准（GB15618-1995）》中规定的二级标准限值，也满足《土壤环境质量标准（修订）》（征求意见稿GB15618-2008）中规定的居住用地土壤环境标准限值，原安县长虹工业园内土壤环境质量良好，原有的生产没有对场地造成不良影响；相关项目区域地下水监测点的各项指标，均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中III类水质标准。
本相关项目占地面积：22798.73平方米，总建筑面积:85079.12平方米（其中地上面积：62280.39平方米，地下室面积：22798.73平方米），主要建设合适的内容为7#、8#、9#、10#、23#、24#、33#楼及地下室。
根据《四川省生态保护红线实施意见》，本相关项目不在划定的生态保护红线范围内；根据环境质量现状监测，相关项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准、环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2 类标准限值，因此相关项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线；本相关项目
为房地产建设相关项目，所需资源为水资源，相关项目所在区域水资源丰富，未涉及资源利用
上线；本相关项目不属于产生重大污染源的工业相关项目，属于房地产开发相关项目，是为更好的向当地居民提供住房服务。相关项目采取环保措施后，对周围环境影响较小，与周边环境相容。同时，相关项目未列入环境准入负面清单内。
综上，经过与“三线一单”进行对照后，相关项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第253 号的要求，建设相关项目应进行环境影响评价。根据中华人民共和国环境保护部令第33 号《建设相关项目环境影响评价分类管理管控名录》的有关规定，本相关项目属于《建设相关项目环境影响评价分类管理管控名录》中“U 城镇基础设施及房地产156 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”，故本相关项目
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	环境影响评价文件为环境影响报告表。为此，绵阳安州长虹置业有限公司委托我公司承担本相关项目环境影响报告表的编制。我单位在接受委托后，立即组织人员对现场环境状况进行勘查、调查，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求，编写本相关项目环境影响报告表。
2.产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本相关项目属于房地产开发相关项目。根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本相关项目不属于鼓励、限制、淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的，为允许类。
本相关项目产品、生产设备不在工业和信息化部于2009年12月4日发布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》公告（工节﹝2009﹞第67号）中淘汰的产品和设备之列，符合国家产业政策。
本相关项目于2017年6月21日经安州区发展和改革局以川投资备【2017-510724-47-03-189897】FGQB-1275号文备案。
因此，本相关项目建设符合国家现行相关产业政策。
3.规划符合性
本相关项目选址于绵阳市安州区文苑路，相关项目规划已通过绵阳市城乡规划局审核并取得《建设用地规划许可证》【建字第（2017）87号】，明确相关项目用地性质为：城镇住宅用地。本相关项目建设符合城乡规划要求。
故，本相关项目建设符合安州区城乡规划要求。
4.选址可行性
（1）用地合理性
本相关项目位于绵阳市安州区文苑路，处于城市建成区，周边主要为在建或已建居民住宅。本相关项目用地已取得了用地证书（川（2016）安州区不动产权第0000520号），使用权面积为95042.11m2，其中明确指出相关项目用地类型为城镇住在用地。
（2）与外环境相容性
由相关项目外环境关系示意图可知，相关项目周边以小区及商住楼为主。根据现场查看，相关项目
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	南侧40m为银都宝座小区，西南侧50m为宏辰香榭小区，67m为安县中学，北侧30m为富贵苑小区及商住楼，东侧50m为花荄中学及商住楼；厂区西侧有安龙碳化硅有限公司，无重大环境制约因素。
通过对区域大气环境质量现状的监测可知，相关项目所在区域SO2、NO2、PM10指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。表明区域大气质量现状较好，没有因企业排污改变环境功能。相关项目纳污水体为安昌河，相关项目废水经厂内污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入界牌镇污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标后直接排入安昌河。安昌河评价河段水体功能为行洪与灌溉，属Ⅲ类水域，本相关项目不涉及饮用水源保护区。
通过对声环境质量现状监测可知，场界所有监测点均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2/4a类标准。
结合相关项目外环境关系，相关项目施工期会对周边居民造成一定的影响，只要施工期按照相关规定和本环评提出的措施严格管理管控，其环境影响可接受。营运期相关项目自身为住宅区，与周边居民区相协调。
本相关项目评价范围内无饮用水水源保护区、生态敏感点和珍惜动植物等环节制约因素，无自然保护区、风景名胜区、文物保护、名胜古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。
总体而言，本相关项目选址周边不存在重大环境制约因素，相关项目与周边环境具有相容性。
因此，相关项目选址符合规划要求，选址合理。
5.总平面布置合理性分析
本相关项目根据“分区合理、突出环保、融入自然；以人为本、远近结合、和谐统一”的原则，结合拟建场地的用地条件，综合考虑环保、消防、绿化、卫生等要求，对相关项目区进行了合理规划设计。
本相关项目属房地产开发建设相关项目，相关项目建成后对周围环境影响较小，从整个平面布局来看，整个小区分布规则，主要出入口临城市规划道路，绿化分布于厂内中心地带，场界四周都有绿化带。整个相关项目视野开阔，小区绿化率为34%。本相关项目共包含4栋住宅楼3栋商业楼及地下停车库。
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	地下室设置汽车库、设备用房（配电室、消防水泵房、风机房等），设备噪声经隔声、减震措施后，对小区内居民生活影响较小。规划注意协调机动车和人的流线方式的关系，小区通过周边环状道路和步行道有效地将车流和人流分离开。依据居民车行方向及外围城市道路状况设置小区出入口。小区机动车由南侧的小区道路进入地下车库，以方便管理管控，减少车行与人行之间的矛盾，所有住宅楼地下室联为一体，共用地下室机动车出入口。相关项目地下车库排风口位于东北侧，与两侧居民楼较远，原理住户窗户。
本相关项目设置预处理池2座，容积共300m3，其中两座单座容积150 m3的预处理池分别位于7号楼西侧，9、10号楼之间。采用防渗混凝土修建，本相关项目排水采用雨污分流制，所排废水主要为生活污水。本相关项目废水经预处理池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求后，排入市政污水管网，再经由界牌污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A 标后排入安昌河。地下室污水由集水坑收集后采用排水泵提升，排入室外污水管道。
本相关项目在各栋小区进门口10m 处设置2 个垃圾桶，并由专人负责收集小区内每日产生的生活垃圾，及时交由市政环卫处理。本相关项目二期拟建一个10m2垃圾中转站，用于暂时堆放相关项目垃圾桶内生活垃圾。该垃圾中转站位于23号楼西北侧，位于相关项目主导风向的下风向，且距离居民楼较远，可降低恶臭对居住区环境造成的影响。同时方便居民出行时丢弃生活垃圾及小区内保洁人员清运垃圾桶内生活垃圾。相关项目运营后垃圾中转站垃圾由环卫部门每日清运。
本相关项目不属于工业相关项目，布局一定程度上有机地协调了与周边环境的关系、建设与保护的关系。
评价认为，本相关项目总图布置合理可行。
6.建设合适的内容及规模
6.1工程名称、规模、建设地点
相关项目名称：安州长虹世纪城二期B(7#、8#、9#、10#、23#、24#、33#楼及地下室) 
建设单位：绵阳安州长虹置业有限公司
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	建设性质：扩建
建设地点：安州区花荄镇文苑路
建设合适的内容及规模：相关项目占地面积：22798.73平方米，总建筑面积:85079.12平方米（其中地上面积：62280.39平方米，地下室面积：22798.73平方米），主要建设合适的内容为7#、8#、9#、10#、23#、24#、33#楼及地下室；相关项目拟于2017年12月开工。
劳动定员及工作制度：本相关项目不新增工作人员；
投资及资金来源：总投资34116.73万元。
6.2建设合适的内容及相关项目组成
6.2.1相关项目经济技术指标
本相关项目主要经济、技术指标详见下表。
表1-1    本相关项目主要经济技术指标一览表
	相关项目
	单位
	一期
	本相关项目

	1、规划建设总用地面积
	m2
	20784.06
	23603.93

	2、总建筑面积
	m2
	105868.34
	85079.12

	2.1新建地上建筑面积
	m2
	84962.11
	62280.39

	2.2.1新建住宅建筑面积
	m2
	80023.10
	51970.73

	2.2.2新建非住宅建筑面积
	m2
	4939.01
	10309.66

	①商业住宅面积
	m2
	3095.74
	8867.20

	②物管建筑面积（不计入容积率）
	m2
	300.46
	--

	③公厕建筑面积（不计入容积率）
	m2
	53.85
	--

	④架空建筑面积（面积按1/2 计算，且不计入容积率）
	m2
	1488.96
	1442.46

	2.2新建地下室建筑面积（不计入容积率）
	m2
	20784.06
	22798.73

	3、基地面积
	m2
	20784.06
	23603.93

	4、建筑密度
	
	25%
	25%

	5、容积率面积
	m2
	83595.32
	60837.93

	6、容积率
	
	3.50
	3.50

	7、绿地率
	m2
	34%
	34%

	8、住宅总户数
	户
	948
	562

	9、机动车位
	/
	589
	635
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	6.2.2相关项目组成及主要环境问题
表1-2    相关项目组成及主要环境问题一览表
	相关项目名称
	建设合适的内容及规模
	施工期
	运营期
	备注

	主体工程
	住宅楼
	7#8#为25层，9#10#为32层，共51970.73m2
	噪声、施工粉尘、施工废水
	生活垃圾、生活污水、生活噪声等
	新建

	
	商业楼
	23#、24#为2层、 33#为3层；共8867.20m2
	
	
	新建

	
	停车位
	本相关项目设停车位635个，部分地下，部分地上
	
	汽车尾气、噪声
	新建

	公用辅助工程
	供水工程
	包括生活给水系统、消火栓给水系统。给水系统接自市政管网；本相关项目消火栓给水从一起消火栓环状管网接出，与地下室形成环状供水管网
	/
	/
	现有

	
	供电工程
	本工程由城市开关站引来一路10kV 电源。在低压系统住宅负荷采用1250kVA 专用变压器。低压系统采用固定分隔柜。本小区总供电容量约为1650kVA。地下室配电房内设置两台800KV 变压器供本相关项目住宅用电，备用发电机共用一期地下室柴油发电机供电，柴油机容量为280kW。
	/
	/
	现有

	
	排水工程
	生活污水系统、雨水系统，采用雨污分流制排水，经污水预处理池处理后排入市政污水管网；对设在地下室不能采用重力流方式排放的机房和地面冲洗等废水，设置集水坑由潜水泵提升排出。
	/
	/
	现有

	
	供气
	由市政供气管网供气
	/
	/
	现有

	
	暖通
	相关项目不设置中央空调，住宅厨房设排风井，油烟经油烟净化器处理后集中高空排放。住宅卫生间排风直接排向室外；地下车库、设备用房等区域通风系统选用高效率风机，其通风量为：低压配电房按12 次/时，高压配电房按8 次/时，泵房、库房等设备用房按5 次/时计算。配电房平时排风兼事故排风，着火时关闭电动进风口
	/
	/
	现有

	办公
	物管用房
	一期工程已建设物管用房，300.46m2
	/
	/
	现有
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		环保工程
	废水
	预处理池2 座，容积共160m2，为钢筋混凝土结构；
	噪声、施工扬尘
	恶臭
	新建

	
	废气
	地下车库废气通过设置于2#住宅楼楼顶的排口排放。各住户厨房设置油烟净化器，油烟经净化后通过楼顶排气筒有组织排放。
	/
	废气
	新建

	
	噪声
	设备房布置在地下室，并设置隔音门窗。
	/
	噪声
	新建

	
	固废处置
	各栋小区进门口10m 处设置2 个垃圾桶。设置10m3 垃圾中转站。
	/
	固废
	新建


７.商业布置及功能定位
7.1 商业用房简介
相关项目共建设3栋商业用房。由于相关项目商业用房内引入业态未定，本环评根据相关法律法规做限制性规定，将来引入商业相关项目须另行向安州区环保局申报进行单独环评。
7.2 商业用房总体限制性要求
（1） 餐饮业相关规定及引入的限制要求
1）根据《四川省灰霾污染防治实施合适的方案》城市居民住宅或者以居民居住为主的商住楼内不准新建产生油烟污染的餐饮服务经营场所。
2）2010年4月1日实施的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）4.1.2节“新建住宅楼内不宜设置饮食业单位；现有住宅楼内不宜新设置产生油烟污染的饮食业单位”。
3）2006年3月1日颁布实施的国务院第458号令《娱乐场所管理管控条例》第七条规定娱乐场所不设在下列地点：
居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护保护单位的建筑物内；
居民住宅和学校、医院、机关周围；
车站、机场等人群密集的场所；
建筑物地下一层以下；
与危险化学品仓库毗连的而区域。娱乐场所的边界噪声应当符合国家规定的环境噪声标准。
4）《四川省娱乐场所管理管控
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	办法》第十五条规定：娱乐场所从事经营活动不得干扰学校、医院、机关正常学校、工作秩序。不得在居名住宅楼及其地下室设立娱乐场所。
（2）本相关项目商业用房环保要求
1）环评商业用房引入的商业业态做如下规定：
禁止引入的商业业态：
禁止引入设计喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有害气体的相关项目；
禁止引入一起国家法律禁止从事的各类行业；
禁止引入产生油烟污染的餐饮服务经营场所；
禁止在居名住宅楼及其地下室设立娱乐场所。
2） 宜引入的商业业态
商业用房不宜引入饮食业单位，宜引入便民服务商业，如零售超市、日杂超市等污染小或无污染的商业，如服饰零售、茶楼、冷（热）饮店、干洗店、休闲书吧、咖啡厅、糕点店等商业。
相关项目的商业用房引入相关项目时，应按《建设相关项目环境保护管理管控条例》和《建设相关项目环境保护分类管理管控名录》等法规要求向环保部门另行申报相关环保手续。
环评建议开发商在商业用房的出租或出售合同合约中，明确商业用房适宜引入业态、禁止业态及限制条件。
8.主要设备及原辅材料用量
根据建设单位统计资料，本相关项目配备的主要设备见下表。
表1-3    相关项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	施工期
	塔式起重机
	QTZ25012
	2
	台

	
	砼输送泵
	HB60
	6
	台

	
	潜水泵
	/
	6
	台

	
	双龙施工电梯
	SCD200/100
	4
	台

	
	钢筋弯曲机
	WJ40-2
	2
	台

	
	钢筋切断机
	QJ40-2
	2
	根

	
	调直机
	/
	2
	个
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	电焊机
	BZLC-300
	8
	个

	
	圆盘锯
	MJ225
	6
	台

	
	振捣器
	/
	12
	台

	
	振动器
	/
	4
	台

	运营期
	电梯
	/
	6
	套

	
	消防通风（两用）低噪声柜
式风机箱
	HTFCI-A-Ⅱ-NO28
	2
	套

	
	
	HTFCI-A-Ⅱ-NO30 1 台
	1
	台

	
	混流式风机
	SWF-Ⅰ-NO4.5
	1
	台

	
	水泵
	/
	若干
	台


9.公用工程及辅助设施
给水：本相关项目供水水源来自市政自来水管网，供水管径DN200。相关项目运营期废水主要为居民生活用水、地下车库冲洗用水。
根据《四川省用水定额》（DB51/T2138-2016），并结合相关项目运行的情况分析，居民生活用水按180L/人·d 计，相关项目共计562户，每户按3 人计，即1686 人；商业用水按8L/m2·d计；地下车库冲洗用水按3L/m2·次计。
表1-4   相关项目用水类型及用水量
	类别
	相关项目
	单位
	数量
	用水定额
	最大用水量（m3/d）
	排水比例
	排水量（m3/d）

	生活用水
	住户用水
	人
	1686
	180L/人·d
	303.48
	0.85
	258

	
	商业用水
	m2
	8867.0
	8L/m2·d
	70.936
	0.85
	60.3

	
	地下车辆冲洗
	人
	22798.73
	3L/m2·次
	68.4
	0.85
	58

	
	小计
	442.816
	/
	376.3

	其他用水
	不可预见水量
	按以上用水量的10%计算
	44.2816
	1
	44.2816


故相关项目最高用水量为487m3/d（177755m3/a），最高排水量为420m3/d（153300m3/a）。
排水：根据现场踏勘，相关项目雨污分流，雨水汇入市政雨水管网，污水经厂内污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后进入园区污水管网，最终由界牌镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入安昌河。
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	供电：本相关项目供电电源来自市政电网。
供气：本相关项目用气为天然气，由市政供气管网统一供给。
依托工程：本相关项目依托现有污水接管口；本相关项目设置单独的污水处理设施，不依托现有污水处理设施。
通风及防、排烟系统：
①空调设计
相关项目不设置中央空调，住户采用单体空调器。
②通风设计
地下车库设机械排风系统，采取自然补充方式。低压配电房换气次数为12 次/时，高压配电房为8 次/时，泵房、库房等设备用房为5 次/时。配电房平时排风兼事故排风，着火时关闭电动进风口。电梯机房设机械排风系统，利用防雨百叶风口或开窗自然进风，满足15 次/时的换气次数。
③防排烟
高层住宅的防烟楼梯间、前室尽可能利用外窗开启进行自然排烟。不能利用外窗开启进行自然排烟的防烟楼梯间、前室均采用机械送风的方式防烟。地下车库设机械排烟系统，排风系统和排烟系统共用。
（6）消防系统
本相关项目消防控制室位于负一层消防水池和消防水泵房已设于一期负一层，消室内消火栓系统及自动喷水灭火系统初期消防用水由屋顶消防水箱供给。室外消防用水量由室外消火栓负担。本相关项目室外消火栓泵接两路DN150 引入管，沿建筑物环状布置。
施工进度：企业拟于2017年12月施工，2020年6月正式运营。

	与本相关项目有关的原有污染情况及主要环境问题
1、企业概况
绵阳安州长虹置业有限公司于2014年在安县文苑路西段投资22500万元建设“安州长虹世纪城一期相关项目”，一期占地20784.06m2，。2014年委托编制《安州长虹世纪城一期建设相关项目环境影响报告书》，并于2014年5月16日取得批复。
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	相关项目地块原属四川长虹电器XX及其下属公司。主要从事废旧家电拆解、电子元器件组装。原厂搬迁后，委托成都华策监测技术有限公司对土壤和地下水进行了监测，表明场地土壤各项监测因子达到《土壤环境质量标准》（GB15619-1995）中规定的二级标准限值，也满足《土壤环境质量标准》中规定的居住用地土壤环境包装限值。
表1-5    一期相关项目主要经济技术指标
	相关项目
	单位
	一期

	1、规划建设总用地面积
	m2
	20784.06

	2、总建筑面积
	m2
	105868.34

	2.1新建地上建筑面积
	m2
	84962.11

	2.2.1新建住宅建筑面积
	m2
	80023.10

	2.2.2新建非住宅建筑面积
	m2
	4939.01

	①商业住宅面积
	m2
	3095.74

	②物管建筑面积（不计入容积率）
	m2
	300.46

	③公厕建筑面积（不计入容积率）
	m2
	53.85

	④架空建筑面积（面积按1/2 计算，且不计入容积率）
	m2
	1488.96

	2.2新建地下室建筑面积（不计入容积率）
	m2
	20784.06

	3、基地面积
	m2
	20784.06

	4、建筑密度
	
	25%

	5、容积率面积
	m2
	83595.32

	6、容积率
	
	3.50

	7、绿地率
	m2
	34%

	8、住宅总户数
	户
	948

	9、机动车位
	/
	589


2、原有相关项目污染物产生及排放情况
根据环评报告和“三同时”竣工环境保护验收资料统计原有相关项目大气污染物产生和排放情况。
废气 
营运期使用天然气作为燃料，油烟废气经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放，排放口设置远离住房；发电机废气采用机械送、排风。
废水
运营期废水经处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准进入城市官网后排放至界牌污水处理厂。
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	噪声
营运期噪声源抓哟为水泵、通风系统、发电机等设备，企业通过隔声、减震吸声及消声等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2/4a类标准要求。
固废
运营期固废主要为生活垃圾、厨余垃圾及化粪池底泥，均交由环卫清运，厨余垃圾由有资质单位处置加强垃圾暂存间的防渗、防臭措施。
3、 存在问题
现有相关项目各项污染防治措施合理，达标排放，不存在环境问题。
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[bookmark: _Toc434224700]建设相关项目所在地自然环境简况
	自然环境简况
1.地理位置
安州区位于四川盆地西北部，隶属于绵阳市，位于绵阳市西部，属绵阳市中部经济区，地处北纬31°32′～31°47′，东经104°05′～104°38′之间。东与江油、绵阳市相邻，南与德阳接壤，西与绵竹、茂县交界，北靠北川，有省道成青公路南北向横跨县境，永安一级公路与绵阳紧密相联。距成都110公里，距绵阳科技城10公里。县境山丘坝兼有，南北宽43公里，幅员1404平方公里。总人口50万人，辖4乡16镇，县政府行政驻地花荄镇。
本相关项目位于安州区花荄镇。花荄镇是安州区的政治、经济、文化中心。自国务院2000年5月正式批准，到2002年4月县政府驻地迁址，标致着中国西部这座年轻、美丽、现代的城市进入了全面大规模建设之中。城市规划面积13平方公里，人口15万，距绵阳科技城仅10公里，区位优势十分突出，是接受绵阳科技城城市功能的重要吸纳区、卫星城和后花园。是集现代欧陆建筑、典雅新颖、宏伟壮丽为一体的地域特色滨水花园城市。
相关项目地理位置图见附图1。
2.地貌、地质
安州区地处四川盆地西北边缘龙门山脉段与成都平原接壤地带，县境整个地势西北高、东南低，地形复杂，起伏较大。地貌类型主要有平坝、丘陵与山地兼有，其中，平坝占19.05%，丘陵占37.9%，低中山占42.99%。西北部系龙门山脉，地势较高，山脊海拔多在1000-2500米之间，位于高川乡境的大光包海拔3047米，为县境最高峰。东南部为平坝、丘陵区，丘陵以浅区为主，自西北向东南呈垄脊状延伸，构成安昌河水系与雎水河水系的分水岭，以及安昌河与方水河的分水岭，沿河两岸连续分布着宽阔的平坝。位于界牌镇域与绵阳市市中区接界的安昌河河面，海拔仅490米，为县境最低点，县境整个地势西北高、东南低，地形复杂，起伏较大。
安州区地处四川西部地槽区和扬子准地台区结合部，地质构造复杂，分属两个一级构造单元和三个二级构造单元。即以大光包斜冲断层和北川冲断层为界，西北部属四川西部地槽区的后龙门山塑变带的前龙门山褶断带和川西凹陷区。
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	本工程所在地为平原地带，无不良地质构造。
3.气候
安州区属中亚热带湿润季风气候区，干湿季节分明，全年气候温和，雨量充沛，日照较足，无霜期长；冬季微寒，春来较早，夏长秋短，四季分明，降雨量在四季的分配中，有着冬干春早，夏季旱涝交错，秋多连绵阴雨的特点。主要气象特性如下：。
年平均气温16.3℃          多年极端最高气温36.5℃；
多年极端最低气温-4.8℃     年平均降水量1261mm；
年最大降水量1727.8mm     年蒸发量1216.7mm；
年平均相对湿度70～80%    年平均日照时数1058.7小时；
年无霜期300天            年平均风速1.6m/s；
年主导风向N（22%）       静风频率37%。
4.水文特征
1、地表水
安州区境内有水资源储量16亿立方米。其中地表水12.16亿立方米，已开发2.836亿立方米；地下水3.2亿立方米，可开采量1.5亿立方米，已开采0.29亿立方米。全县人均占有水资源量为2441立方米。1999~2000年西南石油局所属公司在桑枣镇罗浮山下开发出1#、2#两口日产水量2000吨以上的温泉井，出口水温42～45.5℃。井深1200～2000米，产水层井控面积数十平方公里，储水量十分丰富。
安州区境内地表水系均发源于龙门山地。除西南沿绵远河流域属长江支流沱江水系外，其余属长江支流涪江水系。全县有两大水系，一是安昌河水系，二是凯江水系。
安昌河，由茶坪河、苏包河在安昌镇西南的两河口汇流后得名。苏包河系安昌河正源，发源于千佛山南华岭东侧苏包山下。河道全长 38.3公里。流域面积 231.9平方公里，平均流量为7.29立方米/秒。茶坪河系安昌河西源，发源于千佛山南华岭西侧。河道全长45.1公里，流域面积299.8平方公里，平均流量12.8立方米/秒。安昌河自安昌镇西南苏包河与茶坪河汇流处的两河口起，经县内的黄土、花荄、界牌直至绵阳市区南山脚下汇入涪江。河道全长76.24公里，总流域面积689.45平方公里。平均流量20.09立方米/秒。
（2）地下水
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	安州区全县年总降水量18.5亿立方米，地下水总储量约31.9亿立方米，可开采利用地下水1.5亿立方米，是省内水资源丰富的县。安州区地下水可分为第四系松散堆积砂卵石层空隙潜水和红层区裂隙水以及山区岩溶水三种类型。地下水资源主要包括大气降水补给和水田灌溉渗漏补给。
第四系松散堆积砂砾卵石层孔隙潜水，主要分布在安昌河、雎水河两岸的河漫滩及河清、秀水（原汉昌乡）部分古河床及沿岸宽阔的一、二级阶地上。人工泉堰出水量为10-100升/秒，总量为2000-3000升/秒。其补给来源由大气降水、河流、渠道和田间的渗入。地下水受大气降水的影响呈动态变化，降水量最大的6-9月，地下水位升高，年变化幅度为1.3-5.9米。
红层区裂隙水，可分为低山区基岩裂隙水和风化代裂隙水两种。红层低山区基岩裂隙水主要分布在龙门山前山地带的桑枣、安昌、雎水、晓坝、黄土等乡镇。在地势低洼的排泄地带可打出水量为10-1000余吨/昼夜的承压水井。红层风化带裂隙水集中分布在县境南部丘陵地带的清泉、塔水、兴仁、花荄等乡镇的部分村。其潜水量不大，多数单井涌水量都不到10吨/昼夜。
山区岩溶水，主要分布在县境西北的高川、茶坯等乡镇的 和白云岩之中。臭水流量一般达100-1000升/秒。岩溶地下水的补给来源使大气降水的渗入。其动态变化直接受大气降水影响，3月份地下水位低，4月份水位开始上升，8-9月水位最高，以后水位逐渐下降，变化幅度在10米左右。
5.生态环境
安州区纬度位置属于亚热带区域，境内地带性植被为亚热带常绿阔叶林，西部山地植被呈垂直变化，多为常绿阔叶、落叶阔叶、针叶阔林，以及其混交林。如樟、女贞、马尾松、柏木等，植物资源十分丰富。有包括珍稀植物银杏、冷杉在内的各种植物1100多种；有大宗的生姜、海椒、茶叶、枣皮、生漆等多种经济林木产品。
县境鱼类有50余种，鸟类有100余种，其中闻名中外的珍贵鸟类有斑尾榛鸡、红腹角雉、绿尾虹雉和红腹锦鸡等，县境内野生哺乳动物有80余种，大型珍贵哺乳动物约30余种，如世界闻名的大熊猫、牛羚、金丝猴等。县境内两栖爬行动物种类较多，已查明15科，41种约占全省的三分之一。
6.矿产资源
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	安州区矿产资源较为丰富，已探明的矿种有25种，其中燃料、化工原料、建筑材料等非金属矿种18个，黑色及有色金属矿种7个。共有矿产地44处，分布在10个乡镇。列入省级矿产资源的中型磷矿3个，中型重晶石矿2个，小型煤矿1个，小型铝土矿2个，小型沙金矿2个，小型硫铁矿1个；列入县级的小型煤矿1个。煤炭地质总储量3200万吨，磷矿地质总储量3268万吨，硫铁矿总储量480万吨，重晶石矿储量30.4万吨，石灰石储量上亿吨，铝土矿、沙金矿、铅锌矿储量也比较丰富。此外，还有石油、天然气储存。
7.人文景观资源及自然资源
安州区气候宜人、交通方便、环境优美、风光秀美.县境内有省级风景名胜-----千佛山、白水湖、龙泉砾宫、罗浮仙景、温泉等景点;国家重要军工科研基地----亚洲最大的”风洞”,是我国古代著名学者李调元、现化著名文学家沙汀的故乡.形成了安州区独具特色的自然风光和人文景观.成为子大自然镶嵌在川西平原的一颗璀璨明珠.是人们旅游、渡假、休闲、娱乐的好去处。
安州区土地富饶，资源丰富。生物资源种类繁多。有包括珍稀植物银杏、冷杉和珙桐在内的各种植物1100多种；有大宗的生姜、海椒、茶叶、枣皮、生漆等多种经济林木和产品，特别是枣皮生产饮誉全川，素有“蜀中枣皮之乡”的美称。动物资源有1000多个品中，有大小熊猫、锦鸡、水獭、大鲵等珍稀野生动物。棘湍蛙的发现，使安州区成为这种蛙的世界模式标本的产地。安州区矿产资源也很丰富，己探明有工业开采价值的矿产地达44个，拥有地质储量2.28亿吨。水利资源也十分丰富，待开发的水能资源4.4万千瓦。
经现场实地踏勘，本相关项目周围无名胜古迹、自然保护区和重点保护文物。评价区域内无珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木等生态敏感点。
8.界牌污水处理厂简介
界牌污水处理厂，位于安县界牌镇石安村，服务范围为县城、界牌规划区范围以及花荄至界牌沿途各企业。目前界牌镇污水处理厂现有处理规模为0.7 万m³/d，根据《四川安县县城总体规划（2008-2020）》，将对界牌镇污水处理厂进行扩容，扩建后界牌污水处理厂处理规模达1.4 万m3/d，采用悬挂链移动曝气A2/O 工艺，污泥采用预浓缩脱水一体带式压滤机处理后外运填埋。
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	处理后尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标，尾水排入安昌河。
安昌河系涪江一级支流，发源于安县茶坪乡和北川县苏宝乡，全长95km，经高新区南面向东至城区南山脚下汇入涪江。汇入口年平均流量37m3/s，最大流量1320m3/s，最枯流量1.19m3/s。安昌河既是城区西部的重要农灌水源，又是生产废水与生活污水的主要受纳体。
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[bookmark: _Toc367786600][bookmark: _Toc304898450][bookmark: _Toc304898952][bookmark: _Toc434224701]环境质量状况
	建设相关项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题
1、环境空气质量现状
为了解相关项目建设区域大气环境质量现状，企业委托四川明正检测技术有限公司对相关项目建设区域进行监测。
（1）监测点位、监测相关项目、监测时间及频次
表3-1    空气环境现状统计及监测情况
	监测点位置
	监测因子
	监测频次
	监测时间
	所在环境功能

	相关项目场地内
	PM10、SO2、NO2
	连续统计5天，PM10统计24小时平均值，SO2、NO2统计2、8、14、20点的1小时平均值
	2017年8月22日~8月26日
	环境空气质量标准（GB3095-2012）二类区


（2）评价方法
采用占标率法进行评价，其公式为：
Ii= Ci / Si×100%
式中: Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率
Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3
     Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3
（3）监测结果统计与评价
表3-2    大气污染物现状监测结果    （单位：mg/m3）
	监测点位
	监测相关项目
	采样时间
	浓度范围(mg/m3)
	最大标准指数
	超标率
	达标情况

	梓潼县花果山食品XX相关项目所在地
	SO2
	2017年8月22日~8月26日
	0.024~0.030
	0.06
	0
	达标

	
	NO2
	
	0.009~0.012
	0.06
	0
	达标

	
	PM10
	
	0.040~0.059
	0.39
	0
	达标


由上表的环境空气质量现状监测结果表明，该地区的SO2、NO2、PM10日均浓度均无超标现象。评价区内各监测点位各项污染物监测值占标率均小于1，未出现超标现象，各评价因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
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	2、地表水环境现状
该区域的主要河流为安昌河，为了解安昌河地表水水环境现状，本次评价引用《中国天府健康养老城建设相关项目》于2016年7月15日对评价河段的水质环境现状监测数据。
（1）监测点位、监测相关项目、监测时间及频次
表3-3    地表水环境现状统计及监测情况
	监测点位置
	监测因子
	监测频次
	监测时间
	所在环境功能

	安昌河上游500m
	PH、COD、DO、NH3-N、SS、大肠菌群
	监测一天，采一个混合样
	2016年7月15日
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类

	安昌河下游1000m
	
	
	
	


（2）监测结果
表3-4    地表水环境现状统计及监测情况
	评价河段
	断面编号
	pH
	COD
	DO
	NH3-N
	SS
	粪大肠菌群

	安昌河
	上游500m
	7.31
	16.6
	10.5
	0.271
	128
	790

	
	下游1000m
	7.50
	19.7
	9.6
	0.265
	121
	700

	评价标准
	6~9
	≤20
	≥5
	≤1.0
	/
	≤10000


（2）评价方法
采用单因子标准指数法，其公式为：Si,j=Ci，j/Cs，j
式中：Si,j——标准指数；
      Ci——评价因子i在j点的实测浓度，mg/L；
Si——评价因子i的评价标准限值，mg/L。
对于pH值：
SpH。J=(7.0-pHj)/（7.0-pHsd）    pHj≤7.0
SpH，J=( pHj -7.0)/（pHsu -7.0）    pHj＞7.0
式中：SpH。J——单项水质参数pH在j点的标准指数；
pHj——水质参数pH在j点的浓度；
pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；
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	      pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。
对于DO：
SDOj= |DOf-DOj /（DOf–DOs）      当DOj ≥ DOs时
    SDOj= 10-9（DOj）/（DOs）         当DOj＜DOs时
           DOf = 468/（31.6+T）
式中：DOf——某水温、气压下河水中的溶解氧饱和值，（mg/L）；
DOj——监测点j的溶解氧浓度，（mg/L）；
DOs——溶解氧的地表水水质标准，
T——水温（℃）
（3）监测结果与评价
表3-5    地表水质量现状监测结果统计表    单位：mg/L
	断面
编号
	统计指标
	pH
	COD
	DO
	NH3-N
	SS
	粪大肠菌群

	上游500m
	监测浓度
	7.31
	16.6
	10.5
	0.271
	128
	790

	
	最大标准指数
	0.845
	0.83
	0.53
	0.271
	/
	0.079

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	下游1000m
	监测浓度
	7.50
	19.7
	9.6
	0.265
	121
	700

	
	最大标准指数
	0.75
	0.985
	0.41
	0.265
	/
	0.07

	
	超标率%
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	/
	0

	评价标准
	6~9
	≤20
	≥5
	≤1.0
	/
	≤10000


由表3-4可看出，相关项目评价河段水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。
3、声学环境质量现状
（1）监测点位、监测频次和监测相关项目
表3-6   声环境质量现状监测布点一览表
	编号
	监测点名称
	监测相关项目
	监测频率
	执行标准执行标准

	1#
	相关项目东侧厂界外1m
	等效连续A声级（Leq(A)）
	监测2天，每天昼夜各1次
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

	2#
	相关项目南侧厂界外1m
	
	
	

	3#
	相关项目西侧厂界外1m
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		4#
	相关项目北侧厂界外1m
	
	
	

	5#
	花荄镇中学
	
	
	


（2）评价方法
将统计整理得到的声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较，评定区域内声环境质量现状。
（3） 监测结果统计与评价
表3-7   声环境监测结果统计表    单位：LeqdB（A）
	监测时间
	监测位置点位及编号
	测量结果
	评价标准

	
	
	昼间
	夜间
	

	2017.8.22
	相关项目东侧厂界外1m
	63
	52
	《声环境质
标准》（GB3096--2
08）2/4a类标准


	
	相关项目南侧厂界外1m
	56
	48
	

	
	相关项目西侧厂界外1m
	64
	53
	

	
	相关项目北侧厂界外1m
	54
	47
	

	
	花荄镇中学
	61
	51
	

	2017.8.23
	相关项目东侧厂界外1m
	63
	52
	

	
	相关项目南侧厂界外1m
	57
	48
	

	
	相关项目西侧厂界外1m
	65
	54
	

	
	相关项目北侧厂界外1m
	54
	49
	

	
	花荄镇中学
	61
	50
	


由上表可见，相关项目场界东侧、西侧、敏感点监测点位昼间、夜间噪声监测值均未出现超标现象，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求；南侧、北侧昼夜噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求。
外环境关系及主要环境保护目标（列出名单及保护级别）:
1、相关项目外环境关系
由相关项目外环境关系示意图可知，相关项目周边以小区及商住楼为主。根据现场查看，相关项目南侧40m为银都宝座小区，西南侧50m为宏辰香榭小区，67m为安县中学，北侧30m为富贵苑小区及商住楼，东侧50m为花荄中学及商住楼；厂区西侧有安龙碳化硅有限公司，无重大环境制约因素。
据调查，评价范围内不涉及各级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹等，相关项目外环境关系图见附图。
2、主要环境保护目标
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	根据工程性质、污染物排放特征和所在地区的环境关系，本相关项目主要环境保护目标：
1．水环境保护目标
确保相关项目附近地表水水质不因本相关项目的建设而恶化，确保安昌河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。
2．大气环境保护目标
不因相关项目建设受到污染，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，不影响周边企业正常生产，环境空气质量基本维持现状。
3．声环境保护目标
保护本相关项目厂址周边声环境质量不因本相关项目的实施而受到影响，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a类标准要求。
4.固体废物
相关项目营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。
5.生态环境
保护本相关项目周围的生态环境，使相关项目实施造成的生态影响降至最低限度。采用适当的环境措施，防止生态环境恶化。
    相关项目的主要环境保护目标见下表。
表3-8    环境保护目标
	环境类别
	环境保护目标
	方位与距离
	规模
	环境功能

	环境空气/声环境
	银都宝座
	南侧，40m
	约1000户，3000人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a类标准

	
	安县中学
	西南侧，67m
	约2000人
	

	
	宏辰香榭
	西侧，50m
	约700户，2100人
	

	
	富贵苑
	北侧，30m
	约500户，1500人
	

	
	花荄中学
	东侧，50m
	约2000人
	

	地表水
	安昌河
	东侧，984m
	中河、纳污
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准

	生态环境
	植被覆盖
	场界西面、东面均有绿化带
	-
	防止水土流失及物种引进的侵害
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[bookmark: _Toc367786601][bookmark: _Toc434224702][bookmark: _Toc304898451][bookmark: _Toc304898953]评价适用标准
	环境质量标准
	1、PM10、SO2、NO2环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。
表4-1    环境空气质量标准    单位：μg/Nm3
	相关项目
	SO2
	NO2
	PM10

	1小时平均值
	500
	200
	/

	24小时平均值
	150
	80
	150

	年均值
	60
	40
	70


2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域水质标准，相关因子标准限值见下表。
表4-2   地表水环境质量标准一览表    （单位：mg/L）
	污染物
	浓度限值
	标准来源及类别

	pH（无量纲）
	6～9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类
标准限值

	COD
	≤20
	

	BOD5
	≤4
	

	NH3-N
	≤1.0
	

	总磷
	≤0.2
	

	粪大肠菌群
	≤10000
	


3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2/4a类标准，相关质量标准限值见下表。
表4-3   声环境质量标准一览表    单位：dB（A）
	类别
	标准值
	标准来源及类别

	
	昼间
	夜间
	

	2类
	60
	50
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	4a类
	70
	50
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准




	
	1、 本相关项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准。
表4-4    污染物排放标准限值
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	选用标准

	
	
	排气筒（m）
	二级
	
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0
	GB16297－1996
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	污染物排放标准
	2、相关项目废水经污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后，接入污水管网。
表4-5    污水综合排放标准    单位：mg/L
	相关项目
	单位
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准

	pH
	无量纲
	6~9

	SS
	mg/L
	400

	BOD5
	mg/L
	300

	CODCr
	mg/L
	500

	NH3-N
	mg/L
	45


3.噪声
运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。
表4-6   工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)
	时段
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50

	4类
	70
	55


4.固体废弃物
一般工业固体废物按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的标准。

	总量控制
	本相关项目所产生的废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后进入污水管网。
相关项目接管量：
COD：153300m3/a×280mg/L/1000000=42.9t/a
NH3-N：153300m3/a×35mg/L/1000000=5.4t/a
本相关项目污染物排放总量依托界牌污水处理厂，区域不新增总量控制指标。
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[bookmark: _Toc367786602][bookmark: _Toc304898452][bookmark: _Toc304898954][bookmark: _Toc434224703]建设相关项目工程分析
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	1.工艺流程分析
1.1施工期工艺流程及产污环节
本相关项目施工期基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。
施工期工艺流程及产污情况如图5-1 所示。








1.1.1 基础工程
包括土方（挖方、填方）、地基处理和基础施工。基础工程挖土方量将会全部用于回填，无弃土产生；推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声、废气，同时产生扬尘；施工人员在施工期间也会产生少量的生活污水。
1、噪声：挖掘机、装载机、推土机、夯实机等土建施工机械造成；
2、扬尘：土建工程造成；
3、污水：施工人员产生的少量生活污水；
4、废气：施工机械运行排放的尾气。
1.1.2 主体工程及附属工程
将产生混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的噪声、废气，在挖土、堆场和运输过程中的扬尘等环境问题。在此阶段，将会有土建工程的施工废弃物产生以及施工废水和施工人员的生活污水。
1、噪声：搅拌机、水泥车、运土车、材料运送车、震动器、成型机等工程机械、




 (
29
)

	切割机、弯曲机、电焊机等钢筋加工机械，卷扬机、起重机、升降机等机械造成；
2、扬尘：混凝土工程、地基开挖与回填；
3、固废：土建工程施工废弃物；
4、污水：施工废水、施工人员工地生活污水；
5、废气：施工机械运行排放的尾气。
1.1.3 装饰工程
在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气废气物料和污水以及装饰工程机械引起的扬尘。
1、噪声：钻机、电锤、切割机等装饰工程机械造成；
2、扬尘：喷、涂、磨、刨、钻、砂等装饰工程机械引起的扬尘；
3、固废：主要是在室内装修产生的废弃物，可以清运解决；
4、污水：量少、可以忽略；
5、废气：随装饰材料而异，重点控制苯系物污染。
1.1.4 设备安装
在相关项目设备安装时，使用的机械（钻机、电锤等）产生噪声。
噪声：动力噪声。
1.2 营运期产污分析
相关项目建成营运后产生的污染物主要包括生活污水、生活垃圾和设备运转噪声等。相关项目营运期产污分析如图5-2 所示。
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图5-2    运营期流程及产污位置图
1.2.1 运营期主要污染物
本相关项目为商住楼建设相关项目。营运期主要污染物有：
1、废气
相关项目运营后的大气污染物主要为居民厨房烟气、天然气废气、商业餐饮油烟、汽车尾气、发电机烟气、垃圾收集点恶臭等。
2、废水
相关项目运营期废水主要来源于居民生活污水、商业废水、地下车库冲洗废水等。
3、噪声
本相关项目主要是车辆交通噪声、设备噪声、商铺营业噪声等方面。
4、固体废弃物
相关项目运营后产生的固废主要来源于住户、商业用房工作人员圾以及污水处理设施污泥。
1.2.2 运营期水平衡分析
该相关项目所处位置目前已覆盖市政污水管网，相关项目产生的废水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》三级标准后经市政污水管网排入界牌污水处理厂，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标后排入安昌河。
表5-1    相关项目水平衡
	类别
	相关项目
	单位
	数量
	用水定额
	
	排水比例
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	最大用水量（m3/d）
	
	排水量（m3/d）

	生活用水
	住户用水
	人
	1686
	180L/人·d
	303.48
	0.85
	258

	
	商业用水
	m2
	8867.0
	8L/m2·d
	70.936
	0.85
	60.3

	
	地下车库冲洗
	人
	22798.73
	3L/m2·次
	68.4
	0.85
	58

	
	小计
	442.816
	/
	376.3

	其他用水
	不可预见水量
	按以上用水量的10%计算
	44.2816
	1
	44.2816


故相关项目最高用水量为487m3/d（177755m3/a），最高排水量为420m3/d（153300m3/a）。
2.污染物排放及治理
2.1 施工期污染分析
2.1.1 施工平面布置合理性分析
1、相关项目施工总平面布置如下：
（1）相关项目施工期共设1 个出入口，场区东侧施工大门为运输车辆进出场地的出入口及主要为人员进出场地的出入口。在出入口附近设置车辆冲洗设施，对土石方及建筑材料进出车辆进行严格的冲洗，并对车辆的外观作一定的要求。易飞散物质运输要求严密遮盖，避免沿途洒落。随时对运输路线进行清扫和冲洗，保持道路清洁。
（2）施工现场办公场所位于相关项目东南侧的位置。便于施工的组织及现场的管理管控。
（3）木工房、钢筋加工等强噪声源布设在地块东侧的位置，远离南侧、西北侧和西侧住户，减少噪声对周围敏感点的影响。
（4）相关项目不设施工营地，施工工人为附近居民。
（5）布置施工临时道路时，利用相关项目东面的道路为主要交通及运输道路，充分考虑人流、物流、交通安全等因素，保证场内运输畅通。
（6）本项设置1 处临时土石方堆场，位于场区南侧，阶段性施工完成后土石方应及时清运至指定的弃土堆场。
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	（7）各种型号的材料及构件分类堆放，堆放场地硬化处理，对于剩余无用的材料和各种外包装物品集中堆放，统一处理，禁止外来人员进入场区捡拾垃圾，以免造成安全隐患。
（8）本相关项目全部采用商品混凝土，工程主体结构采用泵送预拌混凝土；施工现场不设砂、石料场，水泥库，混凝土搅拌站等。
2、材料堆场
（1）材料堆场设置位置
相关项目设置1 处材料临时堆场，位于相关项目地块南侧位置。
（2）选址合理性分析
相关项目拟设材料堆场位于平坦的地方，并进行地面硬化，不宜被雨水冲刷，且离地表水较远，能防止水土流失对地表水的污染。因此，材料堆场设置是合理的。
2.1.2 施工期污染物排放及治理措施
（1）废气
本相关项目施工期废气主要有施工过程中产生的扬尘、施工机械废气及汽车尾气、室内外装修阶段产生的油漆废气。
1）产生情况
扬尘：本相关项目所用的混凝土均为外购，施工粉尘主要来源于地面扬尘。本相关项目总体规划面积为13788.97m2，根据中国环境科学研究院研究的建筑扬尘排放经验因子0.292kg/m2，可估算出本相关项目施工期建筑扬尘排放量为4.03t。
经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格按照地方有关规定进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。
施工机械废气及汽车尾气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX 以及未完全燃烧的HC 等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。






以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/726053204000010101
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